[bookmark: _GoBack]采购需求
本次采购项目为神木市大保当镇人民政府镇区汉城二路两侧路域环境提升项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	路灯工程
	
	
	

	1
	040805003001
	高杆照明灯
	1.灯杆材质、高度:原有路灯安装
	套
	127

	2
	040805010002
	路灯基础
	1.名称:路灯基础
2.尺寸：800x800x1000mm
3、C30混凝土
	套
	127

	
	
	套管及电缆
	
	
	

	3
	040803002001
	电缆保护管
	1.规格:DN100
2.材质:PVC
3.敷设方式:直埋
	m
	3707

	4
	040803001001
	电缆
	1.规格:YJV22-1KV-(4*25+1*16)
	m
	3963

	
	
	变压器
	
	
	

	5
	030402013001
	组合型成套箱式变电站
1、箱式变压器200KVA
	1.名称:一进二出带开关、计量、低压及补偿部分
	座
	1

	
	
	恢复人行道
	
	
	

	6
	040204001001
	人行道块料铺设
	1、60厚预制混凝土连锁砌块,缝，干灰粗砂扫缝后酒水封缝宽
2、30厚13 干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥
3、150厚5%水泥稳定士
4、原基夯实(夯实系数大和o.95
	m2
	1917.85

	
	
	现状路灯拆除安装
	
	
	

	7
	040805010004
	太阳能路灯拆除
	1.型号:拆除原有路灯
2.灯杆形式（单、双）:双
3.含电线
	套
	54

	8
	040805003002
	太阳能路灯安装
	原有太阳能路灯
	套
	54

	9
	040805010003
	路灯基础
	1.名称:路灯基础
2.尺寸：800x800x1000mm
	套
	54

	10
	040806002001
	接地母线
	
	m
	81

	11
	
	埋设方法为定向钻敷设，埋设-2.0米
	
	m
	222

	12
	
	路灯基础开挖
	
	m3
	279.4

	13
	
	级配碎石
	
	m3
	19.05

	14
	
	路灯基础预埋件
	
	套
	127

	15
	
	硬化水泥砖及垫层拆除
	
	m3
	460.284

	16
	
	挖基土方
	
	m3
	3068.56

	17
	
	回填土方
	
	m3
	3068.56

	18
	
	箱变设备基础
	
	套
	1




注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

