2026年秦岭四宝科学公园运营项目园林绿化服务
项目基本信息
1、采购单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）
2、项目名称：2026年秦岭四宝科学公园运营项目园林绿化服务
3、采购预算：840000.00元
4、采购内容：园林绿化服务1项
一、项目概况
为保障秦岭四宝科学公园园区园林景观效果，维持园区绿植、竹林、灌木绿篱良好生长状态，营造整洁美观的公园游览环境，现决定采购园林绿化管理服务。
二、服务内容及技术参数要求
1、园区绿植养护：投标人应负责园区内乔木、灌木、地被等全部绿植的常态化养护，具体作业内容包括浇水、施肥、松土、病虫害防治、枯枝清理、死亡植株补植等，由甲方提供水源和肥料以确保植物生长态势良好，无大面积枯黄或死亡现象。
2、竹林杂草清理：投标人应定期对园区竹林区域开展杂草、杂灌、藤蔓的清理作业，以改善竹林生长环境，确保竹林区域环境整洁。
3、灌木绿篱修剪：投标人应依据园林绿化相关技术规范，对园区灌木、绿篱开展整形修剪，去除徒长枝、病弱枝，保持造型整齐美观，并对修剪产生的枯枝落叶及时进行清运处理。
4、整体作业质量须符合国家及陕西省园林绿化养护相关技术要求，并满足公园对外开放的景观标准。
5、作业时间应尽量避开游客高峰时段。养护作业产生的杂草、枯枝、垃圾应做到日产日清，不得在园区内堆放。同时，应严格落实安全生产要求，严禁破坏园区原生植被及野生动物栖息环境。
（一）总体技术要求
1、整体景观效果遵循生态优先、美观协调、适地适树、长效稳定原则，植物配置层次分明、季相丰富、成活率高、抗逆性强，适配本地气候与土壤条件。
2、所有进场材料、苗木须为全新合格产品，无病虫害、无破损、无老化，严禁使用次品、劣质、移栽多次、带病带虫苗木及不合格建材。
4、项目完工后达到成型即精品效果，养护期内绿植长势良好、景观完整稳定，无大面积枯萎、缺株、倒伏、杂草丛生等问题。
（二）场地及地形整理技术要求
1、场地清理：全面清除服务范围内杂草、建筑垃圾、石块、生活垃圾、腐殖杂物、废旧构筑物基础，清理深度不低于 30cm，所有垃圾统一外运处置，做到场清地净。
2、土壤改良：绿化种植区须更换合格种植土，种植土疏松肥沃、透气透水、无石块、无板结、无盐碱污染、无病虫害虫卵。种植土有机质含量、酸碱度符合园林绿化栽植标准，草坪、地被种植土层厚度≥30cm，花灌木≥50cm，乔木≥80cm。贫瘠土壤需掺入腐熟有机肥、河沙进行改良，严禁使用生土、建筑垃圾土、污染土。
3、地形塑造：严格按照采购人整理地形，坡面顺滑、坡度均匀、排水通畅，无积水洼地、无突兀高差，整体自然流畅，符合景观设计效果。
（三）苗木材料通用技术标准
所有苗木必须本地驯化苗木、长势健壮、树形规整、无病虫害、无机械损伤，规格达标、冠形饱满、根系完整，严禁小规格充大、偏冠、断头、枯梢、带病带虫、徒长苗木。苗木进场须提前报验，提供苗木产地、检疫证明，经现场验收合格后方可栽植。
1、乔木技术要求
主干通直圆满，无弯曲、无劈裂、无虫蛀孔洞，干形端正，分枝点高度统一、整齐一致，符合采购人要求。
冠幅饱满匀称，枝条疏密适度，层次分明，无枯枝、死枝、断枝，叶片翠绿完整，无黄叶、焦叶、病斑、虫网。
土球规格严格达标，土球完整不破碎、不脱土，包扎牢固，乔木土球直径不小于胸径的 8-10 倍，土球高度满足栽植要求。
根系发达完整，须根丰富，无烂根、断根、烂皮，移栽成活率保障达标。
名贵乔木、景观主景乔木须优选精品一级苗，树形对称、姿态优美，景观一致性高。
2、花灌木技术要求
丛生丰满、分枝均匀、株型规整，无偏冠、缺枝、秃裸部位，长势旺盛。
枝条健壮成熟，无徒长细弱枝，无病虫害、无机械损伤，花芽饱满，满足开花、造景效果。
土球完整、根系完好，密植灌木株高、冠幅统一，栽植后整体整齐划一、景观连片效果好。
3、地被、草坪、草花技术要求
地表植物：株型整齐、茂密丰满、覆盖率 100%，无杂草、无枯黄苗、无病弱苗，分株均匀、长势一致。
时令草花：花型整齐、花色纯正、花期统一、株高一致，无倒伏、无落花、无病叶，造景色彩协调、层次美观。
（四）栽植专项技术要求
1、乔木栽植
严格按照定点放线位置开挖树穴，树穴尺寸大于土球外围 30-50cm，深度适宜，杜绝坑穴过小、过浅、偏斜。
树穴底部铺垫腐熟营养土，分层回填、分层夯实，栽植垂直度偏差≤3°，行列栽植整齐顺直，弧线栽植圆润流畅。
栽植后及时搭设支撑固定架，支撑牢固、受力均匀、不伤树皮，采用软质垫层防护，避免磨皮、勒干、歪斜倒伏。
栽植完成后及时浇定根水，浇透浇足，做好树盘围堰，保水保墒，后期根据墒情适时补水、遮阴、保湿养护。
2、灌木及地被栽植
放线规整，株行距均匀合理，密植片区无空隙、无裸露土地，高低层次搭配符合设计景观效果。
栽植深浅适宜，不深埋、不浅栽，覆土压实，无悬空空洞，栽后及时浇水、扶正、整理株型。
色块、色带栽植边界清晰、线条顺直、色彩衔接自然，无杂乱穿插、无缺株断带。
3、草坪铺设
基层平整、压实、无坑洼碎石，平整度误差控制在规范范围内。
草坪块拼接紧密、缝隙均匀，错缝铺设，碾压密实，与土壤紧密贴合，无空鼓、翘起、塌陷。
铺植完成后及时浇水镇压，确保快速返青成活、整体平整美观。
（五）养护管理技术要求
1、日常养护作业
浇水保湿：根据季节、天气、土壤墒情科学浇水，春夏季防干旱、秋冬季防干冻，苗木无缺水萎蔫、干枯黄叶现象。
施肥抚育：定期施基肥、追肥，保证绿植长势旺盛、叶色翠绿、花繁叶茂，杜绝缺肥早衰、长势衰弱。
修剪整形：乔木、灌木、地被定期修剪定型，保持树形规整、层次分明、线条流畅，无徒长枝、杂乱枝、病虫枝、枯枝，景观整洁美观。
杂草清除：绿地无杂草、无荒草、无杂草蔓延，做到随生随清，绿地干净整洁。
2、病虫害防治
坚持 “预防为主、综合防治” 原则，定期巡查监测，提前预防蚜虫、红蜘蛛、白粉病、叶斑病等常见病虫害。发生病虫害须及时高效处置，杜绝大面积病虫害爆发、蔓延，严禁使用国家违禁高毒农药，保证生态安全。
3、应急养护
[bookmark: _GoBack]遇大风、暴雨、高温、霜冻等极端天气，须提前做好加固、遮阴、防冻、排水防护，灾害后第一时间抢险复绿，及时扶正倒伏苗木、清理断枝、修复破损绿地，保障景观完整、无安全隐患。
三、人员、设备要求
1、投标人须配置足额的园林绿化作业人员，作业人员应具备园林养护实操能力，并在作业期间落实安全防护措施。
2、投标人应自行配备修剪机、割草机、洒水浇灌设备、垃圾清运工具等全套园林作业机具，并承担设备、油料、耗材等全部相关费用。
四、履约管理要求
1、投标人应建立园林绿化养护工作台账，完整记录养护时间、作业区域、作业内容，并定期报送采购人备查。
2、投标人应接受采购人日常现场巡检和服务考核，对于采购人提出的整改问题须及时完成整改。
3、投标人应严格遵守园区各项管理制度，作业活动不得干扰公园正常对外开放运营。
4、质保期内提供24小时应急响应服务，接到整改、抢险通知后及时到场处置，高效完成复绿、维修、整改工作。
五、验收要求
本项目采用日常检查与阶段性验收相结合的方式，按照园林绿化养护技术标准及本采购需求开展验收。服务质量全部达标即为验收合格。
总体质量目标：一次性验收合格，达到国家及行业园林绿化工程合格标准，景观效果满足设计及采购人使用要求。
过程验收：场地整理、土壤改良、苗木进场等关键工序，须报验验收合格后方可进入下一道工序，未验收合格严禁后续服务。
质保验收：养护期满整体景观完好、绿植长势稳定、无大面积衰败，完成最终移交验收。
六、商务要求
1、服务期限
自合同签订之日起1年
2、服务地点
采购人指定地点
3、付款方式
合同签订后10个工作日内预付50%费用，周期完成并验收合格后10个工作日内支付剩余款项50%费用。
七、其他要求
1、报价为总价包干，包含人工、机具设备、耗材、垃圾清运、安全防护、管理等完成本项目全部工作的一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。
2、违约责任：若投标人服务质量不达标，采购人有权要求其限期整改；投标人拒不整改或整改后仍不合格的，按合同约定追究相应责任。
