采购服务内容
（一）渗滤液清运及无害化处置
[bookmark: _GoBack]1、对各垃圾压缩站产生的垃圾渗滤液开展巡回清运作业，及时收集转运各站点渗滤液。保障各站点渗滤液不溢池、不外流。
2、将清运的渗滤液运送至合规处置场所完成无害化处置，包含转运、处置全过程，保证处置符合环保相关要求。
（二）沉淀池清掏作业
对各垃圾压缩站沉淀池开展清淤作业，开展池内淤泥清掏、淤泥吊运；清掏完成后对池体清洗。
（三）截井、管道疏通清掏
1、对各站点截井、窨井进行清掏作业，防止淤积过多导致环境、安全隐患；上、下半年各进行一次。
2、按现场实际堵塞情况开展疏通，保障渗滤液管网通畅，消除管道堵塞、溢漏风险。
三、服务站点清单
垃圾站渗滤液污水以及沉淀池及截井清掏
	站点名称
	渗滤液清运
	无害化处置

	
	数量（吨）
	数量（吨）

	二府庄压缩站
	65
	65

	杜家压缩站
	180
	180

	高南
	180
	180

	摩尔市场压缩站
	240
	240

	南玉丰
	300
	300

	未央宫压缩站
	240
	240

	辛家庙压缩站
	240
	240

	东风站
	470
	470


垃圾站渗滤液污水以及沉淀池及截井清掏项目
	站点名称
	沉淀池面积（㎡）
	淤泥厚度（m）
	淤泥容积（㎥）
	疏通次数

	摩尔站
	25
	0.3
	7.5
	6

	未央宫站
	5
	0.5
	2.5
	4

	辛家庙站
	5
	0.5
	2.5
	4

	杜家站
	25
	0.5
	12.5
	5

	高南站
	8
	0.3
	2.4
	6

	二府庄站
	3
	0.5
	1.6
	3

	南玉丰站
	25
	0.5
	12.5
	4

	东风站
	107
	--
	68.5
	6

	备注
	1、 沉淀池深度在4米~6米不等，沉淀池口小，底大，一次只能一人进出。
因池子里环境恶劣，为确保安全，下井人员定期换班透气；淤泥池容积=沉淀池面积*淤泥厚度；      
2、垃圾站渗滤液杂质多，成分复杂，管网易堵塞，根据往年经验，采取机械清掏，用专业清洗吸污车进行疏通。
3、清淤工作前架好通风、照明设施，安装好有害气体检测装置，合格后下井人员穿连体下水裤，戴防毒面具，安全帽，佩戴安全绳，下井作业，地面配合保证安全做好防护。出口处搭建淤泥吊运装置，大体积淤泥返回压缩机，压缩回收，其余粘稠淤泥集中转存，完工后用吸污车集中外运。清理结束后，用清水清洗池壁，吸污车抽吸干净，做消毒处理



