	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	多功能高温高压可视舱：1套
1、工作压力：≥20MPa；
2、工作温度：≥200℃；
3、双面可视：可视直径≥40mm；
4、加热方式：电加热，控温范围RT～240±1℃；
5、接口：舱体上下面各不少于2个流体/压力接口；
6、适用岩心片：直径25～50mm，厚度5～20mm；
7、岩心片夹具：配置可拆卸式分层密封组件，实现舱体内部上下两层独立密封（用于岩心片上下分层实验）；数量不少于3套；
8、适用刻蚀片：25×25mm，配5片；
9、刻蚀片夹具：：配置专用夹具，具备进口和出口各不少于1个；
10、固定支架平台：可实现X、Y、Z三轴向微调。

	2
	
	压力室：1套
1、轴压加载:≥3150kN
2、框架刚度最高:10.5MN/mm
3、围压系统:60～150MPa
4、孔压系统: 0～150MPa
5、试样尺寸: φ50x100mm
6、动态频率：0～10Hz
7、温度：15℃～150℃
8、载荷传感器1只，轴向应变传感器1套，环向应变传感器1套，加热器一套，温控器一套，电器接口5套(每套6只针脚, 耐压140MPa)，高压阀门一套(耐压140MPa)

	3
	
	压力架：1套
KN：≥3150
2、系统压力MPa：≥25
3、工作台尺寸mm：工作台尺寸(左右×前后）：≥800mm×600mm
4、开口高度mm：≥1000
5、油缸有效行程mm：≥200
6、下行速度mm/s：≥12
7、电机功率KW：≥15
8、液压伺服控制系统一套，具备闭环控制功能，与压力室轴压加载系统匹配
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