采购内容及技术要求
	参数
性质
	序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	一、工程概况
本工程为西安高新区市政道路安全基础设施提升服务，工程内容：包括安装标志牌、拆除解除限速30标志牌、划热熔标线、道路隔离护栏、拆除右转车辆由此进入标牌/拆除鱼斗路自西向东东行标志牌/禁止停车标牌、清除标线、护栏反光指示标识、道路柱式隔离桩、支路哨兵、道路警示灯、减速带、沥青混凝土、人行道块料面层、水平定向钻进管道、挪动护栏人员、喇叭、彩色路面(陶瓷颗粒)、路面突起标志、轮廓标、弹性交通柱、激光雷达门架、电子警察门架、信息情报板门架、限高架、拆除分道标志、拆除独立悬臂标志牌、信号机箱、电视监控摄像设备、电力电缆、光缆、入网费及运行一年电费、网费、电子警察系统、交通信号灯安装、金属软管、电子卡口、接口卡、电缆沟土石方等工作内容。
二、投标报价
报全费用综合单价之和（此全费用综合单价之和仅作为价格分计算，不作为其他用途；每项全费用综合单价、全费用综合单价之和均不超过最高限价，超过的按无效标处理；全费用综合单价之和=交通土建工程全费用综合单价之和+交叉口交通设施-交通安装工程全费用综合单价之和）
包括但不限于所包含的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费及税金等全部费用。
3、 服务期
合同签订之日起至2027年5月31日或采购总预算支付完毕止。
四、质保期
2年
五、缺陷责任期
自竣工验收之日起  1  年。
[bookmark: _GoBack]六、付款条件及比例
1、乙方按照甲方要求，逐批次完成甲方安排的工作内容，完成后，甲方按照乙方完成的进度支付此部分总价的80%。
2、工作内容全部完成并验收合格，经管委会财政结算评审完成后，支付至财政结算价款的100%。
注：因本项目工程量为预估，结算根据成交全费用综合单价与实际完成量据实结算，故本次项目无预付款。
七、结算
    依据成交全费用综合单价及服务期内实际完成量据实结算；但结算总额不超过采购总预算。
八、合同定价方式
   本合同价款采用 （固定全费用综合单价） 方式确定。
九、工程量清单
	一、交通土建工程

	序号
	项目名称
			项目内容	
	计量单位
	全费用综合单价最高限价（元）
	工程数量
	备注

	一
	2023-114-交通土建工程
	
	
	
	
	

	（一）
	交通安全设施工程
	
	
	
	
	

	1
	悬臂式标志架
	[项目特征]
1.立柱：Φ273*13mm
2.高度：8.25m
3.钢管横梁：φ159*5*5718mm  φ159*5*565mm，滑动槽铝94*23*5*2300mm，抱箍541.6*50*5mm
4.基础与立杆采用法兰盘连接，底座加劲肋150*250*20mm、加劲法兰盘φ600*22mm、地脚螺栓8M30  L=1281mm
5.垫层：C15混凝土垫层1800*1900*150mm
6.基础：C30钢筋混凝土 1600*1700*1500mm
7.基础开挖、回填
8.模板制作、安装
[工作内容]
1.基础开挖、回填
2.垫层回填
3.预埋地脚螺栓
4.预埋底座法兰盘
5.混凝土浇筑
6.标杆制作、安装
7.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	根
	22684.22 
	1
	

	2
	安装标志牌（立柱杆）
	[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号014））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（图号014））；
4.基础浇捣；
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	2276.59 
	1
	

	3
	安装标志牌（右转大型车停车标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	4
	安装标志牌（右转让行违者抓拍）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：800mm*1200mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	864.82 
	1
	

	5
	安装标志牌（右转让行违者抓拍）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：400mm*1200mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	555.52 
	1
	

	6
	安装标志牌（注意避让大型货车右转盲区）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：800mm*1200mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	864.82 
	1
	

	7
	安装标志牌（自行车由此行驶标志板）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：600mm*600mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	478.18 
	1
	

	8
	新增路名确认标志1.7*0.75m
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：1.7*0.75m
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	1122.45 
	1
	

	9
	更换指路标志4*2.5m
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：4*2.5m
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	7222.20 
	1
	

	10
	划热熔标线
	[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
1.划线
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	51.85
	1
	

	11
	划震荡标线
	[项目特征]
1.油漆品种：热熔震荡线专用漆料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：震荡减速线（宽0.3m）
[工作内容]：
1.划线
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	185
	1
	

	12
	电缆接线井
	【项目特征】
1.规格:600mm*600mm*800mm
2.材料:240mm厚机砖，铸铁防盗井盖600*600mm(井盖有“公安专用”字样)
3.挖土方、工作井制作、土方转运
4.砌筑、铺沙
5.井圈、井盖制作安装
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	座
	2215.96 
	1
	

	13
	电缆保护管铺设�
	【项目特征】
1.材料品种:PE80管  
2.规格:Φ90*4.3mm 
3.敷设方式：沟槽
4.沟槽截面尺寸：600mm*800mm
5.含沟槽土方挖填
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	52.6
	1
	

	14
	电缆保护管铺设�
	【项目特征】
1.材料品种:PE110管  
2.规格:Φ110*6.6mm 
3.敷设方式：沟槽
4.沟槽截面尺寸：600mm*800mm
5.含沟槽土方挖填
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	85.66
	1
	

	15
	一体化车、人行道信号灯基础�
	【项目特征】
1.基础尺寸:500mm*500mm*800mm
2.垫层厚度、材料品种：15cm厚C15商品混凝土垫层；
3.强度:C30商品混凝土
4.基础四周0.8米范围内3：7灰土回填
5.挖土方、模板支护，土方回填压实、土方转运
6.钢筋笼、预埋铁件制作、安装；预埋穿线管制作、安装；
7.商砼浇筑
8.养生
9.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	座
	1965.61 
	1
	

	16
	信号机基础
	【项目特征】
1.基础净尺寸:长*宽*高：500mm*250mm*400mm
2.强度:C30商品混凝土
3.挖土方、模板支护，土方回填压实、土方转运
4.预埋穿线管制作、安装；
5.商砼浇筑
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	座
	247.07 
	1
	

	17
	车行灯基础
	【项目特征】
1.基础尺寸:1200mm*1200mm*2500mm
2.垫层厚度、材料品种：15cm厚C15商品混凝土垫层；
3.强度:C30商品混凝土
4.基础四周0.8米范围内3：7灰土回填
5.挖土方、模板支护，土方回填压实、土方转运
6.钢筋、预埋铁件制作、安装；预埋穿线管制作、安装；
7.商砼浇筑
8.养生
9.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	座
	10176.29 
	1
	

	二
	2023-117-交通土建工程
	
	
	
	
	

	1
	安装标志牌（立柱杆）
	[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作；
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接；
4.基础浇捣；
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	2276.59 
	1
	

	2
	拆除解除限速30标志牌
	[项目特征]：                                                                                                     立杆标志牌拆除（圆形/三角/方形牌）
[工作内容]：
1.设置警示、提示标志；
2.人工拆除；                                                                                       3、运输
4、警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	93.41 
	1
	

	3
	安装标志牌（分道标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：800mm*1200mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	864.82 
	1
	

	4
	安装标志牌（禁止掉头标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	5
	安装标志牌（掉头标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	6
	安装标志牌（禁止停车标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	7
	安装标志牌（校园综合提示牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：800mm*1200mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	864.82 
	1
	

	8
	安装标志牌（限速40标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	9
	安装标志牌（限速30标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	10
	安装标志牌（禁止机动车从辅道右转标牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	11
	划热熔标线
	[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
1.划线
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	51.85
	1
	

	12
	道路隔离护栏（黄金护栏低）
	[项目特征]
1.高度:800mm
2.160*80*5mm厚热镀锌钢管立柱
3.60*40*3mm厚热镀锌钢管外框
4.20*20*2mm厚热镀锌钢管竖杆
5.500*400*180mm厚精铸铁底座，重量80kg
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	802.57 
	1
	

	13
	道路隔离护栏（黄金护栏高）
	[项目特征]
1.高度:1260mm
2.100*100*5mm厚热镀锌钢管立柱
3.40*60*3mm厚热镀锌钢管外框
4.25*25*2mm厚热镀锌钢管竖杆
5.300*400*170mm厚精铸铁底座，重量80kg
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	997.06 
	1
	

	三
	2023-141-交通土建工程
	
	
	
	
	

	1
	安装标志牌（立柱杆）
	[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作；
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接；
4.基础浇捣；
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	2276.59 
	1
	

	2
	安装标志牌（柴油货车限行标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	四
	2023-143-交通土建工程
	
	
	
	
	

	1
	安装标志牌（立柱杆）
	[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作；
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接；
4.基础浇捣；
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	2276.59 
	1
	

	2
	拆除右转车辆由此进入标牌/拆除鱼斗路自西向东东行标志牌/禁止停车标牌
	[项目特征]：                                                                                                     立杆标志牌拆除（圆形/三角/方形牌）S≤1㎡
[工作内容]：
1.设置警示、提示标志；
2.人工拆除；                                                                                       3.运输
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	93.41 
	1
	

	3
	安装标志牌（禁止停车标牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	4
	安装标志牌（禁止摩托车、非机动车、行人上桥禁令牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	5
	清除标线
	[项目特征]
1.清除方法：机械清除
[工作内容]
1.清除路面标识标线
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	22.94 
	1
	

	6
	划热熔标线
	[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
1.划线
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	51.85
	1
	

	五
	2024-11-交通土建工程
	
	
	
	
	

	1
	安装标志牌（立柱杆）
	[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作；
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接；
4.基础浇捣；
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	2276.59 
	1
	

	2
	安装标志牌（禁止停车标牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	541.32 
	1
	

	3
	安装标志牌（前方非机动车汇入
、请减速慢行提示牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：800mm*1200mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	864.82 
	1
	

	4
	划热熔标线
	[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
1.划线
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	51.58
	1
	

	六
	安全隐患排查-交通土建工程
	
	
	
	
	

	1
	护栏反光指示标识
	1.标识类型:护栏反光指示标识
2.规格尺寸:180*40*40mm
	个
	60.50 
	1
	

	2
	广角镜
	1.材质:镜面采用进口聚碳酸脂(PC)材料，镜背采用耐老化玻璃钢或ABS工程塑料制成
2.尺寸:φ800mm
	个
	1027.33 
	1
	

	3
	道路柱式隔离桩
	[项目特征]：
1.材料品种：钢管
2.规格：钢管：φ114mm、厚3.5mm、高120m；
[工作内容]：
1.地面开孔
2.基础砼浇筑 ；
3.基础浇捣；
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶钢制
	个
	203.56 
	1
	

	4
	支路哨兵
	[项目特征]
1.材质:太阳能供电
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	个
	3537.00 
	1
	

	5
	道路警示灯
	[项目特征]
1.材质:太阳能供电
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	836.00 
	1
	

	6
	减速带
	[项目特征]
1.材质:铸铁 2.宽度300mm
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	150.26 
	1
	

	7
	道路隔离护栏（港式护栏低）
	[项目特征]
1.高度:750mm
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	580.63 
	1
	

	8
	道路隔离护栏（港式护栏中）
	[项目特征]
1.高度:1000mm
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	774.17 
	1
	

	9
	道路隔离护栏（港式护栏高）
	[项目特征]
1.高度:1200mm
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	929.00 
	1
	

	10
	沥青混凝土
	1.50厚细粒式（AC-13）改性沥青混凝土面层
2.70厚中粒式（AC-20）改性沥青混凝土面层
3.粘层沥青（PC-3）（用量为0.7L/m2）
4.200厚C30混凝土结构层，水泥混凝土抗折强度大于等于4.5NPa
5.150厚水泥稳定碎石垫层
6.路基碾压，压实系数大于93%（环刀取样）
	㎡
	383.72 
	1
	

	11
	人行道块料面层
	1.块料品种、规格:200*100*60mm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度等级:150厚C20砼垫层+300厚3：7灰土垫层
	㎡
	293.81 
	1
	

	12
	水平定向钻进管道
	1.材质及规格:PE管 DN110
	m
	243.00 
	1
	

	13
	挪动护栏人员
	[项目特征]
1.负责施工区域内挪动护栏工作
[工作内容]
1.挪动护栏、必要的安全防护用品等
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	工日
	155.00 
	1
	

	14
	喇叭
	1.只包含喇叭安装必要的人工费及材料费
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	个
	278.92 
	1
	

	15
	安装标志牌（立柱杆）
	[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作；
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接；
4.基础浇捣；
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	2276.59 
	1
	

	16
	安装标志牌（注意行人标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：三角牌子边长:900mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	475.28 
	1
	

	17
	安装标志牌（人行横道警示标志牌）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：三角牌子边长:900mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	块
	475.28 
	1
	

	18
	划热熔标线
	[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
1.划线
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	51.85
	1
	

	七
	立交桥梁隧道交通设施-市政土建工程
	
	
	
	
	

	1
	彩色路面(陶瓷颗粒)
	[项目特征]
1.沥青路面加铺彩色防滑陶瓷颗粒3mm-4mm
[工作内容]：
1.基层检测，基层清理，测量放样，底涂施工，刮涂粘合剂，抛洒彩色陶瓷颗粒，实时起边，收集多余陶瓷颗粒
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
3.夜间施工
	m2
	161.09 
	1
	

	2
	路面突起标志
	[项目特征]
1.路面突起标志
2.尺寸：100*100*30mm
[工作内容]
1.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
2.夜间施工
	个
	12.00 
	1
	

	3
	轮廓标
	轮廓标
	个
	29.22 
	1
	

	4
	弹性交通柱
	[项目特征]
1.交通柱:主体红色，反光面为白色
2.规格:直径=7.5cm，高度=70cm
3.夜间施工
[工作内容]
1.交通柱安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯
	个
	31.08 
	1
	

	5
	激光雷达门架
	[项目特征]
1.H型钢焊接组合式门架
[工作内容]
1.基础浇筑或砌筑
2.安装
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	14526.35 
	1
	

	6
	电子警察门架
	[项目特征]
1.名称:十二边形长臂立杆
2.参数:电子警察立杆为十二边形钢管（Q235C）灯杆，钢杆表面酸洗除锈后，在进行热镀锌处理，锌层厚度不低于88微米，最后喷塑，塑层厚度不小于100微米，塑层硬度不低于2H，钢管杆颜色深灰色
[工作内容]
1.安装
2.系统调试
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	14411.21 
	1
	

	7
	信息情报板门架
	[项目特征]
1.H型钢焊接组合式门架
[工作内容]
1.基础浇筑或砌筑
2.安装
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	14526.35 
	1
	

	8
	限高架
	[项目特征]
1.2.5m高，采用160mm*10mm方钢，IV反光膜
[工作内容]
1.运输
2.安装
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	16829.38 
	1
	

	9
	拆除分道标志4*2m
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、2根横梁
2.规格：铝板：4*2m 横梁：φ159*5*7000mm
[工作内容]
1.拆除标志板
2.拆除2根悬臂横梁、法兰盘
3.运输至指定地点（10km以上）
4.倒运至指定地点
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	个
	990.53 
	1
	

	10
	拆除指路标志5*3m
	[项目特征]
1.材料品种：铝板
2.规格：铝板：5*3m
[工作内容]
1.拆除标志板
2.运输至指定地点（10km以内）
3.倒运至指定地点
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	个
	1131.08 
	1
	

	11
	拆除独立悬臂标志牌
	[项目特征]
1.材料品种：铝板
2.规格：铝板：3m2以上、立柱：φ215mm、厚5mm、高7m、横梁：φ159*5*7000mm、基础：1000mm*1000mm*1500mm
[工作内容]
1.拆除标志板
2.拆除悬臂横梁、法兰盘
3.拆除立柱及基础
4.垃圾外运（20km以上）
5.倒运至指定地点
6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	项
	1293.33 
	1
	

	12
	拆除标志牌（3m2以内）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板
2.规格：铝板：3m2以内、立柱：φ76mm、厚3.5mm、高4m、基础：600mm*600mm*800mm
[工作内容]
1.拆除标志板
2.拆除立柱及基础
3.垃圾外运（20km以上）
4.倒运至指定地点
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	个
	983.63 
	1
	

	13
	拆除标志牌（3m2以上，5m2以内）
	[项目特征]
1.材料品种：铝板
2.规格：铝板：3m2以上，5m2以内、立柱：φ89mm、厚3.5mm、高4.4m、基础：600mm*600mm*800mm
[工作内容]
1.拆除标志板
2.拆除立柱及基础
3.垃圾外运（20km以上）
4.倒运至指定地点
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	个
	996.83 
	1
	

	14
	安装标志牌
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：5*3m
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.倒运至指定地点
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	个
	10500.00 
	1
	

	15
	安装标志牌
	[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：1m2
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装
2.倒运至指定地点
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m2
	720.00 
	1
	

	16
	安装标志牌（旧铝板利用）
	[项目特征]
1.材料品种：反光膜
2.规格：1㎡
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚3mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.运输至厂家清膜、制作、安装
2.倒运至指定地点
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m2
	517.02 
	1
	

	合计
	161259.85
	
	

	二、交通安装工程

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	全费用综合单价最高限价（元）
	工程数量
	备注

	七
	交叉口交通设施-交通安装工程
	
	
	
	
	

	（一）
	交通管理设施
	
	
	
	
	

	1
	信号机箱
	[项目特征]
1.名称:视屏监控机箱
2.规格:500*400*300
3.备注:抱杆机箱，防护等级不低于IP55
[工作内容]
1.安装
2.系统调试
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	944.53 
	1
	

	2
	电视监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称:高速一体化快球彩色摄像机
2.参数:400万像素彩色逐行扫描CCD
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.试运行
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	台
	13500.00 
	1
	

	3
	电力电缆(市政借用)
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1KV-3*6
3.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	36.33 
	50
	

	4
	电气配线(市政借用)
	[项目特征]
1.配线形式:杆内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	5.91 
	50
	

	5
	电气配线(市政借用)
	[项目特征]
1.配线形式:杆内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	8.19 
	10
	

	6
	4对双绞电缆
	[项目特征]
1.名称:超6类数字水平对绞电缆
2.规格:HSYV6e
[工作内容]
1.敷设、测试
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	3.92 
	50
	

	7
	光缆
	[项目特征]
1.名称:4芯单模光缆
2.规格:GYTY53-4C
[工作内容]
1.敷设、测试
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	6.23 
	100
	

	8
	入网费及运行一年电费、网费
	[项目特征]
1.名称:入网费及运行一年电费、网费
[工作内容]
1.入网
	项
	30000.00 
	1
	

	（二）
	电子警察系统
	
	
	
	
	

	9
	信号机箱
	[项目特征]
1.名称:十二边形长臂立杆
2.规格:H=7.5m，L=14m
3.参数:电子警察立杆为十二边形钢管（Q235C）灯杆，钢杆表面酸洗除锈后，在进行热镀锌处理，锌层厚度不低于88微米，最后喷塑，塑层厚度不小于100微米，塑层硬度不低于2H，钢管杆颜色深灰色
[工作内容]
1.安装
2.系统调试
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	17000.00 
	1
	

	10
	信号机箱
	[项目特征]
1.名称:电子警察系统控制机柜
2.备注:防护等级不低于IP55，建议采用现状电子警察机柜就近放置
[工作内容]
1.拆除
2.安装
3.系统调试
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	15715.13 
	1
	

	11
	信号机箱
	[项目特征]
1.名称:电子警察系统控制机箱
2.规格:500*400*300
3.备注:抱杆机箱，防护等级不低于IP55
[工作内容]
1.拆除
2.安装
3.系统调试
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	3969.02 
	2
	

	12
	电视监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称:高清智能抓拍摄像机及镜头
2.参数:500万像素彩色逐行扫描CCD
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	台
	12000.00 
	5
	

	13
	电视监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称:高清智能抓拍摄像机及镜头
2.参数:900万像素彩色逐行扫描CCD
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.试运行
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	台
	16697.89 
	5
	

	14
	交通信号灯安装
	[项目特征]
1.名称:电子警察补光灯
2.规格:LED光源，28W，防护等级不低于IP65
[工作内容]
1.安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	1321.09 
	10
	

	15
	交通信号灯安装
	[项目特征]
1.名称:卡口抓拍闪光灯
2.规格:LED光源，100W，防护等级不低于IP65
[工作内容]
1.安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	1438.00 
	10
	

	16
	电力电缆(市政借用)
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1KV-3*6
3.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	36.33 
	100
	

	17
	光缆
	[项目特征]
1.名称:4芯单模光缆
2.规格:GYTY53-4C
[工作内容]
1.敷设、测试
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	6.23 
	100
	

	18
	电气配线(市政借用)
	[项目特征]
1.配线形式:杆内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	5.91 
	100
	

	19
	电气配线(市政借用)
	[项目特征]
1.配线形式:杆内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	8.19 
	100
	

	20
	4对双绞电缆
	[项目特征]
1.名称:超6类数字水平对绞电缆
2.规格:HSYV6e
[工作内容]
1.敷设、测试
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	3.92 
	100
	

	21
	金属软管
	[项目特征]
1.名称:可挠金属电线保护套管
2.规格:LV-5Z/15#
[工作内容]
1.敷设
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	22.77 
	20
	

	22
	入网费及运行一年电费、网费
	[项目特征]
1.名称:入网费及运行一年电费、网费
[工作内容]
1.入网
	项
	30000.00 
	1
	

	（三）
	电子卡口
	
	
	
	
	

	23
	信号机箱
	[项目特征]
1.名称:十二边形长臂立杆
2.规格:H=7.5m，L=18m
3.参数:电子卡口立杆为十二边形钢管（Q235C）灯杆，钢杆表面酸洗除锈后，在进行热镀锌处理，锌层厚度不低于88微米，最后喷塑，塑层厚度不小于100微米，塑层硬度不低于2H，钢管杆颜色深灰色
[工作内容]
1.安装
2.系统调试 
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	28000.00 
	1
	

	24
	信号机箱
	[项目特征]
1.名称:电子卡口系统控制机柜
2.备注:防护等级不低于IP55，建议采用现状电子警察机柜就近放置
[工作内容]
1.拆除
2.安装
3.系统调试
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	15715.13 
	1
	

	25
	信号机箱
	[项目特征]
1.名称:电子卡口系统控制机箱
2.规格:500*400*300
3.备注:抱杆机箱，防护等级不低于IP55
[工作内容]
1.拆除
2.安装
3.系统调试
4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	1852.16 
	1
	

	26
	电视监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称:高清智能抓拍摄像机及镜头
2.参数:500万像素彩色逐行扫描CCD
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.试运行
5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	台
	12000.00 
	1
	

	27
	交通信号灯安装
	[项目特征]
1.名称:电子警察补光灯
2.规格:LED光源，28W，防护等级不低于IP65
[工作内容]
1.安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	1321.09 
	2
	

	28
	交通信号灯安装
	[项目特征]
1.名称:卡口抓拍闪光灯
2.规格:LED光源，100W，防护等级不低于IP65
[工作内容]
1.安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	1438.00 
	10
	

	29
	接口卡
	接口卡
	台
	8539.53 
	2
	

	30
	电力电缆(市政借用)
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1KV-3*6
3.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	36.33 
	10
	

	31
	光缆
	[项目特征]
1.名称:4芯单模光缆
2.规格:GYTY53-4C
[工作内容]
1.敷设、测试
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	6.23 
	100
	

	32
	电气配线(市政借用)
	[项目特征]
1.配线形式:杆内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	5.91 
	100
	

	33
	电气配线(市政借用)
	[项目特征]
1.配线形式:杆内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	8.19 
	10
	

	34
	4对双绞电缆
	[项目特征]
1.名称:超6类数字水平对绞电缆
2.规格:HSYV6e
[工作内容]
1.敷设、测试
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	3.92 
	100
	

	35
	金属软管
	[项目特征]
1.名称:可挠金属电线保护套管
2.规格:LV-5Z/15#
[工作内容]
1.敷设
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m
	22.77 
	100
	

	36
	入网费及运行一年电费、网费
	[项目特征]
1.名称:入网费及运行一年电费、网费
[工作内容]
1.入网
	项
	30000.00 
	1
	

	（四）
	交通信号灯安装工程
	
	
	
	
	

	1
	电缆沟土石方(市政借用)
	[项目特征]
1.土方类别:综合土
[工作内容]
1.挖土、填土
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	m3
	74.31 
	100
	

	2
	信号机箱
	[项目特征]
1.形式:智能型信号机柜
2.规格:900*650*1400
3.材质:机柜外壳为2mm不锈钢，防护等级IP55
4.附件:含信号机、计量装置和接线端子板
[工作内容]
1.安装
2.系统调试
3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	15623.75 
	1
	

	3
	交通信号灯安装
	[项目特征]
1.名称:一体化人行道灯
2.材质:信号灯壳体为铝合金
3.高度:H=3.5m
[工作内容]
1.安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	3301.10 
	1
	

	4
	交通信号灯安装
	[项目特征]
1.名称:车行道灯
2.材质:信号灯壳体为铝合金
3.高度:H=6.75m，L=7m
4.附件:含满屏灯两套，倒计时两套（正反设置）
[工作内容]
1.安装
2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶
	套
	12755.25 
	1
	

	合计
	273433.26
	
	






