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[bookmark: _Toc234590141]第一章　投标邀请函
西安市市级单位政府采购中心受西安市儿童医院的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市儿童医院经开院区二期部分家具采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物或服务的供应商参加投标。
一、项目基本信息：
项目名称：西安市儿童医院经开院区二期部分家具采购项目
项目编号：XCZX2026-0071
备案编号：ZCBN-西安市-2026-02880
二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目
三、采购预算：390.00万元，最高限价390.00万元
采购包一：255.00万元（最高限价255.00万元）
采购包二：135.00万元（最高限价135.00万元）
四、采购内容和要求：
详见第三章「招标内容及要求」。
五、供应商的资格条件：
详见第二章「资格性审查表」。
六、执行的政府采购政策：
1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
4．《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
6．详见第二章「关于政府采购政策」。
七、获取招标文件的时间及方式：
1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。
3．友情提示：
（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
八、提交投标文件截止时间及方式：
1．提交投标文件截止时间：2026年9月15日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。
2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。
九、开标时间、地点及形式：
1．开标时间：2026年9月15日10:30
[bookmark: _GoBack]2．开标地点：本集采机构开标室307。
3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。
十、联系方式：
1．采购人：西安市儿童医院
地址：西安经济技术开发区高铁新城尚稷路7669号
联系人：于老师
联系电话：029-87692561
2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心
地址：西安市未央区凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼
总机：029-86510091/86510092/86510093
标书联系人及分机号：王老师（80845）
开标联系人及分机号：王老师（80807）
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『前附表』
	序号
	内容
	说明和要求

	1 
	项目名称
	西安市儿童医院经开院区二期部分家具采购项目

	2 
	项目编号
	XCZX2026-0071

	3 
	项目性质
	☑非专门面向中小企业
☐专门面向中小企业
☐专门面向小微企业

	4 
	项目总预算
	〈390.00万元〉（最高限价390.00万元）

	5 
	采购包一预算
	255.00万元（最高限价255.00万元）

	6 
	采购包二预算
	135.00万元（最高限价135.00万元）

	7 
	是否接受联合体
	☐接受  ☑不接受

	8 
	是否允许分包
	☐允许  ☑不允许
允许分包的内容：
占合同总金额的［___］%
分包部分不得再次分包

	9 
	是否允许进口产品
	☐允许  ☑不允许

	10 
	是否适用本国产品支持政策
	☑适用  ☐不适用

	11 
	投标保证金
	免交

	12 
	履约保证金
	☑不收取
☐占合同总价的___%，由采购人自行收退
☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退

	13 
	代理服务费
	0.00元

	14 
	纸质投标文件份数
	投标供应商无需提供纸质投标文件；
中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。

	15 
	政府采购信息发布媒体
（采购公告、采购结果公告、变更公告）
	1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。
　 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。
2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。
　 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/

	16 
	询问
	见第一章「投标邀请函」中的联系方式

	17 
	质疑
	1．采购人受理方式
　 见第一章「投标邀请函」中的联系方式
2．采购代理机构受理方式
　 受理部门：采购代理机构综合业务组
　 联系电话：029-86510166/86510167转80706

	18 
	投诉
	受理单位：西安市财政局政府采购管理处
联系电话：029-89821846
地址：西安市未央区西北国金中心A座18层

	19 
	信用信息查询截至时点
	同提交投标文件截止时间

	20 
	开标形式
	☑不见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。
☐见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交投标文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。

	21 
	评标形式
	☑暗标盲评    ☐明标
详见本章「评审方法和程序」有关内容。

	22 
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）

	23 
	中标通知书
	领取时间及方式见中标公告。

	24 
	电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司）
	技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
驻场技术人员：徐工
联系电话：029-86510166/86510167转80310

	25 
	样品☑
	提交时间：自2026年9月14日上午9:00起至2026年9月15日上午10:30止。
摆放地点：西安市未央区凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼政府采购项目样品展示区（或询问前台工作人员）。

	26 
	现场踏勘和集中答疑
	☑不组织
☐组织
　 集合时间：
　 集合地点：
　 联系人：
　 联系电话：




一、有关定义
1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。
3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。
5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。
6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。
二、供应商注意事项
（一）供应商投 标流程
1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF），详见第一章「获取招标文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！
3．制作电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。
4．提交电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。
5．在线参加开标大会：详见本章「开标程序」一节相关内容。
6．等待专家评审：详见本章「开标程序」一节相关内容。
7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。
（二）关于询问、质疑和投诉
1．询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。
2．质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。
（2）质疑方式：
① 在线质疑：
登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。
② 书面质疑：
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。
质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。
（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：
① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
② 超过法定期限或未以书面形式提出的；
③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；
⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
3．投诉
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管部门提出投诉。
（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。
投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip
4．恶意质疑、投诉的法律后果
（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
（三）关于保证金
1．投 标保证金
按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。
2．履约保证金
采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。
（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。
（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：
① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：
户　名：西安市公共资源交易中心保证金户
账　号：9558853700001663476
开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行
② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：
业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206
业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30
业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室
③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。
（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：
① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；
③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；
④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。
（4）退还履约保证金
在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。
（四）关于进口产品
1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。
（五）关于政府采购政策
1．对中小企业的扶持政策
（1）中小企业的界定
指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：
① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：
① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%）（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。
③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2．节能、环保产品采购政策
（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。
（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。
（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
3．本国产品标准及相关政策 
（1）本国产品标准
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本国产品应当符合的条件：
[bookmark: OLE_LINK9]①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。
②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第①项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合第一条第①项和第②项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（2）适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策的具体措施
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
提供符合本国产品标准的产品，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
4．政府采购信用担保及信用融资政策
（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法
根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/
（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策
根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。
5、绿色包装及运输要求
根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。
（六）关于同一品牌产品的处理
1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按前两款规定处理。
（七）关于知识产权和保密事项
1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
（八）关于信用记录的查询和使用
1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。
2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。
4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。
（九）关于现场踏勘和集中答疑
本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。
（十）关于联合体
1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。
3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。
6．联合体可享受的中小企业优惠政策：
（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。
（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：
（1）联合体没有提交有效的联合协议的；
（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；
（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。
（十一）其他重要事项
1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。
2．供应商参加本次采购活动的费用自理。
三、招标文件
（一）招标文件的解释权
本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。
（二）招标文件主要内容
第1章　投标邀请函
第2章　供应商须知
第3章　招标内容及要求
第4章　合同文本
第5章　投标文件构成及格式
（三）招标文件的检查及阅读
供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。
项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。
（四）招标文件的修改、澄清
1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；
（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
四、投标文件
（一）投标文件的式样
1．组成及格式
供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备投标文件。
2．语言
招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
3．计量单位
投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。
（二）投标文件的有效期
投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。
（三）投标报价
投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。
1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
3．投标报价货币：人民币；单位：元。
4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。
（四）电子投标文件的制作、签章及加密
1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。
再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。
若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化交易系统技术支持。
4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。
（五）电子投标文件的提交
供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。
出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：
1．误投的；
2．逾期提交电子投标文件的；
3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。
（六）电子投标文件的撤回、补充及修改
供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。
中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。
（七）关于电子投标文件的雷同性分析
根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。
雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。
若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。
若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。
（八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：
1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
5．不同供应商的投标文件相互混编或混装的。
五、开标程序
开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。
操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html
（一）基本流程
1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。
2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。
3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。
4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。
5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。
（二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：
1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3．上传的电子投标文件无法正常打开的；
4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。
（三）突发状况的应急处置
在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。
六、资格审查
开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。
供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按招标文件要求签字、盖章的；
（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的；
（4）法律法规规定的其他无效情形。
资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。
合格供应商不足3家的，应予以废标。
『资格性审查表』
	序号
	资格性审查项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的注册登记证明文件
	在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。

	2
	财务状况报告（任选其一）
	1．2025年度经审计的财务会计报告，审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；
2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

	3
	社保资金缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

	4
	税收缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

	5
	无重大违法记录声明
	参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

	6
	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。

	二
	落实政府采购政策需要满足的资格条件

	1
	无
	

	三
	特定资格条件

	1
	无
	

	注意事项：
1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。
3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。
4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。
5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。
6．以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应具备基本资格条件前五项要求，第六项要求由牵头方填写。对于特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应具备对应的资质；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。


七、评审方法和程序
（一）评标方法
本项目采用综合评分法。
评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
2、综合评分法，是指投投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
（二）评标形式
1．关于技术标“暗标盲评”
根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。
所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。
2．“暗标盲评部分”编制要求
暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。
（1）不得出现任何可直接识别投标供应商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标供应商独有的企业标准名称或编号等。
（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。
暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（三）评标程序
1．组建评标委员会
为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
2．投标文件的符合性审查
供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性审查时，任意一项审查项未通过，投标文件视为无效。符合性审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，评标委员会应当场告知其未通过的原因。
『符合性审查表』
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件与本项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致：
（1）投标文件封面
（2）投标函
（3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
项目不分包的，采购包处留空或填写“/”。

	2
	投标文件组成
	投标文件应包含以下部分：
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）资格证明文件
（4）实质性条款响 应（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项）
（5）投标方案
（6）供应商概况

	3
	签章
	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
注意：暗标部分不得进行签章。

	4
	语言和计量单位
	符合招标文件的要求

	5
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	6
	投标报价
	同时满足以下条款：
（1）货币单位符合招标文件要求
（2）报价符合唯一性要求
（3）未超出采购预算或最高限价
（4）符合《开标一览表》和《分项报价表》的填报要求

	7
	实质性条款响 应
	完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。
（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项）

	8
	合同条款响 应
	完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	9
	电子投标文件雷同性分析
	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	10
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。


3．投标文件的澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4．异常低价的审查
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③ 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于第①项至第④项情形的，相关供应商应当在40分钟内通过电子交易平台，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5．综合比较与评价
采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。
采用综合评分法的，评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
『评审要素及分值一览表』（采购包一）
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	30
	30
	有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分
	

	技术（服务）暗标盲评部分
	4.5
	4.5
	组织实施方案：
一、评审内容
根据项目特点，详细描述项目货物的供货方案。内容包括：①供货进度计划及进度保障措施②供货运输方案③安装、调试、除醛及检测方案④项目实施过程的安全、文明措施⑤项目验收方案。
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4.5分）
①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
②供货运输方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
③安装、调试、除醛及检测方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
④项目实施过程的安全、文明措施：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
⑤项目验收方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
	违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。

	商务部分
	65.5
	40
	技术参数响应：
所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件中原材料技术参数要求及成品技术参数要求得40分；标注“▲”的技术参数，每负偏离一项扣1.2分，普通技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
备注：“▲”技术参数的响应资料需提供具备 CMA 资质检测机构出具的检测报告佐证，检测报告封面须有 CMA 标志，未提供检测报告不得分。
	

	
	
	4.5
	售后服务方案：
一、评审内容
根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案。内容包含①售后服务范围及售后服务承诺②售后服务人员配置及响应计划③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施④故障解决方案⑤应急预案。
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4.5分）
①售后服务范围及售后服务承诺：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
②售后服务人员配置及响应计划：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
④故障解决方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
⑤应急预案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
	

	
	
	3.6
	生产水平及质量控制措施：
一、评审内容
根据项目实际需要，提供生产水平及质量控制措施：方案内容包含①产品生产质量标准②生产及检测主要机械设备清单③产品制造工艺及原材料保障④产品安装工艺质量保证。
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分3.6分）
①产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
②产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
③产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
④产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
	

	
	
	7.4
	样品评审
一、成品样品
根据投标供应商提供的成品样品情况（包括材质、设计、工艺水平、样式、质量、规格、颜色、舒适性等）进行评审：
1、样品的外观设计款式、颜色、造型美观度与参数优于或相符4分；
样品的外观设计款式、颜色、造型美观度与基本符合得2分；
样品的外观设计款式、颜色、造型美观度与参数不符合得0分。
2、根据样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固无倾斜得2分；
样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固稍微有倾斜得1分；
样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固倾斜严重得0分。
2、 小样样品
根据投标供应商提供的小样样品情况（包括材质、工艺、样式、颜色、厚度、规格等）进行评审：
样品的材质、工艺、颜色、厚度、规格与参数优于或相符得1.4分；
样品的材质、工艺、颜色、厚度、规格与参数基本符合得0.7分；
样品的材质、工艺、颜色、厚度、规格与参数不符合得0分；
注：1、未提供样品、或样品不全，该项不得分；
2、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合招标文件要求的按未提供样品处理，该项不得分；
3、样品功能与要求存在偏差、存在安全隐患按未提供样品处理，该项不得分。
	

	
	
	4
	环境保护标志产品：
投标产品列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的（至少包含所投产品的品类），每提供一类有效证明材料得1分，最高得4分。
提供国家认可的认证机构出具且处于有效期之内的环境标志产品认证证书即可得分；未提供不得分。（评审期间由评审委员会统一通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn） 现场核验证书真实有效性，证书处于失效、撤销、暂停状态的本项不得分。）
	

	
	
	6
	业绩：
提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）起类似家具项目业绩证明文件（包括合同、验收文件(或满意度评价表)、及合同对应发票，三者同时出具方为有效。）评审时以投标文件中的扫描件加盖公章为计分依据，每出具一份业绩证明文件得2分，满分6分。
注：供应商需提供合同关键页扫描件（至少应包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章，并加盖公章）。
	

	说明
	1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
① 对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。
② 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按招标文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。





『评审要素及分值一览表』（采购包二）
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	30
	30
	有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分
	

	技术（服务）暗标盲评部分
	4.5
	4.5
	组织实施方案：
一、评审内容
根据项目特点，详细描述项目货物的供货方案。内容包括：①供货进度计划及进度保障措施②供货运输方案③安装、调试、除醛及检测方案④项目实施过程的安全、文明措施⑤项目验收方案。
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4.5分）
①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
②供货运输方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
③安装、调试、除醛及检测方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
④项目实施过程的安全、文明措施：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
⑤项目验收方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
	违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。

	商务部分
	65.5
	40
	技术参数响应：
所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件中原材料技术参数要求及成品技术参数要求得40分；标注“▲”的技术参数，每负偏离一项扣4.5分，普通技术参数，每负偏离一项扣4分，扣完为止。
“▲”技术参数的响应资料需提供具备 CMA 资质检测机构出具的检测报告佐证，检测报告封面须有 CMA 标志，未提供检测报告不得分。
	

	
	
	3.6
	生产水平及质量控制措施：
一、评审内容
根据项目实际需要，提供生产水平及质量控制措施：方案内容包含①产品生产质量标准②生产及检测主要机械设备清单③产品制造工艺及原材料保障④产品安装工艺质量保证。
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分3.6分）
①产品生产质量标准：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
②生产及检测主要机械设备清单：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
③产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
④产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
	

	
	
	4.5
	售后服务方案：
一、评审内容
根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案。内容包含①售后服务范围及售后服务承诺②售后服务人员配置及响应计划③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施④故障解决方案⑤应急预案。
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4.5分）
①售后服务范围及售后服务承诺：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
②售后服务人员配置及响应计划：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
④故障解决方案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分；
⑤应急预案：每满足一个评审标准得0.3分，不满足得0分，满分0.9分。
	

	
	
	7.4
	样品评审
一、成品样品
根据投标供应商提供的样品情况（包括材质、设计、工艺水平、样式、质量、规格、颜色、舒适性等）进行评审：
1、样品的外观设计款式、颜色、造型美观度与参数优于或相符得4分；
样品的外观设计款式、颜色、造型美观度与参数基本符合得2分；
样品的外观设计款式、颜色、造型美观度与参数不符合得0分。
2、根据样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固无倾斜得2分；
样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固稍微有倾斜得1分；
样品摆放稳定性、倾斜度、摇晃、松动，各部位安装牢固倾斜严重得0分。
3、 小样样品
根据投标供应商提供的小样样品情况（包括材质、工艺、样式、颜色、厚度、规格等）进行评审：
样品的材质、工艺、颜色、厚度、规格与参数优于或相符得1.4分；
样品的材质、工艺、颜色、厚度、规格与参数基本符合得0.7分；
样品的材质、工艺、颜色、厚度、规格与参数不符合得0分；
注：1、未提供样品、或样品不全，该项不得分；
2、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合招标文件要求的按未提供样品处理，该项不得分；
3、样品功能与要求存在偏差、存在安全隐患按未提供样品处理，该项不得分。
	

	
	
	4
	环境保护标志产品：
投标产品列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的（至少包含所投产品的品类），每提供一类有效证明材料得2分，最高得4分。
提供国家认可的认证机构出具且处于有效期之内的环境标志产品认证证书即可得分；未提供不得分。（评审期间由评审委员会统一通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn） 现场核验证书真实有效性，证书处于失效、撤销、暂停状态的本项不得分。）
	

	
	
	6
	业绩：
提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）起类似家具项目业绩证明文件（包括合同、验收文件(或满意度评价表)、及合同对应发票，三者同时出具方为有效。）评审时以投标文件中的扫描件加盖公章为计分依据，每出具一份业绩证明文件得2分，满分6分。
注：供应商需提供合同关键页扫描件（至少应包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章，并加盖公章）。
	

	说明
	1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
① 对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。
② 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按招标文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。



6．推荐中标候选人
（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
7．编写评审报告
评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。
评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。
（四）评标争议处理规则
评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告政府采购监管部门依法处理。
（五）评审现场人员的保密责任
在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
（六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：
1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
八、中标
1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。
4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。
5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。
6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送政府采购监管部门备案。
九、合同签订、履行及验收
招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
（一）签订政府采购合同
1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。
2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
（二）合同公示
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）合同履行
1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。
（四）验收或考核
1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。
2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。
十、其他
1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。
4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。
6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。
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（标注★的为实质性条款）
采购包一：办公类家具
一、项目概况
为确保医院经开院区二期日常办公、医疗等工作的顺利开展，本次采购旨在选择一家具备良好信誉、优质产品和合理价格的供应商，为医院提供办公及医疗家具的供应保障。
二、采购内容
	序号
	产品名称
	单位
	最高限价
（元）
	是否核心产品

	1
	主任护士长办公桌
	张
	2000
	

	2
	办公椅（带头枕）
	张
	800
	

	3
	三门文件柜带衣柜
	个
	2000
	

	4
	茶水柜
	张
	900
	

	5
	沙发
	张
	2600
	

	6
	茶几
	张
	650
	

	7
	办公桌（带屏风）
	张
	1200
	

	8
	办公桌
	张
	1000
	是

	9
	办公椅
	张
	550
	是

	10
	茶几
	张
	500
	

	11
	沙发
	张
	2100
	

	12
	钢制文件柜
	个
	1100
	

	13
	多媒体讲台
	张
	2000
	

	14
	演讲台
	张
	1400
	

	15
	培训桌
	张
	1100
	

	16
	培训椅
	把
	550
	

	17
	会议桌
	张
	3500
	

	18
	会议桌
	张
	5800
	

	19
	会议桌
	张
	6900
	

	20
	定制台
	延米
	1500
	

	21
	电视柜
	延米
	900
	

	22
	茶几
	件
	700
	

	23
	诊断桌
	张
	3200
	

	24
	患者椅
	张
	220
	

	25
	诊断椅
	张
	450
	

	26
	诊床
	张
	1000
	

	27
	候诊椅
	组
	2400
	

	28
	病房柜
	延米
	1900
	

	29
	被服柜
	组
	1500
	

	30
	采血台
	延米
	1500
	

	31
	侧柜
	个
	1100
	

	32
	器械柜
	个
	3000
	

	33
	不锈钢
拖把池
	延米
	3100
	

	34
	架子床
	张
	1100
	

	35
	床垫
	张
	350
	

	36
	钢制更衣柜（两门）
	个
	1280
	

	37
	钢制更衣柜（三门）
	个
	1330
	

	38
	钢制更衣柜（四门）
	个
	1380
	

	39
	换鞋凳
	个
	650
	

	40
	货架
	组
	1400
	

	41
	货架
	组
	1100
	

	42
	货架
	组
	900
	


三、技术（服务）要求
（一）具体参数要求
	序号
	产品名称
	图片
（仅供参考）
	尺寸W*D*H（±）10mm
	单位
	参数要求
	最高限价
（元）

	1
	主任护士长办公桌
	[image: ]
	1400*700*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度25mm,其他部位厚度≥16mm；
2、桌架：钢制桌架，壁厚度≥1.5mm；
3、横梁：≥25*40*1.2mm;
4、导轨：采用优质静音阻尼三节滑轨；
5、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
6、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
7、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有承载力、耐腐蚀能力。
8、配置：主桌+可移动侧柜（三抽+移门可放主主机）；
9、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	2000

	2
	办公椅
（带头枕）
	[image: ]
	常规
	张
	1、网布：采用优质高级双层网布，染色牢度、耐碱汗渍染色牢度、耐干摩擦染色牢度）≥4级；
2、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
3、转椅底盘：优质环保金属底盘，倾仰原位锁定功能；
4、优质尼龙五星脚；
5、气棒、海绵、网布、理化安全、环保符合国家现行标准要求。
	800

	3
	三门文件柜带衣柜
	[image: 未标题-2]
	1200*400*2000
	个
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；顶板、层板厚度为≥25mm，侧板、门板、底板厚度为≥18mm；
2、门铰：采用优质阻尼门铰；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
6、结构：上下均为对开门配衣柜（含挂衣杆）；（上柜2活动隔板，下柜1活动隔板）
7、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	2000

	4
	茶水柜
	[image: ]
	800*400*800
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；柜顶板厚度≥25mm，其余位置板材厚度≥18mm；  
2、导轨、门铰：采用优质静音阻尼导轨及门铰；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
6、结构：两抽+一对开门（内含一个隔板）
7、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	900

	5
	沙发
	[image: ]
	三人位
	张
	1、面料采用优质采用优质西皮，染色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦）；
2、框架：选用优质实木框架，含水率：8%-15%，经过烘干处理，具有防虫、防腐和不变形的优点；
3、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
4、落地为金属脚架；钢质螺帽、螺丝；
5、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	2600

	6
	茶几
	[image: ]
	1200*600*420
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm；
2、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
3、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
4、五金件：采用优质五金，钢制喷涂四腿脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
5、脚：壁厚≥1.8mm,尺寸≥50*50*1.8mm。 
横梁 ：≥40 * 30 * 1 . 5m m。 
6、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	650

	7
	办公桌
（带屏风）
	[image: ]
	1200*600*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准,甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm,抽底≥5mm,其他部位厚度≥16mm；
2、导轨：采用优质静音阻尼三节滑轨；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
[image: ]4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；                                       6、结构：主机柜+键盘架+1抽+柜门；
7、五金台架：壁厚≥1.2管型脚，防滑脚垫. 
8、屏风：优质三聚氰胺板，厚度≥16mm；
9、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1200

	8
	办公桌
（核心产品）
	[image: ]
	1200*600*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准,甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm,抽底≥5mm,其他部位厚度≥16mm；
2、导轨：采用优质静音阻尼三节滑轨；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；                                       6、结构：主机车+键盘架+1抽+柜门；
7、五金台架：壁厚≥1.2管型脚，防滑脚垫. 
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1000

	9
	办公椅（核心产品）
	[image: ]
	常规
	张
	1、网布：采用优质高级双层网布，无异味，染染色牢度（耐水染色牢度、耐酸汗渍染色牢度、耐碱汗渍染色牢度、耐干摩擦染色牢度）≥4级；
2、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
3、转椅底盘：优质环保金属底盘，倾仰原位锁定功能；
4、优质尼龙五星脚；
5、气棒、海绵、网布、理化安全、环保符合国家现行标准要求。
	550

	10
	茶几
	[image: ]
	600*600*450
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm；
2、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
3、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
4、五金件：采用优质五金，钢制喷涂四腿脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
5、脚：壁厚≥1.5mm，尺寸≥50*50*1.5mm。；横梁壁厚1.2mm，≥25*40*1.2mm。 
6、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	500

	11
	沙发
	[image: ]
	两人位
	张
	1、面料采用优质采用优质西皮，：染色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦）；
2、框架：选用优质实木框架，含水率：8%-15%，经过烘干处理，具有防虫、防腐和不变形的优点；
3、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
4、落地为金属脚架；钢质螺帽、螺丝；
5、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	2100

	12
	钢制文件柜
	[image: ]
	900*400*2000
	个
	1、采用品牌优质冷轧钢板；
2、板材厚度：≥0.8mm；
3、结构：上玻璃中抽屉下铁门结构，上一下一可调节层板（上下共5层空间），上中下配锁具；
4、五金配件：采用优质五金；
5、工艺：表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；
6、喷粉：选用优质粉末，绿色环保，无毒、无副作用、无异味。
7、功能：柜体四周加强设计，并预冲双排层板挂孔；
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1100

	13
	多媒体讲台
	[image: ]
	L:1050mm/W:730mm/H:990mm
	张
	1、采用品牌优质冷轧钢板；
2、板材厚度：≥0.8mm；
3、铰链：采用优质液压缓冲铰链
4、滑轨：采用优质阻尼静音滑轨
5、工艺：表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；
	2000

	14
	演讲台
	[image: ]
	可升降
（高度745-1175）
	张
	1、台面：优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；厚度≥25mm；
2、其它部份为“采用品牌优质冷轧钢板；板材厚度：≥0.8mm；
3、演讲台可升降
4、不锈钢腿+万向轮脚；
5、立柱: 型材壁厚≥2.5mm：外 管≥75*75，内管≥60*50。 
6、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1400

	15
	培训桌
	[image: ][image: ]
	1400*450*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm；
2、桌架：钢制桌架，壁厚度≥1.2mm；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；4）脚架：采用优质钢管，管壁厚度≥1.20mm。经过防锈处理，采用高温静电粉末涂料静电喷涂。 
6、书网：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm。 
7、脚轮：采用优质尼龙脚轮，带脚刹。 
8、钢脚壁厚≥1.5；尺寸≥25*50*1.5。 
9、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1100
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	培训椅
	[image: 未标题-1]
	常规
	把
	1、面料：采用优质阻燃网布；
2、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
3、配件：尼龙背框（可倾仰），背连接和写字板连接件为铝合金；
4、椅架：管厚≥1.2mm四脚椅架，带活动连接件，配固定脚/60MM黑色PU万向轮；（锁定功能）；
5、椅架：椅脚壁厚≥1.4mm，椅脚3≥0*20； 
6、写字板：铝合金支架配尼龙写字板面，写字板可翻转；
7、功能：坐垫可翻起，椅架可折叠，靠背可倾仰；
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	550
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	会议桌
	[image: ]
	3000*1400*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥40mm；
2、桌架：钢制桌架，壁厚度≥1.2mm；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
6、脚：壁厚≥1.7MM。 横梁：壁厚≥1.2MM，钢管25*40 
7、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	3500
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	会议桌
	[image: ]
	4600*1800*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥40mm；
2、桌架：钢制桌架，壁厚度≥1.2mm；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
6、立柱： 壁厚≥1.5mm，钢管直径≥60* 1.5mm； 翻转机构≥25*50*1.5mm。 
7、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	5800
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	会议桌
	[image: ][image: ]
	6000*2000*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥40mm；
2、桌架：钢制桌架，壁厚度≥1.2mm；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
6、脚： 型材壁厚≥1.8mm。
横梁壁厚：≥1.3mm。 
7、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	6900
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	定制台
	[image: ]
	L*600*750
	延米
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；板材厚度≥16mm；
2、配置：≥12mm厚亚克力医用人造石台面+木质柜体； 
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
6、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1500
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	电视柜
	[image: ]
	L*450*700
	延米
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm，板材厚度≥16mm；
2、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
4、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
5、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	900
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	茶几
	[image: ]
	520*540
	件
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm；
2、腿：五金钢架12实心钢筋
	700
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	诊断桌
	[image: ]
	1400*1400*750
	张
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度25mm,其他部位厚度≥16mm；
2、桌架：钢制桌架，壁厚度≥1.2mm，表面静电喷涂处理；
3、导轨：采用优质静音阻尼三节滑轨;
4、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
5、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
6、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力;
7、结构：主桌+侧柜（单门+活动层板+三抽）; 
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	3200
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	患者椅
	[image: ]
	370*250*420
	张
	1、优质白腊木实木；含水率8%-15%.。
2、优质皮革软包。
3、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
4、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
5 、四腿配橡胶脚垫。
6 、脚上≥35mm*35mm；下25mm*25mm； 横梁35mm*35mm；
	220
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	诊断椅
	[image: ]
	常规
	张
	1、座包面料采用优质人造革；
2、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
3、气压棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》技术标准，密封性能、耐高温性能、循环寿命检测结果均合格； 
4、脚轮：脚轮往复磨损加载113KG；
5、结构配置：座包+气压棒+万向脚轮；
6、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	450
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	诊床
	[image: ]
	1900*700*650
	张
	1、采用不锈钢主架、高密度海绵和优质皮革组合而成。外形美观，轻巧，结构牢固。
2、床板：≥12mm厚E1级实木多层板加50mm厚海绵，加耐磨高级仿皮；
3、脚架采用40*40*1.5厚方管，底部采用40*20*1.2厚方管，表面静电喷涂；
4、脚壁厚≥1.5mm；方钢≥50*50*1.8。 横梁壁厚≥1.2mm：方钢≥25*40*1.21.2mm。 
5、床脚可折叠；
6、头枕部位可多角度调节；
7、配四个防潮防滑脚套。
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1000
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	候诊椅
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	三人位
	组
	1、扶手、脚、椅托扣件：采用铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，电镀工艺；
2、座板、背板：内部骨架结构为高强度钢架或高强度钢架焊接穿孔钢板，钢架外部采用100%纯高密度聚氨酯全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适；
3、横梁：横梁采用高强度≥135*100*100三角形冷轧钢梁，厚度≥2.0mm。采用铝合金型材，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑；
4、扶手腿厚度≥1.2MM，横梁≥1.5厚；
5、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	2400
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	病房柜
	
	L*500*2000
	延米
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为≥16mm；
2、门铰：采用优质阻尼门铰；
3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采[image: ]用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；
6、结构：上中为对开门柜，下为开放式鞋柜；中柜配一层板一挂衣杆。
7、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1900
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	被服柜
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	1000*550*2200
	组
	1、采用品牌优质冷轧钢板；
2、板材厚度：≥0.8mm；
3、上铁下铁、上下等体对开门设计，上二下一可调节层板（上下共5层空间），上下锁具；
4、五金配件：采用优质五金；
5、工艺：表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；
6、喷粉：选用优质粉末，绿色环保，无毒、无副作用、无异味；
7、功能：柜体四周加强设计，并预冲双排层板挂孔；
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1500
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	采血台
	
	L*800*760
	延米
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm,其他部位厚度≥16mm；
2、导轨：采用优质静音阻尼三节滑轨；
[image: ]3、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
4、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
5、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；         
6、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1500
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	侧柜
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	1200*600*760
	个
	1、基材：采用优质三聚氰胺板：环保要求达到E0级或优于E0级标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；台面厚度≥25mm,其他部位厚度≥16mm；
2、结构：三抽屉+2隔板
3、导轨：采用优质静音阻尼三节滑轨；
4、胶粘剂：采用优质胶黏剂；
5、封边：采用≥1.0mm厚ABS激光封边，封边条采用优质封边条：耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；
6、五金件：采用优质五金，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；        
7、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1100
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	器械柜
	[image: ]
	900*400*2000
	个
	1、所有配件采用优质 304 不锈钢；
2、侧板用国标≥1.0mm，顶板、底板、层板用国标≥0.8mm；
3、门框用国标 60*20*≥1.0mm 扁管；≥5mm 厚白玻；
4、四脚用国标 38*38*1.2mm 方管；
5、上为钢框钢化玻璃掩门，中两抽，下钢掩门，配活动层板； ，柜内分五层，共配 4 块固定层板，层板采用三折弯；。
6、底脚高：200mm，配可调胶脚；
7、结构：上三件活层，中间抽屉，下一件活层，带锁；
8、五金配件：阻尼门铰，采用品牌优质配件；
9、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光而成；
10、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	3000
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	不锈钢
拖把池
	[image: 不绣钢拖把池01.png]
	2000*600*1700
	延米
	1、所有配件采用优质 304 不锈钢板材；
2、水池、背板用国标≥1.0mm；
3、侧板、正面封用国标≥0.8mm；
4、加强管料用国标≥1.0mm；
5、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成；
6、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 2 个水龙头；
7、拖把池内池规格：1140*465*350mm；
8、内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干；
9、拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高；
10、背板上配一个拖把挂架，挂架上配挂钩；
11、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	3100
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	架子床
	[image: ]
	2000*900*1800
	张
	1、基材：主管采用≥70*70㎜以上的方管，管壁厚度≥1.0㎜，副管采用≥25*25㎜以上的方管，管壁厚度≥1.0㎜；
2、床板下配支撑管，床板采用≥16㎜厚的环保实木多层板，配钢制蚊帐架，表面经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害，表面漆膜平整光亮。焊接处无缺焊、漏焊，无毛刺，螺栓连接处应加装防退螺母或弹簧垫片；
3、上铺防护栏高度≥220mm；
4、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1100
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	床垫
	[image: ]
	2000*900*80
	张
	1、采用优质椰棕床垫，提花面料覆面，无胶热压工艺；
2、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	350
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	钢制更衣柜（两门）
	[image: ]
	900*500*2000
	个
	1、采用品牌优质冷轧钢板；
2、板材厚度：≥0.8mm；
3、更衣柜均分二门；
4、五金配件：采用优质五金；
5、工艺：表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；
6、喷粉：选用优质粉末，绿色环保，无毒、无副作用、无异味；
7、功能：每门带锁、标签插槽和透气孔，号窗设计、方便查询，内置金属挂衣杆，内凹式通风窗设计，通风防潮，有效防尘；
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1280
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	钢制更衣柜（三门）
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	900*500*2000
	个
	1、采用品牌优质冷轧钢板；
2、板材厚度：≥0.8mm；
3、更衣柜均分三门；
4、五金配件：采用优质五金；
5、工艺：表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；
6、喷粉：选用优质粉末，绿色环保，无毒、无副作用、无异味；
7、功能：每门带锁、标签插槽和透气孔，号窗设计、方便查询，内置金属挂衣杆，内凹式通风窗设计，通风防潮，有效防尘；
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
	1330
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	钢制更衣柜（四门）
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	900*500*2000
	个
	1、采用品牌优质冷轧钢板；
2、板材厚度：≥0.8mm；
3、更衣柜均分四门；
4、五金配件：采用优质五金；
5、工艺：表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；
6、喷粉：选用优质粉末，绿色环保，无毒、无副作用、无异味；
7、功能：每门带锁、标签插槽和透气孔，号窗设计、方便查询，内置金属挂衣杆，内凹式通风窗设计，通风防潮，有效防尘；
8、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
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	换鞋凳
	[image: 方通更衣凳.png]
	1200*400*450
	个
	1、海绵：采用阻燃海绵，回弹率≥42%；
2、坐面：优质西皮软包；
3、金属脚架40*40*1.5厚方管；钢质螺帽、螺丝，表面喷涂处理；
4、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
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	货架
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	2000*500*2000mm
	组
	1、立柱用国标≥2.0mm 优质冷轧钢板冲孔折弯成型；挂板用国标≥1.5mm；层板用国标≥1.0mm；
2、货架整体可以拆装，整架共五层四格，每层节距可以自由调节；
3、结构立柱：壁厚≥1.0mm；槽型钢管≥40mmx80mm*1.0mm。 
4、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
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	货架
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	1500*500*2000mm
	组
	1、立柱用国标≥2.0mm 优质冷轧钢板冲孔折弯成型；挂板用国标≥1.5mm；层板用国标≥1.0mm；
2、货架整体可以拆装，整架共五层四格，每层节距可以自由调节；
3、结构立柱：壁厚≥1.0mm；槽型钢管≥40mmx80mm*1.0mm；
4、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
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	货架
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	1000*500*2000mm
	组
	1、立柱用国标≥2.0mm 优质冷轧钢板冲孔折弯成型；挂板用国标≥1.5mm；层板用国标≥1.0mm；
2、货架整体可以拆装，整架共五层四格，每层节距可以自由调节；
3、结构立柱：壁厚≥1.0mm；槽型钢管≥40mmx80mm*1.0mm;
4、各项理化环保安全指标符合国家现行标准要求。
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（二）原材料技术参数及要求
1、白蜡木技术要求
（1）含水率8%-15%，外观要求：无贯通裂缝；其他轻微材质缺陷修补加工后，无裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等。
（2）可接触实木部件中五氯苯酚（PCP）含量：未检出。
（3）木材绝干密度：≥0.55g/cm³。
（4）木材 pH 值：5.0~6.0。
▲2、304不锈钢技术要求
（1）检验依据：GB/T 3325-2024、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T24195-2009、GB/T6461-2002。
（2）表面喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色；表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
（3）抗拉强度≥515MPa，断后伸长率≥40%。
（4）耐腐蚀性能：铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲3、三聚氰胺板技术要求
（1）检验依据：GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 29899-2024、GB/T 44689-2024、JC/T 2039-2010、LY/T 1926-2020。
（2）环保要求达到E0级或优于E0级标准。
（3）表面耐污染腐蚀：（丙酮）5级、（咖啡 120g/L）5级、（氢氧化钠溶液 25%）5级、（双氧水 30%）5级、表面耐污染腐蚀（鞋油）5级、（柠檬酸溶液 10%）5级。
（4）甲醛释放量≤0.050mg/m³。
（5）苯：未检出、甲苯：未检出、二甲苯：未检出、总挥发性有机化合物：未检出。
▲4、粉末涂料（塑粉）技术要求
（1）检测依据:GB/T1741-2020、HG/T 3950-2007、HG/T 2006-2022。
（2）耐盐雾性:500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈开裂、剥落等异常达到合格标准。
（3）耐湿性:500h无异常。
（4）抗细菌率(萎缩芽孢杆菌)≥99%;耐霉菌性等级(黄曲霉)达到0级。
▲5、冷轧钢板技术要求
（1）检验依据：GB/T11253-2019、GB/T3325-2024、GB/T6739-2022、GB/T10561-2023、GB/T24195-2009。
（2）外观性能（喷漆 / 塑涂层）：无漏喷、锈蚀、脱色、掉色；表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
（3）涂层附着力：1级。
（4）铜盐加速乙酸盐雾试验≥（300h）：金属镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，对基体的保护等级 10 级。
▲6、座椅底盘技术要求	
（1）检验依据：GB/T 3325-2017、QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999。
（2）外观性能要求：喷涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
（3）耐腐蚀试验要求：铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）≥300h：镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级。中性盐雾试验（NSS）18h：镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级。
▲7、导轨技术要求
（1）检验依据：QB/T2454-2013、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T24195-2009、GB/T6461-2002。
（2）垂直静载荷：承受 300N 垂直载荷后，导轨组件无断裂、松动、变形或分离，功能正常；水平侧向静载荷：承受 150N 水平载荷后，导轨组件无断裂、松动、变形或分离，功能正常。
（3）铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
8、（人造大理石）复合亚克力人造石技术要求
（1）检验依据：JC/T 908-2013。
（2）巴氏硬度：≥65。
（3）落球冲击：450g 钢球 1200mm 高度冲击无破损。
（4）耐化学药品性：无明显损伤，可恢复原状；耐热性、耐高温性能：无破裂、裂缝或起泡；耐污染：耐污染总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm；吸水率：≤0.5%；抗病毒活性：甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性率≥99.95%；抗菌活性：金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥3.2。
（5）防霉等级：黑曲霉防霉等级为 0 级。 
▲9、铰链（门铰）技术要求  
（1）检验依据：QB/T2189-2013、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T24195-2009、GB/T6461-2002。
（2）过载实验:垂直静载荷（30kg），水平静载荷(70N)：所有组件或结合处不应断裂;通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动;所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;固定组件不应松动;所有组件的功能不应损害;杯状暗铰链及其组件不应分离。
（3）铜盐加速乙酸盐雾试验≥ 300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲10、气压棒技术要求	 
（1）检验依据：GB/T 29525-2013。
（2）密封性能、抗拉强度均合格。
（3）铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲11、网布技术要求	
（1）检验依据：GB 18401-2010。
（2）甲醛含量未检出，无异味。
（3）染色牢度（耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度）≥4级。
（4）5≤PH值≤7。
（5）可分解致癌芳香胺染料未检出。
▲12、锁具技术要求
（1）检验依据：QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、QB/T 1621-2015。
（2）保密度、牢固度、灵活度检测项目合格。
（3）铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲13、海绵技术要求 
（1）检验依据：GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 6344-2008、GB 17927-2024。
（2）性能：回弹率：≥42 %、气味等级：≥9 级、拉伸强度：≥121 kPa、撕裂强度：≥2.5 N/cm、灰分：≤0.90 %、甲醛散发：≤1.6mg/kg。
▲14、三合一偏心连接件技术要求	
（1）检验依据：GB/T 28203-2011。
（2）抗压强度、抗拉强度均合格。
▲15、水性胶粘剂技术要求
（1）检验依据：GB 18583-2008。
（2）游离甲醛未检出。
（3）苯未检出；甲苯+二甲苯未检出。
▲16、ABS封边条技术要求	
（1）检验依据：QB/T 4463-2013。
（2）耐干热性检测合格；耐磨性检测合格。
（3）封边条甲醛释放量≤1.5mg/L。
17、西皮技术要求	
（1）检验依据：QB/T 4045-2010、GB/T 16799-2018。
（2）重金属总量（铅、镉）未检出。
（3）甲醛未检出。
（4）可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出。
▲18、阻燃绒布技术要求	
（1）检验依据：GB 18401-2010。
（2）甲醛含量未检出。
（3）染色牢度（耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度）≥4级。
（4）可分解致癌芳香胺染料未检出。
▲19、蛇形弹簧技术要求	
（1）检验依据：GB/T 3325-2024、QB/T 3828-1999。
（2）铜盐加速乙酸盐雾试验≥ 300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲20、拉手技术要求	
（1）检验依据：GB/T 3325-2024、QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999。
（2）铜盐加速乙酸盐雾试验≥ 300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
21、螺丝钉技术要求	
（1）检验依据：GB/T 3325-2024、QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999。
（2）铜盐加速乙酸盐雾试验≥ 300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
（三）成品技术参数及要求
▲1、办公桌技术要求	
（1）检验依据：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、QB/T4371-2012、DB44/T2043-2017、GB/T36022-2018。
（2）翘曲度小于1mm。底脚平稳性小于0.5mm。
（3）甲醛释放量≤0.1mg/L。可溶性铅、镉、铬、汞等均未检出。
（4）抑菌率（萎缩芽孢杆菌）≥99%；防霉等级（黄曲霉）达到0级。
▲2、办公椅技术要求	
（1）检验依据：GB/T 42996.2-2023、QB/T 2280-2016。
（2）椅背偏心度≤20mm、着地平稳性≤0.2mm。
（3）力学性能-稳定性：椅子向前倾翻试验：座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N，试验中无倾翻现象、扶手椅侧向倾翻试验：座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N，试验中无倾翻现象、椅子向后倾翻试验：座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 100N，试验中无倾翻现象。
▲3、衣柜（更衣柜）技术要求	
（1）检测依据：GB/T 3324-2024。
（2）理化性能-木制件表面理化性能：漆膜附着力：0 级、漆膜耐磨性：1 级、漆膜抗冲击：2 级、耐划痕：无整圈划痕、耐污染性能：5 级。
（3）甲醛释放量：未检出。
▲4、货架技术要求	
（1）检测依据：GB/T 3325-2024：GB/T 13667.3-2013：GB/T 10357.4-2013、GB/T 13668-2015。
（2）金属件：喷漆(塑)涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
（3）搁板水平加载稳定性：无脱落；非固定柜空载稳定性无倾翻；非固定柜加载稳定性试验无倾翻；搁板垂直加载稳定性无脱落；搁板弯曲试验合格；搁板支承件强度试验合格。
（4）可迁移有害元素：铅、镉、铬、汞未检出。
5、储物柜技术要求
（1）检测依据：GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 44689-2024。
（2）理化性能-木制件表面理化性能：无整圈划痕、软、硬质覆面耐污染性能5级。
（3）甲醛释放量小于0.03mg/m³。
▲6、候诊椅技术要求	
（1）检验依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。
（2）金属管件无裂纹、结疤。焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。铆接处无漏铆、脱铆。
（3）塑料件应无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。
（4）涂层和覆面层可溶性重金属（可溶性铅、铬、镉、汞）均未检出。
▲7、沙发技术要求	 
（1）检测依据：QB/T 1952.1-2023、GB/T 42996.2-2023、GB/T 40263-2021。
（2）表观密度-座面：≥45kg/m³。
（3）力学性能-沙发座背及扶手耐久性：20000次，无损。
（4）短链氯化石蜡：未检出。
▲8、诊疗桌技术要求
（1）检测依据：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020。
（2）翘曲度小于0.8mm。平整度小于0.1mm。底脚平稳性小于0.5mm。抽屉下垂度小于3mm。抽屉摆动度小于5mm。
（3）软、硬质覆面耐干热、耐湿热达到5级。
（4）主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷实验、水平静载荷实验、桌面垂直冲击实验、桌腿跌落实验、推拉构件强度实验均合格。
（5）甲醛释放量：未检出。
▲9、培训椅技术要求	
（1）检测依据：GB/T 3325-2024。
（2）喷漆(塑)涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
（3）软面包覆表面：应无划痕、色污、油污、起毛、起球等。
（4）椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性检测项目均合格。
10、茶几技术要求	
（1）检测依据：GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 42996.1-2023。
（2）翘曲度小于1.5mm。平整度小于0.5mm。底脚平稳性小于0.5mm。
（3）甲醛释放量小于0.02mg/m³。
▲11、文件柜技术要求	
（1）检测依据：GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 42996.1-2023、GB/T44689-2024。
（2）翘曲度小于1mm。底脚平稳性小于0.5mm。
（3）软、硬质覆面耐污染性能均达到5级。
（4）气味等级：门板：1 级。
（5）甲醛释放量小于0.03mg/m³。
▲12、床技术要求
（1）检测依据：GB/T 3325-2024、GB 18584-2024、GB/T 42996.1-2023、GB/T44689-2024。
（2）底脚着地平稳性小于0.5mm。
（3）甲醛释放量小于0.03mg/m³。
13、会议桌技术要求		
（1）GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 42996.1-2023、GB/T44689-2024。
（2）翘曲度小于1mm。平整度小于0.5mm。底脚平稳性小于0.5mm。
（3）软、硬质覆面耐污染性能：5级。
（4）甲醛释放量小于0.02mg/m³。
▲14、钢制文件柜技术要求  
（1）GB/T3325-2024、GB18584-2024。
（2）喷漆(塑)涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
（3）有害物质限量-家具中可迁移有害元素限量要求未检出。
▲15、条桌（培训桌）
（1）GB/T 3325-2024、GB18584-2024、GB/T 42996.1-2023、GB/T 44689-2024。
（2）翘曲度小于3mm。平整度小于0.5mm。底脚平稳性小于0.5mm。
（3）甲醛释放量小于0.02mg/m³。
▲16、茶水柜技术要求
（1）检验依据：GB/T3324-2024、GB18584-2024、QB/T4371-2012、GB/T42996.1-2023。
（2）软、硬质覆面：耐划痕，无整圈划痕；耐污染性能，5级。
（3）甲醛≤0.05mg/m³。
（4）乙醛，未检出。
（5）抑菌率（萎缩芽孢杆菌）≥99%。
17、电视柜技术要求
（1）检验依据：GB/T3324-2024、GB18584-2024、QB/T4371-2012、GB/T42996.1-2023。
（2）软、硬质覆面：耐划痕，无整圈划痕；耐污染性能，5级。
（3）甲醛≤0.05mg/m³。
（4）乙醛，未检出。
（5）抑菌率（绿脓假单胞菌）≥99%。
（四）服务要求
1、所购产品家具厂家均终身跟踪服务，提供家具全面免费咨询服务；免费电脑设计。
2、所购产品外观检测：厂家送货产品和订单或定制尺寸一致材质和外形和定制单一致。
3、质量检测：木质系列产品和订单定做说明材质一样，环保系数达标，五金件表面无生锈，无毛边，无刮手现象，开启灵活等。
4、常规产品备货充足，专门配送团队快捷送货。
5、免费专业安装及维修保养；特殊产品定制服务；免费家具拆迁重组设计及安装服务；提供免费技术培训。
6、按照现行家具行业国家标准和国家家具环保E0级标准执行。
四、商务要求
（一）供货期：自合同签订之日起一年或一年内完成项目预算金额合同自动终止，按需采购。
（二）交货期：接到采购人订单之日起20日内完成包装、运输、交货及安装调试。
（三）产品质保期：三年，在3年内因产品质量问题不能使用，厂家免费无条件更换同类产品。
五、样品要求
（一）提交样品种类
	家具样品

	序号
	样品名称
	数量
	参考样式
	参考规格（mm）

	1
	办公桌（核心产品）
	1位
	[image: ]
	1200*600*750

	2
	办公椅（核心产品）
	1把
	[image: 7c1a2fc6-9aa0-4cf4-b3db-52c1911fea3f]
	常规

	3
	三门文件柜带衣柜
	1组
	[image: 未标题-2]
	1200*400*2000

	4
	钢柜
	1组
	[image: c37140a6-7ae5-4ccb-afec-bf36e949e6be]
	900*400*2000

	小样样品要求

	序号
	样品名称
	数量
	备注
	参考规格（mm）

	1
	三聚氰胺板
	1块
	三面ABS封边，一面不封边，
	200*200*25mm

	2
	铰链
	1个
	/
	标准

	3
	导轨
	1副
	/
	标准

	4
	西皮
	1张
	颜色无要求
	200*200

	5
	气压棒
	1个
	/
	标准

	6
	海绵
	1块
	/
	200*200*50


（二）样品摆放及安装要求
1．供应商在参与投标时应提供所投产品样品，样品须标明项目名称、项目编号及采购包，并附上说明相关成品所使用的材料及配件的品牌生产厂家/制造商。
2．投标样品安装时要注意用电安全，建议投标供应商自备电源及相关安装工具。安装过程注意控制噪声和保护现场设备设施，如有损坏，自行修复原样，不得破坏其他投标供应商的样品。
3．样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕后，自行清点样品数量并清走相关垃圾。
4．建议各投标供应商自行携带布料遮蔽样品防雨防潮，不允许查看、拍照或者破坏其他投标供应商的投标样品。
5．投标供应商应当在指定时间前将所有实物样品安装、调试完毕，并撤离现场。
（三）样品退还
1．评审工作结束后，各采购包推荐的中标候选人前三名供应商提供的样品由采购人统一封存，其他供应商的样品如数退回。招标结果公示结束后，中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据，其余两名供应商的样品如数退回；中标供应商的样品在全部产品供货完成并验收合格后退还。
2．领回样品须出示由投标供应商出具的加盖公章的介绍信或授权书，否则不予放行。
3．未中标的供应商应在中标结果公告后5个工作日内（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）一次性领回全部样品，逾期未领的，视为供应商放弃投标样品所有权，由采购人自行处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购代理机构、采购人概不负任何责任。
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采购包二：医疗类家具
一、项目概况
为确保医院经开院区二期日常办公、医疗等工作的顺利开展，本次采购旨在选择一家具备良好信誉、优质产品和合理价格的供应商，为医院提供办公及医疗家具的供应保障。
二、采购内容
	序号
	产品名称
	单位
	最高限价
（元）
	是否核心产品

	1
	操作台/定制柜
	
	3000
	

	2
	非感应水龙头+单水槽
	套
	750
	

	3
	有机玻璃挡水
	套
	380
	

	4
	治疗/处置室玻璃隔断
	m²
	150
	

	5
	医用环保治疗柜上柜
	毫米
	1600
	是

	6
	医用环保治疗柜中柜
	毫米
	1100
	

	7
	医用环保治疗柜下柜（核心产品）
	毫米
	3400
	是

	8
	处置柜
	毫米
	4200
	


三、技术（服务）要求
（一）产品参数要求
	包2（医疗类家具）

	序号
	产品名称
	图片
（仅供参考）
	尺寸W*D*H（±）10mm
	单位
	参数要求
	最高限价
（元）

	1
	操作台/定制柜
	[image: ]
	L*600*850
	毫米
	1、材质：整体框架采用≥1.0 mm厚度双面镀锌电解钢板，封板采用≥1.0厚度双面电解钢板。
2、喷涂：柜体表面采用粉末静电喷涂，涂层均匀，具有抗菌，防霉，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。
3、锁具：采用叶片转舌锁，锁体和锁芯材质为锌合金，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。具备换芯功能，便于终身服务，锁芯具有定位功能；
4、导轨：采用三节静音走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。
5、拉手：采用暗藏式拉手，柜门铰链转轴式；
6、踢脚线：采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。
7、抽屉、门面板处为一体式卡槽，方便插入说明卡片，
8、水槽处设有机玻璃挡水装置。水槽与台面采用台下结合方式，防止水槽与台面留有藏污纳垢的间隙，水槽下水管“U”型弯头防止异味窜出，PVG 下水软管使用年限长久。
9、所有下柜底部离地 100mm 的高度，根据国家控制感染基本要求。
10、台面：采用医用级亚克力，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm，具备抗菌、防霉、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。医用级亚克力板各项指标达到国家现行有关标准要求
11、整柜上为抽屉，抽屉内配活动九宫格ABS塑料隔板，下为掩门，内配一块活动搁板。
12、下柜柜体下部配备调节脚码。
	3000

	2
	非感应水龙头+单水槽
	[image: ][image: ]
	常规
	套
	1、规格：常规
2、龙头：主体为铜。
3、水槽规格：≥520(长度）*400（宽度）*190（高度）mm；
4、水槽采用304不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强。
	750

	3
	有机玻璃
挡水
	[image: ]
	定制
	套
	1、亚克力挡水：采用≥5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观。热塑一体折弯成型
	380

	4
	治疗/处置室玻璃隔断
	[image: ]
	定制
	m²
	金属边框宽度≥20mm/20mm，拉丝钛合金钢板厚度≥1.2mm，半透玻璃厚度≥8mm
1、处置室与治疗室之前需设置≥8mm半透钢化玻璃密封隔断，黑色拉丝钛合金框架
	150

	5
	医用环保治疗柜上柜（核心产品）
	[image: ]
	L*350*600
	毫米
	1、材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，防潮、防水、经久耐用； 
2、喷涂：柜体表面采用粉末静电喷涂，涂层均匀，具有抗菌，防霉，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。
3、锁具：采用叶片转舌锁，锁体和锁芯材质为锌合金，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。具备换芯功能，便于终身服务，锁芯具有定位功能；
5、拉手：采用暗藏式拉手，柜门铰链转轴式；
6、门面板处为一体式卡槽，方便插入说明卡片，
7、上柜柜体内带一层活动搁板，活动层板四边折弯，可
自由调节高度，自由拆卸，逐级调整高度搁板下方带加强筋，有效增加其承重力。柜门为双开门，柜门安装厚度为5mm的钢化玻璃，可在不开门的情况下查看柜内物品；
8、整体框架采用≥1.0 mm厚度双面镀锌电解钢板，经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成。结合静电粉末喷涂工艺后，涂层附着力强，耐磨耐刮，易于清洁维护。
	1600

	6
	医用环保治疗柜中柜
	
	L*40*2000
	毫米
	1、采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，防潮、防水、经久耐用；
2、喷涂：柜体表面采用粉末静电喷涂，涂层均匀，具有抗菌，[image: ]防霉，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。
3、中柜柜体内带一层活动搁板，可根据使用需求自由调整隔板高度，隔板下方带加强筋，有效增加其承重力，无柜门，方便取放物品；
4、整体框架采用≥1.0 mm厚度双面镀锌电解钢板，经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成。结合静电粉末喷涂工艺后，涂层附着力强，耐磨耐刮，易于清洁维护。
	1100

	7
	医用环保治疗柜下柜（核心产品）
	[image: ]
	L*600*850
	毫米
	1、材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。防潮、防水、经久耐用；
2、喷涂：柜体表面采用粉末静电喷涂，涂层均匀，具有抗菌，防霉，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。
3、锁具：采用叶片转舌锁，锁体和锁芯材质为锌合金，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。具备换芯功能，便于终身服务，锁芯具有定位功能；
4、导轨：采用三节静音走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。
5、拉手：采用暗藏式拉手，柜门铰链转轴式；
6、踢脚线：采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。
7、抽屉、门面板处为一体式卡槽，方便插入说明卡片，
8、水槽处设有机玻璃挡水装置。水槽与台面采用台下结合方式，防止水槽与台面留有藏污纳垢的间隙，水槽下水管“U”型弯头防止异味窜出，PVG 下水软管使用年限长久。
9、所有下柜底部离地 100mm 的高度，根据国家控制感染基本要求。
10、台面：采用医用级亚克力，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm，具备抗菌、防霉、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。医用级亚克力板各项指标达到国家现行有关标准要求
11、、整柜上为抽屉，抽屉内配活动九宫格ABS塑料隔板，下为掩门，内配一块活动搁板。活动层板四边折弯，可自由调节高度，自由拆卸，逐级调整高度搁板下方带加强筋，有效增加其承重力。
12、下柜柜体下部配备高强度工程塑料调节脚码，螺杆式结构，旋转即可轻松调节高度，具备优异的防锈、耐腐蚀性能，能够耐受医院环境中常见的消毒剂擦拭和潮湿气候。
13、整体框架采用≥1.0 mm厚度双面镀锌电解钢板，经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成。结合静电粉末喷涂工艺后，涂层附着力强，耐磨耐刮，易于清洁维护。
	3400

	8
	处置柜
	[image: ]
	L*600*850
	毫米
	1、材质：整体框架采用≥1.0 mm厚度双面镀锌电解钢板，封板采用≥1.0厚度双面电解钢板。
2、喷涂：柜体表面采用粉末静电喷涂，涂层均匀，具有抗菌，防霉，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。
3、拉手：采用暗藏式拉手，柜门铰链转轴式；
4、导轨：采用三节静音走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。
5、配置脚踏液压缓降阻尼功能的垃圾收纳装置。
6、垃圾投递口下方带有导流槽装置。
7、分类外观严格按照国家院感要求分色处理。
8、柜体内配有ABS垃圾桶：常规（与处置柜配套）；采用 PP 树脂材料，高韧性、耐腐蚀、抗老化。优质加厚材质，整体加料加厚，牢固耐用、耐摔；
9、台面：采用医用级亚克力，材料厚度≥12mm，边缘加厚≥24mm，具备抗菌、防霉、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。医用级亚克力板各项指标达到国家现行有关标准要求；
10、踢脚线：采用≥1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。
11、下柜柜体下部配备调节脚码。
	4200


（二）原材料技术参数及要求
▲1、电解钢板技术要求
（1）检测依据：QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 、GB/T 1741-2020、GB/T21866-2008、GB/T4336-2016。
（2）中性盐雾试验：连续喷雾≥100h；镀（涂）层对基体的保护等级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级。
（3）耐霉菌性：耐霉菌性土曲霉0级。
（4）抗菌性能-抗细菌率大肠杆菌≥99.82%。
2、喷涂粉末技术要求
（1）检测依据:GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、HG/T 2006-2022。
（2）耐盐雾性:500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈开裂、剥落等异常达到合格标准。
（3）耐湿性:500h无异常。
（4）抗细菌率(萎缩芽孢杆菌)≥99%;耐霉菌性等级(黄曲霉)达到0级。
▲3、（人造大理石）复合亚克力人造石技术要求：
（1） 检测依据：JC/T 908-2013。
（2）巴氏硬度：≥65。
（3）落球冲击：450g 钢球 1200mm 高度冲击无破损。
（4）耐化学药品性：无明显损伤，可恢复原状。
（5）耐热性、耐高温性能：无破裂、裂缝或起泡。
（6）耐污染：耐污染总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm。
（7）吸水率：≤0.5%。
（8）抗菌活性：金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥3.2。
（9）防霉等级：黑曲霉防霉等级为 0 级。
▲4、304不锈钢板技术要求：
（1）检测依据：GB/T 3325-2024、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002。
（2）表面喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色；表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
（3）抗拉强度≥515MPa，断后伸长率≥40%。
（4）耐腐蚀性能：乙酸盐雾或者中性盐雾试验 ≥300h镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲5、导轨技术要求：
（1）检测依据：QB/T2454-2013、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002。
（2）垂直静载荷：承受 300N 垂直载荷后，导轨组件无断裂、松动、变形或分离，功能正常；水平侧向静载荷：承受 150N 水平载荷后，导轨组件无断裂、松动、变形或分离，功能正常。
（3）乙酸盐雾或者中性盐雾试验 ≥300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲6、铰链技术要求：
（1）检测依据：QB/T2189-2013、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002。
（2）垂直静载荷：承受 300N 垂直载荷后，导轨组件无断裂、松动、变形或分离，功能正常；水平侧向静载荷：承受 150N 水平载荷后，导轨组件无断裂、松动、变形或分离，功能正常。
（3）乙酸盐雾或者中性盐雾试验 ≥300h：镀层耐腐蚀等级 10 级，对基体保护等级 10 级。
▲7、水槽技术要求：
（1）检测依据：QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999：GB 18584-2024。
（2）邻苯二甲酸酯，%：DBP≤0.1，BBP≤0.1，DEHP≤0.1，DNOP≤0.1，DINP≤0.1，DIDP≤0.1。
（3）可迁移有害元素：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg。
（4）多溴二苯醚(PBDE)≤1000mg/kg；多溴联苯(PBB)≤1000mg/kg。
（三）成品技术参数及要求
▲1、治疗柜技术要求：
（1）检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 1741-2020。
（2）家具涂层可迁移元素：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg、甲醛释放量：未检出。
（3）耐霉菌性等级（土曲霉）：0 级。
（4）抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。
▲2、处置柜技术要求：
（1）检测依据：GB/T 3325-2017。
（2）家具涂层可迁移元素：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg。
（3）硬度≥2H。
（4）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。
（四）服务要求
1、所购产品家具厂家均终身跟踪服务，提供家具全面免费咨询服务；免费电脑设计。
2、所购产品外观检测：厂家送货产品和订单或定制尺寸一致材质和外形和定制单一致。
3、质量检测：木质系列产品和订单定做说明材质一样，环保系数达标，五金件表面无生锈，无毛边，无刮手现象，开启灵活等。
4、常规产品备货充足，专门配送团队快捷送货。
5、免费专业安装及维修保养；特殊产品定制服务；免费家具拆迁重组设计及安装服务；提供免费技术培训。
四、商务要求
（一）供货期：自合同签订之日起一年或一年内完成项目预算金额合同自动终止，按需采购。
（二）交货期：接到采购人订单之日起20日内完成包装、运输、交货及安装调试。
（三）产品质保期：三年，在3年内因产品质量问题不能使用，厂家免费无条件更换同类产品。
★（四）采购清单内非感应水龙头属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的品目，供应商须提供上述所投产品的有效期内的节能产品认证证书。

五、样品要求
（一）提交样品种类
	家具样品

	序号
	样品名称
	数量
	参考样式
	参考规格（mm）

	1
	医用环保治疗柜下柜（核心产品）
	1组
	[image: ]
	L*600*850

	2
	医用环保治疗柜上柜（核心产品）
	1组
	[image: ]
	L*350*600

	3
	医用环保处置柜
	1套
	[image: ]
	L*600*850

	小样样品要求

	序号
	样品名称
	数量
	备注
	参考规格（mm）

	1
	电解钢板
	1块
	/
	200*200*1.0

	2
	复合亚克力人造石面
	1块
	/
	200*200*12

	3
	阻尼门较
	1 套
	/
	标准

	4
	铰链
	1 组
	/
	标准

	5
	锁具
	1 套
	/
	标准

	6
	单水槽
	1个
	/
	标准

	7
	水龙头（非感应）
	1个
	/
	主体为铜


（二）样品摆放及安装要求
1．供应商在参与投标时应提供所投产品样品，样品须标明项目名称、项目编号及采购包，并附上说明相关成品所使用的材料及配件的品牌生产厂家/制造商。
2．投标样品安装时要注意用电安全，建议投标供应商自备电源及相关安装工具。安装过程注意控制噪声和保护现场设备设施，如有损坏，自行修复原样，不得破坏其他投标供应商的样品。
3．样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕后，自行清点样品数量并清走相关垃圾。
4．建议各投标供应商自行携带布料遮蔽样品防雨防潮，不允许查看、拍照或者破坏其他投标供应商的投标样品。
5．投标供应商应当在指定时间前将所有实物样品安装、调试完毕，并撤离现场。
（三）样品退还
1．评审工作结束后，各采购包推荐的中标候选人前三名供应商提供的样品由采购人统一封存，其他供应商的样品如数退回。招标结果公示结束后，中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据，其余两名供应商的样品如数退回；中标供应商的样品在全部产品供货完成并验收合格后退还。
2．领回样品须出示由投标供应商出具的加盖公章的介绍信或授权书，否则不予放行。
3．未中标的供应商应在中标结果公告后5个工作日内（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）一次性领回全部样品，逾期未领的，视为供应商放弃投标样品所有权，由采购人自行处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购代理机构、采购人概不负任何责任。
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甲方（采购人）：西安市儿童医院
乙方（中标供应商）：_________________
一、供货条件：
（一）供货地点：甲方指定地点。
（二）供货期：自合同签订之日起一年或一年内完成项目预算金额合同自动终止，按需采购。
（三）交货期：接到甲方订单之日起20日内完成包装、运输、交货及安装调试。
（四）产品质保期：三年，在3年内因产品质量问题不能使用，乙方免费无条件更换同类产品。
二、合同价款
（一）合同履行期间，合同单价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。
（二）合同单价中已包含原材料成本、设计费、运杂费（含保险费用）、安装调试费、售后服务费、备品备件费、税金及合理利润等全部费用。甲方不再额外承担其他任何费用。
（三）分批供货，最终采购量以实际采购数量为准，实际支付时按照中标单价及实际采购数量据实结算，最终支付的货物总金额不超过本采购包采购预算。
三、款项结算
（一）付款进度：
1、合同签订后，甲方向乙方提出批次供货要求，确认样品后，乙方向甲方递交正规合法发票及合同约定的其他相关证明文件，甲方在收到上述文件之日起10日内支付本批次货物货款的40%作为项目预付款，
2、本批次全部货物到达现场且安装完毕，乙方向甲方递交正规合法发票及合同约定的其他相关证明文件，甲方在收到上述文件之日起10日内支付本批次货款的55%。
3、本批次整体验收后，如无质量、技术、服务等问题，乙方向甲方递交正规合法发票及合同约定的其他相关证明文件，甲方在收到上述文件之日起10日内，支付本批次货款的 5%。
（二）支付方式：银行转账。
（三）结算方式：乙方持中标通知书、政府采购合同、发票、政府采购项目验收单，与甲方结算。
乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务 
1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。 
2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。 
3、甲方有权要求乙方提供的货物所涉及的第三方权利进行免责。 
4、甲方有权对货物进行抽检，抽检发现甲醛等有害物超标的将由乙方负责所有货物的除甲醛等有害物服务，抽检费用、除甲醛等有害物费用等产生的费用由乙方承担。 
5、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。 
6、甲方有义务及时确认样品，如因样品确认时间延误，交付期顺延。 
7、甲方确认样品，乙方下单生产后，甲方不得无故更改货品的颜色、尺寸及取消己定之货物，如甲方确需必须更改，所造成的损失由甲方承担。 
8、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。 
（二）乙方的权利和义务 
1、乙方应按本合同的规定供货，并保证货物质量。 
2、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。 
3、乙方货物进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。 
4、遵守货物安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。 
5、按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。 
6、遵守国家对施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。 
7、乙方需随货物装箱提供制造商的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。
五、知识产权及承诺
（一）乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。
（二）经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归甲方拥有。
六、包装和运输
（一）产品及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。
（二）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同价款内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。
（四）乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，应该严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件执行。
（五）产品及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。
七、验收
（一）全部货物送达指定地点后，甲方有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由乙方承担。
（二）项目完工后，乙方向甲方发出验收申请。甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。
（三）乙方向甲方提供实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
（四）验收要求：
1．甲方组建验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
2．乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。其标准不能低于投标文件中所承诺的质量要求。
（五）验收依据：
1．招标文件、投标文件、澄清表（函）；
2．本合同及其附件；
3．国家相应的标准、规范。
八、违约责任
（一）违约责任：
1．乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。
（二）其他违约责任由双方平等协商后补充。
（三）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。
九、合同的变更和修改、中止和终止
（一）本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，以补充协议方式由双方法定代表人或其授权代表签字后生效。
（二）甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，乙方须返还甲方全部费用、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任，相应责任承担方式按照本合同约定执行。
（三）乙方因甲方不履约或甲方其他原因而解除合同的，乙方不予返还甲方已付乙方已提供相应服务的费用款项，甲方赔偿乙方由此产生的损失并承担其他相关责任。
十、保密条款
（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。
（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。
十一、争议解决
（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。
（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议时，按下列第___种方式解决。
1．提交西安仲裁委员会。
2．依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、不可抗力
（一）不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件，包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。
（二）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并另一方尽快审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
（三）当不可抗力发生后，如果服务并未因此中断或受到影响的，则就本合同执行来说，视为不可抗力未发生。
十三、合同生效及其他
（一）本合同自签订之日起生效。
（二）合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份。
（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。


[bookmark: _Toc234590145]第五章　投标文件构成及格式



［项目名称］
投标文件
（项目编号：XCZX20XX-XXXX）






供应商：__________________
采购包：__________________
时　间：__________________

特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照投标邀请函自行填写。
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第一部分　投标函
西安市市级单位政府采购中心：
我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［___］（项目不分采购包时留空或填写“/”或删除，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。
5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
7．我方投标文件在开标之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。
8．若我方中标，我方承诺：
（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；
（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；
（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：
（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）
（2）联系电话：
（3）通讯地址：
（4）邮　　编：
（5）电子邮箱：
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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第二部分　开标一览表

	报价内容

项目及采购包
	A
	B

	
	单价合计（元）
	交货期

	［项目名称］
采购包［___］
	
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗（一）以下情况按无效投标处理：
1．A栏未按银行小写金额样式填写，B栏未填写交货期。
2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。
3．单价超出各产品单价最高限价的。
（二）“单价合计”仅作为计算价格分的依据，实际结算以供应商所报中标单价和采购数量据实结算。
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分项报价表
采购包［___］
	序号
	标的名称
（产品名称）
	品牌
	型号
	规格
	制造商
	单位
	单价限价
	单价报价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．供应商应依据第三章「采购内容」逐项填写。
2．单价报价不得超过单价限价，否则按无效投标处理；合计=单价报价的算术和。
3．表格空间不足时，可自行扩展。
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第三部分　资格证明文件
（一）基本资格条件
1．有效的注册登记证明文件



2．财务状况报告
说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。
『基本存款账户信息』
账户名称：
账户号码：
开户银行：
法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）
基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　年　月　日


3．社会保障资金缴纳证明



4．税收缴纳证明


5．无重大违法记录声明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。
（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
『无重大违法记录声明』
西安市市级单位政府采购中心：
我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的投标供应商，在此郑重声明：
1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
	供应商：（供应商全称并加盖公章）
	日　期：　　年　月　日


6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。
（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。
『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
或护照资料页（扫描件）


供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　　年　月　日


『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
本授权有效期与投标文件有效期一致。授权代表无转委托权。
授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________
身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________
通讯地址：_______________________________________________________
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
	
	授权代表
身份证正反面（扫描件）

	或护照资料页（扫描件）
	
	或护照资料页（扫描件）


法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
授权日期：　　　年　月　日


（二）特定资格条件（如有）
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第四部分　实质性条款响应
说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。
	序号
	招标文件
	投标文件
	响 应说明

	
	实质性条款
	响 应内容或索引
	

	示例：
	某单位购买扫描设备
	
	

	1
	★平均无故障时间：≥500小时
	平均无故障时间：600小时
	优于

	2
	★扫描速度：每分钟25页以上
	扫描速度：每分钟25页
	符合

	3
	★扫描方式：双面高速扫描
	扫描方式：单面高速扫描
	负偏离

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。


附：	实质性响应材料
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第五部分　投标方案
（一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）
特别提醒：
①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。
②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。
③供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：
1．组织实施方案

2．售后服务方案


（二）商务条款响应
1.商务要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件
	响应说明

	
	商务要求非实质性条款
	商务要求响应内容或索引
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。



2.商务评审部分响应方案
供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务评审部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：
1．技术参数响应
技术（服务）要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件
	响应说明

	
	技术要求非实质性条款
	技术要求响应内容或索引
	

	示例
	黑色，打印量≥1500页
	1、黑色，打印量1500页……
2、产品描述、产品优势（若有）
	符合

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.1.1 表题”或“见本表下方5-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。




2．生产水平及质量控制措施
	设备名称
	型号
	用途
	制造商
	已服役年限
	设备购买发票或租赁证明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不足时请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。


附：设备购买发票或租赁证明


4．样品评审


5．环境保护标志产品


6．业绩




（三）合同条款响应
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	合同主条款
	合同条款明细
	投标文件响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。




（四）其他需要提供的资料
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第六部分　供应商概况
（一）供应商基本信息
	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	统一社会信用代码
	
	单位性质
	

	法定代表人
（负责人）
	
	所属行业
	

	基本存款账户
开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	上年度营业收入*
	
	资产总额
	

	经营范围
	

	资质证书名称
	证书号
	等级
	类型

	
	
	
	

	
	
	
	

	从业人员情况

	从业人员总数
	　　（人）
	管理人员
	　　（人）
	专业技术
	　　（人）

	
	
	残疾人
	　　（人）
	少数民族
	　　（人）

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	说明
	① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；
② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供；
③ 表格空间不足时，请自行扩展。




（二）供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。
1．质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：
（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。
（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：
（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；
（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；
（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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（三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料
中标供应商享受了政府采购优惠政策的，将随中标结果公开其声明或者有关证明文件，接受社会监督。
1．中小企业声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），供应商为中小企业的，按下文给定格式填写《声明函》。
联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
② 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。
③ 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
④ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。
『中小企业声明函』（货物类格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．残疾人福利性单位声明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商为残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格）。
未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
『残疾人福利性单位声明函』（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）, 供应商为监狱企业的，按下文要求提供证明文件。
未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
『监狱企业证明函』
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


4．符合本国产品标准的声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
② 供应商提供的产品为本国产品的，按下文给定格式填写《关于符合本国产品标准的声明函》或者提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件；出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
③ 供应商未按照上述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策，但不影响投标文件的有效性。

关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.［产品名称1］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称1］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称1］的［关键工序］在中国境内完成。
2.［产品名称2］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称2］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称2］的［关键工序］在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日


填写说明：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]

所投产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】
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关于本国产品比例的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

西安市市级单位政府采购中心	第112页　共111页
	第111页　共111页	西安市市级单位政府采购中心
image1.png




image2.png




image3.jpeg




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.jpeg




image19.png




image20.png
E __llllr ==
# ) —





image21.png




image22.png
L) ey e e
e
|




image23.png




image24.png




image25.jpeg




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.jpeg




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png
1




image42.png




image43.png




image44.jpeg




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png
Ll




image53.png
/&




