关于府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司采购井下掘进系统带式输送机设备招标文件澄清
各投标人：

现对府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司采购井下掘进系统带式输送机设备招标文件第五章“采购需求及要求”第二部分技术要求中的“二、配置明细表”进行修改，修改后的“二、配置明细表”如下：

1、单台3-1煤掘进系统伸缩皮带机配置明细表
	参数：B=800mm,Q=300t/h,L=1000m,V=2.0m/s,α=近水平,H=20m,P=2×55kW,主电压U=660/1140V,辅助电压U=660/1140V

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单重(Kg)
	总重(Kg)

	（一）
	配套件
	
	
	
	10907.66

	1
	矿用隔爆永磁变频电滚筒
	STYB55-2.0-630×800（660/1140）
	2
	3000
	6000

	2
	变频器
	
	2
	
	

	3
	冷却系统
	
	2
	
	

	4
	控制箱
	
	2
	
	

	5
	回柱绞车
	JH2-8L
	1
	530
	530

	6
	弹簧清扫器
	B=800mm
	2
	25
	50

	7
	犁式清扫器
	B=800mm
	1
	8.46
	8.46

	8
	空段V字型清扫器
	B=800mm
	1
	33
	33

	9
	电机
	YBS4-4
	1
	76
	76

	10
	专用工具
	12件梅花扳手
	1
	20
	20

	11
	储带仓护网
	
	1
	1000
	1000

	12
	移动机尾
	L=15m
	1
	3140
	3140

	13
	软轴
	Z7-800
	21
	1
	21

	14
	皮带扣
	SU1000
	21
	0.2
	4.2

	15
	钉扣机
	KJ1000-800
	1
	25
	25

	16
	电控保护
	按照NB/T10048-2018标准配齐八大保护及控制箱
	1
	
	

	（二）
	自制件
	
	
	
	55026.32

	1
	卸载滚筒
	Φ400×950
	1
	210
	210

	2
	改向滚筒
	φ320×950
	4
	155
	620

	3
	改向滚筒
	φ200×950
	5
	85
	425

	4
	机尾滚筒
	Φ400×950
	1
	210
	210

	5
	机头架
	
	1
	2100
	2100

	6
	储带转向架
	
	1
	936
	936

	7
	储带仓架
	L=3000　
	11
	480
	5280

	8
	游动小车架
	
	1
	600
	600

	9
	托辊小车
	
	3
	111
	333

	10
	拉紧装置架
	
	1
	823
	823

	11
	纵梁组件
	纵梁 φ60×4.5，L=3m
	656
	18.42
	12083.52

	12
	
	弯轴支座
	1312
	0.72
	944.64

	13
	支腿
	8#槽钢
	280
	24
	6720

	14
	可调支腿
	
	35
	32
	1120

	15
	上防跑偏立辊
	φ60
	70
	4.9
	343

	16
	铰接上托辊组
	φ89×280-3
	666
	17
	11322

	17
	下平托辊
	φ89×950
	350
	12.3
	4305

	18
	缓冲托辊
	φ133×260
	81
	10.2
	826.2

	19
	调偏立辊组
	φ60
	40
	5.6
	224

	20
	收放带装置
	
	1
	1400
	1400

	21
	上托辊架
	
	66
	4.56
	300.96

	22
	储带仓其余组件
	
	1
	1400
	1400

	23
	弹性圆柱销
	
	4000
	0.5
	2000

	24
	标准件
	
	1
	500
	500


2、单台5-2煤掘进系统伸缩皮带机配置明细表

	参数：B=800mm,Q=300t/h,L=3000m(供货2000m),V=2.0m/s,α=近水平,H=30m,P=2×110kW,主电压U=660/1140V,辅助电压U=660/1140V

	序号
	名称
	参考规格型号
	数量
	单重(Kg)
	总重(Kg)

	（一）
	配套件
	
	
	
	14931.66

	1
	矿用隔爆永磁变频电滚筒
	STYB110-2.0-1000×800（660/1140）
	2
	5000
	10000

	2
	变频器
	
	2
	
	

	3
	冷却系统
	
	2
	
	

	4
	控制箱
	
	2
	
	

	5
	回柱绞车
	JH2-8L
	1
	530
	530

	6
	弹簧清扫器
	B=800mm
	2
	25
	50

	7
	犁式清扫器
	B=800mm
	1
	8.46
	8.46

	8
	空段V字型清扫器
	B=800mm
	1
	33
	33

	9
	电机
	YBS4-4
	1
	76
	76

	10
	专用工具
	12件梅花扳手
	1
	20
	20

	11
	移动机尾
	L=15m
	1
	3140
	3140

	12
	储带仓护网
	
	1
	1000
	1000

	13
	软轴
	Z7-800
	41
	1
	41

	14
	皮带扣
	SU1000
	41
	0.2
	8.2

	15
	钉扣机
	KJ1000-800
	1
	25
	25

	16
	电控保护
	按照NB/T10048-2018标准配齐八大保护及控制箱
	1
	
	

	（二）
	自制件
	
	
	
	98627.8

	1
	卸载滚筒
	Φ500×950
	1
	522
	522

	2
	改向滚筒
	φ320×950
	4
	155
	620

	3
	改向滚筒
	φ200×950
	5
	85
	425

	4
	机尾滚筒
	Φ400×950
	1
	210
	210

	5
	机头架
	
	1
	5200
	5200

	6
	储带转向架
	
	1
	936
	936

	7
	储带仓架
	L=3000　
	11
	480
	5280

	8
	游动小车架
	
	1
	600
	600

	9
	托辊小车
	
	3
	111
	333

	10
	拉紧装置架
	
	1
	823
	823

	11
	纵梁组件
	纵梁 φ60×4.5，L=3m
	1324
	18.42
	24388.08

	12
	
	弯轴支座
	2648
	0.72
	1906.56

	13
	支腿
	8#槽钢
	547
	24
	13128

	14
	可调支腿
	
	100
	32
	3200

	15
	上防跑偏立辊
	φ60
	140
	4.9
	686

	16
	铰接上托辊组
	φ89×280-3
	1324
	17
	22508

	17
	下平托辊
	φ89×950
	690
	12.3
	8487

	18
	缓冲托辊
	φ133×260
	81
	10.2
	826.2

	19
	调偏立辊组
	φ60
	80
	5.6
	448

	20
	收放带装置
	
	1
	1400
	1400

	21
	上托辊架
	
	66
	4.56
	300.96

	22
	储带仓其余组件
	
	1
	1400
	1400

	23
	弹性圆柱销
	
	8000
	0.5
	4000

	24
	标准件
	
	1
	1000
	1000


3、单台主辅运联巷运输皮带机配置明细表

	参数：B=800mm,Q=300t/h,L=30m,V=2.0m/s,α=近水平,H=2m,P=30kW,主电压U=660/1140V,辅助电压U=660/1140V

	序号
	名称
	参考规格型号
	数量
	单重(Kg)
	总重(Kg)

	（一）
	配套件
	
	
	
	3246.2

	1
	矿用隔爆永磁变频电滚筒
	STYB30-2.0-630×800（660/1140）
	1
	3000
	3000

	2
	变频器
	
	1
	
	

	3
	冷却系统
	
	1
	
	

	4
	控制箱
	
	2
	
	

	5
	一道P型清扫器
	B=800mm
	1
	72
	72

	6
	二道H型清扫器
	B=800mm
	1
	70
	70

	7
	空段V字型清扫器
	B=800mm
	1
	33
	33

	8
	专用工具
	12件梅花扳手
	1
	20
	20

	9
	机尾滚筒护罩
	
	1
	50
	50

	10
	软轴
	Z7-800
	1
	1
	1

	11
	皮带扣
	SU1000
	1
	0.2
	0.2

	12
	电控保护
	按照NB/T10048-2018标准配齐八大保护及控制箱
	1
	
	

	（二）
	自制件
	
	
	
	5315.8

	1
	改向滚筒
	φ315×950
	1
	260
	260

	2
	机尾滚筒
	Φ500×950
	1
	594
	594

	3
	卸载传动架
	
	1
	2000
	2000

	4
	机尾架
	
	1
	180
	180

	5
	螺旋拉紧装置
	
	1
	48
	48

	6
	纵梁组件
	纵梁 φ60×4.5，L=3m
	20
	18.42
	368.4

	7
	
	弯轴支座
	40
	0.72
	28.8

	8
	支腿
	8#槽钢
	10
	24
	240

	9
	铰接上托辊组（含爬爪）
	φ89×280-3
	20
	21
	420

	10
	下平托辊
	φ89×950
	10
	12.3
	123

	11
	缓冲托辊
	φ133×260
	18
	10.2
	183.6

	12
	头部漏斗及溜槽
	
	1
	600
	600

	13
	导料板
	L=1500mm
	1
	180
	180

	14
	弹性圆柱销
	
	120
	0.5
	60

	15
	标准件
	
	1
	30
	30


