采购需求
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	北大街南、北院区及糖坊街院区零星采购家电项目清单
	序号
	品类
	规格
	技术参数
	单位
	单价限价（元）
	备注

	1
	冰箱
	两门、容积≤182L
	外观颜色：冷色调灰色系；
能效：一级或二级；尺寸：宽≤505mm，深≤540mm，高≤1480mm
制冷方式：直冷
	台
	1362
	含送货及上楼费用

	2
	冰箱
	两门、容积≤112L
	外观颜色：冷色调灰色系；
能效：一级或二级；尺寸：宽≤474mm，深≤505mm，高≤1050mm；
制冷方式：直冷
	台
	1199
	含送货及上楼费用

	3
	冰箱
	三门、容积≤220L
	外观颜色：冷色调灰色系；
能效：一级或二级；
尺寸：宽≤505mm，深≤570mm，高≤1718mm；
制冷方式：直冷
	台
	1560
	含送货及上楼费用

	4
	冰箱
	三门、容积≤218L
	外观颜色：冷色调灰色系；
能效：一级或二级；
尺寸：宽≤535mm，深≤573mm，高≤1787mm；
制冷方式：风冷
	台
	2532
	含送货及上楼费用

	5
	冷柜
	单温、容积≤300L
	颜色：白色系；能效：一级或二级；尺寸：宽≤592mm，深≤1065mm，高≤865mm
	台
	2160
	含送货及上楼费用

	6
	冷柜
	双门双温、容积≤210L
	颜色：白色系；能效：一级或二级；尺寸：宽≤570mm，深≤907mm，高≤843mm；
功能：冷藏+冷冻
	台
	1188
	含送货及上楼费用

	7
	电视
	≥32英寸
	分辨率：≥1366*768
刷新率：≥60HZ  
存储：≥1GB+8GB
额定功率：≤60W
	台
	1368
	含电视机挂架

	8
	电视
	≥40英寸
	分辨率：≥1920*1080  
刷新率：≥60HZ  
存储：≥1GB+8GB
额定功率：≤65W
	台
	1920
	含电视机挂架

	9
	电视
	≥43吋
	分辨率：≥  
1920*1080
刷新率≥60HZ  
存储：≥1GB+8GB
额定功率：≤74W
	台
	1980
	含电视机挂架

	10
	电视
	≥50吋
	分辨率：≥3840*2160
刷新率：≥60HZ    
存储：≥1GB+8GB
额定功率：≤100W
	台
	2340
	含电视机挂架

	11
	电视
	≥65吋
	分辨率：≥3840*2160
刷新率：≥60HZ   
存储：≥1GB+8GB
额定功率：≤200W
	台
	3720
	含电视机挂架

	12
	电视
	≥75吋
	分辨率：≥3840*2160
刷新率：≥60HZ   
存储：≥1GB+8GB
额定功率：≤200W
	台
	5592
	含电视机挂架

	13
	电视
	≥85吋
	分辨率：≥3840*2160 
刷新率：≥60HZ   
存储：≥2GB+32GB
额定功率：≤420W
	台
	7740
	含电视机挂架

	14
	空调
	≥1.5P 挂机
	适用面积：16-20㎡；  
能效等级：一级或二级；
[bookmark: OLE_LINK5]循环风量：≥700m³/h ；
能效比：≥5
制冷功率：≤1100W; 制冷量：≥3500W; 制热功率：≤1400W；
[bookmark: OLE_LINK7]制热量：≥5000W
	套
	3726
	含安装支架、空调管线(3米内)、墙体开洞和各项人工费用
（核心产品）

	15
	空调
	≥2P 挂机
	适用面积：23-34㎡；  
能效等级：一级或二级 ；
循环风量：≥1200m³/h ；
能效比：≥5
制冷功率：≤1400W
制冷量：≥5200W; 
制热功率：≤2200W；
制热量：≥7300W
	套
	5040
	含安装支架、空调管线(4米内)、墙体开洞和各项人工费用

	16
	空调
	≥2P柜机
	适用面积：23—34㎡；  
能效等级：一级或二级 ；
循环风量：≥1200m³/h ；
能效比：≥4
制冷功率：≤1500W
制冷量：≥5200W; 
制热功率：≤2200W；
制热量：≥7300W
	套
	6120
	含安装支架、空调管线(3米内)、墙体开洞和各项人工费用

	17
	空调
	≥3P柜机
	适用面积：35-50㎡；  
能效等级：一级或二级 ；
循环风量：≥1500m³/h ；
能效比：≥4
制冷功率：≤2300W
制冷量：≥7200W; 制热功率：≤3000W；制热量：≥10000W
	套
	8520
	含安装支架、空调管线(4米内)、墙体开洞和各项人工费用

	18
	空调
	≥3P挂机
	适用面积：32-45㎡；  
能效等级：一级或二级 ；
循环风量：≥1200m³/h ；
能效比：≥4
制冷功率：≤2500W
制冷量：≥6000W; 
制热功率：≤3300W；
制热量：≥8000W
	套
	6900
	含安装支架、空调管线(4米内)、墙体开洞和各项人工费用

	19
	空调
	≥5P柜机
	适用面积：50-70㎡；  
能效等级：三级及以上 ；
循环风量：≥2000m³/h ；
能效比：≥3
制冷功率：≤4800W
制冷量：≥12000W; 
制热功率：≤4800W；
制热量：≥14000W
	套
	12600
	三相电要求，含5米铜管及开洞和各项人工费用

	20
	空调
	≥10匹 柜机
	适用面积：120-150㎡；  
能效等级：三级及以上 ；
循环风量：≥4400m³/h ；
能效比：≥3
制冷功率：≤10800W制冷量：≥25000W; 制热功率：≤10000W；
制热量：≥25000W
	套
	25200
	裸机价格，辅材适配见明细表

	21
	空调
	≥1.5P挂机
	适用面积：16-20㎡；  
能效等级：一级或二级；
循环风量：≥800m³/h ；
能效比：≥5
制冷功率：900W; 制冷量：≥3500W; 制热功率：≤1300W；
制热量：≥5000W
	　
	3906
	　

	22
	空调
	≥2P柜机
	适用面积：20-30㎡；  
能效等级：一级或二级；
循环风量：≥1400³/h ；
能效比：≥4
制冷功率：≤1600W; 制冷量：≥5300W; 制热功率：≤2300W；
制热量：≥7300W
	套
	7920
	含安装支架、空调管线(4米内)、墙体开洞和各项人工费用

	23
	空调
	≥2P挂机
	适用面积：20-30㎡；  
能效等级：一级或二级；
循环风量：≥900³/h ；
能效比：≥4
制冷功率：≤1300W; 制冷量：≥5000W; 制热功率：≤2200W；
制热量：≥7300W
	套
	7560
	　

	24
	空调
	≥3P柜机
	适用面积：30-45㎡；  
能效等级：一级或二级 ；
循环风量：≥1500m³/h ；
能效比：≥4
制冷功率：≤2300W制冷量：≥7300W; 制热功率：≤3200W；制热量：≥10000W
	套
	9720
	含安装支架、空调管线(4米内)、墙体开洞和各项人工费用

	25
	空调
	≥3P挂机
	适用面积：30-45㎡；  
能效等级：一级或二级 ；
循环风量：≥1300m³/h ；
能效比：≥4
制冷功率：≤2300W制冷量：≥7000W; 制热功率：≤3100W；制热量：≥9000W
	套
	8676
	含安装支架、空调管线(4米内)、墙体开洞和各项人工费用

	26
	[bookmark: OLE_LINK1]洗衣机
	波轮
	[bookmark: OLE_LINK3]波轮，容积：≥12公斤
	套
	1596
	含安装及加长排水管

	27
	洗衣机
	波轮
	波轮，容积：≥10公斤
	套
	1200
	含安装及加长排水管

	28
	电热水器
	≥50L
	加热功率 ≥2200W   
容量：≥50L
	套
	960
	　

	29
	电热水器
	≥60L
	加热功率 ≥2500W   容量：≥60L
	套
	960
	　

	30
	电热水器
	≥80L
	加热功率≥ 2500W   容量：≥80L
	套
	1200
	　

	31
	电热水器
	≥100L
	加热功率 ≥2200W   容量：≥100L
	套
	1656
	　

	32
	冷风扇
	≤55W
	[bookmark: OLE_LINK10]额定功率≤55W;
 电源频率50Hz；
 机身尺寸:≤900*300*300;
 最大定时范围：≥7h；
 最大噪音：≤63dB
	台
	576
	　

	33
	微波炉
	≥700W  容量：≥21L
	控制方式：机械式
 功率：≥700W；
 能效等级:≤3级
 电源电压：220V
	台
	342
	　

	34
	电磁炉
	≥2200W
	[bookmark: OLE_LINK11]额定功率：≥2200W
 定频/变频：变频
 面板：汉森镜面高光面板
 火力档位：≥10档
 防水功能：防水
 放置方式：台式
	台
	400
	　

	35
	加湿器
	≤25W
	额定功率：≤25W
加湿方式：超声波式
水位可视：是
产品尺寸：≤200*200*400
	台
	360
	　

	36
	空气净化器
	≤35W
	[bookmark: OLE_LINK14]额定功率：≤35W
颗粒值：≥380m³/h
最大噪音：≤65dB
净化能效能级：高效
适用面积：27—46㎡
甲苯CADR值：≥50
甲醛CADR值：≥200
甲醛CCM：F4
颗粒物CCM：P4
	台
	900
	　

	37
	[bookmark: OLE_LINK13]空气净化器
	≤49W
	额定功率：≤49W
颗粒物CADR值：≥650
最大噪音值：≤67dB
净化能效能级：高效
高效适用面积：45—78㎡
甲醛CADR值：≥350
甲醛CCM≥1500mg
颗粒物CCM≥18000mg
	台
	1872
	　

	38
	饮水机
	≤400W
	额定电压：220V
类型：制热+常温
额定功率：≤400W
额定制水能力：≥90℃
机身尺寸：≤300*300*400mm
	台
	177
	　

	39
	落地扇
	≤50W
	额定功率：≤50W
能效能级：二级
产品尺寸：≤500*400*1300
控制方式：旋钮式
产品类别：落地扇
	台
	192
	　

	40
	落地扇
	≤50W
	额定功率：≤50W
扇叶片数：≥3片
产品尺寸：≤500*400*1400
控制方式：按键式 
产品类别：落地扇
	台
	228
	　

	41
	[bookmark: OLE_LINK15]台式风扇
	≤30W
	[bookmark: OLE_LINK16]额定功率：≤30W
控制方式：旋钮式
机身尺寸：≤300*200*400
	台
	126
	　

	42
	电热水器辅材
	角阀
	　
	个
	164
	　

	43
	电热水器辅材
	波纹管
	　
	个
	46
	　

	44
	电热水器辅材
	PPR热熔管
	　
	米
	66
	　

	45
	电热水器辅材
	弯头活接
	　
	个
	82
	　

	46
	电热水器辅材
	活接三通
	　
	个
	30
	　

	47
	电热水器辅材
	活接直接
	　
	个
	28
	　

	48
	电热水器辅材
	PPR弯头
	　
	个
	27
	　

	49
	电热水器辅材
	角阀
	　
	个
	54
	　

	50
	电热水器辅材
	混水阀
	　
	套
	103
	　

	51
	电热水器辅材
	生料带
	　
	个
	9
	　

	52
	空调辅材
	外机支架
 1.5P/2P/3P/5P
	金属支架
	个
	66
	　

	53
	空调辅材
	1.5P铜管
	纯铜管
	米
	120
	　

	54
	空调辅材
	2P铜管
	纯铜管
	米
	144
	　

	55
	空调辅材
	3P铜管
	纯铜管
	米
	180
	　

	56
	空调辅材
	5P铜管
	纯铜管
	米
	240
	　

	57
	空调辅材
	10P铜管
	纯铜管
	米
	360
	　

	58
	空调辅材
	打孔
	打孔
	个
	120
	　

	59
	空调辅材
	10P柜机支架
	金属底座加支架
	副
	1320
	　

	60
	空调辅材
	高空作业费
	高空作业费（四楼以上）
	套
	120
	　

	单价合计
	156573
	　

	供应商报价不得超出该单项的限价






