 磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府2026年菜园沟村集体经济联合社生态养殖区建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	工程名称：场地平整及道路工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	010101001001
	挖单独土方
	1.土的类别:一,二类土
2.运距500m
3.全费用单列
	m3
	94440.67

	2
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:砖砌房屋
2.砌体材质:红砖
3.拆除砌体的截面尺寸:11.6m*8.6m
4.全费用单列
	㎡
	99.76

	3
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:既有猪舍
2.砌体材质:红砖
3.拆除砌体的截面尺寸:16.78m*7.2m
4.全费用单列
	㎡
	120.82

	4
	011711005001
	其他金属构件拆除
	1.构件名称:钢构简易房拆除
2.拆除构件的规格尺寸:8m*12m
3.全费用单列
	㎡
	96

	
	
	进场道路
	
	
	

	5
	010101001002
	挖单独土方
	1.土的类别:一,二类土
2.运距500m
3.全费用单列
	m3
	283.8

	6
	010101003001
	单独土方回填
	
	m3
	31.55

	7
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、强度等级:C30砼
2.厚度:18cm
3.基层:18cm厚水泥土（6%含量）
	m2
	607.45

	8
	050201012001
	排水沟
	1.排水沟材料:C20砼
2.排水沟截面尺寸:40*40
	m
	135

	9
	010101001003
	挖单独土方
	1.土的类别:边沟土方
	m3
	70.2

	
	
	室外基础设施
	
	
	

	10
	050201012002
	排水沟
	1.排水沟材料:C20砼
2.排水沟截面尺寸:40*40
3.外堤宽:100厚50cm
	m
	211.69

	11
	011101007001
	混凝土找平层
	1.找平层厚度:10cm厚C20砼
	m2
	105.85

	12
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%水泥含量
2.厚度:18cm厚
	m2
	1669.27

	13
	011102003001
	块料楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚粗砂垫层
2.面层材料品种、规格:120厚机制红砖立茬
3.单列
	m2
	1669.27

	工程名称：供电单元
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	线路部分
	
	
	

	1
	040101001002
	挖一般土方
	1.土类别:一，二类图
2.挖土深度:1.9m
3.人工开挖
4.全费用计入费用汇总
	m3
	15.68

	2
	030411001005
	电杆组立
	1.名称:Φ190-12-电杆
	基
	33

	3
	030402011002
	低压开关柜
	1.名称:电容柜（30ar）
	台
	1

	4
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:智能低压配电柜
	台
	1

	5
	030411004006
	普通拉线
	1.名称:GJ-50
	组
	3

	6
	030411003004
	横担组装
	1.名称:横担
2.材质:75*8*1750
	组
	50

	7
	030411005001
	杆上设备
	1.名称:跌落式丝具 RW7-10/200A（加厚）
	组
	2

	8
	030411005002
	杆上设备
	1.跌落式避雷器 HY5WS-17/50DL-TB
	组
	1

	9
	030411003003
	横担组装
	1.名称:（丝、避）横担
2.材质:75*5*1750
	组
	3

	10
	030411004005
	10kV导线架空3线
	1.名称:架空绝缘导线
2.型号:JKLYGJ-10-70/10
	km
	6.007

	11
	030409001003
	电力电缆
	1.型号:YJLV22-1KV-4*120+1*70
2.敷设方式:电缆保护管内敷设
	m
	20

	12
	030409002003
	电力电缆头
	1.规格:五芯 电缆截面(mm2) ≤120
	个
	2

	13
	030411003005
	复合式针瓶
	1.名称:复合式针瓶
2.材质:FPQ-10/15T
	个
	113

	14
	030411003006
	复合式针瓶
	1.名称:复合式悬瓶
2.材质:FXBW2-10/100-1
	个
	24

	15
	030411003007
	耐张线夹
	1.名称:绝缘耐张线夹
2.材质:NEK-2
	个
	24

	16
	030411003008
	铝型并沟线夹
	1.名称:铝型并沟线夹
2.材质:JBL-50-240BZ
	个
	54

	17
	03B001
	地锚拉杆
	1.地锚拉杆 16*2500
	条
	10

	18
	03B002
	地锚石
	1.地锚石 60*40*30
	条
	10

	19
	030409015003
	电缆保护管
	1.名称:电缆立管
2.材质:4寸
	根
	2

	20
	030409015004
	电缆保护管
	1.名称:MPP200
2.电缆保护管
	m
	20

	21
	030403002003
	软母线引下线
	1.名称:软母线引下线连接设备
2.规格:BLX-70/35
3.材质:防老化黑皮线
4.过渡板材质、规格:铝
	组
	1

	22
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地扁铁
2.材质:镀锌扁钢60*6
	m
	12

	23
	030410001001
	接地极
	1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50)
	根
	4

	24
	030410001002
	接地极
	1.名称:接地管子
2.材质:1.5*2500
	根
	12

	25
	030415027003
	接地装置
	1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极
	组
	2

	26
	030415005002
	电力变压器系统
	1.名称:油浸式
2.型号:S13
3.容量（kV·A）:100
	系统
	1

	27
	030415006002
	输配电装置系统
	1.名称:配电装置系统调试
2.电压等级（kV）:1kV
	系统
	1

	
	
	设备
	
	
	

	28
	030401001003
	油浸式变压器
	1.容量（kV·A）:S20-100kVA/10/0.4变压器
	台
	1

	29
	030402003001
	互感器
	1.名称:普通互感器
2.型号:150/5/
	台
	1

	30
	
	人工土方回填
	
	m3
	14


	工程名称：供水工程【设备】

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001006001
	塑料管�
1.材质:PE100级
2.规格:De75*5.6
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:水
	
	m
	588

	2
	010502031003
	化粪池、检查井�
1.构件名称:100m³玻璃钢储水管
2.井、池净空尺寸:^13600（L=10430）
3.全费用计入费用汇总
	
	座
	1

	3
	040101001001
	挖一般土方�
1.土类别:储水罐土方开挖
2.全费用计入费用汇总
	
	m3
	25

	4
	010102009001
	回填方�
1.填方部位:储水罐土方回填
2.全费用计入费用汇总
	
	m3
	9.8

	5
	030109001001
	泵
1.名称:潜水泵
2.型号:150QJ5-100/14
3.输送介质:水
	
	台
	2

	6
	040803002001
	电缆保护管�
1.规格:DN50钢管
	
	m
	48.8

	7
	030409001001
	电力电缆�
1.名称:YJV22-4x16
2.敷设方式:穿管敷设
	
	m
	35

	8
	030409003001
	控制电缆�
1.型号:JHSB3×6防水扁电缆
2.敷设方式:直接埋地敷设
	
	m
	588

	9
	040502005003
	阀门�
1.材质及规格:快速排气阀 DN65
	
	个
	1

	10
	040502006001
	法兰�
1.材质、规格:法兰 DN50
	
	副
	1

	11
	040502006002
	法兰�
1.材质、规格:法兰 DN200
	
	副
	1

	12
	040502005004
	阀门�
1.种类:闸阀 DN200
2.材质及规格:闸阀 DN200
	
	个
	1

	13
	
	玻璃储水罐
	
	m3
	100

	工程名称：供水工程【土建】
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	配电房
	
	
	

	1
	010501001001
	基础垫层
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	
	m3
	0.56

	2
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	1.4

	3
	010401001001
	砖基础�
1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
2.基础类型:条形基础
3.基础深度:1m
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	
	m3
	2.3

	4
	010401002001
	实心砖墙�
1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240
4.墙体高度:2.396
5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	
	m3
	3.78

	5
	010903003001
	墙面砂浆防水
	
	m2
	1.67

	6
	010502022001
	圈梁�
1.梁截面:240*200
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土拌和料要求:商砼
	
	m3
	0.33

	7
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	2.78

	8
	010502013001
	实心楼板
1.厚度:100
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土拌和料要求:商砼
	
	m3
	0.39

	9
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	
	m2
	1.4

	10
	010506001001
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:HRP400
	
	t
	0.051

	11
	010802003001
	防盗门�
1.框材质、外围尺寸:900*1800
	
	m2
	1.62

	12
	011201001001
	墙面一般抹灰�
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆内墙粉刷
3.面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆饰面两遍
	
	m2
	10.98

	13
	011301001001
	天棚抹灰�
1.抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆顶棚粉刷
2.装饰线条道数:乳胶漆饰面两遍
	
	m2
	3.03

	14
	011201001002
	墙面一般抹灰�
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:外墙水泥砂浆抹面
3.面层厚度、砂浆配合比:外墙丙烯酸涂料饰面
	
	m2
	19.73

	15
	010902001001
	屋面卷材防水�
1.卷材品种、规格:3mm厚沥青防水卷材自带保护层
	
	m2
	3.45

	16
	011103001001
	橡胶板楼地面�
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚绝缘橡胶板
	
	m2
	1

	17
	011107001001
	水泥砂浆台阶面�
1.参《陕09J01》台2
2.20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光
3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.60厚C15砼，台阶面外坡1%
5.300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100
	
	m2
	0.9

	18
	011101002001
	细石混凝土楼地面�
1.参《陕09J01》地1
2.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥沙子压实抹光
3.60厚C15混凝土垫层
4.150厚3：7灰土
5.素土夯实
	
	m2
	2.25

	19
	010502025001
	散水
1.参《陕09J01》散3
2.60厚C15混凝土面层沙1：1水泥砂子压光
3.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
4.素土夯实
	
	m2
	5.2

	
	
	管线图集
	
	
	

	20
	010101001001
	管沟土方开挖
	1.土的类别:一，二类土
	m3
	827.9

	21
	010101003002
	单独土方回填
	1.材料品种:素土
2.密实度:85%
	m3
	649.25

	22
	040202010001
	级配碎石垫层
	1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:200mm
	m2
	103.49

	23
	010201010001
	褥垫层
	1.材料种类及配比:粗砂
2.厚度:80mm
3.铺设方式及压实系数:＞95
	m3
	72.21

	24
	010502031001
	砌筑检查井�
1.材料:砖砌阀门井
2.井深、尺寸:1.5米
3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:Φ1200
	
	座
	1

	25
	010502031002
	砌筑检查井�
1.材料:排气井
2.井深、尺寸:1.5米，Φ1200
	
	座
	1

	工程名称：圈舍一
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	1.土壤类别:二类土壤
2.基础类型:条形基础
	m3
	734.14

	2
	010102009001
	回填方
	1.材料品种:素土回填
	m3
	401.35

	3
	010102009002
	回填方
	1.地坪垫层以下回填800厚水泥土夯实,水泥和土的比是2:8
	m3
	205.8

	4
	010102009003
	回填方
	1.猪舍顶300厚素土回填
	m3
	23.62

	5
	01B001
	余土外运
	1.余土外运3km
	m3
	332.79

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	6
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖
2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆
	m3
	24.96

	7
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖
2.墙体厚度:240
3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
	m3
	55.27

	8
	010401002002
	实心砖墙-砖碹
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖
	m3
	17.41

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	9
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	17.04

	10
	010502002002
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30 P8
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	43.61

	11
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.34

	12
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.89

	13
	010502025003
	散水-散4
	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	65.73

	14
	010502027001
	坡道-坡3
	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡）
2. 素水泥浆一道（内掺粘饺）
3. 150厚C15混凝土
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	3.15

	15
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	28.82

	16
	010505002003
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	60.67

	17
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:平板
	m2
	25.45

	18
	010505012002
	圈梁模板
	1.模板形式:矩形
	m2
	104.69

	19
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	1.019

	20
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	1.356

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	21
	010801001001
	木质门
	1.门类型:成品木门
	m2
	3.15

	22
	010802002001
	彩板门
	1.框、扇材质、规格:铁艺栅栏门
	m2
	8.25

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	23
	010902003001
	屋面刚性层
	1.猪舍顶100mm厚素混凝土
	m2
	95.42

	24
	010903003001
	墙面砂浆防水
	1.防水层做法:防水砂浆 掺防水剂 20mm厚
	m2
	27.66

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	25
	011101001001
	红砖地面
	1、红砖地面
	m2
	87.8

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	26
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰-外10
	1. 6厚1：2水泥砂浆抹平
2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	231.3

	27
	011201001004
	墙、柱面一般抹灰-内1
	1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光
2、10厚1∶3水泥砂浆打底
	m2
	43.51


工程名称：圈舍二
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	1.土壤类别:二类土壤
2.基础类型:条形基础
	m3
	363.86

	2
	010102009001
	回填方
	1.材料品种:素土回填
	m3
	274.03

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	3
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖
2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆
	m3
	15

	4
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖
2.墙体厚度:240
3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
	m3
	45.59

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	5
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C15
	m3
	18.67

	6
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	24.96

	7
	010502002002
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	25.11

	8
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.09

	9
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	16.26

	10
	010502022002
	圈梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.21

	11
	010502032001
	零星现浇构件
	1.C20混凝土食槽
	m3
	12.31

	12
	010502032002
	零星现浇构件
	1.C20混凝土反坎
	m3
	1.77

	13
	010502025001
	散水-散4
	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	65.62

	14
	010502027001
	坡道-坡3
	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡）
2. 素水泥浆一道（内掺粘饺）
3. 150厚C15混凝土
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	55.48

	15
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	40.26

	16
	010505002003
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	83.74

	17
	010505002004
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	33.12

	18
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式:矩形
	m2
	22.81

	19
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式:矩形梁
	m2
	157.18

	20
	010505012002
	圈梁模板
	1.模板形式:矩形
	m2
	65.79

	21
	010505020001
	零星现浇构件模板
	1.C20混凝土食槽
	m2
	54.43

	22
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢筋
	t
	0.049

	23
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	1.068

	24
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	3.637

	25
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	0.879

	26
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	0.421

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	27
	010603001001
	实腹钢柱
	1.钢材品种、规格:Q335B
2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	t
	3.093

	28
	010604001001
	钢梁
	1.钢材品种、规格:Q335B
2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	t
	9.567

	29
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:Q335B
2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	t
	7.164

	30
	010607007001
	钢护栏
	1.钢材品种、规格:方钢
	t
	9.57

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	31
	010801001001
	木质门
	1.门类型:成品木门
	m2
	3.15

	32
	010802002001
	彩板门
	1.框、扇材质、规格:铁艺栅栏门
	m2
	50.16

	33
	010803002001
	防火卷帘(闸)门
	1.门材质:成品防火卷帘门
	m2
	7.68

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	34
	010605003001
	钢屋面板
	1.型材品种、规格、品牌、颜色:夹芯板屋面板型号为JxB35-125-750型夹芯板,板厚s=0.6mm,蓝色
	m2
	502.89

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	35
	011101002001
	细石混凝土楼地面-地2
	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	409.06

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	36
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰-外10
	1. 6厚1：2水泥砂浆抹平
2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	73.68

	37
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰-内1
	1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光
2、10厚1∶3水泥砂浆打底
	m2
	271.73


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

