采购需求
一、服务内容
本项目紧紧围绕展览内容和展品体系，利用馆内2—5号院北院空间，对展览配套教育体验空间进行整体规划与提升实施，为基本陈列的延伸教育提供适配的空间载体。服务内容分四个阶段实施：
1.展陈方案设计与空间规划服务
（1）现场勘察与空间测量：对2—5号院北院空间进行实地测量，摸清建筑结构、层高、采光、管线分布等基础条件，形成勘察记录。
（2）空间功能规划：根据陈列展览主题及教育活动需求，规划主题教育、数字体验、展览活动、休憩配套等功能分区。
（3）动线设计：设计“教育线＋活动线+体验线”三条动线，实现参观、教学、实践体验的有机衔接。
（4）概念与方案设计：编制空间规划方案、效果图、深化设计图及设计说明，确保空间设计与基本陈列主题高度统一；方案须经采购人组织专家评审通过后方可实施。
2.展陈设备迁移与适配服务
（1）原设备拆卸、运输、检修：对VR播控系统、互动魔墙、AR展示终端、数智人导览终端等原数字体验设备进行拆卸、运输、检修与清洁，确保设备完好、可正常运行。
（2）设备展陈布置：在新空间重新布展定位，制作设备展台基座，配套观众参与引导标识。
（3）设备与展览主题和内容适配：保证数字体验内容与陈列展览主题一致、内容匹配，实现设备与展陈空间的一体化呈现。
3.主题氛围营造与展陈装饰服务
（1）主题色彩与材质：选用与革命文化、八办展览展示风格特色一致的色彩体系与材质，形成统一的视觉语言。
（2）主题元素布置：开展革命文物主题墙面、版面和文化标识等主题元素的布置。
（3）展陈照明：统筹基础照明与重点照明、氛围灯带，突出主题氛围，保障展陈观感。
（4）主题导视系统：完善主题导视、应急疏散等标识系统。
4.展陈空间搭建与配套保障服务
（1）展陈空间基础环境处理：对展陈空间墙面、地面、顶面进行基础清洁、修补与界面处理，保障空间基本使用条件。
（2）展陈功能分区搭建：依据动线设计完成各功能分区的展陈隔断、围合及展台、展柜基座等陈列设施搭建。
（3）展陈设施配套保障：结合数字体验设备、展陈照明、音响等展陈设施运行需求，完成供电、信号传输及给排水等配套保障，满足展陈设施使用需要。
（4）配套服务设施完善：保障公共服务基本需求。
（5）展陈安全保障设施配置：设置监控点位、应急疏散指示灯等安全保障设施。
	服务清单

	序号
	名称
	内容描述
	单位
	数量

	一、设计

	1
	空间规划与效果图设计
	1.2—5号院北院空间现场勘察与空间测量；
2.空间功能分区规划；
3.动线设计；
4.空间概念设计方案；
5.效果图输出。
	项
	1 

	二、空间搭建

	1
	原有设备设施拆除
	1.原有设备设施拆除；
2.现场成品保护；
3.场地清理平整整体。
面积约500平方米
	项
	1 

	2
	空间美化装饰
	1.墙面基层修复；
2.面层装饰；
3.顶面装饰基础维修；
4.门窗维修（玻璃更换）；
5.地面修补装饰；
6.文化展示墙（柱）基层制作。
室内面积约500平方米
	项
	1 

	三、展陈布展

	1
	设备迁移
原数字体验
（VR播控、互动魔墙、AR终端、数智人导览终端）
	1.手摇发电机2台；
	项
	1 

	
	
	2. 电报短波电台1台；
	
	

	
	
	3.发报机电台2台；
	
	

	
	
	4.电码报务训练器1套；
	
	

	
	
	5.魔屏主机电脑主机1套；
	
	

	
	
	6.1*6拼接屏1组；
	
	

	
	
	7.43寸广告机4套；
	
	

	
	
	8.100寸电视1套；
	
	

	
	
	9.迷你电脑主机1套；
	
	

	
	
	10.VR眼镜2套；
	
	

	
	
	11.55寸拼接屏1组
	
	

	
	
	12.43寸智能翻书机1组；
	
	

	
	
	13.65寸壁挂安卓版1套；
	
	

	
	
	14.台式机1套；
	
	

	
	
	15.直播电脑主机1套；
	
	

	
	
	16.65寸VR1套；
	
	

	
	
	17.65寸触摸一体机2套
	
	

	
	
	18.43寸不触摸显示屏1套
	
	

	2
	电路、灯光、照明布置
	1.专业灯光采购安装；专用LED灯光，环境光源、灯带等采购。
2.展厅强弱电布线、预埋；多媒体、灯光、插座等用电设备布线。
3.照明、电源增设，灯光调试安装以及开关插座安装。
4.电路调试
实施面积约：500平方米
	项
	1 

	3
	艺术场景工程
	艺术场景一
墙面造型基层（木工板/石膏板），饰面材料施工，PVC、高清画面、宣绒布印制安装，主题展板、文化标识、壁画定制安装，艺术装置制作落位及场景搭建布置。
	项
	1 

	
	
	艺术场景二
墙面造型基层（木工板/石膏板），饰面材料施工，PVC、高清画面、宣绒布印制安装，主题展板、文化标识、壁画定制安装，艺术装置制作落位及场景搭建布置。
	
	

	
	
	艺术场景三
墙面造型基层（木工板/石膏板），饰面材料施工，PVC、高清画面、宣绒布印制安装，主题展板、文化标识、壁画定制安装，艺术装置制作落位及场景搭建布置。
	
	

	
	
	艺术场景四
墙面造型基层（木工板/石膏板），饰面材料施工，PVC、高清画面、宣绒布印制安装，主题展板、文化标识、壁画定制安装，艺术装置制作落位及场景搭建布置。
	
	

	4
	公共打卡装置
	展示打卡装置制作安装
金属、不锈钢激光雕刻、焊接打磨、烤漆、运输安装、调试
	套
	2 

	四、其它配套辅助工程

	1
	监控、安防布线调试
	1.视频监控布设，布线；
2.出入口门禁系统安装、布线；
3.火灾自动报警（感烟/感温探测器）调试；
4.消火栓及灭火器配置；
5.安全出口及疏散指示移位、安装、调试
	项
	1 

	2
	消防设施采购布置
	
	
	

	3
	消防应急指示灯移位
	
	
	


二、服务要求
1.导向与内容准确性：展陈内容、设计表达必须准确无误、符合历史事实，严格把握方向，弘扬革命文化和抗战精神正能量；相关文字、图片、版面内容须经采购人审核把关，避免错误信息或不当表述。
2.方案专业性：空间规划、动线设计、展陈方案体现专业设计水准。
3.设备安全完好：原数字体验设备（VR播控系统、互动魔墙、AR展示终端、数智人导览终端）迁移过程中应做好保护、登记与交接，确保设备无损、功能完好，迁移后能够正常投入展陈使用。
4.实施组织与现场管理：供应商应制定详细的实施计划与现场作业方案，遵守采购人馆区管理、文物保护、消防安全等相关规定，规范作业、安全有序开展实施工作，并制定安全保障预案，重要环节安排专人负责。
5.档案资料管理：项目实施过程中的方案、图纸、合同、发票、验收等资料应完整归档，按采购人要求移交留存。
[bookmark: _GoBack]6.配合协作：供应商应与采购人保持密切沟通，服从采购人整体安排，积极配合开展专家评审、过程监督与验收等工作。
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