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	功能简介：
具备点测温、线测温、区域测温功能，能输出最高温、最低温数据，支持多种测量形状。支持自定义屏蔽选定区域、自定义标尺、同步计算高温、低温、平均温。
具备热图、可见光图、参数表、直方图、线温图、文本框功能。支持三维自定义视角查看空间红外热图。
能分析红外图片和视频，可调整成像的色差和对比度，可调整温度跨度和电平，分析完成后可导出数据表。
可针对发射率、反射温度、距离、湿度、温度、透光率修正测温。

	
	1
	传感器

	●
	1.1
	红外分辨率≥640×512，CMOS单元尺寸≥30μm、光学像素≥8MP，成像帧率≥50Hz。

	●
	1.2
	热灵敏度≤10mK，测温范围-40～300℃，精度≤±2℃。

	
	1.3
	具备“红外热成像+可见光+气体组分成像”全功能集成的整机设备，若采用单功能/双功能设备进行组合，必须确保各功能组件可通过物理接口进行拼接或组网，并最终由同一套控制终端进行统一协同显示与数据分析。

	●
	1.4
	支持手/自动对焦，1-10倍变焦，10m距离视场≥4m×3m，包含LED补光头。

	●
	1.5
	能够展示气体分布和扩散形貌，能分辨包括甲烷、石油挥发气等气体，气体检测精度≤0.5g/hr（甲烷条件）。

	
	1.6
	测量灵敏度不小于1%摩尔浓度、5dB、10Pa，支持泄漏压力≥20MPa；采样频率≥10kHz。

	
	1.7
	防爆能力符合GB/T 3836.4-2021标准认证，防护等级不低于IP54。

	
	2
	运动机构

	
	2.1
	采用步进电机驱动，包含轨道、转轴、落地支架。

	●
	2.2
	具备6自由度运动功能，轴向范围≥1.5m，周向范围≥360°，轴向定位精度≤±0.5mm，周向定位精度≤±0.1°。

	
	2.3
	支持数显操作面板显示及操控，支持移动端进行远程显示及操控，可预设自动运行轨迹。

	
	3
	数据分析系统

	
	3.1
	专用分析、处理、显示终端（计算能力不低于FP32峰值10TFlops，FP64峰值1Tflops，内存≥64G，存储≥4T，256G SD卡，配备USB3.0、千兆网口、WIFI、HDMI接口。
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	备注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；
2、带●的技术参数与性能指标需要提供证明材料，证明材料为产品彩页、官网（功能）截图、检测报告、生产厂家盖章的技术白皮书其中任意一个(技术参数与性能指标中对证明材料有要求的以要求的为准)，未提供或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。



