采购需求
1、服务范围
陕西省地质灾害易发地区，范围覆盖101个区县（不包括咸阳市秦都区、西安市新城区、碑林区、莲湖区、未央区、阎良区），面积约204700平方千米。
[bookmark: _GoBack]2、服务要求
（1）服务内容
1）陕西省地质灾害区地形要素数据更新
以2025版1:10000地形要素数据为本底，利用高分辨率数字正射影像及专题资料，完成省内101个地质灾害重点区县、总面积约204700平方千米区域内的境界政区、管线、地名等地理信息数据的更新。
①数学基础
平面坐标系：2000国家大地坐标系。
高程基准：1985国家高程基准。
投影与分带方式：采用高斯—克吕格投影，按3°分带，成果不加投影带号。
数据坐标单位：米。
分幅编号：按照GB/T 13989-2012《国家基本比例尺地形图分幅和编号》执行。空间存储单元为3′45 ″（经差）×2′30″（纬差）。
②平面及高程精度指标
地物点对附近野外控制点的平面位置中误差和高程中误差不大于下表的规定。
表1 地物点对附近野外控制点的平面位置及高程中误差
（单位：m）
	地形类别
	地物点
平面位置中误差
	高程中误差

	
	
	高程注记点
	等高线

	平地
	5.0
	0.35
	0.5

	丘陵
	5.0
	1.2
	1.5

	山地
	7.5
	2.5
	3.0
（地形变换点）

	高山地
	7.5
	4.0
	6.0
（地形变换点）

	特殊困难地区（大面积的森林、沙漠、戈壁、沼泽等）地物点的平面位置中误差按上表相应地形类别放宽0.5倍，高程中误差相应放宽0.5倍，以两倍中误差为最大误差。


③数据格式
矢量地形要素数据及元数据均以ArcGIS的File Geodatabase（gdb）格式存储。
④数据现势性
更新要素的现势性达到项目生产当年。
⑤数据接边
接边精度：同精度生产单元要素接边，平面位置的接边较差和高程接边较差分别不大于平面位置中误差和高程中误差的2倍，个别不大于2.5倍。当满足接边精度后再进行接边处理；不同精度生产单元要素接边，平面位置的接边较差和高程接边较差分别不大于相应平面位置中误差之和、高程中误差之和，个别不大于其和的1.25倍，然后按中误差的比例配赋接边。
[bookmark: OLE_LINK9]⑥质量要求
本产品成果质量检查与评定严格遵照GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》及本项目相关技术规定执行，全面依据对应产品规格标准、行业规范、技术设计书等项目技术文件开展质量核查。质量管理严格落实“两级检查、一级验收”制度，全过程把控成果精度与质量，确保输出成果合规可靠、满足入库与业务应用要求。
⑦成果要求
矢量地形要素数据更新成果，采用*.gdb格式；
元数据，采用*.gdb格式。
2）陕西省地质灾害区基础测绘数据库管理系统构建
建设陕西省地质灾害区基础测绘数据库管理系统，实现地图工程管理、可视化渲染、矢量要素分级管控、系统级数据灾备恢复等功能。
1 系统架构要求
系统底层采用PostgreSQL+PostGIS架构，适配项目“本底+增量”一体化数据库，支撑全域基期1:10000DLG数据预处理、分带拼接、标准化入库，实现管线、境界与政区、地名三类核心地形要素新增、修改、删除动态融合更新。
系统数学基础与本项目地形要素数据保持一致，采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。
②核心功能要求
地图可视化：实现矢量图层加载、图层分组管理、地图浏览缩放、量算、定位；支持管线、境界与政区、地名要素图层显示控制。
地图编辑：支持管线、境界与政区、地名要素编辑处理，适配综合判调法内业更新作业，支持要素属性录入、修改。
矢量数据管理：实现矢量数据入库、存储、组织管理；支持基期数据、增量数据分类管理，兼容gdb格式成果导入解析。
数据查询：支持空间查询、属性条件查询。
数据备份：具备数据库备份管理能力。
增量融合：实现基期数据与增量更新数据自动融合入库，完成要素新增、修改、删除动态更新。
系统运维：包含用户权限管理、系统参数配置、系统运行状态监控，保障系统稳定可靠运行。
3）陕西省地质灾害区基础测绘数据库建设
以2025版1:10000地形要素数据为本底，完成全域管线、境界与政区、地名三类核心地形要素入库，建成统一、现势、标准化的陕西省地质灾害区基础地理信息数据库。
①建库范围及基准
覆盖除咸阳市秦都区、西安市新城区、碑林区、莲湖区、未央区、阎良区外101个地质灾害重点区县，面积约20.47万平方千米；数学基准与本项目地形要素数据保持一致，执行2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。
②数据库架构
构建“本底+增量”一体化数据库，完成基期1:10000DLG预处理、分带拼接、标准化入库，适 PostgreSQL+PostGIS系统，矢量及元数据采用*.gdb格式存储，支持要素新增、修改、删除动态融合更新。
③数据入库处理
对本底数据做清洗、拼接处理，结合多源专题资料完成三类核心要素入库，要素现势性达到项目生产当年，严格执行数据接边精度要求。
（2）服务标准
项目实施及成果交付，须严格遵守国家、行业及地方现行法律法规与1:10000基础地理信息相关技术标准规范，同时严格落实数据保密管理要求。
（3）服务期限
合同签订之日起至2026年12月30日。
（4）服务人员数量及组成
项目配备服务人员匹配项目实际工作需求，配置不少于40人的服务团队，人员配置均衡合理、组织架构设置科学完善。
（5）其他要求
按照采购人具体要求执行。
3、服务事项的验收（考核）标准
依据采购方要求，符合本项目约定服务内容，并符合采购方最终成果的归档入库形式要求。        
