采购需求：(要求投标供应商提供所投设备参数真实性承诺函)
	序号
	设备名称
	配置参数
	数量
	单位
	备注

	1
	国产化操作系统
	1、国产化操作系统。
2、永久授权。
3、3年质保售后服务。
	200
	套
	新购

	2
	国产化桌面云计算虚拟化授权
	提供1套*计算服务器虚拟化软件;（适用于桌面云版本）。
功能要求：
1、 软件支持就近打印，通过IP进行配置关联，实现对应打印机的就近打印。（提供截图或者其他相关证明材料）；
2、支持远程协助功能，管理员可发起协助请求，用户同意后，管理员可查看、操作用户终端。支持管理员给终端设备批量发送消息；
3、为了优化云桌面环境中业务应用的使用感受，可以对当前频繁使用的软件进行专门的性能提升。此外，管理者还有权限根据需求自定义需要加速的应用程序进程名称，确保这些应用能够流畅无阻地运行。（提供截图或者其他相关证明材料）
4、为提升桌面云平台问题处理的效率，并减轻管理员的运维压力，运维平台应具备持续监测虚拟机、主机及集群相关软硬件问题的能力。一旦检测到问题，如虚拟机运行缓慢等，系统将根据问题的严重性进行分级，并利用内置的AI智能诊断库自动分析问题。分析结果将以图文形式直观展示在平台上，包括问题描述、证据分析和处理建议。管理员只需根据提供的建议执行相应操作即可。（提供相关证明材料）
5、所投桌面云软件授权能够兼容现有桌面云瘦终端：aDesk-GT-1000和aDesk-STD-200H-s(HDMI)，所投桌面云软件授权能够兼容原有桌面云集群以保障我单位开评标室、办事窗口、培训室、日常办公等集群的稳定使用。（提供与现有桌面云设备能够兼容的承诺函）
6、提供3年基础运维服务;
	12
	套
	虚拟化软件，新购

	3
	国产化桌面云存储虚拟化授权
	提供1套*存储虚拟化软件;（适用于桌面云版本）。
功能要求：
1、所选产品应兼容便携式存储设备，并确保在千兆网络环境下，其数据传输速率≥50MB/s。这一性能指标旨在满足通过桌面云平台快速访问本地大容量文件的需求。（提供截图或者其他相关证明材料）
2、提供自助快照恢复功能，当用户因误操作导致云桌面出现卡顿、蓝屏、死机或感染病毒时，用户可通过导航条按钮，自助进行系统盘快照还原操作。这一功能支持安卓瘦终端和PC客户端，确保用户可以快速恢复到正常的桌面环境。
3、提供虚拟机回收站功能，以避免因误操作导致虚拟机数据丢失。当虚拟机被删除后，系统会自动将其移至回收站，并支持将其恢复到原始位置。该功能还允许管理员设置回收站的自动清理时长，并显示回收站的实际占用空间以及关联的用户信息。
4、要求必须配置存储虚拟化软件模块，提供无限制的存储容量，根据实际需求，支持两副本和三副本技术，以确保数据的安全性和可用性。
5、所投桌面云软件授权能够兼容现有桌面云瘦终端：aDesk-GT-1000和aDesk-STD-200H-s(HDMI)，所投桌面云软件授权能够兼容原有桌面云集群以保障我单位开评标室、办事窗口、培训室、日常办公等集群的稳定使用。（提供与现有桌面云设备能够兼容性的承诺函）
6、提供3年基础运维服务;
	12
	套
	虚拟化软件，新购

	4
	桌面云服务器国产化操作系统
	提供1套*麒麟内核国产化操作系统授权。永久授权。
适用于国产化桌面云虚拟化底层；预装到国产化桌面云服务器内。
	6
	套
	匹配桌面云国产化服务，新购

	5
	桌面云接入授权
	提供1套*国产化桌面云接入授权。
为保障兼容性，本次所提供的国产化桌面云软件与用户许可授权要求兼容现有利旧桌面云瘦终端。（提供与现有桌面云瘦终端能够兼容的承诺函）
	200
	套
	新购升级

	6
	虚拟桌面控制器
	提供1套*桌面云控制平台授权。
1、提供更可靠的桌面接入服务，并提高接入容量及性能。集群中的每台桌面控制器设备为一个节点，用户通过集群IP连接云桌面时，集群软件将动态分配桌面连接到各个正常运行的桌面控制器节点。
2、用户认证管理：确保只有经过认证的用户才能访问虚拟桌面。
3、细粒度策略控制：可以对用户的访问权限进行精细化管理。
4、统一监控及管理：对桌面用户、桌面资源、桌面权限等进行相关配置，简化管理工作。
5、要求出厂时必须预装在桌面云一体机，并兼容现有桌面云瘦终端：aDesk-GT-1000和aDesk-STD-200H-s(HDMI)，（提供与现有桌面云设备能够兼容的承诺函）
6、提供3年基础运维服务;
	1
	套
	新购升级

	7
	桌面云组网交换机
	1、万兆光交换机，≥24个10GSFP+万兆光口，≥24个千兆电口，≥2个40GEQSFP+光口；交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：≥1320Mpps/1680Mpps，支持全端口线速转发。
2、提供：≥4个*光纤线-多模-LC-LC-5M；≥8个*万兆多模-850-300m-双纤;
3、提供3年产品质保;
	2
	台
	桌面云组网交换机，新购

	8
	桌面云瘦终端
	桌面云瘦终端
	200
	台
	利旧，HDMI接口

	9
	网络出口防火墙
	1、符合国产化要求。
2、性能参数：网络层吞吐量：≥20G，应用层吞吐量：≥15G，防病毒吞吐量：≥2G，IPS吞吐量：≥2G，全威胁吞吐量：≥1.5G，并发连接数：≥800万，HTTP新建连接数：≥16万，IPSecVPN吞吐量：≥1G。
3、硬件参数：规格：1U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥128GSSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口+4口万兆光口DPU。
4、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能。
5、支持账号风险检测，支持检测多余入口、弱口令、暴力破解、失陷账号。
6、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSECVPN进行智能选路。
7、内置专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息查询，可自定义攻击特征库。
8、3年*产品质保、软件升级、规则库更新服务；包含但不限于WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、实时漏洞分析识别库和URL&应用识别库等。
3年*云端百亿级威胁情报规则库，失陷外联实时检测与拦截；获取云端AI智能引擎检测能力，本地防火墙规则库每5分钟更新一次，同步最新的未知威胁情报至客户本地，实时获取未知威胁的防御能力；提供本地设备网络杀毒功能与更新服务，未知文件MD5值实时云查功能。
9、 为公共资源交易中心提供1年的不少于10个核心业务系统IP资产的7*24小时安全监测及应急响应服务。（需能够接入国家电子政务外网，出具相应证明材料及承诺函）
	1
	台
	新购

	10
	网络出口行为管理
	1、符合国产化要求。
2、性能参数：网络层吞吐量：≥10Gb，应用层吞吐量：≥1.5Gb，带宽性能：≥1Gb，IPSECVPN加密性能：≥200M，支持用户数：≥6000，包转发率：≥132Kpps，每秒新建连接数：≥14000，最大并发连接数：≥600000。
3、硬件参数：规格：2U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥960GSSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口+4千兆光口SFP+4口万兆光口。
4、支持网页内容审计功能，可精细化记录URL、标题、内容等网页信息，支持网页内容审计后的网页快照功能；
5、产品支持从用户、终端资产、带宽、资产类型、新设备、违规终端、违规用户等维度在首页同时进行可视化展示；
6、在不安装客户端的情况下，支持通过流量状况检查主流杀毒软件的运行情况，支持页面重定向修复；
7、支持LDAP、Radius、POP3等第三方认证，其中LDAP认证应支持AD域、lotusldap、novellldap、openldapIBMldap等第三方认证方式
8、支持通过钉钉、企业微信等第三方协同办公软件进行授权认证；
9、支持将自定义系统名称绑定到相应的IP地址和端口、域名，每个业务系统均可作为单独审计对象；
10、提供3年质保售后、规则库病毒库更新服务，符合国产化要求。
	1
	台
	新购

	11
	国产化终端安全软件
	周密预防：系统漏洞扫描，终端基线检查，资产盘点，资产主动发现；
灵敏检测：恶意文件检测，网端联动杀毒；
快速响应：文件急速隔离，终端一键隔离，感染文件修复，病毒处置响应，网端深度联动，全网威胁定位；
简便运维：外设管控，SSH服务管控；
	200
	套
	新购

	12
	国产化终端安全软件管控平台
	
通过管理平台统一管控，下发查杀任务；上报杀毒事件；对恶意文件进行隔离、信任等处置操作；并支持多维度的日志记录与展示。
	1
	套
	新购


注：要求供应商提供：1、售后承诺函；2、技术方案；3、投标产品型号清单及相应报价；
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