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	课桌椅、讲桌
	
	
	
	

	1 
	单人套

课桌凳
	2300 
	套
	1. 桌面：规格长650mm×宽450mm，厚度≥25mm，长宽公差±2mm；采用优质环保ABS塑料模具一体注塑成型。
2. 书箱 ：规格长555mm×深380mm×高150mm，采用PP一级工程塑料一体射出成型；桌架采用椭圆形亮光钢管组合焊接成型，结构稳固；钢架表面经酸洗、脱脂、磷化处理，具备耐腐蚀、防锈性能。
3.桌架：桌脚采用椭圆钢管规格30mm×60mm×1.2mm（厚）；下立管采用椭圆钢管30mm×60mm×1.2mm（厚），上立管采用椭圆钢管20mm×50mm×1.2mm（厚）；两立管间设置置物篮，书箱U型支架采用20mm×40mm×1.2mm（厚）；两桌腿间设置横档，横档采用椭圆钢管30mm×60mm×1.0mm（厚）焊接；焊接部位牢固可靠，无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀。
4.课桌凳：(1)凳面规格：长380mm×宽285mm，凳板中间表面设有散热缝，散热性能良好，耐冲击、耐压、耐磨，采用PP耐冲击一级新料一体射出成型。
(2)凳架：凳脚下立管采用椭圆钢管30mm×60mm×1.2mm（厚），上立管采用椭圆钢管20mm×50mm×1.2mm（厚）；两椅腿间设置横档，横档采用椭圆钢管30mm×60mm×1.0mm（厚）焊接；焊接部位牢固可靠，无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，表面无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。  
	

	2 
	多媒体讲台
	39 
	套
	1. 外形尺寸：上桌体长宽高800mm*600mm*200mm，下桌体长宽高 750mm*550mm*750mm。
2.材质：ABS工程塑料+高档木纹扶手+优质冷轧钢板；ABS工程塑料壁厚≥4.0mm，钢制部分厚度≥1.0mm。
3.工艺：采用注塑成型+钣金加工工艺；钣金件表面经除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑处理，结构坚固耐用，具备防腐蚀、防盗、防潮、耐磨特性。

4.设计要求：绿色环保。整体人性化设计，边角圆弧过渡；中控翻盖采用左右平滑推盖设计，导轨耐用故障率低；上桌体采用卡扣链接，减少螺栓使用；桌周设置R20圆弧，降低磕碰伤害；桌面下端倾角收窄设计；桌面分区布局合理，柜体前后开门，便于施工、维护作业；左右配置高档木纹扶手，扶手宽度约42mm，符合人体工学。
5.适用场景：适用于中小学多媒体教室、阶梯教室、网络机房、会议室、演播厅、各类培训教室及报告厅。 
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