磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市文物保护所水头沟敌台保护修缮工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	敌台
	
	
	

	
	
	外墙裂缝修补
	
	
	

	1
	010401007002
	外墙裂缝处砖件掏补
	1.敌台外墙裂缝处
2.尺寸规格：400x200x80，白灰砌筑，需人工定做打磨，逐块掏补碎裂或风化严重青砖
	块
	155

	
	
	敌台内拱券
	
	
	

	
	
	拱券修缮
	
	
	

	2
	010401007001
	砖拱券处坍塌砖件掏补
	1.敌台内部十字拱券相交处
2.尺寸规格：400x200x80，白灰砌筑，需人工定做打磨，逐块掏补开裂青砖；
3.室内拱券掏补时需做拱券支顶，掏补时需逐块进行，不得大面积拆除青砖。
	块
	450

	3
	011201001001
	勾抹灰缝
	1.位置：拱券内砖缝灰浆严重流失部分
2.尺寸规格：0.5~1cm，有危险区域
	m2
	52.5

	
	
	箭窗
	
	
	

	4
	010403009001
	箭窗处窗台石板
	1.尺寸规格：650x350，厚度3~5cm
2.白灰砌筑，根据现有尺寸剔补更换
	m2
	7

	
	
	封口盖板
	
	
	

	5
	010702006001
	封口盖板
	1.尺寸规格：厚度5cm木板，防腐油漆，尺寸随登台洞口
2.定做安装
	m2
	6

	
	
	墙体补砌
	
	
	

	6
	010401002001
	敌台顶部垛口墙体及楼铺基址补砌
	1.根据考古勘探确定最终垛口墙和楼铺外墙厚度
2.尺寸规格：青砖，白灰砂浆砌筑清水墙面
3.砌筑高度：高于敌台顶部原始地面3~4层砖，砌筑为残缺状，不可统一高度
	m3
	14

	
	
	挑檐石板
	
	
	

	7
	010403011001
	挑檐石板制作安装
	1.规格尺寸：石板长度20~40cm，宽度30~50cm，厚度约3cm
2.同规格尺寸、同材质的石板剔补更换
	m3
	12.6

	
	
	顶部覆土清除
	
	
	

	8
	010101001002
	土方清理
	1.土的类别:转身台及敌台顶部堆积覆土
2.挖土厚度:覆土厚度为0.1~0.5m
3.工艺要求:人工逐层开挖顶部杂土、腐殖土；本工程位于文物保护单位的保护范围内，鉴于地下埋藏的不确定性，部分青砖坍塌掩埋，为严格确保文物遗址的安全性，施工要求专业考古人员全程指导施工作业，不得使用大型机械开挖。
	m3
	20.8

	
	
	地面铺砖
	
	
	

	9
	010401008002
	敌台顶部铺砖
	1.砖尺寸：小停泥砖双层，280x140x60
2.实际使用尺寸需人工磨制调整，混合砂浆砌筑
	m2
	156

	10
	010401008003
	敌台内部铺砖
	1.砖尺寸：尺二方砖
2.实际使用尺寸需人工磨制调整，混合砂浆砌筑
	m2
	58.6

	11
	010904003002
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	1.敌台顶部及内部地面防水
2.混合砂浆砌筑，底部30厚防水砂浆一道
3.改性土1步夯筑，压实系数不得低于0.94
	m2
	214.6

	
	
	底部散水
	
	
	

	12
	010401008001
	砖散水、地坪
	1.敌台及转身台底部四周砖砌散水
2.尺寸规格：现存砖散水宽约1米，厚80，砖以下为防水砂浆及300厚夯土垫层
3.剔补碎裂及沉降严重砖件，补配缺失散水
	m2
	60

	13
	010102009004
	改性土换填散水底部土层
	1.土质要求：改性土，压实度大于0.94
2.基础底部外延1.5米，厚度500，向外找坡排水，雨水不汇集在墙体底部
3.粒径要求：10%球磨石灰、5%改性材料、85%素土过细筛；强制搅拌机拌合，严格控制改性土含水率，确保最佳配比
4.人工逐层夯填
5.改性土由搅拌场拌合后运输至现场，运输距离不小于10km
	m3
	45

	14
	010904003005
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	1.敌台底部四周散水
2.混合砂浆砌筑，底部30厚防水砂浆一道
3.改性土1步夯筑，压实系数不得低于0.94
	m2
	60

	
	
	转身台
	
	
	

	
	
	拱券内踏步
	
	
	

	15
	010403008001
	石台阶
	1.转身台.拱券内登台踏步
2.尺寸规格：1000x0.5x0.4（佳县石材）
3.混合砂浆砌筑，底部防水砂浆一道
	m3
	4.2

	
	
	顶部覆土
	
	
	

	16
	010101001003
	土方清理
	1.土的类别:转身台顶部堆积覆土
2.挖土厚度:覆土厚度为0.1~0.5m
3.工艺要求:人工逐层开挖顶部杂土、腐殖土；本工程位于文物保护单位的保护范围内，鉴于地下埋藏的不确定性，部分青砖坍塌掩埋，为严格确保文物遗址的安全性，施工要求专业考古人员全程指导施工作业，不得使用大型机械开挖。
	m3
	5.2

	
	
	转身台垛口墙
	
	
	

	17
	010401002004
	转身台顶部垛口墙体补砌
	1.根据考古勘探确定最终垛口墙厚度
2.尺寸规格：大停泥砖，白灰砂浆砌筑清水墙面
3.砌筑高度：高于敌台顶部原始地面3~4层砖，砌筑为残缺状，不可统一高度
	m2
	12

	18
	010401002005
	转身台门洞底部基础
	1.根据现有尺寸剔补
2.尺寸规格：6m*1m*0.3m
	m3
	1.8

	
	
	顶部地面
	
	
	

	19
	010401008004
	转身台顶部铺砖
	1.砖尺寸：大停泥砖，400x200x80
2.实际使用尺寸需人工磨制调整，混合砂浆砌筑
	m2
	52

	20
	010904003004
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	1.转身台地面防水
2.混合砂浆砌筑，底部30厚防水砂浆一道
3.改性土1步夯筑，压实系数不得低于0.94
	m2
	52

	
	
	拱券
	
	
	

	21
	010102009002
	改性土夯补转身台
	1.土质要求：改性土，压实度大于0.94
2.转身台顶部缺失夯土
3.粒径要求：10%球磨石灰、5%改性材料、85%素土过细筛；强制搅拌机拌合，严格控制改性土含水率，确保最佳配比
4.人工逐层夯填
5.改性土由搅拌场拌合后运输至现场，运输距离不小于10km
	m3
	22

	22
	010401002002
	转身台门洞拱券砌筑
	1.大停泥砖400x200x80，白灰砌筑
2.拱券砖人工定制打磨
	m3
	8.8

	
	
	墙面
	
	
	

	23
	010401002003
	转身台面砖砌筑
	1.大停泥砖400x200x80，白灰砌筑
2.拱券砖人工定制打磨
3.位置范围：转身台东、西、南三面
	m3
	48

	
	
	围墙及院落
	
	
	

	
	
	乔木灌木清除
	
	
	

	24
	050101001001
	砍伐乔木
	1.围墙西北角高大榆树一株，胸径小于20cm；院门口松树一株。
2.人工砍伐并清除树根
3.人工运输
	株
	2

	25
	050101002001
	植被清理
	1.围墙院内灌木，杂草及地表腐殖质
2.人工砍伐、清除、运输
	m2
	690

	26
	010101001001
	围墙内外土方清理
	1.土的类别:寨墙内外堆积覆土
2.挖土厚度:覆土厚度为0.2~1.2m
3.工艺要求:人工逐层开挖顶部杂土、腐殖土；本工程位于文物保护单位的保护范围内，鉴于地下埋藏的不确定性，部分青砖坍塌掩埋，为严格确保文物遗址的安全性，施工要求专业考古人员全程指导施工作业，不得使用大型机械开挖。
	m3
	489

	27
	010103002001
	土方外运
	1.人工清除寨墙内外土方后外运
2.三轮车运输
	m3
	489

	
	
	夯补墙体
	
	
	

	28
	010102009001
	改性土夯补墙体
	1.土质要求：改性土，压实度大于0.94
2.寨墙内外墙体及转身台局部
3.粒径要求：10%球磨石灰、5%改性材料、85%素土过细筛；强制搅拌机拌合，严格控制改性土含水率，确保最佳配比
4.人工逐层夯填
5.改性土由搅拌场拌合后运输至现场，运输距离不小于10km
	m3
	198.5

	29
	010102009005
	院落地面夯筑
	1.土质要求：改性土，压实度大于0.94
2.院落地面
3.粒径要求：10%球磨石灰、5%改性材料、85%素土过细筛；强制搅拌机拌合，严格控制改性土含水率，确保最佳配比
4.人工逐层夯填300厚，需考古工作人员现场指挥清理后方可进行下一步工序，不得使用大型振捣器械
5.改性土由搅拌场拌合后运输至现场，运输距离不小于10km
	m3
	255

	30
	010505017002
	夯土墙模板
	1.模板形式:以厚木板式排列的椽子（即小原木）为模具，用石杵或木夯分层夯筑
	m2
	496.25

	31
	010401001002
	夯土墙体表面做旧处理
	1.新夯墙体侧面坡度应与相接墙体坡度保持一致，新旧夯体接茬处要求自然流畅，无明显生硬转折。
2.采用人工砍磨
	m2
	405.33

	32
	010401001001
	土坯砖补砌墙体
	1.位置：围墙顶部豁口或墙身掏蚀凹陷严重区域，无法夯土时采用土坯砖
2.规格尺寸：400x200x80
3.砌筑要求：泥浆砌筑，人工裁切砖件尺寸
	m3
	6.8

	33
	010102009003
	改性土夯补冲沟
	1.土质要求：改性土，压实度大于0.94
2.寨墙南侧冲沟
3.粒径要求：10%球磨石灰、5%改性材料、85%素土过细筛；强制搅拌机拌合，严格控制改性土含水率，确保最佳配比
4.人工逐层夯填
5.改性土由搅拌场拌合后运输至现场，运输距离不小于10km
	m3
	770.57

	34
	010505017001
	夯土墙模板
	1.模板形式:以厚木板式排列的椽子（即小原木）为模具，用石杵或木夯分层夯筑，
	m2
	405.33

	35
	040701011001
	管道敷设
	1.直径、壁厚:φ400，混凝土管道
	m
	35

	36
	010502031001
	土坯砖收水口砌筑（定制排水石板）
	1.400厚土坯砖砌砖1000*1000*1000（深）集水井
2.顶部定制安装排水石板
	座
	1

	37
	
	材料二次搬运费
	
	项
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
