采购需求
一、产品清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	核心产品

	主机部分

	1
	会议系统专用主机
	台
	1
	核心产品

	2
	音频处理及供电主机
	台
	1
	

	3
	增容供电单元
	台
	1
	

	4
	交换机
	台
	1
	

	桌面式讨论设备部分

	5
	带触摸屏讨论设备
	台
	19
	

	6
	长杆话筒
	台
	19
	

	7
	轻便耳机
	个
	19
	

	8
	智能远程会议控制终端
	台
	1
	

	嵌入式讨论设备部分

	9
	嵌入式话筒连接面板
	块
	30
	

	10
	[bookmark: _GoBack]环接嵌入式语言选择器
	块
	60
	

	11
	长杆话筒
	支
	30
	

	12
	轻便耳机
	个
	60
	

	13
	音柱
	只
	4
	

	14
	吸顶扬声器
	只
	4
	

	15
	数字音频功率放大器
	台
	3
	

	16
	音频处理器
	台
	1
	

	17
	数字定时电源时序器
	台
	1
	

	18
	网络中央控制主机
	台
	1
	

	19
	触摸屏
	台
	1
	

	20
	无线路由器
	套
	1
	

	21
	网络继电器
	台
	1
	

	译员训练部分

	22
	译员台
	台
	8
	

	23
	短杆话筒
	支
	8
	

	24
	译员耳机
	只
	8
	

	25
	图像采集终端
	台
	2
	

	配件

	26
	综合布线
	项
	1
	

	27
	机柜
	台
	1
	



二、技术参数

	序号
	货物
名称
	技术参数

	1
	 会议系统专用主机
	1、支持控制≥750台多媒体网络会议设备，≥5频段参数房间均衡。
2、话筒模式：自动打开模式、手动管理打开模式、覆盖模式、语音模式等；
▲3、具备≥10路独立音频输出，内置音频矩阵处理器功能；
▲4、具备≥64个语种通道的同声传译功能；
5、会议主机与扩展主机之间支持环型连接功能；
6、具备双机热备份功能及主机电源防误操作功能；
7、可实现分组录音功能，每支麦克风可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响；
8、内置高通滤波器（低切开关）；
9、内置语音增强和啸叫抑制功能；
10、具备≥2.8吋LCD 屏，显示状态和配置信息；
11、系统主机可设IP地址，实现会议系统的远程控制和远程升级；
▲12、需具备Web页面控制功能，可通过 Web 页面访问会议主机，支持主机参数设置；
▲13、具备USB 接口（Type-C）支持数字音频传输，可与主流软件视频会议联通；
14、具有消防警报接口，可实现警报功能；
15、内置实时时钟，可以在翻译台上显示当前时间；
16、系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔；
17、内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的按键和LED指示灯进行检测；
▲18、线路输出具备≥31段图示均衡、压限器、延时器等功能；
19、会议系统同时开启的话筒总数≥8台；
20、信噪比≥100dBA；
21、频率响应≥20 ~ 20000 Hz；
22、总谐波失真≤0.05%；

	2
	音频处理及供电主机
	1、功耗≤550 W；
2、频率响应≥30Hz-20kHz；
3、THD < 0.1 %；
4、具有全自动检测现成啸叫点功能，通过 DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫；
5、AFC自学习声反馈抑制功能，ANS动态自适应降噪；
6、提供Peak峰值电平表，检测当前音频信号幅度；
7、支持多麦克风智能混音、具备话筒优先功能；
8、≥2 路万能输入，支持 48V 幻象供电；
9、≥2 路平衡式线路输出；
10、支持≥3档输入增益调节；
11、支持输出音量调节；
12、反馈抑制器 AFC 旁路控制开关；
13、支持恢复出厂设置。

	3
	增容供电单元
	1、电源电压100‑240 Vac 50‑60 Hz；
2、配合会议系统主机用于扩展连接会议单元；
3、具有≥2 个单模光纤 SC 接口；
4、具备≥5 路会议单元输出端口；
5、具备与控制主机同步开关机功能；

	4
	交换机
	1、端口配置：≥28个10/100/1000M自适应以太网接口；
2、≥4个1G SFP，支持通过≥40G SFP+端口进行堆叠；
3、交换容量：整机交换容量标准为≥336Gbps；
4、包转发率：≥140Mpps；
5、包缓存：≥24MB；
6、支持：IPV6；

	桌面式话筒部分

	5
	触摸屏讨论设备
	1、≥4英寸电容式触摸屏；
2、频率响应≥20 Hz~20 kHz；
3、虚拟触摸按键，并具防水功能；
4、支持≥48kHz音频采样频率；
5、支持线路的热插拔；
6、具有话筒开关键；
7、通过license授权，可实现≥64（1+63）通道的同声传译功能，所有通道频率响应：20 Hz~20 kHz；
（1）同声传译软件可以设置同声传译通道，进行译员间的设置和管理；
（2）同声传译通道设置：可以设定通道数量和通道语种，并保存到数据库中，可以显示主机的同传通道设置情况，与主机同步；
（3）译员间设置：可以根据会场译员间的安排和翻译单元的实际连接情况，设置各译员间和翻译单元的输出语种等；
▲（4）译员间管理：可以在会议中对译员间进行实时的控制和通讯，可查看译员间状态和通道状态，可切换译员间输出通道，可调节当前开启话筒的译员台的参数（增益、均衡、低切）；
（5）可以设定译员间数量，并保存到数据库中；可以设定每个译员间输出通道；可以设定每个译员间的自动中继译员间；译员间借用可对合并后的译员间进行重新分配；
（6）支持检测主机所连接的会议单元进入检测状态，可以检测单元的所有按键是否能正常工作；结束按键检测后，检测结果可以显示在软件界面中；支持检测结果的打印输出；支持坐席图查看按键故障单元位置。
（7）可以编辑短信息内容，支持多种中英文字体及对齐方式，并提供模拟同步预览功能，并将短信息发送到各类会议单元、所有译员/非译员单元等；
8、内置通道选择器，可独立调节音量；
9、内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音；
10、触摸屏可显示会议进程信息，至少包括：发言列表、发言倒计时、发言人信息，同传列表、单元信息显示；支持耳机音量调节，屏幕亮度调节；支持系统语言设置，支持自定义开机画面和背景图片。
▲11、≥2×Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机；且音量可调；
12、单元配置Type-C USB接口；

	6
	长杆话筒
	1、超心形话筒；
2、内置防喷罩；
3、频率响应不劣于125Hz–15kHz，长度约470毫米；
4、≥Ø16mm镀金大振膜高性能驻极体电容式音头,超心形指向性；
5、灵敏度：≤-37dB (0dB=1V/Pa)；
6、等效噪声级：≤20dBA；
7、信噪比：≥74dBA；
8、最大声压级：≥132dB@1kHz, THD≤0.5%；
9、带红绿双色开启指示灯圈，配海绵罩；

	7
	轻便耳机
	1、具有声音回放性能的轻便耳机，可更换，可折叠；
2、额定阻抗 ≥ 32Ω；
3、频率响应不劣于 (Hz) 50 Hz–18000Hz；
4、Ø 3.5 mm 立体声插头（中间悬空）；
5、灵敏度：≥102 dBA/1mW；

	8
	智能远程会议控制终端
	1、处理器：专业远程会议控制终端，ARM架构六核心处理器；存储：采用SSD技术，≥200G；操作系统：采用Android 8.0或以上/iOS10或以上操作系统；触控一体专用终端；显示器：≥10寸，多点触摸屏幕，分辨率≧1920*1200；网络架构：标准以太网，采用实时传输协议；千兆网络接口；运行时整机噪音：≤20dB，支持7*24小时连续无故障运行。系统启动时间：≤30s。电源：DC 12V
2、支持会议室智能交互功能：
（1）主席机位屏幕广播：支持主席位/发言人的分享内容同步广播至全体参会者的设备，画面清晰流畅；
（2）双流互动会议功能：主席位/发言人在进行屏幕分享功能时，系统支持将主席位电脑屏幕画面与发言人头像画面同屏分享至参会者终端，当有多个视频流窗口时，全部画面独立显示，互不遮挡，支持参会者根据会议及实训需要自由调整电脑屏幕画面与头像画面占比;
（3）支持全体参会者在无线WiFi网络环境下，使用自有智能设备（Windows、MacOS、Android、麒麟、统信系统等）免注册实名接入会议室，参会者只需输入房间账号和自己的姓名，即可参与会议及会议训练。主席位在控制软件中可实时看到参会者的登录、姓名、发言状态等;
（4）▲录制功能：主席位/发言人开放权限后，支持参会者对会议内容进行截屏或录制，支持手动截图，自动截图，会议画面录制等方式;
（5）▲AI翻译：在主席位进行会议内容音视频分享时，支持参会者自由选择熟悉的语言，进行AI音视频同步语音及字幕翻译，支持至少10种语言;
（6）▲系统支持参会者使用信创操作系统的设备加入使用，如麒麟、统信、方德等操作系统；
3、支持线上线下会议交互及研讨功能：
（1）主席位/发言人远程控制界面支持按区域布局显示本地会议室参会者、远端会议室参会者及远端参会者头像，支持远端参会者输入实名登录并显示于本地主席位控制界面；
（2）主席位/发言人远程分享：支持主席位/发言人在异地通过远程客户端，对会议室内参会者、其他远程会议室及参会者同步完成全部的会议及会议实训功能，包括屏幕广播、可视互动、对讲研讨、分组研讨、课堂测试等，操作界面和习惯与本地会议室控制软件完全一致；
（3）远程分组研讨：主席位/发言人可对本地及远程端参会者进行无差别分组，支持主席位/发言人设置参会者以2-4人组进行分组讨论；支持按行、按列、随机等多种分组方式；支持主席位/发言人手动拖动参会者头像进行分组调整，各小组自动分配不同的颜色进行醒目标记。同一小组参会者可互相看到同组其他成员的实时画面；支持主席位/发言人在不打扰其他小组会议讨论及训练过程的情况下，任意插入一组进行监听及训练指导；
4、多语种翻译系统：
（1）对话翻译：支持≥80种语言实时双向对话翻译，响应延迟≤1秒，翻译结果支持语音播报+文字显示，可手动切换翻译语种，适配师生跨语种实时沟通场景。（投标人须提供有效佐证材料并加盖单位公章）。拍照翻译：支持拍摄文本自动识别并翻译，识别语言覆盖平台支持的80+语种
▲（2）通话翻译：支持接入手机蓝牙实现通话实时翻译（兼容Android/IOS系统），支持普通话、英语等80种及以上语种通话翻译，通话过程中翻译语音清晰，无杂音干扰。语音笔记：支持语音/文字两种方式创建笔记存档留存。
3、同声传译：支持与平台课堂同传功能联动，实时接收平台语音信号并输出多语种翻译，适配国际交流课程的实时传译需求
（3）同声传译：支持与平台课堂同传功能联动，实时接收平台语音信号并输出多语种翻译，适配国际交流课程的实时传译需求。
（4）跨APP翻译：支持Web chat等APP中，通过插件/蓝牙连接实现实时字幕翻译。
（5）AI对话助手：集成教学场景专属AI助手，支持语音提问，助手需调用平台教学资源库生成回答。
（6）离线模式翻译：支持下载离线语言包，离线状态下可实现上述对话翻译、拍照翻译等功能。
5、运维系统：
（1）部署与多租户：支持本地私有化部署、公有云SaaS部署双模式，双模式功能完全一致无删减；原生多租户架构，租户数据、设备、用户、配置完全隔离，各租户可独立管控权限、设备、运维策略。
（2）远程运维能力：支持浏览器免客户端远程运维，包含远程桌面管控、命令行/SSH终端、文件传输分发、进程服务启停；远程会话采用TLS1.2+加密传输。
（3）多系统兼容：受控端适配Windows全系列、主流Linux发行版、国产操作系统（统信UOS、麒麟系统、中科方德等），兼容鲲鹏、飞腾等国产ARM架构主机及适配系统。
（4）硬件级远程管理：支持IPMI/AMT/Redfish/WOL/PXE等带外管理，可远程重装系统、开关机、重启、BIOS参数配置、硬件故障排查，全流程留存操作审计日志。
（5）无感监控功能：支持无感知桌面监控，受控端无弹窗、无图标、无水印、无异常进程；监控通道独立可控，支持权限管控、启停审计，不占用远程控制通道。
（6）权限管理功能：采用标准RBAC基于角色的访问控制模型，支持多级组织架构、用户账号管控、自定义角色，预置超级管理员、运维工程师、审计员、报修人通用角色；权限细化至页面按钮级，权限变更即时生效无需重新登录。
6、音视频编解码器设备:
（1）支持音频数字化编码、解码处理，支持音频输入、音频输出。
（2）网络性能：≥1000Mbps。

	嵌入式部分

	9
	嵌入式话筒连接面板
	1、嵌入式结构；
2、支持≥48kHz音频采样频率；
3、具有话筒开关键；
4、支持独立调节增益和均衡（5 段）；
5、内置高通滤波器（低切开关）；
6、具有不少于Open/Override/Voice/Request/PTT等5种发言模式；
7、频率响应不劣于125 Hz–15000 Hz；

	10
	环接嵌入式语言选择器
	1、接口配置：配备3.5mm立体声耳机孔。
2、嵌入式结构；
3、支持≥48kHz音频采样频率；
4、系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔；
5、可实现≥64（1+63）通道的同声传译功能，所有通道频率响应：20 Hz ~ 20 kHz；
6、内置通道选择器；
▲7、具有通道选择按键（正/逆）及带背光和屏保的OLED通道显示屏；
8、≥1个Ø 3.5mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调；
9、耳机负载≥16Ω；
10、耳机输出功率≥10mW。

	11
	长杆话筒
	1、单指向性心型话筒，内置防喷；
2、带宽频响不劣于125Hz-15kHz；
3、麦克风类型：心形指向性驻极体；
4、灵敏度：≤-46 dB (0 dB =1V/Pa)；
5、等效噪声：≤20dBA；
6、最大声压级：≥125dB@1kHz，THD<3%；
7、具备红绿双色开启指示灯圈，带防脱落的麦克风防风罩；
8、长度≥50cm。

	12
	轻便耳机
	1、具有声音回放性能的轻便耳机，可更换，可折叠
2、额定阻抗 ≥32Ω
3、频率响应不劣于(Hz) 50 Hz–18000 Hz
4、Ø 3.5 mm 立体声插头（中间悬空）；
5、灵敏度：≥102 dBA/1mW；

	13
	音柱
	1、两分频单驱动全音域音柱，采用木质箱体结构设计；
2、频率响应：≥80Hz-20kHz（±3dB）/60Hz-25kHz(-10dB)；
3、灵敏度：≥100dB；
4、标称阻抗：≥8 Ohm；
5、额定功率：≥200W(AES)；
6、中音单元：≥4个4〞中音单元；高音单元：≥12个0.75〞高音单元；
7、标称覆盖角：≥100°(H)×15°(V)；
8、最大声压级：≥123dB SPL，峰值声压级：≥129 dB SPLpeak；
9、含配套支架。

	14
	吸顶扬声器
	▲1、频率响应：≥70-28kHz(-10dB)；
2、灵敏度：≥90dB；
3、标称阻抗：≥8 Ohm ；
4、额定功率：≥80W(AES) ；
5、支持定压70V/100V；
6、低音单元：≥1个6.5〞低音单元；高音单元：≥1个1〞高音单元；
7、标称覆盖角：≥90°(H)×90°(V)；
8、最大声压级：≥108 dB SPL；

	15
	数字音频功率放大器
	1、采用D类功放；
2、支持削波限幅器；
3、功放输出直流保护；
4、支持短路保护机制；
5、支持过温保护，电源欠压保护，过载保护，输出直流保护等；
6、额定功率≥2×420W；
7、串扰抑制≥75dB；
8、信噪比≥105dB；

	16
	音频处理器
	1、支持矩阵混音功能，≥24bit/48KHz 取样频率；
2、DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除；
3、具有一键显示所有功能模块；
4、支持设备名称可修改，允许中文名称；
5、支持系统内置锁屏功能；
6、配置双向 RS485 接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；
7、支持≥8组场景预设功能；
8、输入通道数≥16路平衡/线路输入；输出通道数≥16路平衡/线路输出；
9、THD+N ≤0.004%@4dBu；
10、数模动态范围（A计权）≥114dB；模数动态范围（A计权）≥120dB；
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	数字定时电源时序器
	1、≥8路通道总承受功率≥7.5KW电源，支持电源滤波器功能；
2、≥1.7英寸彩色显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息；
3、每通道设立独立的硬件紧急关闭开关；
4、可设置密码功能；
5、设备内置远程控制；
6、支持设备多种受控方式，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统；
7、设备支持红外学习/发射控制功能；
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	网络中央控制主机
	1、前面板具备LCD显示屏，可选择设置菜单；
2、内置≥5口千兆网交换机，≥4路控制端口，≥6路RS232串口，≥1路RS485串口，≥4路IR红外发射器接口，≥2路DI输入接口，≥2路USB Type-A接口，≥1路USB Type-C 接口(USB-D)，≥3路强电输出插座；
▲3、内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840×2160/30Hz；
4、≥1路音频输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路录音输出接口；
5、开放式的可编程控制平台，可视化编程操作界面，可提供中/英文系统设置操作及编程软件。
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	触摸屏
	1、≥10英寸CTP电容式触摸屏，防指纹油；
2、内置≥4个麦克风，≥1个高清摄像头，像素≥500W；
3、≥1个RJ45网络接口，通过PoE接入局域网，与主机通信；
4、≥1个Type-C USB接口，用于固件升级及调试；
5、触摸屏具备电源指示灯；
6、支持联动场景，轻触面板，可快速切换场景模式；
7、操作系统不低于Android 11.0；
8、CPU≥四核，存储≥2GB RAM，≥8GB ROM；
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	无线路由器
	1、千兆无线路由器，5G双频网络信号增强器放大器；
2、无线速率≥3600兆；
3、支持WiFi7+无线协议；
4、采用双频聚合加内置天线；
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	网络继电器
	1、≥8路，≥50A继电器接口，常开，可控制 DC 0-35V/AC 0-277V；
2、开关量：≥2路干接点、有源信号、PNP 三种形式接入，支持电压 DC 0-35 V；
3、常开常闭：通过发送指令控制继电器的导通断开，可接现场按钮控制继电器开关；
4、≥1个RJ45网络接口+≥1路RS485；
5、≥1路RS485，可级联，可控制，可采集其他设备的状态数据；
6、控制方式：支持手动开关和485面板控制；

	译员训练部分
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	译员台
	1、屏幕尺寸≥7 英寸
2、符合最新同声传译设备国际标准 ISO 20109；
3、系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔；
4、支持直接翻译和间接翻译；
5、具有自动间接翻译功能（AUTO RELAY）；
6、可通过主机或应用软件预设各通道语种的名称；
▲7、LCD显示翻译单元设置信息、输入/输出通道的通道号和语种名称、输入语言质量指示、各输出通道音频是否被录音/被发送到红外语言分配系统、各输出通道收听人数；
8、可预设≥6路输入语种通道，并有对应的快捷按键（1/2/3/4/5/6）；
9、具有通道选择旋钮；
10、可预设≥3路译音输出通道，有对应的快捷按键及指示灯；
11、内置扬声器，并有音量调节旋钮；
12、具有静音（消咳）功能；
13、具有按键提示音开关键；
14、按键配置盲文标识；
15、会议管理软件可关闭翻译单元话筒，切换输出通道；
16、具有听力保护功能；
17、 具有按键提示音开关键；
18、 更改翻译台设置时，需输入密码，避免误操作，便于管理；
▲19、≥2个Ø 3.5mmTRRS 接口，连接头戴式耳麦， 耳机高/低音可调；
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	短杆话筒
	1、单指向性心型话筒，内置防喷；
2、带宽频响不劣于125 Hz -15 kHz；
3、长度≥310毫米；
4、≥Ø16mm镀金大振膜高性能驻极体电容式音头；
5、灵敏度：≤-37dB (0dB=1V/Pa)；
6、等效噪声级：≤20dBA；
7、信噪比：≥74dBA；
8、最大声压级：≥132dB@1kHz, THD≤0.5%；
9、带红绿双色开启指示灯圈，配海绵罩；
10、长度≥33cm。
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	译员耳机
	1、频率响应不劣于50 Hz ~ 18 kHz；
2、灵敏度≥100dB；
3、配合同声传译系统的翻译单元作监听及发言；
4、单侧出线；
5、舒适型可拆洗耳机罩；
6、TRRS 插头：Ø 3.5 mm 立体声，150 Ω×2；
7、麦克风灵敏度：≤-48 dBV/Pa；
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	图像采集终端
	1、采用≥1/1.8 英寸CMOS，能实现≥4K；
2、搭载≥25倍超高清光学镜头，支持主流水平视角≥58°；
3、兼容目前主流的视频输出接口，USB3.0+HDMI+IP+3G-SDI；
4、不同接口支持 YUY2、 H265、 MJPG、 H264 多种视频压缩格式；
5、支持 ONVIF、 SRT、 RTSP、 RTMP、 NDI|HX 等网络协议；
6、支持 VISCA（含VISCA Over IP）、PELCO P/D协议，支持；
7、CMOS图像传感器，可有效降低弱光条件下的图像噪点；同时应用2D&3D数字降噪，大幅降低图像噪点，超低光照仍能保持画面干净清晰，图像信噪比≥50dB；
8、配置落地式支架，高度可伸缩。

	配件
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	综合布线
	会议延长电缆（包含8芯30米延长电缆，8芯5米延长电缆，8芯3米延长电缆，6条RJ45转换电缆），音箱线2*2.5，音频线，HDMI线，CAT6网线，电源线，以及音频接插头等。电缆、电线等需满足实验室现场布线具体米数需求。
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	机柜
	标准机柜，钢制材料，网面柜门，尺寸≥600*800mm，≥42U；

	备注：1、本项目采用交钥匙工程，中标人须全面负责实验室的建设、调试及整体交付工作。
2、中标人须无偿开放系统底层接口（API/数据端口）。
3、系统须具备良好的扩展性，中标人须承诺无条件配合采购人完成未来新增系统的对接与适配工作。



