采购需求
采购包1：
一、采购标的需实现的功能或者目标
本次搬迁范围涵盖地质学系工科实验平台全部仪器设备、试验台、通风橱等全套实验室配套设施。本次需搬迁的核心设备主要包括：多功能电液伺服岩石真三轴试验机、高压封闭生烃动力学模拟装置、气相色谱仪、高温高压多功能岩心评价系统、稳定同位素质谱、红外碳硫分析仪、全自动索氏浸提仪、在线质谱仪、微区取样仪、阴极发光仪、荧光光谱仪、气相色谱-质谱联用仪、导热系数仪搭配高精度控温仪、偏光显微镜（镜质体反射率）、偏光显微镜（裂变径迹测试系统）、傅里叶成像光谱仪、Linknm显微冷热台、高标晶体偏光显微镜（阴极发光仪）、GDS动三轴实验系统、非饱和土动态环剪仪等各类大型精密科研与岩土测试设备。清单如下：
	仪器名称
	厂家
型号
	数量
	仪器价值（元）
	设备分类

	多功能电液伺服岩石真三轴试验机
	长沙亚星数控技术有限公司
YZSZ-2000
	1
	1625000
	重型设备，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	高压封闭生烃动力学模拟装置
	深圳弗赛思
定制组装
	1
	1048000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	气相色谱仪
	GC9720Plus
	1
	95000
	一般仪器设备，通电测试即可

	高温高压多功能岩心评价系统
	北京永瑞达科贸有限公司 YRD-3
	1
	1448600
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	渗透率测定仪
	 
	1
	48500
	一般仪器设备，通电测试即可

	孔隙度测量仪
	 
	1
	45000
	一般仪器设备，通电测试即可

	气体增压系统
	江苏华安科研仪器有限公司
  QTZY-60
	1
	67000
	一般仪器设备，通电测试即可

	岩心抽空加压饱和实验装置
	海安石油仪器厂
 BH-1
	1
	12500
	一般仪器设备，通电测试即可

	高温高压岩电参数测试系统
	江苏珂地石油仪器有限公司
 KD-DZ型
	1
	270000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	稳定同位素质谱仪
	安捷伦
MAT253plus
	1
	4356063
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	红外碳硫分析仪
	美资力可仪器（上海）有限公司
CS744
	1
	825000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	全自动索氏浸提仪
	FOSS
SOXTEC8000
	1
	446400
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	在线质谱仪
	普发
GSD350.O1 OmniStar
	1
	440000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	微区取样仪
	RELION
MSS
	1
	381852.97
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	偏光显微镜+阴极发光仪
	尼康中国、BII
D28、CLF-1
	1
	469693
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	荧光/偏光显微镜+荧光光谱仪
	蔡司、PTI
Axio Scope.A1、QUANTAMASTER
	1
	668067
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	微观驱油（气、液）驱替联测实验装置
	海安
组装
	1
	175000
	精密分析仪器，需持证工程师参与拆装调试

	体视显微镜
	Leica S9D
	1
	75403.56
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	气相色谱-质谱联用仪
	THERMO TRACE1300 ISQQD-300
	1
	618326.87
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	气相色谱仪
	安捷伦
7890B
	1
	419257.6
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	样品抛光系统
	司特尔
  LABOPOL-60
	1
	207528.47
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	双目显微镜
	蔡司
 STEMI508
	1
	101755.9
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	导热系数仪+高精度控温仪
	西安夏溪
TC3000E、 9P3031
	1
	96000
	一般仪器设备，通电测试即可

	偏光显微镜（镜质体反射率）
	德国蔡司
AXIO IMAGER.M2M
	1
	482001.62
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	偏光显微镜（裂变径迹测试系统）
	德国蔡司
Axio Scope.A1
	1
	716297
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	傅里叶成像光谱仪
	美国热电
nicolet10*
	1
	953972
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	Linknm显微冷热台（20112193）
	Linknm 徕卡公司
DM4500P
	1
	483102
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	Linknm显微热台（20112192）
	Linknm 、徕卡公司
DM4500P
	1
	403000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	全尺寸拍照
	日本尼康公司
A2-100型*
	1
	353385
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	高标晶体偏光显微镜（阴极发光仪）
	尼康
 LV100POL
	1
	135522
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	Linknm显微冷热台（DM500P）
	徕卡公司
DM2500P*
	1
	202855
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	核磁共振岩心分析仪
	Manufacturer onigin MARAN-2
	1
	1803266
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	真空高压饱和装置
	南通华兴石油仪器有限公司 ZYB-2
	1
	78000
	一般仪器设备，通电测试即可

	高速冷冻离心机
	南通华兴石油仪器有限公司PC-102
	1
	98000
	一般仪器设备，通电测试即可

	交变湿热试验箱
	无锡市布兰博实验设备 GDJS-150
	1
	36000
	一般仪器设备，通电测试即可

	油气评价工作站（岩石热解仪）
	江苏华兴
OGB-VI
	1
	850000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	透反两用偏光显微镜
	蔡司
Axio Scope.A1
	1
	304616
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	工程扫描仪
	无
	1
	97500
	一般仪器设备，通电测试即可

	微机控制环刚度试验机
	济南恒思 S1－220
	1
	63600
	重型设备

	微机控制单轴试验机
	济南恒思 YADW-1000
	1
	122800
	重型设备

	微机控制电子式岩石直剪仪
	济南一诺 YDW-300A
	1
	143300
	重型设备

	ECM岩石电子蠕变持久试验机
	朝阳长春 ECM-200
	1
	122500
	重型设备

	固结仪
	南京土壤仪器厂 GZQ-1
	1
	92000
	一般仪器设备，通电测试即可

	岩石渗透分析仪
	济南海威尔仪器 HYS-4
	1
	44800
	一般仪器设备，通电测试即可

	双向电磁振动三轴仪
	南京土壤仪器有限公司 TSZ-2
	1
	88000
	一般仪器设备，通电测试即可

	双向电磁振动三轴仪
	南京土壤仪器有限公司 TSZ-2(6T)
	1
	89000
	一般仪器设备，通电测试即可

	非饱和土动态环剪仪
	美国GCTS公司 SRS－150
	1
	699898
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	非饱和土直剪仪（3联）
	永昌工程实验仪器公司 FDJ-20
	1
	80000
	一般仪器设备，通电测试即可

	非饱和土三轴蠕变仪（3联）
	永昌工程实验仪器公司 FSR-10
	1
	80000
	一般仪器设备，通电测试即可

	非饱和土三联低压固结仪（4联）
	南京土壤仪器有限公司 WG系列
	1
	5100
	一般仪器设备，通电测试即可

	非饱和土应变控制三轴仪
	永昌工程实验仪器公司  fsy1-30
	1
	128000
	一般仪器设备，通电测试即可

	大型直剪仪
	美国 S2450-3
	1
	336624
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	非饱和土三轴蠕变仪（3联）
	江苏永昌 JYC-FSR-20
	1
	116500
	一般仪器设备，通电测试即可

	非饱和土三轴蠕变仪（3联）
	江苏永昌 JYC-FSR-20
	1
	116500
	一般仪器设备，通电测试即可

	GDS动三轴实验系统
	英国欧美大地公司 V2
	1
	3593820
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	岩石取芯机
	无
	1
	28600
	一般仪器设备，通电测试即可

	岩石切割机
	无
	1
	19800
	一般仪器设备，通电测试即可

	洗油装置+风机等
	定制组装
	1
	23200
	一般仪器设备，通电测试即可

	岩心超声波测量仪
	江苏珂地
KDCS-Ⅱ
	1
	340000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	超临界CO2物模及数模装置
	江苏珂地
KDWU-CO2
	1
	730000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	岩心覆压孔渗仪
	江苏珂地
KDFY-KS
	1
	720000
	精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试

	试验台（边台）
	153m
	1
	 
	 

	吊柜
	89组
	1
	 
	 

	通风橱
	5组，每组2m×1.5m
	1
	 
	 

	实验配套设施
	/
	1批
	 
	包括但不限于货架、试验台、气瓶架等配套设施。


本次设备搬迁严格遵循精密仪器原厂技术标准、高校实验室安全管理规范及国有资产管理相关要求，聚焦精密设备防护、精度复原、安全溯源、教学科研复工、新校区环境适配五大核心方向，具体拟实现核心功能如下：
1、精密设备无损拆装与安全转运功能
严格依据各设备原厂技术规范，开展标准化模块化搬迁作业，全程完成设备模块化拆解、零部件分类标记、专业防护封装、防震减震运输、专项吊装移位等工序。重点针对稳定同位素质谱仪的精密光学组件、真空系统、核心检测单元等高精密部件实施专项防护作业，全程杜绝磕碰、震动、位移损伤等问题，实现精密核心组件零磕碰、零震动损伤，全方位保障设备硬件结构与核心性能完好。
2、设备精准复位与精度复原功能
设备转运至新校区实验室后，开展全方位精准复位与精度复原工作。逐一完成所有设备精准就位、场地水平校准、地基找平、管路系统复原、电路线路复位等基础安装作业。安装完成后开展系统化整机调试，包含通电试运行、真空度校准、压力参数标定、设备灵敏度校验、实验基线校准、数据重复性测试等全套校验流程，确保稳定同位素质谱仪等核心精密设备的测试精度、分辨率、运行稳定性全面恢复至搬迁前标准，保障设备实验数据精准可靠，满足教学科研测试精度要求。
3、全流程安全管控与溯源存档功能
搭建设备搬迁全流程台账溯源管理体系，对设备拆解、防护包装、校区运输、现场入场、设备安装、系统调试、项目验收等全流程环节进行详细记录、分类归档。实现每台设备搬迁全过程可追溯、作业流程可核验、安全责任可追责，充分契合高校大型仪器设备资产管理、实验室安全检查、科研设备运维溯源的各项要求，进一步规范国有资产搬迁、调配、运维全流程管理，实现实验设备资产制度化、规范化管控。
4、快速恢复教学科研使用功能
依托标准化、专业化的搬迁调试作业体系，最大程度压缩设备停机、实验停滞周期。所有设备搬迁及调试验收工作完成后，可即刻投入常态化使用，全面支撑本科实验教学、研究生科研试验、各级纵向课题、横向合作课题测试等相关工作有序开展。有效规避校区搬迁导致的科研停滞、实验积压、教学延误等问题，保障地质学系全年教学、科研工作连续、稳定、高效推进。
5、适配新校区标准化实验室运行功能
依托新实验楼恒温、防震、洁净、稳压的标准化实验环境，针对性开展设备布局优化、管线规整、电路线路整改及环境适配调试工作，适配新校区实验室标准化运行条件。通过系统性优化，打造布局合理、运行安全、管控规范、性能稳定的现代化地质工科实验平台，实现设备集约化管理、高效化共享、常态化运维，全面支撑地质学一流学科建设与高质量发展。
6、新楼实验室设备整体布局设计与规划功能
结合原有实验室全部仪器设备、试验台、通风橱及各类配套设施的使用属性、尺寸参数、试验工况与操作流程，依托新校区实验楼房间户型结构、空间尺度、通风条件、水电点位、承重标准及安全规范，开展专业化、系统化的设备搬迁布局设计与整体规划工作。严格按照地质实验学科分类、设备功能分区、试验操作流线、安全防护距离要求，对岩土力学测试设备、光谱质谱分析设备、微观观测设备、高温高压模拟设备、前处理实验设备及配套试验台、通风橱、辅助设施进行分区布局、定点排布、分类规划。科学规划设备摆放位置、操作通道、检修空间、安全疏散区域，统筹优化水电管线、通风管路、真空管路、信号线路的走向与布设，规避设备相互干扰、操作空间拥挤、管线交叉混乱、安全间距不足等问题。通过科学化布局设计，实现新实验室设备分区清晰、操作流线顺畅、空间利用高效、安全管控到位，适配各类地质实验、检测分析、科研试验常态化开展，构建功能分区明确、集约高效、安全规范的全新实验空间体系，适配新校区实验室长期标准化、规范化运行需求。
7、若搬迁项目涉及特定品牌、进口精密仪器的拆装，供应商须协调原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的技术人员参与搬运前状态确认、拆卸以及搬运后的安装调试、状态确认，所产生费用已包含在项目内，不另行支付。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1、服务与工程类标准（搬迁执行标准）
通用搬迁与物流标准：需执行国家关于货物运输、设备拆卸、安装调试的相关通用标准，如《汽车货物运输规则》等，确保搬迁过程中的安全、环保及操作规范。
精密仪器搬迁规范：针对地质行业高精尖仪器（如物探设备、实验测试仪器等），需执行精密仪器防震、防磁、恒温搬迁的特定行业操作规范，确保设备在搬迁过程中的精度不受影响。
2、仪器设备类标准（设备属性与质量执行标准）
地质仪器设备标准：需执行地质行业相关的仪器设备标准，如《地质仪器设备折旧标准》（DZ/T 0403-2022）等，该标准对地质仪器的分类、编码、折旧年限等进行了规范，是评估搬迁设备原值、残值及合理定价的重要依据。
设备质量与检测标准：搬迁涉及的仪器设备需符合其出厂时的国家或行业质量、检测标准（如各类地质勘探仪器、实验测试仪器的相关行业标准），搬迁后的设备性能需满足原标准要求。
三、服务内容
本次地质学系工科实验平台搬迁为一体化整体承包服务，覆盖设备勘查勘测、方案设计、拆装防护、运输吊装、安装复位、精度调试、环境适配、资料归档、验收交付、售后保障等全流程工作，严格按照高校实验室建设标准、精密仪器原厂技术规范、安全生产管理规定执行，具体服务要求、服务标准、服务期限、人员配置要求如下。
（一）服务总体要求
服务商需具备高校大型精密仪器搬迁成熟服务经验，针对地质类高温高压、岩土力学、光谱质谱、微观观测等高精密、高价值、易损设备，提供专业化、标准化、一体化搬迁。全过程落实无损搬迁、精度复原、安全可控、全程溯源的服务原则，不得出现设备损坏、精度丢失、零部件遗失、资料缺失等问题。服务全过程需服从学校实验室管理、资产管理、安全管理相关规定，配合校方完成现场勘查、方案报审、过程检查、竣工验收、资产台账更新等各项工作，确保搬迁工作安全、有序、高效完成。
（二）专项服务内容要求
1、前期勘测与方案设计服务：提前完成新旧实验室现场实地勘测，核查房间尺寸、地面承重、水电通风点位、防震降噪条件、场地通道及吊装条件；结合全部搬迁设备参数、工况需求及新楼布局规范，编制专项搬迁实施方案、设备布局规划方案、安全施工方案、应急处置方案，经校方审核通过后方可进场施工。
2、设备拆装与防护包装服务：严格按照原厂技术标准完成所有仪器设备、试验台、通风橱及配套设施模块化拆解、零部件分类编号、标识归档、分级防护包装；针对质谱仪、精密显微镜、高压模拟装置等精密设备采用防震、防潮、防尘、防压专项防护工艺，杜绝设备损伤。
3、运输吊装与现场移位服务：提供适配大型精密设备的专业运输车辆、防震运输装置、专业吊装设备，落实分区、分类、分批次运输；现场进场、吊装、移位、落地全程规范操作，规避磕碰、倾斜、震动损伤，保障设备转运安全。
4、安装复位与精度调试服务：完成设备精准就位、地基找平、水平校准、管路线路复原搭建；开展整机通电调试、参数标定、精度校准、重复性测试、稳定性验证，确保所有设备性能、精度、指标恢复搬迁前标准，满足教学科研使用要求。
5、场地规整与环境适配服务：完成新实验室设备规整摆放、管线梳理、线路整改、场地清洁，优化实验空间布局、操作通道、安全疏散区域，适配新校区恒温、洁净、稳压、防震的标准化实验环境。
6、资料归档与验收交付服务：建立搬迁全流程台账档案，整理汇总勘测资料、搬迁方案、设备拆装记录、调试数据、校准报告、验收资料等全套材料，完成分类归档、溯源备案，配合校方完成资产核验、安全检查、项目竣工验收。
7、售后保障与运维衔接服务：项目验收完成后提供质保服务，质保期内出现搬迁相关的设备安装、管路线路、调试精度问题，需免费上门整改调试，保障实验平台长期稳定运行。
（三）服务执行标准
1、技术标准：严格遵循各仪器设备原厂安装、拆解、运输、调试技术手册及行业规范，执行精密仪器搬迁国家及行业标准，所有设备精度恢复至搬迁前出厂技术指标。
2、安全标准：严格遵守高校实验室安全管理条例、施工现场安全管理规范，落实动火、用电、吊装、高空作业安全管控，实现施工全过程零安全事故、零设备损伤、零人员伤亡。供应商应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（包括但不限于电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏，按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由供应商负责全部责任。
3、管理标准：全流程作业规范化、台账资料标准化、资产管控制度化，满足高校国有资产管理、大型仪器设备溯源管理、实验室安全督查各项要求。
4、质量标准：搬迁后设备运行稳定、数据精准，实验布局规范合理，管线布设整齐规范，实验室整体环境符合地质学工科实验教学、科研试验标准。
（四）服务期限要求
服务商需严格按照校方统一搬迁进度安排，合理排布施工工期，分阶段、分批次完成设备勘测、方案报审、旧楼拆除搬迁、新楼安装调试、场地规整、资料归档、竣工验收全部工作。整体工期紧凑高效，最大限度压缩设备停机时间，保障在学校规定周期内全面完成搬迁交付，确保教学科研工作快速恢复常态化运行。
（五）服务人员配置要求
项目实行专项团队驻场服务，组建专业、稳定的搬迁作业团队，人员配置满足整体施工进度与精密设备作业要求。团队配置包含项目负责人、精密仪器技术工程师、岩土设备专项技师、安全管理员、现场施工人员、资料归档专员，人员持证上岗、经验丰富，具备大型高校实验室精密设备搬迁作业经验。项目全程专人对接校方，负责现场协调、进度管控、技术答疑、问题整改及验收对接工作，保障项目全程高效推进，中标人派遣迁移人员需统一着装，未统一着装人员不得进入项目实施场地。

采购包2：
[bookmark: _GoBack]一、采购标的需实现的功能或者目标
1、电量的扩容，满足相应机房的用电量要求
2、每个工位达到强电到位；弱电点到位
3、普通教室根据需求增加强电点位
4、部分教室根据需求及空间情况增加储物柜
5、根据房间面积重新计算房间空调的配冷量，需自电井引电扩容。
6、根据机房控制室需求分割房间，增加轻质隔墙。
7、由于墙面的承重墙厚度同隔墙厚度有偏差，需补平墙面为后期挂教学设备做准备。
拟实现的功能：满足机房及教室教学的使用要求
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1、GB 50174-2017 《数据中心设计规范》
2、GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》
3、GB/T 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》
4、GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》（2018年版）
5、GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
6、GB/T 2887-2011 《计算机场地通用规范》
7、GB 50462-2024 《数据中心基础设施施工及验收规范》
8、GB/T 36340-2018  《防静电活动地板通用规范》
9、GB 55024-2022  《建筑电气与智能化通用标准》
三、施工范围及工作内容
地面瓷砖拆除及修复、强弱电改造、包管道、包暖罩、轻质隔墙制作、展柜制作、墙面修补。（详见附件工程量清单及设计图纸）
