工程量清单：

	防渗工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	040701005001
	压实黏土防渗层
	1.厚度:750mm
	m3
	18197.85

	附属工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040701018001
	防飞散网
	1.材质、规格:钢丝网围栏H=2.5m
2.基础:C20钢筋混凝土
3.立柱:C20钢筋混凝土
	m2
	2055

	2
	
	防护围栏立杆基础开挖
	
	m3
	86.75

	库区整形工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040103002001
	一般回填方
	1.填方来源:现场挖方
	m3
	6600

	2
	040103003001
	土方挖运
	1.运距:暂定1km
	m3
	7750

	拦挡坝工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040103003001
	坝基土方挖运
	1.运距::暂定1km
	m3
	3840

	2
	040701003001
	碾压式(黏)土坝
	1.土石种类:现场挖方
	m3
	15050

	3
	040305005001
	护坡砌体
	1.材料品种:浆砌块石
2.厚度、高度:500mm
	m3
	840

	排水沟及消力池

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	排水沟
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:一、二类土
	m3
	2761.4

	2
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:现场挖方
	m3
	1503.96

	3
	040103002001
	30cm砂砾石垫层
	
	m3
	342.04

	4
	040501017001
	混凝土方沟（沟底）
	1.断面规格:0.8x0.8m
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	217.96

	5
	010505002002
	沟底模板
	
	m2
	335.33

	6
	040501017002
	混凝土方沟（沟壁）
	1.断面规格:0.8x0.8m
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	268.26

	7
	010505005002
	沟壁模板
	
	m2
	2146.11

	8
	040306007001
	伸缩缝
	1.材质:间隔10m，缝内聚氯乙烯闭孔泡沫板填充，采用M7.5水泥砂浆封缝
	m
	272

	
	
	消力池
	
	
	

	9
	040101002002
	挖土方
	1.土类别:一、二类土
	m3
	148.2

	10
	040103001002
	回填土方
	1.填方来源:现场挖方
	m3
	85

	11
	040103002002
	30cm砂砾石垫层
	
	m3
	30.6

	12
	010502003001
	消力池底
	1.混凝土种类:C30商品混凝土
	m3
	56.5

	13
	010505002001
	池底模板
	
	m2
	24.4

	14
	010502010001
	池壁
	1.混凝土种类:C30商品混凝土
	m3
	18.16

	15
	010505005001
	池壁模板
	
	m2
	133.22

	16
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12、 φ18
	t
	5.832

	17
	040504008003
	抛石护底
	1.250g/㎡土工布
2.50cm抛石护底
	m³
	38.86

	渗滤液导排工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	渗滤液导排工程
	
	
	

	1
	040701011001
	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设
	1.材质、规格、型号:HDPE
2.直径、壁厚:DN315 δ=32.2
	m
	33.6

	2
	040701011002
	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设
	1.材质、规格、型号:HDPE
2.直径、壁厚:DN315 δ=32.2
3.穿孔尺寸、间距:按需
	m
	301.4

	3
	040701007001
	土工合成材料敷设
	1.材料品种:土工布
2.材料规格:600g/m2
	m2
	33.26

	4
	040701012001
	盲沟填筑
	1.材质、规格:卵石 粒径20~60mm
	m³
	90.42

	5
	040501003001
	钢管
	1.材质及规格:钢套管DN350
	m
	33.6

	
	
	调节池
	
	
	

	6
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土
	m3
	13.94

	7
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	4.6

	8
	010502003001
	调节池（底）
	1.混凝土种类:C35抗渗商品混凝土
2.抗渗等级:P8
	m3
	61.64

	9
	010505002001
	底板模板
	
	m2
	26.48

	10
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:C35抗渗商品混凝土
2.抗渗等级:P8
	m3
	54.16

	11
	010505005001
	墙面模板
	
	m2
	352.8

	12
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12、φ14、φ16
	t
	14.556

	13
	010904003001
	池底砂浆防水
	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm
	m2
	104.04

	14
	010903003001
	池壁砂浆防水
	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm
	m2
	202.3

	15
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:水池外壁
2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm1：2水泥砂浆
	m2
	147

	16
	010903002001
	外墙面涂膜防水
	
	m2
	147

	17
	011002004001
	玻璃钢防腐面层
	1.防腐部位:调节池内壁及池底
2.贴布材料的种类、层数:玻璃钢布、3层
3.面层材料品种:玻璃钢布、3层
	m2
	306.34

	18
	011002003001
	防腐胶泥面层
	1.防腐部位:调节池内壁及池底
2.面层厚度:≥2.0mm
3.胶泥种类、配合比:玻璃鳞片胶泥
	m2
	306.34

	19
	011003003001
	防腐涂料
	1.涂刷部位:调节池内壁及池底
2.涂料品种、刷涂遍数:涂层厚度≥300um
	m2
	306.34

	20
	040702007001
	无阻塞潜污泵
	1.型号:Q20m3/h，H50m，WCP5.5 kw
	台
	4

	21
	031002001001
	偏心半球阀
	1.材质:球墨铸铁
2.规格、压力等级:DN300
	个
	2

	22
	031002001002
	电动弹性座封闸阀
	1.规格、压力等级:DN100，公称压力等级1.0MPa
	个
	2

	23
	031002001003
	橡胶瓣式止回阀
	1.规格、压力等级:DN100，公称压力等级1.0MPa
	个
	2

	24
	031301009001
	刚性防水套管
	1.名称、类型:钢制，I型
2.规格:DN300
	个
	4

	25
	031301009002
	刚性防水套管
	1.名称、类型:钢制，B型
2.规格:DN150
	个
	2

	26
	031301009003
	柔性防水套管
	1.名称、类型:钢制
2.规格:DN300
	个
	2

	27
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格:De110,公称压力等级1.0MPa
	m
	18

	28
	040504002001
	矩形阀门井
	1.做法:施工详甘12S8/81
2.规格:3000*2200*2200（h）
	座
	1

	29
	040504002002
	矩形阀门井
	1.做法:施工详甘12S8/81
2.规格:2200*1200*1850（h）
	座
	1

	30
	050307006001
	平台护栏
	1.做法:87J432-40-LG10A
	m
	89.42

	
	
	调节池浮盖
	
	
	

	31
	040701014001
	调节池浮盖膜
	1.材质、规格:2.0mm双光面HDPE膜
	m2
	1750

	32
	040701014005
	调节池浮盖气体导排系统
	1.材质、规格:DN160 HDPE穿孔管
	m2
	140

	33
	040701014002
	调节池浮盖膜锚固系统
	1.材质、规格:镀锌无缝钢管 DN89*4
2.预埋件:钢板 200*200*10
	t
	1.182

	34
	040701014003
	调节池浮盖浮动系统
	1.材质、规格:HDPE外裹聚苯乙烯泡沫板
	块
	64

	35
	040701014007
	调节池浮盖膜辅助系统（检查孔）
	1.规格:800*800
	个
	1

	36
	040701014004
	调节池浮盖压重系统
	1.材质、规格:HDPE实壁管DN200
	m
	64

	37
	040701014006
	调节池浮盖排水设备
	1.名称:吸水泵
2.功率:Q=5L/s,H=10m,P=3.5KW
	台
	2

	38
	031001003001
	吸水软管
	1.规格:DN100
	m
	160

	
	
	土方填挖
	
	
	

	40
	
	土方开挖
	
	m3
	559.22

	41
	
	土方回填
	
	m3
	439.76

	箱涵及八字口

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	箱涵
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:一、二类土
	m3
	2637.47

	2
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:现场挖方
	m3
	1517.78

	3
	040501020001
	混凝土箱涵（垫层）
	1.断面规格:1.2m×1.5m
2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层、100mm厚
	m³
	56.27

	4
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	56.27

	5
	040501020002
	混凝土箱涵（底板）
	1.断面规格:1.2m×1.5m
2.混凝土强度等级:C30商品混凝土
	m³
	151.92

	6
	010505002001
	底板模板
	
	m2
	168.8

	7
	040501020003
	混凝土渠道（涵壁）
	1.断面规格:1.2m×1.5m
2.混凝土强度等级:C30商品混凝土
	m³
	303.84

	8
	010505005001
	涵壁模板
	
	m2
	2025.58

	9
	040501020004
	混凝土渠道（顶板）
	1.断面规格:1.2m×1.5m
2.混凝土强度等级:C30商品混凝土
	m3
	101.28

	10
	010505008001
	顶板模板
	
	m2
	337.6

	11
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ10
	t
	12.581

	12
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12、φ16
	t
	72.67

	13
	040306007001
	箱涵接缝
	1.材质:每隔10m设一道，缝内聚氯乙烯闭孔泡沫板填充，采用双组分聚硫密封膏封缝
	m
	219.44

	
	
	八字口
	
	
	

	14
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土类别:一、二类土
	m3
	203.84

	15
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:现场挖方
	m3
	97.48

	16
	040103002001
	30cm砂砾石垫层
	
	m3
	23.06

	17
	040504008001
	混凝土出水口（导墙）
	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土
	m³
	68.45

	18
	010505017001
	导墙模板
	
	m2
	183.1

	19
	040504008002
	混凝土出水口（素砼护底）
	1.40cm厚C30素砼护底
	m3
	10.55

	20
	010505002002
	素砼护底模板
	
	m2
	5.59

	21
	040504008003
	抛石护底
	1.250g/㎡土工布
2.50cm厚抛石护底
	m³
	34.89


