工程量清单：
	工程名称：石峁遗址外城东门停车场建设项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	场地硬化及行车道
	
	
	

	1
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:18cm
	m2
	2066.3

	2
	水泥稳定碎(砾)石
	1.水泥含量:5%
2.厚度:20cm
	m2
	2066.3

	3
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:22cm
	m2
	2066.3

	
	停车位
	
	
	

	4
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:16cm
	m2
	1824.5

	5
	水泥稳定碎(砾)石
	1.水泥含量:5%
2.厚度:16cm
	m2
	1824.5

	6
	块料面层
	1.块料品种、规格:42*28.5*8cm井字形植草砖
2.结合层:20mmM10水泥砂浆
	m2
	1824.5

	
	附属构造
	
	
	

	7
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:15*8cm花岗岩平式道牙
	m
	286

	8
	标线
	1.材料品种:热熔漆
	m2
	44.58

	9
	太阳能路灯
	10m高太阳能路灯（200W）
	套
	6

	10
	混凝土基础
1.C25路灯混凝土基础
	1.尺寸:1000*1000*1000
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6

	11
	停车场管理设备�
1.名称:车辆出入口闸机
2.双通道一进一出（2台车牌识别+2台广告道闸）
	
	台
	2

	
	挡墙
	
	
	

	12
	混凝土挡墙墙身
	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土
	m3
	4952.5

	13
	墙面模板
	1.挡墙模板
	m2
	4470

	14
	泄水孔 塑料管
	
	m
	110

	15
	砖砌体
	1.材料品种、规格:M7.5浆砌青砖
	m3
	152.9

	
	排水管道工程
	
	
	

	16
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300，环刚度SN8.0级
	m
	57

	17
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400，环刚度SN8.0级
	m
	194

	18
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500，环刚度SN8.0级
	m
	20

	19
	现浇混凝土井
	1.种类:图集06MS201-3/12
2.规格:φ1000mm
	座
	7

	20
	雨水口
	1.雨水口规格:混凝土偏沟式双箅雨水口，图集06MS201-8/36
	座
	15

	
	沥青路面
	
	
	

	21
	彩色沥青混凝土
	1.沥青混凝土种类:彩色细粒式沥青混凝土CAC-13
2.厚度:4cm
	m2
	155

	22
	沥青混凝土
	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20
2.厚度:5cm
	m2
	155

	23
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.5kg/㎡
	m2
	155

	24
	封层
	1.材料品种、用量:沥青同步碎石封层，喷油量1kg/㎡
	m2
	155

	25
	水泥混凝土基层
	1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:20cm
	m2
	155

	26
	水泥稳定土
	1.水泥含量:6%
2.厚度:18cm
	m2
	155

	
	边沟
	
	
	

	27
	排水沟、截水沟
	1.断面尺寸:500*500mm
2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土
	m
	170

	28
	填土方
	
	m3
	5246.18

	29
	挖土方
	
	m3
	156

	30
	0.8m长，0.7m高，壁厚1.5mm，管径76mm，停车厂U型护栏（含基础）
	
	个
	212

	31
	挡墙墙背回填级配碎石
	
	m3
	1057.5

	32
	基础换填级配碎石
	
	m3
	641.6

	33
	挡墙土方开挖
	
	m3
	2929

	34
	挡墙土方回填
	
	m3
	1830

	35
	雨水管道土方开挖
	
	m3
	1626

	36
	雨水管道土方回填
	
	m3
	1591.94

	37
	沥青路面填土方
	
	m3
	310

	38
	边沟挖土方
	
	m3
	104.98
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