采购内容和技术要求

（一）老园提质增效500亩，植株密度约60株/亩，胸径约6cm，在集义镇郭东村、秋林镇南头村实施，建设内容包括增施成品有机肥、病虫害防治、防冻涂白。具体如下：

1.增施成品有机肥：采椒后为花椒树增施有机肥6.67kg/株，每亩施有机肥400公斤，要求有机质含量≧40%，有效成分≧5%，实施面积共500亩。  

技术要点：沿树冠投影外沿两边各开挖1个条状施肥沟，深度40-50cm，宽度40cm，长度1米左右，将成品有机肥与表土充分混合后回填。
2.病虫防治：安装太阳能立杆杀虫灯20个，减少农药残留。并指导农户完成病虫综合防治，实施面积共500亩。

技术要点：25亩布一盏，灯具高出树冠半米以上，傍晚至凌晨开灯，花期缩短照明减少伤蜜蜂。

核心光源参数：主波长365nm（紫外核心），光谱覆盖320–400nm 紫外 + 辅助可见光。

适配花椒主要害虫：花椒窄吉丁、铜绿金龟子、蚜虫、夜蛾、食心虫、天牛、跳甲、锈病传毒蛾类。

补充：花椒吉丁虫对 395nm、红光波段敏感，优选宽频振复合灯管，不要单一纯紫外灯。

灯管功率常规频振灯管：15W（行业标准）LED 节能款：10–12W 灯管寿命≥50000h，启动时间≤5s。

太阳能供电参数
太阳能板：单晶硅50W（多雨区域升级 60W）

蓄电池：DC12V 胶体锂电池 / 铅酸电池 24Ah

整机工作功耗：≤35W

防护等级：整机 IP55 以上，防雨、防尘、防沙尘

智能控制模块（必备三项） 

光控：天黑自动亮灯、天亮熄灯

雨控：湿度＞95% RH 断电保护，雨后恢复

时控：可自定义开灯时段（花椒害虫活跃期20:00–凌晨 4:00），白天完全关闭保护蜜蜂天敌

低温保护：气温＜5℃休眠，保护蓄电池（北方越冬必备）
3.防冻涂白：冬季上冻前对全园花椒树进行喷涂防冻剂涂白一次,0.25kg/株，施用成品涂白剂7.5吨，防止发生冻害，确保花椒树顺利越冬，实施面积共500亩。

技术要点：落叶后上冻前选用可稀释防冻涂白剂，对主干、主枝下部进行细致喷白，高度0.90m，使用浓度按产品剂型、说明使用。

（二）推广有机花椒秋冬季管理技术1000亩，植株密度约60株/亩，胸径约6cm，在如意村实施，建设内容包括：推广有机花椒冬季管理技术。具体如下：

1.推广有机花椒秋冬季管理技术：施有机肥2.0kg/株，每亩施有机肥120公斤，防冻涂白一次,0.25kg/株，施用成品涂白剂15吨。

技术要点：落叶后上冻前选用可稀释成品防冻涂白剂，对主干、主枝下部进行细致喷白，高度0.90m，使用浓度按产品剂型、说明使用。施有机肥沿树冠投影外沿两边各开挖1个条状施肥沟，深度40-50cm，宽度40cm，长度1米左右，将成品有机肥与表土充分混合后回填。
