采购需求
[bookmark: _GoBack]本次采购项目为神木市能源局煤矿安全生产考试点工程改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
工程名称：电气工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:预留配电箱
	台
	2

	2
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:LED平板灯 600x600
2.型号:48W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	96

	3
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:节能灯具
2.型号:LED 光源18W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	4

	4
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	16

	5
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
	套
	2

	6
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:三联开关
	套
	6

	7
	030413013001
	插座
	1.名称:壁式空调插座
	套
	29

	8
	030413013002
	插座
	1.名称:烘手器插座
	套
	2

	9
	030413013003
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	86

	10
	030701003001
	通风机
	1.名称:换气扇
	台
	1

	11
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒/开关盒
	个
	243

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:强电桥架 300*200
	m
	145.14

	13
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支撑架
	t
	0.116

	14
	030412001001
	配管
	1.材质:PC 20
2.配置形式:明配
	m
	1452.91

	15
	030412001002
	配管
	1.材质:PC 25
2.配置形式:明配
	m
	3.96

	16
	030412001003
	配管
	1.材质:SC32
2.配置形式:暗装
	m
	128.2

	17
	030412003001
	配线
	1.型号:WDZ-BYJ-2.5
2.配线线制:管内穿线
	m
	1559.15

	18
	030412003002
	配线
	1.型号:WDZ-BYJ-4
2.配线线制:管内穿线
	m
	2800.82

	19
	030412003003
	配线
	1.型号:WDZ-BYJ-4
2.配线线制:线槽配线
	m
	3952.87

	20
	030412003004
	配线
	1.型号:WDZ-BYJ-6
2.配线线制:管内穿线
	m
	19.78

	
	
	
	
	
	

	21
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:WDZ-YJY-5x10
	m
	45.12

	22
	030409001002
	电力电缆
	1.型号:WDZ-YJY-5x25
	m
	96.83

	23
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:五芯 铜芯 电缆截面(mm2) ≤10
	个
	4

	24
	030409002002
	电力电缆头
	1.名称:五芯 铜芯 电缆截面(mm2) ≤25
	个
	4

	25
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:交流电输配电装置系统
2.电压等级（kV）:1KV
	系统
	1


工程名称：给排水工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006004
	塑料管
	1.材质:S3.2系列PP-R管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
	m
	9.7

	2
	031001006005
	塑料管
	1.材质:S3.2系列PP-R管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
	m
	4.49

	3
	031001006006
	塑料管
	1.材质:S3.2系列PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
	m
	2.68

	4
	031001006007
	塑料管
	1.材质:S3.2系列PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
	m
	28.95

	5
	031002001002
	阀门
	1.类型:J11W-10T铜质截止阀  DN15
	个
	1

	6
	031002001004
	阀门
	1.类型:J11W-10T铜质截止阀  DN40
	个
	2

	7
	031002001003
	阀门
	1.类型:W-PQ21X-10T型排气阀 DN15
	个
	1

	
	
	热水
	
	
	

	8
	031001006003
	塑料管
	1.材质:S3.2系列PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
	m
	4.5

	9
	031005019001
	电热水器
	1.型号:电热水器（带金属软管） 
2.60L 额定工控2.2KW
	台
	1

	10
	031002001001
	阀门
	1.类型:J11W-10T铜质截止阀  DN15
	个
	1

	
	
	排水
	
	
	

	11
	031001006001
	塑料管
	1.材质:U-PVC排水塑料管
2.规格:De110
	m
	12.4

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	031001006002
	塑料管
	1.材质:U-PVC排水塑料管
2.规格:De50
	m
	13.5

	13
	031003017001
	地漏
	1.材质:地漏50
	个
	3

	14
	031003018001
	地面扫除口
	1.材质:地面扫除口
2.型号:DN100
	个
	1

	
	
	卫生洁具
	
	
	

	15
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆
	组
	4

	16
	031003011001
	成套淋浴器
	1.材质:双管成品淋浴器
	套
	1

	17
	031003006001
	大便器
	1.类型:蹲便器
	组
	5

	18
	031003007001
	小便器
	1.类型:小便器
2.规格:应采用感应式或延时自闭式冲洗阀
	组
	1


工程名称：空调工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030701004001
	空调器
	1.名称:3匹柜机，制冷量7500W（成品采购，含管路及相应配件）（
	台
	4

	2
	030701004002
	空调器
	1.名称:2匹柜机制冷量5100W（成品采购，含管路及相应配件）
	台
	23


工程名称：土建工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:拆除原有墙体
2.计入费用汇总
	m3
	13.77

	2
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:拆除原有地砖及结合层
2.计入费用汇总
	m2
	34.48

	3
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:拆除原有铝扣板吊顶及龙骨
	m2
	34.48

	4
	011710002001
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:保护性拆除原有铝合金窗
2.拆除后利旧
	樘
	1

	
	
	新建工程
	
	
	

	
	
	地面
	
	
	

	5
	011102003001
	块料楼地面
	1、30厚水泥砂浆抹面
2、1.5mm聚氨酯防水膜，两遍
3、300X300防滑地板砖
	m2
	34.48

	6
	011103001001
	橡塑板楼地面
	1、3MM厚同质透心塑胶地板
2、专用水性环保胶粘剂
3、3MM厚水泥自流平
4、专用地坪封底胶
5、原水泥抹面地面清理修补
	m2
	435.29

	7
	011109001001
	架空地板
	1、40MM厚瓷砖面防静电地板
2、100MM高加厚型支架,21*32*1.0横杆,M5螺丝连接
3、0.5MM厚40MM宽铜皮接地
4、地面界面剂一道
5、原水泥抹面地面清理
	m2
	240.93

	8
	011103001002
	橡塑板楼地面
	1、原地面清理
2、3MM厚橡胶减震垫
3、12MM厚橡胶地板,(1200MM宽的传输带,顺长铺装)
	m2
	100.23

	
	
	墙面
	
	
	

	9
	011201001004
	墙、柱面一般抹灰
	1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	566.16

	10
	011403001004
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆两遍
2、满刮腻子两道
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	566.16

	11
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1、15mmA级防火陶铝吸音板
2、3MM厚E0环保阻尼隔音毡
3、12MM阻燃板基层
4、C50隔墙龙骨,竖向排列间距400MM,龙骨间填充30MM厚E0级隔音棉
5.C50隔墙龙骨角码,长度200MM,结构胶,排钉固定
	m2
	304.56

	
	
	顶面
	
	
	

	12
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1、面板采用0.8厚600X600铝扣板
2、采用29*25合金三角龙骨及L25*25边条，用100型吊片与主龙骨连接
3、主龙骨采用C38*12轻钢龙骨，吊杆采用Φ8全丝镀锌吊杆，用M8*50膨胀管于板顶连接，@800mm
	m2
	1096.44

	
	
	窗帘盒
	
	
	

	13
	010810002001
	窗帘盒
	1、18MM厚木工板基层
2、9.5MM厚防水纸面石膏板
3、刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍
	m
	146.1

	
	
	门窗
	
	
	

	14
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:900*2400mm
2.门类型:钛镁合金门
3.五金种类、规格:含五金、执手锁等
	m2
	2.16

	15
	010802003001
	防盗门
	1.门洞口尺寸:1700*2600mm
2.五金种类、规格:含五金、执手锁等
	m2
	4.42

	16
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:2950*2400mm
2.窗类型:断桥铝合金窗
3.其他工艺要求:利旧
	m2
	7.08

	
	
	其他
	
	
	

	17
	010401007001
	砖砌讲台
	1、面层做法同地面（或按工程设计）
2、架空砖台砌在楼板上或混凝土垫层上，
3、见图集陕06J04-2 C/P40
	m2
	8.84

	18
	011207001001
	轻质隔墙
	1.隔板材料品种、规格:石膏板隔墙
2.做法详见陕09J07-P10
	m2
	290.62

	19
	011207003001
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格:成品隔断
2.做法参见陕09J05，P24
	m2
	33.13

	20
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格:大理石台面
2.支架品种、规格:钢支架
	m2
	1.85

	21
	01B001
	窗帘
	1.高4m，成品购置
	m2
	636.3


工程名称：消防工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030912001001
	手提式灭火器
	1.形式:灭火器 MF/ABC4
	具
	42


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

