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 投标邀请函
旬邑县消防救援大队营院库室配套设施设备采购项目的潜在投标人可在旬邑县北大街财政局办公楼四楼政府采购中心获取采购文件，并于 2026年8月13日 14时30分 （北京时间）前提交投标文件。

项目名称：旬邑县消防救援大队营院库室配套设施设备采购项目
二、项目编号：XYZC-2026GK04
三、采购人：旬邑县机关事务服务中心
地址：旬邑县中山街

联系人：王先生
联系方式： 029-34421699 
四、采购代理机构：旬邑县政府采购中心
地址：咸阳市旬邑县财政局四楼政府采购中心

联系人：胡女士

联系方式：13335404528
招标内容和要求


营院库室配套设施设备（家具、健身器材等）
（详见招标文件第四章〈招标内容及采购要求〉）

六、采购预算：1864382.67元
七、投标人资格要求

基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

特定条件：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足 一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形 式的资料提供任何一种即可）。

3、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依 法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

4、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的 依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

5、信用记录：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。信用记录查询提供截图。

6、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外， 还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。
7、本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供《非联合体 不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。
备注：1、以上资格要求均为必备资格，书面声明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写。

2、投标文件正本中的《投标人书面声明函》、《法定代表人授权委托书》必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章（原件自带，以备查验）；投标文件副本中的全部资格证明文件仅需提供复印件。

八、执行的其他政府采购政策
1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财 库〔2016〕125 号）。 

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以 及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。 

3、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国 办发〔2007〕51 号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局 联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通 知》（财库〔2019〕9 号）。

 4、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持 乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地 区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

5、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作 的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小 企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。 

6、详见《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

九、招标文件领取时间及地点
１、领取时间：2026年07月22日至2026年07月29日（节假日除外）（上午：8:30至11:30    下午：14:30至17:30）

2、 标书售价:免费

3、发售地点：旬邑县北大街财政局办公楼四楼政府采购中心

注：1、获取文件时请携带加盖公章的以下资料：单位介绍信、身份证复印件、营业执照资料复印件一套。自带U盘拷贝文件电子版。

2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

十、提交投标文件截止时间及开标时间和地点
1、提交招标响应文件：本次投标需提交投标文件一正四副。招标响应文件应于开标当日提交招标响应文件截止时间前现场提交，逾期将被拒绝接收。

2、提交招标响应文件截止时间：2026年08月13日14:30

3、开标时间：2026年08月13日14:30

4、开标地点：咸阳市丽彩天祥酒店（秦都万达店）六楼V3厅

十一、采购代理机构收费标准：免费
十二、公告期自发布之日起五个工作日。

投标人须知

一、投标人须知前附表
	序号
	内    容 

	1
	采 购 单 位： 旬邑县机关事务服务中心

地       址： 旬邑县中山街
电       话： 029-34421699 

	2
	采购代理机构：旬邑县政府采购中心

地        址：咸阳市旬邑县财政局四楼政府采购中心

	3
	监督部门 ：旬邑县财政局

	4
	项目名称：旬邑县消防救援大队营院库室配套设施设备采购项目

	5
	项目编号：XYZC-2026GK04

	6
	采购预算：1864382.67元

	7
	招标内容及要求：
（详见第四章  招标内容及采购要求）

	8
	资格证明文件： 

1、营业执照等主体资格证明文件：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量 表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形 式的资料提供任何一种即可）。

3、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

4、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

5、信用记录：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。信用记录查询提供截图。

6、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

7、本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供《非联合体 不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

	9
	投标有效期/授权有效期：提交招标响应文件递交截止之日起不少于90天。

	10
	响应文件份数：

本次投标需提交投标文件一正四副、开标一览表、电子版一份（U盘拷贝，电子版应为PDF（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）与WORD格式各一份，电子版与纸质版内容需一致）。招标响应文件应于开标当日提交招标响应文件截止时间前现场提交，逾期将被拒绝接收。

	11
	提交招标文件截止时间及开标时间和地点：
1、提交招标响应文件截止时间：2026年08月13日14:30 

2、开标时间：2026年08月13日14:30 

3、开标地点：咸阳市丽彩天祥酒店（秦都万达店）六楼v3厅

	12
	代理服务费： 免费


二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或旬邑县政府采购中心提出询问。采购人或旬邑县政府采购中心将在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对旬邑县政府采购中心委托授权范围的，投标人应当向采购人提出。
（二）现场踏勘及标前答疑会
本项目不组织集中踏勘和标前答疑。
（三）质疑和投诉

投标人如果认为采购文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购人提出质疑；投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向旬邑县政府采购中心提出质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部 《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司 （gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。 

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址： http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t201 80201_2804589.htm 

质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织 的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。被授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及被授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的 具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 陕西省省级单位政府采购中心或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内 做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

有下列情形之一的，属于无效质疑，旬邑县政府采购中心和采购人不予受理：
质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人； 

质疑人与质疑事项不存在利害关系的； 

未在法定期限内提出质疑的； 

质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺 乏必要的证明材料及证明材料不完整的； 

质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 

以非法手段取得证据、材料的； 

（7）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对旬邑县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及旬邑县政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。 

6、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理： 依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和 服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》 等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。 

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用： 《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其 他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 

（四）关于信用记录的查询和使用
1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件正本中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。 

3、投标人信用记录及企业基本信息查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。信用记录及企业基本 信息查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《供应商信用记录书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。 

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（五）落实的政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号） 的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动 合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联 合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库 〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。 参加政府采购活动的小微企业应提供《小微企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标 文件的有效性。 

备注：小微企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕 300 号）执行。

2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱 管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留 份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》 原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不 影响投标文件的有效性。 

4、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关 于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕 9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 

5、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办发〔2007〕51 号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的 前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。 

6、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 

7、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。 

8、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。 

9、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自 2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。 

10、根据《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业 振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号），各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。 11、根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融 资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。” 12、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方 案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：http://ww w.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。 本项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为工业。 货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 10%的 扣除，用扣除后的价格参加评审。工程项目，对符合价格扣除条件的小微 企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家 或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（货物服务采购项目为 4%-6%，工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（如本项目接受联合体或允许分包），除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。  

备注：小微企业的定义参照本款第一至三条。
（六）关于产品和服务
1、所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近10个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC认证）。
2、采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附 有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。 购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

 4、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。 

5、如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或 全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。 在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消 化吸收再创新方案的投标人的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证 明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。 

6、如采购的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》 （如目录有更新，以最新的为准）的网络安全专用产品的，投标人应当提供经安全检测或安全认证的产品或已经获得《计算机信息系统安全专用产 品销售许可证》且尚在有效期内的产品。
（七）关于同一品牌产品的处理
1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一 合同项下投标的，按以下处理： 

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人 参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、 符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算， 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其 他同品牌投标人不作为中标候选人。

 2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格 比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相 同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理： 

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投 标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标 报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格 审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人 计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相 同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资 格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

（3）核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采用 或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

（八）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
2、由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
（九）投标人的投标费用自理
三、招标文件
（一）招标文件包括下列内容
第一章 投标邀请函 

第二章 投标人须知 

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购要求 

第五章 合同基本条款 

第六章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读
投标人获取招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。
项目废标后重新组织招标的，旬邑县政府采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。
投标文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。
（三）招标文件的修改、澄清
1、在提交投标文件截止之日前，旬邑县政府采购中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，旬邑县政府采购中心将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；不足15日，旬邑县政府采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。
2、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件获取之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或旬邑县政府采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，旬邑县政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
3、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的更正公告，旬邑县政府采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县级公告·〉更正公告〗。
（四）招标文件的解释权归旬邑县政府采购中心。

四、招标报价
投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。
（二）投标报价货币：人民币；单位：元，保留到元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（五）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。
五、投标文件
（一）投标文件的式样
1、投标文件应依照招标文件《投标文件构成及格式》给定形式进行编制，在每页底部标明页码，并按投标人须知中规定的投标文件份数要求进行印刷，其正本及各副本分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。
投标文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。
2、投标文件的正本和全部的副本均须打印，鼓励双面打印，书脊应标注项目名称、项目编号、标段名称（如有）及投标人名称。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由投标投标人自行承担。
3、投标文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。
4、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
5、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。
（二）投标文件签署
1、投标人应按照《招标公告》中“投标人资格要求”及《投标文件构成及格式》中指明的要求进行签署、盖章。
2、除对错、漏处作必要修改外，纸质投标文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有投标人的法定代表人或被授权人签字或盖章。
（三）投标文件的密封

（1）为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

（2）投标人准备一式五份投标书（一正四副），应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且按招标文件《投标文件构成及格式》中“投标文件封袋标识式样”在封袋正面或背面加贴标识，标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要标明投标人全称、项目名称、项目编号等标识。

（3）如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。
（四）投标文件有效期
投标文件有效期为自投标文件开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。
（五）投标文件的提交
投标文件应当在开标当日，并于提交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的投标文件。
（六）投标文件的补充、修改和撤回
1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。
2、对投标文件进行补充、修改的，应以书面形式通知旬邑县政府采购中心。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改或撤回的内容应按前述要求编制、签署、密封、标记，并在封套上加注“补充、修改”或“撤回”字样。
3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
（七）投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：
1、逾期提交投标文件；

2、未按照招标文件要求密封的投标文件

3、提交的投标文件与本项目不相符的。

六、拆封投标文件
（一）旬邑县政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，接收投标文件，投标人须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。法定代表人参加的，须出示本人身份证原件；授权代表参加的，须出示法定代表人授权委托书（原件，按《投标文件构成及格式》中给定格式填写）和授权代表的身份证原件。
（二）旬邑县政府采购中心对投标文件密封性进行审查后，拆封投标文件，并宣布投标文件份数。

（三）投标文件开启过程由旬邑县政府采购中心指定专人记录。投标人对文件拆封开启有疑义，采购人、旬邑县政府采购中心应当及时处理。
七、组织开标
（一）旬邑县政府采购中心组织开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
（二）旬邑县政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，
投标投标人不足3家的，不得开标。
（三）开标过程由旬邑县政府采购中心指定专人记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
（四）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、旬邑县政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应提出询问或回避申请，采购人、旬邑县政府采购中心应当及时处理。
（五）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
八、资格审查
（一）开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标人资格证明文件进行审查。
（二）出现下列情形的，投标文件将被视为无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；
（3）资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人提供更清晰有效的证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。
（三）资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标投标人资格审查未通过的原因。
（四）合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。
九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标投标人；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（三）组建评标委员会
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（1）采购预算金额在1000万元以上；
（2）技术复杂；
（3）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。
3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，旬邑县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，旬邑县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
旬邑县政府采购中心应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
（四）评标方法：本次评审采用综合评分法      
评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投 标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。 

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行 的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。 

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照 评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序
分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。
1、投标文件的符合性审查
评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
2、投标文件的澄清
（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过书面形式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
3、综合比较与评价
采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
出现下列情形的，投标人投标无效：
（1）投标文件报价出现本章“五、投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；
（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人书面形式做出说明（必要时提交相关证明材料），投标人不能证明其报价合理性的。
4、推荐中标候选投标人
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5、编写评标报告
评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

不同投标人的投标文件由同一台电脑编制； 

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；  
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一 人；
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

不同投标人的投标文件相互混装；

7、政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。
十、中标
（一）旬邑县政府采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标投标人。
（三）旬邑县政府采购中心将在中标投标人确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公告中标结果。
中标公告期限为1个工作日。
（四）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。
十一、签订政府采购合同
（一）自中标通知书发出之日起2日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。
采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
十二、其他
（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者旬邑县政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者旬邑县政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3、因重大变故，采购任务取消的。
废标后，由旬邑县政府采购中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。
（三）在递交投标文件阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标投标人不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：
1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
（四）采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十三、采购代理服务费：免费
第三章  评审办法及标准
一、资格性审查
	序号
	资格

审查项
	通过条件

	1
	营业执照等主体资格证明文件
	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	2
	财务状况报告
	财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量 表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足 一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形 式的资料提供任何一种即可）。

	3
	社保缴纳证明
	社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的 社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依 法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

	4
	税收缴纳证明
	税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的 依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业 务章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

	5
	信用记录
	信用记录：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。信用记录查询提供截图。

	6
	法定代表人授权委托书
	法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份 证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外， 还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

	7
	非联合体承诺
	本项目不接受联合体投标，不允许分包。

非联合体承诺格式不限，证明非联合体投标即可。


符合性审查

	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件语言
	投标文件语言符合招标文件要求。

	2
	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。

	3
	投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	4
	开标一览表
	投标报价符合唯一性要求： 

开标一览表填写符合要求； 

计量单位、报价货币均符合招标文件要求； 

（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

	5
	供应商承诺书
	完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，根据投标人投标文件《技术服务偏差表》，结合招标文件第四章。

	7
	合同条款响应
	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。

	8
	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。


综合比较与评价
评审要素及分值一览表

	项别
	评审要素

	名称
	总分值100
	

	报价
	30分
	有效投标人的最低报价（落实政府采购政策进行价格调整的， 以调整后的价格计算）为基准价得 30 分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30％×100。

	技术参数
	48分
	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“技术参数表”中参数要求，150项全部响应得48分，其中：

标注▲项（24项）每满足一项得1分，满分24分。

其他未标注项，未满足一项扣除0.2分，扣完24分为止。
备注：▲项参数需按照第四章《技术参数表》中该参数要求提供证明材料。

	实施方案
	9分
	评审内容 投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：① 人员、物力配置方案②项目进度安排③验收方式与措施④应急处置措施。 

评审标准 
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描 述； 

可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分依据（满9分）

①人员、物力配置方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； 

②项目进度安排:每完全满足一个评审标准得 1分，满3分； 

③验收方式与措施:每完全满足一个评审标准得 1 分，满分3分。

	售后服务
	6分
	评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务范围②响应时间③故障处理及补救措施④产品维护和检修。 

评审标准 
1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描 述； 

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 

三、赋分依据（满分6分） 

①售后服务范围：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； 

②响应时间:每完全满足一个评审标准得0.5 分，满分 1.5分； 

③故障处理及补救措施:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分 1.5分； 

④产品维护和检修:每完全满足一个评审标准得0.5 分，满分1.5 分。

	来源
渠道

	2分
	投标人提供所投第四章《招标内容及采购要求》中所有产品的合法来源渠道证明文件或情况说明，每提供一份产品的证明材料得 0.5分，满分2分，不提供不得分。投标人可根据自身情况提供以下资料中的任意一种： 
1、如投标人为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。 
2、如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明某一项产品为制造商自己生产）。 
备注：以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。

	业绩
	2分
	投标人提供近年（2022年 1 月 1 日至今）内类似项目业绩， 每项得0.5分，满分2分。

【提供合同或者中标通知书复印件，否则不得分】

	环境标志产品
	2分
	投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供所投产品由国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的中国环境标志产品认证证书得0.5分，满分2分。

赋分依据：需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。

	其他承诺
	1分
	针对本项目的特点和需求等内容提供其他利于本项目开展的承 诺（例如：增值服务、优惠条件、免费更换备品备件等承诺）。 每提供一项承诺，得0.5分，满分1分。无承诺不得分。

	说明
	评标委员会成员须按照本评审要素据实打分；

2、对小型和微型企业提供的本项货物的价格给予 10%的价格扣除，用 扣除后的价格参与评审，除此之外的其他情形均不适用本款规定；未提 供《小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明 文件的不享受价格折扣。


第四章 招标内容及采购要求

项目基本情况

项目名称：旬邑县消防救援大队营院库室配套设施设备采购    项目

2、项目编号： XYZC-2026GK04
3、采购内容：消防救援大队营院库室配套设施设备
4、交货期：合同签订后20个日历日完成交付
5、交货地点：旬邑县消防救援大队
采购内容及要求

	序号
	名称
	单位
	数量
	规格
	参考图片
	技术要求

	1
	器材架
	组
	13
	1700*600*2000
	[image: image1.png]



	1、立柱、横梁：采用≥60*35*1.2mm厚冷轧钢板,表面经酸洗等工序处理或陶化处理。
2、层板：采用冷轧钢板：依据QB/T4767-2014、GB/T708-2019标准：厚度≥0.9mm，外观性能要求：喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥4H,耐腐蚀(100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象），产品表面涂层理化性能:金属喷涂层厚度≥70um,附着力应不低于2级。
3、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。                                                                                                                                                                                                                
4、每层层载重量≥300公斤。

	2
	羽毛球网架
	套
	2
	国标
	[image: image2.png]



	1、符合国家相关标准。

	3
	可移动篮球架
	个
	1
	国标
	[image: image3.png]



	1、符合国家相关标准。

	4
	训练器材架
	组
	68
	1700*600*2000
	[image: image4.png]



	立柱、横梁：采用≥60*35*1.2mm厚冷轧钢板,表面经酸洗等工序处理或陶化处理。
2、层板：采用冷轧钢板：依据QB/T4767-2014、GB/T708-2019标准：厚度≥0.9mm，外观性能要求：喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥4H,耐腐蚀(100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象），产品表面涂层理化性能:金属喷涂层厚度≥70um,附着力应不低于2级。
3、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。                              

4、每层层载重量≥300公斤。

	5
	浴室更衣柜
	组
	2
	900*500*1850
	[image: image5.png]



	▲1、基材：采用冷轧钢板：厚度≥0.6mm，依据QB/T3826-1999、GB/T700-2006、GB/T232-2010标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验，连续喷雾≥120h)≥9级，金属涂层附着力≤1级，金属涂层硬度≥5H，弯曲试验（弯曲180度，受弯曲头部位表面未产生裂纹），断后伸长率≥30%，抗拉强度≥420MPa。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                   
▲2、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                               ▲3、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                       4、工艺配置要求：材质主材采用≥0.6mm厚冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接装配面成，采用嵌入式全铝合金拉手。

	6
	长条凳
	张
	4
	1800*450*450
	[image: image6.png]



	1、座板：采用厚度≥40mm防腐木。                                                                                                                                                                                                                                                                                          2、钢架：壁厚≥1.2mm，依据QB/T4767-2014、QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），安全性（可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，其他所有的边应圆滑、无毛刺），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。                                                                                                                                                                           3、防滑脚垫：依据GB/T32487-2016标准：塑料件外观无裂纹、无划痕、无明显色差，邻苯二甲酸酯（BBP、DBP、DEHP、DIDP、DINP、DNOP）未检出，塑料重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）未检出限值，塑料多环芳烃（16种多环芳烃（PAH）总量和苯并[a]芘）未检出限值，塑料多溴联苯和多溴二苯醚未检出。                                                                                                                                   

	7
	火衣架
	组
	30
	700*700*1850
	[image: image7.png]



	▲1、基材：采用钢管，依据QB/T4767-2014、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016、 GB/T 700-2006、GB/T6725-2017标准：硬度≥4H，冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，附着力≥1级，涂层厚度≥100μm，金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）涂层对基体的保护等级和涂层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级，光泽度（60°法）≥30，力学性能下屈服强度Reʟ≥280MPa，抗拉强度Rm≥320MPa，断后伸长率A≥35%，化学成分：（C≤0.12%、Si≤0.3%、Mn≤0.5%、P≤0.035%、S≤0.04%）检测符合或合格。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                   
2、表面静电喷涂材料：采用塑粉：依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                       ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                  ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                        
5、 缓冲阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准：过载（垂直静载荷、水平静载荷）所有组件或结合处不应断裂，通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件不应分离，操作力在耐久性试验前后,具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；耐久性循环100000次检测合格；下沉量在使用调整系统前,安装B型试验门时,下沉量不应大于3.0mm,耐腐蚀≥18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡，中性盐雾试验(NSS)≥120h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。                                                                                          6、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。                                                                                                                   
7、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                     
2、面材：采用胡桃木皮，依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                           
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	▲1、网布：依据GB/T21196.2-2007标准：甲醛含量单项未检出，pH值4-8.5，耐摩擦色牢度干摩擦≥3级，不含可分解致癌芳香胺染料，耐磨性≥15000次。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                      
2、海绵：采用阻燃海绵，依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                                                                                                                                                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                  　　　　                                                                                                           3、座、背内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                             4、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准，总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                 ▲5、弓形脚：依据GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准：铅笔硬度H应无塑性变形和内聚破坏；经不低于240小时人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS试验、乙酸盐雾AASS试验），要求保护评级、外观评级达到9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	1、主体采用冷轧钢板折弯而成。表面全部经过严格的脱脂，酸洗，防锈磷化处理后，静电喷涂。具有高温固化、耐划、耐酸碱特点，冷轧钢板：依据QB/T3826-1999、GB/T700-2006、GB/T232-2010标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验，连续喷雾≥120h)≥9级，金属涂层附着力≤1级，金属涂层硬度≥5H，弯曲试验（弯曲180度，受弯曲头部位表面未产生裂纹），断后伸长率≥30%，抗拉强度≥420MPa。                              
2、面板和侧脚采用环保E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，板材静曲强度≥15MPa,含水率7.3%,2h吸水厚度膨胀率≤1.0板材表面耐磨磨耗值≤61mg/100r,甲醛释放量≤国家E1标准0.124mg/m3 ，所有板件双贴面，见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带；耐开裂性≥2级，甲醛释放量≤0.1mg/L,氯乙烯单体≤0.1mg/kg，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。                                                                                                                             3、主体框架：材质为冷轧钢板冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.2mm冷轧钢板。                                                                                                       4、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。                                                                                             5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。                                                                                                    6、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。                                                             7、键盘架：双节走珠滑轨。                                                                                                            
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）   
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                    ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                  ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、面料：依据GB/T18885-2020、GB/T17591-2025、QB/T4371-2012、GB/T24346-2009、GB/T5455-2014标准：甲醛含量≤20mg/kg；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）含量均检测合格；抗菌性能，菌种：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均检测合格；燃烧性能（B1级）要求损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s；防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉等）均达到0级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                     
2、海绵：采用阻燃海绵，依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                                         
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	▲1、基材：采用松木：依据GB/T3324-2024 、GB/T1927.5-2021 、GB/T1927.4-2021 、GB/T1927.10-2021、GB/T1927.9-2021 、LY/T1985-2011标准：外观要求-木材应无贯通裂缝，甲醛释放量未检出，木材含水率3.0～13.0%，木材抗弯弹性模量≥8100MPa，木材抗弯强度≥105MPa，木材气干密度≥0.45g/cm³，木材绝干密度≥0.4g/cm³，木材中五氯苯酚（PCP）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                      ▲2、水性漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：挥发性有机化合物 VOC≤5g/L，乙二醇醚及其醚酯类的总和量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出，游离甲醛≤5mg/kg，总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，苯系物总和含量(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，硬度（擦伤)≥2H，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐碱性(50g/L ，NaHCO3，1h)、耐醇性（50%，1h)、耐污染性（1h）（醋、绿茶）检测合格。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	床头柜
	个
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）。
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                          ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                            4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                       
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。
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	▲1、基材：采用冷轧钢板：厚度≥0.6mm，依据QB/T3826-1999、GB/T700-2006、GB/T232-2010标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验，连续喷雾≥120h)≥9级，金属涂层附着力≤1级，金属涂层硬度≥5H，弯曲试验（弯曲180度，受弯曲头部位表面未产生裂纹），断后伸长率≥30%，抗拉强度≥420MPa。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                   
▲2、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                               ▲3、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                       4、工艺配置要求：材质主材采用≥0.6mm厚冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接装配面成，采用嵌入式全铝合金拉手。
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                       ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                  4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                        
5、 缓冲阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准：过载（垂直静载荷、水平静载荷）所有组件或结合处不应断裂，通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件不应分离，操作力在耐久性试验前后,具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；耐久性循环100000次检测合格；下沉量在使用调整系统前,安装B型试验门时,下沉量不应大于3.0mm,耐腐蚀≥18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡，中性盐雾试验(NSS)≥120h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。                                                                                          
6、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。                                                                                                                   
7、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。                                                                                                                   
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	▲1、基材：采用冷轧钢板：厚度≥0.6mm，依据QB/T3826-1999、GB/T700-2006、GB/T232-2010标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验，连续喷雾≥120h)≥9级，金属涂层附着力≤1级，金属涂层硬度≥5H，弯曲试验（弯曲180度，受弯曲头部位表面未产生裂纹），断后伸长率≥30%，抗拉强度≥420MPa。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                   
▲2、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                               ▲3、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                       4、工艺配置要求：材质主材采用≥0.6mm厚冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接装配面成，采用嵌入式全铝合金拉手。
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	台式电脑
	台
	6
	
	
	1、电源：防雷宽电压200W TFX电源；
2、CPU：国产处理器 8核2.7GHz及以上，符合国家安全测评要求；
3、主板：设计有TCM（Trusted Cryptography Module）可信密码模块接口和TPM (Trusted Platform Module) 可信平台模块接口，可支持TCM/TPM模块，系统安全性更高，1个PCIE X16（X8信号）、2个PCIE X1（X1信号）插槽；
4、内存：≥16G DDR4  3200MHz（2个内存插槽）；
5、显卡：≥集成显卡；
6、硬盘：≥512GB PCie固态硬盘；
7、网卡：千兆网卡；
8、键盘：防尘防水抗菌键盘；
9、鼠标：同品牌USB光电抗菌鼠标；
10、显示器：同品牌23.8寸窄边框显示器（1920*1080，VGA+HDMI接口）
11、机箱：13L黑色可立可卧机箱，前置电源开关，Reset键。前面板2个USB3.0,1USB2.0，1个读卡器接口，音频接口位于两个USB接口中间位置；后置主板原生接口；1*VGA1*HDMI2.0，2*PS/2接口，1*DP 1* Audio(3 x ports) ，4*USB3.0，1*RJ45，1*RS232串口；
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	乒乓球桌
	套
	2
	国标
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	1.单折移动式黑色台面（≥25mm）配粉色边线，美观、活力、时尚，移动式乒乓球台 ,采用高密度板料.
2.弹性好，球感好，≥50mm厚的边框，稳定性好，高端大气。
3.漆面采用独特的先进技术，硬度和摩擦力都达到国际标准，长时间打球不留球印，环保，无气味对人体健康安全.
4.VOCS的释放为零，在密闭的空间做运动也不用担心对人体产生伤害.
5.下架安全锁和操作简单安全，直径125mm的大轮子，下架四横四纵梁结构整张球台更稳定，下架可调节高度.
6.配高档网架，球台大气稳重，适和企业和俱乐部训练和比赛.
7.含一付球拍、球、网架.
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	1.机器主要采用≥100*50扁圆管
2.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗;座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。
2.把手采用非吸附材料和铝合金端盖，美观大方，为使用者提供额外的保护。
3，表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。
4.橡胶脚垫，能更好的保护地面。
5. 带移动滚轮，方便快速移动.

	22
	75度上斜练习凳
	台
	1
	1720*660*1300
	[image: image21.png]



	1、本机具有多种训练功能,可以锻炼腹直肌、腹外斜肌、腹内斜肌等。
2机器主要采用≥100*50扁圆管
3.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗;座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。
4.方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用304不锈钢，更加耐用美观。表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。
5.橡胶脚垫具有减震功能，能更好的保护地面。
6.颜色鲜艳为可调部位  
7.把手采用非吸附材料和铝合金端盖，美观大方，为使用者提供额外的保护。
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	1.机器主要采用≥100*50扁圆管
2.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗;座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。
3.方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用304不锈钢，更加耐用美观，座垫和背垫角度双重可调。
4，表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。
5.橡胶脚垫具有减震功能，能更好的保护地面。
6.颜色鲜艳为可调部位  
7.把手采用非吸附材料和铝合金端盖，美观大方，为使用者提供额外的保护。
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	1.机器主要采用100*50扁圆管和50*50角铁
2，表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。
3.橡胶脚垫，具有减震功能。能更好的保护地面。
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	1、产品规格：2.5kg-25kg（每2.5kg递增）
2、产品特征：微弹包胶，内部纯钢制作；电镀杆，手握位置滚花设计，防滑、耐磨。
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	1、立柱、横梁：采用≥60*35*1.2mm厚冷轧钢板,表面经酸洗等工序处理或陶化处理。
2、层板：采用冷轧钢板：依据QB/T4767-2014、GB/T708-2019标准：厚度≥0.9mm，外观性能要求：喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥4H,耐腐蚀(100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象），产品表面涂层理化性能:金属喷涂层厚度≥70um,附着力应不低于2级。
3、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。                              4、每层层载重量≥300公斤。
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                       ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                  4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                        
5、 缓冲阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准：过载（垂直静载荷、水平静载荷）所有组件或结合处不应断裂，通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件不应分离，操作力在耐久性试验前后,具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；耐久性循环100000次检测合格；下沉量在使用调整系统前,安装B型试验门时,下沉量不应大于3.0mm,耐腐蚀≥18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡，中性盐雾试验(NSS)≥120h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。                                                                                          6、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。                                                                                                                   7、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                          ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                            ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                       
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。
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	▲1、网布：依据GB/T21196.2-2007标准：甲醛含量单项未检出，pH值4-8.5，耐摩擦色牢度干摩擦≥3级，不含可分解致癌芳香胺染料，耐磨性≥15000次。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                   
2、海绵：阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                                                                                                                                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                  　　　　                                                                                                           3、座、背内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                           4、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                    ▲5、弓形脚：依据GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准：铅笔硬度H应无塑性变形和内聚破坏；经不低于240小时人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS试验、乙酸盐雾AASS试验），要求保护评级、外观评级达到9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）    
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	▲1、基材：采用冷轧钢板：厚度≥0.6mm，依据QB/T3826-1999、GB/T700-2006、GB/T232-2010标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验，连续喷雾≥120h)≥9级，金属涂层附着力≤1级，金属涂层硬度≥5H，弯曲试验（弯曲180度，受弯曲头部位表面未产生裂纹），断后伸长率≥30%，抗拉强度≥420MPa。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                   
▲2、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                               ▲3、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                       4、工艺配置要求：材质主材采用≥0.6mm厚冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接装配面成，采用嵌入式全铝合金拉手。
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	1、座板：采用厚度≥40mm防腐木。                                                                                                                                                                                                                                                                                          2、钢架：壁厚≥1.2mm，依据QB/T4767-2014、QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），安全性（可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，其他所有的边应圆滑、无毛刺），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。                                                                                                                                                                           3、防滑脚垫：依据GB/T32487-2016标准：塑料件外观无裂纹、无划痕、无明显色差，邻苯二甲酸酯（BBP、DBP、DEHP、DIDP、DINP、DNOP）未检出，塑料重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）未检出限值，塑料多环芳烃（16种多环芳烃（PAH）总量和苯并[a]芘）未检出限值，塑料多溴联苯和多溴二苯醚未检出。                                                                                                                                   
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	▲1、床体基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）   
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                             ▲3、封边用材：PVC封边条，依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                  ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、面料：依据GB/T18885-2020、GB/T17591-2025、QB/T4371-2012、GB/T24346-2009、GB/T5455-2014标准：甲醛含量≤20mg/kg；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）含量均检测合格；抗菌性能，菌种：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均检测合格；燃烧性能（B1级）要求损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s；防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉等）均达到0级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                     
2、海绵：阻燃海绵，依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                                           
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	▲1、基材：采用松木：依据GB/T3324-2024 、GB/T1927.5-2021 、GB/T1927.4-2021 、GB/T1927.10-2021、GB/T1927.9-2021 、LY/T1985-2011标准：外观要求-木材应无贯通裂缝，甲醛释放量未检出，木材含水率3.0～13.0%，木材抗弯弹性模量≥8100MPa，木材抗弯强度≥105MPa，木材气干密度≥0.45g/cm³，木材绝干密度≥0.4g/cm³，木材中五氯苯酚（PCP）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                      ▲2、水性漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：挥发性有机化合物 VOC≤5g/L，乙二醇醚及其醚酯类的总和量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出，游离甲醛≤5mg/kg，总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，苯系物总和含量(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，硬度（擦伤)≥2H，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐碱性(50g/L ，NaHCO3，1h)、耐醇性（50%，1h)、耐污染性（1h）（醋、绿茶）检测合格。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。 
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、基材：采用冷轧钢板：厚度≥0.6mm，依据QB/T3826-1999、GB/T700-2006、GB/T232-2010标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验，连续喷雾≥120h)≥9级，金属涂层附着力≤1级，金属涂层硬度≥5H，弯曲试验（弯曲180度，受弯曲头部位表面未产生裂纹），断后伸长率≥30%，抗拉强度≥420MPa。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                   
▲2、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                               ▲3、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                       4、工艺配置要求：材质主材采用≥0.6mm厚冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接装配面成，采用嵌入式全铝合金拉手。
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                       ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                  ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                        
5、 缓冲阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准：过载（垂直静载荷、水平静载荷）所有组件或结合处不应断裂，通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件不应分离，操作力在耐久性试验前后,具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；耐久性循环100000次检测合格；下沉量在使用调整系统前,安装B型试验门时,下沉量不应大于3.0mm,耐腐蚀≥18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡，中性盐雾试验(NSS)≥120h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。                                                                                          6、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。                                                                                                                   
7、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。

	40
	会议桌5
	张
	1
	4200*1600*750
	[image: image39.png]



	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                       ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                  ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                       ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                  ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）

	42
	办公桌3
	张
	6
	1500*1500*750
	[image: image40.png]



	▲1、屏风框架：采用铝合金型材：依据GB/T228.1-2021、GB/T4340.1-2024、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T3325-2024标准：抗拉强度Rm≥420MPa，维氏硬度≥100(HV1)，中性盐雾试验(NSS)和乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥24h镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级，金属喷漆（塑)涂层硬度≥2H,金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，产品有害物质(家具涂层可迁移元素)（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As ）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                   　                ▲2、木质部分基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                              
▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                        
4、工艺配置要求：屏风铝合金边框型材厚度≥30mm,壁厚≥1.2mm，上为5mm厚玻璃，下踢脚线槽；木质件板材厚度：台面≥25mm，其他≥16mm，五金配件：缓冲铰链、铝合金拉手、锁具、三节静音导轨。 
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	▲1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                       ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                  ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                        
5、 缓冲阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T3826-1999标准：过载（垂直静载荷、水平静载荷）所有组件或结合处不应断裂，通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件不应分离，操作力在耐久性试验前后,具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；耐久性循环100000次检测合格；下沉量在使用调整系统前,安装B型试验门时,下沉量不应大于3.0mm,耐腐蚀≥18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡，中性盐雾试验(NSS)≥120h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。                                                                                          6、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。                                                                                                                   7、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。

	44
	会议桌1
	张
	1
	4500*1800*750
	[image: image42.png]



	▲1、基材：采用中密度纤维板：依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                     
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、 油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                   
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。 
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                           
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	二人位沙发
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	1、面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                  2、海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                   3、内部框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                           4、内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                           ▲6、弹簧：依据QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                               ▲7、脚架：采用电镀脚：依据GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：外观性能-金属件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀、应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）和铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）镀层对基体的保护等级和镀层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	单人位沙发
	组
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	常规
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	1、面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                  2、海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                   3、内部框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                           4、内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                           ▲6、弹簧：依据QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                               ▲7、脚架：采用电镀脚：依据GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：外观性能-金属件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀、应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）和铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）镀层对基体的保护等级和镀层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	三人位沙发2
	组
	1
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	1、面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                  2、海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                   3、内部框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                           4、内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                           ▲6、弹簧：依据QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▲7、脚架：采用电镀脚：依据GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：外观性能-金属件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀、应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）和铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）镀层对基体的保护等级和镀层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	主席台1
	张
	2
	2100*600*760
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	主席台2
	张
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	1、座背面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料（至少23项）未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                   2、海绵：阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                   ▲3、框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                               4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                                                                                                                                                                                 5、防滑脚垫：依据GB/T32487-2016标准：塑料件外观无裂纹、无划痕、无明显色差，邻苯二甲酸酯（BBP、DBP、DEHP、DIDP、DINP、DNOP）未检出，塑料重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）未检出限值，塑料多环芳烃（16种多环芳烃（PAH）总量和苯并[a]芘）未检出限值，塑料多溴联苯和多溴二苯醚未检出。
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	1、座背面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料（至少23项）未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                   2、海绵：阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                   ▲3、框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                              4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                                                                                                                                                                                 5、防滑脚垫：依据GB/T32487-2016标准：塑料件外观无裂纹、无划痕、无明显色差，邻苯二甲酸酯（BBP、DBP、DEHP、DIDP、DINP、DNOP）未检出，塑料重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）未检出限值，塑料多环芳烃（16种多环芳烃（PAH）总量和苯并[a]芘）未检出限值，塑料多溴联苯和多溴二苯醚未检出。
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	打印机
	台
	2
	支持国产系统、Windows XP/7/8/10/11
	
	1、打印速度 25PPM(A4)。
2、打印分辨率 1200DPI(MAX)。
3、接口 USB2.0
4、月打印量不低于60000页
5、进出纸（MAX) 150页
6、双面打印 手动
7、纸张重量 60~200g
8、介质类型 普通A4/A5/B5等
9、操作系统 Windows XP/7/8/10/11
10、CPU与内存不低于667MHz/512M
11、电源 AC220-240、50/60Hz 5A
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	复印机
	台
	1
	支持国产系统、Windows XP/7/8/10/11
	
	1、产品类型 彩色激光
2、颜色类型 彩色
3、涵盖功能 复印/打印/扫描
4、速度类型 低速
5、最大原稿尺寸不低于A3
6、内存容量不低于6GB
7、硬盘容量不低于256GB
8、供纸容量纸盒1&2：不低于500张，手送托盘：不低于100张
9、复印速度不低于28页/分钟
10、预热时间 ＜20秒
11、连续复印页数不低于1-9999页
12、打印分辨率不低于1800dpi（等效）×600dpi
13、扫描分辨率不低于600dpi×600dpi
14、电源 AC220~240V，50~60Hz
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	台式电脑
	台
	1
	
	
	1、电源：防雷宽电压200W TFX电源；
2、CPU：国产处理器 8核2.7GHz及以上，符合国家安全测评要求；
3、主板：设计有TCM（Trusted Cryptography Module）可信密码模块接口和TPM (Trusted Platform Module) 可信平台模块接口，可支持TCM/TPM模块，系统安全性更高，1个PCIE X16（X8信号）、2个PCIE X1（X1信号）插槽；
4、内存：≥16G DDR4  3200MHz（2个内存插槽）；
5、显卡：≥集成显卡；
6、硬盘：≥512GB PCie固态硬盘；
7、网卡：千兆网卡；
8、键盘：防尘防水抗菌键盘；
9、鼠标：同品牌USB光电抗菌鼠标；
10、显示器：同品牌23.8寸窄边框显示器（1920*1080，VGA+HDMI接口）
11、机箱：13L黑色可立可卧机箱，前置电源开关，Reset键。前面板2个USB3.0,1个USB2.0，1个读卡器接口，音频接口位于两个USB接口中间位置；后置主板原生接口： 1*VGA，1*HDMI2.0，2*PS/2接口，1*DP 1* Audio(3 x ports) ，4*USB3.0，1*RJ45，1*RS232串口；
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	1、立柱、横梁：采用≥60*35*1.2mm厚冷轧钢板,表面经酸洗等工序处理或陶化处理。
2、层板：采用冷轧钢板：依据QB/T4767-2014、GB/T708-2019标准：厚度≥0.9mm，外观性能要求：喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥4H,耐腐蚀(100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象），产品表面涂层理化性能:金属喷涂层厚度≥70um,附着力应不低于2级。
3、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。                              4、每层层载重量≥300公斤。
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。 
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。                                                                                                  
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	▲1、网布：依据GB/T21196.2-2007标准：甲醛含量单项未检出，pH值4-8.5，耐摩擦色牢度干摩擦≥3级，不含可分解致癌芳香胺染料，耐磨性≥15000次。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                   
2、海绵：阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                                                                                                                                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                  　　　　                                                                                                           3、座、背内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                           4、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                    ▲5、弓形脚：依据GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准：铅笔硬度H应无塑性变形和内聚破坏；经不低于240小时人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS试验、乙酸盐雾AASS试验），要求保护评级、外观评级达到9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）    

	63
	订制1.8米床
	张
	1
	1800*2000
	[image: image58.png]



	▲1、床体基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）             
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                    ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                           ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）

	64
	订制1.8米棕垫
	张
	1
	1800*2000
	[image: image59.png]



	▲1、面料：依据GB/T18885-2020、GB/T17591-2025、QB/T4371-2012、GB/T24346-2009、GB/T5455-2014标准：甲醛含量≤20mg/kg；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）含量均检测合格；抗菌性能，菌种：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均检测合格；燃烧性能（B1级）要求损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s；防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉等）均达到0级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                    
2、海绵：阻燃海绵，依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                                           
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	▲1、床体基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）             
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                    ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                           ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	1、面料：依据GB/T18885-2020、GB/T17591-2025、QB/T4371-2012、GB/T24346-2009、GB/T5455-2014标准：甲醛含量≤20mg/kg；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）含量均检测合格；抗菌性能，菌种：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均检测合格；燃烧性能（B1级）要求损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s；防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉等）均达到0级。                                                    
2、海绵：阻燃海绵，依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                                                          
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	▲1、床体基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）             
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                    ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                           ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、面料：依据GB/T18885-2020、GB/T17591-2025、QB/T4371-2012、GB/T24346-2009、GB/T5455-2014标准：甲醛含量≤20mg/kg；可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）含量均检测合格；抗菌性能，菌种：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均检测合格；燃烧性能（B1级）要求损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s；防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉等）均达到0级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                     
2、海绵：阻燃海绵，依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。
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	 ▲1、基材：采用松木：依据GB/T3324-2024 、GB/T1927.5-2021 、GB/T1927.4-2021 、GB/T1927.10-2021、GB/T1927.9-2021 、LY/T1985-2011标准：外观要求-木材应无贯通裂缝，甲醛释放量未检出，木材含水率3.0～13.0%，木材抗弯弹性模量≥8100MPa，木材抗弯强度≥105MPa，木材气干密度≥0.45g/cm³，木材绝干密度≥0.4g/cm³，木材中五氯苯酚（PCP）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                      ▲2、水性漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：挥发性有机化合物 VOC≤5g/L，乙二醇醚及其醚酯类的总和量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出，游离甲醛≤5mg/kg，总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，苯系物总和含量(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，硬度（擦伤)≥2H，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐碱性(50g/L ，NaHCO3，1h)、耐醇性（50%，1h)、耐污染性（1h）（醋、绿茶）检测合格。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                              
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm；上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色，下方带开放式储物空间，抽屉采用优质三节滑。
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。 
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	▲1、基材：采用冷轧钢板：厚度≥0.6mm，依据QB/T3826-1999、GB/T700-2006、GB/T232-2010标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验，连续喷雾≥120h)≥9级，金属涂层附着力≤1级，金属涂层硬度≥5H，弯曲试验（弯曲180度，受弯曲头部位表面未产生裂纹），断后伸长率≥30%，抗拉强度≥420MPa。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                   
▲2、表面静电喷涂材料：采用塑粉依据HG/T2006-2022、GB/T35602-2017标准：附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H，耐酸性（3%(质量分数)盐酸溶液）和耐碱性（5%(质量分数)氢氧化钠溶液）≥240h无异常，重金属元素含量(铅、镉、六价铬、汞)未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                               ▲3、锁具：依据QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                       4、工艺配置要求：材质主材采用≥0.6mm厚冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接装配面成，采用嵌入式全铝合金拉手。
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
 6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。 
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	▲1、屏风框架：采用铝合金型材：依据GB/T228.1-2021、GB/T4340.1-2024、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T3325-2024标准：抗拉强度Rm≥420MPa，维氏硬度≥100(HV1)，中性盐雾试验(NSS)和乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥24h镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级，金属喷漆（塑)涂层硬度≥2H,金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，产品有害物质(家具涂层可迁移元素)（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As ）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                   　                ▲2、木质部分基材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                              
▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                        
4、工艺配置要求：屏风铝合金边框型材厚度≥30mm,壁厚≥1.2mm，上为5mm厚玻璃，下踢脚线槽；木质件板材厚度：台面≥25mm，其他≥16mm，五金配件：缓冲铰链、铝合金拉手、锁具、三节静音导轨。  
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。 

	78
	单面阅览书架
	组
	5
	1000*400*1800
	[image: image73.png]



	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                     
▲5、缓冲导轨：依据GB/T3325-2024、QB/T2454-2013标准：金属件外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，过载垂直向下静载荷检测合格，可迁移有害元素（锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba）、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）未检出，耐腐蚀等级(中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)涂层对基体的保护等级和涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
6、工艺配置要求：板材厚度顶板≥25mm，其他≥16mm。 
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                        
4、钢架：依据QB/T4767-2014、QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），安全性（可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，其他所有的边应圆滑、无毛刺），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。                     
5、工艺配置要求：台面厚度≥25mm，钢脚壁厚≥1.2mm。
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	 1、面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                  2、海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                   3、内部框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                           4、内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                           ▲6、弹簧：依据QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▲7、脚架：采用电镀脚：依据GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：外观性能-金属件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀、应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）和铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）镀层对基体的保护等级和镀层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	1、面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                  2、海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                   3、内部框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                           4、内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                           ▲6、弹簧：依据QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                
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	1、面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                  2、海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                   3、内部框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                           4、内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                           ▲6、弹簧：依据QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ▲7、脚架：采用电镀脚：依据GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：外观性能-金属件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀、应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）和铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）镀层对基体的保护等级和镀层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	1、面料：采用西皮：依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                                                                                  2、海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                   3、内部框架：采用橡胶木：依据GB/T3324-2024、LY/T1985-2011、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T1927.10-2021、GB/T17657-2022标准：木材含水率8%~17%，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，气干密度,和绝干密度≥0.5g/cm3，抗弯强度≥100MPa，抗弯弹性模量≥10100MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                           4、内衬板：采用实木多层曲木板：依据GB/T9846-2015标准：含水率≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                           ▲6、弹簧：依据QB/T3826-1999、HJ2547-2016标准：金属件外观性能要求（涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验≥48h)≥9级，表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                               ▲7、脚架：采用电镀脚：依据GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：外观性能-金属件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀、应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）和铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）镀层对基体的保护等级和镀层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	▲1、基材：浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024标准：静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2100MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力（板面≥1350N、板边≥1000N）；表面耐冷热循环无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于 90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级；甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC）未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）               
2、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                                                                                                                        ▲3、封边用材：采用PVC封边条：依据QB/T4463-2025、GB/T32487-2016标准：塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶、无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹清晰、均匀，无漏印、压纹(压花)表面应有统一的花式且压纹应清晰均匀，背胶处理应均匀边缘应光滑、平直应无缺损；冲击强度≥1500J/㎡；理化性能（耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；塑料封边条有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯）均未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                                                                                                                       ▲4、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证） 
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	严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用冷/热轧钢板，冷/热轧钢板符合碳素钢、簿板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。
（一）执行标准：
1、中华人民共和国GB/T13667.4-2013国家标准。
2、中华人民共和国GB/T13667.3-2013国家标准。
3、DA/T7-92国家档案局密集架行业要求。
4、符合国家QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准。
5、符合国家GB/T1741-2020漆膜耐霉菌性测定标准。
6、符合国家GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》。
7、符合国家GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》。 
8、产品表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。
（二）结构：
1、档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。
（三）制动装置：
1、每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有方形锁，防盗能力强，保密程度高。
（四）密封装置：
1、每列的接触面均有缓冲及密封装置，由电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有防尘、防鼠、防火、防潮等功能。
（五）密集架架体技术参数要求：
1、密集架结构：双柱双面式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。
2、立柱：采用≧1.5mm冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，七面六折弯立柱成型尺寸50X39mm±0.5mm，正面压≥2条凹型圆筋，中心距26mm±0.5mm，深度1.5mm±0.1mm，两侧面各压≥2条凹型圆筋，中心距21mm±0.5mm，深度1.5mm±0.1mm，正面滚压仿古式“T”型回型拉深压印，强化立柱硬度和载重量。侧面设有奖杯型立柱调节孔，调节孔分上中下区域，上区域尺寸长≥10.5mm，宽≥9mm，与挂板防褪扣配合。中区域尺寸长≥7.5mm，宽≥3.5mm，对挂板起左右限位。下区域尺寸长≥2mm，宽≥8mm，总孔长20mm±0.2mm，孔中心距35mm±0.5mm。
3、层板：采用≧1.0mm冷轧钢板一体成型工艺，正面两组加强筋，每组由一条主筋四条副筋组成。主筋尺寸R5mm±0.1mm，深度2mm±0.1mm，副筋尺寸R2.5mm±0.1mm，深度1mm±0.1mm。两侧面各≧1条加强筋，尺寸R3.5mm±0.1mm，深度1.5mm±0.1mm。层板采用五位一体≧10折弯自动成型工艺，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，一次性辊压成型，成型厚度≧25mm。层板采用整体板材，层间距可任意调整。
4、挂板：采用≧1.0mm冷轧钢板，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，使其机械锁定，可防止档棒滑落；挂板两端上部各设有一个倒锥形防褪扣，与立柱挂孔配合，尺寸大小：6.5mm*5mm±0.2mm，深度2.5mm±0.2mm。中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，冲有四个凸槽，使层板嵌置于弯边凸肩上，可防止层板前后窜动，通用性互换性好，层板与立柱侧面间隙更小，并设有四个“水滴形”防褪扣，使层板嵌置于定位槽上不脱落，保证了层板的稳定性。尺寸大小：6.5mm*4.5mm±0.2mm，深度2mm±0.2mm。挂板与立柱之间连接方式采用六挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。六挂钩强度高，承重性能强，挂板与立柱对接处更贴合、牢固。
5、挡棒：采用≥0.8mm的冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为≥15mm*14mm,四道弯边设计，正面压圆筋，圆筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm，正面与侧面凹型圆筋过渡，圆角半径为≥R2，底部内边半径为≥R2一体冲压成型，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。
6、底梁：采用≥3.0mm热轧钢板，底梁高≥120mm，上下翻边加强，上翻边≥50MM。底梁与主柱连接采用插入式拼接，并用螺栓再次紧固，防止架体倾斜，确保立柱与底梁接触点垂直受力。增强底梁负载稳定性和使用寿命更长。底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，刚性足，不变形，表面喷塑。
7、轨道：路轨采用≥3.0mm热轧钢板，轨芯20×20实心方钢，表面采用镀锌处理工艺。
8、侧板：侧护板采用≥1.0mm冷轧钢板，侧板成型厚度≥58mm。侧板外框由左右侧板条和上下封板形成“回”字型框架。框架四个拐角处采取155±1度的斜坡过渡，正面左右侧板条采用141±1度的斜坡过渡。中间采取一整块侧板与“回”字型框架相连接。侧板边框左右外挂装饰条，左右各两根，一上一下，错位安装。采用≥0.6mm冷轧钢板一体成型工艺形成，成型尺寸≥1000*22*5.5mm，整体成一个等边梯形，装饰条左右各≥4挂钩与侧板边框挂接。中侧板前面外挂传动机构辅板，采用≥1.0mm冷轧钢板。成型尺寸≥800*250*5.5mm，左右各≥5挂钩与中间侧板挂接，一体加工成型。
9、门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，采用方形门锁。
10、顶板：采用≥1.0mm冷轧钢板。
11、防鼠板：采用≥0.8mm冷轧钢板。
12、铝合金卡槽密封条：采用≥0.9mm铝合金材质一体成型工艺制作，表面涂装处理，卡槽成型尺寸22X11mm±0.5mm。采用抗老化橡胶密封条。密封条尺寸20X14±0.5mm，密封条固定不得采用胶水、螺丝、铆钉固定磁条，使得密集架运行平稳，密封与防撞性能更好。
（六）传动机构说明： 
1、圆盘摇手柄：采用ABS材质制作，圆盘外径为390±5mm，内径为320±5mm，圆盘中间不少于3根支撑杆，其中1根支撑杆设有摇杆收纳槽，不使用时摇杆折叠放入收纳槽中。此支撑杆规格为宽95mmX厚24mm±5mm。摇动轻便，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象。
2、传动系统：自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。
（七）涂膜技术标准：
1、光泽测定：60%镜面反射率，测定40°+5%。
2、耐冲击力：冲击试验1/2″*500g>30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象。
 （八）制造要求： 
1、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊点间距控制在100以内。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。
2、冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。
3、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。
4、涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
（九）密集架表面喷涂前处理要求：
1、除油除锈工艺步骤：除油、去锈处理工艺：工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化脱脂后，没有油脂、浮浊等污物，水完全浸湿处理后的工件没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，表面色泽均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，硅烷薄膜防锈保护层、最后粉末喷涂。前处理经过冷水清洗—25ºC-35ºC 热水脱脂一除油除锈—冷水清洗—中和—冷水清洗一硅烷—热钝化一静电亚光喷粉—180ºC固化而成，时间控制在15-18 分钟范围内。经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。磷化处理必须按国家标准进行。
（十）密集架性能要求：
▲1、产品制造商需提供带CMA和CNAS标识的手动密集架检测报告佐证，检测报告抽样基数≥300组，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h，480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；③符合国家GB/T13667.3-2013中6.2标准，硬度：≥0.6；④冲击强度：符合国家GB/T1732-2020标准，冲击高度≥750mm，重锤质量≥1000g，应无剥落、裂纹、皱纹。⑤符合国家GB/T10125-2021中5.2.2；QB/T3832-1999；中性盐雾≥100h试验；涂层本身的耐腐蚀盐雾等级达到10级:涂层对基材的耐腐蚀盐雾保护等级达到10级；
（十一）稳定性性能要求：
▲1、产品制造商需提供带CMA标识的手动密集架检测报告佐证，检测报告抽样基数≥300组,检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.3-2013中6.5.1标准；防尘门打开时的空载稳定性≥90°，试验后架体不应倾倒；②符合国家GB/T13667.3-2013中6.5.2标准；防尘门打开时的加载稳定性≥1200N，试验后架体不应倾倒；③符合国家GB/T13667.3-2013中6.5.3标准；隔板水平加载稳定性≥120N，≥1min，试验后架体不应倾倒。
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	▲1、基材：采用中密度纤维板，依据GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
2、面材：采用胡桃木皮：依据GB/T39600-2021、GB/T13010-2020标准：甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³，刨切单板含水率检测合格。                                                                                                                                                                                         3、胶粘剂：依据HJ2541-2016标准：总挥发性有机物≤40g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。                                                           
4、油漆：依据GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯)未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。                                                                          
▲5、三合一连接件：依据GB/T28203-2011 、GB/T10125-2021 、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，金属涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）  
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	▲1、背、座外板基材：采用实木多层板：依据GB/T9846-2015、HJ571-2010标准：含水率5～16%，胶合强度≥0.9MPa，静曲强度:顺纹≥30MPa、横纹≥27MPa、弹性模量:顺纹≥5000MPa、横纹≥4500MPa，≥24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力:板面≥1700N、板边≥1080N,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                              
2、背、座外板面材：采用高密度防火板，符合GB/T15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准：表面胶合强度≥1.0Mpa，甲醛含量气候箱法≤0.025mg/m³，挥发有机物化合物、耐光色牢度、表面耐污染腐蚀、表面耐磨、燃烧性能均检测合格。                                                                                                                                                                           
3、背外板规格：长度为760 mm，宽度为510mm，厚度为15mm，背外板弧度R545mm；座板使用排钻机开孔直径为12mm圆孔，最少121个,便于通风凉爽吸音；座外板规格：长度为465mm,宽度为425mm,厚度为15mm。
4、座、背内板：采用实木多层曲木板，符合GB/T 9846-2015的相关标准和技术要求：含水率Ⅲ类≤16％，含水率试件合格率≥90％，甲醛释放量≤0.5mg/L。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5、背、座海绵: 采用阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、HJ2547-2016的相关标准和技术要求：25%压陷硬度≥150N，65%/25%压陷比≥2.5，75%压缩永久变形≤3.8%，拉伸强度≥120kPa，撕裂强度≥2.4N/cm，伸长率≥160%，干热老化后拉伸强度≥100kpa，表观密度≥40g/cm³，回弹率≥55%，湿热老化后拉伸强度≥100kPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能(BP)≤30%，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级），游离甲醛和TVOC未检出。
6、背、座面料：符合GB/T3923.1-2013的相关标准和技术要求：甲醛含量（A类、B类、C类）单项未检出，pH值5-6，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍）变色和沾色均≥4级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度直向、横向均≥40%。                                                                                                                                  
7、扶手面: 采用橡胶木，符合GB/T29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T35607-2017的相关标准和技术要求：甲醛释放量≤0.2mg/L，产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出，木材含水率8%～16%。
8、写字板: 采用厚度≥15mm中密度纤维板，符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、HJ571-2010的相关标准和技术要求：密度0.65～0.8g/cm³，板内密度偏差-10～10%，含水率3～10%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥0.5MPa，吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥800N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³,产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）≤0.02mg/（m²h），挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
9、写字板面材：采用高密度防火板，符合GB/T15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB/T35601-2017绿色产品评价 人造板和木质地板的相关标准和技术要求：表面胶合强度≥1.0Mpa，甲醛含量气候箱法≤0.025mg/m³，挥发有机物化合物、耐光色牢度、表面耐污染腐蚀、表面耐磨、燃烧性能均检测合格。                                                                                                        
10、站脚架：采用80*30mm钢管，壁厚≥3.0mm，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件。                                                                                                 
11、钢制件表面静电喷涂材料：采用塑粉：符合HG/T2006-2022热固性和热塑性粉末涂料的相关标准和技术要求：附着力≤1级，耐冲击性≥50cm,耐碱性和耐酸性≥240h无异常。                                 
12、侧板：采用复合材料经模具压注成型，厚度为4mm。
13、回位功能：弹簧采用扭簧阻尼设计方式，无回位噪音。
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	1、主体采用冷轧钢板折弯而成。表面全部经过严格的脱脂，酸洗，防锈磷化处理后，静电喷涂。具有高温固化、耐划、耐酸碱、美观耐用等特点。冷轧钢板：通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H,附着力达到1级，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级。                              2、面板和侧脚采用环保E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，板材静曲强度≥15MPa,含水率7.3%,2h吸水厚度膨胀率≤1.0板材表面耐磨磨耗值≤61mg/100r,甲醛释放量≤国家E1标准0.124mg/m3 ，所有板件双贴面，见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带；耐开裂性≥2级，甲醛释放量≤0.1mg/L,氯乙烯单体≤0.1mg/kg，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。                                                                                                                             3、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.2mm冷轧钢板。                                                                                                       4、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。                                                                                             5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。                                                                                                    6、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。                                                             7、键盘架：双节走珠滑轨。                                                                                                            
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	1、打印速度 25PPM(A4)。
2、打印分辨率 1200DPI(MAX)。
3、接口 USB2.0
4、月打印量不低于60000页
5、进出纸（MAX) 150页
6、双面打印 手动
7、纸张重量 60~200g
8、介质类型 普通A4/A5/B5等
9、操作系统 Windows XP/7/8/10/11
10、CPU与内存不低于667MHz/512M
11、电源 AC220-240、50/60Hz 5A
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	1、电源：防雷宽电压200W TFX电源；
2、CPU：国产处理器 8核2.7GHz及以上，符合国家安全测评要求；
3、主板：设计有TCM（Trusted Cryptography Module）可信密码模块接口和TPM (Trusted Platform Module) 可信平台模块接口，可支持TCM/TPM模块，系统安全性更高，1个PCIE X16（X8信号）、2个PCIE X1（X1信号）插槽；
4、内存：≥16G DDR4  3200MHz（2个内存插槽）；
5、显卡：≥集成显卡；
6、硬盘：≥512GB PCie固态硬盘；
7、网卡：千兆网卡；
8、键盘：防尘防水抗菌键盘；
9、鼠标：同品牌USB光电抗菌鼠标；
10、显示器：同品牌23.8寸窄边框显示器（1920*1080，VGA+HDMI接口）
11、机箱：13L黑色可立可卧机箱，前置电源开关，Reset键。前面板2个USB3.0,1个USB2.0，1个读卡器接口，音频接口位于两个USB接口中间位置；后置主板原生接口： 1*VGA，1*HDMI2.0，2*PS/2接口，1*DP 1* Audio(3 x ports) ，4*USB3.0，1*RJ45，1*RS232串口；
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	1、不锈钢材料，3米*3米（带空调）
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	1.显示技术：3LCDx0.59液晶面板
2.分辨率：WXGA (不低于1280x800)
3.亮度：4300流明
4.对比度：5500000:1
5.画面均匀度：≧90%
6.光源：激光二极管
7.光源寿命：标准模式: 不低于25000小時，节能模式: 不低于30000小時
8.镜头投射比：0.48：1
10.输入接口 ：VGA×1，HDMI ×2，Video in×1，Audio in（mini jack,3.5mm）×1，Audio in <Audio L/R>×1，USB-A×1，USB-B×1(显示）
11.输出接口：VGA×1，Audio out（mini-jack,3.5mm）×1
12.其他接口：RS232×1，LAN×1
13.数位梯形修正：垂直:+/-30°(手动)，水平:+/-30°(手动)
15.噪音水平：正常模式: 37dB，节能模式: 28dB
16.重量：6kg
17.整机功率：185W max, 待机功耗≤0.3W
18.喇叭：16W 扬声器，带幕布。

	96
	空调3p
	台
	23
	
	
	1、能效比4.05
2、制冷量 7300W（900-9180）
3、制冷功率2250W（320-3400）
4、制热量 9850W（900-12140）
5、制热功率 3200W（320-3400）
6、循环风量≥1420m3/h
7、室内机噪音 26-47dB

	97
	空调1.5P
	台
	14
	
	
	1、能效比4.3
2、制冷量 3500W（200-4350）
3、制冷功率 1120W（80-1550）
4、制热量 4650W（200-5780）
5、制热功率 1500W（80-1990）
6、电辅加热功率 1000W
7、循环风量≥680m3/h
8、室内机噪音 18-41dB

	98
	铜管
	米
	185
	
	
	1、符合国家标准

	99
	保护开关
	个
	23
	
	
	1、符合国家标准

	100
	支架
	副
	37
	
	
	1、钢架，防腐防锈处理

	101
	米面架
	台
	2
	1200*500*300
	
	1、面板采用优质磨砂贴塑不锈钢板制作，厚度≥1.0mm。
2、架采用方管≥38mm*38mm*1.2mm无缝不锈钢管；
3、配实心不锈钢板可调旋转子弹脚；所有焊接部位打磨光滑，抛光处理。

	102
	平板车
	台
	1
	常规
	
	1、工作台面板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm；
2、台脚选用规格≥38*38*1.2mm不锈钢方管制作；带不锈钢4个轮子；
3、横通支架选用规格≥38*25*1.2mm不锈钢方管制作。

	103
	四层货架
	台
	2
	1200*500*1550
	
	1、采用优质磨砂贴塑不锈钢板厚≥1.0mm；
2、四腿≥Φ38*1.2ｍｍ不锈钢管，配可调子弹脚调节范围不低于40mm。

	104
	三斗水池
	台
	1
	1800*700*800
	
	1、台面选用优质贴塑磨砂不锈钢板，厚度≥1.0mm；
2、水斗选用优质不锈钢贴塑磨砂板，厚度≥1.0mm；
3、腿脚采用≥38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢可调节脚。

	105
	售饭工作台
	台
	1
	1500*700*800
	
	1、工作台面板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.0mm；
2、台脚选用规格≥38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚；
3、横通支架选用规格≥38*25*1.2mm不锈钢方管制作；下层板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.0mm。

	106
	四格保温售饭台
	台
	1
	1200*700*800
	
	1、采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,面板厚≥1.0mm，
2、板下U形槽承托≥1.0mm下层板≥1.0mm加U型槽承托，或≥60*15*1.2mm矩形管按60mm间隔均匀分布，
3、不锈钢通腿φ≥38*1.2mm配可调式子弹脚，
4、电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃。功率：3KW/220V。

	107
	保温汤桶
	台
	1
	700*700*800
	
	1、采用SUS304#不锈钢板制造，厚度≥1.2mm，
2、不锈钢方管配可调式子弹脚；
3、功率220V2KW

	108
	磨浆机
	台
	1
	100L
	
	1、小时生产率（干豆）；110-150L；
2、砂轮直径：145MM,出渣率＜35%，
3、电机2.2KW/220V,转速：2800R/min

	109
	留样柜
	台
	1
	单门
	
	1、采用304不锈钢内胆，
2、封闭式压缩机，R134a环保制冷剂；
3、选用微电脑控制系统。

	110
	和面机
	台
	1
	
	
	1、螺旋式运动原理，不锈钢搅拌缸；
2、功率2.2KW/380V,搅拌能力不低于25Kg。

	111
	压面机
	台
	1
	
	
	1、板材：选用不锈钢优级板；
2、电机：选用名牌铜芯电机；
3、刀具：随机配备2MM、4MM二种刀具，并选用45号碳结钢特制；
4、辊子：φ100，L240；间隙可调到0.5MM-12MM（可制饼食）；
5、部件：选用优质球墨铸铁QT特制；
6、功率：2.2kw/380V

	112
	双层工作台
	台
	2
	1800*800*800
	
	1、工作台面板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.0mm；
2、台脚选用规格38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚；
3、横通支架选用规格38*25*1.2mm不锈钢方管制作；
4、下层板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.0mm。

	113
	单通工作台
	台
	1
	1800*800*800
	
	1、采用优质磨砂贴塑不锈钢板制；面板用≥1.2mm不锈钢板；
2、层板、底板和加强筋围板均为≥1.2mm不锈钢，
3、门板采用优质≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板；
4、全不锈钢子弹调节脚。

	114
	木案工作台
	台
	1
	1800*800*800
	
	1、台面板≥50mm柳木板面，不低于40*40*1.2mm不锈钢方钢做支撑,加强筋≥1.2mm,
2、通脚≥Φ38*1.2mm不锈钢圆管配可调式子弹脚，横通≥Φ25*1.2mm圆管。

	115
	灶间平台
	台
	1
	350*1000*800
	
	1、工作台面板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.0mm； 
2、台脚选用规格≥38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚； 
3、横通支架选用规格≥38*25*1.2mm不锈钢方管制作；下层板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.0mm。

	116
	单眼大锅灶
	台
	1
	1100*1000*800
	
	1、炉面采用优质磨砂贴塑≥1.2㎜厚不锈钢板,侧板/前板采用优质≥1.2㎜厚不锈钢板； 
2、炉面与炉圈采用一件钢板冲制而成,面板下隔一层≥25mm厚热抗阻纤维毛绒绝缘及≥3mm厚冷轧钢板； 
3、炉体骨架采用Q235-A40国标角钢，并涂防锈漆四度；炉脚采用φ2″不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚； 
4、每个炉头配摇摆水龙头；炉火控制采用电子打火；鼓风机≥550W。带熄火保护，符合国家3C标准。

	117
	单炒单水灶
	台
	1
	1000*1000*800
	
	1、炉面采用优质磨砂贴塑≥1.2㎜厚不锈钢板,侧板/前板采用优质≥1.2㎜厚不锈钢板； 
2、炉面与炉圈采用一件钢板冲制而成,面板下隔一层25mm厚热抗阻纤维毛绒绝缘及≥3mm厚冷轧钢板； 
3、炉体骨架采用Q235-A40国标角钢，并涂防锈漆四度；炉脚采用φ2″不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚； 
4、每个炉头配摇摆水龙头；炉火控制采用电子打火；鼓风机≥550W。带熄火保护，符合国家3C标准。

	118
	蒸饭车
	台
	1
	12盘
	
	1、采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,柜门≥1.0mm聚氨酯发泡一次成型；自动给水系统。 
2、带米饭盘，馒头盘。

	119
	电饼铛
	台
	1
	
	
	1、不锈钢外壳，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，双面环绕式加热。
2、自动恒温，具有超温保护装置。

	120
	排烟罩
	平方
	11
	定制
	
	1、罩体选用贴胶磨砂不锈钢板，厚度≥1.0mm

	121
	排风柜
	台
	1
	
	
	1、多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50*5国标角铁，外壳为≥2.0mm厚静电喷涂SPCC冷轧板或镀锌板；优质低碳钢叶轮，B型三角带。
2、风量18000m³/h-21000m³/h，全压650pa，转速≥720r/min，噪音小于75db。

	122
	启动器
	台
	1
	
	
	1、柜体经电镀处理，表面静电喷粉，带过载保护、缺相保护、欠压保护。
2、风柜，油烟净化器一体控制。

	123
	油烟净化器
	台
	1
	
	
	1、内置不锈钢或不锈铝电极板；
2、处理风量≥24000（m³/h）、重量200Kg、噪音≤45dB；

	124
	排风管
	平方
	115
	定制
	
	1、风管与法兰一体压制成型，管道≥1.0mm,加强筋≥0.8mm，角连接件≥1.2mm，法兰夹卡≥1.0mm， 
2、优质镀锌板，硅酮密封胶密封

	125
	风柜支架
	台
	1
	定制
	
	1、支架全部用8#槽钢及≥2.5mm铁板满焊，防锈处理。

	126
	净化器支架
	台
	1
	定制
	
	1、支架全部用8#槽钢及≥2.5mm铁板满焊，防锈处理。

	127
	防火阀
	台
	1
	定制
	
	1、材质:冷轧钢板,
2、阀门在弹簧力作用下自动关闭.

	128
	减震器
	个
	4
	
	
	1、减震系统采用阻尼减震器，克服冲击性震动。

	129
	消毒柜
	台
	2
	双门
	
	1、板材：整机选用不锈钢优级板； 
2、餐具框：选用不锈钢特制；
3、控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置； 
4、温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，125度高温消毒无死角。 
4、功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：4.4kw/220V；

	130
	冰箱
	台
	2
	四门
	
	1、双机双温，箱体采用不锈钢板，60mm加厚保温层， 
2、选用R134a环保型制冷剂，强制风冷冷凝器，不低于1000L大容量容积， 
4、选用微电脑控制系统，冷冻范围（-15℃—0℃）冷藏温度（-6℃—+10℃)直冷。

	131
	冰柜
	台
	2
	1750*680*880
	
	1、双温顶开门， 
2、冷藏温度8——-5摄氏度，冷冻温度-5——-18摄氏度。

	132
	碗柜
	组
	4
	1650*400*1800
	
	1、采用发纹贴塑不锈钢板制造，不低于1.0mm厚不锈钢，配Φ51不锈钢可调式重力脚， 
2、上为单格放碗，配锁，下门为推拉，设置二层。

	133
	洗碗池
	米
	1
	6500*800*600
	
	1、台面选用优质贴塑磨砂不锈钢板，厚度1.0mm； 
2、水斗选用优质不锈钢贴塑磨砂板，厚度1.0mm； 
3、腿脚采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢可调节脚。。

	134
	收餐柜
	个
	1
	移动式
	
	1、工作台面板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.2mm； 
2、台脚选用规格≥38*38*1.2mm不锈钢方管制作，车带不锈钢4个（钢芯）轮子，两个转向轮。

	135
	一桌四椅
	套
	24
	1400*600*750
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	▲1、台面：采用岩板（人造石）：依据GB/T33282-2016、JC/T908-2013、GB/T3854-2017标准：石材件耐污染，少许试剂放置≥16h耐污染总和不大于64，最大污迹深度不大于0.12mm，巴氏硬度≥80。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                                         
▲2、脚架：采用电镀脚：依据GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999标准：外观性能-金属件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀、应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）和铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）镀层对基体的保护等级和镀层的耐腐蚀等级≥9级，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）试验周期≥18h）保护评级和外观评级≥9级。（提供满足本条技术参数要求且由国家认可检测机构出具的带CMA标识的检验检测报告复印件进行佐证）                                                                                          
3、椅子面料：采用西皮依据GB/T16799-2018、GB/T19941.2-2019、GB/T19942-2019标准：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）变色和沾色均≥4级，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛≤20mg/kg。                                                                                                          4、椅子海绵：采用阻燃海绵：依据QB/T2280-2016、GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、HJ2547-2016标准：表观密度≥40kg/m³，抗引燃特性（无续燃、阴燃现象：阻燃I级）；回弹率≥55%，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm；75%压缩永久变形≤3.8%，65%/25%压陷比≥2.5，拉伸强度≥120kPa；干热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失性值(P)≤30%；游离甲醛和TVOC未检出。                                                                          

	136
	净水系统
	套
	1
	550*550*1320
	
	1、内置过滤净化，五级物理反渗透净化， 
2、全自动制水，显示面板，流量不低于1T，配无塔罐1个，增加储水量。 
3、功率2000W。

	137
	水电改造
	项
	1
	
	
	1、厨房，餐厅线路改造

	138
	单、双杠
	套
	2
	1470*1360*2210mm
	
	1、符合国家相关标准

	139
	固定式篮球架
	组
	1
	国标
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	1、方管篮球架立柱180×180臂厚不低于2.5。
2、探臂100×160扁方管臂厚不低于2.5。 
3、伸臂1.8米。 
4、钢化玻璃篮球板，篮球框到地面3.05米。 
5、静电喷涂。

	140
	遮光布帘 (灰)
	m
	6
	定制
	
	1、亚麻面料，布料厚实，防紫外线，隔音垂直性好，具有良好的遮光效果， 
2、上轨为铝合金轨道。

	141
	纱帘 (白)
	m
	6
	定制
	
	1、采用仿真丝面料织制而成，质地柔而不薄，垂而不皱； 
2、上轨为铝合金轨道。

	142
	遮光卷帘 (蓝)
	m2
	29
	定制
	
	1、聚酯纤维面料，具备防晒隔热防水功能， 
2、上轨为铝合金。

	143
	遮光布帘
	m
	195
	定制
	
	1、亚麻面料，布料厚实，防紫外线，隔音垂直性好，具有良好的遮光效果， 
2、上轨为铝合金轨道。

	144
	纱帘 (白)
	m
	195
	定制
	
	1、采用仿真丝面料织制而成，质地柔而不薄，垂而不皱； 
2、上轨为铝合金轨道。

	145
	遮光卷帘 (蓝)
	m2
	53
	定制
	
	1、聚酯纤维面料，具备防晒隔热防水功能， 
2、上轨为铝合金。

	146
	遮光布帘
	m
	155
	定制
	
	1、亚麻面料，布料厚实，防紫外线，隔音垂直性好，具有良好的遮光效果， 
2、上轨为铝合金轨道。

	147
	纱帘 (白)
	m
	155
	定制
	
	1、采用仿真丝面料织制而成，质地柔而不薄，垂而不皱； 
2、上轨为铝合金轨道。

	148
	遮光卷帘 (蓝)
	m2
	98
	定制
	
	1、聚酯纤维面料，具备防晒隔热防水功能， 
2、上轨为铝合金轨道。

	149
	空气填充泵
	套
	1
	960*980*1650
	
	1 容积流量：≥680L/min ；
2 最大排气压力：≥35MPa
3 噪声：≤82.3dB(A)；
4 机组振动度：≤17.5mm/s ；
5 电机功率：11kW/380V-400V/50Hz；
6 润滑方式：油泵+飞溅润滑（油泵+飞溅润滑(油泵强制给末级泵注油，末级缸套用柱塞套）；
7 冷却方式：风冷；
8 压缩机结构：4 缸 4 级压缩；9 控制方式：带启动与停机按钮；
10 进气过滤：采用精度 10 微米的可拆式进气过滤器 ；
11 润滑油过滤：采用可拆式润滑油滤芯 ；
12 压缩空气过滤装置：采用活性碳、分子筛、二氧化碳吸附剂构成的三重过滤器；
13 空气质量：呼吸空气过滤空气质量符合 GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术
要求》 ；
14 安全阀：每级带有灵敏度、可靠的安全阀 ；
15 密封实验：空气泵充气管路、油路不应有外泄和渗漏 ；
16 自动停机装置：空气泵充气能根据操作者设定的停机压力自动控制停机 ；
17 压缩机保护装置：压缩机有润滑保护装置，在缺油状态下自动停机 ；
18 电动机保护装置：电动机有保护装置
19 连续运行试验：空气充填泵开机后应可以连续运行；
20 带 PLC 智能控制系统；
21.▲产品符合 GB/T 154872015《容积式压缩机流量测量方法》，GB/T 3853-2017 《容积式压缩机验收试验》，GB/T4980-2025 《容积式压缩机噪声的测定》，GB/T 7777-2021 《容积式压缩机机械振动测量与评价》，高压空气压缩机试验大纲。GB/T31975-2015《呼吸防
护用压缩空气技术要求》并提供国家级带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告或认证证书。

	150
	充气防爆箱
	套
	1
	1180*600*1350
	
	1、尺寸：≧1180*600*1350mm； 
2、重量：291kg；
3、防爆箱结构：防爆充气箱箱体采用双层结构，外箱主体材质为优质钢板，焊接牢固，外箱厚度5mm，中间分隔6mm，前侧厚度5mm，箱门厚度5mm,总厚度11mm。
4、充瓶数量：4工位；
5、适合6.8-12L消防气瓶和潜水气瓶安全充气；
6、泄压孔：外箱内层和箱体底部开有泄压孔；
7、开门连锁装置：开门时自动切断充气回路关门时自动打开充气回路；
8、关门自锁装置：防止充瓶时气瓶爆破门被打开；
9、气瓶托架：瓶托架采用旋转结构，并配有气弹簧，方便开关，减轻操作人员负荷；
10、充气控制面板：充气控制面板包含减压阀、充气阀及压力表、报警系统；
11、高压减压阀：设有减压阀防止气瓶超压；
12、▲提供第三方国家级检测机构出具的报告或认证进行佐证。
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第五章 合同基本条款
一、交货条件
（一）交货地点：旬邑县消防救援大队。
（二）交货期：合同签订后20个日历日完成交付。
（三）质保期：3年
（四）售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；日间1小时，夜间4小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间（质保期内）：12 小时内解决；如在12小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

二、合同价款
合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
三、款项结算
付款方式：全部货物终验合格且财政资金到位后，支付至合同总价。
四、运输

1、中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适 应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损 运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。 

2、保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。 3、货物到达采购人指定地点后，中标人应按有关技术规程和采购人要 求进行存放和保管。 

4、中标人提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政 府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

五、质量保证
1、中标人的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵； 中标人应按配置清单要求提供原装全新产品（包括零部件），对该产品实行 三包（即包修、包退、包换）。 

2、如交付品种、型号、规格不符合同约定的，由中标人负责退换，由 此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由中标人全部承担并赔偿相 应损失。 

3、如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成 的所有经济损失中标人应予赔偿。 

4、如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何事故纠纷， 由中标人全额负责赔偿。 

5、中标人在接到采购人的售后需求电话后，立即派技术人员进行相应 的检查与维修、损坏的产品如果不是人为造成的，必须免费维修或更换， 如果提供的货物存在严重的质量问题，采购人有权能提出退货。

六、验收
验收依据：
1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
2、国家相应的标准、规范。

验收方法：

1、货物到达甲方1日内，乙方派出技术人员进行验货，发生费用包括在合同总金额内。

2、经现场甲方和乙方代表共同验收，并清点备品、备件及资料，签署验收证明单据。

七、违约责任
（一）按《合同法》中的相关条款执行。
（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求投标人承担违约责任。
八、争议解决
执行本合同中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。
九、合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、合同一式四份，采购人、中标投标人各一份、旬邑县政府采购中心两份。
3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式

	注释： 
1、本章分为四部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二、四部分应按要求或给定格式选择填报。
2、第三部分响应方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。


封面格式
投标文件
正本/副本

项目名称：          
项目编号：                   
投标人：  （公章）
时　间：
目录
第一部分  资格证明文件
X
一、营业执照等主体资格证明文件
X
二、财务状况报告
X
三、社保缴纳证明
X
四、税收缴纳证明
X
五、投标人书面声明函
X
六、法定代表人授权委托书
X

七、特定资格要求
X

第二部分  符合性证明文件
X
一、投标函格式
X
二、开标一览表
X
分项报价表
X
投标人承诺书
X
四、技术/服务偏差表
X
五、合同基本条款响应
X
第三部分  响应方案
一、投标人概况
X
（一）投标人基本信息
X
（二）投标人性质
X
（三）其他
X
二、技术服务方案
X
三、参考样表
X
四、投标人认为有利于成交的其他情况说明
X
第四部分  投标文件封袋标识式样
X
第一部分  资格证明文件

投标人应按照招标文件第一章第八项所列“投标人资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。
其中，《投标人书面声明函》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效文件处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件
二、财务状况报告
三、社保缴纳证明
四、税收缴纳证明
五、投标人书面声明函

投标人书面声明函

旬邑县政府采购中心：

我方作为《项目名称 》（项目编号：）第  标段的投标投标人，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
六、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

旬邑县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名  ）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称 》（项目编号：）第     标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

授权代表姓名：________________   性别：_______________
职务：________________           电话：_______________
通讯地址：_______________        邮政编码：__________

	法定代表人身份证扫描件

（有人像面）
	授权代表
身份证扫描件

（有人像面）

	法定代表人身份证扫描件

（有国徽面）
	授权代表
身份证扫描件

（有国徽面）


投标人：名称（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
年　月　日
备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该授权委托书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。
2、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
第二部分  符合性证明文件
一、投标函格式
投标函

旬邑县政府采购中心：
我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第___标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第___标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重招标小组的评审结果。
四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。
五、我方提交的投标文件一正   副。
六、我方的投标文件在开标之日起   个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。
投标人：名称（加盖公章）
地址：
开户银行：
账号：
电话：
传真：
邮编：
电子邮箱：
日期：　　年　月　日
备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
2、除可填报项目外，对本响应函的任何修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。  
二、开标一览表
项目编号：
项目名称：
	
	内容

	招标报价
	小写：
单位：元（保留到元 ）
大写：


备注： “招标报价”为招标总价。招标报价必须包括完成本项目的全部费用。
投标人：名称（加盖公章）
分项报价表（样表）
单位：元（保留到元）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	单价
	数量
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


备注：1、本表“小计”金额应与“第一次招标报价表”中的“招标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求修改格式，进行填写。
投标人：名称（加盖公章）

三、供应商承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。投标文件正本中须装订本承诺书原件，副本是否装订原件不做要求。
（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
（执行陕财办采管[2006]21号文件）
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
投标人：名称（加盖公章）
日期：　　年　月　日

四、技术/服务偏差表
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述
或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以招标文件第四章“招标内容及采购要求”中的技术/服务要求为基本响应要求。

a满足招标文件要求的，“偏离程度”栏注明“0”。

b超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；         如果“偏离程度”、“偏离简述或相关证明材料”未填写，将视为该项指标不响应。
2、招标文件《招标内容及技术要求》中采购要求必须逐条响应，如有缺漏将视为无效响应。
投标人：名称（加盖公章）



五、合同条款响应
完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。
投标人：名称（加盖公章）

第三部分  投标方案
一、投标人性质及概况
（一）投标人基本信息
如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。
（二）投标人性质
中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。
非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。
特别提醒：投标人性质（声明函或证明文件）将随中标公告一同公布，接受社会监督。
（三）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。

中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加项目名称（项目编号：）第  标段采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：名称（加盖公章）
日　期：　　年　月　日
备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。
2、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
3、本声明函未填写项目名称、项目编号按照无效声明对待。
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称   （项目编号：）第  标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：名称（加盖公章）
日　期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
二、技术服务方案
参照招标文件第三章《评审办法及标准》各条款的要求，结合第四章《招标内容及技术要求》编制技术服务方案。

以下内容仅供参考：
技术服务方案索引
（一）实施方案：包括服务计划、管理制度、应急预案、保障措施、反馈机制；
（二）人员：包括人员、管理人员；
（三）业绩
（四）服务承诺：包括接受监督、服务承诺、人员补充、其他承诺。
三、参考样表
（一）业绩合同样表（仅供参考，可根据项目需要修改格式）
	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	数量合计（个）
	


注：

同类业绩证明文件（即合同或中标通知书复印件）。
（二）项目团队样表（仅供参考，可根据项目需要修改格式）
1、项目团队情况概述
概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。
2、项目团队人员清单

	1、项目负责人/技术负责人

	姓名
	年龄
	执业资格及证书编号
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作
业绩和经历
	当前
分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、技术人员

	姓名
	年龄
	执业资格及证书编号
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作
业绩和经历
	当前
分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作
业绩和经历
	当前
分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


投标人认为有利于本次招标的其他情况说明。

根据招标文件要求，若须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至此处，
如未按要求提供相关证明材料，将影响评分。
第四部分  投标文件封袋标识式样

致：旬邑县政府采购中心项目名称：
项目编号：
投标文件（正本/副本/开标一览表/

电子版）
（在规定的开标时间前不得启封）
投标人：       名  称        （加盖公章）
通讯地址：
邮编：
附件
验收证明

旬邑县政府采购中心：

我单位公开招标采购的                          已完成采购。经我单位验收合格，已投入使用，特此证明。

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量（单位）
	单价
	总价（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	大写:                      小写:        


验收人：

验收单位：（公章）
年   月    日

注：本单一式三份，一份政府采购中心，一份投标人，一份由验收单位留存。
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技术参数清单


序号 大类 技术参数 数量 单位


1 显示屏1 红门影院


1、★像素点间距：≤1.86mm
（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
2、单元板分辨率：≥14792 Dots
3、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、
“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
4、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功
能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造
商公章）
5、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
6、对比度≥9000：1
7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；
8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海
拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由
第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护
、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印
件，加盖制造商公章）
10、▲为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级
符合VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报
告复印件，加盖制造商公章）


14.64（7.04*2.08） m²


2 显示屏2
一楼LED
显示屏


1．★像素点间距：≤2.0mm
（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
2．单元板分辨率：≥12800 Dots
3、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、
“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
4、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功
能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造
商公章）
5、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
6、对比度≥9000：1
7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；
8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海
拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由
第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护
、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印
件，加盖制造商公章）
10、▲为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级
符合VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报
告复印件，加盖制造商公章）


21.2（5.76*3.68） m²
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3 显示屏3 指挥中心


1、★像素点间距：≤1.86mm
（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
2、单元板分辨率：≥14792 Dots
3、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、
“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
4、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功
能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造
商公章）
5、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
6、对比度≥9000：1
7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；
8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海
拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由
第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护
、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印
件，加盖制造商公章）
10、▲为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级
符合VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报
告复印件，加盖制造商公章）


14.64（7.04*2.08） m²


4 显示屏4
接警通讯
室


1、★像素点间距：≤1.86mm
（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
2、单元板分辨率：≥14792 Dots
3、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、
“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
4、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功
能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造
商公章）
5、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
6、对比度≥9000：1
7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；
8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海
拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由
第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）
9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护
、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印
件，加盖制造商公章）
10、▲为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级
符合VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报
告复印件，加盖制造商公章）


7.99（3.84*2.08） m²


5


接警警铃系
统


电铃1


1、产品名称：消防警铃
2. 工作电压：220V/50Hz+10%
3. 铃盘规格：不小于6 寸
4. 驱动结构：内置双铜线圈驱动
5. 表面处理：铃盘采用红色防锈漆涂装 
6. 背板材质：防尘绝缘背板 


30 个
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接警警铃系


统


电铃2


1、产品名称：消防警铃
2. 工作电压：220V/50Hz+10%
3. 铃盘规格：不小于10 寸
4. 驱动结构：内置双铜线圈驱动
5. 表面处理：铃盘采用红色防锈漆涂装 
6. 背板材质：防尘绝缘背板 


4 个


7 电源线


国标RVVP两芯


1、导体材质：无氧铜芯
2、规格：2*1.0型
3、绝缘材质：聚氯乙烯


1200 米


8 安装费
安装调试费、系统对接、辅材（管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶
粒、底盒、标签等）等


1 项


9


车库门联动
系统


车库门总
控制器


1、▲支持手动独立开关控制车库门（含单独、所有）；
2、支持接入接处警系统联动控制设备，做到自动开启消防门； 1 套


10 控制线
1、2对（即4芯）双绞、单支0.5mm直径的全铜电话线。
2、规格：HSYV 2×2×0.5
3、绝缘材质：聚氯乙烯


1000 米


11 辅材 管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶粒、底盒、标签等。 1 项


12 安装费
安装调试费、系统对接、辅材（管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶
粒、底盒、标签等）等


1 项


13


“智慧消防
”出警系统


IP话机


"1、四线高性能彩屏桌面话机，不小于2.8英寸彩色显示屏，不低于320 x 240像素屏幕分辨率，支持话机屏幕显示消防救援总队/支
队定制化壁纸；
2、提供不少于4个SIP账号，最多可配置33个编程键，支持本地6方及以上会议，支持U盘录音，支持录音本地上传，呼叫记录（1000 
条，本地联系人（1000 条），XML&LDAP通讯录；
3、音频编解码：Opus (NB and WB)、 G.722、iLBC、G711 (A-law and u-law)、 G.729AB；支持静音检测 (VAD) ，舒适噪音 
(CNG)，自动回声消除 (AEC)；支持听力辅助 (HAC)，全双工免提通话，支持高清宽带手柄；
4、电源适配器：5V/2A 直流输出（可选）；
5、接口规格：RJ-45 双千兆交换式自适应网口，RJ-9 手柄接口，RJ-9 耳机接口，USB Type A接口；
6、支持Web网页管理，支持话机配置、自动配置、抓包及日志导出等；支持中英文等多国语言。
7、★要求与总队配发的话务软交换接口保持统一。"


2 台
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“智慧消防
”出警系统


接警受理
终端


1) 国产品牌商用台式机；
2) ★处理器：国产x86架构，主频≥2.7GHz、核心≥8个；
3) 配套与处理器相匹配芯片组主板，主板具备故障报警装置，可帮助运维人员快速判断故障原因；
4) ▲内存配置≥16GB DDR4 2666MHz 内存，提供≥2个内存扩展槽；
5) 硬盘配置≥512GB SSD+1TB SATA 硬盘；
6) 内置DVDRW光驱；
7) 提供处理器集成显卡或独立显卡，支持VGA+HDMI视频接口；
8) 音频：集成声卡或独立声卡，≥2个前置音频接口；
9) 网卡：千兆网卡双网口；
10) I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥2个PCIe x1，≥2个M.2；
11) I/O扩展接口：≥8个USB接口且至少4个前置USB接口，≥1个串口，≥2个PS/2接口；
12) 键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；
13) 电源：≥200W电源；
14) BIOS：简体中文BIOS；
15) 机箱体积≤10L机箱；
16) ▲预装正版国产统信UOS操作系统；
17) 配套提供≥27 英寸显示器*2，不低于 1920*1080 分辨率；
18) 软件：提供办公软件wps，数科0FD,杀毒等；
19) 符合国家级GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF不低于10万小时；
20)含3年操作系统、办公软件、版式软件、杀毒软件费用


2 套


15 室外音柱


1．额定功率：≥60W
2．定压输入：110V
3．灵敏度：92dB
4．频率响应：70-16KHz
5．喇叭单元：4"低音×4+高音*1


6 个


16 壁挂音箱


功能特点：
1.室内壁挂音箱，流线型外观；
2.声音辐射角度大，采用全频设计；
3.使用于学校，酒店，宾馆，超市等；
技术参数：
1.功率（100V）：≥10W；
2.功率（70V）：≥5W；
3.最大功率：≥20W；
4.灵敏度：90dB±3dB；
5.阻抗：COM/1KΩ；
6.频率响应：130-16KHz；
7.喇叭单元：5"×1；
8.防护等级 IP×5防尘；


25 个
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“智慧消防
”出警系统


室内音箱


设备概况
▲1.音箱内置1只5寸中低音单元和1只25芯丝膜高音单元，精准二分频设计，优化频率响应及人声部分的中频表现力。声音清晰，高
音通透明亮，低频饱满富有弹性，中频圆润清晰。
2.音箱采用聚苯乙烯材料注塑一体成型，外观设计新颖，简约时尚富有美感。
3.网罩一体冲压成型，内贴声学透声网棉，有效阻止灰尘水滴损坏喇叭单元。
4.主要应用于普通教室、多媒体教室以及阶梯教室等教学场所。


设备功能
1.标称阻抗：8Ω
2.最大声压级：114dB±3dB
3.低频扬声器：5"低音×1
4.高频扬声器：25芯高音×1
5.额定功率：≥60W
6.最大功率：≥120W
7.频率范围（-10dB）：80Hz-20kHz
8.覆盖角度(-6dB）：100°（H）70°（V）
9.尺寸：≥335×186×163(mm)


2 个


18
视讯摄像


机


1、▲摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦，支持4K30, 1080p60/30, 720p60/30视频输出分辨率；支持云台和PTZ控制（须提供
生产厂家的彩页或产品手册说明）。
2、摄像机水平视角≥80°，垂直视角≥50°（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±30°；
3、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以
区分；
4、▲支持不低于1个Internet接口，可通过网口传输画面，具备可通过网口连接到设备管理平台进行管理，支持统一升级，简化IT运
维成本（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
5、支持USB2.0、USB3.0输出接口、网络输出接口、HDMI输出接口、3.5mm线性输入/输出接口（须提供生产厂家的彩页或产品手册或
背板接口图说明）。
6、支持安全锁孔，可防止设备坠落。
7、▲支持AI功能，如：自动框人像，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作（须提
供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
8、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机
安装在天花板上。
9、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。


1 台


19 功放1


功能特点：
1.2路线路输入，3路MIC输入；
2.1路MIC优先功能，2路线路紧急输出；
3.▲≥自带五分区，每分区音量独立调节；
4.可定阻定压两种输出方式；
5.报警自动切换功能；
技术参数：
1.功率：≥650W；
2.信噪比：≥85dB；
3.频响：60～17KHz；
4.输出电压：70/100V；
5.输出阻抗：2～16Ω；
6.失真率：》0.3%；
7.灵敏度：1V；


1 台
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“智慧消防
”出警系统


功放2


▲1.提供2路RCA线路输入，3路平衡麦带幻象电源输入。
2.采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、
ChangJiang(唱将)。
3.话筒音量独立可调，效果器可选，音乐音量独立可调，高中低音调节等。
4.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。
5.具备USB、蓝牙、路线、麦克风等多路音源输入。
6.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3：±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD：350mV/10KΩ,（非平衡输入）；VCD：
350mV/10KΩ,（非平衡输入）；
7.可以通过红外遥控、编码开关、按键等实现控制功能。
8.▲每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。
9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。
10.具有开关机软启动保护功能，支持压限、短路、过载、过热保护。内置48V幻象开关控制功能。


设备功能
1.▲RS485接口：1路，支持RS485通讯中控集成控制或通过RS485转串口来连接电脑配置软件。
2.面板：铝合金材质；LCD显示屏，显示各种功能及工作状态。
3.支持连接配置工具PC软件：调音师可根据现场场景对本机话筒效果器进行精细调节并下载配置到主机。
4.输出：1V±50mv/470Ω
5.供电电压：~220V 50Hz
6.整机功耗：100W（依据GB4943.1-2022测试手法在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得）
7.产品重量：3.1kg
8.话筒音调：7段参量均衡（可用配置工具软件调节）
9.音乐音调：低频±10dBat100Hz；中频：±10dBat2KHz；高频±10dBat10KHz：
10.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1%
11.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC
12.通讯：RS485通讯中控集成控制能
13.话筒效果器可配置：7段参量均衡器、动态扩展器、压缩器、混响器、延时器、干湿声、相位调节、数字移频啸叫抑制器等音频处
理功能。
14.保护：过载、过压、短路、欠压保护
15.指示灯：电源，输出电平
16.产品尺寸(W×L×H)：209×484×44mm
17.额定输出功率：2×150W@4R；2×95W@8R
18.频率响应：DVD,VCD：20Hz（±3dB）--20KHz（±3dB）；Mic：50Hz（±3dB）--16KHz（±3dB）
19.信噪比：Mic：≥85dB；音乐：≥85dB


1 台
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“智慧消防
”出警系统


无线话筒
（一拖四
无线话
筒）


▲采用14mm镀金振膜，强指向性设计，方杆，有效拾音距离≥40cm 具备防喷爆、内置防风罩结构


发射机
1.工作频段：610-670MHz
2.调制方式：宽带FM
3.可调信道：50个
4.信道间隔：300kHz
5.频率稳定度：±0.005%
6.动态范围：100dB
7.频偏：±45kHz
8.音频响应：60Hz-16kHz(±3dB)
9.信噪比：＞95dB
10.失真度：≤0.5%
11.工作距离：80米（理想环境）
接收机
1.载波频率：610-670MHz
2.适配器输入：AC110V-230V 50Hz/60Hz
3.直流输入：DC12-15V 1500mA
4.功耗：13W
5.信噪比：≥95dB
6.失真度：＜0.5%
7.频率响应：60Hz-16kHz


1 套


22 打印机


1、 ★国产激光打印机；
2、支持复印，扫描；
3、分辨率（dpi），600×600DPI；
4、支持网络打印，无线直连；
5、▲纸盒容量≥250页，支持不休眠；


1 台


23
联动控制


器


1、用于联动控制，可控制声、光、电等设备，消防站调派单到达时进行声、光联动提示。
2、支持当系统故障时声、光告警，并预留其他设备接口用于其他自定义联动设备控制。
3、▲需包含不包含16通道控制盒×1、电源线×1、串口线×1、外部设备接口（接口参数：AC≤250V/3A，DC≤30V/3A）。
4、支持网口或串口的方式进行联动控制信号传输，实现对警铃、警灯、车库门的开关量自动控制。
5、 ★要求与总队配发的话务软交换接口保持统一，且做过兼容测试。


1 套


24 交换机


1. 基本规格要求：
  采用标准机架式安装设计；电源规格：AC 220V±10%；平均无故障工作时间（MTBF）不低于10万小时
2. 端口配置要求：
 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口数量不少于24个
所有端口应支持自动协商和自动MDI/MDI-X功能
3. 性能与功能要求：
 交换容量不低于32Gbps；包转发率不低于23.8Mpps；支持存储转发交换方式；MAC地址表容量不低于8K
4. 管理与维护：
支持端口状态指示和系统状态指示；支持环路检测和广播风暴抑制
5. 安全要求：
应符合国家网络安全相关标准；支持端口安全特性；支持802.1X认证功能


1 台
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“智慧消防
”出警系统


定时播放
器


机器内存：内置8G内存
支持音频格式：MP3、WMA
收音方式：FM  88mhz--108mhz
定时编辑方式：电脑/主机菜单
输出：LINE 500mV Unbalanced 
信噪比：≥80dB
整机失真度：<0.1%(1KHz)
频率响应：50Hz-20KHz±3dB
分区输出：2入6出（最大容量3500W）
外控电源：2路 -220V/50Hz(MAX1600W)
消防报警：短路报警
机身尺寸：440X330X85mm


1 台


26 机柜


1、 机柜高度：≥2000mm（2米），符合GB/T 3047.2标准机柜尺寸规范
 2、 机柜规格：标准19英寸，适配各类网络设备、服务器安装，兼容行业通用设备尺寸
 3、 材质工艺：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm（立柱≥1.5mm），表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，防腐蚀、防刮擦，符合招
投标设备材质标准
4、内部承重：配备可调节安装托盘，单托盘承重≥50kg，整体机柜承重≥300kg，保障设备安装安全


1 台


27
时序电源
（8路）


功能特点
1.设备采用标准1U机箱设计。
2.8通道电源时序打开/关闭。
3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受
控状态。
4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。
6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。
7.输出连接器：多用途电源插座。
8.USB输出接口，可以接LED灯。
技术参数
1.额定输出电压：AC~220V50Hz
2.额定输出电流：≥30A
3.可控制电源：≥8路
4.每路动作延时时间：1秒
5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A
6.单路额定输出电源：≥10A


2 个


28 视频矩阵


1.▲具备≥8路HDMI输入接口，具备≥8路HDMI输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz；
2.支持视频无缝切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态；
3.输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用；
4.具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有ESD静电保护功能；
5.▲具备≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口以及≥1路网络接口，支持通过RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有
实体按键控制，并支持红外遥控控制；
6.具备EDID管理功能。


1 台
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“智慧消防
”出警系统


显示系统


1、刷屏率：不小于288；


2、  CPU架构：不小于四核A73 ；


3、存储内存：不小于128G；


4、WIFI频段：2.4G&5G；
5、背光方式直下式/DLED；


6、运行内存/RAM 不小于 4GB；


7、屏占比 ≥97%；


8、USB接口数  不少2个，HDMI2.1接口数  ≥3个；
9、个屏幕分辨率   超高清4K；屏幕尺寸  不小于98寸 


1 台


30
显示器移
动支架


1、冷轧钢板；


2、一体视听托盘


3、电动电视支架商用视频会议推车可移动电视落地挂架一体机支架；
1 个


31
技术服务
费（系统
集成费）


联动控制器（警灯、警铃、车库门）接警终端软件、网络等联合调试 1 项


32 音频线


国标RVVP两芯


1、导体材质：无氧铜芯
2、规格：2*1.0型
3、绝缘材质：聚氯乙烯


1200 米


33 辅材 一分二莲花线，网线，尾纤、HDMI线等连接线及施工辅材（胶带，线管，线槽，钉子等） 1 项


34 安装费


现场勘测、点位规划、系统方案深化；
设备安装指导、线路敷设对接；
音视频信号调试、设备互联互通联调；
系统整体试运行、操作培训及竣工交付


1 项
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视频会议


视频会议
会议室终


端


1、▲支持多会议平台切换能力， 包含自有会议系统平台、腾讯rooms、钉钉会议平台、 H.323/SIP平台等， 切换时设备无需重启
(须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章)；
2、采用国产自主的芯片/模块/模组，以及国产自主的元器件(须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章)。
3、支持H.265、H.264SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+、多种国际通用视频编解码协议。支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C
等音频编解码协议。
4、支持H.323、SIP国际标准通信协议，支持H.235、SRTP加密，保证会议安全（须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公
章）。
5、终端支持HDMI与USB-C接口以有线方式输入辅流，支持通过无线网络方式（2.4GHz&5GHz频段）输入辅流（须提供第三方权威机构
检测报告证明，加盖原厂公章）。
6、视频会议主流最大支持4k@30fps或1080P30fps，辅流最大支持4k@15fps或1080P30fps（须提供第三方权威机构检测报告证明，加
盖原厂公章）。
7、支持三屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容（须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
8、具备先进的网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包；在网络出现80%丢包情况下，音频正常通话， 能够理解语句含义（须提供第三
方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
9、支持至少2路HDMI输入、3路USB输入、3路HDMI输出接口；至少支持1组3.5mm线性输入、输出接口； 
10、支持通过有线或无线配件连接终端的方式实现USB外设模式，将终端外接的音视频配件作为PC的外设使用，令PC可以使用终端的
音视频能力，方便用户个人电脑接入社会化云会议平台的会议室使用场景（须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）
11、支持双网口配置：支持两个有线网口不同的网络配置，包含LLDP、VLAN、端口连接速率、MTU等，支持会议软件APP指定网络通
道；（须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）


3 台


36
视讯摄像


机


1、▲摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦，支持4K30, 1080p60/30, 720p60/30视频输出分辨率；支持云台和PTZ控制（须提供
生产厂家的彩页或产品手册说明）。
2、摄像机水平视角≥80°，垂直视角≥50°（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±30°；
3、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以
区分；
4、▲支持不低于1个Internet接口，可通过网口传输画面，具备可通过网口连接到设备管理平台进行管理，支持统一升级，简化IT运
维成本（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
5、支持USB2.0、USB3.0输出接口、网络输出接口、HDMI输出接口、3.5mm线性输入/输出接口（须提供生产厂家的彩页或产品手册或
背板接口图说明）。
6、支持安全锁孔，可防止设备坠落。
7、▲支持AI功能，如：自动框人像，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作（须提
供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
8、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机
安装在天花板上。
9、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。


4 台


37
全向麦克


风


内置不少于3麦阵列
不小于6米麦克风拾音半径，360度全向拾音
支持PoE供电
▲支持星型连接
通过标准网口传输信号，为方便后期维护，麦克风不使用专用线缆。


2 台


38
有线传屏


器


有线辅流传屏器;支持通过网线传输高清4K,1080P信号；
 硬件编码投屏;
 支持4k无线投屏; 2 台
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视频会议


一体化智
能终端


1、▲终端设备必须为CNAS或CMA认证实验室认证过的一体式会议室终端
原生支持多会议Rooms平台（Rooms平台不是PC或智能手机下载的常规个人应用软件），包含H.323/SIP、腾讯会议、飞书会议、Zoom 
Rooms、设备模式等平台，各会议平台之间切换时设备无需重启
2、采用编解码器、摄像机、麦克风、扬声器四合一设计
3、采用嵌入式操作系统，非Windows系统
4、非OEM，国产自主的芯片/模块/模组:音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、电源模块等
5、支持H.265，H.264 High profile，H.264 SVC, H.264多种国际通用视频编解码协议；最大编码分辨率不低于4K30帧
4K 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 2Mb/s
6、摄像机参数：
1/2.8英寸800万像素CMOS 
支持不小于4倍数字变焦
对角线视角最大可达到120°
摄像机镜头前有全自动隐私保护盖，摄像机关闭时，镜头盖自动关闭
摄像机带电子云台，支持PTZ遥控（PTZ遥控：Pan/Tilt/Zoom的简写，代表云台全方位（左右/上下）移动及镜头变倍、变焦控制）
摄像机分辨率可达3840*2160P（4K UHD）
7、单个终端含8个MEMS麦克风阵列
音源距离6米，拾音范围水平方向180°拾音正常
8、自动框人像：支持智能识别镜头前的所有人物，并实时输出所有识别出的人像画面
9、语音追踪：支持实时自动追踪镜头前的发言者，并实时输出对应画面；小视角：支持将当前画面内容缩小区域显示
多分屏：支持多人会议中，将会议中的人物画面单独截取显示，实现多分屏人物效果


2 台


40
摄像机吊
装支架


1、高度调节:通过电动控制，可以轻松调整摄像机/投影仪的高度，满足不同场景下的拍摄需求。
2、隐藏式设计:许多电动升降支架采用隐藏式设计，不使用时可以将摄像机/投影仪隐藏起来，管内走线，既美观又安全，安装也便
捷。
3、多种控制方式:支持无线遥控、RS485中控等多种控制方式，方便用户根据实际需求选择。


1 台


41
一拖四无
线麦克风


▲采用14mm镀金振膜，强指向性设计，方杆，有效拾音距离≥40cm 具备防喷爆、内置防风罩结构


发射机
1.工作频段：610-670MHz
2.调制方式：宽带FM
3.可调信道：50个
4.信道间隔：300kHz
5.频率稳定度：±0.005%
6.动态范围：100dB
7.频偏：±45kHz
8.音频响应：60Hz-16kHz(±3dB)
9.信噪比：＞95dB
10.失真度：≤0.5%
11.工作距离：80米（理想环境）
接收机
1.载波频率：610-670MHz
2.适配器输入：AC110V-230V 50Hz/60Hz
3.直流输入：DC12-15V 1500mA
4.功耗：13W
5.信噪比：≥95dB
6.失真度：＜0.5%
7.频率响应：60Hz-16kHz


2 套
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视频会议


视频矩阵


1.▲具备≥8路HDMI输入接口，具备≥8路HDMI输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz；
2.支持视频无缝切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态；
3.输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用；
4.具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有ESD静电保护功能；
5.▲具备≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口以及≥1路网络接口，支持通过RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有
实体按键控制，并支持红外遥控控制；
6.具备EDID管理功能。


1 台


43
音频处理


器


1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、
≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显
示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡
器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、
ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带
宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程
陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告
作为该技术参数证明材料）
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
▲5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图
佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、
功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配
置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的
检测报告作为该技术参数证明材料）
8.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
▲9.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声
系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥
40dB）。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）


1 台


44
反馈抑制
器


▲1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，
可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有
CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
▲4.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋
钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供
设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
5设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平
。
6.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
▲8.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器
、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传
配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或
CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）


1 台
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视频会议


调音台


1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。
2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.▲内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果


1 台


46 音箱功放


1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。


2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。


3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。


4.▲内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。


6.▲.输出功率:立体声8Ω ：200W×2；立体声4Ω：400W×2；桥接16Ω：400W ；桥接8Ω：750W 。


2 台


47 音箱


1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.▲额定150W；最大300W
4.灵敏度≥96dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥8"低音×1


4 台


48
时序电源
（8路）


1.▲支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处


于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。


2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。


3.▲单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。


2 个


49 机柜


 1、 机柜高度：2000mm（2米），符合GB/T 3047.2标准机柜尺寸规范


 2、 机柜规格：标准19英寸，适配各类网络设备、服务器安装，兼容行业通用设备尺寸


 3、 材质工艺：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm（立柱≥1.5mm），表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，防腐蚀、防刮擦，符合招投标设备材质
标准


4、内部承重：配备可调节安装托盘，单托盘承重≥50kg，整体机柜承重≥300kg，保障设备安装安全


1 个


50 显示器


1、刷屏率：不小于288；


2、  CPU架构：不小于四核A73 ；


3、存储内存：不小于128G；


4、WIFI频段：2.4G&5G；
5、背光方式直下式/DLED；


6、运行内存/RAM 不小于 4GB；


7、屏占比 ≥97%；


8、USB接口数  不少2个，HDMI2.1接口数  ≥3个；
9、个屏幕分辨率   超高清4K；屏幕尺寸  不小于98寸 


2 台


51
显示器移
动支架


1、冷轧钢板；


2、一体视听托盘


3、电动电视支架商用视频会议推车可移动电视落地挂架一体机支架；
1 个
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视频会议


线材辅材 HDMI线、尾纤、熔纤费、音箱线、其他音频连接线等 1 项


53 光缆


单模4芯光缆
衰减≤0.36 dB/km≤0.36 dB/km1550nm 
衰减≤0.22 dB/km≤0.22 dB/km
光缆结构层绞式 + 中心加强件 + 铝带铠装层绞式 + 中心加强件 + 钢带铠装护套PE 黑色聚乙烯护套PE 黑色聚乙烯护套标


400 米


54
光纤收发


器


传输速率10/100/1000Mbps 
自适应，全双工 / 半双工
光纤类型单模单纤（WDM）
传输距离≥3km
光接口SC 单工波长发送：1550nm；接收：1310nm
电接口1×RJ45（千兆电口）
网线类型CAT5e 及以上
交换性能交换容量：4Gbps；包转发率：3Mpps；MAC 表：2K；缓存：512Kbit；转发时延：＜100μs
供电方式外置电源适配器


4 对


55 交换机


1. 基本规格要求：
  采用标准机架式安装设计；电源规格：AC 220V±10%；平均无故障工作时间（MTBF）不低于10万小时
2. 端口配置要求：
 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口数量不少于24个
所有端口应支持自动协商和自动MDI/MDI-X功能
3. 性能与功能要求：
 交换容量不低于32Gbps；包转发率不低于23.8Mpps；支持存储转发交换方式；MAC地址表容量不低于8K
4. 管理与维护：
支持端口状态指示和系统状态指示；支持环路检测和广播风暴抑制
5. 安全要求：
应符合国家网络安全相关标准；支持端口安全特性；支持802.1X认证功能


1 台


56
系统集成


费


包含会议大屏、会议终端、专业音响及配套音视频线路、控制信号的全系统一体化集成服务：包含
现场勘测、点位规划、系统方案深化；
设备安装指导、线路敷设对接；
音视频信号调试、设备互联互通联调；
系统整体试运行、操作培训及竣工交付


1 项
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一短三快接
警系统


三警情主
机


1、RJ45网口、10/100Mbps；传输速率：＜10ms；
▲2、双网口设计，支持两个独立网络通讯传输工作；
3、具备三种警情+警情级别播报（报警内容自定义编辑，中文显示）；
▲4、支持五种警情级别推送功能，带时钟显示，可自定义白天/晚上不同出警时
限；


▲5、无需依托电脑，自带自检终端设备通讯，异常自动故障报警提醒；


6、一键报警35/45/60秒倒计时自动复位（具体需要倒计时时钟可自定义）；
▲7、内嵌有液晶屏显示，当有警情触发时，自动亮屏显示内容；
8、带有DC12V信号输出，可用于输出接入关联其他设备；
9、支持测试响警，测试设备通讯状态（单独一种声音播报）
10、提供RS485端口，提供支持消防派单软件对接通讯服务；
11、工作电压：DC12V 另配有220v适配器
12、产品尺寸：不大于210*120*30mm


1 台


58


三警情倒
计时联动
终端（显
时版）


1、RJ45网口、10/100Mbps；传输速率：＜10ms；
2、TCP/UDP、IP、ARP、ICMP、IPV4网络协议通讯；支持静态IP/DHCP；
3、具备接收局域网内各类报警信号，配备LED爆闪红灯/黄灯/蓝灯，根据警情不同，自动解析爆闪对应警情闪灯；
▲4、内置智慧声音组，自动解析警情，提供男声女声切换播报。
5、警情类型根据铃声长短不同可区分；
6、警情类型+级别语音播报（支持男声女声切换）
7、倒计时播报提醒，播报内容可自定义更改录入；
▲8、倒计时35/45/60秒自动响应切换，智能解析白天或晚上不同出警时效；
▲9、带时钟显示，当有警情出动时，自动切换为倒计时显示；
10、带有开关量信号输出，可用于输出接入关联其他设备；
11、提供RS485端口，支持产品二次开发，报警技术深度应用；
12、工作电压：AC220V 3A
13、产品尺寸：不大于700*70*320mm


4 台


59
三警情接
警终端


1、RJ45网口、10/100Mbps；传输速率：＜10ms；
2、TCP/UDP、IP、ARP、ICMP、IPV4网络协议通讯；支持静态IP/DHCP；
3、具备接收局域网内各类报警信号，配备LED爆闪红灯/黄灯/蓝灯，根据警情不
同，自动解析爆闪对应警情闪灯；
4、内置智慧声音组，自动解析警情，提供男声女声切换播报。
▲5、警情类型根据铃声长短不同可区分；
6、警情类型+级别语音播报（支持男声女声切换）
7、倒计时播报提醒，播报内容可自定义更改录入；
▲8、倒计时35/45/60秒自动响应切换，智能解析白天或晚上不同出警时效；
9、带有开关量信号输出，可用于输出接入关联其他设备；
10、提供RS485端口，支持产品二次开发，报警技术深度应用；
11、工作电压：AC220V 3A
12、产品尺寸：不大于610*60*180mm


4 套


60
5口交换


机
每个端口可提供上限2000Mbps的双向传输速率，能够支撑千兆后组网，提供更高的宽带处理能力。 4 个


61 网线 国标六类 900 米


第 15 页，共 20 页







62


一短三快接
警系统


电源线


国标RVVP两芯


1、导体材质：无氧铜芯
2、规格：2*1.0型
3、绝缘材质：聚氯乙烯


800 米


63 辅材 管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶粒、底盒、标签等。 1 批


64 安装费


现场勘测、点位规划、系统方案深化；
设备安装指导、线路敷设对接；
音视频信号调试、设备互联互通联调；
系统整体试运行、操作培训及竣工交付


1 项


65


消防智慧管
理系统


智能访客
机


 1、处理器四核，64位RAM处理器
2、存储内存 ：≥1G
3、ROM：≥8G
4、LCD ≥ 15.6" HD，1280×800 ，IPS，触摸屏
5、摄像头红外摄像头、彩色摄像头，2M，1/2.7寸CMOS
6、WiFiIEEE 802.11b/g/n，2.4GHz
7、蓝牙Bluetooth4.0+LE
8、读卡器内置身份证读卡器
9、活体识别支持
10、识别距离0.5米
11、接口：RJ45 网口
12、支持与人脸识别设备信息联动


1 台
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消防智慧管
理系统


人脸识别
酒精检测


仪


1、显示：≥8寸IPS电容触摸屏
2、系统：≥Android7.1
3、运行内存：≥2G
4、内置存储：≥8G
5、处理器：CPU超强四核Cortex-A55 
6、主频：2.0GHz RK3568
7、分辨率：≥800*1280
8、相机：1080P，支持宽动态，自动补光降低环，境光污染支持
9、面部识别距离:0.3‐2
10、识别率:≥99%
11、人脸识别功能：支持，双目动态摄像头，支持室内外逆光、暗光等各种复杂环境；活体检测防作弊；
12、网络通信：支持WIFI、4G（可选）、以太网；
13、酒精测量模式：非接触酒精检测吹气模式，内置高精度酒精电池感应器，检测数据实时上传；
14、酒精测量范围：0.000mg/L~2.000mg/L；
15、酒精检测精度误差：0~0.040mg/L；
16、工作环境温度：10℃ to 30℃（超环温条件下 使用会影响精度，慎重使用）
17、测温范围：10℃-42℃
18、测温距离：0.3-0.8米
19、测温误差：≤0.3℃
20、测温精度：0.1℃
21、语音播报：支持语音播报提示。
22、电源输入：DC12V 3A （电源适配器支持：100V~240V）
23、报警与提示：检测异常自动语音播报，文字显示
24、本地人脸库：≥4万
25、具备下发单位名称和单位log呈现功能，酒检全过程检测对比同一人功能
26、支持人脸自动下发，满足实名制抽检功能要求。


3 台


67
人脸识别
设备门禁


机


1、显示：8寸IPS电容触摸屏
2、系统：Android7.1
3、运行内存：≥2G
4、内置存储：≥8G
5、处理器：CPU超强四核Cortex-A55 
6、主频：≥2.0GHz RK3568
7、分辨率：800*1280
8、相机：1080P，支持宽动态，自动补光降低环，境光污染支持
9、面部识别距离:0.3‐2
10、识别率:≥99%
11、人脸识别功能：支持，双目动态摄像头，支持室内外逆光、暗光等各种复杂环境；活体检测防作弊；
12、网络通信：支持WIFI、4G（可选）、以太网
13、本地人脸库：≥4万
14、支持人脸机管理和人员进出授权管理，可以统计进出人员的记录


2 台


68
人脸电动
玻璃门


1、定制框架
2、伺服电机
3、≥12毫米普白钢化玻璃
4、3.6米*2.8米
5、无框玻璃门


1 套
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消防智慧管
理系统


人脸识别
考勤门禁


系统


1、考勤管理；
2、门禁管理；
3、人员管理；
4、数据查询；
5、访客管理


1 套


70
系统服务


器
酷睿13代i7-13645HX 16G内存 512GB SSD 23.8英寸 1 台


71
8口交换


机
每个端口可提供上限2000Mbps的双向传输速率，能够支撑千兆后组网，提供更高的宽带处理能力。 1 台


72
安装调测


费


现场勘测、点位规划、系统方案深化；
设备安装指导、线路敷设对接；
音视频信号调试、设备互联互通联调；
系统整体试运行、操作培训及竣工交付


1 批


73


机要室保密
系统


保密打印
机


1、基本要求：A4幅面，黑白激光一体机，支持USB/RJ45接口；
2、▲功能要求：支持黑白打印/复印,/灰度/黑白扫描；
3、支持自动双面打印、网络/USB打印、支持PC端打印状态监控/作业管理/配置管理。
4、支持自动进稿器（ADF）及稿台（FB）扫描/复印，支持证件复印、逐份复印等功能；
5、安全增强功能要求：支持设备启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清
除，数据存储与流向管控，打印日志记录；
6、性能要求：打印速度≥30页/分钟；打印准备时间≤4.1秒；首页打印时间≤5.1秒；
7、标配纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≥10页；
其他要求：※鼓粉分离耗材模式；标配墨粉≥3000页。
★适配涉密专用计算机；


1 台
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机要室保密
系统


保密电脑
（含保密
系统）


电脑参数
1.★处理器：采用国产X86架构处理器，≥8核，主频≥2.7GHz。
2.内存：≥16GB 2666MHz DDR4内存，最大支持扩展到32G内存.
3.显卡 ：集成显卡， 接口VGA+HDMI
4.、▲硬盘： 容量≥512G  M.2 NVME固态硬盘，≥1T SATA 机械硬盘。
5.IO接口 ：总USB数量≥8个（其中USB3.0数量≥4个），1个COM口，1个千兆以太网接口；双路显示输出接口，前后音频接口各一组
6.   网口：≥1个10/100M/1000M 自适应以太网；随机提供同品牌网络防雷模块，提供检测报告（需提供相关证明材料复印件并加盖
公章）
7.电源：≥200 W高效电源
8.光驱：DVD刻录光驱
9.机箱：体积≥15L微塔式机箱，M-ATX立式防尘机箱，；易用性:免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护，机箱侧面板支持防尘
网，箱前面板自带防尘网设计，网络故障指示灯；
10.   与主机同品牌，显示屏尺寸≥23.8 英寸，显示屏刷新率≥100 Hz，显示屏响应时间≤8ms，分辨率 1920×1080，标配 
VGA+HDMI 视频接口，支持低蓝光（提供相关证明材料）。
11.  键盘、USB 有线光电抗菌键盘及鼠标，键盘具备 IPX7 级及以上防水功能（需提供相关证明材料复印件并加盖公章）。
12.软件:含国产操作系 ，版式软件 流式软件。
13.售后服务：整机提供3年免费原厂质保。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函。 要求提供所投产品原厂400免费技术支持电
话；厂家的售后服务经过CCCS钻石五星认证，提供证书扫描件； 投标电脑品牌在当地设有专业维修站（提供售后服务网点清单并加
盖公章）。
14.  产品安全可靠性 :具有产品可靠性检验证书，MTBF不小于100万小时（提供第三方检验证书及报告复印件并加盖公章）
15.产品认证 :所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书（节能产品、环境标志产品型号可在中国政府采购网查
询到）；
16.提供设备合法来源渠道证明材料(包括但不限于制造商授权销售合同、代理协议和售后服务承诺等)并加盖公章。）
17. 软件：提供办公软件wps，数科0FD激活1年版
4.★保密系统
1，安全保密套件
2，打印刻录监控与审计系统
3，微机视频保护器
4，产品提供相应国保测证书
★红黑电源
>50Db(150KHz-30MHz)电压:220V士50HZ电流:10A尺寸:240mm*100mm*45mm孔数:4子


1 台


75
计算机终
端保密检
查系统


终端基本情况、文件内容、使用痕迹、系统安全众系统配置等进行全方位检查 1 套


76 防火墙


性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，并发连接数≥200W，HTTP新建连接数
≥4.5W。
硬件参数：规格：1U，内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6。
1、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式
2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性
3、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议
4、产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间
5、▲产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行
、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明）
6、产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查
询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明）
7、▲产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库不低于128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证
明）


1 台
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机要室保密
系统


交换机


1. 基本规格要求：
  采用标准机架式安装设计；电源规格：AC 220V±10%；平均无故障工作时间（MTBF）不低于10万小时
2. 端口配置要求：
 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口数量不少于24个
所有端口应支持自动协商和自动MDI/MDI-X功能
3. 性能与功能要求：
 交换容量不低于32Gbps；包转发率不低于23.8Mpps；支持存储转发交换方式；MAC地址表容量不低于8K
4. 管理与维护：
支持端口状态指示和系统状态指示；支持环路检测和广播风暴抑制
5. 安全要求：
应符合国家网络安全相关标准；支持端口安全特性；支持802.1X认证功能


1 台


78 保密柜


1、双用户双重身份开锁电子保密柜密码柜档案柜钢制办公柜保密文件柜铁皮柜
1、保险柜开门方式:单开门开锁方式:
2、密码解锁报警功能:蜂鸣器报警
3、产品材质:精选冷轧钢板 一体铸造
4、其他颜色分类:白
5、支持不小于四种开锁模式  单指纹、单密码、指纹+密码、双指纹合开
6、配置：不小于活动层板*2活动机械抽*1
7、尺寸:不小于H1800*W900*D430mm


1 个


79 防盗门


1、防盗级别4级  含门套
2、材质：冷轧镀锌钢板+全水发泡环保填充
3、锁具：至少包含天锁、地锁、副锁
4、规格尺寸：不小于1480*2050  
5、包含旧门拆除和新门安装


1 套


80
不锈钢防


盗窗


1、不锈钢设计
2、免焊
3、支持现场定制
4、1170*1460


1 套
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