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一、项目采购内容及技术要求

	序号
	标的物
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	智慧黑板（核心产品）
	一、整体设计
1、设备外壳材质为全金属，外观采用三拼接平面一体化设计，其整体尺寸不小于86寸。
2、整机支持进行40点或以上触控及书写划线。
★3、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
4、整机视网膜蓝光危害需符合需符合GB40070-2021教学多媒体产品显示技术要求，满足蓝光危害RG0级别。
▲5、整机具备高级音效设置功能，可对左右声道的平衡进行调节；具备AI环绕声功能，支持三档强弱调节。
6、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，能自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
▲7、整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
8、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音距离≥10m。
9、侧置接口至少包含2个HDMI接口、1个RS232接口、1个USB接口用于输入；1个音频输出接口、1个触控USB输出接口用于输出；前置输入接口至少包含1个Type-C接口和2个普通USB接口。
▲10、整机内置非独立摄像头，摄像头数量≥1个，可拍摄≥5000万像素数的照片。支持人脸识别进行登录账号。
▲11、整机设备内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率≥84W。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.65。符合国标GB/T45657-2025（信息化教学环境视听技术要求）中交互型教室扩声系统的声学特性指标要求。
12、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
▲13、整机屏幕中心亮度观看可视角水平≥120°，垂直可视角≥60°，需符合GB40070-2021关于亮度可视角要求。
14、整机白场画面下亮度均匀性≥85%。需符合GB40070-2021关于亮度均匀性（电视视频显示系统）要求。
▲15、整机需满足国标GB/T45657-2025（信息化教学环境视听技术要求）中视觉健康舒适度指标≤2的要求，以保障师生用眼安全。
二、整机功能
16、整机具备系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
17、整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音。
18、整机全通道侧边栏快捷菜单至少包含批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表等工具。
19、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
20、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容。
21、整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
22、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；
23、整机内置文件传输应用，支持通过扫码、wifi等方式实现文件传输功能。
24、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
25、整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
26、整机内置AI智能体，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互。
三、OPS模块
27、采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
★28、CPU采用国产自主可控芯片；主频≥2.8Ghz，核心数≥8核心，三级缓存≥16M
29、内存：8 GBDDR4笔记本内存或以上配置。
30、硬盘：256GBSSD固态硬盘或以上配置。
▲31、采用独立显卡，显存≥2G
32、预装正版国产操作系统。
4、 教学白板软件
33、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少15种学科工具，可一键插入课件。
34、具备交互表格功能，课件可插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，可合并单元格。表格支持输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高。表格通过表格首行首列交接处的按键可一键增加行列。
35、支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。
36、支持给课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页。
37、提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形，以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形。特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量不少于40种，可直接插入课件供教师使用。
38、支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端(包含windows、Macos、iOS、安卓、麒麟桌面操作系统)进行二次编辑。
39、支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可编辑填空题、题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误。系统提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
40、内置不少于70个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。
41、支持插入文本框输入文本。支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷复制。预置不少于15种艺术字效果，用来调用美化课件。
42、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动课件。支持单份导入的导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
43、内置图片处理功能，无需借助图片处理软件，可对课件内的图片进行抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边。内置图片裁切功能，无需调用截图工具，可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。
44、提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画。可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。
45、能够为教师提供1TB的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。
46、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师个人云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。
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	2
	视频展台
	▲47、采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；
48、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
49、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择。
50、展示托板正上方具备LED补光灯。
51、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。
52、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因。
53、支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
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	3
	音箱/麦克风
	一、音箱
54、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
55、输出额定功率≥2x15W。
56、音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
57、信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
58、全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
59、THD+N≤1%。
60、声频响110Hz-16kHz。
61、距离音箱10米处声压级≥75dB。
62、具备≥1路电源开关、1路LINEIN、1路USB接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
二、麦克风
63、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
64、采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。
65、用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。
66、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。
67、电续航时间≥5小时。
68、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。
▲69、以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
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	4
	台式电脑
	★70、CPU规格：采用国产处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，典型功耗≤70W，CPU通过中国信息安全测评中心测评认定；
★71、内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB；
▲72、存储设备规格：固态盘数量：1；固态存储容量≥512G；机械硬盘数量：1；机械硬盘总容量≥1TB；机械硬盘转速：5400；机械硬盘形态：3.5英寸；固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或mSATA 等标准的插卡形态； 
▲73、显卡规格：≥2G独显；显存位宽≥64bit，至少支持VGA、HDMI2种显示接口，并与显示器接口相匹配；
▲74、显示设备规格：显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，显示屏刷新率≥100Hz，显示屏色域≥99%  sRGB，显示屏响应时间≤5ms，显示屏亮度≥300 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥1000：1，显示器分辨率≥1920*1080，接口：VGA、HDMI；
75、外设规格：鼠标数量≥1 个；键盘数量≥1 个；键盘按键数目：104 键；键盘连接方式：有线；
有线键盘连接线：1.5 米；鼠标连接方式：有线；有线鼠标连接线：1.5 米； 
76、网络设备规格：≥1个千兆自适应有线网卡；
77、机箱体积≥15L；所投产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应≤4.5  Bel；
78、其他内置接口：USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个，≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口；
79、主板扩展槽：≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1；
80、集成声卡，支持5.1声道；
81、≥200W电源；
82、预装正版国产安可操作系统；
▲83、保修期限 （年）：免费服务周期（含换件和维修）≥3年。 要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；
▲84、整机可靠性要求：具有产品可靠性检验证书，MTBF≥100万小时（提供第三方检验证书及报告）；
▲85、产品认证：所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书；
86、安全管控：BIOS支持USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB单接口开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB单口切换禁止访问模式/只读模式。
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	5
	笔记本电脑
	★87、CPU：国产处理器，核心数≥8，主频≥2.8GHz，CPU通过中国信息安全测评中心测评认定；
★88、内存：配置≥16G DDR4 3200MT/s内存，双内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
▲89、硬盘：配置≥512G M.2 NVMe固态硬盘；
90、显卡要求：集成或独立显卡，支持HDMI视频输出；
▲91、屏幕规格：配置14寸IPS屏幕，分辨率≥1920*1200，色域≥100%sRGB，对比度≥1500：1，屏幕：像素密度≥161像素/英寸，屏幕响应时间≤25ms，亮度不低于300尼特；
92、网络：≥集成1个RJ45自适应1000M以太网卡，无线：≥WIFI6无线网卡，蓝牙：支持BT5.2；
93、摄像头：配置≥200万1080P摄像头，具备物理遮挡功能；
94、拓展接口要求：≥3个Type-C（其中≥1个支持PD快充与视频输出），≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI视频输出接口，≥1个3.5mm音频接口（麦克风+耳机二合一），接口齐全，满足多外设接驳需求；
95、电源：配≥70Wh大容量锂电池，支持PD快充，续航≥4小时；搭配≥65W Type-c充电器；
96、隐私开关：支持一键关闭摄像头、Wifi、Mic功能，指纹开机二合一按键；
97、整机重量（不含适配器）≤1.4KG，最大厚度（不含脚垫）≤16.8mm；
98、操作系统要求：预装正版国产安可操作系统；
▲99、免费服务周期（含换件和维修）≥3年， 要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；
▲100、整机可靠性要求：具有产品可靠性检验证书，MTBF≥50万小时（提供第三方检验证书及报告）；
▲101、产品认证：所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书；
102、安全管控：BIOS支持USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB单接口开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB单口切换禁止访问模式/只读模式。
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	打印一体机
	★103、产品类型：黑白激光多功能一体机；
104、涵盖功能：打印/复印/扫描，最大处理幅面：A4；
▲105、打印功能：黑白打印速度≥22ppm，打印分辨率≥1200×1200dpi，首页打印时间≤8.5秒；
106、复印功能：复印速度≥20cpm，复印分辨率≥1200×1200dpi，连续复印	1-99页；
107、扫描功能：扫描控制器	标准配置，扫描类型  平板式，介质类型	普通纸，牛皮纸，档案封皮，标签纸，硫酸纸，介质重量	60-200g/㎡，供纸盒容量≥150页；
108、其它参数：显示屏	5英寸触摸屏；
109、内存：≥128MB
110、接口类型：USB2.0
111、电源电压：AC 220-240V，50/60Hz
112、附件：包装清单	打印机 x1，硒鼓 x1，电源线 x1，光盘 x1，数据线 x1，保修卡及设置说明 x1；
113、保修信息：质保时间1年。
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