采购需求
[bookmark: _GoBack]一、服务内容
1.熟悉陕西省公路网运行监测平台，公路局管理方和平台运营维护方，能够进行良好有效沟通，解决维护过程中出现的各种问题。
2.对维修更换的路网运行监测设施，建立详细的设施档案资料和维护资料台账。
3.对本次更换设备进行后续日常运维工作，包含以下内容：
（1）通过监测或甲方报障发现外场设施问题后，乙方技术工程师30分钟内响应，在无外力影响下，在48小时内处理完成故障，处理完成后将处理结果汇报至甲方，并附现场处理照片。
（2）每日通过外场设施对应的管理系统监测设备运行状态，详细记录设备运行状态，对发现的问题或故障立即处理，所有问题解决过程要有文字图片记录。
（3）确保设备与省、市平台日常数据传输连接正常，设备在线率、正常运转率及数据完整率均达到90％以上。
（4）对维护服务过程中发现的严重的不合理因素，潜在的安全隐患、设计缺陷等方面的问题，应以提升方案的形式提交甲方，甲方审核同意后方可实施。
（5）按年度以书面形式向甲方提交已经更换设备的运行整体状况、存在的问题以及问题的解决情况简报。
二、服务期限及其他要求
1.服务期：自合同签订之日起2年。
2.服务人员要求：配备不少于2名的维护人员。
三、路网运行监测站点设备更换要求
1.拟对108国道、210国道等高海拔山区路段13处视频监测点位，2处交调点位设备进行维修更换服务，数量均为暂估，具体更换数量以现场实际情况为准。
2.更换设备须经采购人确认后，方可进行。供应商应充分考虑高空及带电作业的安全风险，委派专业人员进行，更换过程中的一切施工及人员安全风险由供应商承担。
3.更换设备技术参数严格执行下列要求，不允许负偏离（响应文件提供技术参数响应承诺书）。
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	1
	枪球一体化视频事件检测摄像机
	支持多种智能资源切换：全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控，400万全彩枪球一体机； 
支持AR功能，且可实现标签与标签联动的功能； 
最低照度：彩色：0.0005Lux@(F1.4，AGCON）；黑白：0.0001Lux@(F1.4，AGCON),0LuxwithIR； 
宽动态：支持； 
光学变倍：≥35倍； 
水平范围：360°； 
垂直范围：-20°～90°（自动翻转）； 
主码流帧率分辨率：≥25fps（2560×1440），50Hz；30fps（2560×1440），60Hz； 
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG； 
网络存储：NAS(NFS,SMB/CIFS）； 
外部接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据，含RS485接口； 
SD卡扩展：支持MicroSD（即TF卡）/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256G； 
GPS：内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台； 
红外照射距离：≥250m； 
防补光过曝：支持； 
供电方式：AC36V； 
电流及功耗：90Wmax；含雨刷； 
	 应符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的摄像机，支持国标 28181 协议，支持H.265、H.264 编码前端自适应接入，支持即时回放等功能。并与陕西省公路视频监控系统无缝对接，实现在全省公路视频监控系统统一管理与调看。
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	一体化网络云台摄像机（高寒）
	智能耐低温防起雾400万冰雪球，40倍变焦镜头350米激光补光； 
可在-15°低温环境中可有效除雾、除霜、除冰雪，防止球机视窗玻璃起雾结霜；适用于山区野外、滑雪场、冷链、冷库等低温高湿环境； 
支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好地助力平安城市人车管理； 
支持GB35114安全加密； 
工作温湿度：-40℃-70℃； 
焦距6.0—240mm，40倍光学变倍；
光学变倍速度：大约5.4； 
视场角：水平视场角59.0-2.0度（广角-望远）； 
最大光圈数：F1.4； 
激光照射距离：≥350m； 
防补光过曝：支持； 
水平范围：360°； 
垂直范围：-20°-90°（自动翻转）； 
比例变倍：支持； 
预置点个数：≥300个； 
巡航扫描：≥8条，每条可添加32个预置点； 
花样扫描：≥4条，每条路径记录时间大于10分钟； 
断电记忆：支持； 
守望功能预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描； 
3D定位支持； 
方位角信息显示支持； 
预置点视频冻结支持； 
跟踪：手动跟踪，事件跟踪，支持多场景巡航跟踪 
录像：断网续传，智能后检索报警联动：预置点，巡航扫描，花样扫描，SD卡录像，报警输出，邮件，上传中心，上传FTP，声音报警，NAS录像 
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	激光交调设备
	满足《“固定式交调设备技术条件”和“固定式交调设备与数据服务中心通讯协议”》
具备I级及ABC三个类别设备标准及通信协议；满足交通运输部《普通多功能交通流量调查站技术指南》和《陕西省普通国省干线公路路网运行监测站点建设要求》； 
流量检测精度≥98%； 
车型检测精度≥95%； 
车速检测精度≥92%； 
检测参数：车行、车速、流量等交通参数；
数据接口：RS232/485、RJ45、USB； 
传输方式：宽带或4G无线网络； 
数据格式：采用交通运输部交调数据标准格式； 
检测范围：≥正装6车道； 
数据存储时间：≥5年； 
远程管理：B/S架构，IE浏览器管理； 
通信中断，恢复通信后数据自动上传； 
支持本地或远程设备状态监测； 
工作电源：AC220V±15%，50HZ±4%；或直流DC24V； 
最大功率：≤30W，加热时≤90W（-10℃以下启动加热）
大气压力：50Kpa～106Kpa； 
相对湿度：≤98％； 
工作温度：J级（-55℃～85℃）； 
平均无故障时间：≥30000h
含卡口补光灯及融合主机
	 激光交调设备用于对道路交通量情况进行检测，应具备 I 类交调站功能，满足交通运输部《普通多功能交通流量调查站技术指南》和《陕西省普通国省干线公路路网运行监测站点建设要求》，并实现与公路交通情况调查系统数据传输。



