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1、 项目采购内容及要求
	序号
	标的物
	技术参数
	数量
	单位
	参考图片

	1
	会议桌1
	1、规格：3800*1600*760mm（±5mm）
2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
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	2
	会议椅
	1、规格：650*580*960mm（±5mm）
2、面料：采用阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB/T 18885-2020标准，未检出可分解致癌芳香胺梁料（至少含23种），未检出甲醛，未检出邻笨基苯酚（OPP），未检出氯化苯和氯化甲苯总量。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
4、胶水：采用环保喷胶，符合GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，总挥发性有机物35≤g/L。
5、弓形脚：符合QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 700-2006标准，通过铜盐加速乙酸盐雾试验检测，镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级均达到10级，化学成分检测合格。
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	3
	会议桌2
	1、规格：9600*1800*760mm（±5mm）
2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
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	4
	主席桌
	1、规格：1400*600*750mm（±5mm）
2、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 11718-2021、GB/T 29899-2024标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥2900MPa，内胶合强度≥0.8MPa，吸水厚度膨胀率≤8.5%。
3、木皮：采用优质胡桃木皮，符合GB/T 13010-2020，GB 18584-2024标准，单板含水率检测合格，未检出家具中可迁移有害元素限量。
4、胶水：采用环保白乳胶，符合GB 18583-2008、HJ 2541-2016和GB/T 21604-2022标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，未检出卤代烃，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测为无刺激性。
5、油漆：①水性面漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。②水性底漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
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	5
	主席椅
	1、规格：650*580*1280mm（±5mm）
2、面料：采用优质环保皮，符合GB/T 16799-2018和HJ 507-2009标准，未检出游离甲醛，未检出禁用偶氮染料（至少含22种），未检出可萃取重金属（至少包含镉、铅），未检出合成革中其他有害物质限值（含三丁基锡（TBT）、二丁基锡（DBT）、单丁基锡（MBT））。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
4、曲木板坐垫：符合GB/T 9846-2015和GB/T 17657-2022标准，含水率检测合格，未检出甲醛。
5、胶水：采用环保喷胶，符合GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，总挥发性有机物35≤g/L。
6、实木框架：符合GB/T 17657-2022和JC/T 2039-2010标准，未检出甲醛，防霉菌（含土曲霉）等级达到0级。
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	6
	条桌
	1、规格：1200*450*750mm（±5mm）
2、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 11718-2021、GB/T 29899-2024标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥2900MPa，内胶合强度≥0.8MPa，吸水厚度膨胀率≤8.5%。
3、木皮：采用优质胡桃木皮，符合GB/T 13010-2020，GB 18584-2024标准，单板含水率检测合格，未检出家具中可迁移有害元素限量。
4、胶水：采用环保白乳胶，符合GB 18583-2008、HJ 2541-2016和GB/T 21604-2022标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，未检出卤代烃，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测为无刺激性。
5、油漆：①水性面漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。②水性底漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
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	7
	礼堂椅
	1、规格： 中心距：560-580mm，椅深700±10mm，椅高：1050±10mm，座高：440mm，座深：460mm，排距：≧900mm。
2、椅背：
背海绵：采用冷发泡高回弹PU定型绵，舒适耐用，不易变形。密度高达45-60kg/m3。
背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型。
背外板：采用优质多层旋切木皮用无甲醛环保胶热压成型,表面经5次抛光、喷涂处理；油漆采用进口油漆。厚度15mm。美观大方，线条圆润。
3、椅座：
座海绵：采用冷发泡高回弹PU定型绵，舒适耐用，不易变形。海绵密度为45-60kg/m3。
座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经磨具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，不易变形断裂，坚固耐用。
4、座外板：采用优质多层旋切木皮用无甲醛环保胶热压成型,表面经5次抛光、喷涂处理；油漆采用进口油漆。可做消音孔。
5、面料：
1.座背面料采用高级专用面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂，不起球，不褪色。可根客户要求进行3M（防潮,防尘,防污）、阻燃等处理，有多重颜色供其选择。
6、扶手架：
扶手架采用优质铝合金经模具压注成型、经防氧化外理，扶手架尺寸：640mm*400mm*55mm。
底脚采用两个膨胀螺丝固定，圆形塑料盖封口，地爆螺丝固定位受力距离：327mm；底脚尺寸：375mm*55mm。
7、收纳写字板开口317mm*35mm，站脚装饰单边侧板1块，侧板为更好的贴合站脚，特设计8个侧板固定胶粒位置。
8、扶手盖：
1.采用优质进口橡木经多道抛光封漆而成，表面光滑、无毛刺。尺寸：385*55*24mm。
9、写字板：
采用ABS塑料一次压铸成型，尺寸为300*260*12（±3）mm。
按照国家标准QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》生产，各种钢制骨架表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂；全部焊接口平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。
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	8
	货架
	1、 规格：2000*500*2000mm（±5mm）
2、 基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024、GB/T 5213-2019、QB/T 4767-2014、QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到0级，硬度≥3H，涂层厚度60~130μm，抗拉强度270~410MPa，通过乙酸盐雾试验（ASS）法，涂层对基体的保护等级达到10级，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，规定塑性延伸强度≥200MPa。
3、塑粉：符合HG/T 2006-2022、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2025标准，干附着力达到0级，铅笔硬度≥3H，耐酸性检测无异常，耐碱性检测无异常，未检出可溶性重金属含量（含镉、铬、汞），耐霉菌性（至少含出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、产黄青霉、长枝木霉）等级达到0级，抗菌率（至少含金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念球菌）≥99.5%。
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	9
	定制书架
	1、规格：800*400*2600mm（±5mm）
2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
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	10
	图书桌
	1、规格：1800*800*750mm（±5mm）
2、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 3324-2024、LY/T 1985-2011、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013标准，木材含水率8%~13%，未检出木材中五氯苯酚（PCP）。
3、油漆：①水性面漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。②水性底漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。
4、胶水：采用环保白乳胶，符合GB 18583-2008、HJ 2541-2016和GB/T 21604-2022标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，未检出卤代烃，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测为无刺激性。
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	11
	图书椅
	1、规格：600*590*870mm（±5mm）
2、坐垫：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
3、实木框架：符合GB/T 17657-2022和JC/T 2039-2010标准，未检出甲醛，防霉菌（含土曲霉）等级达到0级。
	8
	把
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	12
	单人沙发
	1、 规格：1080*800*860mm（±5mm）
2、 面料：采用优质环保皮，符合GB/T 16799-2018和HJ 507-2009标准，未检出游离甲醛，未检出禁用偶氮染料（至少含22种），未检出可萃取重金属（至少包含镉、铅），未检出合成革中其他有害物质限值（含三丁基锡（TBT）、二丁基锡（DBT）、单丁基锡（MBT））。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
4、曲木板坐垫：符合GB/T 9846-2015和GB/T 17657-2022标准，含水率检测合格，未检出甲醛。
5、胶水：采用环保喷胶，符合GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，总挥发性有机物35≤g/L。
6、实木框架：符合GB/T 17657-2022和JC/T 2039-2010标准，未检出甲醛，防霉菌（含土曲霉）等级达到0级。
7、五金钢脚：符合GB/T 228.1-2021标准，喷漆（塑）涂层未见缺陷，屈服强度≥300MPa，抗拉强度≥400MPa，断后伸长率≥30％。
	7
	个
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	三人沙发
	1、规格：2100*800*860mm（±5mm）
2、面料：采用优质环保皮，符合GB/T 16799-2018和HJ 507-2009标准，未检出游离甲醛，未检出禁用偶氮染料（至少含22种），未检出可萃取重金属（至少包含镉、铅），未检出合成革中其他有害物质限值（含三丁基锡（TBT）、二丁基锡（DBT）、单丁基锡（MBT））。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
4、曲木板坐垫：符合GB/T 9846-2015和GB/T 17657-2022标准，含水率检测合格，未检出甲醛。
5、胶水：采用环保喷胶，符合GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，总挥发性有机物35≤g/L。
6、实木框架：符合GB/T 17657-2022和JC/T 2039-2010标准，未检出甲醛，防霉菌（含土曲霉）等级达到0级。
7、五金钢脚：符合GB/T 228.1-2021标准，喷漆（塑）涂层未见缺陷，屈服强度≥300MPa，抗拉强度≥400MPa，断后伸长率≥30％。
	5
	个
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	茶几1
	1、规格：1200*600*460mm（±5mm）
2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	5
	个
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	茶几2
	1、规格：460*860*550mm（±5mm）
2、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 11718-2021、GB/T 29899-2024标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥2900MPa，内胶合强度≥0.8MPa，吸水厚度膨胀率≤8.5%。
3、木皮：采用优质胡桃木皮，符合GB/T 13010-2020，GB 18584-2024标准，单板含水率检测合格，未检出家具中可迁移有害元素限量。
4、胶水：采用环保白乳胶，符合GB 18583-2008、HJ 2541-2016和GB/T 21604-2022标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，未检出卤代烃，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测为无刺激性。
5、油漆：①水性面漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。②水性底漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	4
	个
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	茶水柜
	1、规格：1200*400*850mm（±5mm）
2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	20
	个
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	17
	上下床
	1、规格：2000*900*2000mm（±5mm）
2、基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024、GB/T 5213-2019、QB/T 4767-2014、QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到0级，硬度≥3H，涂层厚度60~130μm，抗拉强度270~410MPa，通过乙酸盐雾试验（ASS）法，涂层对基体的保护等级达到10级，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，规定塑性延伸强度≥200MPa。
3、塑粉：符合HG/T 2006-2022、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2025标准，干附着力达到0级，铅笔硬度≥3H，耐酸性检测无异常，耐碱性检测无异常，未检出可溶性重金属含量（含镉、铬、汞），耐霉菌性（至少含出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、产黄青霉、长枝木霉）等级达到0级，抗菌率（至少含金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念球菌）≥99.5%。
	21
	套
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	更衣柜
	1、规格：900*500*2000mm（±5mm）
2、基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024、GB/T 5213-2019、QB/T 4767-2014、QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到0级，硬度≥3H，涂层厚度60~130μm，抗拉强度270~410MPa，通过乙酸盐雾试验（ASS）法，涂层对基体的保护等级达到10级，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，规定塑性延伸强度≥200MPa。
3、塑粉：符合HG/T 2006-2022、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2025标准，干附着力达到0级，铅笔硬度≥3H，耐酸性检测无异常，耐碱性检测无异常，未检出可溶性重金属含量（含镉、铬、汞），耐霉菌性（至少含出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、产黄青霉、长枝木霉）等级达到0级，抗菌率（至少含金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念球菌）≥99.5%。
	39
	个
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	19
	沙发凳
	1、规格：1200*400*450mm（±5mm）
2、面料：采用优质环保皮，符合GB/T 16799-2018和HJ 507-2009标准，未检出游离甲醛，未检出禁用偶氮染料（至少含22种），未检出可萃取重金属（至少包含镉、铅），未检出合成革中其他有害物质限值（含三丁基锡（TBT）、二丁基锡（DBT）、单丁基锡（MBT））。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
4、曲木板坐垫：符合GB/T 9846-2015和GB/T 17657-2022标准，含水率检测合格，未检出甲醛。
5、胶水：采用环保喷胶，符合GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，总挥发性有机物35≤g/L。
6、实木框架：符合GB/T 17657-2022和JC/T 2039-2010标准，未检出甲醛，防霉菌（含土曲霉）等级达到0级。
7、五金钢脚：符合GB/T 228.1-2021标准，喷漆（塑）涂层未见缺陷，屈服强度≥300MPa，抗拉强度≥400MPa，断后伸长率≥30％。
	8
	个
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	20
	整衣镜
	1、规格：1800*400mm（±5mm）
2、贴面板材：优质白蜡木材质，甲醛释放限量＜
0.05mg/L，底盘可以旋转
3、基材：采用优质 E1 级刨花板，优质绿色环保产品，含水率7.0%～11.0%，甲醛释放量≤5.1mg/100g,
4、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg,
5、封边用材：≥2mm 厚 PVC 热熔胶封边，
6、优质五金配
	15
	个
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	档案柜
	1、 规格：900*400*2000mm（±5mm）
2、 基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024、GB/T 5213-2019、QB/T 4767-2014、QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到0级，硬度≥3H，涂层厚度60~130μm，抗拉强度270~410MPa，通过乙酸盐雾试验（ASS）法，涂层对基体的保护等级达到10级，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，规定塑性延伸强度≥200MPa。
3、塑粉：符合HG/T 2006-2022、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2025标准，干附着力达到0级，铅笔硬度≥3H，耐酸性检测无异常，耐碱性检测无异常，未检出可溶性重金属含量（含镉、铬、汞），耐霉菌性（至少含出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、产黄青霉、长枝木霉）等级达到0级，抗菌率（至少含金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念球菌）≥99.5%。
	4
	组
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	书柜
	1、规格：800*400*2000mm（±5mm）
2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	10
	个
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	23
	文件柜
	1、 规格：850*400*2000mm（±5mm）
2、 基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024、GB/T 5213-2019、QB/T 4767-2014、QB/T 3832-1999、GB/T 228.1-2021标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到0级，硬度≥3H，涂层厚度60~130μm，抗拉强度270~410MPa，通过乙酸盐雾试验（ASS）法，涂层对基体的保护等级达到10级，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，规定塑性延伸强度≥200MPa。
3、塑粉：符合HG/T 2006-2022、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2025标准，干附着力达到0级，铅笔硬度≥3H，耐酸性检测无异常，耐碱性检测无异常，未检出可溶性重金属含量（含镉、铬、汞），耐霉菌性（至少含出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、产黄青霉、长枝木霉）等级达到0级，抗菌率（至少含金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念球菌）≥99.5%。
	21
	个
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	24
	椅子
	1、 规格：650*580*980mm（±5mm）
2、 面料：采用阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB/T 18885-2020标准，未检出可分解致癌芳香胺梁料（至少含23种），未检出甲醛，未检出邻笨基苯酚（OPP），未检出氯化苯和氯化甲苯总量。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
4、胶水：采用环保喷胶，符合GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，总挥发性有机物35≤g/L。
5、扶手：符合GB/T 32487-2016标准，未检出多环芳烃（含苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量），未检出多溴联苯（PBB），未检出多溴二苯醚（PBDE）。
6、弓形脚：符合QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 700-2006标准，通过铜盐加速乙酸盐雾试验检测，镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级均达到10级，化学成分检测合格。
	8
	把
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	25
	多功能办公桌
	1、 规格：1500*750*1100mm（±5mm）
2、 基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	60
	张
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	26
	办公椅
	1、 规格：650*580*1120mm（±5mm）
2、 面料：采用阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB/T 18885-2020标准，未检出可分解致癌芳香胺梁料（至少含23种），未检出甲醛，未检出邻笨基苯酚（OPP），未检出氯化苯和氯化甲苯总量。
3、海绵：采用高弹阻燃海绵，通过GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927-2024、QB/T 2280-2016标准，未检出甲醛，未检出TVOC，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤[image: ]6%，65%/25%压陷比≥2.0，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）：12%≤P<22%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥155%，撕裂强度≥10（N/cm），干热老化后拉伸强度≥145kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥135kPa，表观密度≥50kg/m³,通过香烟点火源引燃试验，60min后，以及最终检查，未观察到试样表面或内部出现任何阻燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟引燃。
4、胶水：采用环保喷胶，符合GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，总挥发性有机物35≤g/L。
5、扶手：符合GB/T 32487-2016标准，未检出多环芳烃（含苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量），未检出多溴联苯（PBB），未检出多溴二苯醚（PBDE）。
6、气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006标准，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移检测合格，耐高低温性能、伸展速度检测合格，强度性能（抗压强度、侧拉强度、抗拉强度）检测合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验检测，镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级均达到10级，化学成分检测合格。
7、五星脚：未检出多环芳烃（含苯并[a]芘和16种多环芳烃（PAH）总量）。
8、脚轮：符合QB/T 4765-2014和GB/T 24128-2018标准，按规定进行试验后，脚轮的零部件不应出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤，未检出邻苯二甲酸酯，未检出重金属（含可溶性铅、含可溶性镉、含可溶性铬、含可溶性汞），未检出多溴联苯、多溴二苯醚。
	66
	把
	

	27
	办公桌
	1、规格：1600*1600*760（±5mm）
2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB 8624-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），内胶合强度≥0.6MPa，表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥16.5MPa，弹性模量≥2100MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面≥1050N，板边≥800N），通过燃烧性能B1（B）级检测、产烟特性（S1级）检测，符合标准。
3、面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸：符合LY/T 1831-2009、GB/T 29899-2024标准，耐热性达到1级，挥发物含量5~9%，未检出甲醛释放量，未检出苯。
4、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013标准，未检出甲醛、氯乙烯单体，未检出可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒），未检出邻苯二甲酸酯。
5、胶水：采用环保热熔胶，符合HJ 2541-2016、GB 33372-2020、GB 18583-2008标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯，未检出卤代烃，VOC含量≤5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	12
	张
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	28
	床头柜
	1、规格：450*500*480mm（±5mm）
2、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 11718-2021、GB/T 29899-2024标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥2900MPa，内胶合强度≥0.8MPa，吸水厚度膨胀率≤8.5%。
3、木皮：采用优质胡桃木皮，符合GB/T 13010-2020，GB 18584-2024标准，单板含水率检测合格，未检出家具中可迁移有害元素限量。
4、胶水：采用环保白乳胶，符合GB 18583-2008、HJ 2541-2016和GB/T 21604-2022标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，未检出卤代烃，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测为无刺激性。
5、油漆：①水性面漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。②水性底漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	7
	个
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	29
	单人床
	1、 规格：1200*2000*450mm（±5mm）
2、 基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 35601-2024、GB/T 11718-2021、GB/T 29899-2024标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），表面胶合强度≥1.10MPa，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥2900MPa，内胶合强度≥0.8MPa，吸水厚度膨胀率≤8.5%。
3、木皮：采用优质胡桃木皮，符合GB/T 13010-2020，GB 18584-2024标准，单板含水率检测合格，未检出家具中可迁移有害元素限量。
4、胶水：采用环保白乳胶，符合GB 18583-2008、HJ 2541-2016和GB/T 21604-2022标准，未检出游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，未检出卤代烃，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测为无刺激性。
5、油漆：①水性面漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。②水性底漆：符合GB 30981.2-2025、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009标准，未检出苯系物总和含量，未检出甲醛含量，未检出铅、镉、六价铬、汞，卤代烃（以二氯甲烷计）检测合格，硬度≥H，附着力（划格间距2mm）≤1级，在容器中状态、耐划伤性、耐污染性、耐干热性检测合格，未检出VOC含量。
6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。
	13
	套
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	30
	床垫
	1、 规格：1200*2000*80mm（±5mm）
2、 天然椰棕，甲醛释放量≤0.050mg/m²h。蜂窝透气设计，防潮不闷汗。
	55
	块
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	备注：本项目核心产品为礼堂椅
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