[bookmark: _GoBack]一、项目概况
本项目为省残疾人体育训练基地场馆采购维修用升降机一套（核心产品），使用高度约10米，主要用于场馆顶部灯具、网架、空调设备等日常检修维护。设备需具备自行走功能，适应场馆内平整地面作业环境。预算金额12万元（含税含运含安装含1年维保），货物类采购，不专门面向中小企业。
二、技术参数
主要参数
	参数项
	要求值

	使用高度
	10米左右（平台高度）

	类型
	剪叉式自行走升降机

	载重量
	≥300kg（含操作人员及工具）

	平台尺寸
	≥0.8m×1.0m（长×宽）

	行走速度
	≤3km/h（自行走）

	爬坡能力
	≥8°（适应场馆轻微坡道）

	续航能力
	≥8小时连续作业（铅酸/锂电池）

	安全装置
	含紧急停止、防倾翻、高度限位、紧急下降等

	控制方式
	双操作面板（平台+地面）

	轮胎类型
	聚氨酯实心胎（无痕、静音）


 材质与结构
	参数项
	要求值

	举升机构
	高强度锰钢矩形管，液压驱动

	平台护栏
	≥1.1m高，可折叠，符合高空作业安全标准

	护栏间隙
	≤110mm（防坠落）

	防滑措施
	平台铺设防滑花纹钢板

	折叠高度
	≤2.0m（便于存放和转运）

	整机重量
	≤2500kg（适应场馆地面承重）


电气与控制
	参数项
	要求值

	电源
	220V/50Hz（支持场馆电源接口）

	电机功率
	≥2.2kW（保证举升效率）

	电池类型
	免维护铅酸电池或锂电池（无污染）

	充电时间
	≤8小时

	应急下降
	手动/电动应急下降功能


安全与认证
	参数项
	要求值

	安全标准
	符合最新《起重机械安全规程》标准

	操作培训
	含操作人员培训（不少于2人）

	警示标识
	配备声光报警器、闪烁警示灯


三、执行标准
参照《起重机械安全规程》《建筑施工升降设备设施检验标准》《起重机械安全技术规程》最新标准
四、商务要求
	项
	要求

	交货期
	合同签订后30天交货、安装调试完成。

	交货地点
	采购人指定地点

	安装调试
	含现场安装、调试及操作人员培训

	质保
	整机≥1年，液压系统≥2年，电池≥1年

	验收
	按国家标准及合同约定进行现场验收

	付款方式
	合同签订之日起5个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款。货到现场、安装调试完成并经验收合格后10个工作日内，甲方凭《终验合格单》支付至合同总金额的100.0%，乙方应在收取每笔款项前开具等额合法有效票据。



