1.招标内容
	序号
	服务内容
	数量
	 技术参数与性能指标

	1
	非遗展示系统
	7
	专用展示设备，可嵌入传统鼓乐、剪纸展厅、陕西快书、兴平曲子、礼泉皮影、弦板腔等咸阳本土非遗资源的视频、图片、文字资料；支持屏幕触摸控制模块，支持观众通过触摸操作自主点播非遗内容，8K视频处理能力可高清呈现非遗表演、制作过程等细节；多套设备分区域部署，实现不同非遗项目的分类展示，满足批量观众同时浏览需求，完成设备调试与内容初始化部署。达到国家相关行业合格标准。

	2
	非遗互动展示系统
	2
	互动展示设备，集成红外感应模块、多媒体处理单元与触摸控制终端；搭建动作识别算法模型，开发内容切换、画面缩放、文化索引查询等操作程序；预留后台管理接口，便于后续更新文化主题与非遗内容。观众通过肢体动作触发互动，无需接触设备即可完成非遗内容浏览、细节放大、相关知识查询等操作；管理员可通过后台自主替换非遗展示主题、补充更新内容资源，适配不同展览需求，符合国家相关行业合格标准。

	3
	非遗投影展示系统
	2
	非遗投影展示设备，搭载日亚高效蓝色激光光源；校准设备色彩参数，优化画面分辨率与亮度调节功能；适配场馆不同光线环境，完成设备安装调试与非遗内容适配。设备长时间稳定运行无需频繁更换光源，高清晰度与广色域特性可精准还原戏曲服饰的纹样色彩、脸谱的细节纹理等非遗元素；适配展厅明暗不同的光线条件，达到国家相关行业合格标准。


	4
	可视化系统检修、电力改造与智能控制
	1
	提供全面检测现有可视化大屏的硬件故障服务，更换损坏屏幕部件与失效工作站；对场馆数字化系统的电力线路进行全面排查改造，更换老化线路、增设安全保护装置；搭建“硬件+软件”协同控制架构，安装分屏控制模块与手持终端控制程序，完成系统联调测试。对系统电力系统改造后消除安全隐患，保障可视化大屏硬件设备稳定供电；新增分屏控制功能可同时展示多个非遗主题内容，手持终端实现远程便捷操作，提升场馆运营管理效率。


	5
	非遗剪纸互动体验智能系统
	1
	采购人协助成交供应商整理库淑兰剪纸的作品资源、创作技法、文化内涵等信息，成交供应商负责构建标准化知识图谱;开发语音识别模块与触摸交互程序，优化关键词检索算法;搭建用户交互界面，整合作品查询、技法展示、文化解读等功能模块并完成调试。观众可通过语音对话或触摸操作两种方式，快速检索特定主题、元素或风格的库淑兰剪纸作品;系统同步呈现作品背景、创作故事、技法要点等信息，让观众深度了解剪纸非遗文化，增强体验的互动性与知识性。AI剪纸系统识别准确率≥95%、响应时间≤1秒，支持≥N个用户同时进行语音/触控交互，系统负载能力保持稳定，知识图谱覆盖库淑兰剪纸作品≥500件，操作流程点击路径≤3步即可触达核心展品信息，平均无故障工作时间 (MTBF) ≥200小时。


	6
	灯山会非遗互动体验智能系统
	1
	采集彬州灯山会的历史影像、民俗场景、制作工艺等数字化资源，通过光电技术构建场景化投放内容；安装动作感应采集设备，开发互动响应程序，实现观众动作与投放内容的实时联动；还原彬州灯山会的民俗场景与热闹氛围，观众通过肢体动作可触发灯光变化、场景切换等互动效果，沉浸式体验灯山会的非遗特色；直观展现灯山会的制作流程与文化寓意，推动这一非遗项目的活态传承。
完成场景搭建、设备安装与互动效果调试。


[bookmark: _GoBack]2.验收标准和方法
（1）硬件验收：设备到货后开箱检验，核对品牌、型号、参数，通电测试 72 小时无故障；
（2）软件验收：完成开发部署后，进行功能测试、性能测试、压力测试，试运行 1 个月无重大问题；
（3）可视化系统检修、电力改造与智能控制验收：电力改造工程需符合 GB 50168 国家标准。

