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本次采购项目为榆林市消防救援支队科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：
本项目涵盖执勤楼、训练塔、室外工程、辅助楼、智能化接警及会议系统五大板块，包含装饰装修、电气安装、给排水、智能化系统等全部施工与安装调试等内容。
（一）执勤楼
装饰装修工程
1、楼地面：不锈钢地沟盖板、橡胶止位器、竹木复合地板、体能训练室塑胶地板、地砖、细石混凝土、保温隔热、涂膜防水、防腐木塑地台/花池等施工。
2、墙面：轻质隔墙、抹灰面油漆、墙柱面装饰板、木纹消音板、管道包封、PVC护角、墙面开槽堵抹、不锈钢踢脚线、玻璃防窥膜等施工。
3、天棚：天棚喷刷防火涂料、平面吊顶、灯带/灯槽、窗帘盒、吊顶拆除等施工。
4、门窗：金属防盗窗、玻璃阳光房、成品钢木楼梯等安装。
5、标识标牌：楼层索引、警容镜、门牌、制度牌、钛金字、发光字等制作安装。
6、定制类：展示柜、分水器罩、消防箱包裹、拖把池、讲台等定制安装。
电气设备安装工程
1、灯具拆除与安装：吸顶灯、射灯、LED灯带、探照灯等。
2、开关插座：单开/双开/三开开关、五孔插座、网络插座等。
3、线路敷设：KBG配管、BV电线、超六类网线、桥架槽盒安装。
4、接线盒、集线器、智能空开等配套安装。
给排水工程
1、给水管（PPR）、排水管（PVC）安装。
2、地板辐射采暖、地漏、角阀、分集水器安装。
（二）训练塔
1、装饰装修：烟感训练室环氧树脂地坪施工。
2、电气工程：LED吸顶灯、探照灯、开关插座、配管配线、智能空开等安装。
（三）室外工程
1、建筑装饰：绿植移栽、沙子回填、路面开挖/恢复、电缆沟施工、训练平台制作安装。
2、电气安装：篮球场高位无影灯、电力电缆、电缆保护管、智能空开等安装。
（四）辅助楼
1、装饰装修：地沟盖板、自助餐台、瓷砖墙面、防水施工、轻质隔墙、厨房货架/不锈钢台面、餐厅墙裙、吊顶、断桥铝窗、肯德基门等施工。
2、电气安装：开关、插座、配管配线、灯具、配电箱、景观灯带等安装。
3、给排水工程：PVC排水管安装。
（五）智能化接警系统及会议系统
1、智能化接警系统：接警终端、联动控制器、接警电脑、打印机、声光报警器安装调试。
2、视频会议室：硬件视频会议终端、全向麦克风、高清会议摄像机安装调试。
3、营区监控：数字摄像机、录像机、存储硬盘、网线、线管安装。
                                       科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修）
                                       科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修）
4、图像综合管理平台：4K视频终端、高清摄像机、路由器、音响功放配套器材安装调试。
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榆林市消防救援支队科创新城消防救援站室内
装修项目（室内装饰装修）工程量清单
工程名称：装饰装修工程                           专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	01B023
	拆除、更换地沟盖板 
	1.材质：不锈钢篦子300mm宽。
	m
	26.1

	2
	011108009001
	车库安装橡胶止位器
	1.样式、材质、规格 :车库安装橡胶止位器600*200*1 00mm；
	个
	12

	3
	011101002001
	压型钢板楼承板
	1.面层厚度、混凝土强度等级 : 13cmC 30； 压型钢板；
2.楼承板:YX-75- 230-690（1） 1.0型镀锌钢板 ， φ 14剪力钉 ，每槽1个。
	m2
	39.15

	4
	011104002002
	竹、木 (复合)地板（指挥中心二楼）
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 :
5 0mm*50mm木龙骨地台；
2.面层材料品种、规格 : 12mm木地板。
	
m2
	
39.15

	5
	01B024
	橡胶防撞条
	1. 材质：橡胶；
2. 尺寸：1.5m高10厚；
3. 位置：车库拐角及柱子。
	m
	48

	6
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格 : φ8@200。
	t
	0.276

	7
	011402003001
	金属面油漆
	1.油漆品种、遍数或厚度 :深灰色管道漆两遍。
	m2
	10.87

	8
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格 :轻钢龙骨；
2. 隔板材料品种、规格 : 内外9.5mm石膏板 ，50mm隔音棉。
	m2
	18.92

	9
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆。
	m2
	59.6

	10
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套5 0系列覆面龙骨@30 0 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；
3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板；
	m2
	29.5

	11
	01B001
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18厚木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍，开门位置贴反光膜。
	个
	2

	12
	031301007001
	管道包封（下水管）
	1.名称 :两遍腻子，两遍乳胶漆；
2.石膏板饰面 ，完成面规格250*250；
3.欧松板打底；
4.原管道包15厚隔音岩棉。
	m
	5.9

	13
	031301007005
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子 ,  两遍乳胶漆；
2.石膏板饰面 ，完成面规格250*250；
3.欧松板打底；
4.原管道包15厚隔音岩棉。
	m
	5.96

	14
	01B002
	PVC护角
	1.名称：PVC护角；2.材质：Pvc。
	m
	87

	15
	031301001001
	墙面开槽、堵抹
	1.电缆铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	450

	16
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；
2.涂料品种、喷刷遍数 :深灰色防火涂料下翻1.6m ，一底两面。
	m2
	631.13

	17
	010604001001
	钢梁
	1.钢材品种、规格 :型钢Q345B；
2.构件涂（镀）层要求 : 除锈后刷防锈漆。
	t
	2.873

	18
	010603001001
	实腹钢柱
	1.柱类型 :型钢Q34 5B；
2.构件涂（镀）层要求 : 除锈后刷防锈漆。
	t
	0.147

	19
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距 : φ8镀锌全螺纹吊杆 ，双向吊点（中距900一个） ；轻钢主龙骨50*20*1.0 ， 中距900； 覆面龙骨5 0*19*0.5 ， 中距3 00； 刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）；
2.基层材料种类、规格 :9.5厚双层石膏板 ， 自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理 ;
3.面板材料品种、规格 : ；刮腻子找平三遍 ，涂料三度（一底两面）。
	m2
	39.15

	20
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板。
	m
	13.3

	21
	01B025
	成品钢木楼梯
	1.14踏步+转角平台成品安装（按照图纸要求）。
	部
	1

	22
	01B003
	不锈钢成品拖把池
	1.不锈钢成品拖布池；
2.材质：不锈钢，长1800cm*宽300cm*深400cm。
	个
	1

	23
	011104002003
	讲台
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 :木龙骨50*50；
2.基层材料种类、规格 : 阻燃板基层；
3.面层材料品种、规格 :木地板。
	m2
	11.76

	24
	011504001001
	包分水器
	定制600cm*900cm*150cm双面板基层，外刮白色乳胶漆两边
	个
	5

	25
	011205001007
	墙、柱面装饰板
（视频会议室木纹消音板）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套5 0系列覆面龙骨@30 0 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；
3.面层材料品种、规格 : 12mm木纹消音板。
	m2
	115.8

	26
	031301007006
	管道包封（下水管）
	1.名称 :两遍腻子 , 两遍乳胶漆；
2.石膏板饰面 ，完成面规格250*250；
3.欧松板打底；
4.原管道包15厚隔音岩棉。
	m
	11.1

	27
	031301007007
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子 ,  两遍乳胶漆；
2.石膏板饰面 ，完成面规格250*250；
3.欧松板打底；’
4.原管道包15厚隔音岩棉。
	m
	21.84

	28
	01B004
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18厚木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍，开门位置贴反光膜。
	个
	3

	29
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度 :50mm；
2.面层材料品种、规格 :不锈钢。
	m
	36.3

	30
	01B005
	卫生间增加玻璃膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	m2
	18.48

	31
	031301001003
	墙面开槽、堵抹
	1.电缆铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	458.95

	32
	01B026
	干部备勤室和学习室中间墙面有填充
	1.轻钢龙骨 ，9.5mm纸面石膏板 ， 内填发泡胶封堵。
	m
	3.7

	33
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆。
	m2
	134.87

	34
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距 : φ8镀锌全螺纹吊杆 ，双向吊点（中距900一个） ；轻钢主龙骨50*20*1.0 ， 中距900； 覆面龙骨5 0*19*0.5 ， 中距3 00； 刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）；
2.基层材料种类、规格 :9.5厚双层石膏板 ， 自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理 ;
3.面板材料品种、规格 : ；刮腻子找平三遍 ，涂料三度（一底两面）。
	m2
	508

	35
	011706003004
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1、指挥中心拆除顶面矿棉板吊顶。
	m2
	58.77

	36
	011303002001
	灯带(槽)
	1、灯带铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m2
	93

	37
	010810002002
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板。
	m
	80.7

	38
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗类型 : 防盗窗。
	m2
	4.32

	39
	01B006
	卫生间增加玻璃膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	m2
	17.38

	40
	011103001001
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅绿色地胶板。
	m2
	73.44

	41
	011103001002
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅蓝色地胶板。
	m2
	73.44

	42
	011103001003
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅灰色地胶板。
	m2
	73.44

	43
	011504001002
	包分水器罩
	1、定制600cm*900cm*150cm双面板基层，外刮白色乳胶漆两边。
	个
	4

	44
	031301007008
	管道包封（下水管）
	1.名称 :两遍腻子 ,两遍乳胶漆；
2.石膏板饰面 ，完成面规格250*250；
3.欧松板打底；
4.原管道包15厚隔音岩棉。
	m
	3.7

	45
	031301007009
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子 ,两遍乳胶漆；
2.石膏板饰面 ，完成面规格250*250；
3.欧松板打底；
4.原管道包15厚隔音岩棉。
	m
	14.52

	46
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆。
	m2
	235.17

	47
	01B030
	家属接待室1和大队部中间墙面缝隙填充
	1.轻钢龙骨 ，9.5mm纸面石膏板 ， 内填发泡胶封堵。
	
m
	3.7

	48
	011205001008
	墙、柱面装饰板
（荣誉室背景墙）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套5 0系列覆面龙骨@30 0 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；
3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	m2
	20.09

	49
	011205001009
	墙、柱面装饰板
（支部会议室电视背景）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套50系列覆面龙骨@30 0 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定。
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；
3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	m2
	20.46

	50
	011205001010
	墙、柱面装饰板
（支部会议室嵌入式背景墙）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套5 0系列覆面龙骨@300；国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；
3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	m2
	23.3

	51
	011105006002
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度 :50mm；
2.面层材料品种、规格:不锈钢。
	m
	435.96

	51
	011105006002
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度 :50mm；
2.面层材料品种、规格 :不锈钢。
	m
	435.96

	52
	01B035
	卫生间窗户贴玻璃防窥膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	m2
	7.92

	53
	01B007
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18厚木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍。
	个
	3

	54
	031301001004
	墙面开槽、堵抹
	1、铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	347.8

	55
	031301003001
	机械钻孔
	1.专业制作施工。
	个
	3

	56
	01B033
	定制玻璃展示柜
	1.专业定制安装。
	m
	5.79

	57
	01B034
	木质展示柜
	1.专业定制安装。
	m
	5.58

	58
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距 : φ8镀锌全螺纹吊杆 ，双向吊点（中距900一个） ；轻钢主龙骨50*20*1.0 ， 中距900； 覆面龙骨5 0*19*0.5 ， 中距3 00； 刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）；
2.基层材料种类、规格 :9.5厚双层石膏板 ， 自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理 ;
3.面板材料品种、规格 : ；刮腻子找平三遍 ，涂料三度（一底两面）。
	m2
	230.88

	59
	011706003005
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.指挥中心拆除顶面矿棉板吊顶；
	m2
	184.08

	60
	010810002003
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板；
	m
	87.8

	61
	011303002002
	灯槽
	1.灯具位置开槽，水泥砂浆抹平。
	m2
	26.85

	62
	01B032
	卫生间增加玻璃膜
	1.采用18厚木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍。
	m2
	12.76

	63
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格 :地砖800cm*800cm。
	m2
	48.81

	64
	011101002002
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm混凝土。
	m2
	40.51

	65
	011001005001
	保温隔热楼地面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度 :5 0mm保温板；
2. 防护材料种类、做法 :铝箔保护层。
	m2
	40.51

	66
	010904002001
	楼 (地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数 :2mm聚氨酯防水。
	m2
	48.8

	67
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:240*120
*50红砖；
2.墙体厚度 :240mm。
	m3
	2.38

	68
	01B008
	木塑防腐木铺地台
	1.材质：木塑防腐木。
	m2
	36

	69
	01B009
	花池
	1.防腐木塑定制，尺寸：600cm*1200cm*800cm专业制作安装。
	个
	12

	70
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级 :5 0厚保温岩棉；
2.面层处理方式 :真石漆。
	m2
	11.83

	71
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.洞尺寸 : φ50。
	个
	6

	72
	01B010
	电动晾衣架
	1.电源阳光房顶面内安装 ；
2.六套电机，六套横杆3500mm长。
	套
	6

	73
	01B011
	玻璃阳光房
	1.80X80 不锈钢型材 ；
2.整体采用钢化玻璃，断桥铝；
3.侧面8mm钢化玻璃；顶部5+5夹胶玻璃。
	m2
	130.01

	74
	01B012
	楼层总索引图
（铝型材+亚克力） 1. 5*0.8米
	1.成品铝合金型材组合，表面烤漆内容2000x1000mm。
	块
	2

	75
	01B013
	警容镜
（实木+烤漆）0.8*1. 8m
	1.尺寸规格）标准款：200×120cm（高×宽）厚度：镜面4–5mm，边框1.2–1.5mm；
2.材质配置
镜面：5mm高透银镜/超白防爆玻璃（防爆、防锈、高反射率）
边框：（50×50mm/5×5cm） 实木或铝合金
背板：防水铝塑板/多层板，防潮防变形
安装：落地式/壁挂式，可定制消防相关标识与文字。
	块
	1

	76
	01B014
	门牌
（8mm亚克力+uv） 30* 12cm
	1.库室门牌一般位于门锁墙面距离上门框20cm,边框10cm处，上方蓝色区城高2.9cm,下方蓝色区域高1.6cm,中文名称字体为方正大黑简体，字号一般为110磅，大于5个的字门牌字号一般为98磅。规范尺寸：300×120m；
2.材质：采用5mm亚力材质，倒边抛光。
	块
	80

	77
	01B015
	卫生责任卡
（8mm亚克力+uv） 30* 12cm
	1.规范尺寸：300*120mm ；
2.材质规范：5mm亚克力uv ；
3.字体为：标题：方正大黑 内容：方正大黑 
安装方式：左右两边距边1cm，上下取中打孔， 采用11mm广告钉固定于墙面。
	块
	80

	78
	01B016
	楼层指示牌
（8mm亚克力+uv） 25* 45厘米
	1.材质：9.5mm透明亚克力彩背喷打白uv道边抛光；
2.尺寸：330*220mm。
	块
	10

	79
	01B017
	4字方针（钛金字）50 cm*50cm
	1.底色色值：CO%、M100%,Y100%、KO%。文字色为金色专色(下同)。版式为双行排列，两句间1个字空，字间距和落款位置参照式样。式样尺寸(含框);长宽比为2:1,字号50点、行距75点、字距-50。
	个
	20

	80
	01B018
	为人民服务（钛金字） 50*50厘米
	1.（钛金字） 50*50厘米。
	个
	8

	81
	01B019
	制度牌
（8mm亚克力+uv） 50* 75厘米
	1.人员岗位职责规格为上方蓝色区域9.7cm;消防救援徽标与职责名称在上方蓝色区域，中间白色间隔线条上下0.4cm,下方内容区城蓝色边框上1.5cm,左(右、下)各2.5cm;颜色为彩色印刷；底色为蓝色(c:100m:92 y:33k:1); 消防救援徽标大小为6.6*6.9cm;职责名称字体为方正大黑，大小72点，间距根据实际文字多少进行调整；职责内容字体为方正黑体，大小26点，间距18材质；
2.规范尺寸：500×750mm；
3.材质：采用5mm亚克力材质，倒边抛光，救援徽和字体局部喷亮油。
	块
	200

	82
	01B020
	训练塔金属大字
（外漏发光字） 1.8*1 .8m/字
	（外漏发光字） 1.8*1 .8m/字
	个
	11

	83
	01B021
	大厅展示墙立面1 （钛金字）
	（钛金字）
	m2
	24.5

	84
	01B022
	支部会议室立面11
（钛金字）0.4*0.4米
	钛金字）0.4*0.4米
	m2
	16

	85
	01B027
	支部会议室立面10
（钛金字）0.45*0.45米
	（钛金字）0.45*0.45米
	m2
	17

	86
	01B028
	视频会议室立面9
（钛金字）0.4*0.4米
	（钛金字）0.4*0.4米
	m2
	16

	
87

	
011101003001
	
烟感训练室环氧树脂地坪
	1. 中层漆材料种类 、厚度 : 1.5mm
2.面漆材料种类、厚度 : 1.5mm
	m2
	92



工程名称：电气设备安装工程                      专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011713001001
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯。
	件
	4

	2
	030413001004
	普通灯具
	1. 名称:吸顶灯；规格型号:LED 12w。
	套
	1

	3
	030413002005
	装饰灯
	1. 名称:4寸射灯；规格型号:LED 12w。
	套
	27

	4
	030413012001
	开关、按钮
	1. 名称：单联单控开关；格型号:250V10A
	套
	2

	5
	030413012002
	开关、按钮
	1. 名称:单开；规格型号:250V10A
	套
	1

	6
	030413012011
	开关、按钮
	1. 名称:三开；规格型号:250V10A
	套
	2

	7
	030413013001
	插座
	1. 名称:5孔插座；规格型号:250V10A
	套
	51

	8
	030413013002
	插座
	1. 名称:网络插座；
2. 规格型号:86型两位RJ45
	套
	23

	9
	030412005005
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	79

	10
	030412001001
	配管
	1. 名称:KBGφ20；配置形式:暗装。
	m
	1392.4

	11
	030412001005
	配管
	1. 名称:KBGφ20
2. 配置形式:明装
	m
	195.6

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1. 名称:桥架200mm*1 00mm
2.材质:镀锌钢板
	m
	115.5

	13
	030412003001
	配线
	1. 名称:BV-2.5mm 2
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	1260

	14
	030412003002
	配线
	1. 名称:BV-4.0mm 2
2.配线形式：穿管、桥架敷设
	m
	378.3

	15
	030412003003
	配线
	1. 名称:超六类网线
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	655.4

	16
	011713001002
	灯具拆除
	1.灯具种类:拆除现状旧灯
	件
	61

	17
	030413001005
	普通灯具
	1. 名称:吸顶灯
2.规格型号: LED 12w
	套
	4

	18
	030413002006
	装饰灯
	1. 名称:4寸射灯
2.规格型号:LED 12w
	套
	68

	19
	040805005001
	景观照明灯带
	1. 名称:灯带
2.规格型号:LED 8w
	m
	232.5

	20
	030413012003
	开关、按钮
	1. 名称:单开
2.规格型号:250V10A
	套
	2

	21
	030413012004
	开关、按钮
	1. 名称:双开
2.规格型号:250V10A
	套
	6

	22
	030413012005
	开关、按钮
	1. 名称:三开
2.规格型号:250V10A
	套
	10

	23
	030413013003
	插座
	1. 名称:5孔插座
2.规格型号:250V10A
	套
	112

	24
	030413013004
	插座
	1. 名称:网络插座
2.规格型号:86型两位RJ45
	套
	11

	25
	030412001006
	配管
	1. 名称:KBGφ20
2.配置形式:暗装
	m
	866

	26
	030412003004
	配线
	1. 名称:BV-2.5mm 2
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	2396.6

	27
	030412003005
	配线
	1. 名称:BV-4mm2
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	732.6

	28
	030412003006
	配线
	1. 名称:超六类网线
2.规格:CAT6A-UTP
	m
	191.9

	29
	030412005002
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	137

	30
	030501009001
	集线器
	1. 名称:千兆集线器
2.规格型号:16口
	个
	4

	31
	011713001003
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯
	件
	20

	32
	030413001006
	普通灯具
	1. 名称:吸顶灯
2.规格型号:LED 12w
	套
	20

	33
	03B001
	霓虹灯造型
	1.名称:LED柔性霓虹灯
2.规格型号:DC24V，单色4000K，功 率≈10W/m。
	个
	3

	34
	040805005003
	景观照明灯带
	1. 名称:灯带
2.规格型号:LED 8w
	m
	67.13

	35
	030413002007
	装饰灯
	1. 名称:4寸射灯
2.规格型号:LED 12w
	套
	44

	36
	030413012006
	开关、按钮
	1. 名称:单开
2.规格型号:250V10A
	套
	4

	37
	030413012007
	开关、按钮
	1. 名称:双开
2.规格型号:250V10A
	套
	2

	38
	030413012008
	开关、按钮
	1. 名称:三开
2.规格型号:250V10A
	套
	3

	39
	030413013005
	插座
	1. 名称:5孔插座
2.规格型号:250V10A
	套
	120

	40
	030413013006
	插座
	1. 名称:网络插座
2.规格型号:86型两位RJ45
	套
	19

	41
	030412003007
	配线
	1. 名称:BV-2.5mm 2
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	2483.1

	42
	030412003008
	配线
	1. 名称:BV-4.0mm 2
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	496.8

	43
	030412003009
	配线
	1. 名称:超六类网线
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	291.6

	44
	030412001007
	配管
	1. 名称:KBGφ20
2.配置形式:暗装
	m
	1153.2

	45
	030412005003
	接线盒
	1. 名称:接线盒
2.安装形式:暗装
	个
	136

	46
	030412005006
	接线盒
	1. 名称:接线盒
2.安装形式:明装
	个
	10

	47
	030501009002
	集线器
	1. 名称:千兆集线器
2.规格型号:16口
	个
	4

	48
	030413002004
	装饰灯
	1. 名称 :探照灯
2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	49
	030413001003
	普通灯具
	1. 名称:吸顶灯
2.规格型号:LED 12w
	套
	6

	50
	030413012009
	开关、按钮
	1. 名称:单开
2.规格型号:250V10A
	套
	1

	51
	030413012010
	开关、按钮
	1. 名称:智能空开
2.规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A
	套
	1

	52
	030413013007
	插座
	1. 名称:5孔插座
2.规格型号:250V10A
	套
	6

	53
	030412001008
	配管
	1.名称:KBGφ20
2.配置形式:暗装
	m
	122.85

	54
	030412005004
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	6

	55
	030412003012
	配线
	1. 名称:BV-2.5mm 
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	544.8

	56
	030412003013
	配线
	1. 名称:BV-4.0mm 
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	216

	57
	030412003014
	配线
	1. 名称:超六类网线
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	60.5



工程名称：给排水工程                               专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006003
	塑料管
	1. 材质 : φ50PVC
2. 安装部位 :室内
3.介质 : 排水
	m
	2

	2
	031001006004
	塑料管
	1. 材质 : φ25PPR管
2. 安装部位 :室内
3.介质 : 给水
	m
	4

	3
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.管道材质 : φ 16P B聚丁烯地暖管
	m2
	34.6

	4
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC- φ 11 0
2.连接形式 :粘接
	m
	8.7

	5
	031003017001
	地漏
	1. 材质：不锈钢地漏
2.规格：φ 100
	个
	5

	6
	031002001001
	阀门
	1. 类型：角阀
2.规格：DN20
	个
	6

	7
	031001006005
	塑料管
	1.材质 : φ50PVC
2.安装部位 :室内
3.介质 :排水
	m
	3.8

	8
	031001006006
	塑料管
	1.材质 : φ25PPR管
2.安装部位 :室内
3.介质 :给水
	
m
	22.2

	9
	031004013001
	热媒分集水器
	1. 类型:集水器
2. 规格:分水器进口DN80法兰，出6×DN50法兰；集水器反之，配压力表、温度计接口、排污口、支座。
	组
	1

	10
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC- φ50
2.连接形式 :粘接
	m
	1



工程名称：电气工程及电器设备安装                                  专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030413001001
	普通灯具
	1. 名称:吸顶灯
2.规格型号:LED 12w
	套
	4

	2
	030413002001
	装饰灯
	1. 名称 :探照灯
2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	3
	030413012002
	开关、按钮
	1. 名称:单开
2.规格型号:250V10A
	套
	3

	4
	030413013001
	插座
	1. 名称:5孔插座
2.规格型号:250V10A
	套
	2

	5
	030413012001
	开关、按钮
	1. 名称:智能空开
2.规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A。
	套
	1

	6
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	6

	7
	030412003001
	配线
	1. 名称:BV-2.5mm 2
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	334.41

	8
	030412003002
	配线
	1. 名称:超六类网线
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	135

	9
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20
2.配置形式 : 暗装
	m
	246.47

	

10
	

030413009001
	

篮球场高位无影灯
	1. 灯杆：H=6m，Q235热镀锌，下口φ114×上口φ60，壁厚3.0mm；
2. 法兰300×300×10mm，配接地螺栓；
3. 灯具：LED球场泛光灯 200W/盏×2，IP65，5000K～6000K，Ra≥80；
4. 带偏光防眩罩，AC220V；
5. 基础：C25混凝土 600×600×1000mm，含地脚螺栓组件（M18×4）、定位板、接地角钢∠50×5×2500mm。
	

套
	

5

	11
	030413012001
	开关、按钮
	1. 名称:智能空开
2. 规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A
	套
	2

	12
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-3×10+1×6；
2.敷设方式:穿管敷设；
3.包含电缆头制作、安装。
	m
	130.27

	13
	030412003001
	配线
	1. 名称:BV-4.0mm；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	
m
	384.8

	14
	030409015002
	电缆保护管
	1. 名称:PVCφ75线管；
2. 配置形式 : 暗装。
	m
	121.1

	15
	030412001001
	配管
	1. 名称:KBGφ20；
2. 配置形式 : 暗装。
	m
	125.14



工程名称：给排水工程                               专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006003
	塑料管
	1.材质 : φ50PVC；
2.安装部位 :室内；
3.介质 : 排水。
	m
	2

	2
	031001006004
	塑料管
	1.材质 : φ25PPR管；
2.安装部位 :室内；
3.介质 : 给水。
	m
	4

	3
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.管道材质 : φ 16P B聚丁烯地暖管。
	m2
	34.6

	4
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC- φ 11 0；
2.连接形式 :粘接。
	m
	8.7

	5
	031003017001
	地漏
	1.材质：不锈钢地漏；
2.规格：φ 100。
	个
	5

	6
	031002001001
	阀门
	1.类型：角阀；
2.规格：DN20。
	个
	6

	7
	031001006005
	塑料管
	1.材质 : φ50PVC；
2.安装部位 :室内；
3.介质 :排水。
	m
	3.8

	8
	031001006006
	塑料管
	1. 材质 : φ25PPR管；
2.安装部位 :室内；
3.介质 :给水。
	
m
	22.2

	9
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:集水器；
2.规格:分水器进口DN80法兰，出6×DN50法兰；集水器反之，配压力表、温度计接口、排污口、支座。
	组
	1

	10
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC- φ50；
2.连接形式 :粘接。
	m
	1



工程名称：电气工程及电器设备安装                             
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	1
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
2.规格型号:LED 12w
	套
	4

	2
	030413002001
	装饰灯
	1.名称 :探照灯
2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65，
	套
	2

	3
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单开
2.规格型号:250V10A
	套
	3

	4
	030413013001
	插座
	1.名称:5孔插座
2.规格型号:250V10A
	套
	2

	5
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:智能空开
2.规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A
	套
	1

	6
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	6

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm 2
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	334.41

	8
	030412003002
	配线
	1.名称:超六类网线
2.配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	135

	9
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20
2.配置形式 : 暗装
	m
	246.47










工程名称：房屋建筑与室外装饰工程                  专业/标段：房屋建筑与室外装饰工程 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050102008001
	移植花卉、地被植物
	1.种类 :绿植移栽
	
m2
	40

	2
	050101003001
	颗粒沙子填充
	1. 回填土质要求 :颗粒沙子填充
	m3
	8

	3
	040201021001
	土工合成材料
	1.材料品种、规格 : 防护油布
	m2
	40

	4
	010102003001
	路面开挖
	1.开挖深度 : 宽300cm *深500cm（150mmC3 0混凝土路面 ，30m m三七灰土 ，50mm素土）
	m3
	1.67

	5
	010102009001
	回填方
	1.填方部位 :夯实
	m3
	1.67

	6
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级 :C30；
2.厚度 :（150mmC 30混凝土路面 ，30 0mm三七灰土）。
	m2
	3.33

	7
	010502030001
	电缆沟、地沟
	1.挖土、填土；
2.规格型号：1.2m宽1.5m深；
3.铺砂盖砖。
	m
	108.1

	


8
	
01B001
	
训练平台
	
1.二楼墙面新开洞口制作训练平合2.4米
*2.4m米钢材制作带护栏平台.80mm*8mm方管立柱内部40mm*40mm方管三角焊接,平合钢材厚度10mm.40mm*4 0mm方管焊接栏杆,高4. 15米钢材制作直径1.2米圆柱形垂直通道。
	


套
	


1



工程名称：装饰装修工程                               专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	地沟、盖板
	1.专业制作安装。
	m
	4.3

	2
	03B002
	木质基层自助餐台
	1.双面板基层800*4000*830
	m
	4

	3
	03B003
	自助餐台石材铺设
	1.材质：大理石面层；
2.厚度.1.8cm厚。

	m
	4

	4
	011504001001
	包分水器罩
	1.定制600cm*900cm*150cm双面板基层，外刮白色乳胶漆两边。
	个
	1

	5
	031301007002
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子 ,  两遍乳胶漆
2.石膏板饰面 ，完成面规格250*250
3.欧松板打底
4.原管道包15厚隔音岩棉
	m
	3.8

	6
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称 :洗菜间腻子铲除
	m2
	35

	7
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖
	m2
	35

	8
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1. 防水膜品种 : 1.5 mm氨酯防水涂膜
	m2
	4.5

	9
	01B001
	墙面打孔φ100
	1.专业打孔施工
	个
	1

	10
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格 :轻钢龙骨；
2. 隔板材料品种、规格 : 内外9.5mm石膏板 ， 18mm优质木工板。
	m2
	34

	11
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子
2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆
	m2
	148

	12
	01B002
	厨房货架（钢架焊接）
	1.名称：厨房货架：
2.材质不锈钢型材
规格型号：25X38*1.1方管
	m2
	35.4

	13
	01B003
	厨房不锈钢台面
	1.不锈钢板材
1.1CM厚钢板
	m
	3.1

	14
	011205001001
	墙、柱面装饰板（餐厅墙裙）
	1.面层材料品种、规格 :护墙板饰面
	m2
	43.6

	15
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距 : φ8镀锌全螺纹吊杆 ，双向吊点（中距900一个） ；轻钢主龙骨50*20*1.0 ， 中距900； 覆面龙骨5 0*19*0.5 ， 中距3 00； 刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）
2.基层材料种类、规格 :9.5厚双层石膏板 ， 自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理 ;
3.面板材料品种、规格 : ；刮腻子找平三遍 ，涂料三度（一底两面）
	m2
	80.7

	16
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板
	m
	18.3

	17
	011303002001
	灯槽
	1.灯带型式、尺寸 :灯槽（石膏板制作）2遍腻子 ，2遍乳胶漆。
	m2
	21

	18
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗类型 :75断桥铝合金+中空玻璃窗户
	m2
	3

	19
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗类型 :宿舍75断桥铝合金+中空玻璃窗户
	m2
	2.2

	20
	01B004
	厨房门口做肯德基门
	1.材质：门框50X100*1.4厚异形方管；
2.门扇型材：厚度2.0断桥铝；
3.玻璃：8毫米厚；
4.顶部：5+5夹胶玻璃。
	m2
	34.2



工程名称：电气设备安装工程                        专业/标段：通用安装工程   
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030413012001
	开关、按钮
	1. 名称:单开
规格型号:250V10A
	套
	1

	2
	030413012002
	开关、按钮
	1. 名称 :双开
规格型号:250V10A
	套
	2

	3
	030413012003
	开关、按钮
	1. 名称 :三开
规格型号:250V10A
	套
	2

	4
	030413013001
	插座
	1. 名称 :5孔插座
规格型号:250V10A
	套
	54

	5
	030413013002
	插座
	1. 名称:网络插座
4. 规格型号:86型两位RJ45
	套
	4

	6
	030412003001
	配线
	1. 名称:BV-2.5mm 2
配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	1358.4

	7
	030412003002
	配线
	1. 名称:BV-4.0mm 2
配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	199.8

	8
	030412003003
	配线
	1. 名称:超六类网线
配线形式:穿管、桥架敷设
	m
	149.39

	9
	030412001002
	配管
	1.名称:KBGφ20
1. 2.配置形式 : 暗装
	m
	564.59

	10
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
2.安装形式 : 明装
	个
	63

	11
	030402012001
	成套配电箱
	2. 名称 :厨房配电箱
规格型号：箱体：XL-21型，暗装，500×600×200mm，IP54防油烟,烤漆壳体
	台
	1

	12
	011713001001
	灯具拆除
	1. 1.类型:拆除现状旧灯
	件
	11

	13
	030413001001
	普通灯具
	2. 名称:吸顶灯
3. 规格型号:LED 12w
	套
	13

	14
	030413001002
	普通灯具
	1. 名称 :80cm吸顶灯
2. 规格型号:LED 12w
	套
	1

	15
	030413002001
	装饰灯
	1. 名称:4寸射灯
2. 规格型号:LED 12w
	套
	14

	16
	040805005001
	景观照明灯带
	1. 名称:灯带
2. 规格型号:LED 8w
	m
	52.5

	17
	040805005002
	景观照明灯带
	1. 名称:灯带
2. 规格型号:LED 8w
	m
	15
























工程名称：智能化接警系统及会议系统          专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030504015001
	终端设备
	1.内容：接处警中心平台软件安装、数据库配置、与上级支队指挥中心接警平台联动；
2.报警受理/派单/归档/GIS地图联动功能调试、坐席终端软件安装及注册激活；
3.配套：IP话机/PBX联动调试、报警弹窗/语音播报/电子地图校验、系统培训及验收文档；
4.要求：支持Contact ID/SIA协议接入前端报警主机，报警信息实时弹窗≤2s，多级权限管理、操作日志审计，符合GA/T相关标准要求。
	个
	1

	2
	030905020001
	区域式联动控制器
	1.安装方式 :立装；
2.参数:2U高度标准机架式设计 ，采用ARM结构设计 ;用于接收到调派任务后联动启动车库门 、警铃、警灯、照明等，支持网络协议、RS232协议控制:8通道控制盒X1、电源线X1、串口线x1;外部设备接口(接口参数:AC≤ 250V/3A，DC≤30 V/3A)；
3.功能描述：满足联动控制，可控制声、光、电等设备，调派单到达声、光联动提示，系统故障时声、光告警，警情语音播报，自定义定时播报MP3，自定义通知、通告的文本语音播，满足《火警受理联动控制装置》现行有效国家标准的全部技术要求。
	

台
	

1

	3
	030504015002
	终端设备
	CPU：i3-12100 / AMD ；
主板：Intel B660 / AMD B550 芯片组；
3.内存：8GB DDR4 3200MHz（双通道，预留扩展插槽）；
4.固态硬盘：512GB NVMe M.2 SSD（系统盘）；
5.机械硬盘：512TB SATA HDD（用于存储历史接警录音/录像索引）；
6.显卡：集成显卡（支持双屏4K输出）或 GT 730 2G（需三屏显示时增配）；
7.网卡：千兆以太网卡（RJ45），支持网络唤醒；
8.接口：前置≥4×USB，后置≥6×USB+VGA+HDMI+DP；
9.电源：300W 及以上 80Plus 铜牌电源；
10.机箱：标准塔式，散热良好，支持7*24小时连续运行；
11.显示器：23.8英寸 IPS 液晶，分辨率1920×1080，VGA+HDMI接口；
12.键鼠：USB抗菌键鼠套装。
	个
	1

	4
	030501002001
	输出设备
	1.名称 :激光打印机；
2.类型：A4幅面 黑白激光打印/复印/彩色扫描/传真（可选）；
3.处理器：≥600MHz；
4.内存：≥256MB（支持扩展）；
5.打印速度：≥30页/分钟（ppm）；
6.分辨率：打印 ≥600×600 dpi（增强可达1200 dpi），7.扫描 ≥600×600 dpi；
8.进纸容量：标配纸盒≥250页+多功能进纸槽1页；
9.接口：USB 2.0 + 10/100/1000M以太网口（必须支持有线网络共享）；
10.双面打印：支持；
11.打印负荷：≥15000页；
12.耗材类型：鼓粉分离设计（降低后期成本）或鼓粉一体。
	台
	1

	5
	030905006001
	声光报警器
	1.名称 :三色灯、倒计时牌；
2.型号：符合GB26851《火灾声光警报器》标准；
3.工作电压：DC24V（脉冲/电平信号）；
4.声响强度：≥75dB（正前方3m处），可调或固定；
5.闪光强度：≥1.5cd（坎德拉），红色频闪；
6.闪光频率：1.0Hz～2.0Hz（每分钟60～120次）；
7.变调功能：支持火警变调（如"嘀—嘀—"急促音）；
8.编码方式：无极性二总线（配合火灾报警控制器）或 编码型（电子编码）；
9.外壳材质：ABS阻燃塑料，颜色：红色（RAL3000）；
10.安装方式：壁挂式（底边距地2.2m～2.5m）或吸顶式；
11.防护等级：IP30（室内）；
12.接线：二线制/四线制，线径≥1.5mm²。
	个
	1



工程名称：智能化接警系统及会议系统                             专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030505007001
	会议专用设备
	1、名称 :视频会议终端；
2、参数 : 
（1）终端需支持接入现有MCU,实现视频会议应用； 
（2）终端应采用硬件分体式结构 ，非PC架构、非工控机架构;
（3）终端采用国产嵌入式操作系统。核心芯片采用国产化元器件 ，包括音视频编解码单元 、CPU处理单元、视频输入输出芯片 、音频输入输出芯片、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件 ;
（5）支持ITU-T  H.320 、H.323和IETF  SIP 、RTC通信标准 ，会议速率支持128Kbps－8Mbps;
5.支持H.264  BP、H.264  HP 、H.2 65视频编解码协议。支持H.239 、BFC P双流协议标准;
（6）支持G.722 、G.728 、G.729 、G.7 22.1  C、Opus等音频协议 ，可达到不小于20KHz的宽频效果;
（7）支持1080p60、1080p30 、720p60、720p30高清分辨率 ，并向下兼容4C IF 、CIF标清分辨率;
（8）支持≥3路高清视频输入接口 (至少含2个HDMI输入口） 、≥2路高清视频输出接口 ; 
（9）支持≥6路音频输入接口 ， ≥3路独立的音频输出接口;
（10）终端控制台支持本地录像 ，支持直接录制在电脑本机 ，录制图像格式为MP4 ，无需转码;
（11）支持智能视频编码（ROI） ，可对感兴趣的与会方增强编码 ，其他区域弱化编码 ，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果 ;
（12）支持云虚拟会议室功能 ，终端注册入网后 ，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中） ，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入;
（13）终端支持叠加视频水印 ，可实现主流、辅流叠加水印 ，实现会议数据内容的盗摄溯源 ;
（14）支持不低于100个摄像机预置位存储和调用 ，支持摄像机预置位快照及预览功能 ，可直观地显示预置位场景;
（15）终端支持设置横幅 ，支持文字或图片横幅 ，支持设置横幅位置 ，支持配置横幅时进行可视化预览 ，支持设置滚动速度和滚动方式;
（16）终端支持OLED屏显示设备运行状态 ，显示状态;
（17）终端支持国家密码局认定的国产密码算法 ，保证信息安全自主可控。支持SM1 、SM2 、 SM3 、SM4等国密加密算法 ;
（18）支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 ，支持国密SSL控制信令加密 ，支持SRTP码流加密;
（19）具备较强的网络抗丢包能力 ，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克； 80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
	


台
	

1

	



2
	



030608009001
	



扩音对讲话机
	1.名称:麦克风
2.参数:
（1） 支持360全向拾音,拾音距离不低于,5m。
（2）采用数字音频接口,由高清视频终端供电 ；频响100Hz~ 18KHz。
（3）支持 AGC (自动增益补偿) 、ANS (自动噪声抑制)、AEC(自动回声抵消 )技术。
（4）支持抗手机干扰功能;具备哑音开关,可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。
	



台
	



1

	3
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:高清会议摄像机
2.参数:
（1）COMS传感器有效像素≥800万。
（2）支持1080P60fps 、1080P30fps、 1080i60 、1080i50 、720P60fps、720P30fps等高清视频采集及输出。
（3）支持≥12倍光学变焦能力 ， ≥ 16倍数字变焦 ，采用广角镜头 ，水平视角≥79 ° 。
（4）水平转动范围为±165 ° ,  垂直转动范围为±30 °。
（5）具备HDMI高清视频输出接口 ，支持≥2路图像同时输出。
（6）支持正装或倒装。
（7）支持VISCA控制协议。
	台
	1






























工程名称：智能化接警系统及会议系统                               专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030506009002
	监控摄像设备
	1.名称:500万像素红外筒型网络摄像机；
2.规格:1/2.7" CMOS；最分辨率2560×1440@25fps；H.265/H.264；最低照度 彩色0.005Lux；红外补光≥30m；DC12V/PoE；IP66；含支架、12V/2A电源。
	台
	4

	2
	030506014001
	录像设备
	1.名称 :录像机
2.规格:16路IPC接入；最高支持800万像素；2×HDMI/VGA；4盘位；H.265+/H.265；含鼠标、电源、机架耳朵。
	台
	1

	3
	030501004001
	存储设备
	1.名称 :硬盘；
2.类别 :数据存储；
3.规格:8T,5400，3.5，SATA3。
	
台
	1

	4
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆；
2.规格：UTP.6-4*2*0.5；
3.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	200

	5
	030412001001
	配管
	1.名称 :线管SC20；
2.敷设方式:暗敷。
	m
	210




1

2

工程名称：智能化接警系统及图像综合管理平台                      专业/标段：通用安装工程   
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030504015001
	
终端设备
	1.名称 :指挥视频终端
2.参数 :
（1）对接要求：终端需注册到支队图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现 ,指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端也可获取平台内授权的图像资源 ，并可调度浏览。
（2）整体结构：终端应为分体式视频终端 ，视频终端与摄像机需分离部署 。专业硬件视频编码设备 ，操作系统为嵌入式操作系统。
（3）音视频标准：视频支持H.265H.264BP 、H.26
4、视频分辨率：支持4K（3840×21 60）、1080P（19 20×1080） 、720 P（1280×720）、 AUTO。
（4）视频帧率：支持1/5/10/15/3 0/60fbs可选
（5） 编码能力：支持4K  H.265的1 M-6M码流编码 ，并可进行自适应码率控制；在1.5M带宽下可实现动态4K(3 840×2160)视频的编码传输。
（6）视频输入：视频输入接口≥ 8路 ，至少2×HDMI输入 ，2×DVI输入 , 4×SDI输入。
（7）视频输出：视频输出接口≥4路 ，支持四显同时输出。
（8）音频输入：至少支持2路音频输入 ， 1 ×3.5接口 ,  1×RCA接口音频输出：至少支持2路音频输出 ， 1 ×3.5接口 ， 1 ×RC A接口。
（9）其他接口：支持VISCA≥1 ，DC 12V输出≥1 ，USB ≥4 ， 1000M网口≥ 1。
（10）协议全适配：支持音视频协议全适配 ，不同速率,不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议。
（11）多画面显示：支持多画面模板设置 ，支持至少25种多画面模板可选 ;单屏多画面至少支持30画面。
（12）多屏显示：支持多屏输出 ，每个分屏都支持多画面 ，可在每个分屏上显示不同的调度内容；通过选屏功能可快速切换各个分屏上的调度画面 ；支持虚拟屏幕导航控制 ，等同于在模板上直接操作 ，且可以进行跨屏操作。
（13）终端会控：支持在终端上直接创建和召开调度会议 ，具有主持人会控功能包括会议模板设置、模板切换 、交换窗口、视频分辨率码流调整、广播音视频、双流广播、视频轮询、云台控制、会议录像、预案调度、邀请、请出、锁定、会议标题/公告设置等会控功能。
（14）预案调度：可针对事件提前预设分组人员、分组窗口到指定窗口进行音视频广播。
（15）视频轮询：支持视频会议轮询功能 ，可选择轮询所在屏、轮询窗口号、间隔时间、是否广播、分辨率等参数。
（16）窗口属性：可设置窗口属性为无属性、广播音视频、广播音频、广播视频、接收音视频、接收音频和接收视频 ，并可设置窗口的速率(高/中/低)。
（17）屏幕识别：可识别当前屏幕的排列顺序 ，拖拽屏幕图片可以交换屏幕排列顺序。
（18）远程控制：支持远程摄像机控制 ，可进行推拉摇移、调焦、光圈等云台控制和预置位设置。
（19）数据功能：支持多种数据业务的应用 ，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享, 电子白板和文字讨论等。（20）视频录像：支持远程录制数字会议录像和回放 ，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。
（21）维护功能：支持在线对视频、音频、网络的检测和维护 ，支持本地 、远程升级。
（22）低带宽传输 ：支持在H.265编码协议下384Kbps传输1080p@30fps图像。
（23）网络适应性 ：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下 ，客户端经过服务器调取图像 ， 图像清晰流畅 ，音视频同步。
（24）视频调度：可在同一界面下统一管理和调度图像综合管理平台的全部图像资源 ，实现视频浏览、语音对讲、视频点名、视频轮询、视频录像 、视频上墙等功能 ； 图像资源包括指挥调度视频、监控视频、H.323会议视频、4G/5G单兵图等其他接入的图像等。
	个
	1

	2
	030501010001
	路由器
	1.名称:指挥网、政务外网路由器
2.参数: 转发性能 :9Mpps-25Mpps，带机量 :700
固定接口WAN :2* GEcombo，固定接口LAN:8* GE(可切换为WAN  ) 外形尺寸(HxWxD ):43.6X442mmX22 0mm。
	台
	1

	3
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:高清摄像机
2.参数：
 (1)像素分辨率500万 ；
（2）不低于1/2.5英寸CMOS图像传感器；
（3）视频格式：支持3840*2160P60/50/ 25/59.94/29.97等 ;1 080P60/50/30/25等 ; 1080I60/50/59.94等 ;720P60/50/59.94等
（4）光学变倍：≥1 2倍光学变焦；
（5）视角：水平 :7. 59 ˚（窄角）～80.4 ˚（广角）；垂直 :4. 6 ˚（窄角）～50.0 ˚（广角）
（6）光圈系数：F1.8 ～F11、CLOSE；
（7）最低照度：0.0 5Lux (F1.8, AGC  ON)；
（8）聚焦方式：支持自动/手动/一键聚焦；
（9）视频接口：HDM I接口≥1，SDI接口≥1
（10）控制方式：RS 232-IN≥1、RS232-O UT≥1、RS422≥1兼容RS485；
（11）控制协议：VI SCA/Pelco-D/Pelco- P；支持波特率11520 0/38400/9600/4800/2400；
（12）水平转动范围 ：-110 °~+110 °水平转动速度：78.8 °/s；
（13）垂直转动范围 ：-30 °~+30 °垂直转动速度：31.7°/s。
	台
	1

	4
	03B001
	图像综合管理
平台配套器材
	1.铝合金防水音柱，额定功率 40W，100V 定压输出，阻抗 8Ω；频响 120Hz-15kHz，高灵敏度，IP66防水防尘；内置高低音分频单元，配套金属壁挂支架、防水接线套件；
2.专业功放（300W） 2U机架式专业定压功放，额定输出300W，100V 定压输出；双路线路输入、二路话筒输入，高低音独立调节；具备短路、过热、过载自动保护，支持消防紧急信号强制切入；标准机架安装，配套机柜安装配件；      
3.反抑制器、8路2编组;1U 机架式专业反馈抑制器，双通道独立自适应防啸叫处理；自动检测啸叫频点，多点窄带陷波抑制，带高通滤波、音量限幅功能；平衡 XLR 输入输出接口，支持旁路直通模式，多重电路保护；配套机柜安装配件、音频信号线，会议室扩声系统配套使用。
	批
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