一、项目采购内容及要求
	名称
	参数标准
	单位
	数量
	参考图片

	单人升降课桌椅
	★1.课桌规格；长650mm*宽450mm*高（660mm-780mm），误差范围为±2mm。
2.升降方式：桌子30mm一个档位，椅子20mm一个档位，适合小学至高中学段的学生使用。
★3.桌面尺寸：长650mm*宽450mm*厚30mm±5mm，桌面采用ABS塑料一级新料一体射出成型，耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂，不得采用回收料生产，靠胸前处有內弧造型设计，增加舒适度，面板前端设置有防滑落凸条。四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手，表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。组合设计，面板底部有強化承重之设计，镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐，尺寸规格为≥15mm*30mm*1.0mm（尺寸偏差范围允许±1mm）
4.方管，由螺丝锁定于面板底部。
★5.桌斗要求：外径尺寸≥长530mm*宽350mm*高150mm，内径尺寸≥长450mm*宽330mm*高140mm，采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，功能：书箱底部有排水槽缝之设计，书箱外边带有波浪筋设计，增加美观度、硬度性。书箱前端带有凹形笔槽设计，书箱左右两侧带有挂钩设计，在静止状态下可以承载≥10KG左右的挂物承重，四周完全不得有毛边，不刮手。（外观尺寸偏差范围允许±3mm）
6.桌钢支架≥25*54*1.2mm优质扁圆管抬弯成拱形。桌子立柱采用≥35*64*1.2mm优质菱形管，桌子横档采用≥23*52*1.2mm优质菱形管，桌子升降管采用≥23*52*1.2mm优质菱形管。均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。

7.脚套：脚套尺寸≥长80mm*宽63mm*高35mm,材质采用PP塑料注塑成型工艺，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后脚套牢固不松动，不脱落。
8.桌篮子；采用16圆管及钢筋焊接成型。各钢件表里喷塑采用硅烷化处理工艺，达到产品管内外都能形成保护膜，做到管内外全部防锈，提高了产品使用寿命。有效提高喷粉对基材的附着力，喷塑表面光亮平整。
★9.椅面尺寸：采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，椅子坐垫≥长425mm*宽405mm,靠背长≥430mm*宽265mm，质量要求；耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠背中间带有透气孔设计，增加舒适感，靠背设计有完成的曲线弧度，符合人体工效学设计。
10.钢支架≥25*54*1.2mm优质扁圆管抬弯成拱形。椅子立柱采用≥35*64*1.2mm优质菱形管，横档采用≥23*52*1.2mm优质菱形管，椅子升降管采用≥23*52*1.2mm优质菱形管。均采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。
11.脚套：脚套尺寸≥长80mm*宽63mm*高35mm,材质采用PP塑料注塑成型工艺，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后脚套牢固不松动，不脱落。
12. 各钢件表里喷塑采用硅烷化处理工艺，达到产品管内外都能形成保护膜，做到管内外全部防锈，提高了产品使用寿命。有效提高喷粉对基材的附着力，喷塑表面光亮平整。
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