榆林市消防救援支队科创新城消防救援站
室内装修项目（货物采购）清单
体能训练设备——体能运动器械/技能器械
	序号
	名称
	配置及参数（外观尺寸±50mm）
	单位
	数量

	1
	跑步机
	1、速度范围：1.0～20km/h；
2、坡度范围：-3～15%；
3、电机参数：AC马达；额定功率 ≥2.0kw；峰值功率：≥4.0kw；
4、输入功率：≥2.0kw；
5、全跑台减震；
6、跑台尺寸：约580×1570mm；
7、跑板规格：厚度≥25mm；
8. 跑带规格：厚度≥t2.2mm；
9、主要管材规格：≥立柱200×70×t2.5mm椭圆管；底架管120×40×t2.0mm矩形管。
	台
	3

	2
	椭圆机
	1、双向磁控轮≥12kg；
2、平台型式：前驱；
3、阻力系统：电磁控阻力系统；
4、阻力段：≥30段；
5、调节阻力位：前扶手和仪表；
6、传动系统：二级传动（传动比1:16）；
7、踏步跨距：约50cm；
8、功率：≥350W/60RPM。
	台
	2

	3
	划船器
	1、阻力系统：电磁控+风阻；
2、阻力等级：≥15段阻力调整；
3、传动系统：皮带；
4、拉绳：高密度织带；
5、滑轨：轻质铝合金静音轨道 ≥124×75×1290mm；
6、标配蓝牙心率；
7、主要管材规格：≥座垫管：铁钣  t3.0mm；
10、方形支撑臂管：≥30×80×650×t1.5mm；
11、前脚管(三角管)：≥500mm；
12、后脚管(三角管)：≥500mm。
	台
	2

	4
	楼梯机
	1、机身尺寸：≥1350mm(长)×900mm（宽）×2150mm（高）；
2、台阶尺寸：≥550×300mm；
3、台阶高度200mm；
4、有效台阶数3；
5、红外感应，紧急停机按键；
6、运动挡位≥35挡。
	台
	2

	5
	坐式胸肌推举训练器                                                         
	1、阻力形式：配重块；总重≥90kg；最小调节重量5kg；最大训练荷载：90kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节；PU发泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥龙门架平椭150×50×3.0mm，副架平椭120×50×3.0mm；
5、牵索形式：钢丝绳；￠≥5.5mm；
6、产品尺寸：约1450×1300×1800mm。
	台
	1

	6
	大腿伸展训练
器
	1、阻力形式：配重块；总重100kg；最小调节重量5kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫/背垫PU发泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥龙门架平椭150×50×3.0mm，副架平椭120×50×3.0mm；
5、牵索形式：钢丝绳；≥￠5.5mm；
6、产品尺寸约1200×1120×1540mm。
	台
	1

	7
	大腿内外侧肌训练器
	1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：PU泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥龙门架平椭150×50×3.0mm，副架平椭120×50×3.0mm；
5、产品尺寸 约1300×1300×1500mm。
	台
	1

	8
	单双杠训练器
	1、阻力形式：配重块、总重135kg、最小调节重量5kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：辅助垫由再生棉、原生棉组合成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥龙门架平椭150×50×3.0mm，副架平椭120×50×3.0mm；
5、产品尺寸约1000×1400×2200mm。
	台
	1

	9
	三人站综合训练  器
	1、产品尺寸：≥2100x2300x2100mm（长x宽x高）；
2、主支架：≥采用平椭50x100xT2.0椭圆钢管制造，静电防锈喷涂表面处理工艺；
3、主要功能：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌、三角肌、背阔肌、背部肌群、腹直肌、肱二头肌、前臂肌群；
4、含配重5kg、10kg各两片;共计30kg。
	台
	1

	10
	高拉力背肌训练  器
	1、阻力形式： 配重块；总重≥90kg；最小调节重量5kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节；PU发泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥龙门架平椭150×50×3.0mm，副架平椭120×50×3.0mm；
5、产品尺寸：约 1400×1300×1890mm；
6、主要功能： 锻炼背阔肌，斜方肌下束，肱二头肌。
	台
	1

	11
	高低拉训练器
	1、阻力形式：插片配重式；
2、锻炼部位：背阔肌、斜方肌、肱二头肌；
3、主框架：≥材质：Q235A；规格：龙门架平椭150x50xT3.0，副架平椭120x50xT3.0；
4、躺垫和头垫：材质：胶合板+再生棉+仿皮（PVC）；
5、勾脚套：仿皮（PVC）+PU发泡；
6、规  格 约1530x920x2240mm。
	台
	1

	12
	上位蝴蝶式胸肌训练器
	1、阻力形式：配重块；总重≥100kg；最小调节重量5kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节；PU发泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥龙门架平椭150×50×3.0mm，副架平椭120×50×3.0mm；
5、牵索形式：钢丝绳；≥￠5.5mm；
6、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆。
	台
	1

	13
	哈克
深蹲
	1．外形尺寸：约1750x1440x1600mm（长x宽x高）；
2．锻炼部位：大腿/小腿肌肉群；
3．主框架：≥材质：Q235A；规格：主架平椭120x50xT3.0；
4．主转轴：≥材质：45#圆钢；规格：Φ25；
5、主轴轴承：≥人本轴承：6205；
6、最大人体质量：150kg；
7、最大训练载荷：300kg；
8、含配重5kg、10kg、15kg各两片;共计60kg。
	台
	1

	14
	多功能拉伸机
	1、外形尺寸：约1850×1100×1040mm（长x宽x高）；
2、锻炼部位：全身自由拉伸功能； 
3、主框架：≥材质：Q235A；主立管规格；
4、轨道：2道铝合金材质导轨，可通过单腿跪在坐垫上移动滑轨来拉伸股四头肌和髂腰肌等；
5、脚踏垫：表面凸纹橡胶；
6、脚垫：≥橡胶，规格：110x40xT3.0。
	台
	1

	15
	史密
斯机
	1、阻力形式：杠铃片（另配）；最大训练载荷：150kg；
2、主要管材规格：≥主弯管平椭120×50×3.0mm，立管￠114×3.0mmm；
3、牵索形式：钢丝绳：≥￠5.5mm；
4、产品尺寸:约2180×1530×2470mm；
5、主要功能 锻炼胸大肌、股四头肌、背阔肌、斜方肌、三角肌后束、肱二头肌、肱三头肌、大小圆肌；
6、含配重5kg、10kg、15kg各两片;共计60kg。
	台
	1

	16
	可调式双滑轮多功能训练器
	1、阻力形式：配重块每组100kg，共两组；总重≥200kg；最小调节重量5kg；
2、最大人体承重：150kg；
3、主要管材规格：≥龙门架平椭120×50×3.0mm；
4、牵索形式：钢丝绳：≥￠5.5mm；
5、产品尺寸 约930×1650×2230mm；
6、主要功能 锻炼多肌群训练（胸、肩、背、腿、腹）。
	台
	1

	17
	腹肌练习  椅
	1、外形尺寸：约1810x700x1000mm（长x宽x高）；
2、锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌；
3、主框架：≥材质：Q235A；规格：主管平椭120x40xT3.0；
4、最大人体质量：150kg；
5、最大训练载荷：150kg。
	台
	1

	18
	调节哑铃  凳
	1、最大训练载荷：≥300kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：PU发泡成型；
3、最大人体承重：≥150kg；
4、主要管材规格：≥平椭120×40×3.0mm；
5、产品尺寸：约 1650×600×430mm。
	台
	1

	19
	背部
伸展
练习
器
	1、最大训练载荷：≥150kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：护垫高度可调节；PU发泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格、平椭：≥100×40×3.0mm、80×40×3.0mm；
5、产品尺寸:约 1110×800×800mm。
	台
	1

	20
	二头肌练习器
	1、最大训练载荷：300kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：座垫高度可调节；PU发泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥平椭120×40×3.0mm；
5、产品尺寸：约1020×800×900mm；
6、含配重5kg、10kg各两片;共计30kg，Q85杠铃杆一支（1.2M)。
	台
	1

	21
	多重可调节练习  椅
	1、最大训练载荷：≥150kg；
2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：PU发泡成型；
3、最大人体承重：150kg；
4、主要管材规格：≥平椭80×40×3.0mm；
5、产品尺寸 ：约1300×600×400mm。
	台
	1

	22
	双层哑铃  架
	1、外形尺寸：约2300x600x800mm（长x宽x高）；
2、功能：放置哑铃（10副）2.5kg哑铃、5kg哑铃、7.5kg哑铃、10kg哑铃、12.5kg哑铃、15kg哑铃、17.5kg哑铃、20kg哑铃、22.5kg哑铃、25kg哑铃各1副，共275kg;
3、主框架：≥材质：Q235A；规格：主立管平椭120x40xT3.0；
4、贴地盘：≥橡胶，规格：175x120x23.5；
5、最大训练载荷：350kg。
	台
	1

	23
	标准框式力量
	1、阻力形式：配重盘；
2、最大人体承重：150kg；
3、主要管材规格：≥材质：Q235A；矩形管125×75×t4.0mm；
4、锻炼功能： 可利用训练框架进行负重深蹲、硬拉、引体向上、抓举、高翻等力量和爆发性动作训练；可以进行水平面、额状面、失状面的功能性动作及复合性力量训练和单关节肌肥大训练；
5、含5kg-20kg杠铃片，各4片，共计100kg，Q88奥杆一支。
	台
	1

	24
	乒乓
球台
	1、中国国家标准赛事台，长*宽*高：2.74M±5mm*1.525M±3mm*0.76M±3mm；
2、台面：厚≥25mm；
3、材质：高密度纤维板；
4、可调节高度；
5、反弹高度：230-268mm；
6、包含30个挡球板、球拍4附，乒乓球100个。
	台
	1

	25
	斯诺克球台案
	
1、外径尺寸：约3.80M*1.70M*0.80M；
2、内径尺寸：≥2.54M*1.26M；
3、青石板A级，干式研磨5公分；
4、胶边北方胶边；
5、库身12MM|型汽车高弹研磨钢库；
6、上帮:橡木木料；
7、台球腿:全实木桌腿；
8、大架:田字型5公分大架+17点位加大微调螺丝；
9、含标准球杆4根、架杆1根、短杆2根、球杆架子一套及配套球2套。
	台
	1










空调设备——挂机/柜机
	序号
	机型
	功率（匹）及配置参数
	单位（台）

	1
	柜机
	1、一级能效冷暖空调招标技术参数；
2、通用要求：冷暖、全直流变频，新国标一级能效，符合 GB 21455-2019，具备3C、节能认证，高低温工况稳定运行，多重安全保护；标配遥控器，含全套安装辅材，整机质保≥6年；
3、标配功能：独立除湿、自动除霜、定时、睡眠模式、自清洁、断电记忆；
4、3匹立式柜机，制冷量≥7200W，制热量≥9200W，APF≥4.42。
	10

	2
	▲柜机
	1、一级能效冷暖空调 招标技术参数；
2、通用要求：冷暖、全直流变频，新国标一级能效，符合GB21455-2019，提供3C、节能认证，高低温工况稳定运行，多重安全保护；标配遥控器，含全套安装辅材，整机质保≥6年；
3、标配功能：独立除湿、自动除霜、定时、睡眠模式、自清洁、断电记忆；
4、5匹商用柜机，制冷量≥12000W，制热量≥13500W，APF≥3.70。
	8

	3
	挂机
	1、一级能效冷暖空调 招标技术参数；
2、通用要求：冷暖、全直流变频，新国标一级能效，符合 GB 21455-2019，具备3C、节能认证，高低温工况稳定运行，多重安全保护；标配遥控器，含全套安装辅材，整机质保≥6年；
3、标配功能：独立除湿、自动除霜、定时、睡眠模式、自清洁、断电记忆；
4、1.5匹挂机，制冷量≥3500W，制热量≥4800W，APF≥5.00。
	11



厨房设备——电器产品/燃气产品/其他
	序号
	名称
	型号/尺寸(±mm)及技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	蒸柜
	尺寸规格：1100*900*1900mm
1.侧板及炉背板采用SUS304≥1.2mm不锈钢；
2.炉面、炉台、水围基采用≥1.2mm不锈钢板；
3.采用优质不锈钢板材；
4、接入天然气（含管线及配件）。
	台
	
1

	2
	四眼煲
仔  炉
	尺寸规格：1000*1000*800mm
1.侧板及炉背板采用SUS 304≥1.2mm不锈钢；
2.炉面、炉台、水围基采用≥1.2mm不锈钢板；
3.采用优质不锈钢板材。
	台
	1

	3
	灶间
拼台
	尺寸规格：300*1200*800mm
1.采用304/2B优质磨砂贴膜不锈钢板制造；
2.台面板厚≥1.2mm；
3.台脚用38mm外径不锈钢管（管壁≥1.2mm厚）制造；
4.脚横支架用38*38mm外径不锈钢管（管壁≥1.2mm厚）制造；
5.所有脚管配装不锈钢子弹脚。
	台
	3

	4
	▲双炒
双温灶
	尺寸规格：1800*1000*800mm
1、炉面采用优质不锈钢板≥1.2㎜厚侧板/不锈钢板由∠50×50×5mm角铁架及≥3mm黑铁板焊接组成；
2、炉通脚为φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调炉身高度的子弹脚；
3、采用高级节能铸铁炉头；
4、采用电子打火炉头，每个炉头内安装碗型沟风火咀一套;同时配备气挚、风挚、水挚,风行管及相应的水管、气管等配套部件；
5、每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、锅架、等辅助设备；
6、所有焊接部位打磨光滑，抛光处理；
7、接入天然气（含管线及配件）。
	台
	1

	5
	绞切两
用  机
	1、双用型；
2、生产能力：250KG；
3、输入功率：≥1.1千瓦；
4、电源380V；整机选用不锈钢304优级板，厚度为≥1.2mm。
	台
	1

	6
	平冷工
作  台
	尺寸规格：1800*800*800mm
1、功率：小于等于600W，直冷可调-5-5℃，制冷系统压缩机符合国家制冷设备相关标准；内外采用不锈钢板；整体发泡，内藏铜管，铜管内藏式管板蒸发器；
2、门胆采用无毒、无味易清洗材料；箱温采用压力式温度控制器控制；
3、平冷面板加厚，边柜台面有加强筋，底层围板封闭。
	台
	2

	7
	平冷工
作  台
	尺寸规格：1600*800*800mm
1、功率：小于等于700W， 直冷可调-5-5℃，制冷系统压缩机符合国家制冷设备相关标准；内外采用优质不锈钢板；整体发泡，内藏铜管，铜管内藏式管板蒸发器；
2、门胆采用无毒、无味易清洗材料；箱温采用压力式温度控制器控制；
3、平冷面板加厚，边柜台面有加强筋，底层围板封闭。
	台
	1

	8
	洗地龙头
	1、自带15米伸缩高压防爆管及自动增压喷头。
	台
	2

	9
	四门冰柜
	尺寸规格：1200*760*1960mm
1、220v；
2、容量：≥800L；       
3、门开关的设计：防止冷量外泄，更加节能；
4、冰箱内外全部采用高质量的不锈钢材料；
5、箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒；
6、操作温度范围:
–冷藏:0ºC/+8ºC
–冷冻:-15ºC/0ºC。
	台
	1

	10
	不锈钢
台  面
	尺寸规格：1700*700*750mm                                                                                                                 1、材质：整板实心304不锈钢，厚度≥5mm，无填充层，抗重击不变形；                                            2.表面：喷砂哑光防刮工艺，一体折边成型，通体无分层；                                                         3.挡水、滴水沿一体铣角处理，无缝焊接，无藏污缝隙；                                                   4.适用：长期剁肉、高温热锅直接放置，重型厨具长期承重；                                                  5.含全套安装、防水密封胶、现场打磨抛光。
	m
	1.7

	11
	单星水池
	尺寸规格：600*760*800mm
1.台面采用SUS304≥1.2mm，配≥1.0mm 加力筋，层板≥1.0mm不锈钢板；
2.立柱通脚∮38×≥1.2mm不锈钢管，配∮38不锈钢可调子弹脚；                                              3.配备水龙头，上下水管及五金配件。
	台
	1

	12
	面案工
作  台
	尺寸规格：1600*800*800mm
1.优质钢板厚度板材厚度SUS304≥2mm，台面下衬板为≥1.2mm；                                      2.台面采用一体式机制面，腿不锈钢5cm圆管，壁厚≥1.2mm，下层板为≥1.2mm，
3.整体采用冲压免边处理防止清洗割手工艺，可调子弹防滑脚。
	台
	1

	13
	面粉车
	尺寸规格：500*500*500mm
1.优质钢板厚度板材厚度≥1.2mm，台面下衬板为≥1.2mm；
2.整体采用冲压免边处理防止清洗割手工艺。
	台
	2

	14
	和面机
	1.生产能力：≥75kg，手动翻斗，倒顺开关直接控制电动机正反转，操作方便和面机采用电机内置式结构；
2.电压 220V，纯铜电机；
3.和面桶、搅拌搅杠食品级304不锈钢，桶体厚度≥1.2mm，不生锈、易清洗；
4.整体机架加厚方钢喷漆防锈，带减震可调支撑脚；封闭式防尘减速机箱；
5.一键启停、急停安全按钮，皮带链条多级变速，运行噪音≤75dB；
6.翻盖防尘设计，无卫生死角，适配馒头、包子、饺子面团加工；
7.配置整机、电源线、操作说明书。
	台
	1

	15
	▲煮面炉
	尺寸规格：800*800*800mm
1.燃气煮面，双阀门控制火焰大小，加厚汤盆底，耐烧；
2.内胆、桶身食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm，外体201不锈钢拉丝；
3.加热：304不锈钢加热管，总功率≥8KW，220V/380V可选，独立多档温控；
4.结构：加厚聚氨酯整体发泡保温，节能保温；内置防干烧保护、缺水断电停机；
5.配件：不锈钢水龙头、底部排污阀、分煮隔板、可调节不锈钢支撑脚；
6配置整机、操作说明书；质保1年。
	台
	1

	16
	压面机
	
1.板材：选用国标食品级304不锈钢；电机：选用铜芯电机；
2.刀具：3MM、4MM二种刀具，并选用45号碳结钢特制；辊子：φ120，L260；
3.调节部位采用蜗轮蜗杆式；
4.间隙可调到0.5MM-8MM；生产效率：≥30kg/h。
	台
	1

	17
	单门保
鲜  柜
	
尺寸规格：600*600 *1600mm                                                                                                                    1.总容积350L，电压220V，风冷无霜循环制冷，全域温度2～10℃均匀无温差；
2.门体：双层中空钢化玻璃门；
3.机身：外部加厚冷轧钢板喷涂，内胆环保PP材质；全铜管制冷管路；
4.配置：4层可上下调节加厚浸塑货架，自动蒸发积水盘，机械多档温控；
5.加厚聚氨酯，节能低噪；适配食材、饮料、半成品存放，整机质保1年。
	个
	1

	18
	发酵箱
	尺寸规格：500*600*1800mm
1.单门不锈钢面板，功率：2.2KW；                     2.整机外壳、内胆201加厚不锈钢，板厚≥1.0mm，双层中空钢化可视玻璃门；
3.额定220V，功率≥2600W，机械旋钮控温控湿；温度30～40℃、湿度80%～95%可调；底部内置不锈钢加热水箱，手动加水，缺水干烧自动断电保护；内置循环热风风道，箱内温湿度均匀；13层标准烤盘卡槽；整体聚氨酯发泡保温层，密封不漏汽；底部万向移动脚轮+固定刹车；
4.整机质保1年，含配套发酵烤盘。
	台
	1

	19
	三层烤箱
	尺寸规格：1500*900*1650mm
1、烘炉分为三层形式，各层独立制，
可同时使用，也可单层单独使用；
2、每层的面火、底火分别独立控温；
3、炉温可在20℃-300℃范围内任意调节，并能自动恒温；
4、设有非正常工作时的非自动复位热断路器，以保障烘炉更加安全的工作；
5、非自动复位热断路器的动作温度为280℃。
	台
	1

	20
	电饼铛
	1、自动恒温电饼铛；采用温度感应灵敏的电子显示温度器；
2、电源：380V；功率：≥4.8KW；
3、工作温度：120~250℃；内径：≥53CM。
	台
	1

	21
	三星水池
	尺寸规格：1800*760*800mm
1、台面采用≥1.2mm 304#不锈钢板，配≥1.0mm加力筋，层板≥1.0mm 不锈钢板；立柱通脚∮38×≥1.2mm 不锈钢管，配∮38不锈钢可调子弹脚，含上下水及龙头。
	台
	1

	22
	收餐台
	尺寸规格：600*760*800mm
1、台面采用≥1.2mm304#不锈钢板，配≥1.0mm加力筋，层板≥1.0mm不锈钢板,立柱通脚∮38×≥1.2mm不锈钢管，配∮38不锈钢可调子弹脚。
	m
	1.4

	23
	收残台
	尺寸规格：1400*600*750mm                                                                                                                              1.材质：台面1.0mm201拉丝不锈钢，整体满焊折弯，底部满铺加强筋承重；
2.台面预留单圆形收残孔，配套不锈钢过滤沥水篮、密封翻盖，防残渣飞溅；
3.支架38×38加厚不锈钢方管，配可调节高低子弹脚，地面找平；
4.下层置物托板，可放置标准厨余垃圾桶；四周圆弧包边无尖锐棱角；
5.无柜体、无水池，仅回收残羹剩饭，易冲洗，无卫生死角；
6.符合食品厨具卫生标准，整机质保1年。
	台
	1

	24
	豆浆机
	1、可升降石磨豆浆机；
2、上磨直径:≥35CM；
3、效率:10斤/小时；
4、效果:一次成浆，细腻无渣功能:自动锁水、自动磨浆；
5、保修:整机一年/电机3年。
	台
	1

	25
	长方形
宴会炉
	尺寸规格：530*325*250mm
1.全套接触食品部件304食品级不锈钢，加厚一体冲压成型，耐腐蚀易冲洗；
2.规格：长方形13L大容量，外尺寸 580×47×22cm，可单盆/二格分格盆自由搭配；
3.供电220V，内置≥400W恒温电热板，旋钮多档控温，水温恒温60-90℃持续保温一体式导水槽设计，防止冷凝水外溢；弧形翻盖不锈钢密封盖，锁温节能；
4.分体可拆卸结构，水盆、食物盆可单独取出清洗，无藏污死角；
5.加厚不锈钢承重支架，防滑加高支脚，防水电控开关，防干烧保护；
6.整机质保1年，加热板质保2年。
	台
	12

	26
	汤粥炉
	尺寸规格：530*325*251mm
1.内胆桶身304食品级不锈钢，壁厚≥0.6mm，整机外壳201拉丝不锈钢；
2.容积50L，内径400mm；220V/≥5KW多组发热盘加热，旋钮多档控温；
3.整体聚氨酯发泡保温层，节能锁温；底部独立大口径排污阀、侧边出水龙头；
4.安全配置：缺水防干烧、过热断电双重保护，漏电防护；
5.功能：熬粥、煮汤、卤料、烫粉多功能一体，无卫生死角易冲洗。
6.配套密封保温盖、加高可调不锈钢支脚；整机质保1年，加热管质保2年。
	台
	1

	27
	果汁鼎
	尺寸规格：300*300*500mm
1.支架、顶盖、底座采用201加厚拉丝不锈钢，板材厚度≥0.6mm，镜面抛光；
2.盛料桶：食品级高透 PC 透明材质，容量≥8L，耐冷热、无异味、不易开裂；
3.内置中空冰筒，装入冰块实现冰镇降温，无需通电，适合果汁、酸梅汤、凉茶；
4.出水龙头：铜芯电镀防漏龙头，带接水沥水托盘，不滴水污染台面；
5.密封拱形顶盖，防灰尘、防蚊虫；底部防滑橡胶脚垫，摆放稳固；
6.可拆卸分体结构，桶、冰筒、托盘可单独取出清洗，无卫生死角；
7.仅作冷饮盛装，无加热功能；整机质保1年。
	台
	2

	28
	牛奶鼎
	尺寸规格：300*300*501mm
1.全桶身304食品级不锈钢一体成型，加厚双层保温结构，保温节能，不易结奶垢，容量 ≥8L。
2.加厚密封顶盖，防落灰、防蚊虫；大容量铜质出水龙头，出水顺滑无滴漏；
3.加宽一体成型沥水底盘，收集滴落奶液，清洁便捷；可拆卸内胆，无焊接藏污缝隙；
4.多重安全保护：缺水过热停机、漏电保护，可全天连续保温运行；
5.加高防滑不锈钢支撑脚，整机焊缝满焊抛光，边角圆弧无毛刺；
6.整机质保1年。
	台
	2

	29
	收餐车
	尺寸规格：500*800*800mm
1.采用SUS304，厚≥1.2mm 不锈钢板，
轮子采用低噪音轮。
	台
	1

	30
	二层餐车
	尺寸规格：500*800*800mm
1.采用SUS304#，厚≥1.2mm不锈钢板，
轮子采用低噪音轮。
	台
	1

	31
	保温粥桶
	1.13L；
2.全不锈钢材质。
	台
	16

	32
	四门留
样  柜
	尺寸规格：1200*760*1960mm
1.电压：220v；   
2.容量：≥840L；       
3.门开关的设计：防止冷量外泄，更加节能；
4.冰箱内外全部采用高质量的不锈钢材料；
5.箱体采用≥60mm厚的环保聚氨酯发泡，无氟环保冷媒；
6.操作温度范围:冷藏:0ºC/+8ºC。
	台
	2

	33
	反渗透式饮水机
	
1、出水量：80L/H；
2、额定功率：≥3KW；
3、额定电压：220V；
4、产品容积：40L；
5、适用人数：20-30人；
6、连续供开水量：32L；
7、出水方式;双开水。
	台
	1

	34
	垃圾粉
碎  机
	尺寸规格：600*600*800mm
1.整机机身加厚304不锈钢，大口径弧形投料斗，无残渣挂壁死角；
2.380V纯铜电机，合金耐磨刀具，自动正反转防堵，日处理量500kg；
3.内置螺旋挤压脱水系统，干湿自动分离，干渣自动出料收集，减量化75%以上；
4.独立喷淋冲洗管路，设备内部自动冲洗，减少人工清洁；底部排污接口；
5.电控面板：启停、反转、自动清洗一键操作，过载、过热、漏电三重保护；
6.底部带万向刹车脚轮，方便移动清理；柜体密封隔音，噪音≤68dB；
7.不含油水分离模块，干渣单独收集清运，污水直排管网；                                                 8.整机质保1年，刀具易损件6个月质保。
	台
	1

	35
	双门消
毒  柜
	尺寸规格：1200*760*1960mm
1.板材：整机选用不锈钢板；
2.餐具框：选用不锈钢特制；
3.电机：选用铜芯电机；
4.温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，125度高温消毒无死角；
5.功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；
6.功率：≥4kw/220V。
	台
	3

	36
	洗手池
	尺寸规格：460*500*800mm
1.台面采用≥1.2mm 304#不锈钢板，配1.0mm加力筋，层板1.0mm不锈钢板,立柱通脚∮38×≥1.2mm不锈钢管，配∮38不锈钢可调子弹脚，含上下水管配件及安装
	台
	4

	37
	感应式
水龙头
	1.自动感应出水，包含附件安装到位；
2.180-220mm，出水嘴长度130-180mm。
3.水龙主体，国标低铅。
	个
	3

	38
	油烟净
化一体
机
	尺寸规格：2800*1300*1000mm
1.整机一体化结构：集烟罩、多层挡油滤网、双区静电净化模、内置离心风机、集油槽一体成型；
2.材质：烟罩、外壳1.0mm201拉丝不锈钢，氩弧焊满焊，底部倾斜集油槽+可拆卸接油盒；
3.净化率：≥98%，风量：≥3000m³/h，220V一级能效静音风机，运行噪音≤65dB；
4.净化工艺：机械分离+高低压双区静电吸附，低空直排达标，目测无烟；
5.电控系统：独立电源控制箱，开门断电、拉弧、短路、漏电多重保护；内置 LED 防爆冷光灯；
6.配置：自带导流油槽、密封接油盘、固定吊装挂件；无自动清洗、无UV除味模块；
7.含安装管道及相关配件，整机质保1年，电场电源质保2年。
	m
	4

	39
	墙面不锈钢板
	尺寸规格：12800*1500mm
1.采用201不锈钢，厚≥1.0mm不锈钢板。
	㎡
	19.2

	40
	墙面不
锈钢板
	尺寸规格：4000*1500*
1.采用201不锈钢，厚≥1.0mm不锈钢板。
	㎡
	6

	41
	弯  头
	1.配置（500*500口径内），采用≥1.0mm不锈钢板材。
	个
	9

	42
	管  道
	1.配置（500*500口径内），采用≥1.0mm不锈钢板材。
	m
	42

	43
	变径口
	1.定制（500*500口径内），采用≥1.0mm不锈钢板材。
	个
	6

	44
	法  兰
	1.定制（500*500口径内），采用4*4加厚钢材。
	对
	53

	45
	▲天燃气
热水器
	1.24L大流量，≥36KW热负荷，可同时供应洗碗池、洗手、保洁多处同步用水，变频风机+水气双调恒温，低水压高层稳定启动，分段多排火排，节能省气；
2.加厚无氧铜热交换器，内置多重过滤，抗陕北硬水结垢；一键75℃高温清洗模式；
3.强排封闭式燃烧仓，废气独立外排；CO 实时监测超标自动断气停机；
4.冬季内置电防冻装置，低温不冻裂管路；故障代码自检显示，便于检修；
5.整机防水电控面板，后厨潮湿环境适用；全套安装辅材（波纹管、安全阀）配套；
6.接入天然气（含安装管线及配件），提供燃气检测报告。
7.整机质保3年。
	台
	1

	46
	商用灭
蝇  灯
	1.三管（400*75*300）mm；
2.≥2500V持续放电，静音型，覆盖≥80平米以上。
	台
	2

	47
	灭火系统
	1.成套配置：不锈钢药剂储瓶、氮气驱动气瓶、183℃易熔感温探测器、不锈钢输送管路、专用雾化喷嘴、燃气切断阀、冷水联动阀、手动启动拉绳、不锈钢外置防护箱；
2.启动模式：自动感温熔断启动+手动拉环启动+箱体机械应急，无电也可正常工作，起火3～8秒喷射灭火药剂；
3.灭火剂：食品级专用油类阻燃水剂，乳化隔绝氧气、抑制油锅复燃，无腐蚀、无残留、易清洗；
4.联动功能：喷射同步自动切断燃气总阀、开启冷水喷淋降温，杜绝复燃风险；
5.管路喷嘴：304不锈钢无缝管路、耐高温雾化喷嘴，全覆盖灶台+烟罩内部无灭火盲区；
6.箱体：加厚201不锈钢壁挂控制柜，防潮防锈，适配后厨潮湿高温环境；
7.资质：整套设备CCCF消防产品认证、出厂检测报告；
8.质保：整机2年，药剂、气瓶质保1年，含上门测量、开孔、管道铺设、安装调试。
	套
	6

	48
	铁  锅
	1.360MM+锅盖+锅铲，1.5KG以上，≥1.2mm厚。
	套
	2

	49
	316不锈
钢蒸锅
	1.360MM三层加厚型，不锈钢材质。
	套
	1

	50
	刀  具
	（配套清单：1#桑刀、2#斩切刀、重型大砍骨刀、8寸主厨刀、西式分刀、剔骨刀、面包锯齿刀、水果刀、强力厨房剪、304不锈钢消毒刀座、磨刀棒锈钢消毒刀座、磨刀棒个1把）
1.刀身材质：10Cr15高碳复合不锈钢，锻打成型，高硬度、高韧性，长期高强度剁骨剁肉不崩口、不卷刃；
2.手柄：实木防浸油加固手柄，三铆钉紧固，防滑减震，长时间操作不累手，可高温消毒；
3.刀座：加厚一体304不锈钢刀架，分层沥水，带接水托盘，防锈耐腐蚀，适配后厨潮湿环境。
	套
	2

	51
	餐  具
	1.高级陶瓷、高级釉面。
2.铅、镉溶出量须符合GB 4806.4《食品安全国家标准 陶瓷制品》要求。
3.铅溶出量≤1.0mg/L，镉溶出量≤0.22mg/L；符合GB/T3532-2022《日用瓷器》国家标准，等级为优等品。
4.共计38件，8人用。
	套
	8

	52
	其他厨具
	1.（配套清单：304圆形汤盆30cm、双层沥水洗米篮、带盖，木柄大炒勺、30cm油炸线漏、16cm不锈钢水瓢、40x60PE塑料板、304沥水刀架、塑料蔬菜周转筐、不锈钢调味盅带盖、清洁铲刷套装等）；                                                                                                             2.材质：接触食品器具为国标304不锈钢。
	套
	2

	53
	316不锈钢电动自助餐加热盆
	尺寸规格：420*400*240mm
1.食物盆材质：国标316食品级不锈钢，板材厚度≥0.8mm；
2.规格：标准GN1/1长方形，有效容量 ≥9L，配套同材质316密封翻盖，可单独取出清洗，无焊接藏污缝隙；
3.加热底座：整机外壳201加厚不锈钢，隔水水浴恒温加热结构；220V/≥500W 不锈钢加热管，机械旋钮分段控温30℃~85℃；
4.加厚防滑不锈钢支撑脚，弧形边角无毛刺；双层隔热外壳，外壳不烫手；
5.安全防护：缺水自动断电、超温过热保护、漏电保护三重联锁；运行噪音≤60dB。
	个
	10



办公设备——电脑/打印机/无线网络/其他设备
	序号
	名称
	规格及材料说明
	单位
	数量

	1
	电脑
	1.机箱：支持全高全长扩展卡，配置防尘网，产品可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识；
2.处理器：采用国产处理器CPU，物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB；
3.内存：配置≥16GB，配置≥4个内存插槽；
4.显卡：显存≥2G,支持VGA+HDMI 视频输出显示；
5.硬盘：≥256GBM.2接口NVME协议SSD，电源：电源功率≤200W；
6.网络：1个RJ4510/100/1000自适应以太网口；
7.接口扩展：USB接口不少于5个（其中前置USB3.0TypeA数量≥1个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；
8.配原厂USB 键鼠，桌面木质音箱；
9.静音舒适性：考虑学习环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤27.41dB；
10.显示器：显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，响应时间≤8ms；显示器三年免费上门服务；
11.售后服务：整机提供≥3年免费上门质保。在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试；
12.操作系统：国产正版操作系统。
13.数据安全：(1)支持BIOS级智能USB屏蔽功能：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。
	台
	17

	2
	仿真训练电脑
	1.处理器：物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.2GHz；
2.内存：配置≥16GB；
3.显卡：显存≥10G；
4.硬盘：≥512GB；
5.配USB键鼠、耳麦；
6.显示器：显示器：配置≥27寸LED显示器。
	台
	8

	3
	打印机
	A4打印机：
1.功能：打印、复印、扫描三合一；
2.打印速度（A4）：黑白同速20页/分钟；
3.首页打印时间：黑白10S；
4.最大月打印量：30000页；
5.分辨率（dpi）：最大1200*1200dpi；
6.打印语言：GDI；处理器≥800GHz；内存≥512MB；
7.双面打印：自动双面；
8.显示屏：两行LCD；
9.其他功能：多页合一打印、海报打印、水印打印、小册子打印、以黑色打印彩色文本、红色增强打印、静音打印、骑缝章打印、网络共享打印、一键票证打印；
10.扫描类型：平板；
11.纸张输入容量：自动纸盒：250页;手动进纸器：1页；纸张输出容量：100页；
12.接口类型：高速USB2.0；10/100Base-Tx；
13.耗材类型：鼓粉一体；随机硒鼓：黑色：1500页，彩色：1000页。
	台
	1

	4
	打印机
	A4打印机
1、功能：打印，复印，扫描三合一；
2、打印速度（A4）：≥30页/分钟；
3、首页打印时间：小于8.5秒；
4、最大月打印量：≥25000页；
5、分辨率（dpi）：≥600*600dpi；
6、处理器：≥500MHz；内存：≥32MB；
7、双面打印：自动双面；
8、显示屏：≥2行LED；
9、自动双面打印；
10、扫描类型：平板；
11、纸张输入容量：自动纸盒： ≥250页；
12、耗材类型：鼓粉分离。
	台
	3

	5
	打印机
	1、输出速度：黑白≥28页/分钟，彩色≥28页/分钟；连续复印：1至9999张；
2、预热时间：小于20秒，首页输出时间：黑白6.8秒/彩色8.4秒；
3、打印分辨率：≥1800X600dpi；
4、打印语言：PCL5e/c、PCL6、PostScipt3 compatible、XPS；
5、内存（标准/最大）：≥6GB+8GB (uSD)；
6、纸张容量：标配500×2+100 页手送托盘；
7、自动双面器：无堆叠、A3-A5、B6，A6(60-256g/㎡；
8、显示屏：≥7英寸彩色触摸屏；
9、标配功能：支持A3幅面彩色双面复印/彩色双面网络打印/彩色扫描，支持红头文件专输功能，支持国产操作系统。
	台
	1

	6
	茶吧机
	1.立式智能茶吧机，下置桶装水自动上水，落地柜体一体化泡茶饮水设备；
2.双壶独立加热保温，触控，童锁、防干烧、缺水多重保护，食品级水路；
3.保质期2年，规格尺寸约850*500*900mm。
	台
	10

	7
	茶吧机
	1.立式冷热两用茶吧机，下置桶装水自动上水，电子冰胆制冷，冷热温三出水；
2.双壶独立加热保温，多段精准调温，触控遥控双控，童锁、防干烧、缺水多重保护；
3.食品级水路，具备消毒功能；                           4、整机质保2年，规格尺寸约1000*500*900mm。
	台
	11

	8
	智  能
除臭机
	1.外形尺寸440mm（宽）×260mm（深）×160mm（高），允许偏差±30mm，适用面积 单台有效覆盖面积≥30㎡（标准层高2.8m）；
2.除臭技术：电解除臭（高压电离）+ 光触媒催化过滤复合净化技术
3.净化效率：氨气、硫化氢等异味气体去除率≥90%，杀菌功能 具备空气杀菌能力，白色葡萄球菌杀灭率≥99%；
4.过滤系统：初效滤网+活性炭滤网+光触媒滤网（复合滤芯可更换，更换周期≥6个月），风机系统 低噪音直流无刷风机，风量≥150m³/h，噪音≤45dB(A)；
5.操控方式：触控面板+红外遥控，可定时开关机（1～12小时可设）6.运行模式：自动模式（根据空气质量感应启停）/手动模式/睡眠模式（低光低噪），电源220V/50Hz，功率≤50W，
7.安装方式：壁挂式（含壁挂支架及膨胀螺栓），显示功能LED数显屏，实时显示运行状态及滤芯寿命提醒。
	台
	5

	9
	吹风烘
手  机
	1.冷热调节：具备冷风/热风切换功能，热风温度≥45℃（出风口10cm处），内置可更换过滤棉，过滤空气中≥10μm颗粒物，过滤棉更换周期≤3个月（视使用频率）；
2.电机类型：高速直流无刷电机，转速≥20000rpm，风速 出风口风速≥60m/s（热风）/≥70m/s（冷风），噪音 运行噪音≤75dB(A)（距设备1m处）；
3.烘干时间：干手时间≤25秒（标准条件下），感应方式 红外自动感应启动，感应距离50～150mm可调，防水等级≥IPX3（防淋水），电源220V/50Hz，功率≤2000W，材质ABS阻燃外壳，表面抗菌涂层。
	台
	1

	10
	吹风烘
手  机
	1.外形尺寸：250mm（宽）×165mm（深）×470mm（高），允许偏差±30mm；
2.外壳材质：高强度工程塑料（ABS/PC合金），表面防划伤处理
电机类型 高速无刷电机，转速≥25000rpm；
3.风速：出风口风速≥65m/s，加热方式PTC陶瓷加热，具备恒温控制功能；
4.冷热调节具备冷/热风切换过滤系统可更换过滤棉，有效过滤粉尘；
5.感应启动双红外传感器，防水等级≥IPX4（防泼溅），噪音运行噪音≤72dB(A)，功率额定功率≤1800W（热风）/≤200W（冷风）
6.安装方式：壁挂式，配备不锈钢安装螺丝及防拆扣。
	台
	2

	11
	全自动吹风烘手  机
	1.外形尺寸：250mm（宽）×160mm（深）×470mm（高），允许偏差±20mm；
2.自动化程度：全自动感应启动/停止，无需手动操作开关，冷热调节 支持冷/热风无级调节（电子温控），过滤棉 内置高密度过滤棉，可水洗或更换，过滤效率≥90%（≥5μm颗粒）；
3.电机类型：全密封高速无刷电机，寿命≥2000小时，出风速度 热风≥50m/s，冷风≥70m/s，烘干时间 ≤20秒（标准干手测试条件）；
4.防水等级：≥IPX4，电源，220V/50Hz，功率≤1900W，外壳 ABS阻燃材质，银离子抗菌表面涂层；
5.安装：壁挂式，带防盗安装底板及水平校准仪；
6.整机质保≥18个月，电机质保≥24个月。
	台
	2

	12
	LED
电子屏
	1.屏幕尺寸：宽≥3.8m，高≥2.8m，有效显示面积≥10.64㎡（允许偏差±5mm）；
2.物理分辨率≥3840（水平）× 2160（垂直），符合4K超高清标准，像素间距≤P2.5mm，亮度800～1200nit（可调，支持自动环境光感应调节），刷新率≥3840Hz（确保高速摄像无水波纹）；
3.维护方式：超薄前维护设计（模组、电源、接收卡均可从正面拆装），贴墙安装厚度≤80mm，视角：水平≥160°，垂直≥140°，色温： 3000K～9500K可调；
4.灰度等级：≥14bit，对比度 ≥5000:1，电源 220V/50Hz，平均功耗≤350W/㎡，峰值功耗≤700W/㎡，控制系统：同步控制系统，支持HDMI/DP/DVI/VGA多信号输入，散热方式：自然散热/静音风扇（噪音≤35dB(A)）；
5.防护等级：前屏≥IP65，后屏≥IP54，使用寿命≥100000小时（亮度衰减≤30%），安装结构 含钢结构支架（定制深化设计）、包边装饰及强弱电布线材料；
6.具备逐点校正功能（亮度和色度校正），确保整屏一致性；支持7×24小时连续运行，无残影、无闪烁；控制软件须为正版授权，具备多窗口显示、信号切换、定时开关机等功能；须配备备用模组≥2块，备用电源≥1台，备用接收卡≥1张；整屏质保≥3年。
	㎡
	10.64

	13
	自动擦
鞋  机
	1.外形尺寸：300mm（宽）×800mm（高），允许偏差±30mm；
2.供油系统：自动感应供油（鞋油瓶透明可视，容量≥500ml），供油量可微调，擦刷系统 双毛刷滚轮（黑色/无色鞋油分用）或通用型毛刷，转速≥1500rpm；
3.电机类型：静音直流电机，噪音≤60dB(A)，鞋油类型 适用液体鞋油/膏状鞋油，配备专用鞋油瓶接口
电源 220V/50Hz，功率≤150W
4.外壳材质：不锈钢拉丝板（304#，厚度≥1.0mm）；
5.集尘装置：底部带集尘盘，可抽出清洗，指示灯LED指示灯显示运行状态及鞋油余量提醒。

	台
	1

	14
	潜水级
气  泵
	1.消防给水系统专用潜水泵气泵一体设备，电压380V/50Hz（三相）
功率根据系统需求确定；
2.智能停机功能：具备双重智能停机保护：
①压力到达设定值自动停机（压力可调范围0.2～0.8MPa）；
②运行时间到达设定值自动停机（时间可调范围1～60分钟）
流量≥15m³/h（具体按设计要求）
扬程≥30m（具体按设计要求）
潜水深度≥10m
防护等级：电机防护等级≥IP68
绝缘等级：F级及以上
泵体材质：不锈钢316L
叶轮材质：不锈钢304
泄漏保护：配备漏水检测探头，油室进水自动报警停机
控制箱：配套户外型智能控制柜（IP54以上），含变频器或软启动器、PLC控制模块、触摸屏或数显面板，通信接口具备RS485接口，支持远程监控及消防联动信号输出。
	台
	1

	15
	网络服务器机
柜
	1.外形尺寸：700mm（宽）× 980mm（深）×2200mm（高），允许偏差±10mm（42U标准机柜）；
2.电磁屏蔽等级C级，符合GB/T 12190《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》；
3.屏蔽效能：14kHz～1GHz频率范围内屏蔽效能≥60dB（需提供检测报告）；
4.机柜材质：冷轧钢板，柜体厚度≥1.5mm，门板厚度≥2.0mm，表面处理 磷化+静电喷塑，颜色为黑色（RAL 9005），锁具 前门带高级密码锁（6位数字可设）+应急机械钥匙；后门带防盗锁，内部配置 固定层板≥4块（承重≥80kg/块），L型导轨≥2对；
5.散热系统：顶部带散热风扇组（≥2个，含温控启停功能），底部带进风百叶，线缆管理 垂直理线槽（前后各2条），水平理线架≥2个，供电配置 PDU电源分配单元≥2条（10位，250V/16A，带防雷防浪涌模块），接地系统 配备屏蔽接地铜排及接地线缆，接地电阻≤1Ω；
6.网络设备（集成）含以下预装设备：
①企业级路由器×1台（≥4个千兆WAN/LAN口，支持VPN）；
②24口千兆交换机×≥1台（二层管理型，含2≥个SFP光口）；
③ 集线器（或分线设备）×1台（按实际需求配置），无线AP控制系统1台。
	个
	1

	16
	无线路
由器
	1.5G千兆工业级工作温度-20℃~60℃，Wi-Fi 6（802.11ax）或更优，双频（2.4GHz+5GHz）；
2.速率：≥5400Mbps，千兆WAN口≥1，千兆LAN口≥3。
	个
	9

	17
	监控
系统
	1.设备类型：室外智能球形摄像机（含配套4K录像机、POE交换机、存储硬盘及安装辅材）；
2.防护等级≥IP66（防尘防强力喷水），分辨率≥4K（8MP，即3840×2160），最低照度 彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux；
3.夜视距离 红外补光距离≥30米，
云台范围 水平旋转0°～360°连续旋转，垂直旋转≥-15°～90°
云台精度 预置位精度≤0.1°，智能功能支持移动侦测、越界报警、区域入侵报警（报警联动录像及推送）；
4.视频压缩：支持H.265/H.264编码，兼容主流录像机格式，录像机支持4K分辨率接入，不少于8路POE直连供电，具备HDMI/VGA输出，存储容量总存储空间≥4TB（监控级硬盘，转速≥5400rpm，缓存≥256MB）；
5.供电方式：标准POE供电（IEEE 802.3af/at），无需单独布电源线，
大功率POE交换机≥8口，单口供电功率≥30W，整机功率≥120W，含上联千兆电口；
6.安装支架：配备专用壁装/吊装支架，承重≥设备总重3倍，材质为铝合金。
	台
	2
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	网络摄
像  机
	1.设备类型：双光全彩网络摄像机（可见光+红外双补光），接入路数 支持接入≥20路前端摄像机至同一管理平台分辨率 ≥4K（8MP）；
2.补光方式：双光模式：
①可见光（暖光）补光，适用于有光照环境；
②红外补光，适用于全黑环境
全彩效果 低照度下（≤0.1Lux）自动切换为暖光补光，确保画面为彩色，无光时自动切换红外模式；
3.存储天数：录像存储时间≥7；
4.视频编码 H.265/H.264 Smart编码，支持动态码率调节，宽动态≥120dB，适用于强逆光场景；
5.音频：支持双向语音对讲（内置麦克风及扬声器或外接音频接口）
报警接口至少1路报警输入，1路报警输出；
6.防护等级≥IP67（防尘防水，适用于户外长期安装）。
	台
	4
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	指挥网监控系统
	1.设备类型：双光全彩网络摄像机，分辨率 ≥4K（8MP），接入路数系统支持≥20路接入管理；
2.补光技术：智能双光：环境照度充足时显示真实全彩，低照时自动暖光补光，夜间无光时切换红外，支持网络自适应码流调节，确保在指挥网带宽波动时视频不中断；
3.编码格式：主流H.265，兼容H.264，延时控制 端到端视频延时≤200ms；安全加密支持RTSP over TLS或HTTPS加密传输；
4.接口：具备RJ45 10M/100M自适应网口，支持POE+，防护等级≥IP66；
5.安装方式：壁装，含配套支架
工作温度-20℃～+55℃。

	台
	1
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	指挥网监控系统
	1.室外防水，球形；
2.整体配备8T以上硬盘，确保储存≥90天的视频，分辨率≥4K，支持双光特别注意：本项为连续存储90天的关键设备；
3.设备类型：双光全彩网络摄像，具备防水防尘能力；
4.外观结构：球形或筒型，全金属机身，防护等级≥IP66，分辨率 ≥4K（8MP），双光功能 自动全彩/红外切换（低照度下自动暖光补光，无光环境红外成像）；
5.接入路数：支持管理≥20路前端摄像机（含本机及扩展），存储周期 在接入20路4K视频流、采用H.265编码、全天24小时不间断录像的条件下，录像保存时间≥90个自然日；
6.存储配置：总配置存储裸容量≥64TB，支持RAID 5或RAID 6数据保护，允许损坏1块硬盘不丢数据），存储扩展存储设备须支持，TA/SAS接口扩展，具备磁盘热插拔功能，视频管理具备录像计划设置、自动覆盖、关键视频锁定、事件检索回放功能；
7.网络接口：配置千兆网口，支持双网口绑定或分离，供电支持POE+供电，或12VDC/24VAC供电（配相应适配器）。
	台
	3
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	智能火
服  架
	1.规格尺寸2000mm（宽）×750mm（深）×2100mm（高），允许偏差±10mm；
2.使用人数，二人位（标准放置2套消防战斗服含头盔、靴子），主材质为优质冷轧钢板，立柱壁厚≥1.5mm，层板及挂架壁厚≥1.2mm
表面处理 磷化除锈+静电粉末喷涂（耐划伤、耐腐蚀），颜色为消防红和火焰蓝色；
3.结构设计：分为上部服装悬挂区、中部装备放置区、下部靴子存放区服装悬挂，配备可调节衣架横杆，横杆承重≥30kg/位，横杆高度可调（调节间距≤50mm）；
4.靴子存放：底部带专用靴子插放架或翻转式靴撑，可自然通风沥水
头盔放置 顶部设专用头盔托架（弧面设计，防滑落）；
5.智能功能
①智能在位检测：通过RFID标签或重力感应，实时监测服装是否在位，未归位时声光提示；
②出警联动：接收到出警信号时，对应位置指示灯闪烁指引快速着装；
③干燥除湿：内置智能温控烘干风机（可选），保持服装干爽，电源要求智能款需220V/50Hz供电，功率≤200W/组，线路采用隐蔽走线；
6.标识标牌 每位次配备人员姓名标签框及编号标识，安装方式 落地式，底部带调节地脚，配膨胀螺栓固定于地面防倾倒。承重要求 整体承重≥200kg；
7.技术要求：烘干系统须具备恒温控制（≤45℃），防止高温损伤战斗服面料性能；
8.含安装接入电源及配件。
	台
	13
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	割草机
	1.≥2000W（额定功率）+40V 锂离子电池组，容量≥20Ah，具备过充、过放、过热保护+无刷直流电机，效率≥85%，噪音≤95dB(A)，后置草袋，容积≥60L，带草满指示装置，切割宽度≥500mm，7档手动/电动可调，调节范围25mm～80mm，启动钥匙+刹车手柄联动，松手即停；
2.刀片遇阻自动断电，单次充电连续工作≥60分钟（标准负载），耐磨防滑橡胶轮，前轮万向，后轮带差速锁，整机重量≤35kg（含电池）；
3.附加功能：带碎草/集草/侧排三合一功能。
	台
	1
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	大  型
扫地车
	1.自动扫洗一体，具备清扫、吸尘、高压水洗三合一功能，垃圾箱容量 ≥200L（可干湿分离），水箱容量 ≥150L（配水位传感器），清扫宽度 ≥1800mm（可单边/双边扩展），主刷长度 ≥700mm，边刷直径≥500mm（2个），过滤精度≤5μm，过滤面积≥8m²，驱动动力 锂电池续航≥6小时，喷水系统 高压水泵压力≥150bar，带扇形喷嘴，操作界面 液晶触控屏，显示电量、水压、故障报警等信息，噪音控制 作业噪音≤68dB(A)（驾驶位），具备一键式自动清洗循环系统；
2.震尘系统须具备手动强制启动模式；驾驶室封闭或半封闭，带空调或通风系统；
3.配备倒车影像及前后雷达；具备智能故障自诊断报警功能。
	台
	1
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	垃圾桶
	1.外形尺寸：直径Φ260mm×高度270mm（±5mm）；
2.材质：高密度聚乙烯（HDPE），壁厚≥2.5mm，容量 ≥12L，颜色：灰色，带翻盖或脚踏式开启，密闭防异味，标识 桶身印刷分类标识（可回收/其他）或定制LOGO，耐候性 抗紫外线老化，室外使用5年不脆裂。
	个
	22
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	立式垃
圾  桶
	1.外形尺寸：220×280×640mm（±10mm）≥30L，带烟灰缸顶盖，不锈钢拉丝表面；
2.材质：镀锌钢板+户外静电喷涂，厚度≥0.8mm；
3.内胆：配镀锌板或塑料内桶，方便取出清洗；开门方式：前开门或上翻盖，带锁具；桶身标识：丝印或贴膜分类图标；底部带排水孔及防腐蚀脚垫。
	台
	2
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	立式垃
圾  桶
	1.外形尺寸：220×150×640mm（±10mm）≥20L窄长型，适合走廊/过道，底部防滑
2.材质：镀锌钢板+户外静电喷涂，厚度≥0.8mm；
3.内胆：配镀锌板或塑料内桶，方便取出清洗；开门方式：前开门或上翻盖，带锁具；桶身标识：丝印或贴膜分类图标；底部带排水孔及防腐蚀脚垫。
	个
	6
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	立式垃
圾  桶
	1.外形尺寸：220×150×640 ≥20L 同B型，但为双分类（可回收）；
2.材质：镀锌钢板+户外静电喷涂，厚度≥0.8mm；
3.内胆：配镀锌板或塑料内桶，方便取出清洗；开门方式：前开门或上翻盖，带锁具；桶身标识：丝印或贴膜分类图标；底部带排水孔及防腐蚀脚垫。
	个
	9
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	市政垃
圾  桶
	1.外形尺寸：1220mm×70mm×950mm（±10mm）；
2.材质：镀锌钢板≥1.2mm，表面喷涂防锈漆，分类方式 至少三分类（可回收、其他、有害），内桶数量3个独立内桶，每个容积≥30L，带提手，投口设计 防夹手投口，带阻尼缓降，锁具 三角锁或防盗锁，统一钥匙，标识 高亮度丝印+夜光标识，户外耐候粉末喷涂，色牢度≥5年，桶体须具备防锈、防腐蚀、防涂鸦涂层；内桶须便于整体取出，清洗方便；投口处须设置防雨水倒灌结构；铰链、锁具为不锈钢材质，经久耐用。
	个
	6
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	电视机
	55英寸,4k+OLED+≥120Hz+杜比视界或HDR10+。
	台
	5

	30
	电视机
	75英寸，4k+OLED+≥120Hz+杜比视界或HDR10+。
	台
	4
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	电视机
	100英寸，4k+OLED+≥120Hz+杜比视界或HDR10+。
	台
	1
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	碎纸机
	全自动18L+4级保密，≥10张（70g），连续工作时间：≥10分钟。
	台
	1
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	密码柜
	1.外形尺寸：900mm（宽）×420mm（深）×1000mm（高），允许偏差±15mm，柜体材质 优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm（门板≥1.2mm），磷化防锈处理+静电粉末喷涂；
2.颜色:亚光黑，电子密码锁（≥6位数字可设），带应急机械钥匙开启功能，支持用户密码+管理员密码双模式，可记录开关门日志（≥100条），连续3次密码错误自动锁定并发出蜂鸣报警；
3.暴力开启触发震动报警，单开门，门缝间隙≤2mm，配备防盗铰链及防撬内边，内置可调节活动层板≥2块，单层承重≥30kg，带小型抽屉≥1个（可锁），用于存放U盘、钥匙等小件物品，4节AA电池供电，低电量提醒功能，外接备用电源接口（USB-C或DC口），密码锁须通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测或同等权威认证；柜体焊接牢固，无毛刺、无变形，表面平整光滑；提供应急备用电池盒及机械钥匙2把。
	台
	2
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	保险柜
	1.外形尺寸：600mm（宽）×1200mm（高）×600mm（深），允许偏差±15mm，≥100kg，高强低碳合金钢板，门板厚度≥10mm，柜体壁厚≥6mm，电子密码锁+指纹识别，符合GB 10409-2019《防盗保险柜》A级以上标准，柜体内衬防火材料，耐火温度≥1000℃时内部温度≤150℃（保持30分钟），内置可调节层板≥2块，底部带暗格（隐蔽储物空间），配备震动感应报警器，非法移动或撬动时发出≥100dB高分贝报警，柜底带膨胀螺栓固定孔，须固定于混凝土地面，柜门开启角度≥90°，带隐藏式把手，投标人须提供产品检测报告或3C认证证书；
2.密码锁须具备防窥视、防技术开启能力；提供机械密码锁应急开启工具及使用说明。
	台
	1
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	装订
设备
	1.单次最大装订厚度≥30mm（约300页/70g纸），热熔胶装订/铆管装订/线圈装订（三选一，兼容两种方式），单次打孔厚度≥15mm，打孔数量≥12孔（A4规格），单次装订完成时间≤30秒（热熔型），带透明防护罩，打孔时自动闭合；
2.过载保护及防卡纸功能，兼容通用型铆管/热熔封套/线圈，耗材市场易购，内置抽屉式纸屑收集盒，容量≥1L，≤15kg，便于台面移动。
	台
	1
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	清洁
工具
	1.包含：（拖把×1、扫把×1、簸箕×1、玻璃刮×1、收纳架×1，共5件）；
2.手洗平板拖把或胶棉拖把（可旋转），拖把头宽度≥40cm，带强力脱水刮板，扫把材质：PP塑料刷丝+不锈钢杆，刷丝硬度适中，不易掉毛，簸箕：立式带齿刮条，可有效刮除毛发和细尘，底部防滑胶条，玻璃刮：双面设计（橡胶刮条+海绵擦头），刮条长度≥30cm，可伸缩杆≥120cm，收纳架：落地式立体架，材质为加厚不锈钢或高强度碳钢喷塑，高度≥80cm，底座带防滑脚垫；可同时挂放拖把、扫把、簸箕、玻璃刮，并带滴水托盘。
	台
	2
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	医疗废物收纳
桶
	1.外形尺寸220mm（宽）×280mm（深）×640mm（高），自动装袋；容积约20L～25L；
2.材质：高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP），抗冲击、耐腐蚀，壁厚≥3mm，桶体黄色（符合医疗废物标识规范），桶身印有“医疗废物”警示标识及生物危害图标，封口方式热封条或扎带式自动封口，封口牢固，防泄漏。
	个
	1
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	智能血
压  计
	1.测量方式：上臂式电子血压计，示波法测量；
2.测量精度：压力误差≤±3mmHg，脉搏误差≤±5%；
3.臂筒尺寸：适配臂围≥420mm（大尺寸臂筒，适合多数成人使用）；
4.多用户管理：支持≥4人独立存储记录，每位用户可存储≥60组历史数据；
5.显示屏：高清LCD或LED大屏显示，具备背光功能；
6.袖带佩戴检测：具备袖带佩戴松紧自动检测提示功能；
7.心律检测：具备不规则心律检测及提示功能；
8.数据导出：支持查看平均值及历史趋势（主机内置查询功能）；
9.电源：支持4节AA电池或USB供电（双模式）；
10.语音播报：具备语音播报测量结果功能（可开关）；
11.工作温度：5℃～40℃；
12.技术要求：智能检测、统计、打印报告。
	台
	4
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	听诊器
	1.类型：双面听诊器（成人/儿童两用）；
2.材质：医用级不锈钢听头（膜片侧），PVC/硅胶双管Y型连接， 听头：精密不锈钢可调式双功能胸件，一键切换高低频，微弱心音识别强，管路：抗油防开裂专用单内腔管路，消除管路摩擦噪音，耳塞 医用软硅胶材质，贴合舒适，配备用耳塞2对；人体工学耳管，密闭隔音耳塞，适配嘈杂急诊、病房环境，耳挂 弹簧钢材质，可调节松紧，适配不同头型，导音管长度≥50cm，抗弯折、防缠绕设计，总长度≥75cm（含听头），携带配专用便携收纳包；
3.质量标准须符合YY 91035-1999或现行医用听诊器行业标准；
4.全套配件：多规格软耳塞、备用膜片、防冻环、硬质便携收纳包，原厂5年质保。
	台
	2
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	体重、身高、BMI一体机
	外形尺寸约525mm（宽）×335mm（深）× 2300mm（高），允许偏差±10mm；               
2、身高测量：超声波/机械感应测量，范围80～210cm，精度≤±0.5cm；
3、体重测量：高精度电阻应变式传感器，范围5～300kg，精度≤±0.1kg；
4、BMI分析：自动计算BMI值，并显示标准范围对比；                                                 5、人体成分分析：自动分析≥15项健康指标，至少包含：体脂率、水分率、肌肉量、骨骼量、基础代谢率、内脏脂肪等级、蛋白质率、去脂体重、身体年龄等；
6、测脂原理：生物电阻抗分析法（BIA），多频率测量；                                          7、显示屏≥7寸彩色触摸屏，显示测量结果及健康建议；
8、打印功能：内置热敏打印机，自动打印测量报告（含二维码或条形码）；
9、数据存储：支持≥100条记录存储，可查看历史对比；                                           10、数据传输：标配USB接口导出数据，选配蓝牙/Wi-Fi；
11、语音提示：测量过程全程语音引导/21、电源 220V/50Hz，功率≤50W；                             12、底座：带水平调节地脚和万向移动轮（含锁定功能）；
13、技术要求：提供体脂测量与标准方法（如DEXA）的对比验证说明。
	台
	2
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	血糖仪+试纸
	1、血糖仪，免调码，采血量≤1μL，6秒出值，量程1.1-33.3mmol/L，存储≥500组，符合国标自测血糖系统标准，支持毛细血管/静脉血检测。                                                                     2、血糖试纸，脱氢酶法，系统准确度满足ISO15197国标；未开封保质期2年，开瓶可用3个月；配套同品牌采血针、双水平质控液；原厂配套血糖仪使用。                                                       3、配备10盒检测试纸，50片/盒
	台
	1
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	基础治疗设备
	套装用途：常规医疗处置及急救基础操作
配置要求：投标人须提供详细配置清单，至少包含但不限于：
①医用托盘（不锈钢）≥2个；
②医用剪刀（直尖/弯尖各1把）；
③医用镊子（有齿/无齿各1把）；
④止血钳（直/弯各1把）；
⑤医用缝合针线套装≥1套；
⑥消毒棉签/纱布块/医用胶带/绷带等耗材若干；
⑦一次性医用手套（乳胶或丁腈）≥50副；
⑧医用酒精棉片≥100片；
⑨急救保温毯≥1条；
⑩配置清单中未列但基础处置必需的常规器具：不锈钢器械须为304及以上医用不锈钢，配铝合金急救箱；所有可复用器械须支持高温高压灭菌，技术要求：提供完整配置清单。
	套
	2
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	智能多功能按摩  椅
	1.太空舱式零重力按摩椅，机芯4D曲线仿生按摩机芯，支持伸缩调节
分区按摩≥7段分区按摩（颈、肩、背、腰、臀、大腿、小腿），具备体型自动检测功能，根据身高体重智能匹配按摩轨迹；
2.配备防夹伤传感器（气囊压力感应或红外感应），挤压过载自动停止；
3.支持零重力模式（≥2档角度可调）气囊数量≥30个气囊，覆盖肩、臂、臀、腿、足；
4.热敷功能：腰部/腿部具备恒温热敷（温度40～50℃可调）；
5.操控方式：触控屏+遥控器双操控，支持语音控制；
6.电源：220V/50Hz，功率≤200W
7.材质：PU皮革+高密度海绵，金属骨架；
8.额定承重≥100kg，整机一体式免安装，拆箱即用；
9.技术要求：提供产品3C认证；
防夹伤传感器须为冗余设计（不少于2种感应方式）。
	台
	4
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	冰箱
	1.总容积：≥570L；
2.能效等级：一级能效；
3.制冷方式：风冷无霜；
4.压缩机：变频压缩机；
5.温控方式：电脑温控，冷藏/冷冻独立控温；
6.冷冻能≥10kg/24h；
7.噪音≤42dB(A)；
8.电源220V/50Hz；
9.门板材质:钢化玻璃面板；
10.内部配置：LED照明，可调节层架≥4层，冷冻抽屉≥3个；
11.附加功能具备智能除菌功能。
	台
	1
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	微蒸烤炸一体机
	1.外形尺寸300mm（宽）×500mm（深）×360mm（高），允许偏差±10mm；
2.微波+蒸汽+烘烤三合一（可独立使用或组合）；
3.内胆材质：双不锈钢内胆（304及以上）；
4.微波功率≥800W，多档可调，烘烤功率≥1200W，温控范围100～230℃，蒸汽功率≥800W，蒸汽温度可调，容积≥25L，操控方式触摸屏+旋钮，带预设菜单（≥30种）
5.自带蒸汽自清洁功能，三重门锁保护，开门自动断电，电源220V/50Hz；
6.安装方式：台式或嵌入式（按现场条件，含安装支架）。
	台
	1
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	面包加热  炉
	1.金属机身+烤漆表面（防锈、耐高温）
2.烘烤档位≥6档烘烤程度可调（浅焦～深焦）
3.功能模式：烘烤 + 解冻 + 保温三合一
4.槽位≥2个标准面包槽，适配各类切片面包
5.功率800～1200W，电源20V/50Hz机械旋钮（带刻度指示）或电子按键，托盘 底部配备可抽出式面包屑托盘（易清洁），
6.具备防卡滞保护及过热断电功能，外壳温升≤30K（防烫设计），提供3C认证。
	台
	2
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	自动热狗  机
	1.外形尺寸 580mm（宽）×350mm（深）×600mm（高），允许偏差±20mm；
2.操作方式全自动运行；烤管数量 ≥14根（不锈钢加热管），容量 同时烤制热狗≥12根；
3.加热方式：旋转式自动翻滚加热，受热均匀，温度控制 温控范围50～250℃，带数显温控器，滚筒材质 不锈钢食品级，接油盘 底部配备可拆卸接油盘，易清洗；
4.电源：220V/50Hz，功率≤2000W
外壳 不锈钢拉丝外壳（304#）；
5.全保护：过热保护、倾倒自动断电，具备保温模式，确保食品温热待售。
	台
	1
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	电磁+
炒菜一体锅
	1.锅具口径≥320mm，功率 ≥2200W/灶口，头数量 双灶口（可同时使用）；
2.锅体材质：双面不粘涂层（内壁+外壁），铝合金基材，不含PFOA
电磁感应加热，具备火力无级调节；
3.控制方式：触摸式或旋钮式火力调节，带定时功能（≥99分钟），适用锅具兼容电磁炉适用的各类平底锅具；
4.安全保护：防干烧保护、过压保护、锅具自检功能；
5.电源：220V/50Hz；
6.附件：含配套锅盖（钢化玻璃）、锅铲各1把。
	台
	1
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	台式消毒+烘干一体柜
	1.外形尺寸450mm（宽）×350mm（深）×550mm（高），允许偏差±10mm，消毒方式 臭氧+红外线+紫外线三重消毒（可组合或独立运行），烘干功能 具备热风循环烘干，烘干温度60～80℃可调；
2.容积≥40L，内胆材质 不锈钢304，操控方式 触控面板，带消毒时间/烘干时间设定（定时范围0～120分钟）；
3.层架配可调节不锈钢层架≥2层
臭氧浓度≤0.1mg/m³（符合GB 4706.1安全标准），紫外线波长 253.7nm（UVC波段）；
4.安全保护开门自动断电，臭氧泄漏监测报警；
5.电源 220V/50Hz，功率≤1000W；
6.安装方式，台式放置，带防滑脚垫，须提供消毒效果检测报告（对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.9%）；
7.三重消毒模式可单独开启或组合使用，运转噪音≤55dB(A)。
	台
	1
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	净水器
	1.过滤级数≥5级过滤，核心滤芯 超滤膜丝（中空纤维超滤膜），精度≤0.01μm，出水标准 符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》且达到直饮水要求（须提供检测报告）
净水流量≥1.5L/min
总净水量≥2000L；
2.前置过滤PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭，后置处理 后置活性炭改善口感，储水桶 配备储水桶（容量≥3.2加仑）或即滤即饮（按现场需求选配）；
3.冲洗方式：自动冲洗+手动冲洗双模式，滤芯更换提醒 具备滤芯寿命指示及更换提示；
4.接口：标配安装三通阀、PE管、龙头（食品级不锈钢）；
5.安装：厨下式安装，含全套安装配件。
	台
	1
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	管线机
	1.储水容量≥500mL（加热罐）
即热式（石英管/厚膜加热），3～5秒出热水，出水量 热水≥20L/h，常温水≥30L/h，出水温度 常温、45℃、65℃、85℃、100℃等多档可调（≥4档）；
2.接口：标准2分/3分PE管接口，适配净水器出水，显示LED/LCD数显，实时显示水温及工作状态
安全防干烧、防溢流、童锁功能（热水按键带锁定）；
3.材质：外壳ABS阻燃材质，水路食品级材质；
4.安装方式：壁挂安装（含挂板及膨胀螺栓）或台式放置；
5.电源：220V/50Hz，功率≤2200W；
6.出水嘴具备防滴漏设计；
7.随机附赠PE管≥5m及转接头。
	台
	1
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	洗衣机
	1.容量：≥10kg
2.类型：滚筒式
3.电机：BLDC变频直驱电机，洗净比≥1.05，自洁功能≥95℃高温自洁清洗模式（桶自洁）；
4.能效等级：一级能效，脱水转速≥1200rpm（可调），程序 ≥12种洗涤程序（含棉麻、化纤、羊毛、强力洗、快洗等）；
5.显示屏LED数码显示，带剩余时间提示；
6.安全 童锁保护、不平衡自检、泡沫自检；
7.噪音 洗涤≤55dB(A)，脱水≤70dB(A)；
8.电源：220V/50Hz；
9.安装：含进水龙头及排水管，配运输螺栓拆卸工具；
10.提供3C认证及能效标识。
	台
	2
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	火服专用洗衣
机
	1.容量≥50kg（干布草/服装装载量）；
2.类型：滚筒式工业洗衣机，电机BLDC变频电机或变频异步电机，洗净比≥1.05；
3.自洁功能≥95℃高温自洁清洗模式；
4.材质：内筒不锈钢304，外壳冷轧钢板喷塑；
5.减震：配备弹簧减震+液压阻尼系统，控制方式微电脑控制，可设定多套洗涤程序（≥10组），洗涤转速可调，脱水转速≥600rpm；6.安全：门锁联动保护，超温报警，过载保护；
7.电源：380V/50Hz（三相），总功率≤15kW，进排水 进水管径≥1寸，排水管径≥2寸；
8.安装：含安装底座、进水过滤阀及排水配套，须适用于消防战斗服的日常洗涤（耐高温、高强度织物）；
9.须具备加温洗涤功能（常温～95℃可调）。
	台
	1
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	烘干机
	1.容量≥30kg（干布草装载量）
烘干方式 电加热或蒸汽加热（按现场条件）；
2.正反转功能：正反转比例1:1（正转同等时间反转，防止缠绕），过滤系统 ≥四重绒毛过滤（含门体滤网、排风滤网等）；
3.衣干即停：配备湿度感应探头，自动检测含水率，达标即停，温控范围 40～90℃可调，内筒材质 不锈钢304；
4.控制方式：微电脑控制，数码显示，可设定多组烘干程序；超温保护、电机过载保护、门开停机，噪音 ≤75dB(A)，电源 380V/50Hz，功率按机型配置，安装 含排风管道连接件及底座调平；
5.四重过滤须为独立可拆卸滤网，方便清洁；须具备冷风/热风双模式，热风温度可调；
6.配备备用过滤网一套。
	台
	1
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	干洗机
	1.容量≥20kg（干布草装载量）；
2.控制方式：电控（微电脑全自动控制）；
3.脱液转速≥400rpm（高脱液转速），多级过滤（不少于三级：粗滤+精滤+活性炭吸附），
洗涤介质适用于四氯乙烯或碳氢溶剂干洗；内筒材质为不锈钢304；
4.蒸馏系统：具备自动蒸馏回收功能，溶剂回收率≥85%，安全装置 溶剂泄漏报警、超温保护、压力安全阀；
5.干燥系统：具备循环热风干燥功能，电源380V/50Hz，含管路连接、溶剂初次灌注及调试。
	台
	1
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	电动晾衣  架
	1.驱动系统≥3个独立智能电机（升降电机+风干电机+照明电机或等同配置），升降行程≥1.2m，承重≥35kg；
2.衣架配置：配套衣架≥40个（含防风衣架及裤架），功能 升降控制 + 照明 + 风干；
3.控制方式：遥控器+按键双控，可选智能语音控制；遇阻保护 升降过程中遇障碍物自动停止并回弹；
4.材质：主机ABS阻燃，晾杆铝合金（厚度≥1.2mm）；
5.尺寸：按现场实际尺寸定制（现场测量）；
6.电源：220V/50Hz，功率≤50；
7.安装：含吊顶安装及接线，膨胀螺栓固定。
	m
	20.6
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	户外篮球  架
	1.篮板材质：复合强化玻璃（钢化+夹层），厚度≥10mm，耐冲击；
2.支撑结构：固定式；篮圈 标准篮圈（含网），弹性设计，支柱 钢管立柱，壁厚≥4mm，表面热镀锌+户外粉末喷涂，底座 配重式或埋地式（含预埋件），抗风等级≥8级；
3.篮板尺寸：标准尺寸1800mm×1050mm（±5mm）；
4.高度调节：液压款具备3.05m标准高度锁定，所有金属件防锈处理，户外耐候涂层；
5.安装：含混凝土基础施工及现场安装相关配件；
6.篮板须提供钢化玻璃安全认证（3C或同等）。
	副
	2
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	军用
单杠
	1.液压升降式；
2.制式标准：军用制式，符合《军事体育训练大纲》训练器材标准，优质碳素结构钢（Q235及以上）；
3.杠面：弹簧钢，直径≥28mm，表面镀铬防锈，粗糙度≤Ra3.2，立柱 钢管直径≥42mm，壁厚≥3mm，高度调节：可调节高度范围2.0～2.6m，底座 三角支撑或双立柱埋地式，含预埋件，表面处理 热镀锌+户外粉末喷涂（军绿色），承重 ≥150kg（动载荷安全系数≥3）；
4.安装：含预埋件及C25混凝土基础施工指导，附带配件 防滑手柄套（橡胶/TPU材质）≥2个，所有焊缝须满焊，无夹渣、气孔，表面打磨光滑；
5.调节插销须带防脱弹簧卡扣；
6.预埋深度≥800mm（投标人须提供预埋示意图；
7.按照现场位置安装，配备相关配件。
	副
	1
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	军用
双杠
	1.液压升降式；
2.制式标准：军用制式，符合《军事体育训练大纲》训练器材标准，优质碳素结构钢（Q235及以上），杠面 弹簧钢，直径≥42mm，表面镀铬或包塑防滑；
3.杠距：标准可调间距0.42～0.52m
杠高 标准高度1.2～1.5m，立柱 钢管直径≥42mm，壁厚≥4mm，底座 整体焊接式钢底座或预埋式，带调节水平地脚；
4.表面处理：热镀锌+户外粉末喷涂（军绿色）
承重 单杠面≥120kg（动载荷安全系数≥3）；
5.安装：含预埋件或膨胀螺栓固定；
6.附带配件 防滑套（杠面防滑缠绕带或塑胶套），双杠整体稳定，使用中无晃动异响；
7.杠面两端须有防脱环或限位结构。
	副
	1
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	军用训练独木
桥
	1.制式标准：军用制式，符合《军事体育训练大纲》训练器材标准，桥面材质 优质防腐木或复合材料（防滑耐候）桥体结构 钢木组合，支架为钢结构（Q235），桥面为木质，桥面尺寸长度≥5m，宽度≤0.2m（单兵通过宽度）；
2.桥面高度：标准离地高度≥1.2m
支架结构三角支撑架，壁厚≥3mm，表面热镀锌+防锈漆，手无扶手（标准军用独木桥不设扶手）；
3.基础：三角或四角支架与桥体卡槽焊接，保持平衡；
4.承重≥150kg；桥面连接处须平顺，无落差；支架须具备抗倾覆能力（抗侧翻力矩≥500N·m）；
5.木质桥面须做防腐、防锈处理。
	套
	1
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	军用训练障碍
板
	1.底座制式标准军用制式，符合《军事体育训练大纲》训练器材标准，板面材质实木板（厚度≥40mm），表面防滑处理，障碍板尺寸 高度≥2m，宽度≥2m（标准400米障碍用）；
2.支撑结构：方钢管或工字钢支架（Q235），壁厚≥4mm；
3.表面处理：热镀锌+户外防锈漆，木质板面户外清漆防护，基础 含预埋件，混凝土埋深≥500mm；
4.稳定性：满载冲击下无明显位移或晃动，安全保护 两侧及着地区域须设置缓冲保护（由招标方施工，中标人提供图纸要求）；
5.板面须平整，无开裂、无毛刺；
全部紧固件为不锈钢材质；整体使用年限≥8年（金属结构），板面≥3年。
	套
	1

	62
	▲充
电桩
	1.设备类型 电动汽车一体式直流充电桩（慢充）；
2.额定输入电压 AC 380V±15%，三相五线，额定频率 50Hz±1Hz，额定输出功率 ≥10kW，输出电压范围 DC 220，输出电流 适配车辆BMS需求，充电枪配置 ≥2把直流充电枪，电缆长度≥10m；
3.充电接口 符合GB/T，20234.3-2015规定，通信协议 支持GB/T 27930协议，防护等级 ≥IP54，工作温度-30℃～+65℃，稳压精度 ≤±0.5%，稳流精度 ≤±1%，整机效率 ≥94%；
4.外壳材质 金属壳体，防锈防腐处理，显示界面 ≥7寸彩色触摸屏
启动方式 支持密码启动/刷卡启动/扫码启动，充电卡具备通用性
计量功能 配备直流电能表，符合计量要求；
5.保护功能 具备输入过欠压保护、缺相保护、输出过压过流保护、短路保护、过温保护、急停保护、绝缘保护、电池反接保护；
6.通讯接口 标配4G/以太网，支持远程升级、故障记录上传
安装方式 落地式安装，配基础及地脚螺栓；
7.执行标准 符合GB/T 18487.1、GB 39752、GB/T 20234.3、GB/T 27930要求，须提供产品型式试验报告（CNAS/CMA认证机构出具）；
充电模块支持热插拔，单模块故障不影响整机运行。
8.质保2年。
	个
	2
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	膜结构车  棚
	1.类型：张拉式膜结构车棚
液压款具备3.05m标准高度锁定及多档调节；
2.膜材要求：建筑膜材，PVDF涂层或PTFE涂层，厚度≥0.8mm；
膜材性能 抗拉强度≥4000N/5cm，阻燃等级B1级；
3.钢结构框架Q235B及以上钢材，立柱壁厚≥4mm，横梁壁厚≥3mm；
4.表面处理：热镀锌+静电喷涂，膜面需热合拼接
抗风能力≥10级
抗震能力≥7度
5.膜面颜色：白色（按招标方指定）；
6.排水设计：具备膜面坡度，自然排水，固定方式 混凝土基础+地脚螺栓，基础尺寸按设计要求；
7.安装：含基础施工、钢结构安装、膜材张拉；
8.质保期：膜材≥15年，钢结构≥10年，质保期内免费维修非人为损坏，提供膜材检测报告（抗拉、阻燃、抗老化）；
9.提供结构计算书（风载、雪载、自重）；
10.中标后须现场复尺，出具深化设计图纸。
	车位(个)
	22

	64
	真烟真火训练装  置
	1.功能用途：模拟真实火灾烟雾和火焰环境的消防模拟训练，设备组成 包含烟雾发生系统、火焰模拟系统、温控系统、智能控制系统；
2.发烟方式：物理发烟或发烟剂发烟，可调节发烟量；
火焰模拟 具备模拟真实火焰效果，火势大小可调温度范围 环境温度40～200℃可调（训练区域）；
3.训练类型：真烟真火综合训练，具有抗腐蚀、耐高温材料，启动方式 控制台集中控制或远程遥控启动；
4.安全保护：传感器检测，具备超温报警功能、紧急停止功能；
5.控制系统：控制台控制，可实时显示温度、烟雾浓度、运行状态信息，安装方式 现场组装，模块化结构，使用环境 温度-10℃～+40℃，湿度≤90%RH；
6.附件：含配套设施、使用说明、操作规程、标识标牌
7.执行标准：符合消防训练相关规定要求
8.投标时提供详细技术方案和配置清单；
9.模拟火焰设备需具备防爆功能；
紧急停止按钮设置在训练区内外均可操作，具备联动切断功能；发烟材料须环保无毒，燃烧产物符合室内空气质量标准；
10.须配备2套备用发烟剂/耗材
所有金属件防锈处理，户外耐候涂层。
	套
	1

	65
	烟感训练  架
	
1.功能用途：模拟烟雾扩散及探测器动作响应的训练设施；
2.总体尺寸：根据现场实际空间定制，满足训练需求；结构材质 方钢管或工字钢，壁厚≥4mm，整体热镀锌处理，层数要求 ≥三层结构，层高≥2.2m，满足竖井/走廊火灾演练要求；
3.发烟装置：配备发烟装置1套，可产生模拟烟雾，烟雾浓度可调，烟感探测器 配备不少于4个独立式烟感探测器，具备独立地址，可接入训练控制系统；
4.通风排烟：配备排烟风机，风量按空间体积≥8次/h换气次数配置，模拟竖井/走廊火灾烟气流动、烟感探测器动作响应、排烟操作；
5.安全防护：配备超温保护、烟雾浓度监测报警、紧急停止功能，设上下爬梯，爬梯角度≤60°，扶手高度≥1.2m，操作平台防滑设计；
6.防腐防火：所有钢结构均做防腐防火处理，满足训练环境要求，含混凝土基础施工指导及现场安装；
7.必须现场复尺，做深化设计出图。
	㎡
	389.12

	66
	楼宇训练系统
	1.功能用途：模拟建筑火灾、高空救援等综合性训练设施；
2.总体尺寸：根据现场实际空间定制，满足消防训练要求；
3.主体结构：钢结构框架，Q235B及以上钢材，立柱壁厚≥6mm，横梁壁厚≥4mm；层数要求 ≥四层，层高≥3.5m，设有楼梯、走廊、房间
单层面积≥50㎡，顶层设训练操作平台；
4.外墙材料：防火耐高温材料，具备模拟真实建筑外观效果，内部功能 设有模拟走道、防火门、防盗窗、管道井、排烟口、内部格局可调，绳索训练 顶层设有绳索训练锚点（不少于4个），具备消防绳索训练功能；
5.高空保护：设有防坠落安全保护系统，确保训练安全；
6.训练功能：可开展破拆、内攻灭火、绳索救援等训练，楼梯走道 配备防滑楼梯，设有扶手栏杆，栏杆高度≥1.2m；
7.防腐防火：所有钢结构均做防腐防火处理，安装方式 现场组装焊接，设置预埋件基础，执行标准 符合国家相关训练器材安全标准，提供结构计算书及深化设计图纸；
具备攀爬、速降、斜下等消防救援训练功能；
8.顶层设防护栏，具备绳索训练锚点；绳索锚点须有拉力检测报告；楼梯、平台均做防滑处理，表面防腐涂层；设置不少于2个疏散通道；
9.必须现场复尺，做深化设计出图。
	套
	1
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	智慧营门系统
	1.功能用途：营区人员/车辆出入管理及访客登记系统；
2.设备组成：包含道闸、门禁控制器、人脸识别终端、车牌识别摄像机、访客登记终端、管理软件，车牌识别 识别率≥99%，支持新能源车牌识别；
3.车辆道闸：直杆式或栅栏式，起落速度≤3秒，人员通道 翼闸或摆闸，具备防夹功能；
4.访客管理：具备预约登记、临时授权、身份证读取功能，人脸识别 识别距离0.3～2m，识别速度≤1秒，支持佩戴口罩识别；
5.白名单管理：支持批量导入/导出，分组管理，权限分级，黑名单报警 支持黑名单设置，识别后自动报警提示；
6.记录存储：出入记录、报警记录、抓拍照片存储≥6个月；
7.远程控制：支持平台远程查看和开关道闸，接口对接 支持标准API接口，可与上级安防平台对接
防护等级 室外设备≥IP54
8.工作温度：-25℃～+60℃系统具备断电状态下手动开启闸机功能，
9.系统须具备防雷保护功能。
	套
	1

	68
	消防通讯设备
	1.消防接处警系统终端软件；
2.实时接收警情调派指令，支持警情信息接收、处置信息填报等基础功能；
3.系统须包含消防站警情受理，实现警情接收、出动指令下达、处置反馈全流程闭环；
4.联动控制器一台，用于发送控制信号，联动控制警灯、警铃、计时终端、车库门；
5.功能描述：
（1）控制设备状态提示：支持8路联动设备状态提示，每一个状态提示对应一个联动设备状态；当联动控制主机接收联动设备返回的启动态信号，对应提示灯则长亮；反之不亮。
（2）控制设备开关功能：支持手动控制8路联动设备，每一个联动设备对应有一个开关按钮；当按下其中一个开关按钮，则向对应的联动设备发出启动指令，再按一次则发出关闭指令。
（3）告警蜂鸣器：支持发生任意故障时，告警蜂鸣器长鸣，同时告警指示灯闪烁。
（4）消音功能：支持通过消音按钮，手动消除告警音。
（5）故障告警：支持联动控制主机发生通讯故障时，告警蜂鸣器长鸣，同时亮故障指示灯。
6.配置参数：接口：二总线航空头*1，RS485航空头*1；自适应功率调配控制；供电：220V AC/24V DC供电。
	套
	1





















办公设备——办公桌/办公椅/定制书柜/定制衣柜/其他
	序号
	名称
	规格W*D*H（mm）（±10mm）及材质说明
	单位
	数量

	1
	八字形桌子异
型定制
	尺寸规格：1200*600*760mm。
1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条或同等级实木封边条。经防潮、防虫、防腐处理。                                                                                                          2.颜色：咖胡桃色。 
3.五金件：优质品牌防锈连接件。三合一偏心连接件。                                                                                                                            4.安装方式：现场组装。                                                                                                                                                                                             
5.高度：0.7m。
	张
	4

	2
	办公桌
	
1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条、经防潮、防虫、防腐处理。                                                                                                                                                                     2.颜色：咖胡桃色。
3.尺寸：1200*600*760mm。          
4.单人财务办公桌，带附柜、多抽屉、键盘托、抽屉锁。
5.主材：≥18mmENF级生态板柜体，同色耐磨饰面，PUR 热熔胶封边圆弧倒角。
6.五金：缓冲滑轨、阻尼铰链、防盗抽屉锁、可调地脚。
7.支撑：加厚喷涂钢架支撑，整体稳固。
8.包含加工、运输、现场安装就位。
	张
	3

	3
	办公桌
	1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条、经防潮、防虫、防腐处理。                                                                                                                                                                                                            2.颜色：咖胡桃色。
3.尺寸：1400*700*760mm。          
4.单人财务办公桌，带附柜、多抽屉、键盘托、抽屉锁。
5.主材：≥18mmENF级生态板柜体，同色耐磨饰面，PUR 热熔胶封边圆弧倒角。
6.五金：缓冲滑轨、阻尼铰链、防盗抽屉锁、可调地脚。
7.支撑：加厚喷涂钢架支撑，整体稳固
8.包含加工、运输、现场安装就位。
	张
	5

	4
	办公桌
	1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条或同等级实木封边条、经防潮、防虫、防腐处理。                                                                            2.颜色：咖胡桃色。
3.尺寸：1400*700*760mm。                                             4.单人财务办公桌，带附柜、多抽屉、键盘托、抽屉锁。
5.主材：≥18mmENF级生态板柜体，同色耐磨饰面，PUR热熔胶封边圆弧倒角
6.五金：缓冲滑轨、阻尼铰链、防盗抽屉锁、可调地脚。
7.支撑：加厚喷涂钢架支撑，整体稳固。
8.包含加工、运输、现场安装就位。
	张
	6

	5
	主席台会议桌
	1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条或同等级实木封边条，经防潮、防虫、防腐处理。                                                                                 2.颜色：咖胡桃色木纹饰面。
3.五金件：优质品牌防锈连接件。三合一偏心连接件。                  
4.尺寸：1200*600*760mm，桌面加厚≥25mm，侧板≥18mm。
5.主材：≥18mm厚ENF级生态板。
6.工艺：全自动PUR封边，圆弧倒角，数控精密加工。
7.支撑：板式支撑/黑色喷涂钢架，加固稳定结构。
8.配件：三合一五金、多媒体穿线盒、可调防滑脚。
9.工作内容：加工、封边、组装、运输、现场安装就位。
	张
	3

	6
	视频会议  桌
	
1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条或同等级实木封边条。经防潮、防虫、防腐处理。                                                                                                                                                                                                                             2.颜色：咖胡桃色木纹饰面。
3.五金件：优质品牌防锈连接件。三合一偏心连接件。                  
4.尺寸：1200*400*760mm，桌面加厚≥25mm，侧板≥18mm；
5.主材：≥18mm厚ENF级生态板。
6.工艺：全自动PUR封边，圆弧倒角，数控精密加工。
7.支撑：板式支撑/黑色喷涂钢架，加固稳定结构。
8.配件：三合一五金、多媒体穿线盒、可调防滑脚。
9.工作内容：加工、封边、组装、运输、现场安装就位。
	张
	15

	7
	会议桌
	
1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条或同等级实木封边条。经防潮、防虫、防腐处理。                                                                                                                                                                                                                    2.颜色：咖胡桃色木纹饰面。
3.五金件：优质品牌防锈连接件。三合一偏心连接件。                   
4.尺寸：2400*1000*760mm，桌面加厚≥25mm，侧板≥18mm。
5.主材：≥18mm厚ENF级生态板。
6.工艺：全自动PUR封边，圆弧倒角，数控精密加工。
7.支撑：板式支撑/黑色喷涂钢架，加固稳定结构。
8.配件：三合一五金、多媒体穿线盒、可调防滑脚。
9.工作内容：加工、封边、组装、运输、现场安装就位。
	张
	4

	8
	椭圆会议桌
	尺寸规格：4100*1660*750mm
1.材质：ENF级实木颗粒板，木纹封边条或同等级实木封边条。经防潮、防虫、防腐处理。                                                                                                                                                                                                                   2.颜色：咖胡桃色。五金件：优质品牌防锈连接件，三合一偏心连接件。 
	张
	1

	9
	长条桌
	尺寸规格：3600*800*760mm
1.材质：中纤板贴木皮，实木脚。
2.颜色：咖胡桃色。                    
3.桌面厚≥25mm ENF 生态板桌面，侧板厚≥18mm，PUR圆弧防水封边。
4.加厚喷涂实木支撑，加固横撑，防滑橡胶地脚。
5.含加工、运输、摆放就位。
	张
	1

	10
	象棋桌
	1.规格600*600*700mm，桌面雕刻象棋棋盘，带杯托。
2.桌面厚≥25mm，ENF生态板桌面，侧板≥18mm围板，PUR圆弧防水封边。
3.加厚喷涂钢架支撑，可选配储物抽屉，防滑橡胶地脚。
4.含加工、运输、现场摆放就位。
	张
	2

	11
	竞技
桌子
	尺寸规格：9500*600*750mm
1.连体通桌；
2.桌面≥25mm碳纤防火板桌面，PUR 圆弧防水封边，带金属理线孔、耳机挂钩、主机托；
3.≥1.5mm加厚冷轧喷塑钢架，双层横梁加固，防滑静音橡胶脚垫；
4.含成品运输、现场组装就位。
	m
	9.5

	12
	墙挂桌
	尺寸规格：400*400mm
1、材质要求:采用ENF级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³,未检测出挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC，含水率≤10%，静曲强度顺纹≥22.0MPa，横纹≥20.2MPa。满足国家最新《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。                                                                                                                                        2、封边条：采用≥2.0mm厚度的木纹封边条或同等级实木封边条。经防潮、防虫、防腐处理，含水率10-12％、甲醛释放量未检出。                                                                                    
3、胶粘剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃未检测出。总挥发性有机物≤19g/L。                                                                                 
4、五金件：优质品牌防锈连接件。三合一偏心连接件偏心体抗压强度≤312N。
三、含主材费、运费、卸货费、安装费、税金。
	张
	6

	13
	铁艺桌
	尺寸规格：1100*750*750mm
1.室外锻铁休闲铁艺桌；                      
2.加厚镀锌钢管基材，热浸锌+户外耐候粉末喷涂防腐处理；
3.加固支架、不锈钢防锈五金、防滑防水脚垫，可露天使用；
4.含成品供货、运输、现场摆放。
	张
	1
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	8人
圆桌
	尺寸规格：直径1300*760mm
1.材质：实木；
2.颜色：咖胡桃色；                 
3.Φ1300mm八人圆形餐桌，桌高 760mm；
4.≥25mm ENF 生态板台面，PUR 圆弧防水全封边，加厚喷涂钢架支撑；
5.带防滑调节地脚，可选配中间旋转转盘；含加工、运输、摆放就位。
	张
	1
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	餐桌
	尺寸规格：1400*700*750mm
1.全实木餐桌，橡木/橡胶木大料，颜色：咖胡桃色，台面厚≥40mm，榫卯结构；
2.木材烘干控含水率8%-12%，多层环保水性漆，R3圆弧防撞边角；
3.304不锈钢加固五金、实木防滑调节地脚；                                   4.含加工、运输、摆放就位。
	张
	7
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	餐椅
	尺寸规格：1600*600*450mm
1.材质：实木；
2.颜色：咖胡桃色；                
3.配套餐桌靠背餐椅；
4.≥18mm ENF生态板座背板，PUR圆弧防水封边，加厚实木加固；
5.可选配西皮软垫高回弹海绵，防滑橡胶脚垫；含成品运输摆放。
	把
	36
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	职员
椅子
	尺寸规格：1060*600*450mm
1.材质：面料西皮，密度回弹海棉，橡木框架；                       
2.颜色：咖胡桃色；                
3.安装方式：嵌入式+螺栓连接；                                  
4.凳面高度：0.4m。
	把
	4
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	职员
椅子
	1.规格尺寸：整体 450*600*1060mm，座高420~460mm可升降，标准职员办公椅；
2.靠背座包面料：高弹透气网布，耐磨抗撕裂、防污防静电，久用不松弛、不易起球；
3.填充海绵：座垫、靠背采用高密度冷发泡定型海绵，回弹性能佳，久坐不易塌陷，符合办公家具耐用标准；
4.内部基材：座板、靠背衬板采用多层热压定型夹板，不变形、韧性强；
5.升降底盘系统：三级防爆气压升降杆，带后仰锁定功能，加厚钢制底盘，调节顺滑无卡顿；
6.支撑底座：加厚钢制底座，表面抛光 / 喷塑防锈；配套静音PU万向轮，不伤水磨石、木地板等地面；
7.扶手配件：固定式PU扶手，边角圆润防撞；底部配防滑减震配件；
8.环保工艺：海绵、面料无刺鼻异味，焊接牢固无毛刺，五金连接件防锈耐用；
9.工作内容：成品家具打包、运输上楼、现场组装摆放、调试、成品保护。
	把
	23
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	会议
椅子
	尺寸规格：1060*600*450mm
1.材质：面料西皮，密度回弹海棉，橡木框架；
2.颜色：咖胡桃色；                                   
3.饰面：优质耐磨西皮，色牢度≥4 级，防水防刮、易擦拭清洁；
4.海绵：定型阻燃高回弹海绵，75% 压缩变形≤5%，长期使用不凹陷；
5.基材：座背板≥15mm 热压曲木板，一体成型；
6.工艺：无缝扪皮，边角平整无鼓包、无开线；
7.配套：静音防滑脚垫，整体拆装结构，包含：加工、包装、运输、搬运、摆放就位。
	把
	62
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	主席台会议椅
	尺寸规格：1200*600*450mm                         1.材质：面料西皮，密度回弹海棉，橡木框架；
2.颜色：咖胡桃色；                                                3.固定式皮质扶手；                                                        4.饰面：优质耐磨西皮，色牢度≥4 级，防水防刮、易擦拭清洁；
5.海绵：定型阻燃高回弹海绵，75% 压缩变形≤5%，长期使用不凹陷；
6.基材：座背板 ≥15mm 热压曲木板，一体成型；
7.工艺：无缝扪皮，边角平整无鼓包、无开线；
8.配套：静音防滑脚垫，整体拆装结构，包含：加工、包装、运输、搬运、摆放就位。
	把
	6
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	休息椅
	尺寸规格：1770*660*780mm
1.座高 420mm，靠背高780mm，带一体式固定扶手；
2.主体框架：主梁80×40mm加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm；椅腿、扶手采用6063航空铝合金一体压铸成型，表面抛光镀铬，防锈耐腐蚀，整体承重≥200kg / 座；
3.座背板工艺：1.2mm 加厚冲压穿孔钢板，一体折弯成型，镂空透气，焊接打磨无毛刺、无尖锐棱角；整体酸洗磷化+静电防锈处理；
4.软垫配置：座背加装高密度阻燃海绵，面层耐磨防水西皮，色牢度4级，易擦洗、不开裂，B1级阻燃；
5.结构加固：横梁贯通式连接，多道加固拉筋，防晃动、防侧翻；底部配可调节防滑橡胶脚垫，保护地面、静音防滑；
6.工作内容：成品生产、打包运输、现场摆放就位、调平、成品保护，含5年框架质保。
	把
	1
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	观影椅
	中心距≥585mm，座内宽≥505mm，座深≥460mm，座高≥450mm，扶手高≥610mm，扶手宽≥80mm，全高≥1020mm，座包（打开）深度≥760mm，上述误差控制在±5～10mm之内；座椅最小行距约900mm。
1.联排多功能厅观影座椅，带折叠写字板、水杯槽、自动回弹功能；                                                                                                        2.材质：
（1）背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度达50～60kg/m3；
（2）背内板：采用≥4mm厚的ENF级多层硬木成型板，曲线符合人体工学原理；
（3）背外板：采用≥15mm厚的ENF级多层硬木成型板，表面刷水性环保漆。
3.椅座：
（1）座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度达50～60kg/m3。
（2）座框架：采用≥1.5mm厚的优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力强，不易变形断裂。
4.颜色：蓝色+黑色；                                                                                                                                                             
5.地面膨胀螺栓固定，含运输、现场安装调试就位
	把
	30
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	棋牌椅
	1.规格尺寸：450×600×900mm，座高440mm，带固定PU扶手，棋牌专用久坐座椅；
2.面料：高弹加厚透气网布，耐磨抗撕裂、防污防汗，久用不松弛变形，便于擦拭清洁；
3.填充：座垫、靠背高密度定型高回弹海绵，密度≥32kg/m³，长时间久坐不易塌陷；
4.内衬基材：座背板多层热压曲木板，一体定型不变形；
5.椅架：≥1.8mm加厚冷轧钢管弓形架，酸洗磷化静电喷塑，焊接牢固无毛刺，单椅承重≥150kg；
6.配套配件：静音防滑橡胶脚垫，扶手边角圆润防撞，整体无松动异响；
7.环保标准：海绵、面料、板材低异味，符合室内公共场所家具环保要求。
	把
	4
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	读书椅
	1.专用读书椅，尺寸1060*600*450mm 高靠背款；
2.高回弹定型海绵，耐磨布艺饰面，加厚弓形喷涂钢架；
3.防滑静音橡胶脚垫，含运输、摆放就位。
	把
	10
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	竞技
椅子
	尺寸规格：1600*600*450mm
1.气压升降450–550mm，靠背90°–155°后仰锁定；
2.≥1.5mm加厚钢制承重骨架，45D高密度定型海绵，耐磨防水PU皮/透气网布；
3.四级防爆气压杆+加厚钢制底盘，可调头枕腰枕、静音万向轮；
4.含成品运输、现场组装就位。
	把
	8
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	吧椅
	直径300*750mm
1.Φ300mm茶水间升降旋转吧凳，座高620-820mm可调，加重铸铁圆盘底座；
2.可选ENF生态板硬质圆凳面/防水西皮软垫凳面，镀铬升降立柱+环形脚踏；
3.防爆气压杆、防滑静音脚垫，防潮防锈适配茶水间；含成品运输摆放。
	把
	6
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	铁艺椅
	直径400*450mm
1.室外锻铁休闲铁艺靠背椅；           
2.镂空排水座面；
3.加厚镀锌钢管基材，热浸锌+户外耐候粉末喷涂双层防腐，不锈钢防锈五金；
4.加固支架、防滑防水脚垫，露天全天候使用；含成品供货、运输摆放。
	把
	4
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	沙发
凳子
	400*400*450mm
1.无靠背方凳座面厚≥18mm ENF 生态板，全自动封边圆弧处理，外侧软包皮质处理；
2.内部加厚喷涂钢架支撑，加固横撑，防滑脚垫；
3.含制作、运输、摆放就位；
4.颜色：咖胡桃色。
	把
	28
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	凳子
	1.450×600×450mm实木凳；
2.≥25mmENF生态板圆弧封边凳面；  
3.加厚喷涂实木支架，防滑橡胶脚垫；
4.含加工、运输摆放；
5.颜色：咖胡桃色。
	把
	4
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	更衣凳
	尺寸规格：2500*700*450mm
1.材质：实木；
2.颜色：咖胡桃色；                    
3.规格：长条更衣凳；
4.主材≥18mmENF级防潮生态板，PUR圆弧封边；
5.板式落地支撑，防水可调地脚，防锈五金；
6.含加工、运输、摆放就位。
	把
	1
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	文件柜
	尺寸规格：8600*400*2600mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                                3.安装方式：附墙式；                
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                            5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	22.36
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	文件柜
	尺寸规格：4000*400*2400mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                                  3.安装方式：附墙式；                
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                            
5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	9.6
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	文件柜
	尺寸规格：1800*400*3000mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                            3.安装方式：附墙式；                
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                            
5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	5.4
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	文件柜
	尺寸规格：7200*400*3000mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                                  3.安装方式：附墙式；                
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                            
5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	32.4
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	衣柜
	尺寸规格：7200*400*3000mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                     
3.安装方式：附墙式；               
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                            5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	21.6
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	衣柜
	尺寸规格：5280*600*2650mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                                                                                                                                        3.安装方式：附墙式；                                                                                                                                                         4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                                                                                                                               5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	13.92
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	衣柜
	尺寸规格：2100*600*3100mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                                                                                                                                        3.安装方式：附墙式；                                                                                                                                                         4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                                                                                                                               5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	19.53
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	衣柜
	尺寸规格：11400*600*3100mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                     
3.安装方式：附墙式；                
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；        
5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	141.36
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	衣柜
	尺寸规格：6200*400*3000mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                     
3.安装方式：附墙式；                
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；        
5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	18.6
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	衣柜
	尺寸规格：5600*600*3000mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                     
3.安装方式：附墙式；                
4.材料种类：咖胡桃色烤漆柜体，板材厚度≥18mm厚；                            5.规格造型：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	16.8
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	造型
柜子
	尺寸规格：39022*400*3000mm
1.荣誉室通顶造型展示柜，高3000mm、深4000mm，分段造型地柜+玻璃展示区+顶部造型顶；
2.≥18mmENF级多层实木柜体，PUR 防水封边，加厚承重展示层板，钢化玻璃门；
3.304不锈钢缓冲五金，分层LED低压氛围灯带，同材质造型线条收边；
4.现场测量、定制加工、运输、现场组装、灯光安装调试全套工序。
	  ㎡
	117.06
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	床头柜
	1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                      
3.床头柜450×500×500mm；              
4.E0级≥18mm多层实木板，热熔封边；                                        5.单抽屉配静音三节滑轨；                 
6.隐形铝合金拉手，可调防滑地脚；
7.全套五金现场组装。
	个
	9
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	面盆
柜子
	尺寸规格：11000*580*600mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：黑色+白色；                     
3.挂墙面盆柜；
4.主材≥18mmENF级防潮生态板，防水饰面，PUR全封边防潮倒角；
5.304不锈钢缓冲铰链，可调防水壁挂钢架；
6.柜体防霉密封处理，含加工、运输、安装打胶。
	㎡
	6.438
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	面盆
柜子
	尺寸规格：4600*600*580mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：黑色+白色；                     
3.挂墙面盆柜；
4.主材≥18mm ENF级防潮生态板，防水饰面，PUR 全封边防潮倒角；
5.304不锈钢缓冲铰链，可调防水壁挂钢架；
6.柜体防霉密封处理，含加工、运输、安装打胶。
	㎡
	2.668
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	消毒
鞋柜
	外形规格：柜体外部尺寸长1000mm×深400mm×高1200m；分层结构，共6层储物空间，单格层高280mm，可放置成人鞋50双；落地式，离地可调支撑脚高度10~30mm；
2.柜体门板、侧板、顶板、底板：E0级 ≥18mm 厚实木多层免漆生态板，四周 PVC 热熔封边，防水防潮；
3.层板：≥15mm同材质多层板，承重≥50kg/层；
4.门框、拉手：铝合金隐形拉手，抗氧化不易生锈；
5.底部支撑：可调节塑料防滑减震脚
6.消毒功能配置：消毒方式：内置紫外线UV杀菌灯+臭氧双重消毒；
7.五金配件：加厚静音缓冲铰链，关闭无撞击异响；三合一紧固连接件，柜体稳固不晃动；透气散风百叶风口；
8.工艺标准：板材无毛刺、无开裂，封边严密防水；柜体内部圆角处理，无尖锐棱角；电路内置隐藏布线，绝缘阻燃；整机防潮防霉，适配潮湿环境；
9.电气参数：220V常规家用电压，低功率节能，具备漏电保护；
10.包含范围：柜体全套板材、消毒烘干机组、控制开关、全套五金配件、活性炭滤网。
	个
	5

	46
	定制
书柜
	尺寸规格：1800*400*3000mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                           
3.开放格+掩门组合书柜；
4.主材：≥18mm ENF级生态板柜体，≥5mm同色生态背板，三聚氰胺耐磨饰面；
5.工艺：PUR热熔胶全自动封边，圆弧倒角，数控精密加工；
6.五金：缓冲铰链、三合一连接件；
7.可调支撑脚、静音滑轨（带抽屉时）包含：专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	㎡
	21.6

	47
	书柜
	尺寸规格：7200*400*3000mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                                   3.开放格+掩门组合书柜；
4.主材：≥18mmENF级生态板柜体，≥5mm 同色生态背板，三聚氰胺耐磨饰面
5.工艺：PUR热熔胶全自动封边，圆弧倒角，数控精密加工；
6.五金：缓冲铰链、三合一连接件；
7.可调支撑脚、静音滑轨（带抽屉时）包含：工厂定制、运输、现场安装调试、成品保护。
	㎡
	21.9

	48
	镜柜
	尺寸规格：800*150*800mm
1.材质：ENF欧松板，2段力；
2.颜色：咖胡桃色；                                             3.壁挂储物镜柜，双开门结构；
4.柜体 ≥18mm ENF防潮生态板，防水 PUR全封边，可调内层板；
5.高清防爆银镜，304不锈钢缓冲铰链，金属壁挂支架；
6.现场安装、防霉打胶，含运输搬运。
	组
	16

	49
	智  能
寄存柜
	1.规格配置：智能自助寄存柜，整体外形尺寸高1800×820宽×深300mm；单格内腔尺寸约280×300×420mm，主柜集成操作终端，可扩展副柜并联使用
2.柜体材质工艺：柜体采用≥0.8mm 优质冷轧钢板，钢板经酸洗、磷化、静电粉末喷涂防腐防锈；焊接打磨平整无毛刺，柜门加强筋加固，防水防尘、防撬耐磨，标配防滑落地地脚；
3.智能控制系统：工业级嵌入式主控，≥4.3寸液晶触控显示屏，语音播报提示；支持微信扫码、4G或5G联网，云端后台管理，存取记录永久存储、掉电数据不丢失；
4.锁具安全结构：每格独立电磁电子锁，防撬防震；单柜配套机械应急钥匙，断电可手动开锁；箱体内置有无物检测感应，屏幕实时显示空满状态；
5.供电与备用：AC220V 常规供电，可选配UPS后备电池，停电可续航6小时正常存取；整机低功耗，具备过载、漏电保护功能；
6.管理功能：管理员后台远程监控、一键清柜、临时管理密码、操作日志查询、超时提醒、异常告警；
7.工作内容：柜体生产、软硬件配套、打包运输、上楼搬运、现场通电调试、系统设置、成品保护。
	组
	1

	50
	定制橱柜地柜
	1.落地橱柜地柜，高830mm、深600mm，长度7200mm；
2.≥18mm ENF防潮多层板柜体门板；               3.PUR防水全包封边，可调储物层板；
4.304不锈钢缓冲铰链、静音滑轨、防水可调支撑脚；石英石台面，防霉密封打胶；
5.专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	m
	7.8

	51
	定制橱柜吊柜
	尺寸规格：5600*350*830mm
1、材质要求:采用ENF级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³,未检测出挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC，含水率≤10%，静曲强度顺纹≥22.0MPa，横纹≥20.2MPa；                                                                                                         2、封边条：采用≥2.0mm厚度的木纹封边条或同等级实木封边条。经防潮、防虫、防腐处理，含水率10-12％、甲醛释放量未检出；                                                                 
3、五金件：优质品牌防锈连接件。三合一偏心连接件偏心体抗压强度≤312N。 
4、包含加工、运输、现场安装就位；
5.专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门。
	m
	5.6

	52
	备餐柜
	尺寸规格：900*500*900mm
1.主材橡胶木，台面厚≥35mm，全实木榫卯结构，多层环保水性漆；
2.实木备餐柜；                    
3.木蜡油涂装、加装实木抽屉；      
4.可调储物层板，防滑调节地脚；
5.含加工、成品运输摆放就位。
	个
	1

	53
	储物柜
	尺寸规格：4700*400*3000mm
1.规格配置：门分体储物柜，标准立式多格存物柜，平开式；
2.柜体材质：采用≥0.7mm优质冷轧钢板，板材经酸洗、磷化、静电喷塑全套防腐处理，表面哑光灰色，耐刮耐磨、防潮防锈；柜门、隔板、背板全部加厚加强筋，防变形、防撬；
3.内部构造：每格内置分层置物隔板；柜门带透气百叶孔，通风防潮，避免衣物闷味；
4.锁具配置：每门独立铜质防盗门锁，配套两把原装钥匙；可升级刷卡及密码智能锁；门框加装防撞胶条，开关静音；
5.安装结构：柜体可多组拼接，背部预留固定孔，可上墙加固；底部配可调防滑地脚，找平地面、隔绝潮气；
6.环保与安全：无异味粉末喷涂，边角折弯圆弧处理，无尖锐毛刺。
	㎡
	14.3

	54
	单人
沙发
	尺寸规格：900*900*440mm
1.材质：实木，面料西皮，密度回弹海棉；
2.颜色：黑色；                               
3.实木榫卯加固框架；               
4.35D高回弹海绵坐垫，加厚耐磨防水科技布饰面；                                5.实木烤漆沙发脚带防滑脚垫；           
6.承重达标，环保无异味，成品整套就位。
	组
	6

	55
	接待
沙发
	1.规格：单人沙发，900*900*440mm；
2.面料：耐磨西皮，防水防污易清洁；
3.结构：实木框架，高回弹海绵，蛇形弹簧加固；
4.配套防滑脚垫，无松动异响；
5.含运输、搬运、摆放就位。
	组
	21

	56
	床
	1.规格尺寸：单人床外尺寸长 2000mm×宽1200mm×床板离地高度450mm，床头总高950mm；内部净睡区 1900mm×1100mm；
2.主材材质：床架、床头、床尾板：E0 级环保多层实木板，厚度≥18mm，无甲醛释放超标；床侧板、床尾侧板：同材质 ≥15mm 厚多层实木板；床板：整排实木排骨架，进口松木条，单条宽度≥80mm，间隙≤50mm，配静音减震胶垫；床腿：加厚实木方料，截面50×50mm；
3.饰面工艺：表面哑光水性木器漆，三底两面打磨，耐磨耐刮，防水防潮，无刺鼻异味；
4.五金配件：加厚静音三合一连接件，实木支撑脚，不锈钢防滑调节脚垫，防晃动加固拉杆，静音缓冲卡扣；
5.配套配置：配套同材质实木床头板，床体可拆分组装，预留床垫放置空间，适配1.2m单人床垫；
6.工艺要求：板材四边封边平整无毛刺，拼接缝隙≤0.5mm，床架整体承重≥800kg，无异响、不松动；
7.辅材标准：所有胶水、油漆符合国家室内环保标准，无霉变、虫蛀，板材含水率 8%-12%；
8.专业定制，现场复尺，出深化图纸，局部有柜门，含全套安装五金配件，含床垫。
	张
	40

	57
	医疗检查  床
	1.医用检查床1900×650×700mm，靠背气杆角度可调；
2.加厚喷塑钢架，防水医用PU软垫，耐消毒液擦拭，承重≥250kg；
3.防滑静音脚垫，配输液杆、一次性床单架。
	张
	1

	58
	警容镜
	1.外形规格：整体外尺寸宽1800mm×高 2000mm；镜面净尺寸1700mm×1900mm，立式落地一体式，带加宽实木底座，底座高度 ≥150mm，底座可雕刻 “为人民服务”等金色立体字；2.两侧立柱圆头造型，无尖锐棱角；
3.镜面材质工艺：≥5mm 高清浮法银镜（高透防爆镜），背面双层防水环保镀银，防氧化脱膜；四边精密倒角磨圆，不划手；成像不变形、无波纹，防爆背漆防护，破碎不飞溅；
4.镜框及底座主材：实木烤漆框架，边框宽度 80mm；整体红棕哑光水性木器漆，三底两面打磨，防潮防刮、无异味；板材环保等级E0级，无虫蛀、开裂；
5.背板与加固：后背≥12mm防潮密度板整板封底，加装实木加固横撑，整体稳固不晃动；底部配防滑减震脚垫，防止地面刮擦、移位；
6.配套范围：含整套镜架、镜面、底座、加固配件、雕刻文字。
	个
	1

	59
	储物架
	1.规格尺寸：整体长4000mm×深600mm×高2150mm，五层可调层板，层间距 300~400mm 自由调节；落地式独立组装，可多组拼接。
2.立柱：40×80mm冷轧钢板折弯立柱，壁厚≥1.2mm；
3.横梁：30×50mm矩形方管，壁厚≥1.0mm；
4.层板：≥0.8mm 冷轧钢板冲压成型层板，加强筋一体成型，单层均布承重≥150kg；
5.表面工艺：钢材经酸洗、磷化除锈处理，高温静电喷塑，灰白色哑光涂层，附着力强、防锈耐磕碰；切口封闭无毛刺；
6.连接结构：卡扣式插接组装，无需焊接，层板高度可任意调节；配横向、斜向加固拉杆，整体不易晃动变形；
7.配套配件：底部橡胶防滑减震脚垫，全套组装螺栓、卡扣配件；边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角；
8.工艺要求：焊接处平整无虚焊，喷涂均匀无漏底；承重达标，满载无弯曲变形，拆装便捷；
9.包含内容：全套货架主材、加固配件、运输、现场组装调平，需现场复尺。
	组
	17

	60
	储物架
	1.规格尺寸：整体长4300mm×深600mm×高2400mm，6层可调层板，层间距 300~400mm 自由调节；落地式独立组装，可多组拼接。
2.立柱：40×80mm 冷轧钢板折弯立柱，壁厚≥1.2mm；
3.横梁：30×50mm 矩形方管，壁厚≥1.0mm；
4.层板：≥0.8mm 冷轧钢板冲压成型层板，加强筋一体成型，单层均布承重≥150kg；
5.表面工艺：钢材经酸洗、磷化除锈处理，高温静电喷塑，灰白色哑光涂层，附着力强、防锈耐磕碰；切口封闭无毛刺。
6.连接结构：卡扣式插接组装，无需焊接，层板高度可任意调节；配横向、斜向加固拉杆，整体不易晃动变形。
7.配套配件：底部橡胶防滑减震脚垫，全套组装螺栓、卡扣配件；边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角。
8.工艺要求：焊接处平整无虚焊，喷涂均匀无漏底；承重达标，满载无弯曲变形，拆装便捷。
9.包含内容：全套货架主材、加固配件、运输、现场组装调平；不含货物、地面基础处理，需现场复尺。
	㎡
	10.32

	61
	储物架
	1.规格尺寸：整体长23400mm×深500mm×高2600mm，6层可调层板，层间距 300~400mm 自由调节；落地式独立组装，可多组拼接；
2.立柱：40×80mm 冷轧钢板折弯立柱，壁厚≥1.2mm；
3.横梁：30×50mm 矩形方管，壁厚≥1.0mm；
4.层板：≥0.8mm 冷轧钢板冲压成型层板，加强筋一体成型，单层均布承重≥150kg；
5.表面工艺：钢材经酸洗、磷化除锈处理，高温静电喷塑，灰白色哑光涂层，附着力强、防锈耐磕碰；切口封闭无毛刺。
6.连接结构：卡扣式插接组装，无需焊接，层板高度可任意调节；配横向、斜向加固拉杆，整体不易晃动变形。
7.配套配件：底部橡胶防滑减震脚垫，全套组装螺栓、卡扣配件；边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角。
8.工艺要求：焊接处平整无虚焊，喷涂均匀无漏底；承重达标，满载无弯曲变形，拆装便捷。
9.包含内容：全套货架主材、加固配件、运输、现场组装调平；不含货物、地面基础处理，需现场复尺。
	㎡
	61

	62
	茶几
	尺寸规格：480*480*430mm
1.材质：岩板面，黑色烤漆钢架；
2.颜色：黑色+白色可调防滑地脚；                                             3.三合一连接件组装，耐磨防污环保饰面，成品现场就位。
	个
	2

	63
	茶几
	尺寸规格：500*500*430mm
1.材质：岩板面，黑色烤漆钢架；
2.颜色：黑色+白色可调防滑地脚；                                       3.三合一连接件组装，耐磨防污环保饰面，成品现场就位。
	个
	10

	64
	茶几
	尺寸规格：500*500*430mm
1.材质：不锈钢；加厚喷涂钢架支撑，加固横撑，防滑橡胶脚垫，防撞圆角；
2.颜色：银色；                        
3.含加工、运输、现场摆放就位。
	个
	2

	65
	接待
茶几
	尺寸规格：500*500*430mm
1.材质：岩板面，黑色烤漆钢架；
2.颜色：黑色+白色可调防滑地脚；                                           3.三合一连接件组装，耐磨防污环保饰面，成品现场就位。
	个
	6

	66
	棋牌台
	1.900×900×750mm方形棋牌台，带水杯槽；
2.台面≥25mm、柜体≥18mm ENF 级生态板，PUR圆弧防水封边；
3.加厚喷涂钢架加固支撑，防滑橡胶地脚，耐磨耐擦洗；
4.含加工、运输、摆放就位。
	张
	1

	67
	洗衣
台盆
	尺寸规格：3.88*600*800mm
1.太空铝一体洗衣台盆，带陶瓷搓衣板洗衣槽、洗衣机嵌入位；
2.全铝防水柜体，304不锈钢缓冲铰链，配套全套冷热龙头下水配件；
3.含成品运输、安装、给排水接驳、防霉密封打胶。
	个
	4

	68
	铁艺
凉亭
	尺寸：4500*4500*3000mm，柱子：150*150*2.5mm
1.户外热镀锌铁艺凉亭，四柱/六角穹顶造型，加厚镀锌方管主体；
2.热浸锌+多层户外粉末喷涂防腐；
3.304 不锈钢防锈五金，底部预埋钢板混凝土锚固；
4.铁艺雕花围护+防水遮阳顶；
5.现场吊装组装，含材料、加工、基础、安装全套施工，需现场复尺。
	个
	1

	69
	折叠
屏风
	1.2100高×600mm宽实木折叠屏风，4扇组合，实木榫卯框架，环保水性漆；
2.布艺遮光屏芯内置隔音棉，双向金属铰链，防滑实木地脚，可折叠移动分区；
3.含成品加工、运输、现场摆放。
	个
	1

	70
	演讲台
	尺寸规格：750W*550D*1150Hmm
1.材质：采用ENF级实木颗粒板；
2.颜色：咖胡桃色；                   
3.斜面演讲台，下部带储物柜门；
4.台面≥25mm、柜体 ≥18mm ENF 级生态板，PUR热熔胶圆弧封边；
5.带穿线孔、可调层板、缓冲铰链、防滑调节地脚；
6.含加工、运输、摆放就位。
	个
	1

	71
	合金人字梯子
	尺寸规格：五步，垂直高1500*宽600mm合金人字梯子
1.材质：铝合金军用，内壁加厚≥3MM，防滑踏板；
2.颜色：银色；                               
3.规格：加厚铝合金双面人字折叠梯；
4.材质：双筋铝合金型材，一体冲压防滑踏步，承重≥150kg；
5.配置：金属防晃拉杆、橡胶防滑脚垫、顶部加宽平台；
6.含材料运输、现场摆放。
	把
	1

	72
	航空整理  箱
	尺寸规格：800*500*450mm
1.材质：铝合金军用密封整理箱；
2.颜色：黑色；                    
3.一体加厚箱体，带翻盖卡扣，可堆叠防尘收纳；
4.原生环保塑料，抗摔抗压，含运输摆放；
5.承重 ≥50kg。
	个
	26

	73
	维修台
	1.规格：4000×600×830mm，单层台面，下方含柜门置物层。
2.材质：E0级≥18mm 多层实木板台面，≥15mm 侧板、层板，四周 PVC 热熔封边；实木方料支撑腿，防水免漆饰面。
3.五金：三合一连接件加固，塑料防滑可调地脚；板材防潮防刮，无刺激性异味。
4.工艺：板材无爆边开裂，拼接缝隙均匀，整体稳固；单层承重≥200kg。
	m
	4

	74
	平台梯
	尺寸规格：2500*800*3000+7001mm
1.尺寸规格：总高2500mm，5级踏步，顶部平台600×500mm，护栏高1000mm，踏步宽500mm，带万向静音脚轮2个，固定刹车脚轮2个。
2.材质：加厚冷轧钢管梯架，壁厚≥1.5mm；防滑花纹钢板踏步与平台。
3.表面处理：除锈静电喷塑防腐；脚轮带自锁刹车，移动后锁止固定防止滑动。
4.安全配置：全包围护栏、底部防踢挡板，踏步防滑纹路，整体承重≥300kg。
5.包含内容：梯架、平台、护栏、刹车脚轮、组装配件，现场拼装就位。
	组
	2

	备注
	一、所有桌面倒圆角处理。
二、所有家具及定制板材要求：
1.材质要求：采用ENF级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；72h挥发性有机化合物释放苯、甲苯、二甲苯、TVOC指标符合GB18580限值要求；板材含水率≤10%，静曲强度≥22.0MPa。板材甲醛释放达到ENF级，符合GB/T 39600‑2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；成品家具质量符合GB/T3324‑2024《木家具通用技术条件》。
2.封边条：采用≥2.0mm厚度的木纹封边条或同等级实木封边条，经防潮、抗老化、防虫、防腐处理，含水率10-12%，甲醛释放量未检出。
3.胶粘剂：采用水性胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃未检测出；总挥发性有机物≤19g/L。
4.五金件：优质品牌防锈连接件；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥312N。
5.所有定制家具必须现场复尺，并出具深化设计图纸及施工图；分项报价清单中应注明本项目全部所投货物的品牌、规格、型号；未注明货物品牌规格型号的响应无效。。
三、标记“▲”型号为核心产品必须提供相关检测报告。
四、所供货物包含加工、包装、安装调试、主材费、运费、卸货费、安装费、税金等。
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