
	分类
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术要求

	餐厅
	1
	电视
	套
	4
	★1. 屏幕≥65寸；
★2. 独立画质芯片；
▲3. ≥3G运行+64G存储；
▲4. 支持4K高刷；
▲5. 一级能效；
6. MEMC运动补偿；
7. ADS抗眩光屏幕；
8. 支持双频WiFi、蓝牙，可外接蓝牙音响设备；
9. HDMI2.0接口≥2路、USB接口≥2路；

	会议室
	2
	投影机
	台
	4
	★10.标准分辨率：1920*1200（WUXGA），支持4K信号输入；
▲11.接口≥：HDMI*2，电脑输入*1，电脑输出*1，视频输入*1，RJ45*1，RS-232C*1，音频输入*2，音频输出*1，USB-A*1，USB-B*1。
▲12. 标准模式亮度≥4000流明，对比度：25000：1；                                                                                                                                                                                         ▲13.标准模式光源寿命≥15000小时；
14. 兼容无线投屏，手机电脑一键切换，手动≥1.66倍变焦；
15. 采用封闭防尘光路结构；
16. 整机质保≥2 年，含上门调试、操作人员培训；                                                                                                                                                                         
17.显示比例：16:10，兼容4:3，内置16W扬声器；

	会议室
	3
	120寸电动升降幕
	台
	4
	★18. 电动投影幕，对角线尺寸≥120 英寸，物理比例 16:9，带上下限位装置，电动升降控制；
19. 整机（含电机、外壳）质保不少于 2 年；
▲20. 配套中控控制模块，可支持 RS232 中控信号对接，可和本项目投影机中控系统联动控制；
21. 外壳采用金属壳体
22. 幕布为 16:9 物理画幅，可兼容 4:3、16:10 等多种信号源画面显示；
23. 电机运行平稳，1 米距离实测运行噪音≤40dB；

	会议室
	4
	6.5寸全频音箱
	台
	8
	★24. 阵列式线声源二分频音箱，配置 1 只 6.5 英寸单元，RMS 连续额定功率≥100W；
▲25. 音箱频率响应（半空间测试条件）：70Hz～18kHz（±3dB），65Hz～20kHz（-10dB）；
▲26. 音箱采用金属箱体，配备金属防护网罩；
▲27. 音箱驱动单元音圈直径≥35mm，1 米位置最大声压级≥115dB；
28. 音箱箱体采用厚度≥15mm 中密度板材，表面环保喷涂，符合室内使用环保要求；
29. 音箱支持壁挂安装，配套原厂专用壁挂支架，接线端子连接可靠；

	会议室
	5
	专业纯后级功率放大器
	台
	4
	★30. 采用专业功率放大器拓扑结构，具备低失真、高线性输出特性；设备正面配置黑色多孔钢网搭配透声音箱网布；适配驱动 8Ω 无源音箱；
▲31. 支持立体声工作模式，同时支持桥接、并联输出模式，输出阻抗适配 8Ω 音箱；
▲32. 内置完善保护电路，具备过载、短路、直流、过热、削波限幅保护功能；
33.阻尼系数≥200（8Ω 负载、1kHz 测试条件）；
34.总谐波失真（THD）≤0.05%，信噪比≥90dB；
35.具备接地环路抑制功能或接地选择开关，抑制系统共模噪声，降低接地底噪；
36.配套机架安装配件、音频信号连接线、音箱连接线，满足本项目现场安装使用要求；

	会议室
	6
	U段无线会议一拖二
	套
	4
	★37. 采用符合国家无线电管理规定的 UHF 频段无线传输，采用 PLL 锁相环或同等稳定度的频率合成技术；
★38. 接收机为一拖二配置；
▲39. 具备专业抗干扰技术（数字导频、杂音锁定或其他等效抗干扰方式均可）；
40. 空旷环境有效传输距离≥50 米，满足会议室使用需求；
41. 综合信噪比≥90dB；
42. 接收机音频增益可调节；
43. 配套适配电池及充电器；

	会议室
	7
	全向麦
	只
	4
	★44. 采用 360° 全向拾音方式，用于会议室语音采集，拾音半径≥3 米；
▲45. 内置音频处理算法，具备回声消除、自动增益控制、环境降噪功能，保障语音采集清晰；
▲46.支持无线传输；
47.支持电池或USB供电； 
48. 支持 USB 免驱接入，接入后可直接用于会议拾音；
49. 配套 USB 连接线及桌面安装支架，满足现场安装使用要求；

	会议室
	8
	音箱线 2X1平方
	套
	4
	★50. 2×1平方铜芯线缆；
▲51. 阻燃线缆；
52. 适配音响功率；
53. 抗老化；
54. 支持功率350w；
55. 线材柔软度好，弯曲半径小；

	会议室
	9
	卡侬头母线
	套
	4
	★56. 5芯铜芯线缆，导体直流电阻符合国标；
▲57. 卡侬头采用镀金接头，接触电阻≤5mΩ；
▲58. 密度编织屏蔽+铝箔屏蔽，有效抗电磁干扰；
59. 音频级无氧铜导体，低损耗传输；
60. 线径≥0.75mm²，载流能力满足会议系统需求；
61. 配套防水护套及固定卡扣；
62. 线缆长度≥5m，弯曲半径小，便于布线施工；

	会议室
	10
	8路智能电源管理器
	套
	4
	★63. 8路受控+至少1路直通；
▲64. 顺序开启逆序关闭；
▲65. 数码电压显示；
66. 支持多台级联或中控接口；
67. 过流保护功能；
68. 带USB辅助输出；
69. 配套控制线缆及安装配件；

	会议室
	11
	壁挂架
	个
	4
	★70. 音箱壁挂专用；
▲71. 最大承重≥30kg；
72. 材质：钢 ；
73. 镀锌防锈工艺；
74. 角度可微调；
75. 配套安装螺丝及说明书；

	备用电源
	12
	发电机（本项目核心产品）
	台
	4
	★76. 额定主功率≥70kW，三相380V/50Hz，cosφ0.8；
★77. 直列四缸，符合国家现行非道路移动机械排放标准；
★78.  闭式循环水冷；户外型机组应具备防雨、降噪措施；
▲79. 机组具备低温启动能力，配置水套加热器或等效预热装置，能够在低于-25℃环境温度条件下可靠启动；
▲80. 4P机械电气双重互锁ATS全自动切换柜，市电断电自启、来电自动停机；
▲81. 具备低油压、高水温、超速、过欠压、过载短路报警停机保护；
82. 加大底座油箱，满载连续运行≥16h，重型减震底座；
83. 含现场安装调试、接地施工、操作培训；
84. 售后2小时响应，省内24小时到场抢修；质保期内每年1次免费上门巡检；

	取暖
	13
	空气能
	台
	4
	★85. ≥15P,三相380V，最高出水≥40℃；
★86. 涡旋压缩机，R410A或R32环保冷媒，-15℃可制热，智能除霜；
87. 含主机、循环泵、全套配件；
▲88. 高压、低压、缺水、防冻、过载多重保护，全自动运行、故障报警；
▲89.符合国家现行一级能效标准；
90 .机组可在环境温度不低于-20℃条件下无电辅热稳定运行，并满足采暖/热水负荷需求；
91. 7米噪音≤65dB(A)，机组防腐防锈；
92. 整机质≥3年，压缩机质保≥5年，含安装调试、操作培训；
93. 水箱保温效果优，带防冻排空功能，4小时上门售后；

	卫生间
	14
	电热水器
	台
	4
	★94. 有效容积≥150L，适用于室外环境安装；
★95. 机组具备低温运行能力，适应安装环境温度，具备防冻保护功能，配置电伴热或防冻保护措施；
▲96. 额定承压≥0.7MPa；
▲97. 电气绝缘等级不低于I类，整机防护等级不低于IPX4，适应室外潮湿、雨雪环境；
98. 具备多档加热模式或智能温控功能；
99. 内胆采用搪瓷内胆或金圭涂层内胆，加热管耐腐蚀，加热管耐腐蚀；
100. 机组外壳防腐防锈，适应室外潮湿、雨雪环境；
101. 配套混水阀、安装支架、管路保温及安装配件，含安装调试。

	办公设备
	15
	打印机
	台
	4
	★102. 彩色多功能一体机，具备打印、复印、扫描功能；
★103. 采用原厂大容量供墨系统，四色及以上墨水，整机能效符合国家现行一级能效标准；
▲104. 单套墨水黑白打印量≥3000页，彩色打印量≥1500页；
▲105. 支持有线网络及WiFi无线连接，支持U盘直打或移动打印；
▲106. 支持自动双面打印，配备自动输稿器；
107. 支持A3幅面及以上打印，打印样张具备一定防水、抗晕染能力；
108. 标配双纸盒或等效供纸方式，总进纸容量≥500页；
109. 配备触控彩色显示屏，打印过程中无加热定影粉尘、无臭氧排放或提供相应说明；
110. 整机原厂质保≥2年，打印头或关键成像部件质保≥1年。

	办公设备
	16
	一体机
	台
	16
	★111. CPU：国产处理器，≥四核八线程，综合性能不低于主流商用办公处理器同级水平，支持龙芯，兆芯，海光等国产芯片；操作系统同源兼容ARM、LoongArch、 MIPS、SW64、x86 、银河麒麟等平台架构的 CPU；
★113. 内存：≥16GB DDR4/DDR5 及以上及以上，支持扩容（板载内存除外）；
▲114. 硬盘：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘；
▲115. 显示屏：≥23.8英寸，IPS全高清1080P，支持硬件防蓝光功能；
▲116. 支持独立显卡或高性能集成显卡，显存类型应为GDDR5/GDDR6/DDR5 及以上；
117. 接口：≥6个USB（含USB3.0）、HDMI、音频口；预装正版国产操作系统，配键鼠；
118. 网络：无线网卡（支持WiFi6）+蓝牙，千兆网口；带摄像头、内置音箱；
119. 整机三年全国上门质保；

	
	
	
	
	
	

	厨房
	17
	洗衣机
	台
	4
	★120. 洗涤容量≥10kg，滚筒全自动；
★121. 能效等级达到国家现行标准1级；
▲122. 洗净比≥1.08，脱水转速≥1200转/分钟；
▲123. 变频电机，不锈钢内筒，带智能投放或等效智能功能；
124. 支持高温除菌或等效除菌方式（如紫外线除菌、银离子除菌等），支持筒自洁、中途添衣；
125. 支持WiFi智控；嵌入安装或超薄机身设计（机身厚度≤650mm）；
126. 脱水噪音≤68dB；整机质保≥3年；

	厨房
	18
	茶吧机
	台
	40
	★127. 立式下置水桶结构，适配18.9L标准桶装水；
▲128. 支持热水≥90℃出水，温热款支持常温出水；加热功率≥1000W；
▲129. 具备干烧断电保护、缺水停机保护；
▲130. 带童锁功能，触控/按键操作；
131. 缺水声光报警或指示灯提示；
132. 管路/接水盘可拆卸清洗；整机质保≥1年；


[bookmark: _GoBack]

