采购需求
1、项目概况：本项目涉及区交口、雨金、新市3个街道11个行政村，划分为13个作业小班，设计造林作业面积300亩，主要栽植法桐、紫微、秦白杨3个树种，共计15000株。具体以实际采购人指定内容为准。
2、工期：栽植建设期45天，即2026年10月15日至2026年11月30日，养护期1年，即2026年12月1日至2027年11月30日
3、项目地点：项目区位于西安市临潼区渭北平原区，涉及交口街道 念杨村，雨金街道粉刘村、东关村、西关村、北湃村、高韩村、新集村，新市街道孙陈村、走马村、马庄村、盐店 村，共3个街道11个行政村。
4、质量要求：造林当年成活率≥85%。
5、养护期：苗木养护期为一年
6、主要技术指标：
（1）林种、树种配置及验收标准：项目为沟渠两侧造林，林种为防护林。树种设计配置 共两个模式，模式一为法桐、紫薇单株交替；模式二为秦白杨单行纯林栽植。造林当年成活率≥85%。
（2）树种规格
本工程造林设计树种3种，各树种规格、数量详见下表。
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	树种
	苗木规格
	苗木数量 （株）

	1
	法桐
	胸径8cm，截干再生冠，3年生冠，分支点 2.8米，冠幅饱满，全冠栽植。土球苗，土 球60cm
	1003

	2
	紫薇
	胸径6cm，独杆原生苗，分支点1.8米，冠 幅饱满，枝条分布均匀，无偏冠，一级分 枝数量充足，全冠栽植。土球苗，土球 40cm。
	1003

	3
	秦白杨
	2-3年生裸根扦插一级苗，雄株，底径≥ 3cm，苗高3.5米。苗干通直，牙体饱满， 主根长度≥25cm，侧根系发达。
	12994

	合计
	15000




