一、项目基本情况
按照教育部等五部门《关于实施学生体质强健计划的意见》，认真实施国家学生体质健康监测制度，加强科学分析和反馈，建立数据共享机制，强化结果运用和实践推动。各地要建立学生体质健康测试抽测复核机制，落实结果公示反馈制度。
[bookmark: _GoBack]按照《西安市教育局关于印发西安市中小学强健学生体质若干措施的通知》（市教发〔2025〕7号）、《西安市教育局关于进一步加强学生体质健康管理工作的通知》（市教发〔2026〕10号）文件要求，“强化体质健康监测评价，建立学生体质健康抽测制度，市、区县（开发区）每年组织专业机构对学生体质健康状况进行抽测，区县级抽测由各区县、开发区自行组织，抽测人数不少于辖区内学生总数的30%”。抽测对象为我区中小学生，抽测学生数量不少于5万。抽测结果将作为评价学校教育质量及校长工作成效的重要依据。通过利用监测数据，及时对测试结果进行分析，准确掌握学生体质健康的发展趋势，并据此完善相关改善措施。
二、服务内容
全区中小学生16.5万人，随机遴选确定学校，对中小学按整校抽测，抽测人数原则上不低于5万人，通过政府采购方式确定专业机构，由专业第三方服务机构使用统一器材和测试软件，在各抽测学校进行国家学生体质健康标准测试，并委托高校等学生体质健康专业科研力量对数据进行统计分析，形成报告。
测试内容：
	阶段
	年级
	体测项目

	小学
	一、二年级
	身高体重（BMI）、坐位体前屈、肺活量、50米跑、1分钟跳绳。

	
	三、四年级
	身高体重（BMI）、坐位体前屈、肺活量、50米跑、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐。

	
	五、六年级
	身高体重（BMI）、坐位体前屈、肺活量、50米跑、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、50×8往返跑。

	初中
	一至三年级
	身高体重（BMI）、坐位体前屈、肺活量、50米跑、立定跳远、1分钟仰卧起坐（女）、引体向上（男）、800米跑（女）、1000米跑（男）。

	高中
	一至三年级
	身高体重（BMI）、坐位体前屈、肺活量、50米跑、立定跳远、1分钟仰卧起坐（女）、引体向上（男）、800米跑（女）、1000米跑（男）。


三、服务要求
1.项目以方案设计、抽样测试、数据统计分析和书面报告为主要实施形式。
（1）方案设计包括：整体组织流程设计、测试方法设计、测试周期设计、测试地点筛选、抽样原则设计、应急预案设计等。
（2）抽样测试要求：为确保测试数据的准确性，测试工作由第三方服务机构完成，每个测试点第三方服务机构工作人员不少于15人，测试标准数据一致性达到99%以上，监测完成率达到99%以上，数据真实性达到100%，数据准确率达到99%以上。全区不少于6个测试点同时开始测试工作，现场测试周期不多于15个工作日，遇极端天气顺延。
（3）数据统计分析：依据采购人需求，由第三方服务机构委托高校等单位从事学生体质健康研究的专业人员（其中具有中、高级职称的人员不少于2人）出具各类数据报表、全区和各学校的书面数据分析报告。
（4）投标人须严格遵照《国家学生体质健康标准（2014年修订版）》所规定的有关程序和要求组织实施，规范测试，确保数据的准确性。同时，按照国家相关要求，做好数据的保密工作。
2.培训要求
（1）对区教育体育局工作人员、学校相关负责人及体育教师组成的抽测评估工作组进行培训，培训内容为项目实施方案、项目时间进度、重难点、问题分析及解决方案、所有项目的智能化体质检测器材使用示范视频解读等，为培训提供所需要的教学及实践场地由各校提供。培训须于测试工作开始前半个月完成。
（2）提供与测试器材相一致的测试项目的示范视频，视频中不能植入广告或与测试不相关的内容，并在测试开始前半个月提供给所有参加测试的学校。
3.测试报告书要求
本项目须出具全区抽测学校的学生体质健康测试分析报告书，以及每所抽测学校的学生体质健康测试分析报告书，报告书须包含但不限于测试学生人数、总分、评分等级、平均分、优秀率（人数）、良好率（人数）、合格率（人数）和不合格率（人数）。分年龄段（年级）、分性别对各测试指标的基础统计学数据（最大值、最小值、平均值、标准差等）开展分析，完成各学校数据的横向比对、排名与汇总，并就加强和改进学生体质健康相关工作提出合理意见建议。纸质报告书各一式4份，装订成册，作为本项目完整验收的依据。报告书还需包含对测试流程、过程质量控制方面存在问题的积极探索、反思与总结。
四、项目的具体要求
（一）抽测仪器及设施设备技术要求
1.抽测仪器的技术要求
参照国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的《中小学体育器材和场地》第12部分“学生体质健康测试器材”国家标准（标准号：GB/T19851.12—2025）、教育部《国家学生体质健康标准（2014年修订）》，结合西安高新区中小学生体质健康区级抽测的实际需求，提出相关设备参数。
（1）测试器材必须为经国家体育用品质量检测检验中心检测合格的产品，确保测试器材的准确性、科学性、高效性。测试器材必须符合技术先进、质量稳定、可靠、高效等特点，减少人为因素对测试数据的影响。测试器材必须具备大容量存储空间，能够存储和快速搜索查询各学校的所有学生的姓名、性别、班级及各项目的测试数据、测试日期和具体时间，所有数据从测试之日起存储时间不得少于5个月，以便区教育体育局验收、抽查、复核、监督。
（2）测试器材必须使用无线智能仪器；测试器材配备数量必须满足现场测试需要。
2.所有学校的测试数据必须客观、准确、有效，不得人为修改或篡改任何测试数据。现场测试时，监测人员须告知学生测试成绩、等级和得分，并现场打印测试成绩小票交付学生。测试结束后，中标供应商必须于15个工作日内将学校学生测试原始数据、评分一并反馈给西安高新区教育体育局，项目验收时需要对测试设备中存储的测试成绩、测试日期和时间等测试关键信息进行随机抽查复核。
3.严格遵照《国家学生体质健康标准（2014年修订版）》所规定的有关程序和要求组织实施，规范测试，并将所测数据按照规定在测试完成后实时上传到测试管理系统。
4.所测试的数据使用权归西安高新区教育体育局和测试学校所有，中标供应商必须提交测试信息数据保密措施和签订协议，确保数据保密、安全，未经采购人允许不得对外发布和另作其他任何商务用途。
投标供应商需提供的器材的产品清单、技术参数及要求
	序号
	检测器材
	功能参数要求
	设备数量（台）

	1
	身高体重测试仪
	1.直接测量人体身高体重，反映被测者身体发育形态指数（BMI）。
▲2.支持扩展LED屏能实时显示身高体重值、BMI指数值、评价等级（营养不良、较低体重、正常体重、超重、肥胖）（提供产品实物图或彩页佐证等）。
3.单机具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。
▲4.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分及评价（营养不良、较低体重、正常体重、超重、肥胖）（提供产品实物图或彩页佐证等）。
▲5.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
6.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
7.主要技术参数：
测量范围：
身高：90cm～210cm       体重：5.0kg ～150kg
分度值：身高：0.1cm    体重：0.1kg
误差：身高：±0.2cm     体重：≤100 kg 0.1 kg
>100 kg 0.2 kg。
	4

	2
	肺活量测试仪
	1.自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映人体肺的容积和扩展能力。
2.使用高精密传感器，具有温度补偿功能，吹管不易产生积水；防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。
3.肺活量外设显示屏具有锁定功能，成绩读取方便，起到现场公示作用。
▲4.肺活量外设可以存储不少于10000条测试成绩，便于成绩复核（提供产品实物图或彩页佐证等）。
5.肺活量外设在测试过程时，成绩达到良好、优秀时外设有语音提醒及显示，方便学生提高成绩。
▲6.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分（提供产品实物图或彩页佐证等）。
▲7.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
8.肺活量外设采用内置锂电池和干电池两种低压供电方式。
9.肺活量吹嘴应采用无毒材料，应当符合铅、镉、汞、六价铬等六项指标检测标准，并提供相应的检测报告。
10.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
11.主要技术参数：
量程：100ml～9999ml ，分度值：1ml ，误差：±2.5%。
	8

	3
	坐位体前屈测试仪
	1.自动测量坐位体前屈的数值，从而反映人体躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。
▲2.坐位体前屈内置安全低压电池，无需外接220V市电（提供产品实物图或彩页佐证等）。
3.坐位体前屈外设具有单手犯规测试检测和突然发力或者停顿时间超限自动锁定读数功能，具备自动回弹功能。
▲4.坐位体前屈外设具有防撞头设计，测试者往前屈时外设推杆与屏幕（≥4.3寸的触摸显示屏）同步向前移动，保障学生测试安全（提供产品实物图或彩页佐证等）。
5.坐位体前屈在测试过程时，成绩达到良好、优秀时外设有语音提醒及显示，方便学生提高成绩。
▲6.每一测试工位支持扩展独立LED屏显示成绩、得分和等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
7.坐位体前屈外设具有高清触摸显示屏，可以显示测试者姓名、道次及测试结果。单机可以存储不少于10000条测试成绩，便于成绩复核。
▲8.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分、等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
▲9.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
10.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
11.主要技术参数：
测量范围：－20cm～40cm ，分度值：0.1cm，误差：±0.2cm。          
	8

	4
	50米跑测试仪
	1.自动测量50米跑的时间，反映测试者的速度、反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。
2.根据学校运动场地道数配置，本项目要求配置4－8人同时测试（根据被测学校运动场道数配备），最高配备8人同时测试。
▲3.可以对每个道次的抢跑进行监测，可以实时记录抢跑时间，主机最终成绩可以自动对抢跑时间进行扣减，减少召回，提高测试效率（提供产品实物图或彩页佐证等）。
▲4.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分、等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
5.感应杆外设单机可以存储不少于10000条测试成绩，便于成绩复核。
▲6.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
7.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
8.主要技术参数：
测量范围：0S～99.9S ，分度值：0.1s，误差：±0.1s。
	1

	5
	仰卧起坐测试仪
	1.通过被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。
▲2.具有自动检测违规动作功能，支持未抱头、未触膝、未躺平，臀部抬起违规识别，并即时通过语音进行预警提示，实时进行错终端同步展示，作弊成绩无效动作纠正。（提供产品CMA检测报告佐证）。
▲3.每个测试工位支持扩展LED屏实时显示测试者成绩、得分和等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
4.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分。感应外设可以存储不少于10000条测试成绩和视频，便于成绩复核。
▲5.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
▲6.本项目要求配备4人一组同时测试（提供产品实物图或彩页佐证等）。
7.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
8.主要技术参数：
测量范围：0～999次 ，分度值：1次 ，误差：±1次 。   
	2

	6
	跳绳测试仪
	1.自动测量1分钟等跳绳测试数据。自带液晶显示器，能与主机同步显示测试数据。
▲2.跳绳测试外设主手柄具有开始测试及结束测试震动提醒功能，方便提醒学生。
3.外设结构简单方便，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊和防摔功能；智能判断并扣除跳绳失败次数。
▲4.每个测试工位支持扩展单个LED屏（共20个）实时显示测试者的过程成绩及最终成绩、得分及等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
▲5.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分及等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
6.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。
7.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，进行成绩可快速进行成绩争议仲裁。
8.本项目要求配备20人一组同时测试。
9.主要技术参数：
测量范围：0～9999次，分度值：1次，误差：±1 。     
	1

	7
	立定跳远测试仪
	1.用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。
▲2.现场测试时LED屏实时显示测试者的成绩、得分及等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
2.单一起跳线全量程测试，踩线犯规时有实时语音提示功能，如“第2道，踩线”；
3.测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害。
▲4.求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分（提供产品实物图或彩页佐证等）。
▲5.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
6.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
7.本项目要求配备3人一组同时测试。
8.主要技术参数：
量程：0～320cm，分度值：1cm ，误差：±1cm。  
	1

	8
	引体向上测试仪
	1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平；
2.测试受试者无须穿戴任何设备进行测试；
▲3.可识别双手未伸直、下颚未过杆、正反手，超过10秒等动作判定，对于犯规动作要求通过摄像系统对每位测试者单独进行语音提醒，便于测试者实时进行错误动作纠正。
▲4.每个测试工位通过LED屏实时显示测试者的过程成绩、得分及等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
5.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分。单机可以存储不少于10000条测试成绩及测试视频，便于成绩复核。
▲6.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
7.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
▲8.本项目要求配备4人一组同时测试（提供产品实物图或彩页佐证等）。
9.主要技术参数：
测量范围：0～99次，分度值：1次，误差：±1次。
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	9
	50×8往返跑测试仪
	1.自动测量50米×8往返跑的时间，反映测试者耐力素质的发展水平和灵敏度及神经系统灵活性的发展水平。
2.根据学校运动场地道数配置，本项目要求配置4－8人同时测试（根据被测学校运动场道数配备），最高配备8人同时测试。
▲3.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分、等级（提供产品实物图或彩页佐证等）。
4.感应杆外设单机可以存储不少于10000条测试成绩，便于成绩复核。
▲5.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
6.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
7.主要技术参数：
测量范围：0S～999S ，分度值：1s，误差：±0.1s。
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	中长跑测试仪[地毯式+编号背心（内置芯片）]
	1.自动测量800、1000米跑的时间，测试受试者耐力素质的发展水平和灵敏度，特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力；
2.采用穿戴式带编号背心，内置无线计圈计时卡；终点采用大于5米长、内置大功率感应线圈的地毯，可有效防止作弊。
3.主机具有抢跑重置功能，无需重新录入学生信息。
4.可根据跑道200、250、400米以及不标准跑道设置计圈；本项目要求至少每组20人同测，两组共40人套跑，自动计时和自动记圈。可实现分组套跑、男女混跑。
5.可直接导出测试成绩并自动生成Excel表格，数据可备份。
▲6.要求测试结束后测试主机实时打印成绩，成绩要显示原始成绩、得分（提供产品实物图或彩页佐证等）。
▲7.主机采用智能操作系统，减少因设备故障造成的重测或测试无成绩。主机可对外设电源进行监控，并支持对所有测试外设执行一键关机操作。
8.主机可快速与同步启停终端进行快速扫码绑定，支持同步测试摄像及回放，可快速进行成绩争议仲裁。
9.主要技术参数：
测量范围：0s～999s，分度值：1s ，误差：±1s。  
	1

	以上配置数量为一个测试点（每组每天完成不少于1200人）最少配备外设工位测试数量。投标供应商应保证不少于6个测试点同时开始测试工作，以保证在15天内如期完成测试任务。


投标供应商需在投标文件中详细列明拟配备设备的实际情况（应按拟配备设备的实际数据填写，不能照抄招标要求）、是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）及偏离简述、投标供应商拟为本项目一个测试点配备的设备数量及品牌型号等。
本项目合同须约定投标文件中所投测试器材产品清单，包括品牌、型号、同一规格、数量等。在项目实施测试过程中，中标供应商不得提供少于投标文件中约定数量的器材配备；不得随意更换设备的品牌、型号，降低器材数量，否则视为违约，采购人有权中止合同，并追究相关违约责任。
测试主机控制设备具备相当于或优于以下功能参数：
（1）主机采用六核以上CPU，主频2GHZ以上，运存2GB以上，闪存8GB或以上。主机电池可拆卸式电池，容量20000mAh或以上。主机内置二维码识别器（非外接型或前后摄像头）1个，能自动识别测试者二维码身份信息。可直插U盘现场播放测试视频录像。
（2）主机采用智能操作系统界面，采用高清触摸电容屏，支持多点触控，可实时显示测试者的彩色照片，防止人员替考作弊。
（3）主机至少预留四个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入150000以上测试名信息，系统运行稳定、快捷，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格（包含测试日期及测试时间）
（4）现场测试时可实时打印成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况。
（5）主机内置大容量可充电锂电池，至少保障连续工作1个工作日，在市电停电时不影响测试。
（6）主机在测试步骤中有中文提示，实时语音播报学生姓名、性别等信息，播报测试步骤和测试成绩。主机可以内置或导入评分标准，对测试成绩实时评分，实时监控测试成绩并告知测试者。
（7）主机与外设之间采用无线通讯，避免现场测试时线束困扰；主机与PC电脑之间采用无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。
（8）主机菜单具备单项查询，具有年级、班级、性别等多种筛选数据方式，具备便捷高效的成绩查询复核功能，能快捷地查询测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，便于后期督导、复查、验收。
（9）主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；切换测试项目前后各原始数据不得丢失，主机可根据用户需要，无线扩展连接多台单机进行同步测试，提高测试效率。
（10）主机具备数据多重备份，保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。
（11）可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.12—2025》中小学体育器材和场地的第12部分：学生体质健康测试器材标准执行。 
（二）测试设备其他要求
（1）必须具备相应的知识产权。
（2）必须具有第三方检测机构出具的检测报告。
（3）精度不得低于国家标准。
（4）必须满足招标参数的要求，抗干扰能力强，测试流畅性。
（5）能现场公布原始成绩、等级和分数。
（三）检录系统
需求：根据学生人数和进场速度计算套数，每个测试点3套，检录方式为人脸识别、扫描二维码和人工录入3种方式，采用内置检录系统的平板进行人脸识别检录，提高入场效率。
入场检录方式：参加抽测的学生根据检录安排，按照编组顺序编号后，逐一检录，从系统中自动调出学生信息，在设备上显示该学生姓名、二维码、照片、所在学校等，供监测人员和本组所有参加学生核对身份无误后放行，并在系统中登记检录信息，如记录检录时间、检录学生信息、检录学生测试项目等。
（四）测试系统
学生依据人脸识别或二维码进行测试，全自动测量、计时、计数，语音提示（计数音和测试开始等提示音应区别明显）、自动采集原始成绩、自动评分、现场公示含学生姓名、学籍号的原始成绩和分数，后台自动数据存储、多种模式备份、自动上传至指定服务器。系统记录测试时间、测试成绩、测试裁判姓名、测试工位、测试对应摄像机等信息。所有测试点测试设备、人脸识别器、检录系统、成绩管理系统须同一品牌和统一测试标准，所有测试点共用一个现场综合管理系统，测试数据须同步实时上传至系统。所有测试设备具有备用电源。系统自动保存每位监测人员的操作流水日志，该日志无法被删除。
（五）成绩采集管理及测试项目数据要求
各测试点通过一台电脑对所有测试项目进行成绩实时采集，所采集的信息至少包括：①学校名称；②学生学籍号；③性别（男/女）；④测试项目名称；⑤原始成绩；⑥测试日期（年/月/日）；⑦测试主机编号；⑧设备编号等，保障抽测成绩的唯一性。
主机自带语音提示功能，对测试次数有要求的项目须在显示屏有提醒次数显示，同时具有语音提醒次数播报功能；能播放学生信息，便于学生自己核对。
多台主机可同时集中上传数据；主机支持高速批量传输和实时传输；支持现场同步打印测试成绩；支持同步启停录音录像功能。每次测试成绩必须全部保存在测试主机内，并且可以在测试主机查询，以备受试者查找追溯。主机可在测试过程中同时显示主机电量和外设电量，确保测试过程不因电量不足而造成成绩丢失。
（六）成绩公示
测试过程中的成绩至少要同时向设备操作人员、监测人员和学生进行公示，通过不同类型的显示屏来显示学生学籍号等编号、姓名以及实时计时、计次的成绩，方便多方同时进行监督。
▲1.以学生的学籍号或流水号来保存测试视频，可在可移动的复议机（平板终端）或在测试项目的主机中输入相应编号，即可在现场查看该编号学生的测试视频（提供操作流程截图佐证）。
▲2.主机内置同步摄像功能，可以通过扫码直接绑定同步摄像头，支持一台机同时监控不少于10台摄像头，方便测试者视频在智慧巡考系统实时直播及回放（提供操作流程截图佐证）。
3.同步摄像设备与测试主机开始同步启停拍摄，要求拍摄时长与测试时长一致，且拍摄的视频中实时自动生成至少包含学生学籍号所有信息、测试项目、测试名称、测试时间及成绩等水印信息。通过移动支架可上下左右调节拍摄角度，灵活布局且有效避免拉线造成的潜在安全隐患。
4.同步摄像设备的视频分辨率高于或等于1920×1080像素。同步摄像设备满足连续录像10小时以上的本地存储功能，方便随时查看。
▲5.为了保证系统的兼容性和稳定性，要求同步摄像设备与测试主机在时间（以北京时间为准）上和学生检录、项目测试同步。50米跑、中长跑项目起点和终点可分别进行摄像回放，其他项目都可进行全程摄像回放（提供操作流程截图佐证）。
▲6.为保障测试过程公平公正，须在采购人指定点位部署测试巡考系统，可对当日所有测试点开展实时直播，并支持通过指定时间信息，调阅并回放任意联网摄像头对应时段的视频记录（提供操作流程截图佐证）。
▲7.支持使用远程巡考直播或异地直播两种方式，可以通过测试项目或测试者学号进行快速定位视频；主机扫描摄像机的ID号与测试终端进行摄像项目绑定，根据绑定的项目终端自动进行录像定位。具备直接修改各摄像头标识的功能（提供操作流程截图佐证）。
（七）技术保障人员及监测人员要求
1.供应商派出的技术保障人员，要求作风正派，专业能力强。（供应商须提供技术保障人员作风正派、测试现场保密等纪律要求的承诺书)
2.供应商派出的技术保障人员必须具备无犯罪记录，测试前提交资料由区教育体育局审核。（供应商须提供承诺书)
3.供应商派出的技术保障人员在工作期间必须坚守在各测试点指定岗位，只负责技术支持，禁止在测试点随意走动，不得干涉正常抽测组织工作。（供应商须提供承诺书）
4.每个测试点技术保障人员不少于2人，所有技术保障人员需有一年以上的工作经验，确保测试现场的所有设备正常运行。
5.提供完善的测试服务流程及具体操作标准；提供应急预案、备用方案，满足测试需求；协助做好检录、测试、现场追溯与仲裁、成绩查询与公示、成绩统计和分析、成绩备份等工作。（供应商须提供承诺书)
6.解决设备技术问题。如发生技术故障，须在5分钟内排除故障；发生设备故障，须在30分钟内解决。未在规定时间内解决故障，应追究供应商责任并做出相应赔偿。（供应商须提供承诺书）
7.供应商与区教育体育局签订廉政责任书，同时供应商工作人员与区教育体育局签订廉政责任书。（供应商须提供承诺书）
8.做好满负荷测试，避免网络延迟、传输不稳定、数据异常、测试作弊等问题发生。（供应商须提供承诺书）
