	序号
	产品名称
	详细参数
	数量
	单位

	1
	教师机
	1、基本要求国产处理器商用台式机。
2、处理器 ≥1个通过安全可靠测评要求国产处理器，核数≥8核，主频≥2.8GHz；
3、内存 配置≥16GB  内存配置≥2个内存插槽；
4、显卡 集成显卡，另可以支持独立显卡。
5、硬盘 ≥512GB M.2接口NVME协议SSD，预留3.5英寸硬盘仓位，支持机械硬盘扩展；
6、电源 电源功率≤200W;
7、网络支持RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
8、PCIE扩展槽 PCIE插槽数量≥3个，包含1个PCIe x16，2个PCIe x1；
9、接口扩展  原生USB接口≥8个，其中机箱前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口≥5个（前2后3）；HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个；
10、易用性:（1）机箱模块化设计，免工具拆装。机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘，并提供证明材料。
11、BIOS支持 USB 端口管控，支持将USB接口设置为存储设备只读、存储设备拒绝两种模式
12、整机可靠性 通过噪音认证、环境适应性认证、电磁兼容性认证、MTBF≥1000000小时认证；
13、预装操作系统：统信桌面操作系统或者麒麟桌面操作系统等国产操作系统；
15、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；提供相关证明材料.

★本产品属于财库【2019】19 号清单中标★强制采购节能产品，须满足本项目采购需求政策性章节相关证书要求。
	2
	台

	2
	学生机
	基本要求 国产处理器商用台式机。
2、处理器 ≥1颗通过安全可靠测评要求国产处理器，核数≥8核，主频≥2.8GHz;
3、内存 配置≥8GB  内存配置≥2个内存插槽；
4、显卡 集成显卡，另可以支持独立显卡。
5、硬盘 ≥256GB M.2接口NVME协议SSD，预留3.5英寸硬盘仓位，支持机械硬盘扩展；
6、电源 电源功率≤200W;
7、网络 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
8、PCIE扩展槽 PCIE插槽数量≥3个，包含1个PCIe x16，2个PCIe x1；
9、接口扩展   USB接口≥8个，其中机箱前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口≥5个（前2后3）；HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个；
10 易用性 机箱模块化设计，免工具拆装。机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘，并提供证明材料。
11、BIOS支持 USB 端口管控，支持将USB接口设置为存储设备只读、存储设备拒绝两种模式
12、整机可靠性 通过噪音认证、环境适应性认证、电磁兼容性认证、MTBF≥1000000小时认证，提供相关证明材料；
13、预装操作系统： 统信桌面操作系统或者麒麟桌面操作系统等国产操作系统；
14、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；提供相关证明材料.

★本产品属于财库【2019】19 号清单中标★强制采购节能产品，须满足本项目采购需求政策性章节相关证书要求。
	110
	台

	3
	电子教室软件
	1、全面支持国产CPU及操作系统，CPU包括龙芯、飞腾、华为、海光、兆芯等，操作系统包括统信UOS、麒麟等国产操作系统。
2、纯软件产品，用户UI设计人性化，便于用户操作，提供至少六种显示视图，支持监控视图、报告视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能。
3、支持屏幕广播功能：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下教师机与学生机可接收广播。
4、支持扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。
5、支持屏幕笔功能：具备教学使用的辅助工具，显示项目、添加注释等辅助工具。
6、支持学生演示功能：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
7、支持网络影院功能：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
8、支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
9、支持讨论功能：支持主题讨论和分组讨论。
10.支持分组教学：通过分组教学，将学生分成若干小组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导小组成员，包括：广播教学、监视、文件分发和网络影院等功能。
11、支持文件分发功能：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；支持文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
12、支持文件提交功能：作业文件直接提交到教师机，方便教师批改作业。
13、支持答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。
14、支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
15、支持抢答竞赛功能：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确给予奖励。
16、支持监看控制功能：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（至少支持36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
17、支持远程命令功能：可以进行远程控制学生端网页、应用程序、开机、关机、重启等操作。
18、支持黑屏肃静功能：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。
19、支持签到功能：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
20、支持班级模型功能：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
21、支持学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息。
22、支持系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。
23、支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。
	2
	套

	4
	交换机
	传输速率 支持10/100/1000Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽 ≥336Gbps
包转发率 ≥51Mpps
MAC地址表 支持黑洞MAC地址表
端口结构 非模块化 
网管型交换机：端口总数量≥28，其中光端口数量 ≥4个，电端口数量 ≥24个
10/100/1000Base-T端口
	3
	台

	5
	教师桌
	1200x600x750。桌面采用25mm厚E1级实木颗粒板，封边优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板可提供质检报告，架子加厚15*50方管弯管成蝴蝶腿，管壁厚度1.0毫米，后面放机箱，后面封网片，机箱高度43厘米宽度20厘米内径，门可整，侧面后背带有网片0.6毫米，设计有透气孔防止机箱过热，更防盗，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理.
	2
	套

	6
	教师椅
	椅子参数1.带可升降头枕；
2.黑色全新料加纤背框，扪透气网布；
3.黑色PP固定腰靠；
4.黑色PP连体固定扶手；
5.45高密度纯绵坐垫，扪弹力布；
6. 2.5mm原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；
7.过SGS认证气杆，100mm缩50mm；
8.310mm黑色八爪脚，静压1000KG；
9.50mm尼龙+PU静音脚轮过BIFMA。
	2
	把

	7
	双人学生桌
	1200x600x750。桌面采用25mm厚E1级实木颗粒板，封边优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板可提供质检报告，架子加厚15*50方管弯管成蝴蝶腿，管壁厚度1.0毫米，后面放机箱，后面封网片，机箱高度43厘米宽度20厘米内径，门可整，侧面后背带有网片0.6毫米，设计有透气孔防止机箱过热，更防盗，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理.
	50
	张

	8
	单桌
	800x600x750桌面采用25mm厚E1级实木颗粒板，封边优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板可提供质检报告，架子加厚15*50方管弯管成蝴蝶腿，管壁厚度1.0毫米，后面放机箱，后面封网片，机箱高度43厘米宽度20厘米内径，门可整，侧面后背带有网片0.6毫米，设计有透气孔防止机箱过热，更防盗，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理.
	10
	张

	9
	学生凳
	
尺寸：250*330*450mm 凳面采用E1级三聚氰胺板，凳子为钢木结构，采用截面为25*25mm，管壁厚度为1.0mm厚。
	110
	个

	10
	拆除
	原来电脑拆除和原来桌椅板凳
	1
	项

	11
	
	原有40组柜子
	1
	项

	12
	机柜
	24U
	1
	台

	13
	综合布线
	网线、电源线、插座、配电柜、设备调试、 线槽
	1
	项


