第4章 采购需求
一、项目采购内容及技术要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	具体参数

	     1 
	计算机
（学生机）（核心产品）
	台
	180 
	 ★1、处理器：国产处理器 ，核心数≥8 核 ，主频≥2.7GHz；100%全固态电容主板；
 ▲2、硬盘：≥512 固态硬盘 ，支持最高 2TB 7200 机械硬盘扩展；
 ▲3、内存：≥16GB DDR4 MHz；支持 2 根内存插槽 ，最大可支持 32GB；
 4、显卡：集成显卡；
 5、电源：≥200W 电源适配器
 6、网卡：集成 10/100/1000Mbps 自适应网卡；
 ★7、I/0 支持：整机 USB 接口≥10 个（其中后置 USB3.0 ≥6 个），原生显示接口≥3 个（支持三屏输出），PS2 接口*2 ，原生 COM 口*1（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
 8、扩展槽：≥3 个 PCIE（其中 PCIEx16≥2 个）；
 ★9、键鼠：提供与整机配套的防水抗菌键盘，光电鼠标；BIOS 支持：USB 屏蔽功能（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
 ★10、显示器：≥24.5 寸高清屏 ，分辨率≥1920x 1080 ，刷新率≥100Hz ，对比度≥4000:1(非动态) ，具备低蓝光认证 ，要求与主机配套（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
★ 11、不大于 9L 标准立式机箱，机器噪声不高于 10 分贝（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告），三年原厂质保及上门；
 12、操作系统：设备本身支持统信、麒麟、  中科方德、Windows 等系统 ，并支持在以上任何版本操作系统下的硬盘保护、  网络同传；
 ▲13、相关认证：国家强制性 CCC 认证，中国节能认证，环境认证；ISO9001，ISO14001，ISO20000，ISO28000， ISO22301，ISO45001，ISO27001，平均无故障时间的 MTBF 值不低于 120 万小时（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；
 14、出厂自带正版国产操作系统。提供正版国产办公软件、 正版国产PDF；

	     2 
	计算机
（教师机）
	台
	3 
	★15、处理器：国产处理器，核心数≥8 核 ，主频≥2.7GHz，100%全固态电容主板；
▲16、硬盘：≥1TB 固态硬盘 ，支持最高 2TB 7200 机械硬盘扩展；
▲17、内存：≥32GB DDR4 MHz；支持 2 根内存插槽 ，最大可支持 32GB；
18、显卡：集成显卡；
19、电源：≥200W 电源适配器
20、网卡：集成 10/100/1000Mbps 自适应网卡；
★21、I/0 支持：整机 USB 接口≥10 个（其中后置 USB3.0 ≥6 个），原生显示接口≥3 个（支持三屏输出），PS2 接口*2 ，原生 COM 口*1（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
22、扩展槽：≥3 个 PCIE（其中 PCIEx16≥2 个）；
★23、键鼠：提供与整机配套的防水抗菌键盘，光电鼠标；BIOS 支持：USB 屏蔽功能（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
★24、显示器：≥24.5 寸高清屏 ，分辨率≥1920x 1080 ，刷新率≥100Hz ，对比度≥4000:1(非动态) ，具备低蓝光认证 ，要求与主机配套（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）。
★25、不大于 9L 标准立式机箱；机器噪声不高于 10 分贝（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告），三年原厂质保及上门；
26、操作系统：设备本身支持统信、麒麟、中科方德、Windows 等系统 ，并支持在以上任何版本操作系统下的硬盘保护、网络同传
▲27、相关认证：国家强制性 CCC 认证，中国节能认证，环境认证；ISO9001，ISO14001，ISO20000，ISO28000， ISO22301，ISO45001，ISO27001，平均无故障时间MTBF 值不低于 120 万小时（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；
28、出厂自带正版国产操作系统。提供正版国产办公软件、 正版国产PDF；

	     3 
	云桌面管理系统
	套
	183 
	      包括但不仅限于以下功能：
29. 系统采用集中存储，分布运算的系统架构，支持跨 VLan、NAT 甚至互联网的不同组网方式交付，开机自动交付服务器上的操作系统桌面；
30. 服务器 CPU 支持飞腾、龙芯、兆芯、海光国产芯片 ，服务器操作系统支持 Kylin、UOS 等国产操作系统；
▲31. 终端 CPU 支持龙芯(3A4000/3A5000)、飞腾(FT-2000+)、兆芯、海光国产芯片 ，终端操作系统支持 Kylin、  UOS 等国产操作系统；
▲32.  若终端 CPU 为兆芯、海光等 x86 架构 ，需支持 Windows 和方德操等作系统 ，若终端 CPU 为MIPS ，支持 Fedora等系统；
33. 系统采用 B/S 架构 ，具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理和系统设置模块 ，可根据用户业务需要 ，具备扩展系统运维平台和全国产应用虚拟化子模块；
34. 为保证系统的安全 ，防止系统感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的 VHD 和IMG 格式。创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改 ，防止数据泄露；
35.  为方便安装软件和回溯 ，镜像支持快照 ，终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照 ，也能选择同一个镜像的不同快照 ，  自动进入相应的系统桌面和应用环境；
36. 系统镜像和缓存支持 4K 扇区对齐 ，提高磁盘性能 ，开机就实现系统还原；
37. 采用操作系统流式交付 ，支持无盘启动方式；
38. 禁止使用主板 pxe 引导方式启动客户端 ，采用独立编写的 preboot 启动插件 ，支持自定义 IP地址、  PNS 服务器 DHCP 提供、外部环境 DHCP 提供、本地离线启动延续等四种获取 IP 地址的启动方式；
39. 新接入系统的终端无需在管理端添加 IP、  MAC 等参数 ，开机后自动加入到管理端列表中。允 许在管理端对管理的终端集中修改机器名、  IP 地址、子网掩码和DNS；
40. 为了防止无关终端登入系统 ，服务器端可以设置禁用其他客户端登陆；
41. 对于已经误登入系统的客户端 ，服务器端可以锁定客户端 ，让其下次启动时无法登入服务器；
42. 服务器端可以随时对系统的服务进行开启或者关闭；
43. 镜像系统更新后 ，终端重启后直接进入桌面 ，具有 P2P 部署终端系统的功能 ，在离线部署过程中 ，可以在管理端随时设定停止离线或继续离线 ，并具有断线续传的功能。

	     4 
	多媒体教学软件
	套
	183 
	包括但不限于以下功能：
44. 屏幕广播 ：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生 ，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下 ，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
45. 扩展屏广播模式 ：教师机连接两个显示器 ，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。
46. 屏幕广播速度增强 ：屏幕广播时支持多种画面质量的调节 ，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
47. 屏幕笔 ：教师教学使用的辅助工具 ，突出显示项目、添加注释 ，添加批注等等。
48.  网络影院 ：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
▲49. 视频直播 ：通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机 ，达到更形象的教学效果 ，具有引导客户选择视频设备的提示画面 ，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
50. 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范 ，  由此学生代替教师进行示范教学。
51. 屏幕录制 ：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 mp4 录像文件 ，可以用 操作系统自带的  Media Player 直接播放。
52. 学生端屏幕录制、回放 ：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
53. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
54. 文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
55.  网络快照 ：教师可以在监控学生的时候 ，对学生画面拍快照 ，保存学生画面的截图。
▲56. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕 ，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多 36 个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
57. 多频道教学 ：支持多达 32 个频道的划分 ，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
58. 登录模式 ：支持频道登录和选择教师登录。

	     5 
	耳麦
	套
	180 
	59.头戴式耳麦。

	     6 
	安装调试
	项
	1 
	60.本次招标所有产品包含运输及安装

	备注：1、本项目序号3、4、6、项不需要中小企业声明函进行声明。
2、本项目计算机（学生机）为核心产品。
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二、综合要求
1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。
2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。
3、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。
4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。
5、所供货物必须为原装品牌产品。
6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。
7、供货时资料要求：
（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。
（2）提供货物的出厂合格证。
（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
三、服务要求
▲（一）实施要求
针对本项目提供实施方案，方案内容包括：①供货运输及安装验收方案②人员配备及应急预案。
▲（二）质量保证方案
根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。
▲（三）售后服务方案
1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。
2、投标人提供的设备（货物）除采购需求明确要求的，其余设备（货物）质保期限为3年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。
3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。
4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。
四、节能环保产品
★（一）强制采购
本项目所采购的项目标的中凡属于清单强制节能品目范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号，否则按无效响应文件处理。
▲（二）环境标志产品
投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。
五、中标人的职责
1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。
     2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。
3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
六、执行标准
★1、本项目所采购的项目标的凡列入《强制性产品认证目录（2023 修订）》范围内的产品，必须取得有效期内中国强制性 CCC 认证证书并提供相关证明材料，否则按无效响应文件处理。
★七、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）
1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。
2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。
3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。
4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。
5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。
备注：
（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。
（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。
（3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
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