采购需求
一、采购需求及要求
1.1需求清单一览表中的标★条款中技术要求须提供相应证明材料，或技术参数中具体要求证明材料，证明材料包含但不限于：制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告等，未提供证明材料或证明材料无法支撑的，或响应内容无法满足采购需求存在负偏离的，均按无效响应处理。
1.2.所附材料应清晰可辨，供应商自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。
[bookmark: _GoBack]1.3以下参数中“支持...；具备...；配备...”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在响应报价中。
1.4响应时所提供的第三方资料内容真实、完整、准确；如有相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标（成交），并严肃处理。
1.5产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。
1.6安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备（产品）应符合国家相关安全标准，所有货物（产品）能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易倾倒或损坏；货物（产品）无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，部分尺寸可调节的产品应与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护教职工和学生的身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
如所投产品属于强制性产品认证目录范围内的16大类96种产品，响应文件中应附3C认证证书或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。证书或截图载明的产品信息必须包含所投产品，信息不一致或未包含所投产品信息，按未提供强制性产品认证处理。
1.7质量标准及要求：（1）所有货物（产品）、服务符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准；
（2）货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
（3）货物（产品）、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
1.8售后服务要求：
（1） 成交供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜
（2） 货物故障报修的响应时间为：7x24小时免费上门服务；
（3） 采购人原有的设备如发生故障，由成交供应商根据商务技术文件备选产品配件报价表中所报备选产品配件的价格进行维修处理，此费用由采购人承担。
（4）成交供应商负责对其所提供的设备、材料等备品配件供应，提供质保期外维修，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交由采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项；
（5）质保期内，所有货物服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行；
（6）质保期结束后的维修、维护等由双方协商再定。
二、其他要求或说明
2.1人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行组织实施与管理，建立以负责人为核心的人员团队，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
2.2设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置各类设施设备（不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等），保证项目顺利实施。
2.3核心产品的名称： / 。
一、物理实验室
	物理实验室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1.尺寸：≥2400*600*850mm 
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度≥25.4mm,四角圆角,四边磨边。
3.箱体：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型。
4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理；
5.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，防腐防锈减震。 
6.柜门，抽屉：采用厚≥16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。
★7.教师演示台力学性能须符合现行国家标准 GB/T 3325-2024《家具桌类强度和耐久性》全部相关规定，硬性指标要求如下：
（1）水平静载荷试验；
（2）水平耐久性（疲劳）试验；
试验完成后产品整体质量需满足：零部件无断裂或豁裂，紧固部件无松动，无影响使用功能的磨损或变形，五金连接件无松动，柜门等活动部件启闭灵便，零部件无明显位移变化。
	张
	1

	2
	五脚椅（教师椅）
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。
	张
	1

	3
	教师总电源（教学实验电源）
	1.尺寸：≥405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，元器件，微电脑控制，轻触按钮开关；
2.总控可限定学生端交直流电压，教师限定电压时学生端仅能在范围内调节；
3.输入电压：220v±10%；
4.教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。
5.直流输出1-24V，精度≤0.1V，额定电流≥6A，过载保护：额定电流过流保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压≤0.5%，直流电流≤0.5%。 
6.≥2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。带老师、学生220V过载漏电保护。
	套
	1

	4
	（学生）实验桌
	1.规格尺寸≥1200*600*780/855mm；
2.台面：采用厚度≥12mm 实芯理化板，台面圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中。
表面耐磨，耐高温，防火，防静电，耐酸碱，耐腐蚀；；
3.前横梁：采用≥60*35mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm，厚度≥1.0mm 钢质抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6.后挡板：采用≥85*10mm，厚度≥1.0mm 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，围栏高出台面≥60mm；
7.桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成 C 字形；
（1）.上支撑架：采用 ≥580*190*30mm 铝压铸一次性成型，配有≥255*75mm 倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，左右两侧支撑架上端位置预留安装 220V多功能插座位置；
（2）.支撑立柱：采用≥150x30mm 铝型材拉伸成型，内置不少于 2 根至少 1.0mm 厚加强筋；（3）.下支撑脚：采用≥570*130*30mm 铝合金型材拉伸而成；
（4）.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料成型，内置脚轮固定孔；
8.书包斗：规格≥470*300*150mm,采用 ABS 塑料一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳；
★9.实验桌技术要求：
（1）力学性能要求：水平静载荷试验须符合现行国家标准 GB/T 3325-2024《家具 桌类强度和耐久性》全部相关规定，试验完成后产品整体质量需满足：零部件无断裂或豁裂，紧固部件无松动，无影响使用功能的磨损或变形，五金连接件无松动，柜门等活动部件启闭灵便，零部件无明显位移变化。
（2）台面及功能要求：实验桌台面三边带围栏，围栏高度≥60mm；左右侧横梁预留220V电源插座安装位置；桌脚具备高度可调节功能。
（3）支撑立柱要求：支撑立柱采用≥150×30mm铝型材拉伸成型，内置不少于2根至少1.0mm厚加强筋。
（4）下支撑脚要求：下支撑脚采用≥570*130*30mm铝合金型材拉伸而成。
（5）防腐性能要求：产品通过中性盐雾试验。
	张
	24

	5
	多功能柱
	1.规格≥400*240*720mm。
2.分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚≥3mmPP材质注塑成型。桶体分为两块，壁厚≥3mm,采用PP材料，塑料一次性成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。
★3.多功能柱技术要求：
（1）尺寸规格约400mm×240mm×720mm，尺寸偏差±5mm；
（2）有害物质限量重金属/（mg/kg）可溶性镉≤75，可溶性铅≤90
	个
	24

	6
	学生实验（抽斗）电源
	1.尺寸≥120*120*300mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈≥140°夹角。
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，数码实时显示电压电流值；电压表精度≤1%，电流表精度≤1.5%；
3.有电源开关，零火线可同时关断
4.设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	套
	24

	7
	220V侧边电源
	单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作；
设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	只
	24

	8
	桌面低压电源
	1.尺寸：≥200*58*100mm
2.主体由ABS框架与电源面板组成。
2.1主体框架：主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理。
3.电源操作界面：电源操作界面分别配备不少于：USB接口一个，网络接口一个，低压学生电源一组等。
3.1、面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关；
3.2、输入电压：220v±10%；
3.3、低压学生电源：接收教师总控电源设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；
3.4、交流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，智能过载保护功能。
3.5、直流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，智能过载保护功能。
4.USB接口：额定输出5V,2A
	套
	24

	9
	实验椅
	1.规格≥310*335*400mm；
2.椅面成型尺寸≥310*330*130mm，椅面后侧带有靠背及镂空把手设计，托盘尺寸为直径≥150*1.5mm 厚的钢板，满焊；
3.椅面采用≥5mm 厚 PP 工程塑料成型，四周圆弧翻边处理；
4.支撑柱采用直径≥50mm 圆钢管，圆弧内凹成型钣金，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，安装使用直径≥8mm 的内六角螺丝连接凳面。
5.下端五星脚采用 pp 料一次性成型，支撑柱周边加厚立体感处理。
6.五星脚搭配橡胶脚垫使用。
★7.实验椅技术要求：
产品椅凳类强度和耐久性、抗盐雾性能试验方法与判定要求执行 GB/T 3325-2024 规定。
试验后满足：所有零部件无断裂或豁裂；用手掀压牢固部件无松动；零部件无影响使用功能的磨损或变形；五金连接件无松动；活动部件开关灵便；零部件无明显位移变化。
	张
	48

	10
	导线
	1.注塑灯笼插头转鳄鱼夹线，每付2色（红色与黑色），每根线长≥1.5米，一端香蕉叉，一端鳄鱼夹。
2.线材：特软丁晴线
3.线径：≥3.8mm
	付
	25

	11
	仪器柜
	1.尺寸：≥1200*450*1800mm；
2.主框架：采用ABS工程塑料成型的侧横梁、铝合金型材前横梁、铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层。
3.锁具：在中间前横梁上加装专用同芯锁具，可以一锁锁四门。
4.前横梁：≥50*50mm长方体铝合金型材。
5.后横梁：≥50*30mm长方体铝合金型材。
6.左右支撑架：≥450*120*80mm壁厚≥2.5mmABS工程材料。
7.前立柱：≥35*20mm壁厚铝合金型材。
8.后立柱：≥35*35mm壁厚后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理耐腐耐磨。
9.柜体（侧板、顶板、背板）和柜门：柜体侧板、顶板、背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边作防水处理；上下柜门框架均采用≥30*15mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材横料、≥25*15mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材立柱，用ABS转接头进行连接；上柜门内嵌4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料一次成型的四分之一环形拉手；上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型。
10.层板：上下柜体共带≥4块层板，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，铝型材加固条加固。活动式层板可自由拆卸或调整高度。
11.可调脚：采用尼龙塑料制作，高度可调、耐磨、防潮、防腐蚀。
	台
	3

	12
	电气布线
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²阻燃铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。
	项
	1


二、物理准备室
	物理准备室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	实验边台
	规格：≥2400*700*850mm
1.台面：采用≥ 12.7mm 厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2.柜体： 采用≥1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
3.门板说明：斜口式，采用≥1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
4.拉手、铰链等说明：不锈钢合页，一体成型拉手，DTC三节静音导轨，开合时无噪音，开合次数≥5万以上。并配有导轨。门采用强磁碰.
5.调整脚说明：采用直径≥φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
6.工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。
	张
	1

	2
	五脚椅（教师椅）
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。
	张
	2

	3
	边台电源
	1.尺寸：≥160*80*50mm,单独安装在桌面上方，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈150°夹角；
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，数码屏实时显示电压电流值；电压表精度≤1%，电流表精度≤1.5%；
3.设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	个
	2

	4
	桌面电源
	1.尺寸：≥160*80*50mm,单独安装在桌面上方，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈150°夹角；
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，轻触按钮开关。微电脑控制，数码显示电压电流值；
3.输入电压：220v±10%；
4.交流输出：2-24V，2V一档共12档，额定电流2-12V，3A，14-24V，2A,数字电压电流表实时显示，精度≤1%，智能过载保护功能。
5.直流输出：1.5-24V（极限0-24V），0.1V一档，额定电流1.5-12V，2A，12.1-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度≤0.5%。智能过载保护功能。
	套
	1

	5
	PP仪器柜
	1.规格：≥1000*450*2000mm；
2.侧板、层板采用环保型pp材料一次成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强；侧板内贯穿直径不少于20mm双层铝合金圆柱。
3.上柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理。
4.下柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃。
5.门把手：采用PP材质一次成型，凹凸配套。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；每块层板应内置不少于两根隐藏式≥15×15mm钢质抗弯加固条。两边配置密封堵头。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
★9.仪器柜技术要求：
产品塑料件外观、五金电镀件外观、外形尺寸及塑料件有害物质指标执行 GB/T 32487-2016 相关规定：
（1）功能性：侧板贯穿配置直径 (25±1) mm 双层铝合金圆柱；单块层板内置不少于两根隐藏式 (20±1) mm×(20±1) mm 钢制抗弯加强条；中前横梁装设同轴专用锁具，实现一锁控四门；配置上两层、下两层层板，层板四周设阻水边；顶板、中层板、底板预留可调通风口；柜内无外露金属件及紧固螺丝。
（2）尺寸：规格不小于 1000mm×450mm×2000mm。
（3）有害物质限量重金属（mg/kg）可溶性镉≤75，可溶性铅≤90
	个
	5

	6
	仪器柜
	1. 尺寸：≥1200*450*1800mm；
2.主框架：采用ABS工程塑料成型的侧横梁、铝合金型材前横梁、铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层。
3.锁具：在中间前横梁上加装专用同芯锁具，可以一锁锁四门。
4.前横梁：≥50*50mm长方体铝合金型材。
5.后横梁：≥50*30mm长方体铝合金型材。
6.左右支撑架：≥450*120*80mm壁厚≥2.5mmABS工程材料。
7.前立柱：≥35*20mm壁厚铝合金型材。
8.后立柱：≥35*35mm壁厚后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理耐腐耐磨。
9.柜体（侧板、顶板、背板）和柜门：柜体侧板、顶板、背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边作防水处理；上下柜门框架均采用≥30*15mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材横料、≥25*15mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材立柱，用ABS转接头进行连接；上柜门内嵌4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料一次成型的四分之一环形拉手；上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型。
10.层板：上下柜体共带≥4块层板，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，专用铝型材加固条加固。活动式层板可自由拆卸或调整高度，方便取放物体。
11.可调脚：采用尼龙塑料制作，高度可调、耐磨、防潮、防腐蚀。
★12.仪器柜技术要求：
产品符合GB/T 3325-2024相关规定：
（1）锁具：在中间前横梁上加装专用同芯锁具，可以一锁锁四门；
（2）防腐性能要求：产品通过中性盐雾试验。
	台
	3

	7
	仪器柜
	1.尺寸：≥1350*450*1800mm；
2.主框架：采用ABS工程塑料成型的侧横梁、铝合金型材前横梁、铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层。
3.锁具：在中间前横梁上加装专用同芯锁具，可以一锁锁四门。
4.前横梁：≥50*50mm长方体铝合金型材。
5.后横梁：≥50*30mm长方体铝合金型材。
6.左右支撑架：≥450*120*80mm壁厚≥2.5mmABS工程材料。
7.前立柱：≥35*20mm壁厚铝合金型材。
8.后立柱：≥35*35mm壁厚后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理耐腐耐磨。
9.柜体（侧板、顶板、背板）和柜门：柜体侧板、顶板、背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边作防水处理；上下柜门框架均采用≥30*15mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材横料、≥25*15mm壁厚≥1.2mm厚的铝合金型材立柱，用ABS转接头进行连接；上柜门内嵌4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料一次成型的四分之一环形拉手；上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型。
10.层板：上下柜体共带≥4块层板，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，专用铝型材加固条加固。活动式层板可自由拆卸或调整高度，方便取放物体。
11.可调脚：采用尼龙塑料制作，高度可调、耐磨、防潮、防腐蚀。
	台
	1

	8
	电气布线
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²阻燃铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。
	项
	1

	9
	智能终端
	处理器： ≥2.7GHz八核64位
内存：≥16GB DDR4 (可扩容，可支持双通道)
硬盘：≥512G
显示输出：≥HDMI*1、≥VGA*1
网络接口：千兆以太网端口，RJ-45接口
USB端口：大于等于8个USB接口
显示器：≥23.8寸显示器
	套
	1




三、高中物理仪器
	高中物理仪器

	[image: ]序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	工作服
	1.材质：涤卡。
2.身长≥100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。
	件
	4

	2
	机械危害防护手套
	1.材质：采用PE含量≥60%，玻纤≥5%；
2.结构：手掌应带有涂层，涂层材料：丁腈磨砂；
3.长度：≥220mm
4.尺码：适配7.8.9号
5.防静电等级≥3级。
	双
	4

	3
	绝缘手套
	电压不高于380V的低压防护
	双
	1

	4
	绝缘手套
	适用于直流电压高于30kV的高压防护，电气绝缘性能应不低于级别3
	双
	1

	5
	绝缘鞋
	全橡胶，在测试电压为20kV时，泄漏电流应≤8mA
	双
	1

	6
	套袖
	棉
	双
	4

	7
	激光防护镜
	激光类实验用
	个
	4

	8
	护目镜
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。
	个
	4

	9
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	个
	1

	10
	仪器车
	1.采用不锈钢材质，钢材厚度不小于1.0mm。                                                                 
2.由搁盘2个，车架2个；                                                                             
3.支架底部用万向轮组装        
4.规格不小于600mm×400mm×800mm；                                                           
5.脚杆不锈钢；                                                                                   
6.结构为拆卸式；
	辆
	1

	11
	小托盘
	1.尺寸≥170 mm×270 mm×30 mm；
2.PP材质
	个
	24

	12
	大托盘
	1.尺寸≥350mm×210 mm×45mm；
2.PP材质
	个
	2

	13
	提盒
	承重大于3kg
	个
	1

	14
	登高梯
	铝合金，承重100kg以上 高度：≥1.2m
	个
	1

	15
	一字螺丝刀
	1.一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成。
2.旋杆外径≥6mm，长≥100mm。
	支
	1

	16
	十字螺丝刀
	1.十字螺丝刀由旋杆、手柄组成。
2.旋杆外径≥6mm，长≥100mm。
	支
	1

	17
	内六角花形螺钉旋具
	螺杆直径1.37mm～8.79mm，硬度不低于50HRC
	套
	1

	18
	剥线钳
	1.规格≥150mm；
2.镀铬塑柄，鸭嘴形。
	个
	1

	19
	钢丝钳
	外形规格长度≥153mm*宽53mm*高18mm
	个
	1

	20
	尖嘴钳
	公称长度≥160mm,塑料防滑手柄。
	把
	1

	21
	斜口钳
	双刃刀
	把
	1

	22
	砂纸
	A4，P120、P240、P360、P400等
	张
	10

	23
	民用
剪刀
	不小于123mm
	把
	1

	24
	电烙铁
	≥80w数显电烙铁
	套
	1

	25
	焊锡膏
	中性
	盒
	1

	26
	焊锡丝
	无铅，≥100g
	卷
	2

	27
	松香
	助焊,≥24g
	g
	100

	28
	打孔器
	1.齿口式，不锈钢材质，每组 4 支；
2.外径分别≥ 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；
3.附通棒。
	套
	1

	29
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制，有大小不同的锥形孔
	个
	1

	30
	锥子
	锥头长≥77mm，锥杆直径渐变
	个
	1

	31
	镊子
	1.不锈钢≥125mm 用铁质或不锈钢制成，表面作镀铬处理。
2.表面无锈蚀，无漏底，无气泡
	个
	1

	32
	水平尺
	三水泡型，水平面工作长度150mm或230mm
	把
	1

	33
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不小于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁。
	支
	1

	34
	三脚架
	不锈钢制作，外径≥Φ90mm，内径≥Φ74mm 厚度≥4.5mm，支撑脚直径≥Φ6.5mm，高≥156mm。
	个
	1

	35
	三脚架
	铸铁制作，外径≥Φ100mm
	个
	2

	36
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转
	对
	12

	37
	试管架
	塑料制，≥8 孔，孔径约21 mm，立柱黏结牢固
	个
	2

	38
	试管架
	塑料制，≥8 孔，孔径约25 mm
	个
	4

	39
	试管架
	塑料，≥8 孔，孔径约35 mm
	个
	4

	40
	漏斗架
	可用工程塑料制作，漏斗架为二孔，孔径≥25mm，底板尺寸应不小于240mm* 90mm，立杆采用直径≥10mm铝管，有效长度不小于270mm，表面氧化处理，漏斗架可在立杆上高度可调
	个
	1

	41
	多向转接头
	双向交叉，孔内径适应于方座支架，主要用于传感器的固定
	个
	1

	42
	物理支架
	立杆≥Φ12 mm×500 mm、≥Φ12 mm×700 mm 各1 根；A 形座≥2 个，质量分别≥1.5 kg和≥3.0 kg；平行夹≥2 个、垂直夹≥2 个、烧瓶夹≥1 个、万向夹≥1 个、台边夹≥1 个、大铁环1≥个、圆托盘≥1个、绝缘杆≥1≥个、吊杆≥1≥个、吊钩≥4≥个
	套
	1

	43
	方座支架
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆组成；立杆长≥600mm；方形座长≥210mm，宽≥135mm，质量≥1.5kg；烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层
	套
	12

	44
	多功能实验支架
	生铁大A型座： 边长≥250mm； 生铁小A型座： 边长≥200mm 长杆≥700mm 短杆≥500mm 直径≥Φ12mm  铁环≥∅100mm滴定夹1 个； 试管架板1个
	套
	1

	45
	升降台
	不锈钢材质，升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg
	台
	1

	46
	桌上型升降台
	1.产品尺寸≥W600*D340*H24-425mm。
2.升降行程≥400mm，高度可多段调整。
3.降至最低时厚度≤24mm，极轻薄桌上升降台。
	台
	1

	47
	电火花计时器
	单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA
	套
	12

	48
	斜面摩擦计
	≥5*8"的铸铁制方座支架及一个垂直夹；带刻度及挡板的木制斜面板≥820*100*20mm；直径约50mm塑料滑轮；一支2.5N的红白圆筒秤；一盒50g*10的双头钩码；一个带码槽的木块及木滚轮；一个带码槽的塑料车
	套
	1

	49
	斜面摩擦计
	铝滑轮≥24mm，带圆柱形滚轮。角度最大可调60°，带塑料小车
	套
	1

	50
	摩擦计(带槽码)
	一块≥500*50*10mm的平直木板，一块带码槽的木制摩擦块，3个50g的铁制槽码
	套
	1

	51
	测加速度斜面小车
	铝制轨道，宽90mm,长1000mm,一端有打点计时器固定件及释放小车装置，坡度可调，另一端有小车停止装置，配可调高度定滑轮，配精密小车。可做匀速、匀加速等实验。
	套
	1

	52
	演示斜面小车
	1.整体是由斜面板、底板、小车砝码、支撑杆摩擦块各滑轮支架组成。
2.斜面板：木质材料，全长≥1.2米，表面光滑平直。                                            
3.底板：长≥800mm，边上装有调节螺杆。                 
4、支架滑轮：滑轮≥φ45mm，支架高度≥43mm，都是塑料注塑而成。                                         
5.小车：塑料外壳，基本尺寸≥101mm*62mm*40mm,内部带两块长≥34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，是自由滑动。                                                
6.摩擦块：木质材料，尺寸为≥99mm*80mm*37mm,顶部打有4个≥φ27.5*13mm孔，右侧打有2个≥φ27*6mm孔。
	套
	1

	53
	演示轨道小车（1.2米）
	1.轨长≥1200mm。
2.带小车俘装置和标尺。
3.轨面倾角可调。
	套
	1

	54
	演示轨道小车
	由铝型材制成的轨道和由工程塑料制成的小车组成。小车上装有测力机构，在小车做匀加速直线运动时，可测出小车在运动中所受的拉力，重复性实验数据误差小，轨道长≥900mm，轨道间距≥51mm，轨道倾角调整范围:0～10°，实验误差不大于8%。
	套
	1

	55
	斜面小车
	1.包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；
2.斜面板≥915 mm×100 mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；
3.斜面板工作面平面度误差应小于2 mm；
4.附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。
	套
	1

	56
	轨道小车（车拖纸）
	车拖纸带打点式；由轨道、1 辆小车及配件组成，应配有打点纸带，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置、固定计时器的平台，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600 mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的 0.03%；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动；在倾斜度1:50 的轨道上小车应能
	套
	1

	57
	轨道小车（固定）
	固定纸带式；由轨道、1 辆小车及配件组成，应配有备用条形墨粉纸 (≥30条），应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，
终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600 mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的 0.03%，轨道上高压脉冲输入端子孔径应为4mm；高压脉冲输入端子及电路部位，应有“当心触电 ”警告标志
	套
	12

	58
	坐标纸
	约1cm大格，约1mm小格
	张
	50 

	59
	直尺
	尺寸≥1000mm 塑料米尺，cm、mm两种单位
	只
	12

	60
	钢直尺
	尺寸≥300mm，分度值为 1 mm；
	只
	12

	61
	钢卷尺
	尺寸≥5000mm，宽边,最小刻度值为1mm。
	盒
	1

	62
	演示游标卡尺
	外观尺寸≥950mm×350mm，铝合金材质，不锈钢底座，不锈钢支架，刻度清晰，放大比例约1:20。
	把
	1

	63
	游标卡尺
	测量范围0-150mm,精度0.02mm
	把
	12

	64
	演示外径千分尺(演示螺旋测微器)
	外观尺寸≥580mm*250mm，不锈钢底座，U形测量架为PVC材质，厚度≥20mm。不锈钢管转动部分外径≥63mm，固定部分外径≥60mm，腐蚀刻度，实际比例约1:10，测量杆为不锈钢材质。
	把
	1

	65
	外径千分尺(螺旋测微器)
	测量范围 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置。
	把
	12

	66
	金属钩码
	50g±0.5g，每盒10个，可叠放；材料采用纯度≥99.6%、粒度不小于80#的铁基粉或其他钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下钩的连线应通过钩码主体的轴线
	套
	12

	67
	金属槽码
	2g×4，5g×4，10g×4，20g×4，50g×4，100g×2，200g×1；5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。
	套
	12

	68
	运动频闪观测仪
	1.观测振动等快速往复类运动的工作状态。主要实验类如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的‘静止’图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察。
2.技术指标：测试量程1.0-9999.0Hz，分辨率1Hz；闪光频率1.0-9999.0Hz，调节精度1Hz。
	台
	1

	69
	三角板
	60°,45°尺各一把，60°尺的长直角边与 45°尺的斜边长度相等且不小于450 mm。
	套
	2

	70
	直角坐标书写板
	做背景板用，印有方格。尺寸≥800 mm×600 mm，分格≥50 mm×50 mm。
	个
	1

	71
	旋片真空泵（直联泵）
	单相，有防回油功能
	台
	1

	72
	两用气筒
	1.手持式。钢管筒长≥200mm,直径≥25mm，塑料手柄。
2. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。
3.最低打气压力不小于2.9×105Pa
	个
	1

	73
	毛钱管(牛顿管)
	1.牛顿管直径≥5cm，管长≥90cm；
2.管的材质：聚碳酸脂管；
3.管子里带3种材质：羽毛，铁圆片，塑料圆片；
4.带阀门，带表
	套
	1

	74
	自由落体实验仪
	1.落体高度：≥1.25m。
2.支架竖直度：可调。
3.钢球直径：≥22mm。配有2个光电门，50mm分段可调。
4.电磁铁：同步控制，与数字计时器配套实验。
	套
	1

	75
	重心演示器架
	金属框架≥20*30*30cm重心吊线重心偏移锁紧手拧功能，框架偏移时三个板面保持平行，做重心偏移过程中整体框有自锁功能。
	套
	1

	76
	螺旋弹簧组
	规格：0.5N，1N，2N
	组
	12

	77
	螺旋弹簧组
	规格：3N，5N
	组
	26

	78
	长螺旋弹簧
	长度≥1.8米
	条
	2

	79
	摩擦力演示器
	1.铁质槽形轨道，直立板与水平槽固定，轨道宽≥10cm,长≥50cm；
2.摩擦板宽≥9cm,长≥50cm，一面是粗糙布面另一面是细布面；
3.摩擦块≥4*8*10cm,一大面和一小面为不锈钢面，另一大面和一小面为砂纸面；
4.磁吸演示测力计1只；
5.200克砝码2只。
	套
	1

	80
	电动摩擦力演示器
	金属水平槽轨及磁吸架，配吸磁5N演示测力计，板面粗糙布面和光滑布面，摩擦块一大一小面为粗糙面另一大一小面为光滑布面，配压力砝码两个，均为200克，电机工作电压为6-12V可调。
功能、性能要求：布面纹理均匀，实验过程中测力计指针平稳不颤动，可探究摩擦力大小与粗糙程度、压力有关；与受力面积大小、速度快慢无关。实验符合新课标教学要求。
	套
	1

	81
	磁吸摩擦力演示器
	不锈钢磁吸滑轨（≥10*80cm）、磁吸5N测力计、摩擦滑块（≥4*8*10cm 一大面一小面是不锈钢板面、一大面一小面是细砂纸面）、滑动磨擦板（≥10*80cm 一面粗布面、一面光滑布面）、200g砝码两只
	台
	1

	82
	斜面力的分解
	框架金属材质，底板宽≥15cm长≥30cm配磁吸指针压力秤，量程0—10N。直立板面水平方向配5N条形盒测力计，并配有自动指针式坡度测量器，框架与铁架台配套使用，调节坡度0—90度，功能、性能要求：高中斜面力的分解学生分组实验器。
	套
	1

	83
	力的合成分解演示器
	一块≥500*350*18mm的木板架，中间嵌有喷塑铁板用于吸附带磁吸的矢量标记；一支带绳圈的5N的拉力用圆筒测力计及两个可移动固定在木板架左右的滑轮；一个带磁吸的量角器及数个磁性矢量标记；拉绳。
	套
	2

	84
	力的合成分解演示器
	1.整体由底座、立杆、带刻度演示盘、带臂动滑轮、带臂定滑轮、弹簧秤支架等组成。
2.可做用弹簧秤配合滑轮实验和全滑轮实验，动滑轮通过旋转轨道转动，滑轮采用轴承转动，力矩小。
	套
	1

	85
	演示定滑轮
	有磁性，配合磁吸黑板使用，滑轮转盘尺寸不小于 50 mm
	块
	4 

	86
	磁吸滑轮组
	1个大木滑轮≥φ25cm、2个单滑轮≥φ7cm、1个磁吸定滑轮≥φ7cm、2个强磁钩、1个双串滑轮、1个磁吸双串滑轮、1个磁吸10N演示测力计、1个二并滑轮直径≥5cm、配布面刻度标，细线≥2m探究滑轮组机械效率。
	套
	1

	87
	条形盒测力计
	10N，最小分度值0.2N
	个
	24

	88
	条形盒测力计
	5N，最小分度值0.1N
	个
	24

	89
	条形盒测力计
	2.5N，最小分度值0.05N
	个
	24

	90
	条形盒测力计
	1N，最小分度值0.02N
	个
	24

	91
	胡克定律
	1. 在一个≥130×100×20mm的铝质底座上，立有一支直径≥9.5mm，长度≥300mm的支杆。支杆顶部固定有一个横支杆。
2. 支杆上有一个用弹性夹固定的刻度牌，刻度标识为0～12cm，最小刻度不小于1mm。
3. 另配一根两端带环的弹簧，弹簧一端装有一根红色指针，并悬吊一个重约16g的金属底码；和20g金属槽码8个，10g槽码6个。
4. 在实验中，将弹簧挂钩悬持于横支杆的弯钩中，并使弹簧上的红色指针指向刻度牌的“0”位线。将一个20g槽码从底码顶端放入，观察指针所指长度，再放入另一个继续观察。可以看到每放一个20g槽码，弹簧所伸长的距离是一致的。如放入10g槽码，则弹簧延长的距离等于20g槽码的一半。
5. 总体尺寸≥130×100×305mm。
	个
	1

	92
	圆规
	工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（采用橡胶摩擦定位）
	个
	1

	93
	三角尺
	60°，45°尺各一把，60°尺的长直角边与45°尺的斜边长度相等且不小于450mm
	套
	1

	94
	量角器(圆等分器)
	最小分度值应为 1°，分度线应为 0º～180 º和 180 º～0 º双向标度，双向角度标度中间有划线槽。半圆直径为500 mm～510 mm，尺面厚不小于6mm。
	个
	1

	95
	伽利略理想斜面演示器
	长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑
	套
	1

	96
	牛顿第一定律演示器
	1.金属框架（≥12*100*40cm）、
2.三层面（毛巾面、布面、光滑面）、
3.三个电磁铁控制三轨道小车从三斜面同时下滑、或手动释放3个相同的钢珠滚至水平的三个面。
4.配毛巾面、布面、光滑面三个磁吸标志牌。
	套
	1

	97
	牛顿第二定律演示仪（双轨）
	上下层铝型材轨道框架≥100*15*23cm。上下配置相同，轨道轮小车，小车释放装置和阻车器，塑料小筒，配重钢珠≥6克10只。
	套
	1

	98
	牛顿第二定律演示仪（单层-双轨-双小车）
	结构为单层-双轨-双小车，同时起动、同时停止，导轨长度≥900㎜；实验有效范围0～700㎜，刹车机构最大静摩擦力不小于5N，误差不大于10﹪
	套
	1

	99
	外力改变运动方向
	木制小桌长≥45*宽≥30cm配条形磁铁钢珠
	套
	1

	100
	架盘天
平（托盘
天平）
	测量范围0g～100g，分度值0.1g
	台
	12

	101
	电子天平
	1.最大秤量1000g ,分度值 0.1g。
2.天平秤量允许误差±0.3g。
3.塑料上下壳，配有调整脚，LCD显示。
4.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径105mm,。
5.交直流两用。
6.全量程去皮称重模式，高分辨率。
	台
	1

	102
	体重秤
	0g～160kg，分度值500g；附测体高装置
	台
	1

	103
	重锤
	≥300g
	个
	1

	104
	超重失重演示器
	包含支架、拉绳、缓冲装置、重物、制动装置等，有记忆功能的弹簧测力计或数字测力计
	个
	1

	105
	滚摆
	滚摆总高≥430mm，横梁宽≥270mm；滚轮直径≥125mm，两边贴有色块贴；滚轮轴杆直径≥8mm，长≥180mm。
	个
	1

	106
	小型气源
	与气垫导轨、气垫转盘、化工、热工等仪器配套使用。低噪声、微粉尘、压力高、耐腐蚀等特点。
1. 功率：180W
2. 压力：≥4.5kpa
3. 带载噪音：< 56dB 
4. 输出口：单路
5. 低噪声、微粉尘。
	台
	9

	107
	气垫导轨
	物理力学实验装置，与电脑计时器、气源配合使用，可对各种力学物理量进行定量测定。适用于中学物理分组实验或演示教学。
1. 导轨工作面长度：1200mm
2. 导轨直线度：全长误差不大于0.1mm, 任意400mm长度≤±0.05mm
3. 导轨表面硬度：不小于HB65
4. 导轨工作面的表面粗糙度：Ra3.2
	台
	9

	108
	数字计时器
	与气垫导轨、自由落体演示仪、斜槽轨道等仪器配合使用，可进行时间、加速度、碰撞、周期等实验，并记忆、存储多组试验数据的功能。
1. 显示方式：4位0.56”LED显示
2. 计时范围：0.00ms—999.9s
3. 计数范围：0—9999
4. 电磁接口：1
5. 周期范围：1~5000
6. 光电门输入：≥两路2门
	台
	9

	109
	曲线运动速度方向实验器
	由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。
	套
	1

	110
	曲线运动
	水平板面（≥30*40cm）、环形轨道（最高点≥10cm），环形轨道出口附件配可改变位置的圆形磁珠。
	套
	1

	111
	运动合成分解演示器
	由X向传动装置、Y向传动装置、轨道、画板、画笔机构、底座、控制系统等组成。
	套
	1

	112
	二维空间—时间描迹仪
	同步计时打点描迹，悬浮式平抛；平抛、斜抛、验证向心力、单摆运动图像。高压脉冲频率：20Hz、50Hz、100Hz。电源输入－外壳：I 类 1500V，II 3000V；高压部分与外壳：15kV
	套
	1

	113
	平抛竖落仪
	手动敲击式，可以固定在支架上和桌面上使用，仪器有相同的两个穿孔的钢球、 铁锤、仪器板，释球板等,钢球直径≥20mm ，采用插接式悬挂，铁锤尺寸直径≥18mm,长度≥46mm，误差2mm,仪器外形尺寸≥132mm×70mm×180mm±5mm。
	个
	1

	114
	平抛和碰撞实验器
	由底座、面板、平抛导轨、接球槽、调平螺栓、平抛球、支撑杆、磁条、平板活动立柱等组成。底座四角有评平螺钉，供实验时调平仪器。底座尺寸≥350×130×12mm,面板采用≥1.5mm厚钢板制作，尺寸≥230×320mm；平抛导轨采用铝合金型材制作，导轨宽度≥20mm，导轨用于承放平抛球，并可调节平抛球位置高度，并使球水平抛出；接线槽采用工程塑料制作，接线槽的高度位置可自由调节；平抛球为直径≥φ16mm，磁条≥2根，可吸附在面板上。
	套
	12

	115
	离心轨道
	演示物体在竖直的环形轨道运动。一个铝质的V形槽轨制成的圆环轨道，竖直安装在一个底板上。从环的底部向左右两端上方延伸的斜槽轨，长的一端为长坡，顶部装有一个圆形球座；短的一端为短坡，顶部装有一个捕球网；长短坡下分别有一个支架支撑。底板底部装有防震的脚垫。并每套配备有一粒塑球与一粒钢球，单圈。
	套
	1

	116
	离心轨道（三轨）
	三轨，在一块木板上，装置有三种样式的轨道，分别为斜轨，单圈斜轨，双圈斜轨。每个轨道均装有捕球网，避免钢球滚落遗失。
	套
	1

	117
	数显向心力演示器
	1.主框架为铁架材质，长≥39cm,宽≥22cm,高≥17cm，电机工作电压DC18V；
2.旋转臂上方有三个凹槽，距中轴距离分别为5.10.15cm,可卡槽形砝码；
3.砝码三只，质量为50克、100克、150克；
4.数显向心力测力计，测力范围0-6N，精度0.01N，误差±0.1；
5.数显角度测试仪，测量范围0.900-2.000rad/s，误差±0.010rad/s；
6.角速度调节旋钮，可进行微调。
	台
	1

	118
	向心力实验器
	主要配置及特征参数：
型材底座、平衡体、圆柱体、半径指示器、转轴、轴承座等
核心技术指标：
型材底座：
尺寸规格≥240*90；挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理。
转轴：
规格≥116*18mm；表面处理工艺：镀镍。
	台
	12

	119
	碰撞实验器
	1.由轨道、支球架、支球管、挡球板、金属球、非金属球、重锤、桌边夹、过球指示器等组成；
2.轨道采用铝型材制作，轨道外形宽度≥20mm，支球架、支球管、挡球板与轨道组装为一体；
3.金属球尺寸为Sφ15.5mm，非金属球尺寸为Sφ16.5mm，桌边夹有效夹持厚度5～50mm，夹持深度≥40mm。
	台
	12

	120
	动量守恒小车
	包含轴承、实心摆球、小车等，小车底部有4个可动轮，摆球的直径≥5 cm。
	套
	1

	121
	陀螺仪（角动量守恒）
	基于角动量守恒的理论设计出来的。陀螺仪主要是由一个位于轴心且可旋转的轮子构成。
 陀螺仪一旦开始旋转，由于轮子的角动量，陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。陀螺仪多用于导航、定位等系统
	套
	1

	122
	动量传递演示器(碰撞球)
	N 形碰撞球，五球，球直径≥20mm，用透明呢龙线悬挂于一条直线，总尺寸≥124*110*153mm。
	套
	1

	123
	反冲运动演示器
	由导弹模型、风叶、电源开关、换向开关、电池盒、底座、钢丝支架、挡风屏板等组成。
	套
	1

	124
	弹簧振子
	气垫式；尺寸≥265*110*150mm
	套
	1

	125
	弹簧振子
	竖式；由悬挂式螺线弹簧、重物和标度板构成；弹簧为拉力式，量程宜为4.9N，质量宜为200g、100g两种；固定在外径为120-0.5mm的立杆上，标尺分度值应为1mm，零位在中部。
	套
	1

	126
	单摆运动规律演示器
	摆球质量、摆长可改变，用电磁铁定性模拟改变重力加速度
	套
	1

	127
	单摆运动规律演示器
	带光电门计时器
	套
	1

	128
	单摆实验器
	1.铸铁三脚底座直径≥375mm，高度≥50mm，带可调节高度的装置；
2.两根可组合支杆的直径≥15mm，组合后高度≥1164mm；
3.一个可自由摆动的装置，三颗直径≥22mm\30mm\35mm的钢球（附一根1.2M的坚固线连可替换钢球的螺丝）；
4.带弧形刻度标尺，刻度两边分列，配2M卷尺。
	套
	1

	129
	单摆（组）
	小球数量≥5个，直径≥1cm
	组
	12

	130
	电子秒表
	计时精度：1/100秒
记忆道数：≥2
液晶显示：单排显示
其他功能：时钟、闹铃等
	块
	12

	131
	受迫振动和共振演示器
	≥7个钢质小球，直径≥1cm
	套
	1

	132
	受迫振动和共振演示器
	铸铁铁板≥210*128mm；配两个直径≥20mm的弹簧及一个重约200g的铁制振子，其中一个弹簧连接曲轴柄；一个铝制刻度尺。总体高度≥705mm
	个
	1

	133
	波动弹簧
	扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为900弯折半圆。
	个
	1

	134
	绳波演示器
	用于研究在线上形成驻波的条件，证实横波在线上传播的速度与线之间的张力、单位线长的质量，以及线上波动频率的关系。
	套
	1

	135
	发波水槽
	1.水槽由亚克力材料组装成型，边框加贴透明玻璃板制成，尺寸37x29x6.3cm；
2.频闪光源采用新型LED光源，无需光栅转盘，闪光频率1-99Hz可调。水槽一侧集成震动器和频闪控制器，光源与震动器同步动作，电源DC12V/2A；
3.起波配件，阻波配件，反射镜，投影板等配件。
	套
	1

	136
	油膜实验器
	双层有机玻璃板≥30*30mm,不锈钢圆盘 ；双层有机玻璃板≥300*300mm  直径≥300mm不锈钢圆盘 里面配 彩笔 注射器  痱子粉
	套
	12

	137
	液体表面涨力演示器
	1.透明水槽，可盛水1000ml；
2.配备0.1N的圆筒测力计；
3.有七个不同形状的张力器，可用于形成不同形状的液体张力。
	套
	1

	138
	气体定律实验器（演示）
	由橡皮帽、气柱玻管、体积标尺、硅油、固定夹、接头、压力表等组成
	套
	1

	139
	气体定律实验器
	要提供修正体积数据
	套
	12

	140
	量杯
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	12

	141
	量筒
	≥100ml  高硼硅玻璃制
	个
	12

	142
	试管
	≥15x150mm 高硼硅玻璃制
	支
	12

	143
	烧杯
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	12

	144
	烧瓶
	圆底，长颈，≥250mL，高硼硅玻璃制
	个
	12

	145
	红液温度计
	红液，0℃～100℃
	支
	12

	146
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成，气缸用透明有机玻璃制作，活塞与气缸气密性应良好，能引燃脱脂棉。
	个
	1

	147
	光具座
	1.导轨：采用≥φ16的无缝钢管镀铬；与基准平面的不平行度<1mm。
2.平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。
3.透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；
4.标尺：总长≥960mm,宽≥18mm；刻线长度≥900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；
5.滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。
6.双轨。
	套
	1

	148
	光具盘C
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光，宜为不同颜色。
光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件
	套
	1

	149
	光具盘
	1．由矩形光盘光盘、光源、狭缝、光学零件组成的磁吸附式光具盘；
2．矩形光盘尺寸≥700mm×250mm，平面度误差2mm；
3．圆形光盘直径≥250mm，平面度误差1mm装在矩形光盘上转动灵活；
4．光源为激光光源；
5．光学零件见下表：
（1）梯形玻璃砖L=85；h=25；d=15；      1件
（2）等腰直角三棱镜S=53；d=15；        1件
（3）半圆柱透镜R=37；d=15；            1件
（4）凹凸柱面镜L=85；h=25；d=2；±100；1件
（5）大双凸柱透镜L=110；h=25；155；    1件
（6）小双凸柱透镜L=60；H=25；100；     1件
（7）小双凹柱透镜L=60；H=25；-100；    1件
（8）平面反射镜L=85；h=15；d=5；       1件
（9）正三棱镜S=25；h=25；∠A=60°      2件
（10）双凸透镜D=40 ；100；             1件
	套
	1

	150
	光的折射全反射实验器
	1.圆形光学塑料演示刻度盘直径为φ148±2mm，可360度旋转观察，光屏转动由手轮控制。
2.光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有0度到90度的清晰刻线，半导体激光笔光源，电池盒一体化。
3.工作电压：DC3V；工作电流：3mA；额定功率：3mW；光源波长：635nm；
4.附：分光束器1个、平面镜和漫反射镜1块（两面）、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm)1块、双凹柱透镜（f=-45mm)1块,梯形玻璃砖1块，等腰直角三角形1块。
	套
	1

	151
	光的传播、反射、折射实验器C
	由能显示光路的透明材料制成的半圆玻璃砖、角度板、2个条形玻璃砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等组成，表盘直径≥300mm
	套
	1

	152
	光学演示箱
	1.铝型材边框，长≥60cm,宽≥40cm,配支腿，提手，磁吸光学配件：1.半圆砖（直径≥15cm），2.凸透镜砖，3.凹透镜砖，4.球面镜9*3cm；5.平面镜+漫反射镜，≥2.5*7cm；6.矩形砖≥15*10cm；7.等边三角形砖，边长≥13cm;8.等腰三角形砖，腰长≥12cm；9.三线平行光源；10.绿色激光笔配扩束器；11.圆形光学水槽，直径≥25cm。
2.功能、性能要求：亚克力透镜砖磁吸面白色底面，正面和侧面透明无斑点或划痕，平面镜和凸凹面镜与磁吸板面垂直。所有光学元件与直立板面吸附不滑动。可以探究光的反射定律以及光在不同介质中发生的折射现象。
	套
	1

	153
	梯形玻璃砖
	1.外形尺寸：上底长≥35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度15±1mm；
2.玻璃砖的上下两底面平行度为0.10mm；
3.玻璃砖的边缘倒角；
	块
	12

	154
	折射率实验配材
	八开白纸（≥26 cm×36.8 cm）、图钉（每组至少 4 个）、大头针（每组至少 4 个）、方木板（长×宽：≥400 mm×600 mm）
	套
	12

	155
	牛顿环
	由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。
	套
	1

	156
	光栅
	≥300 线或≥600 线，带底座
	套
	1

	157
	钠光灯
	包含钠灯及配套电源
	套
	1

	158
	钠的吸收光谱演示器
	由钠气真空管（简称钠管）、钠管加热炉（24V，5A）、手持分光镜、底盘、立柱、光源（6～8V，3W）组成。
	套
	1

	159
	双缝干涉实验仪
	1.双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；
2.双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。
3.滤色片为2mm厚的光学玻璃片。
4.测量头滑块的移动范围为0-20mm，螺旋千分尺最小读书为0.02mm。
5.单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。
6.白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。
7.测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位包装。
	台
	12

	160
	磁吸式光学水槽（激光光学水槽）
	圆形透明塑料材质（直径≥250mm，厚≥28mm，正面内板有0-180°刻度盘）、含磁力吸附功能，磁吸水槽整体透明。
	套
	1

	161
	小箭头光源
	1.箭头光源为发光二极管，箭头左右为红蓝两色，电源3V，箭头外壳卡在圆形卡片上，可旋转改变箭头所指方向。
2.此箭头光源可固定在光具座上，探究凸透镜成像规律，所成的像便于区上下左右方向，四倍的像不出白屏。
	套
	1

	162
	静电摩擦棒
	由尺寸≥13.8*300mm橡胶棒，≥14mm*300mm亚克力棒，≥15mm*300聚乙烯棒，毛皮：≥100*80mm，丝绸：≥200*200mm组成。
	套
	1

	163
	玻棒(附丝绸)
	由两根玻棒及一块丝绸组成。玻棒材料为有机玻璃，玻棒尺寸≥φ12.5×300mm，玻棒的一端成圆弧形，丝绸尺寸不小于220×180mm。
	对
	12

	164
	胶棒(附毛皮)
	由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸≥φ12.5×300mm，胶棒的一端成圆弧形，毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于150×150mm。
	对
	12

	165
	箔片验电器
	教师用，金属外壳、圆球、导电杆。
	对
	1

	166
	箔片验电器
	学生用
	对
	1

	167
	指针验电器
	1.由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由底座、外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。
2.底座采用工程塑料制作，底座底径≥φ102mm，高≥40mm；
3.圆盘采用厚度≥1mm的A3板材成型，尺寸≥φ190×70mm；导电杆采用≥φ6mm的圆钢制作，总长度≥80mm；指针采用薄金属片制成，长度不小于100mm，针体平直，下部成箭头形；指针架采用金属材料制作，指针在指针架上动作灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后能顺利回零。仪器组装后总高度≥330mm。
	对
	12

	168
	移电球(验电球)
	由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用直径≥φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于100mm；金属球采用直径≥φ14mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。
	个
	1

	169
	验电器连接杆
	由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径≥φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm；连接杆采用直径不小于φ2mm的钢丝制作，长度≥260mm，两端成形为“∨”形；紧固螺钉采用M4×10带柄螺钉。
	个
	1

	170
	电子起电机
	输入DC6V， 输出电压范围：-17.5KV~+17.5KVM短路电流不大于500A
	台
	1

	171
	枕形导体
	演示静电感应和带电导体的电荷分布
	副
	1

	172
	球形导体
	与枕形导体配合使用
	个
	1

	173
	验电羽
	1.由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。
2.底座采用工程塑料制作，尺寸≥φ69mm×12mm；
3.支架采用≥φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度≥100mm；
4.丝线固定卡采用厚度为≥0.5mm金属板成型，固定卡直径≥φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，丝线下垂长度不小于50mm。
5.外形尺寸≥φ69×120mm。
	对
	1

	174
	验电幡
	1.由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。
2.铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸≥360×115mm；红丝线≥φ1×150mm，≥10根，悬挂在铜丝网两侧。
3.支柱共3根，采用≥φ5mm铜管制作，长度≥160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；
4.支座采用工程塑料制作，底座≥3个，底座底径≥φ65mm，支座高度≥41mm。
5.将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，组装后总高度≥195mm。
	个
	1

	175
	库仑定律演示器
	全透明结构，尺寸≥Φ180*330mm
	台
	1

	176
	电场线演示器
	由≥5块塑料片等组成
	套
	1

	177
	平行板电容器演示器
	两片直径≥198mm的铝平板，安装在绝缘的底座上，相对位置可调整为0-150mm。
	套
	1

	178
	常用电容器示教板
	尺寸≥58*40cm；解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等
	套
	1

	179
	电容器充电放电演示器
	外框尺寸≥700*500mm，面板采用厚≥5MM亚克力PU打印，面板表面印有原理电路，底部采用金属支架。包含不少于 5 种规格不同电解电容器，排列均匀，焊接在实验板上，能有效实现电容器充放电等实验。
	套
	1

	180
	电容器实验板
	产品外形尺寸：≥20mm*15mm*5mm，包含≥ 5 种规格不同电解电容器，排列均匀，焊接在实验板上，能有效实现电容器充放电等实验。
	块
	24

	181
	常用电阻器示教板
	尺寸≥580*400mm，定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(、光敏电阻等)
	套
	1

	182
	电阻实验板
	产品外形尺寸：≥20mm*15mm*5mm，由≥ 6 种不同规格的定值电阻（1Ω～100 kΩ）组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列。
	块
	12

	183
	单刀开关（可磁吸、黄铜镀镍）
	单刀单掷开关，两个≥4mm接线柱，尺寸≥7.5*3.5*3cm，底座手柄：阻然塑料，开关的的金属件：黄铜镀镍
	个
	2

	184
	单刀双掷开关（可磁吸、黄铜镀镍）
	单刀双掷开关，尺寸≥7.5*3.5*3cm，底座手柄：阻然塑料，开关的的金属件：黄铜镀镍
	个
	2

	185
	双刀双掷开关（可磁吸、黄铜镀镍）
	双刀双掷开关，尺寸≥ 7.5*5.3*3cm，底座手柄：阻然塑料，开关的的金属件：黄铜镀镍
	个
	2

	186
	单刀双掷开关（黄铜镀镍）
	单刀双掷开关 尺寸≥7.5*3.5*3cm，底座手柄：阻然塑料，开关的的金属件：黄铜镀镍
	个
	12

	187
	双刀单掷
	双刀单掷开关，尺寸≥7.5*5.3*3cm，底座手柄：阻然塑料，开关的的金属件：黄铜镀镍
	个
	1

	188
	插式开关
	在≥80*54*10mm的阻燃塑料底座上，有三个带接线柱的黄铜导体和二个锥形的黄铜插棒。
	个
	1

	189
	按键开关
	额定工作：DC 12V，≥0.5A。
绝缘底座：阻燃绝缘塑料
接线方式：带铜质接线柱，方便导线夹持连接。
	个
	1

	190
	电池盒（铜片、4个一组）
	R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通
	组
	12

	191
	干电池
	R20，无汞，化学类型：1.5V碳性干电池，尺寸≥61*32.4mm。
	个
	60

	192
	高中学生电源
	1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻。
2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。
3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。
4、输出电压：
a、交流输出电压：2V-16V，每2V一档；共八档，额定电流3A。过载自动保护；
b、直流稳压输出：2V-16V，每2V一档；共八档，额定电流2A。过载自动保护； 
5、过载保护：
a、交、直流输出在额定电流值内。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。
b、各档输出电路短路时应能自动关断。
6、连续工作时间不小于8h。
	台
	1

	193
	高中教学电源
	1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻。
2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。
3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。
4、输出电压：
a、交流输出电压：2V-6V，额定电流12A，8V-12V，额定电流6A，14V-24V，额定电流3A，每2V一档。过载自动保护；
b、直流稳压输出：1V-7V，额定电流6A，8V-13V，额定电流4A，14V-25V，额定电流2A，分档连续可调。过载自动保护；
5、过载保护：
a、交、直流输出在额定电流值内，负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。
b、各档输出电路短路时应能自动关断。
6、直流大电流短时输出：40A±10A。输出电流大于10A时。
7、连续工作时间不小于8h。
	台
	1

	194
	演示电表
	磁电系低阻交直流，≥2.5级
	只
	1

	195
	磁吸数显电流、电压表
	1.直流电流表测量范围0-10A，电压表测量范围0—20V。显示屏为红字数显。
2.功能、性能要求：磁吸式红字数显电流、电压表，可配合其它磁吸式实验元件，适用于初、高中电学知识教学。
	套
	1

	196
	直流电压表
	1.机械指针式，外磁系，准确度为2.5级，量程为：-1V-0-3V — -5V-0-15V；
2.三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及≥0.4mm厚铝材刻度标牌，每只表都贴有防划保护膜。
	只
	12

	197
	直流数字电压表
	量程0.01-9.99V  精度≤0.5%
2.功能、性能要求：数字显示观察便捷
	套
	9

	198
	直流电流表
	机械指针式，外磁系，准确度为2.5级，量程为：-0.2A-0-0.6A，-1-0-3A；分流电阻采用锰铜丝绕制而成。三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及0.4mm厚铝材刻度标牌!每只表都贴有防划保护膜。
	只
	12

	199
	直流数字电流表
	1.量程0.01-9.99A   精度≤0.5%
2.功能、性能要求：数字显示观察便捷
	套
	9

	200
	直流电流表
	1.微安级。0μA～100μA，表头压降100mV；
2.0μA～200μA，表头压降500mV。
3.≥2.5级
	套
	12

	201
	电流做功实验器
	1.12V减速度电机配电机架与铁架台固定，配≥100cm直尺，实验导线≥80cm2条，≥35cm导线≥2条。
2.功能、性能要求：学生分组探究电流做功与电流、电压和通电时间的关系。
	套
	1

	202
	多用电表
	1.准确度等级：电压、电流2.5级，直流电阻5.0级；
2.灵敏度：直流40uA,交流10KΩ/V；
3.测量范围：直流电流0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。交流电压：10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。电阻：×1、×10、×100、×1K、×10K。电感：2～1000H。带蜂鸣器，电容：0.03μF、0.1μF、0.3μF。晶体管放大系数：0～300HFE。音频电平：－10dB、22dB、36dB、50、62dB。直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级。一个转换开关,尺寸≥160mm*110mm*50mm。
4.每台电表附一对测试电笔。
	只
	12

	203
	日光灯原理演示器
	一端可见内部结构220V20W灯管，可见全部结构的220V20W电感式镇流器，可见内部结构的启动器
	套
	1

	204
	电阻定律
	木板长≥1070mm，4根一米长电阻丝，分别为直径0.25mm康铜丝，直径0.25mm 铁丝，直径0.25mm 和直径0.5mm镍铬丝
	套
	1

	205
	电阻定律实验器
	1.由金属底板（表面喷塑）、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片等组成；
2.康铜导线2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；
3.镍铬线2根（长分别为500mm、300 mm 直径均为 0.3 mm）铭牌标有金属丝的线径、长度、材料；
4.连接片2条（尺寸不小于50×12×1mm)。
	台
	12

	206
	集成电路实验板(面包板)
	一面为为插孔，另一面为金属连接条。塑料板外形尺寸≥90mm×50mm×8.5mm。
	个
	1

	207
	电阻箱
	六位99999.9Ω，0.1级，面板铭牌有教学示范专用计量仪器标记，PPT材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为不小于2W功率的精密电阻，，输出端子接、插功能。外形尺寸不小于：180×140×80mm
	个
	12

	208
	滑动变阻器
	≥10Ω2A，铝合金支架，滑竿采用≥4mm正六边形，表面镀镍，电阻丝采用≥0.65mm氧化康铜线，全铜滑动头，磷铜滑片单面面积不小于8×28mm，滑片与电阻丝行程有定位装置，4只接线柱,接线柱接插功能，接线柱采用全铜滚花嵌件，嵌件尺寸不小于φ6×18mm,产品外形尺寸不小于：183×56×64mm。
	个
	1

	209
	滑动变阻器
	20Ω，2A；铝合金支架，滑竿采用6mm正六边形，表面镀镍，电阻丝采用0.65mm氧化康铜线，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜滑片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，滑片与电阻丝行程有定位装置，4只接线柱,接线柱接插功能，接线柱采用全铜滚花嵌件，嵌件尺寸不小于φ6×18mm,产品外形尺寸不小于：246×65×96mm。
	个
	1

	210
	滑动变阻器
	≥50Ω，1.5A；铝合金支架，滑竿采用≥6mm正六边形，表面镀镍，电阻丝采用≥0.50mm氧化康铜线，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜滑片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，滑片与电阻丝行程有定位装置，4只接线柱,接线柱接插功能，接线柱采用全铜滚花嵌件，嵌件尺寸不小于φ6×18mm,产品外形尺寸不小于：246×65×96mm。
	个
	1

	211
	插头导线（全铜焊锡）
	长度分别≥200mm、≥300mm、≥400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；红黑两色
	套
	24

	212
	接线夹导线（全铜焊锡6根）
	长度分别≥200mm、≥300mm、≥400mm；单芯纯铜接线夹，纯铜导线；红黑两色。
	套
	24

	213
	接线叉导线（全铜焊锡6根）
	长度分别≥200mm、≥300mm、≥400mm；单芯纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；红黑两色。
	套
	24

	214
	组合接头导线（全铜焊锡6根）
	长度分别≥200mm、≥300mm、≥400mm；一头为单芯纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；红黑两色
	套
	24

	215
	红色香蕉导线
	≥4mm弹棒香蕉插头导线，红色，公插对公插，可续插香蕉插头，头部弹棒型。绝缘体材质：PVC丁晴软线；额定电压/电流： 1000-3000V/20A；线规：3.8外径/1mm2；线长：≥0.5m。
	根
	30

	216
	黑色香蕉导线
	≥4mm弹棒香蕉插头导线，黑色，4公插对公插，可续插4香蕉插头，头部弹棒型。绝缘体材质：PVC丁晴软线；额定电压/电流： 1000-3000V/20A；线规：3.8外径/1mm2；线长：≥0.5m。
	根
	30

	217
	黄色香蕉导线
	≥4mm弹棒香蕉插头导线，黄色，公插对公插，可续插香蕉插头，头部弹棒型。绝缘体材质：PVC丁晴软线；额定电压/电流： 1000-3000V/20A；线规：3.8外径/1mm2；线长：≥0.5m。
	根
	30

	218
	地球磁场模拟演示器
	地球仪直径≥32cm，功能、性能要求：外壳可取下观察内部磁极，可利用大磁针观察地球仪内部和外面磁力线方向。初中大地内部磁场和外面磁场方向教学模型。
	套
	1

	219
	菱形小磁针
	≥16支，由磁针体及支座组成。小磁针的磁针体为平面菱形，磁针体外形尺寸：长28±1.0mm，宽8±0.7mm。磁针体表面喷漆，北极（N）为红色，南极（S）为白色。小磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT；支座底径φ25±1.0mm
	组
	12

	220
	翼形磁针
	1.每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸≥140×8mm；支座底径≥71mm，总高≥112mm。
2.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。
3.指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。支座用非铁磁性材料制成。
4.底座平整，顶部装镀铬钢针。磁针在外力作用下，磁针体转动灵活，去掉作用力后，磁针体能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。
5.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针无明显倾斜。
	组
	1

	221
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T
	对
	12

	222
	蹄形磁铁
	D—CG—LU－80，U形磁钢一个，长≥80mm，截面积≥200mm2，配磁力线封闭衔铁，表观磁感应强度不小于9mT。
	个
	1

	223
	匀强磁场
	配方形线圈水平槽轨，电动机带动线圈穿过云强磁场
	个
	1

	224
	充磁器
	外形尺寸长宽高≥163*87*92mm;有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V
	台
	1

	225
	立体磁力线
	长≥130mm，宽≥130mm，高≥130mm的透明塑料制的立体磁力线实验器；六角形的密封盒内装有黑色细铁粉，密封盒可分两边启闭，中间有长条形或蹄形的强磁块。开启时可展示平面磁力线形状，关闭时可展示立体磁力线形状。
	套
	1

	226
	电磁感应演示器
	仪器可由磁极主体，磁力线演示板，直流电机模型，直流发电机模型，交流发电机模型，转动线圈模型，软线圈等组成。磁感应强度：>7MT。匀强磁场面积≥130×110mm；磁场不均匀度：≤4％。工作电源：教学电源、学生电源。磁极主体：两极串接：DC 16 ~ 24V、3A。直流电机模型：DC：10~ 16V、2A。悬挂导体实验：DC 6 ~ 12V、1A。
	套
	1

	227
	探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件实验器
	含长方形线圈、线圈滑动轨道架，U形磁铁等。线圈≥60*120*12mm，匝数400匝；线圈滑动轨道架金属材质≥100*200*120mm，轨道槽配有旋转角度盘，向上旋转最大角度90°。线圈可水平、垂直、倾斜等多角度切割磁感线。U形磁铁为永磁铁，磁极间距≥100mm。
（不含电流计表和导线）
	套
	1

	228
	磁电式仪表
	规格：长≥280mm、上宽≥70mm、下宽≥150mm、高≥370mm、底斜面≥130mm、表面长≥225mm、表面宽≥260mm  
正负接线柱、增益旋钮、电源开关、电源指示灯、调零旋钮，电流放大电路， 有增益调节   零点调节  一根导线切割地磁场可看到指针摆动。
	套
	1

	229
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	1.模拟加速范围：连续可调。
2.模拟偏转范围：分9档可调。
3.显示方式：超高亮度发光二极管显示。
4.采用全金属机箱。模拟加速范围：分250档连续可调。模拟偏转范围：分9档可调，正负电场标示相应改变。显示方式：100颗超高亮度发光二极管显示。控制方式：智能单片机程序控制。工使用电源：220±10%V  50Hz.
	套
	1

	230
	阴极射线管（磁偏转管)
	磁偏转管，使用高压为60kV，负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2
	支
	1

	231
	灵敏电流计
	座式三接线柱，外磁系，测量范围：-300µA～0～300µA。误差：≤5μA。G0档表头内阻80～125Ω；G1档表头2.内阻4kΩ～3.0kΩ。具零点调节器标度尺刻度均匀，弧长不小于75mm,工作位置与水平面成45°角；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及0.4mm厚铝材刻度标牌!每只表都贴有防划保护膜。
	只
	12

	232
	环形磁体
	一体成型，D－CG－YT－36，表面磁感应强度≥0.05T
	个
	1

	233
	原副线圈
	产品由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成，原线圈内径≥12mm，外径≥15mm，用QZ型漆包线分二层平绕，绕线宽度≥57mm，副线圈内径≥24mm，外径≥30mm，用QZ型漆包线分四层平绕，绕线宽度≥50mm，两线圈表面有示向胶线三匝，铁芯为软铁棒尺寸≥Φ10*70mm，棒上装塑料手柄。
	套
	12

	234
	楞次定律演示器
	铁底座直径≥100mm，绝缘塑料棒直径≥8mm*高≥100mm，端部带一个金属尖针。板架尺寸≥150*16mm，两端装有一个直径≥54mm的铝圈和一个直径≥54mm的开口铝圈。
	套
	1

	235
	法拉第电磁感应定律演示仪
	由底座、主线圈、次线圈、内置电压传感器、磁感应强度传感器、电源等组成。次级线圈有不同匝数的抽头，标明匝数。
	套
	1

	236
	自感互感现象演示器
	面板尺寸≥58*40cm，塑钢边框 ABS工程塑料包角。
	台
	1

	237
	学生示波器
	1.垂直系统频率响应：直流DC~3MHz≤3dB，交流10Hz~3MHz≤3dB
2.偏转因素：50mVp-p／格，误差±10%
3.输入电容：1M∥40PF
4.衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%
5.输入耐压：400V（DC+A化学纯k）
6.扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡
7.同步：内正同步，内负同步
8.水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB
9.偏转因素：100mVp-p／格
10.输入电容：1M∥60PF
11.波形：正弦波 50Hz
12.幅度：250mVp-p±10%
13.余辉：中
14.相对湿度：≤90%（40℃）
	台
	1

	238
	示波器
	数字式，双通道，带宽不低于100MHz，采样频率不低于1GSa/s，屏不小于18cm，有存储功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V。宜有投影机等显示设备接口
	台
	1

	239
	函数信号发生器
	频率范围：0.2 MHz～2 MHz 连续可调；波形：正弦波、三角波、方波、正向或负向脉冲波、正向或负向锯齿波，波形失真≤1%；输入、输出：压控输入、TTL输出或功率输出、50 Ω输出、50 Hz 输出、10 MHz 标频输出，含输出衰减，另有直流偏置调节、幅度调节等
	台
	1

	240
	高频信号发生器
	频率：高频：0.4MHz～130MHz。低频：1KHz。显示：指针式。
	台
	1

	241
	交流电路特性演示器
	外框尺寸≥700*500mm，面板采用厚5MM亚克力PU打印，面板表面印有原理电路，底部采用金属支架。大电感、小电感，大电容、小电容，电阻；频率可变的正弦电源，观察感抗、容抗和纯电阻。
	台
	1

	242
	手摇交直流发电机
	6-12V，在一个木质底板上装有塑料手轮，线圈定子，磁铁架，电刷、整流器等可视部件。
	个
	1

	243
	电磁振荡演示仪
	工作电源：220V、50Hz。同时有电表指示或示波器显示两种功能。
	台
	1

	244
	赫兹实验演示器
	由发射部分和接收部分组成(即A、B两套件)，由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。
1.底座采用高密度板制成，外形尺寸≥300mm*100mm*18mm。
2.支架采用透明有机玻棒制成，直径≥12mm，高度不小于200mm。
3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。
4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。
5.放电球直径≥16mm，放电球由调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于10mm。
	套
	1

	245
	感应圈
	1.由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成，仪器外形尺寸≥266×147×188mm。
2.高压脉冲电压：5KV～50KV连续可调；
3.放电火花距离：5mm～50mm；
4.高压连续工作时间：不大于15分钟；
5.仪器供电电源：AC220V±22V/50HZ，消耗功率≤120W。
	台
	1

	246
	热敏电阻及应用演示板
	由热敏电阻及应用电路组成，负温度系数型热敏电阻
	套
	1

	247
	光敏电阻及应用演示器
	外框尺寸700*500mm（±5mm），面板采用厚5MM亚克力PU打印，面板表面印有原理电路，底部采用金属支架。由光敏电阻及其应用电路组成；光敏电阻应用环氧树脂封装。
	套
	1

	248
	集成电路实验板
(面包板)
	免焊接面包板。外形尺寸≥188×46×8.5mm。多组接插实验线。
	个
	1

	249
	门电路和传感器
应用实验箱
	底板（尺寸不小于：320×200mm，表面喷塑处理，有12只电源转换插孔），门电路模块（与门、或门、非门电路）传感器模块（干簧管、光敏电阻、热敏电阻、霍尔元件、双金属片、感温铁氧体、液体传感器），执行模块(电动机、继电器、发光二极管、灯泡、三极管、可变电阻），附件（按钮开关、磁钢、连接导线）。产品采用独立模块，元件盒底部装有高性能磁铁，通过磁吸和简单的插件组合可完成教材规定的二十五个实验项目，配有实验指导书。
	套
	1

	250
	阴极射线管（机械效应管）
	机械效应管，卧式、立式。滚轮叶片上应涂有不同颜色的荧光粉。工作时亮度应不低于50cd/m2
	支
	1

	251
	阴极射线管（静电偏转管)
	静电偏转管，在偏转板上加250V直流电压时，电子束轨迹末端偏转应不小于12mm，工作时亮度不低于100cd/m2
	支
	1

	252
	光谱管组
	仪器包括六支直形光谱管，管中分别充进氢、氦、汞、氖、氩等气体。六支光谱管装在塑料框架上，框架底座上装有接线柱。
	套
	1

	253
	光电效应演示器
	由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成。其中，紫外线灯的功率范围为 5 W～20 W
	台
	1

	254
	光源
	可装在光具座上
	台
	1

	255
	普朗克常量测定器
	由光电管、紫外线 LED，近红外线 LED和可见光 LED 组成
	台
	1

	256
	核聚变示意图
	面板尺寸≥900*600mm
	套
	1





四、高中物理数字化仪器
	高中物理数字化仪器

	[image: ]序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	数据采集器
	支持不少于6路Type-C专用通道不少于1路USB通道，各通道可同时并行采集；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
无需外接电源，预留5V电源接口,数字通道采样精度≤1微秒；
所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合；
可直接接笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。
	只
	6

	2
	附件
	含USB通讯线1条、传感器线4条、技术资料等
	套
	6

	3
	软件包
	内置有物理、化学、生物学科的实验模板，每个模板有相应的实验指导；
可自主按照需要建立规范化的实验模板并在软件中打开相应模板；
能够自动识别传感器；
实现智能设定最佳采样频率；
能够自主选择采集数据的计算精确位数；
自动配置显示数据的表格、图表、表盘等多种数据显示方式；
实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象；
实验过程中数据和图象的能够同时显示,同一页面可以根据需要设定多图表和多表格显示；
能够自由选择自动滚屏或自动缩屏图像显示模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
可自由设定多种图象点的样式和颜色；
图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
表格区可以自由插入新增列，包含各种特殊符号插入公式的功能；
采集数据可以保存并进行对比；
实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中。
	套
	1

	4
	光电门传感器
	量程：10μs～70s    
分辨率：10μs
设有时间间隔、周期、单摆、计数四种使用模式，支持与采集器的有线通讯、与数字化显示设备的有线通讯两种工作方式。挡光物宽度d≥1mm。
	只
	12

	5
	力传感器
	测量范围：-50N～+50N；精度：±1%；分辨率：0.01N；数据传输接口为Type-C接口；外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器上部配有紫色m6手紧螺丝，下端装配可拆卸挂钩，安装方便；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于力（包括拉力或压力）的测量。
	只
	12

	6
	位移传感器（发射）
	测量范围：5cm～200cm；精度：±1%；分辨率：1mm；配有Type-C充电口，内置可充电电池；外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，正面配有红色开关按钮和运行指示灯，可通过按钮控制信号的发射和关闭；侧边配有m6螺丝孔。主要用于发射信号，须与位移传感器(接收)配合使用测量物体的位移。
	只
	6

	7
	位移传感器（接收）
	测量范围：5cm～200cm；精度：±1%；分辨率：1mm；数据传输接口为Type-C接口；外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔。可以接收位移传感器（发射）的信号，须与位移传感器(接收)配合使用测量物体的位移。
	只
	6

	8
	声传感器
	双量程，测量范围：声强：30dB～120dB/声波：20Hz～20KHz；精度：声强±2dB；分辨率：声强：0.1dB/声波：1Hz；有声强和声波两种量程，通过软件切换量程。数据传输接口为Type-C接口；外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；配有耳机插孔式连接的声音探头；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于采集信号、测量声强及声波的波形，研究声音的频率、周期、振幅等声强和声波的频率。
	只
	6

	9
	电流传感器
	测量范围：-3A～+3A；精度：±1%；分辨率：0.001A；内阻：0.25Ω；数据传输接口为Type-C接口；外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器装配有4mm香蕉头红黑导线；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量电路中的电流。
	只
	6

	10
	磁感应强度传感器
	测量范围：-64mT～+64mT；精度：±3%；分辨率：0.04mT；数据传输接口为Type-C接口；外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器配有磁感应强度探头；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量磁场的磁感应强度。
	只
	6

	11
	电压传感器
	测量范围：-30V～+30V；精度：±1%；分辨率：0.01V；输入阻抗：2MΩ；数据传输接口为Type-C接口；外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器装配有4mm香蕉头红黑导线；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量电路、电子元器件两端的电压。
	只
	6

	12
	电阻定律实验器
	型材底座：
尺寸规格：550*160*35（±5mm）；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；为器材提供安装固定的底座；表面刻度丝印，有快速准确的测量长度的功能，同时具备较好的绝缘性，提高实验的准确度。
金属丝：
规格：D0.3mm、和D0.5mm；材质：镍铬丝，康铜丝提供倍数性变化的金属丝，配合不同的材料，采用控制变量的实验方法，确保实验的准确性。
	套
	6

	13
	法拉第电磁感应定律实验器（动生）
	铝型材底座组件：
组成产品：端盖、铝型材底座、EVA自粘板等
规格：底座尺寸：约300*90*35mm；
材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：95*35mm，ZQ-ABS塑料精密注塑成型；功能：多个零件组合集成在底座，为法拉第电磁感应实验提供运动和安装平台，可完成动生感应实验。
线圈：
规格：94*94.2*14.8mm；材质工艺：ZQ-ABS塑料精密注塑成型；提供线径0.25mm的漆包线，分为100匝、200匝、300匝线圈，为实验提供不同的线圈匝数，提高实验数据的可靠性和准确度。
磁铁座：
规格：87*62*12mm；材质工艺：ZQ-ABS塑料精密注塑成型；功能：内嵌60*60*10的钕铁硼强磁，吸力大磁性强，为实验提供较高的磁场强度，提高实验数据的可靠性和准确度。
	套
	6

	14
	法拉第电磁感应实验器(感生)
	由主线圈、次线圈、接线柱等组成，其中次线圈有500匝和1000匝可选；与微电流传感器、电源等电学器材配合使用，探究感生电动势与电流引起磁通量变化率的关系。
	套
	6

	15
	摩擦力实验器
	铝型材底座组件：
产品组成：端盖、铝型材底座、减速电机等
规格：底座尺寸：约700*90*35mm，长度公差±2.0mm；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：约95*35mm，ZQ-ABS塑料精密注塑成型；功能：多个零件组合集成在底座，为摩擦力实验提供运动和安装平台。
力传感器固定杆：
规格：约80*10mm，M6的外螺纹；材质：不锈钢SUS304，安装牢固不松动。功能，可以上下调节高度，左右旋转角度。
	套
	6

	16
	作用力与反作用力实验器
	底板：
规格：约400*90*2mm；材质：Q235A；表面处理：黑色哑光烤漆。
固定板：
规格：材质：优质黑色亚克力；工艺：精密切割，表面抛光处理，绿色环保。 
滑动板：
规格: 材质：优质黑色亚克力；工艺：精密切割，表面抛光处理，绿色环保，手拧螺丝M6*60全牙。
	套
	6

	17
	智能力盘
	刻度盘：
规格：约255*2mm；材质：Q235A；表面处理：黑色亚光烤漆处理，同时具备防锈防氧化功能，表面双色丝印，刻度线条清晰。
	套
	6

	18
	胡克定律实验器
	可配合力传感器进行胡克定律等相关探究实验。
主要配置及特征参数：
胡克定律实验仪、指针弹簧组、手紧螺丝M6×15等。
核心产品技术指标：
产品组成：刻度板、专用ZQ-ABS固定件、指针弹簧组、弹簧调节螺丝、槽码钩、紧固件。
规格：刻度板尺寸350×80×3mm；材质：铝合金、不锈钢；工艺：细喷砂本色阳极化，表面双色丝印处理；可选择5种不同的指针弹簧，探究弹簧伸长量跟力的关系。
	套
	6

	19
	安培力实验器
	塑料底座：
尺寸规格：约436*274*49mm（±5mm）；材质工艺：ZQ-ABS塑料精密注塑成型；为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，底座防滑耐磨。
线圈：
规格：约94*94.2*14.8mm；材质工艺：ZQ-ABS塑料精密注塑成型；提供线径0.25mm的漆包线，分为100匝、200匝、300匝线圈，为实验提供不同的线圈匝数，提高实验数据的可靠性和准确度。
轴承底座：
规格：约60*58.9*35.3mm；材质工艺：ZQ-ABS塑料精密注塑成型；为轴承提供良好的安装孔位，内嵌6802Z铁盖轴承，线圈通过轴承可以平稳的转动，输出准确的实验数据。
刻度转盘：
规格：约265*2mm；材质：Q235A；表面处理：黑色哑光烤漆，表面双色丝印，刻度线条清晰。为磁铁座提供安装平台，可以旋转。
	套
	6

	20
	玻意耳定律实验器
	由注射器等构成，配合压强传感器使用，可进行高中物理探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系。
	套
	6

	21
	查理定律实验器
	由螺纹试管（100*42mm）、盖子、快速温度探头、鲁尔三通阀等组成。
可进行高中物理探究一定质量的气体在体积不变的情况下，压强与温度的关系。
	套
	6

	22
	X型固定座
	产品结构：90度角双臂，半轴长约165.5mm，底座高度约24mm，顶部带φ10扩展孔，对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部粘橡胶地脚阻滑
多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
	套
	6

	23
	铝合金箱
	尺寸：约570mm×355mm×135mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内置活动式上端下端内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。
	箱
	6

	24
	多用力学轨道
	运动学导轨组件、紫色小车、橘色小车、铸铝底座支撑杆组件、导轨升降板、导轨支架、小车释放器组件、打点计时器托板、导轨前挡板组件、滑轮架组件、光电门支架、挡光杆、单片L型挡光板、双片L型挡光板、磁性碰撞片、弹射杆、橡皮筋、T型水平仪、铅封螺丝、S形小钩、尼龙线、小桶、砝码、手紧螺丝M6×10、手紧螺丝M6×25、手紧螺丝M4×30、透明圆头手紧螺丝M4×10、小十字起子等。
	套
	6

	25
	便携式实验终端
	1.数字化探究实验用便携式终端，配套数据采集器使用，用于科学探究实验活动。
2.采用不小于8核14线程cpu ；≥8GB内存；≥256GB固态硬盘，可保存大量实验视频和实验文件；
3.≥10英寸电容多点触摸屏，≥1920×1200分辨率；
4.支持Windows操作系统，便于实验室及户外便携采集实验；
5.支持无线Wifi，支持学生利用信息技术上网查询资料；
6.内置大容量锂电池，续航时间不低于4小时；
7.配备HDMI视频接口，连接到一体机、智慧黑板的大屏上显示；
8.支持连接数据采集器，接入更多种传感器使用；
9.配套数字化探究实验软件，中文界面，符合新课程标准要求，有数据分析功能，可显示数字、图形、表格、仪表等多种方式。支持保存实验报告，保存实验数据截图功能。
	套
	6




五、生物实验室 
	生物实验室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1.尺寸：≥2400*600*850mm 
2.台面：采用≥15mm厚陶瓷板。
3.箱体：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型。
4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理；
5.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，防腐防锈减震等特点。 
6.柜门，抽屉：采用厚≥16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。
7.讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。
	张
	1

	2
	五脚椅
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。
	张
	1

	3
	教师总电源（教学实验电源）
	1.尺寸：≥405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，元器件，微电脑控制，轻触按钮开关；
2.总控可限定学生端交直流电压，教师限定电压时学生端仅能在范围内调节；
3.输入电压：220v±10%；
4.教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。
5.直流输出1-24V，精度≤0.1V，额定电流≥6A，过载保护：额定电流过流保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压≤0.5%，直流电流≤0.5%。 
6.≥2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。带老师、学生220V过载漏电保护。
	套
	1

	4
	（学生）实验桌
	1、规格尺寸≥1200*600*780/855mm；
2、台面：采用≥20mm厚陶瓷板。
表面耐磨，耐高温，防火，防静电，耐酸碱，耐腐蚀；；
3、前横梁：采用≥60*35mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4、中横梁：采用≥20*20mm，厚度≥1.0mm 钢质抗弯加固条；
5、后横梁：采用≥110*30mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6、后挡板：采用≥85*10mm，厚度≥1.0mm 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，围栏高出台面≥60mm；
7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成 C 字形；
（1）.上支撑架：采用 ≥580*190*30mm 铝压铸一次性成型，配有≥255*75mm 倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，左右两侧支撑架上端位置预留安装 220V多功能插座位置；
（2）.支撑立柱：采用≥150x30mm 铝型材拉伸成型，内置不少于 2 根至少 1.0mm 厚加强筋；（3）.下支撑脚：采用≥570*130*30mm 铝合金型材拉伸而成；
（4）.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料成型，内置脚轮固定孔；
8、书包斗：规格≥470*300*150mm,采用 ABS 塑料一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳；
	张
	24

	5
	多功能柱
	1.规格≥400*240*720mm。
2.分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚≥3mmPP材质注塑成型。桶体分为两块，壁厚≥3mm,采用PP材料，塑料一次性成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。
	个
	24

	6
	学生实验（抽斗）电源
	1.尺寸≥120*120*300mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈≥140°夹角。
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，数码实时显示电压电流值；电压表精度≤1%，电流表精度≤1.5%；
3.有电源开关，零火线可同时关断
4.设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	套
	24

	7
	生物桌面灯
	1、尺寸：≥200*55*100mm
2、主体由ABS框架搭配照明系统与电源面板组成。
3.主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，产品表面亮光处理。
4.照明系统：安装尺寸≥120*10mm灯条。
5.面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关。
	套
	24

	8
	220V侧边电源
	单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作；
设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	只
	24

	9
	水槽柜
	1.规格尺寸≥500*650*780/940mm；
2.水槽：整体采用PP 材料，壁厚≥4mm，一次性成型；水槽内部尺寸≥430mm*380mm*240mm/260mm；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，水龙头安装底座；水槽台面标配有直径≥100mm 废液缸，置物架设滴水架，带三级过滤。
4.水槽内部前高后低设计，带三级过滤；配有≥380*160mmPP 防溅过滤网及直径≥120mm 不锈钢网双层过滤。
5.底座固定框：尺寸≥660*500*50mm，采用 PP 材料，一体成型。
6.水槽左右侧板：尺寸≥720*660*40mm，采用 ABS 材料，一体成型，壁厚≥2.5mm。
7.柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS 材质，一体成型，前后卡扣安装，PP 转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁，后门安装不锈钢同芯锁。
8.水嘴：采用实验室专用折叠式三联水嘴，旋钮把手采用PP 旋转式，鹅颈双联水嘴高度不低于 370mm，可同步 90 度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，中间单联固定式，带缓冲水嘴；水管管体为黄铜合金制品，90 度瓷质阀芯。
9.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差。
10.家具五金件外观喷涂件应无漏喷、锈蚀。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
11.其他外观在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺刃口、棱角。固定部位的结构应牢固无松动、无少件、无漏钉、无透钉(预留孔、选择孔除外)。产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象。管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。
	套
	17

	10
	实验椅
	1.规格≥310*335*400mm；
2.椅面成型尺寸≥310*330*130mm，椅面后侧带有靠背及镂空把手设计，托盘尺寸为直径≥150*1.5mm 厚的钢板，满焊处理；
3.椅面采用≥5mm 厚 PP 工程塑料成型，四周圆弧翻边处理；
4.支撑柱采用直径≥50mm 圆钢管，圆弧内凹成型钣金，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，安装使用直径≥8mm 的内六角螺丝连接凳面。
5.下端五星脚采用 pp 料一次性成型，支撑柱周边加厚。
6.五星脚搭配橡胶脚垫使用。
	张
	48

	11
	电气布线
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²阻燃铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。
	项
	1

	12
	给、排水系统
	1.ф50、ф25、ф20,给水：对PPR复合管敷设。
2.排水：对UPVC专用排水管进行铺设、对接和安装。
	项
	1




六、生物准备室  
	生物准备室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	实验边台
	规格：≥3000*700*850mm
1、台面：采用≥15mm厚陶瓷板。
2、柜体： 采用≥1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
3、门板说明：斜口式，采用≥1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
4、拉手、铰链等说明：不锈钢合页，一体成型拉手，DTC三节静音导轨，开合时无噪音，开合次数≥5万以上。并配有导轨。门采用强磁碰.
5、调整脚说明：采用直径≥φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
6、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。
	张
	1

	2
	PP水槽
	实验室专用水槽：规格不小于≥550*450*300mm；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，且利于台面残水自然回流。
	只
	1

	3
	三联水嘴
	1. 三口水龙头的主体材料、尺寸、要求如下：
水龙头总整高度≥555 mm。
直管：采用≥ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。
臂管：采用ø22*1.2 mm 管径的H63铜管制造。
鹅颈弯管：采用ø19 *1.0 mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理；
2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转。
	个
	1

	4
	边台电源
	1.尺寸：≥160*80*50mm,单独安装在桌面上方，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈150°夹角；
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，数码屏实时显示电压电流值；电压表精度≤1%，电流表精度≤1.5%；
3.设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	个
	2

	5
	五脚椅（教师椅）
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。
	张
	1

	6
	PP仪器柜
	1、规格：≥1000*450*2000mm；
2、侧板、层板采用环保型pp材料一次成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强；侧板内贯穿直径不少于20mm双层铝合金圆柱。
3、上柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理。
4、下柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用PP材质一次成型，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；每块层板应内置不少于两根隐藏式≥15×15mm钢质抗弯加固条。两边配置密封堵头。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
	个
	7

	7
	标本柜
	尺寸≥1000*500*2000mm，采用圆弧设计铝合金玻璃框架结构（厚度≥1.5mm），其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,内置连接件，隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构，柜体采用≥25mm厚三聚氰胺板(基板为E0级环保板)作为主体材料，隔板采用≥10mm厚玻璃隔板。
	个
	2

	8
	试剂架
	1.尺寸：≥2000*300*600mm ；
2.立柱架采用≥2.5mm厚工艺铝型材制作≥80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用钢板冲压而成，带有凹凸造型，起到加强结构的强度，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理；
3.试剂架隔板采用≥12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径≥14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上；
	组
	1

	9
	洗眼器
	1.主体:加厚铜质；                                       
2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
3.莲蓬头护罩：≥Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部碰撞造成二次伤害；
4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；
5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成；
6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要去除管道所产生的微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质；
8.供水软管:长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。
9.洗眼量：＞6L/min；
	台
	1

	10
	电气布线
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²阻燃铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。
	项
	1

	11
	给、排水系统
	1.ф50、ф25、ф20,给水：对PPR复合管敷设。
2.排水：对UPVC专用排水管进行铺设、对接和安装。
	项
	1

	12
	智能终端
	处理器： ≥2.7GHz八核64位
内存：≥16GB DDR4 (可扩容，可支持双通道)
硬盘：≥512G
显示输出：≥HDMI*1、≥VGA*1
网络接口：千兆以太网端口，RJ-45接口
USB端口：大于等于8个USB接口
显示器：≥23.8寸显示器
	套
	1




七、高中生物仪器
	高中生物仪器

	序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	个
	1

	2
	工作服
	1.材质：涤卡。
2.身长≥100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。
	件
	2

	3
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	个
	2

	4
	乳胶手套
	耐酸（碱）
	双
	10

	5
	一次性 手套
	≥50双， 耐酸碱
	盒
	2

	6
	一次性鞋套
	一次性鞋套
	双
	100

	7
	一次性口罩
	一次性口罩
	个
	100

	8
	生物显微镜
	1.一体化设计，倒T型稳定型基座，镜身设有一体式把手。
2.光学系统：有限远色差校正光学系统；
3.光学放大倍数：最大1000X；
4.观察镜筒：双目斜筒倾斜角≥30度，360°可旋转便于多人同步观察；
5.目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X，其中一只带教学指针；
6.物镜：纯铜材质消色差物镜，
4X N.A≥0.1 W.D≥12.8mm
10X N.A≥0.25 W.D≥6.8mm
40X（弹簧） N.A≥0.65 W.D≥0.65mm
100X（弹簧、油） N.A≥1.25 W.D≥0.12mm；
7.内倾斜、内定位三孔转换器，方便拿取装片；
8.双层共轴机械移动载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨；载物台面积≥105×95 mm，双层机械载物台；载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥65X35mm；X、Y向低位共轴调节手轮；
9.调焦机构：粗细准焦螺旋异轴，粗调范围≥16 mm，微调范围≥1.3mm，带有粗调松紧调节机构、调焦限位装置；
11.光源led，≥1W，可充电，光源亮度可调；
	台
	9

	9
	望远镜
	双筒，≥7×35
	个
	2

	10
	放大镜
	≥5倍
	个
	9

	11
	果酒果醋发酵装置
	透明、最大容积≥1L，有水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数
	个
	1

	12
	电泳仪
	1.采用微电脑处理器
2.输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时时间、工作状态、保护等功能
3.有定时报警功能。
4.有4组并联的输出端子，可进行多槽并用。
5.有空载、超限、过载等多种保护功能.
6.四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，有36V电压限制功能
	台
	1

	13
	水平电泳槽
	聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，有开盖断电功能，凝胶板规格≥60mm×60mm
	个
	1

	14
	DNA电泳图谱观察仪
	1.凝胶观察面积≥12*12cm，透过观察窗可观察到基因样品的不同的DNA电泳谱图谱线
2.光源：采用蓝紫光谱观察（非紫外）
3.外形尺寸≥270*220*100mm
	台
	1

	15
	PCR仪
	可储存≥6组不同的数据，单组内可放置不同升温降温数据，每组可根据需要进行1-99循环模式和单次保持模式的选择。
	台
	1

	16
	减数分裂中染色体变化模型组件
	染色单体（磁性）≥8条（其中红色染色单体≥4条，代表来自母方，黄色染色体4条，代表来自父方），长方形操作板（磁性）1块
	套
	1

	17
	DNA结构模型
	DNA分子式两条多核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的；两条多核苷酸链是反向平行的；磷酸一糖组成的主链处在螺旋的外侧，碱基处在内侧，脱氧核糖与螺旋轴平行，碱基与轴基本垂直；两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系为三对氢键。
	套
	1

	18
	DNA双螺旋结构模型组件
	DNA双螺旋结构模型组件用于演示DNA的组成，包括四种碱基、五碳糖和磷酸，并且可以演示DNA双螺旋的模式结构，即两条互相平行的多核苷酸链形成左右手螺旋，磷酸位于圆柱面上，碱基两两配对位于圆柱体的中间，碱基对平面垂直于圆柱体。主要由碱基（原嘌呤；胸腺嘧啶；鸟嘌呤；胞嘧啶）、磷酸和脱氧核酸等组成
	套
	12

	19
	转录和翻译磁片模型
	有单独构件，可以分步演示，可磁吸，适合黑板展示。
	套
	1

	20
	蚕豆叶下表皮装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	21
	胞间连丝切片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	22
	迎春叶横切
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	23
	黑藻叶装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	24
	线粒体切片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	25
	酵母菌装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	26
	水绵装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	27
	大肠杆菌涂片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	28
	细菌三型涂片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	29
	草履虫分裂生殖装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	30
	人血涂片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	31
	蛙血涂片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	32
	动物表皮细胞装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	33
	骨骼肌纵横切
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	34
	平滑肌分离装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	35
	心肌切片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	36
	运动神经元装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	37
	胰腺切片
(示胰岛)
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	38
	动物细胞有
丝分裂切片
（马蛔虫受
精卵切片）
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	39
	植物细胞有
丝分裂切片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	40
	蝗虫精巢减
数分裂切片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	41
	植物花粉减
数分裂装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	42
	正常人染色
体装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	43
	DNA和RNA
在细胞中的
分布装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	44
	植物染色体
加倍装片
	生物玻片；尺寸≥76.2*25.4*1.2mm，染色均匀，结构清晰
	片
	9

	45
	人类染色体组型分析照片
	人类染色体组型分析照片
	套
	9

	46
	生物分类图鉴资料
	植物图鉴、土壤动物图鉴、昆虫图鉴、鸟类图鉴等
	本
	1

	47
	植物分类图谱
	图片内容包含但不限于：植物分类方法；藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物；植物的一生、植物的根茎和叶、植物的花、果实和种子；植物和人类的关系；保护植物的方法等
	本
	1

	48
	动物分类图谱
	图片内容包含但不限于：无脊椎动物、脊椎动物、动物的繁殖和成长历程、动物怎样捕食、动物的运动、动物怎样保护自己、动物与人类生活的关系、保护动物等
	本
	1

	49
	细菌分类图谱
	内容包含但不限于：细菌、真菌、其它微生物、人体内微生物、微生物与人类生活点滴五大类
	本
	1

	50
	病毒分类图谱
	图谱内容包含但不限于：流感病毒、登革热病毒、艾滋病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒、腺病毒、噬菌体、B-肝炎病毒、细小病毒、泡疹病毒、副粘病毒（腮腺炎）、痘病毒、冠状病毒、骨髓灰质炎病毒、大肠杆菌病毒、 SARS（非典）冠状病毒、小麦矮丛病毒、花生病毒、细菌病毒等
	本
	1

	51
	恒温水浴锅
	1.系水槽式，每个锅口盖面最大孔径120mm，每盖三圈相套。内锅采用不锈钢制作成型，外壳选用冷轧钢板并喷塑，锅盖由铝板制件组成。内热式电热管浸在水中间。
2.恒温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃
3.恒温误差：±0.5℃。
4.LCD屏液晶显示
5.不锈钢内胆
6.尺寸≥440*270*170mm，锅内径≥300*240*150mm
	台
	1

	52
	电动离心机
	0 r/min～4000 r/min，10 mL×8，无刷电机，带电锁
	台
	1

	53
	电热恒温
鼓风干燥箱
	1.内部尺寸≥350*350*350mm
2.内胆材质：不锈钢
3.微电脑智能控温，有设定测定温度和显示功能，控温精确可靠，控温范围:50~300℃；电子定时0-9999分或常开。
	台
	1

	54
	高压灭菌器
	1.灭菌容积：≥ 24L。
2.最高工作压力：0.165Mpa。
3.最高工作温度：129℃。
4.灭菌器尺寸：≥Φ300*460mm。
5.超压自泄0.145-0.165Mpa。
6.硅橡胶密封圈。
7.浸入式电热管。
8.双刻度二类读数压力表。
9.配有排水高压龙头。
10.蒸汽压力超过0.165MPa安全阀能自动释放过高压力，确保安全。
11.容器盖与容器桶一次压延成型。
12.全部采用优质不锈钢（SUS304）材料。
	个
	1

	55
	超净工作台
	1．准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
2．采用三档可调风量风机系统。
3．垂直层流单人净化工作台。
4．采用LED液晶面板控制；可根据实验需求自由切换风速的大小。
5．实验区采用304不锈钢台面，耐腐蚀、易清洁。
6．外形尺寸≥850×570×1600（宽W×深D×高H）mm
7．工作区尺寸≥700×500×500（宽W×深D×高H）mm
8．净化效率100级
9．平均风速（三档可调）
10．功耗0.3KW
11．平均菌落数≤0.5个/皿·时
12．噪音No ≤62dB（A）
13．振动半峰值≤3μm（X·Y·Z）
14．电源220V 50HZ
	台
	1

	56
	电热恒温培养箱
	微电脑智能控温，控温范围: RT+5-65℃, 定时0-9999分，有设定，测定温度双数显，PID自整定，超温报警，不锈钢内胆，箱门带观察窗
	台
	1

	57
	恒温震荡器
	室温+5℃～60℃，±1℃，容量：≥100mL锥形瓶25个或以上
	台
	1

	58
	酸度计(pH计)
	笔式， pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	1

	59
	紫外可见分光光度计
	单光束，波长连续可调，波长范围200nm～900nm，波长准确性±2.0nm，波长重复性1.0nm，透射比准确度≤±1.0%T
	台
	1

	60
	解剖盘
	盛有石蜡的不锈钢金属盘尺寸≥32*22*4cm。
	个
	9

	61
	解剖器
	不锈钢材料，包括：解剖剪2把（直剪、弯剪各1）、镊子2个（直头、弯头各1）、解剖刀2个（圆头、尖头各1）、解剖针1个
	把
	9

	62
	双面刀片
	双面刀片
	包
	5

	63
	解剖镊
	尖头，≥140mm
	把
	9

	64
	解剖镊
	弯头，≥140mm
	把
	9

	65
	眼科镊
	直，≥100mm
	把
	9

	66
	解剖针
	六棱，医用，全钢
	把
	9

	67
	微量移液器
	0.5µL～10µL
	支
	9

	68
	微量移液器
	10µL～100µL
	支
	9

	69
	涂布器
	玻璃或金属三角刮刀
	个
	9

	70
	接种环
	塑料柄，铜棒，接种丝
	把
	9

	71
	试管架
	≥12孔木制
	个
	9

	72
	试管架
	≥32孔，铝合金，与≥φ15mm*150mm试管匹配
	个
	4

	73
	移液器架
	可放置5支移液器
	个
	9

	74
	移液管架
	采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液管。外形尺寸≥220×110×205mm
	个
	9

	75
	直尺
	500mm
	把
	9

	76
	软尺
	1500mm
	把
	9

	77
	托盘天平
	1.最大称量200g，分度值0.2 g,标尺称量0-5g。
2．底座为金属冲压件。
3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。
4．两边吊架为金属制，刀子为钢制，双向调节螺母。
5.标尺刻度清晰，游码滑动自如。
6.双托盘，托盘为塑胶制成
7.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。
8.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
	台
	1

	78
	电子天平
	1.最大秤量200g ,分度值 0.01g，天平等级三级。
2.天平秤量允许误差±0.3g。
3.塑料上下壳，配有调整脚，LCD显示。
4.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径105mm,。
5.交直流两用
6.全量程去皮称重模式，高分辨率。
	台
	1

	79
	电子天平
	≥100g，0.001g
	台
	1

	80
	电子秒表
	计时精度：1/100秒，记忆道数：2，液晶显示：单排显示，其他功能：时钟、闹铃
	块
	9

	81
	红液温度计
	1.温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为1℃；
2.相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；
3.温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；
4.感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色.
	支
	24

	82
	干湿球温度计
	-25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100%
	个
	9

	83
	计数器
	手持式
	个
	9

	84
	记数载玻片（血球计数板）
	专用于计算较大单细胞微生物的仪器
	片
	9

	85
	量筒
	≥10mL 高硼硅玻璃制
	个
	24

	86
	量筒
	≥25ml 高硼硅玻璃制
	个
	15

	87
	量筒
	≥50ml   高硼硅玻璃制
	个
	15

	88
	量筒
	≥100ml  高硼硅玻璃制
	个
	15

	89
	量筒
	≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	15

	90
	量筒
	≥1000ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	91
	容量瓶
	≥100ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	92
	试管
	≥φ15mm×150mm 高硼硅玻璃制
	支
	40

	93
	烧杯
	≥50ml 高硼硅玻璃制
	个
	40

	94
	烧杯
	≥100ml 高硼硅玻璃制
	个
	40

	95
	烧杯
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	96
	烧杯
	≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	12

	97
	烧杯
	≥1000ml 高硼硅玻璃制
	个
	12

	98
	锥形烧瓶
	≥50ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	99
	锥形烧瓶
	≥100ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	100
	锥形烧瓶
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	101
	锥形烧瓶
	≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	102
	蒸馏烧瓶
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	5

	103
	广口瓶
	≥125mL 高硼硅玻璃制
	个
	40

	104
	广口瓶
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	40

	105
	广口瓶
	≥500mL 高硼硅玻璃制
	个
	40

	106
	细口瓶
	≥125mL  钠钙机制玻璃
	个
	40

	107
	细口瓶
	≥250ml  钠钙机制玻璃
	个
	40

	108
	细口瓶
	≥500ml  钠钙机制玻璃
	个
	40

	109
	细口瓶
	≥1000ml  钠钙机制玻璃
	个
	40

	110
	滴瓶
	≥30mL 钠钙机制玻璃
	个
	40

	111
	滴瓶
	≥60mL 钠钙机制玻璃
	个
	40

	112
	滴瓶
	茶色、≥30ml  钠钙机制玻璃
	个
	40

	113
	滴瓶
	茶色、≥60ml  钠钙机制玻璃
	个
	40

	114
	培养皿
	≥60mm 高硼硅玻璃制
	套
	60

	115
	培养皿
	≥120mm 高硼硅玻璃制
	套
	60

	116
	比色管
	≥25ml 高硼硅玻璃制
	支
	60

	117
	长颈漏斗
	上口直径≥45mm,球形直径≥42mm,下管长≥250mm,下管外径8mm
	个
	5

	118
	漏斗
	≥60mm 高硼硅玻璃制
	个
	15

	119
	漏斗
	≥90mm 高硼硅玻璃制
	个
	15

	120
	三通连接管
	Y形，≥Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应为熔光
	个
	15

	121
	滴管
	≥100mm 高硼硅玻璃制  直形
	支
	60

	122
	载玻片
	≥50片/盒  钠钙玻璃
	盒
	8

	123
	盖玻片
	≥18x18mm50片/盒  钠钙玻璃
	包
	48

	124
	酒精灯
	≥150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	15

	125
	离心管
	≥0.5 mL，塑料；≥1000支/包
	包
	15

	126
	离心管
	≥1.5 mL，塑料；≥500支/包
	包
	15

	127
	离心管
	≥20mL，塑料
	支
	15

	128
	离心管
	≥50mL，塑料
	支
	15

	129
	玻璃管
	≥Φ5mm～6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	1

	130
	玻璃弯管
	≥Φ 7 mm ～8 mm，一端长度≥ 6 cm～7 cm，另一端长度约 20 cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	1

	131
	玻璃棒
	≥φ5mm～6mm；高硼硅玻璃制
	千克
	1

	132
	试管夹
	全长≥200mm开囗≥32mm  木制
	把
	24

	133
	止水皮管夹
	≥Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	个
	1

	134
	陶土网
	不含石棉≥125×125mm
	个
	9

	135
	药匙
	≥三个/组
	把
	9

	136
	橡胶塞
	000、00、0～10 号，白色，质地均匀
	kg
	1

	137
	橡胶管
	外径≥9mm，内径≥6mm乳白色，有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	kg
	1

	138
	试管刷
	≥Φ12mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%
	个
	24

	139
	试管刷
	≥Φ18mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%
	个
	24

	140
	点滴板
	≥12 孔穴
	个
	15

	141
	G6玻璃砂漏斗
	滤膜直径不小于 35 mm，微孔直径＜2 μm
	个
	1

	142
	细菌过滤器
	滤膜直径不小于 35 mm，孔径＜2 μm
	个
	1

	143
	研钵
	≥100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	15

	144
	标记笔
	双头，油性墨水。
	支
	9

	145
	喷壶
	≥500 mL
	个
	9

	146
	透析袋
	≥16 mm
	卷
	1

	147
	毛细吸管
	玻璃材质，≥50 支/盒；外径5一6㎜，内径0.5一1㎜，长≥120㎜
	盒
	1

	148
	注射器
	≥100mL，分度值≥10mL
	个
	24

	149
	移液器吸头盒
	≥10 µL，≥96 孔
	个
	12

	150
	移液器吸头盒
	≥1000 µL，≥60 孔
	个
	12

	151
	移液器吸头
	≥10 µL,≥1000支/包
	包
	1

	152
	移液器吸头
	≥1000µL,≥247支/包
	包
	1

	153
	定性滤纸
	快速，≥9cm,≥100张/盒
	盒
	10

	154
	诱虫器
	包括灯泡、灯罩、漏斗、金属网、铁架台、试管
	套
	1

	155
	吸虫器
	小，储虫瓶≥40 mm×100 mm，带有吸虫管和吸气管
	件
	1

	156
	打孔器
	齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒
	套
	1

	157
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制，有大小不同的锥形孔
	个
	1

	158
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不小于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁
	支
	1

	159
	低压测电器
	螺钉旋具式，测量范围100V～500V，起辉电压50V～90V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20MΩ，潮态≥2MΩ；电气强度：常态2500V，潮态2000V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测3点，至少2点不低于HRC50
	支
	1

	160
	一字螺丝刀
	≥Φ6 mm，长≥150 mm；
	支
	1

	161
	十字螺丝刀
	≥Φ6 mm，长≥150 mm；≥Φ3 mm，长≥75 mm；
	支
	1

	162
	钢手锯
	由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。锯条不少于10条。锯条和锯弓配合良好。
	个
	1

	163
	剥线钳
	长度：170（mm）重量约：0.150kg，用于断线、紧线
	个
	1

	164
	钢丝钳
	6"，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄
	个
	1

	165
	羊角锤
	≥0.25kg
	个
	1

	166
	活扳手
	≥200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC
	个
	1

	167
	玻璃管切割器
	可切割直径20mm以下玻璃管
	个
	2

	168
	手动切纸机
	钢质板面，切纸导向尺，可调节切纸尺寸，切口无断裂
	个
	1

	169
	仪器车
	采用不锈钢材质，钢材厚度不小于1.0mm。                                                                 
1、由搁盘2个，车架2个；                                                                             
2、支架底部用万向轮组装        
3、规格不小于800mm×500mm×1100mm；                                                           
4、脚杆不锈钢；                                                                                   
5、附件由M6×35螺杆8个，M6螺帽8个；                                                                     
6、整套组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为拆卸式；
	辆
	1

	170
	整理箱
	PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳
	个
	5

	171
	试剂瓶托盘
	搪瓷尺寸≥400x300mm
	个
	20

	172
	实验用品提篮
	提篮尺寸≥430*295*115mm
	个
	2

	173
	碘
	试剂
	100克
	3

	174
	氯化钠
	试剂
	500克
	1

	175
	三氯化铁
	试剂
	500克
	1

	176
	碘化钾
	试剂
	500克
	1

	177
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	试剂
	500克
	1

	178
	硫酸锌
	试剂
	500克
	1

	179
	碳酸氢钠
	试剂
	500克
	1

	180
	碳酸钙
	试剂
	500克
	1

	181
	碳酸钠
	试剂，无水
	500克
	1

	182
	二氧化硅
	试剂
	500克
	1

	183
	磷酸二氢钾
	试剂
	500克
	1

	184
	硫酸锰
	试剂
	500克
	1

	185
	钼酸钠
	试剂
	25克
	20

	186
	硫酸镁
	试剂
	500克
	1

	187
	硫酸铁
	试剂
	500克
	1

	188
	磷酸氢二钠
	试剂
	500克
	1

	189
	无水乙酸钠
	试剂
	500克
	1

	190
	乙二胺四乙酸二钠
	试剂
	500克
	1

	191
	液体石蜡
	试剂
	500毫升
	1

	192
	柠檬酸钠
	试剂
	500克
	1

	193
	琼脂
	试剂
	100克
	3

	194
	葡萄糖
	试剂
	500克
	1

	195
	蔗糖
	试剂
	500克
	2

	196
	可溶性淀粉
	试剂
	500克
	1

	197
	甘油（丙三醇）
	试剂
	500毫升
	1

	198
	肌醇
	试剂
	25克
	1

	199
	烟酸
	试剂
	25克
	1

	200
	吡哆辛盐酸
	试剂
	10克
	3

	201
	盐酸硫胺(盐酸硫胺素)
	试剂
	25克
	1

	202
	甘氨酸
	试剂
	100克
	1

	203
	6-苄基腺嘌呤(6-BA)
	试剂
	1克
	1

	204
	萘乙酸(NAA)
	试剂
	25克
	1

	205
	赤霉酸(GA3)
	试剂
	1克
	1

	206
	吲哚丁酸(IBA)
	试剂
	1克
	1

	207
	吲哚乙酸(IAA)
	试剂
	1克
	1

	208
	牛肉膏
	试剂
	500克
	1

	209
	蛋白胨
	试剂
	500克
	1

	210
	尿素（脲）
	试剂
	500克
	1

	211
	酚酞
	试剂
	25克
	20

	212
	品红
	试剂
	25克
	1

	213
	尿糖试纸
	20张/盒，显色迅速，有效期≥1 年，检测葡萄糖，显色灵敏，纸条均匀，阴凉干燥处，密封保存，远离潮湿。
	盒
	5

	214
	酒精试纸
	1片/盒，测量范围0.1%-50%（V/V）酒精浓度，显色灵敏，纸条均匀无霉变，变色清晰可辨。
	盒
	5

	215
	pH广泛试纸
	100张/本，变色灵敏，无霉变，测量范围pH1-14，变色清晰，纸条均匀，阴凉干燥处，密封保存，避免阳光直射。
	本
	12

	216
	亚甲基蓝
	试剂
	25克
	1

	217
	龙胆紫
	试剂
	25克
	1

	218
	曙红B
(伊红B)
	试剂
	25克
	1

	219
	美蓝
	试剂
	25克
	1

	220
	酚红
	试剂
	25克
	1

	221
	苏丹Ⅲ
	试剂
	25克
	2

	222
	溴麝香草酚蓝
	试剂
	10克
	1

	223
	酵母粉
	食品添加剂
	100克
	1

	224
	乳酸菌粉
	食品添加剂
	100克
	1

	225
	红曲霉米粉
	食品添加剂
	100克
	1

	226
	醋酸杆菌
	食品添加剂
	100克
	1

	227
	毛霉菌或根
霉菌
	菌种
	100克
	1

	228
	黑曲霉
	菌种
	100克
	1

	229
	α-淀粉酶
	试剂
	100克
	5

	230
	果胶酶
	试剂
	25克
	2

	231
	蔗糖酶
	蔗糖酶
	25克
	2

	232
	嫩肉粉
	嫩肉粉
	100克
	1




八、高中生物数字化仪器
	高中生物数字化仪器

	序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	数据采集器
	支持不少于6路Type-C专用通道不少于1路USB通道，各通道可同时并行采集；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
无需外接电源，预留5V电源接口,数字通道采样精度≤1微秒；
所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合；
可直接接笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。
	只
	6

	2
	附件
	含USB通讯线1条、传感器线4条、技术资料等
	套
	6

	3
	软件包
	内置有物理、化学、生物学科的实验模板，每个模板有相应的实验指导；
可自主按照需要建立规范化的实验模板并在软件中打开相应模板；
能够自动识别传感器；
实现智能设定最佳采样频率；
能够自主选择采集数据的计算精确位数；
自动配置显示数据的表格、图表、表盘等多种数据显示方式；
实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象；
实验过程中数据和图象的能够同时显示,同一页面可以根据需要设定多图表和多表格显示；
能够自由选择自动滚屏或自动缩屏图像显示模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
可自由设定多种图象点的样式和颜色；
图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
表格区可以自由插入新增列，包含各种特殊符号插入公式的功能；
采集数据可以保存并进行对比；
实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中。
	套
	1

	4
	相对压强传感器
	量程： -20kPa～+20kPa
分辨率： 0.01kPa
数据传输端口为TYPE-C接口，支持与采集器的有线通讯、与数字化显示设备的有线通讯两种工作方式。用于测量气体的相对压强。
	只
	12

	5
	光照度传感器
	三量程；测量范围：0～600Lux；精度：不低于±2%；分辨率：不低于1Lux；测量范围：0～6000Lux；精度：不低于±2%；分辨率：不低于1Lux；测量范围：0～150000Lux；精度：不低于±5%；分辨率：不低于38Lux；数据传输接口为Type-C接口；外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器配有光照度探头；支持与数据采集器的USB接口或Type-C接口连接；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量光照度。
	只
	6

	6
	氧气传感器
	测量范围：0～100%；分辨率：0.01%；数据传输接口为Type-C接口；外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器配有耳机插孔式连接的氧气探头，无需填充液；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量空气等气体中的氧气含量。
	只
	6

	7
	二氧化碳传感器
	★测量范围：0～100000ppm；精度：3%(0～5000ppm)/4%(5000～50000ppm)/6%(50000～100000ppm)；分辨率：2ppm；数据传输端口为TYPE-C接口，外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构；传感器配有二氧化碳探头，采用红外技术，无需填充液，有很好的选择性；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量空气等气体中的二氧化碳含量。
	只
	6

	8
	溶解氧传感器
	测量范围：0～20mg/L；精度：±0.5mg/L（10～35℃）；分辨率：0.01mg/L；数据传输接口为Type-C接口，外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；配有可拆卸式溶解氧探头，传感器与溶解氧探头之间采用航空插头接口连接；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量液体中的溶解氧含量。
	只
	6

	9
	温度传感器
	量程：-40℃～+135℃
分辨率：不低于0.1℃
数据传输端口为TYPE-C接口，支持与采集器的有线通讯、与数字化显示设备的有线通讯两种工作方式。直径4mm不锈钢探针，用于测量溶液或物体的温度。
	只
	12

	10
	湿度传感器
	测量范围：0～100%；精度：±4%（10%~90%RH）；分辨率：0.1%；数据传输接口为Type-C接口；外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；配有耳机插孔式连接的湿度探头；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量空气及气体环境的相对湿度。
	只
	6

	11
	气液相密封实验器
	圆柱形底座、盖子和塞子组成。与温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器等配合使用，可完成植物的光合作用和呼吸作用、蒸腾作用、种子的萌发实验等。
	套
	6

	12
	袖珍生化密封实验器
	规格尺寸：150*50*51mm（±5mm）；材质：优质玻璃，高硼硅BORO3.3,根据实验需要配合二气化碳传感器、氧气传感器或湿度传感器使用，可进行植物叶片光合作用与呼吸作用、植物蒸腾作用等相关实验探究。
	套
	6

	13
	X型固定座
	产品结构：90度角双臂，半轴长约165.5mm，底座高度约24mm，顶部带φ10扩展孔，对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部粘橡胶地脚阻滑
多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
	套
	6

	14
	铝合金箱
	尺寸：570mm×355mm×135mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内置活动式上端下端内衬，嵌入式专槽定位。
	箱
	6

	15
	密封塞套件
	由6种硅胶塞及气管构成，与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。
	套
	6

	16
	酶的特性实验器
	由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。
	套
	6




九、化学实验室  
	化学实验室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1. 尺寸：≥2400*600*850mm 
2.台面：采用≥15mm厚陶瓷板。
3.箱体：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型。
4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理；
5.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚。
6.柜门，抽屉：采用厚≥16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。
	张
	1

	2
	五脚椅（教师椅）
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。
	张
	1

	3
	教师总电源（教学实验电源）
	1.尺寸：≥405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，元器件，微电脑控制，轻触按钮开关；
2.总控可限定学生端交直流电压，教师限定电压时学生端仅能在范围内调节；
3.输入电压：220v±10%；
4.教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。
5.直流输出1-24V，精度≤0.1V，额定电流≥6A，过载保护：额定电流过流保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压≤0.5%，直流电流≤0.5%。 
6.≥2路5孔插座220V输出。额定输出电流10A/路。带老师、学生220V过载漏电保护。
	套
	1

	4
	（学生）实验桌
	1、规格尺寸≥1200*600*780/855mm；
2、台面：采用≥20mm厚陶瓷板。
表面耐磨，耐高温，防火，防静电，耐酸碱，耐腐蚀；；
3、前横梁：采用≥60*35mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4、中横梁：采用≥20*20mm，厚度≥1.0mm 钢质抗弯加固条；
5、后横梁：采用≥110*30mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6、后挡板：采用≥85*10mm，厚度≥1.0mm 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，围栏高出台面≥60mm；
7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成 C 字形；
（1）.上支撑架：采用 ≥580*190*30mm 铝压铸一次性成型，配有≥255*75mm 倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，左右两侧支撑架上端位置预留安装 220V多功能插座位置；
（2）.支撑立柱：采用≥150x30mm 铝型材拉伸成型，内置不少于 2 根至少 1.0mm 厚加强筋；（3）.下支撑脚：采用≥570*130*30mm 铝合金型材拉伸而成；
（4）.多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料成型，内置脚轮固定孔；
8、书包斗：规格≥470*300*150mm,采用 ABS 塑料一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳；
	张
	24

	5
	多功能柱
	1.规格≥400*240*720mm。
2.分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚≥3mmPP材质注塑成型。桶体分为两块，壁厚≥3mm,采用PP材料，塑料一次性成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。
	个
	24

	6
	学生实验（抽斗）电源
	1.尺寸≥120*120*300mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈≥140°夹角。
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，数码实时显示电压电流值；电压表精度≤1%，电流表精度≤1.5%；
3.有电源开关，零火线可同时关断
4.设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	套
	24

	7
	220V侧边电源
	单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作；
设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	只
	24

	8
	水槽柜
	1.规格尺寸≥500*650*780/940mm；
2.水槽：整体采用PP 材料，壁厚≥4mm，一次性成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸≥430mm*380mm*240mm/260mm；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，水龙头安装底座；水槽台面标配有直径≥100mm 废液缸，置物架设滴水架，带三级过滤。
4.水槽内部前高后低设计，带三级过滤；配有≥380*160mmPP 防溅过滤网及直径≥120mm 不锈钢网双层过滤。
5.底座固定框：尺寸≥660*500*50mm，采用 PP 材料，一体成型。
6.水槽左右侧板：尺寸≥720*660*40mm，采用 ABS 材料，一体成型，壁厚≥2.5mm。
7.柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS 材质，一体成型，前后卡扣安装，PP 转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁，后门安装不锈钢同芯锁。
8.水嘴：采用实验室专用折叠式三联水嘴，旋钮把手采用PP 旋转式，鹅颈双联水嘴高度不低于 370mm，可同步 90 度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，中间单联固定式，带缓冲水嘴；水管管体为黄铜合金制品，90 度瓷质阀芯。
9.塑料件外观应符合应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差。
10.家具五金件外观喷涂件应符合涂层应无漏喷、锈蚀。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等峡陷。
11.其他外观应符合在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺刃口、棱角。固定部位的结构应牢固无松动、无少件、无漏钉、无透钉(预留孔、选择孔除外)。产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象。管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，产品刚性材料上，深度超过 10mm 的孔及间隙，其直径或间隙应小于 6mm 或大于或等于 12mm。
	套
	17

	9
	实验椅
	1.规格≥310*335*400mm；
2.椅面成型尺寸≥310*330*130mm，椅面后侧带有靠背及镂空把手设计，托盘尺寸为直径≥150*1.5mm 厚的钢板，满焊；
3.椅面采用≥5mm 厚 PP 工程塑料成型，四周圆弧翻边处理；
4.支撑柱采用直径≥50mm 圆钢管，圆弧内凹成型钣金，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，安装使用直径≥8mm 的内六角螺丝连接凳面。
5.下端五星脚采用 pp 料一次性成型，支撑柱周边加厚立体感处理。
6.五星脚搭配橡胶脚垫使用。
	张
	48

	10
	万向抽气罩
	1.结构组成：
（1）主体材质：采用高密度PP材质。
（2）固定底座：采用高密度PP材质。
（3）连接杆：使用304不锈钢材质。
（4）罩体：高密度PC材质制成，Φ375mm。
（5）结构形式：三节关节连接而成，实现360°全方位旋转和上下左右任意角度调节。
2.活动范围：活动半径≥1200mm。
3.关节灵活性：
（1）关节材质：高密度PP，可360度自由旋转并能调节方向。
（2）关节密封：配备高密度橡胶密封圈，确保接缝处密封良好，防止漏气，并减少运行噪音。
4.风量控制：具备手动调节气流量的功能，可在一定范围内精确控制吸入气体的速度。
5. 管道直径：
（1）风管直径：直径约为Φ75mm。
（2）底座管直径：直径约为Φ90mm。
	套
	25

	11
	洗眼器 
	1.主体:加厚铜质；                                       
2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
3.莲蓬头护罩：≥Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部碰撞造成二次伤害；
4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；
5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成；
6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要去除管道所产生的微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质；
8.供水软管:长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。
9.洗眼量：＞6L/min；
	台
	1

	12
	化学实验室通风机
	1.实验通风机规格：功率≥5.5KW，箱式变频6#带自动调速机。
内径尺寸：≥1100*1200*1200mm，
工作时：噪音≤70分贝,配消声器材，转速：≥950r/min,每小时教室换气次数20次以上，排毒达到98%。
2.风机进出口接头：φ400mm,PVC材质
3.6#通风机弯头：高级树脂复合材料
	台
	1

	13
	变频控制器系统
	风机开关及变频控制系统：≥5.5KW变频器，采用高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速和风量大小。
	台
	1

	14
	排风管道
	规格：不小于φ315mm主通风管道；φ200mm，φ110mm室内主、副管；教室到楼顶风井内φ315mm通风管道布置；转接头及风机至屋面外通风管道布置。
	套
	1

	15
	电气布线
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²阻燃铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。
	项
	1

	16
	给、排水系统
	1.ф50、ф25、ф20,给水：对PPR复合管敷设。
2.排水：对UPVC专用排水管进行铺设、对接和安装。
	项
	1





十、化学准备室  
	化学准备室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	实验边台
	规格：≥3000*700*850mm
1、台面：采用≥15mm厚陶瓷板。
2、柜体： 采用≥1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
3、门板说明：斜口式，采用≥1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
4、拉手、铰链等说明：不锈钢合页，一体成型拉手，DTC三节静音导轨，开合时无噪音，开合次数≥5万以上。并配有导轨。门采用强磁碰.
5、调整脚说明：采用直径≥φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
6、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。
	张
	1

	2
	PP水槽
	实验室专用水槽：规格不小于≥550*450*300mm；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，且利于台面残水自然回流。
	只
	1

	3
	三联水嘴
	1. 三口水龙头的主体材料、尺寸、要求如下：
水龙头总整高度≥555 mm。
直管：采用≥ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。
臂管：采用ø22*1.2 mm 管径的H63铜管制造。
鹅颈弯管：采用ø19 *1.0 mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理；
2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转。
	个
	1

	4
	边台电源
	1.尺寸：≥160*80*50mm,单独安装在桌面上方，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈150°夹角；
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，数码屏实时显示电压电流值；电压表精度≤1%，电流表精度≤1.5%；
3.设置≥2路多功能220V五孔交流插座。
	个
	2

	5
	五脚椅（教师椅）
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。
	张
	1

	6
	PP仪器柜
	1.规格：≥1000*450*2000mm；
2.侧板、层板采用环保型pp材料一次成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强；侧板内贯穿直径不少于20mm双层铝合金圆柱。
3.上柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理。
4.下柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃。
5.门把手：采用PP材质一次成型，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；每块层板应内置不少于两根隐藏式≥15×15mm钢质抗弯加固条。两边配置密封堵头。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
	个
	5

	7
	全钢通风柜
	1.尺寸：≥1500*900*2400mm,
2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度为≥25.4mm。配PP小水杯，单联水嘴。
3.箱体采用≥1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。内衬板、导流板采用≥6mm厚抗倍耐特板制作，三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布。
4.视窗≥5mm厚安全防暴钢化玻璃，上下开启，可任意悬停。在铝合金型材立面上设有日光灯开关、风机开关，并预留多组已开挖的插座、遥控水阀和气阀位置并辅以塑料件装饰。
5.电源输出220V 10A，电路配带过载及短路保护装置。
6.通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。风速0.3-0.5m/s，噪音≤65dB。
	张
	1

	8
	试剂架
	1.尺寸：≥2000*300*600mm ；
2.立柱架采用≥2.5mm厚工艺铝型材制作≥80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用钢板冲压而成，带有凹凸造型，起到加强结构的强度，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理；
3.试剂架隔板采用≥12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径≥14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上；
	组
	1

	9
	滴水架
	1.材质：高密度PP；
2.外观：滴水架成型完整，无缩痕、缺角和不平整现象，结果通过；色泽一致，无回料斑；
3.类型：单面；
4.底部托盘中间设有排水孔；
5.可拆卸式滴水棒，滴水棒≥27根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；
6.安装方式：壁挂式/台式；
7.尺寸（mm）：≥400*120*550。
	个
	1

	10
	洗眼器
	1.主体:加厚铜质；                                       
2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
3.莲蓬头护罩：≥Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部碰撞造成二次伤害；
4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；
5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成；
6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要去除管道所产生的微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质；
8.供水软管:长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。
9.洗眼量：＞6L/min；
	台
	1

	11
	通风柜专用通风机
	1.规格：功率≥0.3KW。内径尺寸mm：≥365×205×325。
2.静压≥360pa。噪音≤50分贝。风量≥2300m³/h，转速：≥1400r/min,排风口径：≥250mm。
3.工作方式：离心式。
	个
	1

	12
	PP药品柜
	1.规格：≥1000*450*2000mm；
2.侧板、层板采用环保型pp材料一次成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并布局加强筋，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强；侧板内贯穿直径不少于20mm双层铝合金圆柱。
3.上柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理。
4.下柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃。
5.门把手：采用PP材质一次成型。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；每块层板应内置不少于两根隐藏式≥15×15mm钢质抗弯加固条。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴。
8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料。
9.柜子顶部和底部都预留通风系统接口。
10.阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。
	个
	2

	13
	排风管道
	规格：室内φ200mm主通风管道内至外通风管道布置（包含危化品管道）。
	套
	1

	14
	电气布线
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²阻燃铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。
	项
	1

	15
	给、排水系统
	1.ф50、ф25、ф20,给水：对PPR复合管敷设。
2.排水：对UPVC专用排水管进行铺设、对接和安装。
	项
	1

	16
	智能终端
	处理器： ≥2.7GHz八核64位
内存：≥16GB DDR4 (可扩容，可支持双通道)
硬盘：≥512G
显示输出：≥HDMI*1、≥VGA*1
网络接口：千兆以太网端口，RJ-45接口
USB端口：大于等于8个USB接口
显示器：≥23.8寸显示器
	套
	1





十一、化学危化品室
	化学危化品室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	安全柜
	1.规格≥900×510×1840㎜；
2.柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用≥1.2mm冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板；
3.柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径≥10mm的漏液孔；
4.柜体底部设有高度≥160mm的挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径≥60mm的移动尼龙轮，前轮后有2个手动调节螺杆；
5.柜中有三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有警示标志；
6.柜门上有大屏幕显示温度，湿度；
7.柜子顶部中间带有风机出风口，控制开关位于柜体右上方，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。
	个
	1

	2
	易燃品储存柜
	1.规格≥900×510×1840㎜；
2.柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用≥1.2mm冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板；
3.柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径≥10mm的漏液孔；
4.柜体底部设有高度≥160mm的挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径≥60mm的移动尼龙轮，前轮后有2个手动调节螺杆；
5.柜中有三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有警示标志；
6.柜门上有大屏幕显示温度，湿度；
7.柜子顶部中间带有风机出风口，控制开关位于柜体右上方，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。
	个
	1

	3
	PP药品柜
	1.规格：≥1000*450*2000mm；
2.侧板、层板采用环保型pp材料一次成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并布局加强筋，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强；侧板内贯穿直径不少于20mm双层铝合金圆柱。
3.上柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理。
4.下柜门：采用PP材质一体成型，外嵌≥4mmmm钢化烤漆玻璃。
5.门把手：采用PP材质一次成型。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；每块层板应内置不少于两根隐藏式≥15×15mm钢质抗弯加固条。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴。
8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料。
9.柜子顶部和底部都预留通风系统接口。
10.阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。
	个
	1

	4
	化学准备室通风机
	（1）实验通风机：规格：功率≥2KW，箱式通风机。内径尺寸：≥850×950×950㎜，工作时：噪音≤72分贝,配消声器、风流量5800-9000m³/h，转速：≥950r/min,每小时教室换气次数20次以上，排毒达到98%。
（2）风机开关及漏电保护装置：≥三相20A漏电保护开关，0.06s急速断电,主体采用PC阻燃热固性外壳。
（3）风机进出口接头：PVC材质
	台
	1

	5
	变频控制器系统
	风机开关及变频控制系统：≥2KW变频器。
	台
	1

	6
	排风管道
	规格：≥φ200mm主通风管道；φ110mm室内主、副管；教室到屋面风机处不小于φ200mm 通风管道布置。
	套
	1




十二、高中化学仪器
	高中化学仪器  

	序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带等
	个
	1

	2
	工作服
	1.材质：涤卡。
2.身长≥100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。
	件
	4

	3
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	个
	48

	4
	防护面罩
	防冲击面屏， 聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用
	个
	1

	5
	防毒口罩
	活性炭 过滤率≥96%
	个
	2

	6
	耐酸手套
	具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能，穿戴后便于进行各类实验操作
	双
	2

	7
	一次性乳胶手套
	≥50双， 耐酸碱
	盒
	2

	8
	化学实验废液处理装置（小车式带轮子）
	1、 技术指标：
（1）可处理的污染物
1）含酸、碱液废水。
2）铅、锌、镍、银、铜、锰等重金属离子。
3）六价铬和汞的化合物。
4）有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去。
（2）处理能力：每次处理的废水总量≥20升。
（3）搅拌器为无级调速、双叶轮搅拌
（4）外形参考尺寸≥416mm（长）×480mm（宽）×825mm（高）
 (5) 带循环泵，可进行循环处理。
二、结构：
由上座、反应池、过滤池、盖板、底座等塑料注塑成型；阀门、吸水座、搅拌器、过滤用阳极袋缝制在不锈钢架子上，阳极袋存放在过滤槽内、低盆上面放活性炭、废液经过反应池搅拌后由放水阀放入到过滤槽阳极袋内过滤、再经过活性炭过滤后由低盆出水口排出。
小车式：分上下二层，由钢管加工制成；车身底面装有4个万向轮。
	套
	1

	9
	废液分类回收桶
	全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶，规格不小于28L
	个
	1

	10
	放电反应实验仪
	1.使用电源：AC220（1±10%）V，50Hz。
2.放电间 ：≤10mm
3.连续工作时间：≥10min
4.功耗：≤30W。
	套
	1

	11
	中和热测定仪
	里层为锥型玻璃烧杯，容积≥250ML，中间层采用保温材料，外层可使用塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计（自备），另一个孔插搅拌棒
	套
	24

	12
	原电池实验器
	主要由电解槽、电极板、极板夹、接线装置等组成。电解槽采用透明性好的塑料制作，壁厚不小于2mm，容积不小于250cm³；电极板由铜板、锌板、铁板各一块组成。极板尺寸≥60×30×1mm，铜板纯度不低于99%，锌板采用电池锌板。
	个
	24

	13
	二氧化氮球
	双球 高硼硅玻璃制
	套
	24

	14
	溶液导电演示器
	1.由演示板、溶液盒等组成。
2．演示板采用塑料注塑成型，演示板外形参考尺寸≥316mm×216mm×19mm，板上印有线路图，安装有≥5个的灯泡、开关、指示灯及接线柱。
3.溶液盒≥5套，外形尺寸≥50mm×28mm×60mm溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径≥4mm，长≥48mm，外接导线及接线叉。
4.供电DC6Ｖ。
5.可同时演示≥五组。
	台
	1

	15
	光化学实验演示器
	仪器有底座、手控开关、指示灯、散光灯、防护罩、滴管和试管组成，仪器可以完成氯混合气体的闪光的引爆实验和甲烷、氯气混合气体的闪光爆敏实验，手控开关连接线长度不小于40cm,仪器工作电压直流3V。
	台
	1

	16
	元素周期表
	有外围电子层排布、带轴、≥100*70cm,写真布1幅
	件
	1

	17
	教师用分子结构模型
	球棍式，球直径40-30mm（高中演示）
	套
	2

	18
	教师用分子结构模型
	≥50个球（球体直径为30，40，50mm多规格组合球），≥60根比例键
	套
	2

	19
	学生用分子结构模型
	球棍式，球直径25-17mm（高中分组）
	套
	24

	20
	原子轨道模型
	s、px 、py 、pz 、dx2-y2 、dz2 、dxy 、dyz、 dzx
	套
	1

	21
	轨道重叠方式模型
	σ键模型（ s-s 、s-p 、p-p ）、 π键模型（简单的 p-p π键、N2 分子的两个π键）
	套
	1

	22
	分子空间结构模型
	球棍式，包括 CO2 、H2O 、HCHO、NH3、 CH4、P4、P4O6、P4O10、C60、船式 C6H12、椅式 C6H12 、S8 、SF6
	套
	1

	23
	原子杂化轨道模型
	sp 、sp2 、sp3
	套
	1

	24
	价层电子对互斥模型
	CO2  、SO2  、CO2- 、H2O、SO3  、NH3  、CH4
	套
	1

	25
	金属晶体结构模型
	包括但不局限于 Cu、Na、Zn 等球直径不小于 30 mm；
	套
	1

	26
	离子晶体结构模型
	1.主要配置及特征参数：
包括但不局限于氯化钠、氯化铯等；
2.能够完成的教学演示：
观察离子晶体的模型；搭建离子属晶体的模型。
	套
	1

	27
	共价晶体结构模型
	1.主要配置及特征参数：
包括但不局限于金刚石、二氧化硅等；
2.能够完成的教学演示：
观察共价晶体的模型；搭建共价晶体的模型。
	套
	1

	28
	分子晶体结构模型
	1.主要配置及特征参数：
包括但不局限于 C60、冰、干冰、碘、天然气水合物等；
2.能够完成的教学演示：
观察分子晶体的模型；搭建分子晶体的模型。
	套
	1

	29
	混合型晶体结构模型
	1.主要配置及特征参数：
原子球直径不小于 30 mm；
2.能够完成的教学演示：
观察石墨结构模型；搭建石墨模型。
	套
	1

	30
	沸腾焙烧炉模型
	模型高度≥500mm，放大风帽高度≥120mm；主要结构应用标签注明。各部件位置正确、连接牢固。
	套
	1

	31
	硫酸接触室模型
	1.模型高度≥500mm，直径≥200mm。
2.主要结构应用标签注明。各部件位置正确、连接牢固。
	套
	1

	32
	氨合成塔模型
	1.模型高度≥800mm，直径≥120mm。
2.主要结构应用标签注明。各部件位置正确、连接牢固。
	套
	1

	33
	炼铁高炉模型
	模型高度≥650mm主要结构应用标签注明。各部件位置正确、连接牢固。
	套
	1

	34
	晶体标本
	包括但不局限于氯化钠、硫磺、碘、高锰酸钾、胆矾等
	套
	1

	35
	非晶体标本
	包括但不局限于玻璃、炭黑等
	套
	1

	36
	金属矿物标本
	包括但不局限于蓝宝石、红宝石、萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母等
	套
	1

	37
	非金属矿物标本
	包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚石、金刚砂等
	套
	1

	38
	合成有机高分子材料标本
	包括但不局限于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、涤纶、尼龙、芳纶、顺丁橡胶、离子交换膜、可降解材料等
	盒
	1

	39
	电加热器
	恒温可调密封式。技术指标：额定电压：AC220V  工作频率：≥50HZ
	个
	1

	40
	列管式烘干器
	由塑料外壳、≥13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成，外形尺寸≥290×250×360mm。仪器外壳采用工程塑料制作，内部设有过热恒温保护装置，通风管采用外径≥12mm的金属管制作，管壁厚不小于2mm，长度≥185mm，每支通风管上均布10个直径≥φ4mm的通气孔。
	台
	1

	41
	电热恒温
鼓风干燥箱
	1.内部尺寸≥350*350*350mm
2.内胆材质：不锈钢
3.微电脑智能控温，具有设定测定温度双数显自整定功能，控温范围:50~300℃；电子定时0-9999分或常开。
	台
	1

	42
	高中教学电源
	1.交流：2V~24V，每2V一档，2V~6V/12A，8V~12V76A，14V~24V/3A：直流稳压10V~25V；
2.连续可调，由1%精度数显表显示，2V~6V/6A，8V~12V/4，14V~24V /2A；40A、8S；自动判断。
	台
	1

	43
	仪器车
	采用不锈钢材质，钢材厚度不小于1.0mm。                                                                 
1.由搁盘2个，车架2个；                                                                             
2.支架底部用万向轮组装        
3.规格不小于800mm×500mm×1100mm；                                                           
4.脚杆不锈钢；                                                                                   
5.附件由M6×35螺杆8个，M6螺帽8个；                                                                     
6.整套组装后应有足够的平稳度和牢固度；
	辆
	2

	44
	试剂瓶托盘
	搪瓷尺寸≥400x300mm
	个
	60

	45
	试剂瓶托盘
	一、基本特性
a）可采用ABS工程塑料成型，不易破碎。
b）具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、等功能。
二、技术参数
1.结构
a)为长方形由两块相同的置瓶支架插入组成；
b)每块有11个孔，直径8mm有4个/直径16mm有4个/直径20mm有3个。
2.外形尺寸≥305mm×205mm×80mm。
	个
	30

	46
	实验用品提篮
	提篮尺寸≥430*295*115mm
	个
	2

	47
	一字螺丝刀
	一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成。
	支
	1

	48
	十字螺丝刀
	十字螺丝刀由旋杆、手柄组成。
	支
	1

	49
	钢丝钳
	外形规格长度≥153mm*宽53mm*高18mm
	个
	1

	50
	手锤
	≥0.25 kg木质手柄。
	把
	1

	51
	三角锉刀
	≥250mm，带柄
	个
	1

	52
	剪刀
	1.表面处理分电镀剪，发蓝剪。
2.剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。
3.剪刀前端要尖口，经钝化处理。
	把
	1

	53
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制，有大小不同的锥形孔
	个
	1

	54
	电动钻孔器
	钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头
	台
	1

	55
	托盘天平
	1.最大称量≥100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g。
2.底座为金属冲压件。
3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。
4．两边吊架为锌合金压铸件，钢制，双向调节螺母。
5.标尺刻度清晰，游码滑动自如。
6.双托盘，托盘为塑胶制成。
7．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。
8.冲压件及铸件表面光洁平整，电镀件的镀层色泽均匀,油漆件表面平整光滑，色泽均匀。
	台
	24

	56
	托盘天平
	1．最大称量≥500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。
2．底座为金属冲压件, 。
3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬，
4．两边吊架为锌合金压铸件，刀子为钢制，双向调节螺母。
5.标尺刻度清晰，游码滑动自如。
6.双托盘，托盘为塑胶制成
7．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。
8.冲压件及铸件表面光洁平整，电镀件的镀层色泽均匀,油漆件表面平整光滑，色泽均匀。
	台
	1

	57
	电子天平
	量程≥200g精度为0.0001g 铝合金底座，玻璃移门，电磁平衡式传感器，不锈钢秤盘，液晶显示。带计数功能，全量程去皮，自动校正（外校），水平调整脚。
	台
	1

	58
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃
	支
	24

	59
	酸度计(pH计)
	笔式， pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	12

	60
	方座支架
	铸铁底板尺寸（≥210mmｘ135mm）1.5kg,冲压烧瓶夹大小圈（≥Φ110mm/Φ70mm），加厚铝合金平行夹，垂直夹钢材直径（≥Φ10mm,立杆Φ12mmｘ615mm）
	套
	24

	61
	三脚架
	不锈钢制作，外径≥Φ90mm，内径≥Φ74mm 厚度≥4.5mm，支撑脚直径≥Φ6.5mm，高≥156mm。
	个
	24

	62
	泥三角
	金属丝外套耐高温瓷管，等边三角形的单边长不小于80mm，瓷管长度≥55mm
	个
	24

	63
	试管架
	塑料制，≥8孔，孔径≥21 mm，立柱黏结牢固
	个
	24

	64
	试管架
	塑料，≥8孔，孔径≥35 mm
	个
	1

	65
	漏斗架
	漏斗架为二孔，孔径≥25mm，底板尺寸应不小于240mm* 90mm，立杆采用直径≥10mm铝管，长度不小于270mm，表面氧化处理，漏斗架可在立杆上高度可调
	个
	1

	66
	滴定台
	人造石或大理石白色台面，底部有四个橡胶垫脚
	个
	24

	67
	滴定夹
	铝制，加持部位有防滑脱凹槽
	个
	24

	68
	直角烧瓶夹
	浸塑工艺
	个
	3

	69
	直角V型夹
	做浸塑工艺
	个
	3

	70
	直角温度计夹
	直角温度计夹
	个
	3

	71
	双头烧瓶夹
	双头铝制烧瓶夹  夹持范围10-55mm
	个
	3

	72
	多用滴管架
	塑料制，底部有圆形凹槽
	个
	24

	73
	移液管架
	采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液管。外形尺寸≥220×110×205mm
	个
	12

	74
	比色管架
	塑料制，≥6 孔
	个
	12

	75
	升降台
	不锈钢材质，升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg
	个
	24

	76
	量筒
	≥10mL 高硼硅玻璃制
	个
	24

	77
	量筒
	≥25ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	78
	量筒
	≥50ml高硼硅玻璃制
	个
	24

	79
	量筒
	≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	80
	量筒
	≥1000ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	81
	容量瓶
	≥50ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	82
	容量瓶
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	83
	容量瓶
	≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	84
	容量瓶
	≥1000ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	85
	滴定管
	酸式≥25ml
	支
	24

	86
	滴定管
	酸式≥50ml  高硼硅玻璃制
	支
	24

	87
	滴定管
	碱式≥25ml
	支
	24

	88
	滴定管
	碱式≥50ml  高硼硅玻璃制
	支
	24

	89
	胖肚移液管
	≥1ml 高硼硅玻璃制
	支
	12

	90
	移液管
	≥2ml 高硼硅玻璃制
	支
	12

	91
	移液管
	≥5ml 高硼硅玻璃制
	支
	12

	92
	移液管
	≥25ml 高硼硅玻璃制
	支
	12

	93
	试管
	≥12*70mm 高硼硅玻璃制
	支
	250

	94
	试管
	≥15*150mm 高硼硅玻璃制
	支
	250

	95
	试管
	≥18*180mm 高硼硅玻璃制
	支
	75

	96
	试管
	≥20*200mm 高硼硅玻璃制
	支
	75

	97
	试管
	≥32*200mm(100ml) 高硼硅玻璃制
	支
	30

	98
	试管
	≥40*200mm 高硼硅玻璃制
	支
	30

	99
	具支试管
	≥18*180mm 高硼硅玻璃制
	支
	20

	100
	具支试管
	≥20*200mm 高硼硅玻璃制
	支
	20

	101
	硬质玻璃管
	≥15*150mm 高硼硅玻璃制
	支
	30

	102
	硬质玻璃管
	≥20*250mm 高硼硅玻璃制
	支
	10

	103
	烧杯
	≥5ml  高硼硅玻璃制
	个
	24

	104
	烧杯
	≥10ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	105
	烧杯
	≥50ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	106
	烧杯
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	48

	107
	烧杯
	≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	20

	108
	烧杯
	≥1000ml 高硼硅玻璃制
	个
	5

	109
	烧瓶
	圆长、≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	110
	烧瓶
	圆短、厚≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	15

	111
	烧瓶
	圆长、≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	15

	112
	烧瓶
	平长≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	5

	113
	锥形烧瓶
	≥100ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	114
	锥形烧瓶
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	15

	115
	蒸馏烧瓶
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	24

	116
	三口烧瓶
	≥250ml，高硼硅玻璃制
	个
	5

	117
	集气瓶
	≥125ml 高硼硅玻璃制
	个
	75

	118
	集气瓶
	≥500ml  钠钙玻璃
	个
	5

	119
	液封除毒气集气瓶
	≥250ml  高硼硅玻璃制
	个
	5

	120
	广口瓶
	≥60ml 高硼硅玻璃制
	个
	350

	121
	广口瓶
	≥ 125ml 高硼硅玻璃制
	个
	48

	122
	广口瓶
	≥500ml 高硼硅玻璃制
	个
	5

	123
	棕色广口瓶
	棕≥60ml  钠钙机制玻璃
	个
	48

	124
	棕色广口瓶
	棕≥125ml  钠钙机制玻璃
	个
	5

	125
	棕色广口瓶
	棕≥250ml  钠钙机制玻璃
	个
	5

	126
	细口瓶
	≥60ml  钠钙机制玻璃
	个
	48

	127
	细口瓶
	≥250ml  钠钙机制玻璃
	个
	48

	128
	细口瓶
	≥500ml  钠钙机制玻璃
	个
	10

	129
	细口瓶
	≥1000ml  钠钙机制玻璃
	个
	10

	130
	细口瓶
	≥2500mL 钠钙机制玻璃
	个
	1

	131
	细口瓶
	茶色、≥60ml  钠钙机制玻璃
	个
	48

	132
	细口瓶
	茶、≥125ml  钠钙机制玻璃
	个
	48

	133
	细口瓶
	茶色、≥500ml  钠钙机制玻璃
	个
	1

	134
	细口瓶
	茶、≥1000ml  钠钙机制玻璃
	个
	1

	135
	细口瓶
	茶色，≥2500mL 钠钙机制玻璃
	个
	1

	136
	下口瓶
	≥5000ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	137
	滴瓶
	≥30mL 钠钙机制玻璃
	个
	48

	138
	滴瓶
	≥60mL 钠钙机制玻璃
	个
	300

	139
	茶色滴瓶
	茶色、≥30ml  钠钙机制玻璃
	个
	24

	140
	茶色滴瓶
	茶色、≥60ml  钠钙机制玻璃
	个
	48

	141
	称量瓶
	≥25X40mm  高硼硅玻璃制
	个
	2

	142
	酒精灯
	≥150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。
	个
	24

	143
	酒精灯
	250ml  钠钙玻璃
	个
	2

	144
	双头酒精灯
	250mL，双头  金属材质
	个
	2

	145
	干燥器
	≥160mm  钠钙玻璃
	个
	4

	146
	气体发生器
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	4

	147
	冷凝器
	直固≥300mm 高硼硅玻璃制
	支
	2

	148
	冷凝器
	球形≥300MM 高硼硅玻璃制
	支
	1

	149
	牛角管
	≥18x150mm 高硼硅玻璃制
	支
	2

	150
	漏斗
	≥60mm 高硼硅玻璃制
	个
	24

	151
	漏斗
	≥90mm 高硼硅玻璃制
	个
	6

	152
	安全漏斗
	直形 高硼硅玻璃制
	个
	5

	153
	安全漏斗
	双球 高硼硅玻璃制
	个
	2

	154
	分液漏斗
	锥形≥100ml 高硼硅玻璃制
	个
	12

	155
	分液漏斗
	球形≥60ml 高硼硅玻璃制
	个
	12

	156
	三通连接管
	T 形，Φ7mm～8 mm
	个
	12

	157
	三通连接管
	Y 形，Φ7 mm～8 mm，连接完好
	个
	12

	158
	滴管
	≥100mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	个
	48

	159
	滴管
	≥150mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	个
	48

	160
	离心管
	玻璃≥10ml有刻度 高硼硅玻璃制
	支
	10

	161
	干燥管
	一球 高硼硅玻璃制
	支
	24

	162
	干燥管
	U形≥15x150mm 高硼硅玻璃制
	支
	24

	163
	干燥管
	U形，具支，≥Φ15mm×150mm
	支
	1

	164
	干燥管
	U形≥20X200mm 高硼硅玻璃制
	支
	1

	165
	干燥塔
	≥250ml 高硼硅玻璃制
	个
	1

	166
	比色管
	≥25ml 高硼硅玻璃制
	支
	70

	167
	活塞
	直形 高硼硅玻璃制
	支
	1

	168
	活塞
	T形 高硼硅玻璃制
	支
	1

	169
	圆水槽
	≥200X100mm  钠钙玻璃
	个
	1

	170
	圆水槽
	≥270X140mm  钠钙玻璃
	个
	1

	171
	钴玻璃片
	钴玻璃
	个
	24

	172
	结晶皿
	≥80mm 高硼硅玻璃制
	个
	1

	173
	表面皿
	≥60mm 高硼硅玻璃制
	个
	24

	174
	表面皿
	≥100mm 高硼硅玻璃制
	个
	1

	175
	坩埚
	瓷≥30mm  理化瓷
	个
	24

	176
	坩埚钳（304不锈钢）
	≥200mm
	个
	24

	177
	烧杯夹
	铁镀铬，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触
	个
	1

	178
	镊子
	不锈钢≥160mm
	个
	24

	179
	试管夹
	全长≥200mm开囗≥32mm  木制
	个
	24

	180
	水止皮管夹
	水止皮管夹
	个
	24

	181
	螺旋皮管夹
	碳钢镀铬
	个
	1

	182
	石棉网
	由铁丝网及石棉组成，尺寸≥125mm*125mm； 镀锌铁丝陶土，厚实型
	个
	1

	183
	陶土网
	不含石棉；≥125×125mm
	个
	24

	184
	二连球
	双球  橡胶
	个
	1

	185
	燃烧匙
	铜制匙20mm  铜匙
	个
	24

	186
	药匙
	三个/组
	个
	48

	187
	玻璃管
	Φ5 mm～Φ6mm；高硼硅玻璃制
	千克
	4

	188
	玻璃管
	Φ7mm～ Φ8 mm；高硼硅玻璃制
	千克
	3

	189
	玻璃弯管
	Φ7 mm ～8 mm，一端长度为 6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	只
	48

	190
	玻璃棒
	φ3mm～φ4mm；高硼硅玻璃制
	千克
	2

	191
	玻璃棒
	φ5mm～φ6mm；高硼硅玻璃制
	千克
	2

	192
	软胶塞
	0-12号
	千克
	10

	193
	橡胶管
	≥6x9mm  橡胶
	千克
	4

	194
	乳胶管
	外径≥6mm，内径≥4mm
	米
	40

	195
	乳胶管
	外径≥7mm，内径≥5mm
	米
	40

	196
	乳胶管
	外径≥9mm，内径≥6mm
	米
	40

	197
	洗耳球
	≥60mL， 橡胶制
	个
	12

	198
	试管刷
	≥Φ12mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%
	个
	24

	199
	试管刷
	≥Φ18mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%
	个
	24

	200
	试管刷
	≥Φ32mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%
	个
	5

	201
	烧瓶刷
	≥250mL烧瓶用
	个
	12

	202
	烧瓶刷
	≥500mL烧瓶用
	个
	12

	203
	滴定管刷
	猪鬃制
	个
	12

	204
	研钵
	≥60mm，钠钙玻璃
	个
	15

	205
	研钵
	瓷≥90mm理化瓷
	个
	1

	206
	蒸发皿
	瓷≥60mm理化瓷
	个
	24

	207
	蒸发皿
	瓷≥100mm理化瓷
	个
	1

	208
	反应板
	瓷白≥6穴  理化瓷
	个
	24

	209
	井穴板
	≥9孔  塑制
	个
	24

	210
	井穴板
	≥6孔带井穴塞及导管  塑制
	个
	24

	211
	塑料多用滴管
	3-4ml  塑料制
	支
	300

	212
	塑料洗瓶
	≥250ml  pp
	个
	24

	213
	塑料水槽
	pp材质，透明；方形，长≥285mm，宽≥180mm，高≥100mm。
	个
	24

	214
	集气瓶挂扣器
	≥125mL，塑料制
	个
	24

	215
	集气瓶挂扣器
	≥250mL，塑料制
	个
	1

	216
	注射器
	塑料，≥5ml
	个
	24

	217
	注射器
	塑料，≥50ml
	个
	24

	218
	白金丝
	≥φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸
	支
	1

	219
	水浴锅
	铜制水浴锅
	个
	1

	220
	酒精喷灯
	铜制
	个
	1

	221
	储气装置
	容积≥2 L
	个
	1

	222
	高中化学实验
材料
	含小刀、棉花、木炭、木板、火柴、蜡烛、焊锡、炭棒、导线、开关、电灯泡、聚光小手电筒、电池、电珠、砂纸、电极材料（石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极）等
	套
	24

	223
	铝(丝)
	工业级
	200克
	1

	224
	铝片
	工业级
	500g
	1

	225
	铝箔
	工业级
	50g
	1

	226
	锌片（锌花）
	工业级
	500g
	1

	227
	锌粒
	分析纯
	500g
	2

	228
	还原铁粉
	分析纯
	500g
	1

	229
	铁(片)
	工业级
	500g
	1

	230
	铁(丝)
	工业级
	500g
	1

	231
	紫铜片
	工业级
	500g
	1

	232
	铜丝
	工业级
	250g
	1

	233
	碘
	分析纯
	100g
	1

	234
	活性炭
	工业级
	500g
	1

	235
	二氧化锰
	分析纯
	500g
	1

	236
	三氧化二铁
	分析纯
	500g
	1

	237
	氧化铜
	分析纯
	500g
	1

	238
	三氯化铝（氯化铝）
	分析纯
	500g
	1

	239
	氯化钾
	分析纯
	500g
	1

	240
	氯化钠
	试剂
	500g
	4

	241
	氯化钠
	工业级
	500g
	6

	242
	氯化钙(无水)
	分析纯
	500g
	2

	243
	氯化镁
	分析纯
	500g
	1

	244
	氯化铵
	试剂
	500g
	3

	245
	氯化亚铁
	分析纯
	500g
	1

	246
	氯化亚锡
	分析纯
	100g
	5

	247
	溴化钠
	分析纯
	500g
	1

	248
	溴化钾
	分析纯
	500g
	1

	249
	溴化铜
	分析纯
	500g
	1

	250
	碘化钾
	分析纯
	500g
	1

	251
	亚硫酸钠(无水)
	分析纯
	500g
	2

	252
	硫酸亚铁
	分析纯
	500g
	2

	253
	硫酸亚铁铵
	分析纯
	500g
	1

	254
	硫酸钾
	分析纯
	500g
	1

	255
	硫酸钠
	分析纯
	500克
	1

	256
	硫酸铝
	分析纯
	500g
	1

	257
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	分析纯
	500克
	4

	258
	硫酸铜(无水)
	分析纯
	500g
	1

	259
	硫酸铵
	分析纯
	500g
	1

	260
	硫酸铝钾(明矾)
	工业级
	500克
	2

	261
	硫酸铁
	分析纯
	500g
	1

	262
	硫酸锰
	分析纯
	500g
	1

	263
	硫酸锌
	分析纯
	500g
	1

	264
	硫化亚铁
	试剂
	500g
	1

	265
	碳酸钠
	工业级
	500g
	5

	266
	碳酸氢钠
	工业级
	500g
	5

	267
	大理石
	工业级
	500g
	4

	268
	碳酸钙(粉末）
	试剂
	500g
	1

	269
	碳酸氢铵
	工业级
	500g
	1

	270
	硅酸钠(水玻璃)
	分析纯
	500毫升
	1

	271
	无水乙酸钠
	分析纯
	500克
	1

	272
	硫氰酸钾
	分析纯
	500g
	1

	273
	铁氰化钾
	试剂
	500g
	1

	274
	硫代硫酸钠
	试剂
	500g
	1

	275
	氧化钙(生石灰)
	试剂
	500g
	1

	276
	氢氧化钙(熟石灰)
	工业级
	500g
	2

	277
	碱石灰
	试剂
	500g
	1

	278
	氢氧化镁
	试剂
	250g
	2

	279
	氢氧化铝
	试剂
	500g
	1

	280
	丙三醇
	试剂
	500ml
	1

	281
	葡萄糖
	试剂
	500g
	1

	282
	蔗糖
	工业级
	500克
	2

	283
	可溶性淀粉
	试剂
	500克
	1

	284
	琼脂
	试剂
	100g
	5

	285
	植物油
	工业级
	500ml
	1

	286
	石蜡
	工业级
	500克
	1

	287
	石蜡(油)
	工业级
	500ml
	1

	288
	苯甲酸
	分析纯
	500g
	1

	289
	硬脂酸
	分析纯
	500g
	1

	290
	硬脂酸丁酯
	分析纯
	500ml
	1

	291
	石蕊
	lnd，PH指示剂
	25g
	1

	292
	酚酞
	lnd，PH指示剂
	25克
	1

	293
	品红
	BS  碱性
	25g
	1

	294
	甲基橙
	lnd
	25g
	1

	295
	pH广范围试纸
	100张/本，变色灵敏，无霉变，测量范围pH1-14，变色清晰，纸条均匀，阴凉干燥处，密封保存，避免阳光直射
	本
	50

	296
	蓝石蕊试纸
	80张/本试纸，特性：遇酸性溶液变红色。
	本
	15

	297
	红石蕊试纸
	80张/本试纸，特性：遇碱性溶液变蓝色。
	本
	15

	298
	淀粉碘化钾试纸
	80张/本试纸，检验氧化性物质用
	本
	10

	299
	亚甲基蓝
	BS
	25克
	1

	300
	定性滤纸
	快速，≥9cm，≥100张
	盒
	15

	301
	定性滤纸
	快速，≥15cm，≥100张
	盒
	3

	302
	脱脂棉
	医用
	500g
	1

	303
	变色硅胶
	试剂
	500g
	1

	304
	化学效应演示器
	透明盒尺寸≥100*60*85mm，并附一个透明防溢水盘。配带≥4mm接线柱的紫铜/铅/锌/铝电极各2片，尺寸≥100*54mm
	套
	3




十三、高中化学数字化仪器
	高中化学数字化仪器

	序号
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	数据采集器
	支持不少于6路Type-C专用通道不少于1路USB通道，各通道可同时并行采集；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
无需外接电源，预留5V电源接口,数字通道采样精度≤1微秒；
所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合；
可直接接笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。
	只
	6

	2
	附件
	含USB通讯线1条、传感器线4条、技术资料等
	套
	6

	3
	软件包
	内置有物理、化学、生物学科的实验模板，每个模板有相应的实验指导；
可自主按照需要建立规范化的实验模板并在软件中打开相应模板；
能够自动识别传感器；
实现智能设定最佳采样频率；
能够自主选择采集数据的计算精确位数；
自动配置显示数据的表格、图表、表盘等多种数据显示方式；
实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象；
实验过程中数据和图象的能够同时显示,同一页面可以根据需要设定多图表和多表格显示；
能够自由选择自动滚屏或自动缩屏图像显示模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
可自由设定多种图象点的样式和颜色；
图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
表格区可以自由插入新增列，包含各种特殊符号插入公式的功能；
采集数据可以保存并进行对比；
实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中。
	套
	1

	4
	pH传感器
	测量范围：0～14；精度：±0.2；分辨率：≤0.01；数据传输接口为Type-C接口，自动识别；外壳为工程塑料注塑成型，拼接式组装结构，配有M6螺丝孔；配有可拆卸式pH探头，传感器与pH探头之间采用BNC接口连接；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示等工作方式。用于测量溶液的pH值，可使用标准溶液通过数字化软件进行校准。
	只
	6

	5
	电导率传感器
	双量程，测量范围：0～3000μs/cm ；精度：±5%；分辨率：≤1μS/cm；测量范围：2000～20000μs/cm；精度：±5%；分辨率：≤10μs/cm；数据传输接口为Type-C接口；外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；配有可拆卸式电导率探头，传感器与电导率探头之间采用BNC接口连接，传输稳定，无干扰；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量溶液的电导率，可使用标准溶液通过数字化软件进行校准。
	只
	6

	6
	氧化还原传感器
	★测量范围：-2000mV～+2000mV；精度：±5mV；分辨率： 1mV；数据传输接口为Type-C接口；外壳为、和ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量溶液的氧化还原电位，可使用标准溶液通过数字化软件进行校准。
	只
	6

	7
	气态酒精传感器
	★测量范围：0～6000ppm；测量精度：±1%；分辨率：5ppm；数据传输接口为Type-C接口；外壳为、ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构；传感器配有气态酒精探头；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量空气等气体中气态酒精含量。
	只
	6

	8
	氧气传感器
	测量范围：0～100%；分辨率：≤0.01%；数据传输接口为Type-C接口；外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器配有耳机插孔式连接的氧气探头，无需填充液；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量空气等气体中的氧气含量。
	只
	1

	9
	溶液导电演示器
	主要配置及参数：
由电表、电位器、电阻、石墨电极、透明贮液筒、底座、档位开关等组成。
技术指标：
外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为塑料注塑成型边框。
仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）5个、内表外表切换开关、1×7档位开关（其中一档为校验），预留外表接口，可同时比较五组溶液的导电性能。
	台
	1

	10
	电流传感器
	测量范围：-3A～+3A；精度：±1%；分辨率：0.001A；数据传输接口为Type-C接口，外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器装配有4mm香蕉头红黑导线；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量电路中的电流。
	只
	6

	11
	湿度传感器
	测量范围：0～100%；精度：±4%（10%~90%RH）；分辨率：≤0.1%；数据传输接口为Type-C接口；外壳ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔，；配有耳机插孔式连接的湿度探头；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量空气及气体环境的相对湿度。
	只
	6

	12
	温度传感器
	量程：-40℃～+135℃
分辨率：≤0.1℃
数据传输端口为TYPE-C接口，支持与采集器的有线通讯、与数字化显示设备的有线通讯工作方式。直径4mm不锈钢探针，用于测量溶液或物体的温度。
	只
	12

	13
	氢气传感器
	测量范围：0～100%；测量精度：±1%；分辨度：≤0.1%；数据传输接口为Type-C接口；外壳为ABS工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构，侧边配有m6螺丝孔；传感器配有氢气探头；支持与数据采集器的Type-C接口连接；支持多个传感器并行采集实验数据；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量空气等气体中氢气含量。
	只
	6

	14
	X型固定座
	产品结构：90度角双臂，半轴长约165.5mm，底座高度约24mm，顶部带φ10扩展孔，对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部粘橡胶地脚阻滑
多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
	套
	6

	15
	多用途生化传感器支架
	由底座、传感器电极专用卡口等组成，铁制底座尺寸约190mm；实验室仪器专用传感器电极支架，具有保护传感器不受损坏。
	套
	6

	16
	酸碱反应热实验器
	由绝热桶、玻璃杯等组成。配合温度传感器使用，可探究酸碱中和反应过程中产生的热量。
	套
	6

	17
	原电池实验器
	配置及特征：
原电池装置、石墨棒电极、黄铜棒电极、铝棒电极、锌棒电极、鲁尔头注射器等
技术指标：
规格：底座参考尺寸140×90×30.5mm，壁厚3mm ；材质：PMMA；工艺：注塑技术一次成型；功能描述：底座带鲁尔接口，顶部亚克力管，上盖可更换不同材质的电极，用于原电池实验。
	套
	6

	18
	化学反应速率实验器
	由反应瓶、两孔硅胶塞、注射器、泄压组件、导气管等组成，配合相对压强传感器，可用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应酶催化的高效性等。
	套
	6

	19
	滴定实验装置
	配置及参数：
固定板1、固定板2、尼龙垫柱、光电门传感器等
技术指标：
固定板1：
规格：102*101*30（±5mm）；材质：透明亚克力；功能：便于安装光电门传感器，和对滴定管起到导向作用。
固定板2
规格：192*101*2（±5mm）；材质：Q235A；表面处理：黑色哑光烤漆。功能：方便固定PH等不同的传感器。
	套
	6

	20
	铝合金箱
	参考尺寸：570mm×355mm×135mm，由铝合金主架、铝塑板面构成，内置活动式上端下端内衬，嵌入式专槽定位。
	箱
	6

	21
	密封塞套件
	由6种硅胶塞及气管构成，与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。
	套
	1




十四、通用技术教室
	通用技术教室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	规格：≥2400*700*850mm。台面：台面：≥38mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面刷环保透明油漆。上面铺设透明橡胶防护垫。桌身：采用60*40mm方钢烤漆骨架，≥16mm三聚氰胺饰面板。俩边均带有独立抽屉和柜子。电源插座到位(预留显示器,主机,多媒体设备)的位置。
	张
	1

	2
	学生实践桌
	规格：≥2400*1200*780mm（8人桌）。台面：台面：≥≥38mm厚橡胶木实木板，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。上面铺设透明橡胶防护垫，中间设活动式防护网；220V交流电。桌身：采用60*40mm方钢烤漆骨架，16mm优质三聚氰胺饰面板。俩边均带有独立抽屉和柜子。
	张
	6

	3
	边柜（重型工作台）
	1.参考尺寸：1200（长）*600（宽）*780mm（高）。
2.台面：40mm厚橡胶木实木板， 四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷环保透明油漆。
3.台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由PVC封边。
4.框架：（1）采用一次成型的铝型材制作，框架立柱为方管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成。（2）立柱横截面的尺寸不小于52mm×52mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的不小于35mm×35mm，铝型材壁厚≥1.2mm。（3）连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。（4）铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配。（5）铝型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。
5.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链。
6.拉手：采用C型不锈钢拉手。
7.脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮。
	张
	6

	4
	教学安全总电源
	1.交流高压220V/2A插座输出。
2.空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。
3.过载，短路保护。
4.电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。
	台
	1

	5
	学生安全电源
	220V到桌，带防尘盖六孔插座
	个
	12

	6
	学生凳
	1.凳面≥300(直径）*440（高)mm。
2.凳面采用≥5mm厚PP工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端为≥175*175*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固；
3.下端五星脚采用壁厚≥2mm铝材压铸一次性成型，每个支撑脚内有≥4mm加强筋。表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。
	个
	48

	7
	工具墙
	材质：冷钢板喷塑。     
参考尺寸：1200x500*1.2mm 3块
颜色：木纹色。
含390*100*60mm小层板1个、200*100*60mm小钢盒1个、笔筒架1个、单挂钩30个、双挂钩15个、U型挂钩5个、圆挂钩4个、拖杆挂钩4个、螺丝刀架1个、钻头架1个。
	个
	2

	8
	收纳柜
	1.尺寸：≥1320*900*450mm。
2.材质：采用16㎜厚E0级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边。
3.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。
	个
	4

	9
	管线预埋
	1.电工管采用PVC-U管，管直径20mm。
2.主干电源线采用2.5mm2优质多芯铜质护套线。
3.支干电源线采用1.5mm2优质多芯铜质护套线。
	套
	1




十五、通用技术仪器
	通用技术仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	全金属锯床（加弓形臂）
	加工最大的切割深度硬木约为 4mm、三夹板约为7mm、软木约为18mm、薄铝片约为0.5mm、有机玻璃约为2mm ，可以直线、曲线任意切割，是学生制作模型的好帮手。
技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%      
  主轴转速：3000r/min±15%      
  功率：≥35W
  马达与主轴箱为金属一体化结构
  工作台面积：约100mm*120mm
  锯条行程：≥4mm
加工材料：薄铝片、有机玻璃板、木板、KT板
	台
	12

	2
	全金属车床
	技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%
  主轴转速：3000r/min±15%
  功率：≥35W
  主轴通孔：8mm
  中心距：110mm
  中心高：25mm
  装夹直径：正爪≥13mm/反爪≥45mm     
  加工材料：木材、软金属（铝、铜）、有机玻璃、塑胶等
	台
	6

	3
	全金属锣床
	技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%
  主轴转速：3000r/min±15%
  功率：≥35W
  中心距：110mm
  中心高：25mm
  加工直径：≥45mm
	台
	6

	4
	全金属钻床
	技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%
  主轴转速：3000r/min±15%
  功率：≥35W
  大滑块行程（X轴）：≥45mm  
  小滑块行程（Y、Z轴）：35mm   
  夹头规格：ф1、ф2、ф2.5、ф3、ф3.5、ф4、ф5、ф6
  钻头：Ф2/ф3
  手柄刻度：0.1mm/格
 材料：木材、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶等
	台
	6

	5
	全金属铣床
	技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%
  主轴转速：3000r/min±15%
  功率：≥35W
  大滑块行程（X轴）：≥45mm   
  小滑块行程（Y、Z轴）：≥35mm   
  夹头规格：ф1、ф2、ф2.5、ф3、ф3.5、ф4、ф5、ф6
  刻度：0.05mm/格
  虎钳装夹尺寸：≥50mm*60mm  
  加工材料：木材、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶等
	台
	6

	6
	全金属磨床
	技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%
  主轴转速：3000r/min±15%
  功率：≥35W
  工作台约：100*120mm
  中心高：≥25mm
  轮盘直径：≥49mm
   加工材料：木材、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶等
	台
	6

	7
	全金属手持机床
	技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%
  主轴转速：3000r/min±15%
  功率：≥35W
  轮盘直径：≥49mm
  加工材料：木材、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶等  
	台
	6

	8
	金属分度钻床
	技术参数：
  电机转速：20000r/min±15%
  主轴转速：3000r/min±15%
 功率：≥35W
  机床主轴跳动＜0.1mm，大滑块行程≥45mm，小滑块行程≥35mm  
  夹头规格φ1、φ2、φ2.5、φ3、φ3.5、φ4、φ5、φ6
  三爪卡盘可夹持工件的直径：正爪≥13mm/反爪≥50mm
  设备所有机械部件为金属件，包括皮带盖。
  加工材料：木材、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶等
应用：
	台
	6

	9
	3D打印机
	技术参数：
成型技术 FDM
打印尺寸≥220*220*250mm
打印速度 ≤600mm/s 
打印精度 100±0.1mm
打印层厚 0.1-0.35mm
装配全金属近端挤出机
耗材直径1.75mm
喷嘴直径 0.4mm
喷嘴温度 ≤300℃
热床温度 ≤100℃
打印平台 弹簧钢平台板
调平方式 自动调平
显示屏≥4.3英寸彩色触控屏
支持AI摄像头 
支持断电续打 
支持断料检测 
支持振纹优化 
支持照明灯 
支持自动休眠 
额定功率≥350W
支持耗材 ABS/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ABS/ASA/PC/PLA-CF/PA-CF/PET-CF
打印文件格式 G-Code。
	台
	1

	10
	激光雕刻机
	技术参数：
激光行程≥ 120*130mm
打字速度 ≥500mm/min
雕刻速度 ≥800mm/min
英文/数字≤1.5mm
中文 ≤3mm
激光功率≥ 2.5W
雕刻材料 木板/薄PVC板
适用材料(雕刻)：
亚克力、有机玻璃、塑料、木板、中纤板、密度板、竹制品、双色板、窗花纸张、纸板、皮革、布料、毛织品、服装辅料、化学成分织物、绣花、树脂、聚乙希材料、ABS板、灯罩等。
	台
	6

	11
	小型精密车床
	紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套变速齿轮。
技术参数：
工件长度≥300mm
机床回转直径≤180mm
中拖板上旋转直径≥110mm
大拖板横向行程≥200mm
主轴内孔锥度≥ MT3
尾架套筒锥度≥ MT2
三爪卡盘外径≥ 80mm
主轴通孔直径 ≥20mm
中拖板行程 ≥65mm
尾座轴行程≥ 40mm
刀架行程≥ 35mm
公制螺纹范围 0.5~2.5mm
主轴转速 低速：0-1100转数/分±10% 
高速：0-2500转数/分±10%
电机功率≥400W
随机配件： 
齿轮、 固定顶尖、 三爪卡盘反爪、 六角扳手、 三爪卡盘钥匙、 刀架手柄 、大拖板刻度传动齿轮、 大拖板手柄螺丝、机夹车刀等
适用加工：
能加工金属、铜、铝、树脂坯料、ABS 坯料、塑料、腊、电木等
	台
	1

	12
	小型精密钻铣床
	紧急拍停开关、速度无级可调。
技术参数：
钻孔直径≥13mm
铣削直径≥16mm
端面铣削直径≥30mm
主轴箱行程（ Z ）≥180mm
横向行程（ X ）≥300mm
纵向行程（ Y ）≥130mm
回转角度 -45°~+45°
输出功率≥550w
主轴转速范围 0-2500转数/分±10%
主轴孔莫氏锥度 MT#3
T型槽宽度≥12mm
随机配件：
单头呆扳手、油壶、工具箱、夹头钥匙 、可调平口钳、铣刀1把、钻头1把等
适用加工：
能加工金属、铜、铝、树脂坯料、ABS 坯料、塑料、腊、电木等
	台
	1

	13
	砂带机
	砂带规格≥100X915(mm)
砂盘直径≥150MM
砂带机旋转角度 0-90度
砂盘工作台面可调角度 0-60度
电机功率≥350W
砂带线速度≥220m/min
适合于各种材料：
木头，塑料，铝材，钢板，铁，玻璃。金属非金属均可打磨抛光。可调角90度打磨。
	台
	1

	14
	智能锯床
	1.使用24V安全电压
2.带自动智能装置，自动感应开机、停机。
3.自带透明保护罩，上下可调节距离≥90mm
4.切割材料：木板、发泡材料、电路板、铝塑板，有机玻璃等。
详细技术参数：
电机功率≥70W
转速 0-2000r/min 
工作台参考尺寸 255*225mm
切割厚度≥70mm
锯条行程≥6mm。
锯条参考规格150*2*0.5mm
	台
	6

	15
	数显锣床
	1.LED屏显示转速；
2.主轴转速0~2000r/min；
3.机器带急停开关；
技术参数：
电机额定功率≥70W
电机转速  12000r/min±15%
主轴转速  0~2000r/min±15%
中心距≥200mm
中心高≥55mm
可调尾架轴行程≥20mm
T型槽尺寸≥8mm
装夹直径≥ 90mm
	台
	6

	16
	砂轮机
	转速≥3000r/min；
砂轮安全线速度≥ 35 米/秒
额定功率≥350W；
砂轮外径≥200mm
砂轮内径≥32mm
砂轮厚度 20mm
	台
	1

	17
	电动曲线锯
	功率≥150W
切割喉深≥400mm
锯条转速 400-1600rpm
切割厚度≥50mm
锯条长度约 128/133.3mm
工作台倾斜角度 0-45度
适用加工：
木板、ABS 坯料、腊、电木、橡胶、皮革、纤维织物、泡沫塑料、纸板、PVC、软金属等材料
	台
	1

	18
	台虎钳
	钳口宽度≥150mm
开口度≥115mm
钳口深度≥6.5cm
	台
	6

	19
	电热丝切割机
	电热丝电流 0.8A-1.5A连续可调
电热丝规格 0.2mm，镍烙丝
工作电压 一档6V、二档8V、三档10V、四档12V
工作台参考尺寸 长370mm*宽270mm
切割宽度 ≥16cm
切割高度 ≥15cm
斜切角度 45°
功率≥20W
适合加工：
KT板、塑料、泡沫海绵、滤网、化纤布、编织袋、珍珠棉、丝带等材料
	台
	1

	20
	木工工具箱
	配套工具箱20件套，含≥18种常用工具，
工具箱内定点定位，方便使用和管理。
工具包括：
钢卷尺*1；木工凿*1；螺丝刀*2；三水泡水平尺*1；8寸半圆木锉*1；多功能剪刀*1；勾刀*1；6寸钢丝钳*1；美工刀*1；G型木工夹*2；90度角尺*1；大油石*1；折叠木工园艺锯*1；钢柄羊角锤*1；迷你木工刨*1；木工铅笔*1；鸟刨*1；密闭性墨斗*1等；木工吹塑定位工具箱*1
	套
	6

	21
	金工工具箱
	配套工具箱60件套，含≥25种必备常用工具，
工具箱内定点定位。
工具包括：
8mm两用扳手*1；10mm两用扳手*1；12mm两用扳手*1；14mm两用扳手*1；3x140mm什锦锉*6；12寸钢锯弓*1；胶柄样冲*1；6寸钢丝钳*1；钢卷尺*1；8寸钳工锉*4；三叉套筒扳手*1；钢丝辐条扳手*1；8寸铁皮剪*1；30cm钢直尺*1；1.5-10mm内六角扳手*9；丝锥板牙套装*12；圆头锤*1；划线规*1；钳工锤*1；铜丝刷*1；3寸螺丝刀*2；4寸螺丝刀*2；6寸尖嘴钳*1；划针*1；8寸活扳手*1；90度直角尺*1等；金工吹塑定位工具箱*1
	套
	6

	22
	电子电工工具箱
	配套工具箱34件套，含≥20种必备常用工具，
工具箱内定点定位。
工具包括：
5m钢卷尺*1；电工胶带*1；测电笔*1；美工刀*1；吸锡器*1；大中小螺丝刀*6；8寸活扳手*1；250g钢柄羊角锤*1；电脑刷*1；6寸钢丝钳*1；电烙铁支架*1；6寸斜口钳*1；40w外热式电烙铁*1；数字万用表*1；6寸尖嘴钳*1；盒装钟表批螺丝刀*6；6寸剥线钳*1；6寸小手锯*1；1.0焊锡丝*1；2-6mm内六角*5等；电工吹塑定位工具箱*1
	套
	6

	23
	机夹车刀
	刀片材质：YT15硬质合金
刀柄材质：40cr
规格：10*10mm７把
	套
	1

	24
	HSS键槽铣刀
	材质：高速钢
ＸＤ９５１２配套刀具，（2刃铣刀2、4、6、8、10 ）7把
	套
	1

	25
	弹性铣夹头
	材质：65锰钢
ＸＤ９５１２配套刀具，(Q24型3#4、5、6、8、10、12、14、16）
	套
	1

	26
	冲压生肖模型制作套件（120件）
	材质：椴木
224×180×3mm12种图案各10张。锯床等微型机床加工材料
	套
	3

	27
	丝印三合板套件
	材质：椴木
200*150*3mm300张,150*100*3mm100张。锯床等微型机床加工材料
	套
	3

	28
	铝棒
	铝棒套件（10*100mm、20*100mm各10根）
	套
	3

	29
	木棒（模型制作套件）
	材质：椴木
6*200mm,10*100mm，20*100mm,30*100mm,各100条。车床、锣床等微型机床加工材料
	套
	3

	30
	激光雕刻机耗材套件
	椴木板150*100*3mm  20张；
椴木板200*150*3mm  10张；
椴木板200*300*3mm  25张；
椴木板200*300*5mm  10张；
奥松板210*300*3mm  25张；
奥松板210*300*4mm  10张；
牛皮纸210*297*3mm  20张；
瓦楞纸300*300*3mm  30张；
瓦楞纸300*300*6mm  10张；
榉木板100*200*3mm  4张；
透明亚克力200*300*3mm  4张
	套
	1

	31
	PLA
	3D打印机耗材，材质：PLA,直径：1.75mm，重量约：1kg
	卷
	10

	32
	专用耗材
	锯条100根，砂纸50张，凿刀5把，智能锯床锯条20根，锯条固定圈20个，2*10螺丝50粒
	套
	1

	33
	学生机床专用维修工具箱
	微型机床维修专用工具箱，材料：塑料。参考规格：200*110*80mm
包含以下工具配件：
尖嘴钳*1，中号螺丝刀*1，小号螺丝刀*1，双头扳手*1，羊角锤*1，内六角扳手*3，砂纸*10，短皮带*2，连接块*5，单孔槽螺母*2，双孔槽螺母*2，M2*10螺钉*10，M4*6螺钉*5，M4*8螺钉*5，M4*12螺钉*5，三爪盘锁紧杆*2，垫片*10，铣刀*,2，夹头固定螺母*1，钻头*2，锣床支撑器*1，车刀*1，锯条固定圈*3，锯条*20，驱动中心器*1，凿刀*1等
	个
	6

	34
	教学资源课件
	含一本纸质版教材《模型设计制作实例指导》 ，≥20个作品制作视频案例，≥15份精品课件ＰＰＴ，≥50份木艺课件鉴赏ＰＰＴ。
纸质教材内容：
第一章：模型制作基础
第二章：学生安全机床的用途与使用
第三章：木工模型设计与制作 ( 初级篇 )【七巧板拼图、我的木贺卡、袋鼠笔筒等】
第四章：木工模型设计与制作 ( 中级篇 )【给笔找个家、汉诺塔、升旗等】
第五章：木工模型设计与制作 ( 高级篇 )【我的小木屋、手推独轮车、轰炸机等】
第六章：木工模型设计与制作 ( 创新篇 )【公鸡啄米、童木击鼓、飞行器设计等】
第七章：模型丝印图
第八章：模型作品
	套
	1

	35
	离心器原理演示仪
	规格：≥350×500mm
部件组成：离心摆、套筒、调节叉、调速装置等
功能：演示离心器工作的基本原理。
	套
	1

	36
	电话机原理模型
	规格：≥300×350mm
部件组成：话筒膜片、电话线路、听筒膜片、电磁铁等
功能：演示电话传输的基本原理。
	套
	1

	37
	机械传动模型
	塑料套件材质，200个以上模块构成；规格：≥300×120×130mm   
至少包含：基础板1块、连接杆30个、齿轮18个、蜗杆2个、转盘2个、滑板槽及滑板2套、齿条2个、导向槽2个、小滑块2个、偏心轮2个、带轮6个、凸轮4个、圆顶块2个、连接扣30个、固定圈30个、长中短轴19个、齿轮箱3个、手柄2个、长条8个、短条10个、车轮4个、轮子铁轴2个、棘轮2个、棘爪2个、脚套4个、滑轮及固定架各2个、电池盒子1个等。
	套
	1

	38
	机械制图模型
	材质：ABS材质、中空注塑有色一次成型, 壁厚2.5mm，下列模型的各单元可以自拆装组合,需定位的单元带有定位键。
共≥14个单体，可分体及组合成25个单元。
每个单体规格分别如下：
1.等腰梯形体（中开圆孔）：
上底：50mm,下底：99mm,高：70mm,圆孔φ27mm
2.组合长方体：
≥87×70×67mm(分体：87×70×41mm）
3.两三棱柱体：高分别：20mm,27mm
4.小长方体：52×38×19mm
5.多边几何体：
高分别：23mm,48mm,38mm
6.弧边长方体：110×70×44mm
7.模型房结构体（直凹弧凹各一）：100×100×50mm
8.剖视图练习体（组合）：高96mm,底圆柱体外径80mm,上圆柱体外径55mm
	套
	1

	39
	机械零件模型
	材质：ABS材质,中空注塑有色一次成型,臂厚3cm,下列模型的各单元可自由拆装组合,需定位的单元带有是定位键。
组成: 
1.千斤顶(装配图)h-150mm:
结构组成:顶杆、螺母、尖端螺钉、支座共计四单元组成。
2.轴承座:
原理:各部分相切、相交、叠加、稽核原理。
结构组成:凸台、肋板、底版、支承板、空心圆柱五个单元。
共计：9个单元。
	套
	1

	40
	各种螺丝连接模型
	螺丝连接模型主体为有色和透明有机玻璃合成。
连接模型规格：≥150×60×60mm
螺纹类型：三角螺纹。
螺纹连接的类型：螺栓连接、双头螺栓连接、螺钉连接。
连接方式：夹紧连接、对穿连接、双头连接。
紧定螺纹连接模型为模具一次性成形透明圆圈组成。
连接模型规格：100×30mm
螺纹类型和规格：m8紧定螺钉
螺纹连接的类型：紧定螺纹连接
	套
	1

	41
	铆、黏、焊接模型
	铆接模型：3件/套；全透明有机材质，模具注塑，凹标名称，双色搭配，弧线处理。搭铆、单搭板铆接。
双搭板铆接：铆接处透明易观察。
焊接模型：3件/套；金属材质；坡口、搭焊、对焊、角焊。                                                  
粘接模型：4件/套；全透明有机材质，模具注塑，凹标名称，双色搭配，弧线处理。
	套
	1

	42
	三视图投影演示仪
	规格型号：≥350×350mm
材质：活动式三维立体正交结构，三维面模具一次性成型，隐性连接，模具注塑磁钢固定。
凹槽设计，便于投影图教学更换；
透明塑胶片，量身配备。
功能：展示主视图、左视图、俯视图，并在此基础上可绘制三视图标注。
	套
	1

	43
	不倒翁原理试验仪
	规格和材质：
底  板：≥300×120×30mm，ABS有机材料；
刻度盘：≥300×250×5mm覆铝银面激光雕刻刻度板；
载  体：直径≥200mm采用模具注塑成形。     
功能：
1.重心可自由改变。
2.数字显示支撑点与重力线之间的变化对其稳定性的影响。
3.可移指针能测量不倒翁的重心点；
4.刻度盘、刻度底板、不倒翁刻度三者有机结合全程动态展示不倒翁重心和稳定性二者的关系。
	套
	1

	44
	稳定性试验测试仪
	规格与材质：
上下底板：≥280×120×30mm
刻度盘：激光雕刻银面，半径为≥280mm。
阻力标准点：能有效保证载体试验的科学性和可靠性。
载体：模具一次性成型阴刻刻度管，双色标注。
功能：
1.重心可调，可观察和测试重心高低位置与稳定性关系；
2.多种不同形状底面积，可测试支撑面大小与稳定性关系；
3.可探究相同重心，相等重心线下的三角形与圆形的稳定性程度；
4.探究不同形状、相同直径的底面积，在同一重心下稳定性的关系；
5.不同形状的底面积，可测试不同角度在同一重心下稳定性的关系；
6.可变角度的长方体块，可测试不同角度下长方体块的稳定性程度；
7.能测试长细比与稳定性关系。
	套
	1

	45
	自行车模型
	全仿真,锌合金,含真实刹车动作高度仿真，拆卸方便，具有自行车的主要功能。配相关工具。
参考尺寸长≥22㎝，高≥12㎝，宽≥7㎝。
	套
	1

	46
	致冷半导体
	制冷片，控制芯片、继电器、热敏电阻等
	套
	1

	47
	恒温控制箱模型
	温度0～60度可设置，金属外壳，实现闭环控制。
	套
	1

	48
	智能终端
	处理器： ≥2.7GHz八核64位
内存：≥16GB DDR4 (可扩容，可支持双通道)
硬盘：≥512G
显示输出：≥HDMI*1、≥VGA*1
网络接口：千兆以太网端口，RJ-45接口
USB端口：大于等于8个USB接口
显示器：≥23.8寸显示器
	套
	1
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