一、工程概况
工程名称：西安科技大学场景创新研究院暨未来学习中心提升改造项目
工程概况：西安科技大学场景创新研究院暨未来学习中心建成后可以满足1000人以上的培训需要。礼堂长：62.9米,宽：28.8米,面积：1700平方米,舞台长：24.7米,深度：16米,面积：400平方米。
此次礼堂系统建设内容包括：装饰装修工程、电气工程、弱电工程、通风空调工程、消防工程。
二、编制依据
1、《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》(陕建管发〔2025)10号)；
2、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(2025)；
3、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》(2025)、《市政工程工程量计算标准》(2025)、《通用安装工程工程量计算标准》(2025)、《园林绿化工程工程量计算标准》(2025)；
4、《陕西省建设工程费用规则》(2025)；
5、《陕西省房屋建筑与装修工程消耗量定额》(2025)、《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)；
6、《陕西省房屋建筑与装修工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(上、下册)(2025)、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)及其配套的费用定额勘误和补充等相关文件；
7、建设工程设计文件及相关资料；
8、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；
9、施工现场情况、工程特点及施工方案；
10、其他相关资料。
三、编制范围
1.本过程图纸范围内所有内容。（具体以工程量清单为准）。
四、其他说明
1、本工程其他项目中设置暂列金额为36万元；
2、本工程采用预拌砂浆、预拌混凝土；
3、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、答疑纪要等进行组价；
4、拆除垃圾外运含清理、归堆、装袋、外运含消纳费用，运距投标人自行考虑；
5、编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0软件，版本号为7.5000.23.3。
五、工程技术标准及要求
1.本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定，同时满足中华人民共和国住建部发布的《工程建设标准强制性条文》的规定。
2.本工程其他技术标准及要求执行现行规范和采购人实际需求。
3.在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术部分准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。
4.供应商应先到工程地点踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、运输能力、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，了解施工规范、标准以及施工现场实际等情况，并应考虑现有人、材、机市场水平和供应、投标风险、不利的施工因素等，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5.供应商取得验收手续后，及时通知采购人验收，并按采购人的要求提交竣工验收申请报告及竣工资料，采购人应及时组织验收，并在验收后10个工作日内作出合格或不合格的验收意见，验收不合格的，供应商应返工，直至采购人验收合格为止，返工的一切费用由供应商承担，且工期不予顺延。如供应商在规定时间内未能组织验收的，需及时通知采购人，双方另行商定验收日期。
6.中标供应商未经采购人及有关部门同意，不得擅自变更本项目投标过程承诺中认定的采购范围、实施组织方案和项目经理（响应文件中应明确项目经理的姓名及联系方法，以备检查）。
7.中标供应商必须自行施工，不得转包、分包。
8.中标供应商在施工过程中不得影响学校的日常生活、工作秩序。
9.现场垃圾清运、治污减霾工作由中标供应商全权负责，供应商应负责做好项目的扬尘防治工作及垃圾清运工作。
10.中标供应商与采购人签订合同时，需同时签订安全协议。
六、图纸及工程量清单（详见附件）
七、商务要求
1．工期：3个月。
2.工程地点：西安科技大学临潼校区骊山校园。
3．工程质量：工程质量符合国家现行最新颁布的施工验收规范和质量检验“合格”标准。承包人严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。
4．工程质保期：本项目竣工验收合格通过之日起2年，供应商可在此基础上根据企业自身情况自主承诺予以延长。
质保期内如因施工及设备质量问题需要维修，中标供应商应保证48小时内提供维修方案，5天内完成维修，无条件负责维修，否则采购人有权另行委托他人完成，所发生的费用均由中标供应商承担，优先从质保金扣除。
5．付款方式：
本项目结算方式：固定综合单价
本项目签订合同前向甲方缴纳3%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款给中标供应商；工程完工并经学校验收合格后支付20%工程款；经工程审计，采购人向中标供应商支付至审定价的100%。付款前，中标供应商开具全额增值税发票给采购人。验收合格后缴纳的3%履约保证金转为质量保证金，待质保期满后无息退还。
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	序号
	名称
	单位
	规格型号

	1
	镀锌钢板
	m2
	镀锌钢板δ0.75、δ1.0、δ1.2

	2
	钢材
	kg
	一般型钢、角钢、扁钢、圆钢等

	3
	保温材料
	m3
	铝箔离心玻璃棉保温 30mm

	4
	电线管
	m
	JDG16、JDG20、JDG25等

	5
	电线管
	m
	SC50、SC80、SC100、SC125等

	6
	桥架
	m
	钢制桥架 200*100、100*100

	7
	电缆
	m
	WDZ-YJE-1KV-4*185+1*95

	8
	电缆
	m
	WDZ-YJY-4*120+1*70

	9
	电缆
	m
	WDZ-YJY-4*150+1*70

	10
	电缆
	m
	WDZ-YJY-4*70+1*35

	11
	电缆
	m
	WDZ-YJY-5*10

	12
	电缆
	m
	WDZ-YJY-5*16

	13
	电缆
	m
	WDZ-YJY-5*6

	14
	网线
	m
	UTP-CAT6

	15
	绝缘导线
	m
	WDZ-BYJ2.5

	16
	绝缘导线
	m
	WDZ-BYJ4

	17
	光纤
	m
	8芯光纤

	18
	灯具
	套
	LED灯带

	19
	灯具
	套
	LED平板格栅灯600*600 36W

	20
	灯具
	套
	LED吸顶灯

	21
	灯具
	套
	LED筒灯、LED筒灯


	22
	配电箱
	台
	插座箱 600*900*200、
配电箱600*1800*400等

	23
	配电箱内元器件
	个 
	配电箱内元器件‌断路器、浪涌保护器等

	24
	开关
	只
	单联、双联、三联开关

	25
	开关
	只
	红外感应开关

	26
	插座
	套
	五孔插座、地面五孔插座

	27
	交换机
	台
	24口POE交换机、48口接入交换机

	28
	网络机柜
	台
	42U 600*800*1800MM

	29
	无线AP
	个
	顶面无线AP

	30
	空调器
	台
	2P柜式空调、3P柜式空调

	31
	通风喷口
	个
	射流消声球形喷口QVK-520

	32
	防火阀
	个
	70℃防火阀 800*400、2000*800

	33
	电动升降会标
	台
	电动升降会标

	34
	热轧带肋钢筋
	kg
	HRB400 φ8以内

	35
	热轧带肋钢筋
	kg
	HRB400 φ12

	36
	钢柱
	t
	(成品)

	37
	钢梁
	t
	(成品)

	38
	白色铝扣板
	m2
	0.8mm厚600×600

	39
	亚白色铝板吊顶
	m2
	2.5mm厚

	40
	烟灰色铝板吊顶
	m2
	2.5mm厚

	41
	烟灰色铝板
	m2
	2.5mm厚

	42
	浅烟灰吸音铝板
	m2
	2.5mm厚

	43
	轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨
	m2
	(矩型)

	44
	轻钢龙骨阶梯型天棚龙骨
	m2
	(直线型)

	45
	塑胶地板
	m2
	3.0mm厚、5.0mm厚

	46
	舞台
	m2
	成品折叠拼装舞台

	47
	木纹铝板门套
	m2
	δ1

	48
	木纹碳晶装饰板
	m2
	δ3

	49
	亚白碳晶装饰板
	m2
	δ3

	50
	艺术地毯
	m2
	

	51
	过门石
	m2
	25mm厚

	52
	人造石窗台板
	m2
	20mm厚

	53
	白色铝扣板
	m2
	0.8mm厚 600×600

	54
	铝板木纹转印
	m2
	5mm厚

	55
	双扇木门
	樘
	双扇套装平开实木门

	56
	钢质防火门 
	m2
	甲级

	57
	断桥铝合金窗
	m2
	

	58
	踢脚线
	m
	1.0mm厚黑色磨砂不锈钢踢脚线

	59
	涂料
	m2
	深灰色涂料

	60
	乳胶漆
	m2
	苯丙乳胶漆内墙用

	61
	硅酸钙吸音板
	m2
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