吴堡县人民政府办公室关于融媒体中心整合搬迁改造的工程项目


吴堡县政府采购中心
竞争性磋商文件
项目编号：WBZFCG-2026-CS015

项目名称：吴堡县人民政府办公室关于融媒体中心整合搬迁改造的工程项目

采 购 人：吴堡县人民政府办公室
采购代理机构：吴堡县政府采购中心


目  录

    第一章  磋商公告

    第二章  供应商须知

    第三章  评审办法及标准

    第四章  磋商内容及采购需求

    第五章  合同基本条款
    第六章  响应文件构成及格式

        第一部分  响应函格式
        第二部分  第一次磋商报价

        第三部分  资格证明文件
        第四部分  供应商概况

        第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
        第六部分  响应方案
第一章  磋商公告

一、项目基本情况：
项目编号：WBZFCG-2026-CS015
项目名称：吴堡县人民政府办公室关于融媒体中心整合搬迁改造的工程项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：2334175.04元
采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	吴堡县人民政府办公室关于融媒体中心整合搬迁改造的工程项目


	详见采购文件
	2334175.04
	否
	合同签订之日起60日历天内完工并验收合格


 二、 投标人的资格要求

 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

 2、落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； （3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）；（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 （财库〔2019〕19 号）；（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）；（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；（9） 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20 号）；（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3、本项目的特定资格要求：

供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种应为增值税、个人所得税、企业所得税等主税种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供企业赋码后完整的2024年度或2025年度财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/），成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表。

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。 

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），附网页截图加盖投标人公章。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

（13）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

备注：1、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》、《供应商书面声明函》应按磋商文件第六章给定的格式填写。 

2、本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同中小企业，不再单独享受价格扣除。大中型企业不可参与。 

3、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

三、获取采购文件

时间：2026年06月26日 至 2026年07月02日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）

途径：CA锁报名后自行下载

售价： 免费获取
方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年07月06日 09时30分00秒（北京时间）

开标时间：2026年07月06日 09时30分00秒（北京时间）
地点：不见面开标，网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅
1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148
2、供应商自行在电脑上进行二次报价。建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：吴堡县人民政府办公室

地址：吴堡县新建街155号

联系方式：13571237566
2、采购代理机构信息

名称：吴堡县政府采购中心

地址：吴堡县财政局405室
3、项目联系方式

项目联系人：宋老师   王武君
电话：0912-6524331 13571237566
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：吴堡县人民政府办公室

（二）监管部门：吴堡县财政局
（三）采购代理机构：吴堡县政府采购中心

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。
采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出
3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：
采购人：吴堡县人民政府办公室     联系电话：13571237566
代理机构：吴堡县政府采购中心     

吴堡县财政局405室     

联系电话：0912-6524331     邮箱：503538345@qq.com 
（三）关于信用记录的查询和使用

1、磋商小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。
2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。
（四）执行优惠政策

对于中小企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2002〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2011〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2010〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

（五）保密事项
由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：长安银行、中信银行、光大银行、交通银行、中国银行、招商银行、浦发银行、农商银行、农业银行、民生银行、兴业银行、广发银行、建设银行。

（七）供应商的投标费用自理
三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告
第二章　供应商须知
第三章　评审办法及标准
第四章　磋商内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标,采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、吴堡县政府采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，吴堡县政府采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）招标文件的解释权归吴堡县采购中心。

四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。 

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4010280105、4010980000 

 CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间（30分钟内）内无法解密响应文件（如因系统原因导致无法解密可延长）；
5、上传的电子响应文件无法打开。

六、组织开标

（一）吴堡县政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）吴堡县政府采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由吴堡县政府采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及吴堡县政府采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种应为增值税、个人所得税、企业所得税等主税种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供企业赋码后完整的2024年度或2025年度财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/），成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表。

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。 

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），附网页截图加盖投标人公章。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

（13）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

备注：1、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》、《供应商书面声明函》应按磋商文件第六章给定的格式填写。 

2、本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同中小企业，不再单独享受价格扣除。大中型企业不可参与。 

3、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。
八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和磋商小组授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，磋商小组不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正磋商小组、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评标报告。
（三）组建磋商小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为磋商小组参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，吴堡县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，吴堡县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。
1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
3、磋商响应文件的澄清
（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。
（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、磋商过程
磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。
 磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报吴堡县财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：
评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告县财政局。

九、无效投标情形
（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:
1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
2、不具备磋商文件中规定的资格要求;
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

供应商的最后报价出现下列情形之一，磋商小组应启动异常低价响应审查程序： 

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；

（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×50%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价60%的，即最后报价<采购项目最高限价×60%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（四）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，一个小时内供应商需提供相关材料证明。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（五）磋商小组应依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（六）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（七）磋商小组通过现场纸质文件形式向供应商发出“问题澄清通知”，供应商应按磋商小组“问题澄清通知”的要求，在现场进行纸质版澄清、补正或确认。供应商未在“澄清通知”规定的时间内进行澄清、补正或确认的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

十、成交
（一）吴堡县采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，吴堡县采购中心将发布成交公告。
（三）吴堡县采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，吴堡县采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10个工作日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者吴堡县采购中心沟通并作书面记录。采购人或者吴堡县采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由吴堡县政府采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准
一、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）
	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏：
（1）封面；
（2）响应函；
（3）法定代表人委托授权书。

	2
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：
（1）响应函；
（2）第一次磋商报价表、分项报价表（磋商文件未作要求的除外）；
（3）资格证明文件；

（4）供应商概况；
（5）供应商参加政府采购活动承诺书；
（6）响应方案。

	3
	响应文件签署、盖章
	签署、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。

	4
	响应文件有效期
	符合磋商文件的要求。

	5
	磋商报价
	（1）磋商报价符合唯一性要求；
（2）第一次磋商报价表填写符合要求；
（3）报价货币符合磋商文件要求；
（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；

	6
	实质性条款响应
	完全响应磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。

	7
	合同条款
	完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求。

	8
	其他
	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表
	评审
要素
	分值
	评审内容

	投标报价
	30 分
	1.本次磋商设最高投标限价（采购预算）。供应商的磋商报价超过最高投标限价的视为废标，不再参与下一步评审。

2、采用低价优先法计算，未超出财政预算，实质性满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。



	施工方案
	15分
	供应商根据本项目制定施工方案，施工方案包括：①项目整体实施计划；②项目实施重难点分析及解决措施；③对易发生质量通病，易出现安全问题，施工难度大，技术含量高的部分进行说明并给出施工保障措施和专项技术方案（含主要施工方法，组织措施，检验手段等）；
④施工现场管理制度；⑤合同及施工资料的管理。
注：每具有一项得 3 分，最多得 15 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1 分，扣完为止。
内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	确保工
程质量
的技术
组织措
施
	10 分
	确保工程质量的技术组织措施内容包括：①工程质量管理工作流程；
②工程质量保障方案；③工程质量控制体系；④材料和构配件的质量控制；⑤施工检测及工序交验方案。
注：每具有一项得 2 分，最多得 10 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 0.5 分，扣完为止。
内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	确保安
全生产
的技术
组织措施
	8 分
	确保安全生产的技术组织措施内容包括：①安全生产管理制度；②配置安全组织机构；③安全隐患排查、整改制度；④应急救援机制。
注：每具有一项得 2 分，最多得8 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 0.5 分，扣完为止。。
内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	确保文
明施工
的技术
组织措
施及环
境保护
措施
	8 分
	确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施内容包括：①文明及环境保护管理制度；②防尘降噪措施；③节能减排措施；④文明及环境保护施工监督检查机制。注：每具有一项得 2 分，最多得 8 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 0.5 分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	确保工
期的技
术组织
措施及
进度保
障措施
	8 分
	工期的技术组织措施及进度保障措施，内容包含：①工期管理制度；
②工期保证措施；③节点工期的控制措施；④进度保障措施。
注：每具有一项得 2 分，最多得8 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 0.5 分，扣完为止。
内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	项目人员配置
	10分
	其他人员包括但不限于:(施工员、质量员、资料员、材料员、安全员)，每提供一名计2分;此项最高得10分，需提供证明材料(身份证、岗位证或职称证(安全员需提供安C证)。未提供不得分。

	施工承诺
	6分
	供应商针对本项目编制完善的施工承诺， 内容包含：①针对本项目实际需求提供实质性施工承诺及保障措施；②针对本项目施工验收后期的质保承诺。
注：每具有一项得3分，最多得6 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1分，扣完为止。
内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	业绩
	5 分
	提供 2023 年 6 月 1 日至今完成过的类似工程项目业绩。每提供一个业绩证明得 2.5 分，最多得 5 分。（注：业绩证明材料以中标（成交）通知书或合同为准，响应文件中附中标（成交）通知书或合同复印件并加盖企业公章，合同时间以签订日期为准。


第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为吴堡县人民政府办公室关于融媒体中心整合搬迁改造的工程项目，（本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：

（一）项目基本情况

1.项目名称

吴堡县融媒体中心整合搬迁改造工程

2.项目概况

本项目为吴堡县融媒体中心整合搬迁改造工程，建设地点位于榆林市吴堡县主城区。项目涵盖融媒体中心全功能区域装修改造，一层面积为560m²，二层面积为810m²，具体包含演播室、广播电台、采编中心、会议室、电视播出、独立办公室、开放式办公室、卫生间等功能区域。

本工程地面以利旧改造为核心原则，保留原有合格地砖，仅对破损、空鼓、开裂、脱落的局部地面区域进行地面更换施工；项目顶面采用分区差异化装修工艺，常规办公、公共区域采用铝扣板天花吊顶，演播室区域采用专业吊顶，通过针对性装修改造，满足融媒体中心新闻采编、节目录制、广播播出、日常办公、会议研讨等专业化、规范化使用需求，适配媒体行业专业声学、环境、办公功能标准。

3.采购范围

本项目采购范围包含工程所需全部装修材料采购、运输、装卸、安装、施工、调试、清理、质保售后等全部内容，主要涵盖局部pvc地面材料、全屋铝扣板天花材料、演播室及广播电台专用吸音板材料，以及配套辅材、安装施工服务等，包工包料、包质量、包工期、包验收、包售后。

（二）项目技术参数及规格要求

本项目所有装修材料及施工工艺均严格贴合融媒体中心专业使用场景，分区明确、参数标准化，技术规格如下：

1.地面工程（局部更换pvc地面）

（1）适用区域：演播室及采编中心等区域。

（2）材料类型：商用环保PVC塑料地板（卷材/片材），适配办公及公共场景耐磨、防滑、防潮需求。

（3）核心技术参数

- 厚度：≥2.0mm，耐磨层厚度≥0.35mm；

- 材质：全新原生PVC材料，无回收废料，高密度通体结构；

- 防火等级：达到国家B1级防火标准；

- 防滑等级：R10及以上防滑等级，卫生间区域防滑等级不低于R11；

- 环保参数：无甲醛、无重金属，符合室内公共场所环保标准；

- 物理性能：抗压、抗冲击、耐磨耐刮，热胀冷缩系数小，不易起翘、开裂；

- 花色：颜色、纹理与原有地砖风格协调统一，整体视觉无明显色差。

（4）施工参数：施工前铲除破损地砖、找平地面基层，地面平整度误差≤2mm/2m，胶水满刮粘贴，接缝无缝热熔焊接，收边收口平整牢固，与原有地面衔接顺滑无台阶。
（5）卫生间地面：做双层防水处理，地面坡度合理，排水通畅、无积水，防滑防渗性能达标。

2.顶面铝扣板天花工程

（1）适用区域：采编中心、会议室、电视播出机房、独立办公室、开放式办公室、卫生间等常规区域。

（2）材料类型：集成铝扣板吊顶，配套龙骨、收边条、吊件、螺丝等全套辅材。

（3）核心技术参数

- 基材：优质铝合金3003H24，厚度≥1.5mm（裸板厚度，不含涂层）；

- 表面工艺：纳米抗油污、静电喷涂工艺，哑光纯白常规办公色系；

- 规格尺寸：常规600mm×600mm标准方形扣板，平整度高，可模块化拆装；

- 防火性能：A级不燃防火等级；

- 防腐性能：耐酸碱、防氧化、防潮防霉，适配卫生间潮湿环境；

- 结构特性：扣板拼接紧密、无翘边、无变形，龙骨承重达标，可适配灯具、风口、检修口开孔安装。

（4）施工参数：吊顶水平高度统一，整体水平误差≤3mm，龙骨间距标准合规，吊顶无松动、无异响，开孔规整、收口美观，预留设备检修空间。

3.专业吸音板工程

（1）适用区域：融媒体中心演播室、广播电台核心功能区域。

（2）材料类型：专业阻燃聚酯纤维吸音板，适配播音、录播专业声学需求。

（3）核心技术参数

- 基材：高密度聚酯纤维，环保阻燃材质；

- 吸音性能：125Hz-4000Hz全频段吸音，降噪系数NRC≥0.6，有效消除回声、杂音、混响；

- 防火等级：B1级阻燃，离火自熄，无明火蔓延；

- 环保标准：零甲醛、无污染，符合室内播音室最高环保要求；

- 规格：标准尺寸裁切，板面平整、纹理均匀，可定制适配顶面尺寸；

- 物理特性：韧性强、不易碎裂、防尘防静电，方便清洁维护。

（4）施工参数：满铺安装、拼接缝隙≤0.5mm，整体墙面平整无凹凸，声学结构贴合演播、广播专业收音标准，无松动脱落隐患。

4.水电及强弱电工程

（1）强电系统：全屋电路重新规划布线，分区域、分回路独立控制，演播室、机房、办公设备区单独专线供电，线缆规格符合负载要求，开关插座布局合理、安装牢固，通电稳定、无漏电隐患，符合建筑电气施工规范。

（2）弱电系统：适配融媒体采编、直播、网络传输需求，布设千兆网络线路、音视频线路、监控线路、广播线路，强弱电分离布线、管线标识清晰，线路屏蔽性好，无信号干扰，满足高清视频传输、实时直播、舆情调度的网络需求。

（3）给排水系统：卫生间给排水管道更换翻新，管道密封严密、排水通畅、无渗漏，阀门、接口配件质量达标，使用寿命长。

5.防水工程

卫生间、设备间等涉水区域全部做标准化防水施工，基层清理干净、找平密实，涂刷国标环保防水涂料，多遍涂刷成型，防水层无漏刷、无气泡、无开裂，施工完成后进行48小时闭水试验，无任何渗漏现象。

6.门窗及照明工程

（1）原有门窗检修翻新，破损门窗全部更换，门窗密封严密、开启灵活、隔音隔热性能良好，五金配件齐全耐用。

（2）全屋采用节能LED照明系统，办公区光线柔和均匀、无频闪；演播室搭配专业补光灯具，光线色温、亮度满足视频拍摄、直播录制专业要求，灯具布局规整、布线隐蔽、开关控制灵敏。

（三）重要材料具体质量要求

所有进场材料必须为全新正品、国标合格产品，无次品、无翻新、无库存积压老化产品，进场前需提供产品合格证、检测报告、资质证书供甲方及监理核验，验收合格后方可施工。

1.PVC塑料地面材料质量要求

（1）材料必须符合《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》国家标准，甲醛、VOC、重金属等有害物质含量为零，无异味，进场后通风无刺激性气味。

（2）产品耐磨、耐碾压，长期使用不褪色、不脱层、不开裂，防水防潮，可适配办公高频走动、卫生间潮湿环境使用。

（3）批次材料颜色统一、色差极小，铺贴完成后与原有地砖整体风格协调，无明显拼接痕迹。

（4）配套胶水为环保专用地板胶，粘结力强、不脱胶、无异味，符合室内环保标准。

2.铝扣板及配套辅材质量要求

（1）铝扣板基材厚度达标，板材硬度足够，无薄料、残次料，板面无划痕、色差、掉漆、变形、凹凸瑕疵。

（2）表面涂层附着力强，耐擦洗、抗油污、不褪色，长期使用不变黄、不脱层，防潮防腐性能稳定。

（3）吊顶龙骨、吊件、收边条均为国标加厚镀锌材质，防锈、承重能力强，杜绝生锈、变形、坍塌隐患，全套辅材与扣板匹配适配。

（4）卫生间区域铝扣板具备高强度防水、防霉、抗腐蚀性能，适配潮湿环境长期使用。

3.演播室、广播电台吸音板质量要求

（1）必须为媒体演播室专用声学材料，声学参数达标，可有效优化室内声场，消除噪音、混响，满足节目录制、广播播音的专业音质要求。

（2）阻燃性能达标，遇火不产生有毒烟气，耐高温、不易老化，使用寿命长。

（3）板材密度均匀，韧性好，裁切无掉渣、无碎裂，安装后整体平整美观，防尘、防静电，便于日常清洁养护。

（4）所有吸音材料无粉尘脱落，不会对录音、摄像设备及工作环境造成污染。

（四）履约期限

1.总履约工期：自合同签订、现场交底、采购人下达开工通知之日起60个日历天内，完成所有材料进场、施工安装、调试清理、自检整改、竣工验收全部工作，整体交付使用。

2.进度要求：供应商需制定详细施工进度计划表，分阶段完成拆除改造、基层施工、水电布线、吊顶墙面地面施工、设备安装、收尾保洁等工序，合理统筹工期，不得无故拖延。

3.工期延误：除不可抗力及采购人书面确认的工期顺延情况外，工期不得延误，逾期完工将按照合同约定承担违约责任。

4.交付要求：工期到期后，施工场地整洁干净、无建筑垃圾、无施工遗留问题，所有系统正常运行，达到竣工验收及交付使用标准。

（五）项目质量验收标准

本项目整体工程质量严格按照国家建筑装饰装修工程质量验收规范、室内环保标准、声学装修专业标准执行，确保一次性验收合格，具体标准如下：

1.通用质量标准

（1）严格遵循《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325）等国家现行规范及地方相关施工标准。

（2）所有施工区域整洁规范，无施工垃圾、无破损瑕疵，功能区域分区明确，完全满足融媒体中心办公、播音、录制、播出、会议的日常使用需求。

（3）室内空气质量检测达标，无异味、无有害气体超标，可直接投入正常办公使用。

2.分项工程质量标准

（1）地面工程：局部更换的pvc地面粘贴牢固、无空鼓、无起翘、无开裂、无气泡，接缝平整无缝，收边严密，与原有地砖衔接自然，整体地面平整、防滑、耐磨、整洁。

（2）铝扣板吊顶工程：吊顶整体平整、水平统一，板材拼接紧密、缝隙均匀，无变形、翘边、掉漆现象；龙骨安装牢固，无松动、异响，设备开孔规整，整体美观耐用，防潮防火性能达标。

（3）吸音板工程：演播室、广播电台吸音板安装平整牢固，拼接缝隙合规，无松动脱落；声学降噪、吸音参数达标，室内无明显回声、混响、杂音，满足专业节目录制、广播播出声学标准；防火、环保指标全部达标。

3.售后质保标准

（1）本项目整体工程质保期不少于2年，所有装修材料质保期与工程质保同步。

（2）质保期内，因材料质量、施工工艺问题造成的起翘、开裂、脱落、变形、褪色、声学效果失效等问题，乙方需在24小时内响应，免费维修、更换、整改。

（3）质保期结束后，乙方提供终身成本价维修服务，持续保障项目正常使用。

（六）其他要求

1.乙方所有施工人员严格遵守施工现场安全管理规定，做好安全防护，施工期间杜绝安全事故、扬尘污染、噪音扰民等问题，完工后做到工完场清。

2.乙方需全程配合甲方、监理单位的现场检查、抽检、验收工作，及时提供全套材料检测报告、合格证、竣工资料等验收文件。

3.所有材料、施工工艺不得低于本采购需求及国家规范标准，若出现质量不达标情况，乙方必须无条件返工，直至验收合格，所有损失由乙方自行承担。

分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-给排水工程


专业/标段：通用安装工程


第  1  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001007001
	复合管
	[项目特征]
1.材质:PP-S外镀锌镍合金钢塑管(冷水型)
2.规格:DN65
3.连接形式 :卡箍

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	16.86

	2
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	0.33

	3
	031001006002
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN40
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	8.36

	4
	031001006003
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN32
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	4.2


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-给排水工程


专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	031001006004
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	27.52

	6
	031001006005
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	1.75

	7
	031001006006
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	6.87

	8
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀  DN 50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	9
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :止回阀  DN 25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-给排水工程


专业/标段：通用安装工程
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	序号
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	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	10
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
类型 : 闸阀  DN65

 [工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	11
	031002011001
	水表
	[项目特征]
型号 :水表-DN50 

[工作内容]
1.安装
	个
	1

	12
	031207002001
	管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑保温壳
2.绝热厚度 : 10mm
3.管道外径:DN65

 [工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	m3
	0.02

	13
	031207002003
	管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑保温壳
2.绝热厚度 : 10mm
3.管道外径 :50以下

[工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	m3
	0.04

	14
	031207002002
	管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :岩棉管壳+PEF(高架桥聚氯乙烯独立发泡体)
2.绝热厚度 :70mm 

[工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	m3
	0.28

	15
	031207007001
	防潮层 、保护层
	[项目特征]
材料 : 1MM厚铝箔

[工作内容]
1.安装
	m2
	6.68

	16
	031207007002
	防潮层 、保护层
	[项目特征]
材料 :3MM厚铝箔

[工作内容]
1.安装
	m2
	5.94


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-给排水工程


专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	031201001001
	管道刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :调和漆两道
[工作内容]
1. 除锈
2.调配 、涂刷
	m2
	4.66

	18
	031201001002
	管道刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :调和漆两道 、防漆漆两道

[工作内容]
1. 除锈
2.调配 、涂刷
	m2
	4.72

	19
	03B001
	管卡 DN40
	
	个
	1

	20
	03B002
	管卡 DN32
	
	个
	1

	21
	03B003
	管卡 DN25
	
	个
	3

	22
	031301009001
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 100
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	2

	23
	031301009002
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	1

	24
	031301003001
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内) 63

 [工作内容]
1.钻孔
	个
	3


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-给排水工程


专业/标段：通用安装工程
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	序号
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	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	热水
	
	
	

	25
	031001006007
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管(热水型)
2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	5.76

	26
	031001006008
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PP-R管(热水型)
2.规格:DN15
3.连接形式 :热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	7.5

	27
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀  DN 20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	28
	03B004
	管卡 DN20
	
	个
	2

	29
	03B005
	管卡 DN15
	
	个
	2

	
	
	排水
	
	
	

	30
	031001006009
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管

2.规格:DN100

3.连接形式 :粘接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	16.95
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工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-给排水工程
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	31
	031001006010
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管

2.规格:DN75
3.连接形式 :粘接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	0.79

	32
	031001006011
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管

2.规格:DN50
3.连接形式 :粘接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	12.35

	33
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
材质 :地漏  DN50 

[工作内容]
1.安装
	个
	2

	34
	031003006001
	大便器
	[项目特征]
类型 :感应式冲洗阀蹲式大便器 

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	7

	35
	031003007001
	小便器
	[项目特征]
类型 :感应式冲洗阀落地式小便器

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	36
	031003005001
	化验盆
	[项目特征]
类型 :拖布池

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	1
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工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-给排水工程
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	37
	031003003001
	洗脸盆
	[项目特征]
类型 :洗脸盆

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	
	
	冷凝水
	
	
	

	38
	031001006012
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:UPVC管  DE 40
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	98.24

	39
	031001006013
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:UPVC管  DE 32
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	88.53

	40
	031207002005
	管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡）
2.绝热厚度 : 13mm 

[工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	m3
	0.46

	41
	031207007004
	防潮层 、保护层
	[项目特征]
1.材料 :0.5mm厚铝箔

[工作内容]
1.安装
	m2
	42.6
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	冷媒管
	
	
	

	42
	031001004001
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ31.75

 [工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	5.9

	43
	031001004002
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ28.6 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	35.4

	44
	031001004003
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ22.2

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	47.35

	45
	031001004004
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ 19.05 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	33.84

	46
	031001004005
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ 15.88 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	34.4
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	47
	031001004006
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ 12.7 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	116.22

	48
	031001004007
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ9.53

 [工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	105.5

	49
	031001004008
	铜管
	[项目特征]
材质 :脱氧亚磷无缝铜管  φ6.35 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	85

	50
	031207002004
	管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡）
2.绝热厚度 : 13mm 

[工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	m3
	0.53


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-采暖工程
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	1
	031001002001
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管

2.规格:DN70 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	29.5

	2
	031001002002
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管

2.规格:DN50 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	48.26

	3
	031001002003
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管

2.规格:DN40 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	62.2

	4
	031001002004
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管

2.规格:DN32 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	54.95


分部分项工程项目清单表
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	5
	031001002005
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管

2.规格:DN25 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	73

	6
	031001002006
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管

2.规格:DN20 

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	379.72

	7
	031004002001
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :钢制柱形散热器（四柱）11片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	2

	8
	031004002002
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :钢制柱形散热器（四柱）20片

[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	58

	9
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀  DN 20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	50


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-采暖工程
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	10
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀  DN 25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	11
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀  DN 40
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	12
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀  DN 50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	13
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :平衡阀  DN 40
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	14
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :平衡阀  DN 50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	15
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :温控阀  DN 20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	30
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	16
	031002001008
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀 DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	17
	031301009001
	套管
	[项目特征]
名称 、类型 :普通钢制套管  DN32 

[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	46

	18
	031301009002
	套管
	[项目特征]
名称 、类型 :普通钢制套管  DN40 

[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	7

	19
	031301009003
	套管
	[项目特征]
名称 、类型 :普通钢制套管  DN50 

[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	4

	20
	031301009004
	套管
	[项目特征]
名称 、类型 :普通钢制套管  D65 

[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	8
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	21
	031301009005
	套管
	[项目特征]
名称 、类型 :普通钢制套管  DN80 

[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	5

	22
	031301009006
	套管
	[项目特征]
名称 、类型 :普通钢制套管  DN100

 [工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	4

	23
	031301003001
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  63 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	57

	24
	031301003002
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  83 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	13

	25
	031301003003
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  108 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	4

	26
	031207002001
	管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑发泡难燃材料
2.绝热厚度 :40mm
3.管道外径:DN80 

[工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	m3
	0.42
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	27
	031207002002
	管道绝热
	[项目特征]
1.绝热材料品种 :橡塑发泡难燃材料
2.绝热厚度 :40mm
3.管道外径:DN50 

[工作内容]
1.安装
2.绝热材料安装
	m3
	5.99

	28
	031207007001
	防潮层 、保护层
	[项目特征]
材料 :铝箔保护

[工作内容]
1.安装
	m2
	242.86

	29
	031201001001
	管道刷油
	[项目特征]
1.油漆品种 :刷防锈漆两遍 ，银粉两遍

[工作内容]
1. 除锈
2.调配 、涂刷
	m2
	71.93

	30
	031008001001
	采暖工程系统调试
	[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1
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	1
	030409001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.规格:WDZ-YJY-5 *10
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	42.89

	2
	030409001002
	电力电缆
	[项目特征]
1.规格:WDZ-YJY-5 *6
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	49

	3
	030409001003
	电力电缆
	[项目特征]
1.规格:YJV-4x50+ 1X25
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	7

	4
	030409002001
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 : 电缆截面( mm2)  ≤10  五芯电缆
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	4

	5
	030409002002
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 : 电缆截面( mm2)  ≤50  五芯电缆
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	1

	6
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.规格:WDZ-BYJ2. 5

[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	2342.53
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	7
	030412003002
	配线
	[项目特征]
规格:WDZ-BYJ4 

[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	4592.93

	8
	030412001001
	配管
	[项目特征]
规格:KBG-20

 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	1807.54

	9
	030412001002
	配管
	[项目特征]
规格:KBG-32

[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	3.85

	10
	030412001003
	配管
	[项目特征]
规格 :SC-40 

[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	3.5

	11
	030412001004
	配管
	[项目特征]
规格 :SC-65 

[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	4.36

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.规格 :桥架-200* 100
[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	131
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	13
	030409017001
	桥架支撑架
	[项目特征]
1.名称 :桥架支撑架

[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	t
	0.197

	14
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称 :安全型二 、三孔插座

[工作内容]
1.安装
	套
	91

	15
	030413013002
	插座
	[项目特征]
名称 :地面插座

[工作内容]
1.安装
	套
	2

	16
	030413013003
	插座
	[项目特征]
1.名称 : 防水型安全型三孔插座
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	17
	030413013004
	插座
	[项目特征]
名称 :空调插座

[工作内容]
1.安装
	套
	5

	18
	030413012001
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 : 暗装单联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	31

	19
	030413012002
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 : 暗装三联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	20
	030413012003
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 : 暗装双联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	7

	21
	030413012004
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :空调室内机三速开关
[工作内容]
1.安装
	套
	31
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	22
	030413001001
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :600*600平板灯

[工作内容]
1.安装
	套
	101

	23
	030413002001
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称 :可调角度射灯

[工作内容]
1.安装
	套
	19

	24
	030413003001
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :条形灯(宽80*40)
[工作内容]
1.安装
	套
	22

	25
	030413001002
	普通灯具
	[项目特征]
名称 : 吸顶灯

[工作内容]
1.安装
	套
	5

	26
	030413002002
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称 :专业舞台面光灯
[工作内容]
1.安装
	套
	10

	27
	030412005001
	接线盒
	[项目特征]
名称 :接线盒

[工作内容]
1.安装
	个
	157

	28
	030412005002
	接线盒
	[项目特征]
名称 :开关盒

[工作内容]
1.安装
	个
	173

	29
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 : 1AL1配电箱

2.接线端子材质 、规格 :2.5：≥ 9个 ，4 :≥21个
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-
电气工程       专业/标段：通用安装工程                  第  5  页    共  5  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	30
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 : 1ATYB配电箱

2.端子板外部接线材质 、规格 :2.5：≥ 3个 ，4 :≥ 3个
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	31
	030402012003
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 :2AL1配电箱

2.接线端子材质、规格 :2.5： ≥ 21个， 4 :≥ 57个
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	32
	030402012004
	成套配电箱
	[项目特征]
名称:ALPJ配电箱500*600*150  

[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	33
	030402012005
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 : 1AL2配电箱

2.接线端子材质 、规格 :2.5：≥  6个 ，4 : ≥ 18个
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1
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	1
	030412001001
	配管
	[项目特征]
规格 :SC-20 

[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	391.83

	2
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	371

	3
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :安全出口标志灯 ，  J-BLJC- 1OEⅡ0.3W/36V
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	4
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
名称 :单向多信息复合标志灯 ，J-BLJC-1OEⅡ0.3W/ 

[工作内容]
1.安装
	套
	4

	5
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :单向疏散指示标志灯(向左)  ,J-BLJC-1OEⅡ0.3W
[工作内容]
1.安装
	套
	7

	6
	030907004004
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
名称 : 吊装双面多信息复合标志灯 ,  J-BLJC-0.3W 

[工作内容]
1.安装
	套
	1
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	7
	030907004005
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 : 吊装双面疏散标志灯 ， J-B LJC-0.3W
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	8
	030907004006
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :楼层标识灯 ，  J-BLJC-1OE Ⅱ0.3W
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	9
	030907004007
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :疏散出口标志灯 ，  J-BLJC- 1OEⅡ0.3W
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	10
	030907004008
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :应急照明灯 (防水型IP67)， J-ZFJC-E5W
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	11
	030907004009
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
名称 :应急照明灯 ，  J-ZFJC-E10W 

[工作内容]
1.安装
	套
	11

	12
	030907004010
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
名称 :应急照明灯 ，  J-ZFJC-E5W 

[工作内容]
1.安装
	套
	11

	13
	030412005001
	接线盒
	[项目特征]
名称 :接线盒

[工作内容]
1.安装
	个
	52

	14
	030907003001
	应急照明分配电装置
	[项目特征]
1.规格 、线制 :2AE 1配电箱  500*890*200
[工作内容]
1.安装
	台
	1


==-
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	火灾报警
	
	
	

	15
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	580.5

	16
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-RYJS-2*1.0
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	301.4

	17
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-BYJ2 .5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	468.8

	18
	030412001002
	配管
	[项目特征]
名称 :SC-20

[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	734.45

	19
	030905011001
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
	[项目特征]
1.名称 :火灾自动报警接线箱
[工作内容]
1.安装
	台
	2


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-
火灾报警工程                                                   专业/标段：通用安装工程                                       第  4  页    共  5  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	20
	030905001001
	点型探测器
	[项目特征]
1.名称 : 点型光电感温探测器
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
	个
	57

	21
	030905009001
	消防广播(扬声器)
	[项目特征]
1.名称 :广播扬声器

[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	12

	22
	030905006001
	声光报警器
	[项目特征]
名称 :火灾声光警报器(编址型) 

[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	9

	23
	030905014001
	楼层火灾显示器
	[项目特征]
1.线制 :火灾显示盘

[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.标识
	台
	2

	24
	030905008001
	消防报警电话插孔
	[项目特征]
1.名称 :手动火灾
报警按钮(带电话插孔)
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	9

	25
	030905004001
	按钮
	[项目特征]
1.名称 :消火栓按钮

[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	16


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-
火灾报警工程    专业/标段：通用安装工程       第  5  页    共  5  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	26
	030905010001
	消防模块
	[项目特征]
1.名称 :总线隔离模块

[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	5

	27
	030905010002
	消防模块
	[项目特征]
1.名称 :输入输出模块

[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	1

	28
	030412005002
	接线盒
	[项目特征]
名称 :接线盒

[工作内容]
1.安装
	个
	80

	29
	030911001001
	自动报警系统调试
	[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-消火栓工程


专业/标段：通用安装工程


第  1  页


共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓管道
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管
2.规格:DN100

3.连接形式 :焊接

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	80.8

	2
	030901002002
	消火栓管道
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管
2.规格:DN65
3.连接形式 :焊接

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	17.2

	3
	030901012001
	室内消火栓
	[项目特征]
1.型号 、规格 :减压稳压消火栓  DN65

[工作内容]
1.箱体及消火栓安装

2.配件安装
3.水压试验
	套
	1

	4
	030901017001
	阀门
	[项目特征]
类型 :蝶阀  DN65 

[工作内容]
1.安装
	个
	6

	5
	030901018001
	法兰
	[项目特征]
类型 :法兰  DN65 

[工作内容]
1.安装
	副
	6

	6
	031301009001
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 100
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	8


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-消火栓工程


专业/标段：通用安装工程


第  2  页


共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	031301003001
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内) 108 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	8

	8
	030911008001
	水灭火控制装置调试
	[工作内容]
1.调试
	点
	1


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-自喷工程


专业/标段：通用安装工程


第  1  页


共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030901001001
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN150
2.连接形式 :卡箍

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	7.89

	2
	030901001002
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN100
2.规格 :卡箍

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	32

	3
	030901001003
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN80
2.连接形式 :丝扣

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	25.7

	4
	030901001004
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN65
2.规格 :丝扣

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	4.15

	5
	030901001005
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN50
2.连接形式 :丝扣

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	14.57


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-自喷工程


专业/标段：通用安装工程


第  2  页


共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	6
	030901001006
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN40
2.连接形式 :丝扣

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	30.36

	7
	030901001007
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN32
2.连接形式 :丝扣

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	164.09

	8
	030901001008
	喷淋管道
	[项目特征]
1.材质 : 内外壁热镀锌钢管-DN25
2.连接形式 :丝扣

[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	236.17

	9
	030901004001
	沟槽式管件
	[项目特征]
规格:DN150 

[工作内容]
1.安装
	个
	6

	10
	030901004002
	沟槽式管件
	[项目特征]
规格:DN100 

[工作内容]
1.安装
	个
	13

	11
	030901005001
	水喷淋(雾)喷头
	[项目特征]
1.材质 、型号 、规格 : 喷头

[工作内容]
1.拆除及安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验
	个
	142


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-自喷工程


专业/标段：通用安装工程


第  3  页


共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	031301009001
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	4

	13
	031301009002
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 40
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	5

	14
	031301009003
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 50
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	21

	15
	031301009004
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	5

	16
	031301009005
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 100
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	1


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-自喷工程


专业/标段：通用安装工程


第  4  页


共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	031301009006
	套管
	[项目特征]
1.材质 :钢套管  DN 125
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	4

	18
	031301003001
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  200 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	4

	19
	031301003002
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  63 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	26

	20
	031301003003
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  83 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	5

	21
	031301003004
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  108 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	1

	22
	031301003005
	机械钻孔
	[项目特征]
钻孔直径 :钻孔直径(mm以内)  132 

[工作内容]
1.钻孔
	个
	4

	23
	030911008001
	水灭火控制装置调试
	[工作内容]
1.调试
	点
	1


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-通风工程


专业/标段：通用安装工程
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共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030702001001
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.材质 :镀锌钢板
2.形状 : 圆形
3.规格 :直径(mm) ≤320
[工作内容]
1.风管 、管件 、法兰 、零件 、支吊架制作 、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	8.59

	2
	030702010001
	弯头导流叶片
	[项目特征]
名称 : 帆布软接

[工作内容]
1.制作
2.组装
	m2
	0.5

	3
	030703001001
	风阀
	[项目特征]
1.名称 :止回阀  φ 200
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	4
	030701007002
	风机盘管
	[项目特征]
名称:标准静压风管机 ，额定制冷量kW：≥ 2.8 ，  

额定制热量kW ：≥ 3.2 ，  噪音值dB(A)：≤ 27，标准风量m3/h： ≥360 ， 电源 (V-Φ-Hz)： 220 ~50 ，机外静压Pa (低/高)：≥30，标配冷凝水提升泵

[工作内容]
1.安装或组装
2.设备支 、 吊架制作 、安装
	台
	13


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-通风工程


专业/标段：通用安装工程


第  2  页


共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	030701007003
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:标准静压风管机 ，额定制冷量kW：≥ 3.6 ，  

额定制热量kW ：≥ 4.0 ，  噪音值dB(A)：≤ 32，标准风量m3/h： ≥510 ， 电源 (V-Φ-Hz)： 220 ~50 ，机外静压Pa (低/高)：≥30，标配冷凝水提升泵

[工作内容]
1.安装或组装
2.设备支 、 吊架制作 、安装
	台
	2

	6
	030701007004
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:标准静压风管机 ，额定制冷量kW：≥ 4 ，  

额定制热量kW ：≥ 4.5 ，  噪音值dB(A)：≤ 32，标准风量m3/h： ≥600 ， 电源 (V-Φ-Hz)： 220 ~50 ，机外静压Pa (低/高)：≥30，标配冷凝水提升泵

[工作内容]
1.安装或组装
2.设备支 、 吊架制作 、安装
	台
	15


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-通风工程


专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	030701007005
	风机盘管
	[项目特征]

1.名称:标准静压风管机 ，额定制冷量kW：≥ 5 ，

额定制热量kW ：≥ 5.6 ，  噪音值dB(A)：≤ 31，标准风量m3/h： ≥780 ， 电源 (V-Φ-Hz)： 220 ~50 ，机外静压Pa (低/高)：≥30，标配冷凝水提升泵

[工作内容]

1.安装或组装

2.设备支 、 吊架制作 、安装
	台
	2

	8
	030701004001
	空调器
	[项目特征]
1.名称 : 多联机机组KT-1 ， 制冷量( KW)：≥90 ，  制热量(KW)： ≥100 ，  电机功率 (KW)：≥ 40，
电源 (V-Φ-Hz)： 380 ，  噪声≤dB (A) ： 65 ， 
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	9
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 : 吸顶式换气扇 ，风量(m3 /h)： ≥300 ，全压(Pa)：≥120 ，    电量 (kW)： 0.05，电源： 220V
[工作内容]
1.安装
	台
	4


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-通风工程


专业/标段：通用安装工程


第  4  页


共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	10
	030701004002
	空调器
	[项目特征]
1.名称 :分体空调AC-01~05,  制冷量 ( KW)：≥ 3.5,  制热量 ：≥ 5,  功率 (KW)：≥ 2.5,  电源 (V-Φ-Hz ) :220
[工作内容]
1.安装
	台
	5

	11
	030701004003
	空调器
	[项目特征]
1.名称 :分体空调AC-06~07,  制冷量( KW)：≥ 5,  制热量：≥6.8,  功率 (KW)： ≥4 ,  电源 (V-Φ-Hz) : 220
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	12
	030703013001
	设备支吊架
	[工作内容]
1.制作
2.安装
	Kg
	800

	13
	030703003001
	风口 、散流器
	1.名称 :单层百叶风口

2.规格 :≥630*250
	个
	33

	14
	030703003002
	风口 、散流器
	1.名称 :单层百叶风口

2.规格 :≥900*250
	个
	2

	15
	03B001
	挡烟垂壁
	
	m
	5.6

	16
	030705001001
	通风空调工程检测 、调试
	[工作内容]
1.风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口 、阀门调整
5.风管检测 、漏风测试
	系统
	1


分部分项工程项目清单表
工程名称： 吴堡县融媒体中心整合搬迁改造-
弱电工程        专业/标段：通用安装工程            第  1  页    共  3  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030412003001
	配线
	[项目特征]
规格 :2芯光纤

[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	21.2

	2
	030412003002
	配线
	[项目特征]
规格:UTP-6 

[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	m
	4321

	3
	030412001001
	配管
	[项目特征]
规格:KBG-20 

[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	690.35

	4
	030409016001
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称 :桥架200*200
[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	117.43

	5
	030409016002
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称 :桥架100*50

[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	25

	6
	030409017001
	桥架支撑架
	[项目特征]
1.名称 :桥架支撑架

[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	t
	0.214
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	030501015001
	交换机
	[项目特征]
1.名称 :24口交换机

[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	8
	030501015002
	交换机
	[项目特征]
名称:P0E交换机

[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	9
	030502001001
	光缆分纤箱 、光缆交接箱 、分线接线箱
	[项目特征]
名称 :监控主机

[工作内容]
1.安装
	台
	1

	10
	030502008001
	配线架
	[项目特征]
1.名称 :综合布线层配线架
[工作内容]
1.安装
2.卡接
3.绑扎
4.标记
5. 电子配线架附件安装
	架
	1

	11
	030502008002
	配线架
	[项目特征]
1.名称 :综合布线总配线架
[工作内容]
1.安装
2.卡接
3.绑扎
4.标记
5. 电子配线架附件安装
	架
	1

	12
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :地面网络插座

[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 : 多信息网络插座TD
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	81

	14
	030502002003
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 : 多信息网络插座YX
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2

	15
	030506009001
	监控摄像设备
	[项目特征]
名称 :摄像机

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	17

	16
	030501021001
	无线设备
	[项目特征]
名称 :无限AP 

[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	套
	10

	17
	030412005001
	接线盒
	[工作内容]
1.安装
	个
	112

	18
	03B001
	视频显示设备
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除及新建部分
	
	
	

	1
	011709002001
	隔断隔墙拆除
	轻质隔墙
	m2
	151.49

	2
	011709002002
	隔断隔墙拆除
	玻璃隔断
	m2
	22.95

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	拆除地砖
	m2
	320.26

	4
	011705002001
	立面块料拆除
	拆除卫生间墙砖
	m2
	35.86

	5
	011710002001
	金属门窗拆除
	拆除金属窗
	樘
	9

	6
	011710002002
	金属门窗拆除
	拆除金属门
	樘
	1

	7
	011710001001
	木门窗拆除
	
	樘
	1

	8
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1 、拆除铝扣板吊顶
2 、保护性拆除
	m2
	1032.15

	9
	011701001001
	砖砌体拆除
	蹲便地台拆除
	m3
	0.73

	10
	010103002001
	垃圾外运
	1 、垃圾下楼费
2 、运距： 暂按10k m
	m3
	413.34

	11
	010402001001
	砌块墙
	加气混凝土砌块
	m3
	74.95

	12
	010401002001
	实心砖墙
	卫生间红砖隔墙
	m3
	6.72

	13
	011207001001
	轻质隔墙
	1 、双层9.5石膏板
2 、贯通龙骨(间距400mm~600mm）
3 、岩棉
4 、双层石膏板
	m2
	378.02

	14
	011207003001
	成品隔断
	双层玻璃隔断(带百叶）
	m2
	151.44

	15
	010801001001
	木质门
	1 、成品木门
2 、五金安装
	m2
	52.8

	16
	010802004001
	钢质防火门
	定制甲级防火门
	m2
	5.94

	17
	010802001001
	金属(塑钢)门
	80系列断桥铝合金中空玻璃
	m2
	6.7

	18
	011206006001
	全玻(无框玻璃)幕墙
	
	m2
	153.03

	19
	01B001
	家具搬迁
	
	项
	1

	
	
	装修部分
	
	
	

	
	
	地面及吊顶工程
	
	
	

	20
	011102003001
	块料楼地面-卫生间地砖
	1 、瓷砖
2 、专用粘接剂
3 、水泥砂浆找平层
4 、防水砂浆保护层
5 、两遍JS聚合物防水层
	m2
	30.32
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	21
	011108003001
	块料零星项目
	1 、原瓷砖地面不变
2 、局部损坏区域同材质修补，
3 、修补面积按地砖面积的20%计算
	m2
	158.35

	22
	011109001001
	架空地板
	成品架空防静电地板
	m2
	20.55

	23
	011101005001
	塑胶地面
	1 、3MMPVC塑胶地板

2 、专用粘接剂
3 、5MM水泥自流平
4 、1 :2.5水泥砂浆找平层原填充层
	m2
	111.92

	24
	011101003001
	绿色专用抠像漆
	1 、绿色专用抠像漆2 、3MMPVC塑胶地板

3 、专用粘接剂
4 、5MM水泥自流平
5 、1 :2.5水泥砂浆找平层原填充层
	m2
	23.16

	25
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1 、600*600白色铝扣板
2 、龙骨及附件
	m2
	897.48

	26
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1 、龙骨及附件
2 、双层石膏板
3 、无机涂料
	m2
	39.48

	27
	011302004001
	格栅吊顶
	100*100*40黑色葡萄架格栅
	m2
	70.6

	28
	011302004002
	格栅吊顶
	1 、40*70木纹铝方通

2 、龙骨及附件
	m2
	42.5

	29
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	
	m2
	69.51

	30
	010810002001
	窗帘盒
	1 、30*30木方阻燃处理扁铁@800间距
2 、双层基层板阻燃处理
3 、无机涂料饰面
	m
	50.9

	
	
	墙面
	
	
	

	
	
	其他房间
	
	
	

	31
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1 、墙面白色无机涂料

2 、两遍腻子两遍涂料
	m2
	1406.87

	32
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	
	m2
	1406.87
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	33
	011105006003
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	314.2

	
	
	门厅
	
	
	

	34
	011105006002
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	36.14

	35
	011205001001
	墙 、柱面装饰板
	1 、8mm厚防撞板(浅灰色)
2 、水泥砂浆找平
3 、Z型千挂件
4 、墙体
	m2
	124.84

	36
	011205001002
	墙 、柱面装饰板
	黑色铝合金垭口
	m2
	2.8

	
	
	演播室
	
	
	

	37
	011105006004
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	18.22

	38
	011205001003
	墙 、柱面装饰板
	1 、覆面龙骨
2 、隔音毡
3 、聚酯纤维棉
4 、石膏板基层
5 、吸音板
	m2
	55.15

	39
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1 、墙面黑色无机涂料

2 、两遍腻子两遍涂料
	m2
	47.4

	40
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	绿色专用抠像漆
	m2
	41.68

	41
	011504001001
	暖气罩
	1 、20mm白色石材窗台板
2 、石材饰面
3 、铝合金百叶窗
	m2
	2.45

	
	
	编辑室
	
	
	

	42
	011205001004
	墙 、柱面装饰板
	1 、覆面龙骨
2 、隔音毡
3 、15mm阻燃板基层

4 、木质吸音板
	m2
	41.88

	43
	011504001002
	暖气罩
	1 、20mm白色石材窗台板
2 、石材饰面
3 、铝合金百叶窗
	m2
	1.01
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	采编中心
	
	
	

	44
	011105006005
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	15.67

	45
	011404001004
	墙面喷刷涂料
	1 、墙面白色无机涂料

2 、两遍腻子两遍涂料
	m2
	8.7

	46
	011205001005
	墙 、柱面装饰板
	黑色铝合金垭口
	m2
	2.8

	47
	011205001006
	墙 、柱面装饰板
	1 、8mm厚防撞板(浅灰色)
2 、水泥砂浆找平
3 、Z型千挂件
4 、墙体
	m2
	49.34

	48
	011504001003
	暖气罩
	1 、20mm白色石材窗台板
2 、石材饰面
3 、铝合金百叶窗
	m2
	2.68

	49
	011501001001
	装饰柜
	18mm木饰面书柜
	m2
	14.25

	50
	011508001001
	美术字
	1.镌字材料材质 :亚克力字
	个
	14

	51
	011508001002
	美术字
	1.镌字材料材质 :亚克力标志
2.字体规格 :455*4 55mm
	个
	2

	
	
	广播电视台
	
	
	

	52
	011205001007
	墙 、柱面装饰板
	1 、覆面龙骨
2 、隔音毡
3 、15mm阻燃板基层

4 、木质吸音板
	m2
	56.7

	53
	011105006006
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	19.36

	
	
	电视播出
	
	
	

	54
	011105006007
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	23.3

	55
	011205001008
	墙 、柱面装饰板
	1 、同色成品压条
2 、8mm厚木饰面防撞板

3 、专用粘结剂
	m2
	22.88

	56
	011404001005
	墙面喷刷涂料
	1 、墙面白色无机涂料

2 、两遍腻子两遍涂料
	m2
	37.79
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	57
	010809001001
	窗台板
	黑色石材
	m2
	0.96

	58
	011207003003
	成品隔断
	10mm钢化玻璃
	m2
	6.83

	
	
	二层会议室
	
	
	

	59
	011205001009
	墙 、柱面装饰板
	1 、8mm厚防撞板(浅灰色)
2 、水泥砂浆找平
3 、Z型千挂件
4 、墙体
	m2
	80.85

	60
	011105006008
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	31.27

	
	
	二层卫生间
	
	
	

	61
	011203003001
	块料墙 、柱面
	1 、瓷砖
2 、专用粘接剂
3 、水泥砂浆找平层
4 、两遍JS聚合物防水层
5 、防水砂浆保护层
	m2
	91.54

	62
	011207003002
	成品隔断
	18mm抗倍特板
	m2
	50.02

	63
	011505003001
	镜面玻璃
	1 、5mm银镜
2 、15mm厚阻燃板
3 、基层LED灯带
	m2
	4.44

	64
	011505001001
	洗漱柜
	1 、鱼肚白石材
2 、饰面板
3 、40*40*4镀锌角钢
	个
	2

	
	
	二层办公室
	
	
	

	65
	011105006009
	金属踢脚线
	1 、60mm黑色金属踢脚线
2 、脚线配套卡口
	m
	74.13

	66
	011205001010
	墙 、柱面装饰板
	1 、同色成品压条
2 、8mm厚木饰面防撞板

3 、专用粘结剂
	m2
	71.4

	67
	011404001006
	墙面喷刷涂料
	1 、墙面白色无机涂料

2 、两遍腻子两遍涂料
	m2
	155.12

	68
	011504001004
	暖气罩
	1 、20mm白色石材窗台板
2 、石材饰面
3 、铝合金百叶窗
	m2
	10.29


第五章  合同基本条款
甲方：吴堡县人民政府办公室
乙方：                                       
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
一、施工条件

（一）工程地点：怡馨社区西楼1、2层（原宝船玩具厂房）
（二）工期：合同签订之日起60日历天内完工并验收合格

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订后，甲方需支付乙方合同价款的40%，待工程完工并验收合格后支付至合同价款的80%，最后按照决算评审价甲方一次性支付乙方全部剩余的价款。
    四、服务保证

（一）提供的服务必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式五份，采购人两份，成交供应商两份；政府采购监管机构备案一份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

吴堡县政府采购工程项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次磋商报价表
X
一、开标一览表
X

二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
   X

一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、社保缴纳证明
X

三、税收缴纳证明
X

四、财务状况报告
X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺函
X
六、法定代表人授权委托书
X

七、信用记录
X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书
X
九、信用承诺书（保证金）
X
十、供应商书面声明函
X
十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证
X

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）
X

十三、中小企业声明函
X
第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息
X

二、供应商性质
X

三、其他
X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

第六部分  响应方案
X

一、响应方案
X
二、参考样表
X
三、技术服务偏差表
X
四、合同条款响应
X

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

吴堡县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。
八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	工期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格

二、分项报价表（样表）

	序号
	服务名称
	计量单位
	具体服务内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                      供应商名称（盖章）
　　年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》、《中小企业声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、社保缴纳证明


三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；


六、法定代表人授权委托书


七、信用记录
八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
九、信用承诺书（保证金）

十、供应商书面声明函
十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证
X

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）
X

十三、中小企业声明函
X
法定代表人授权委托书
吴堡县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

注：本授权自磋商之日起，有效期为90个日历日。
授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日
备注：

    1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

信用承诺书（保证金）
项目名称：                                                                  
供应商：                                                                    

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.提交响应文件截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。
法定代表人（签字或盖章）：             供应商（盖章）：
承诺时间：       年     月     日
说明：本承诺书效力和作用等同保证金，其有效期与投标有效期一致。

供应商书面声明函

吴堡县政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

项目经理（负责人）无在建工程承诺书
致：（采购人）              
我方在此声明，我方拟派往（采购项目名称）（项目编号：                 ） （以下简称“本工程 ”）的项目经理          （项目经理姓名）        （证书编号）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
供应商名称：                             
法定代表人（签字）：                             
项目经理签字：                     
日   期  ：       年    月    日
第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。本项目所属行业为建筑业。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2002〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

　 年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）

　  年　月　日

第六部分  响应方案
一、响应方案
参照磋商文件第二章第八项《组织评审》各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。
二、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	身份证号码
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	身份证号码
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	身份证号码
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、本项目拟投入人员汇总表（仅供参考）

	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	学历
	工作年限
	拟担任的职务
	岗位情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：“ 岗位情况 ”注明该人在本单位（企业）是在岗、返聘还是外聘。



三、技术服务偏差表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


四、合同条款响应
完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

供应商认为有利于成交的其他情况说明

附件：中小企业划型标准
	中小企业划型标准如下：

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入
（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员
（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入
（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员
（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输
业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输
业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信
息技术服
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	务业
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开
发经营
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商
务服务业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额
（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列
明行业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕 300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业 只须满足所列指标中的一项即可。

本项目所属行业为建筑业。
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