[bookmark: _Toc6108]采购内容及要求
一、项目概况
蓝田县2026年教育建设发展中小学校食堂设施设备采购。
二、技术要求
1、采购人和供货单位共同对产品进行验收。其内容包括确认产品的品牌、准确产地、规格、型号和数量，必要时对其产品技术指标、性能参数进行逐项检验，所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺，或在使用中发现采购方不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不通过，中标人应免费更换或退货。
2、验收依据：采购合同、招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。
3、验收通过后，填写验收单，双方签字生效。
4、产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。
三、服务要求
1、中标供应商应具有提供备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证厨房正常运行。
2、在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内，中标供应商须对所提供的设备定期检查和保养。
3、中标供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由中标人负责解决并承担全部责任。
四、商务要求
1、交货期：20天。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、付款方式：供货并安装调试完成，设备验收通过后甲方向乙方支付合同总金额的100.00%。
4、质量标准：符合国家质量标准及行业合格标准。
5、质保期：自终验通过之日起3年。
6、售后服务：提供7×24小时售后响应，3小时内到达维修服务现场。
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五、采购清单
	序号
	单位名称
	名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数

	1 
	蓝田县三里镇李后小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。         

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	75
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	120
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	2 
	蓝田县三里镇王坡教学点
	单眼电磁灶
	20KW
	1
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。 

	
	
	配件箱带电气
	600*800/5路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*25+1*16
	55
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	29
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	78
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	3 
	蓝田县三里镇新庄小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。      

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	45
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	80
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	4 
	蓝田县三里镇柳家村教学点
	单眼电磁灶
	20KW
	1
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。      

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*25+1*16
	60
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	33
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	83
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	5 
	蓝田县三里镇刘独庄小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。      

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	45
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	90
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	6 
	蓝田县洩湖镇漫道小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。      

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	55
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	98
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	7 
	蓝田县洩湖镇宋庙小学
	单眼电磁灶
	30KW
	2
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。                                                                                                                                   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*50+1*25
	175
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	220
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	8 
	蓝田县华胥镇张家斜小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。      

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	125
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	170
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	9 
	蓝田县玉山镇腰祝小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。      

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	175
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	220
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	10 
	蓝田县安村镇中心学校
	单眼电磁灶
	30KW
	2
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*50+1*25
	185
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	230
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	11 
	蓝田县安村镇新华小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。      

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	70
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	115
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	12 
	蓝田县焦岱镇柳家湾小学
	单眼电磁灶
	20KW
	1
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/4路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*25+1*16
	45
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	32
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	70
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	13 
	蓝田县汤峪镇中心学校
	单眼电磁灶
	30KW
	2
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*50+1*25
	150
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	190
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	14 
	蓝田县汤峪镇石门小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	35
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	80
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	15 
	蓝田县汤峪镇代寨小学
	单眼电磁灶
	30KW
	2
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*50+1*25
	80
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	125
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	16 
	蓝田县汤峪镇尖角小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	75
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	120
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	17 
	蓝田县汤峪镇东升完全小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	75
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	120
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	18 
	蓝田县汤峪镇小寺完全小学
	单眼电磁灶
	30KW
	1
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。 

	
	
	配件箱带电气
	600*800/4路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	220
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	33
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	地埋管道
	100管道加地面开挖掘和水泥恢复
	130
	米
	地面开挖恢复及清理垃圾

	
	
	配套线管
	
	245
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	19 
	蓝田县汤峪镇肖家坡完全小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	98
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	145
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	20 
	蓝田县汤峪镇孙家坡完全小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	90
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	135
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	21 
	蓝田县汤峪镇史家寨完全小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	150
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	195
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	22 
	蓝田县小寨镇西坡教学点
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	95
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	140
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	23 
	蓝田县小寨镇小寨小学
	单眼电磁灶
	30KW
	2
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*50+1*25
	72
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	118
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	24 
	蓝田县小寨镇余家沟小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	95
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	140
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	25 
	蓝田县灞源镇中心学校
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	130
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	175
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	26 
	蓝田县灞源镇麻村小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	170
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	215
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	27 
	蓝田县灞源镇林青小学
	单眼电磁灶
	30KW
	2
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	55
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	28 
	蓝田县孟村镇李华小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	55
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	100
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	29 
	孟村镇胡家小学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	105
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	150
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	30 
	蓝田县普化镇普化初级中学
	单眼电磁灶
	30KW
	2
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*50+1*25
	220
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	260
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	地埋管道
	100管道加地面开挖掘和水泥恢复
	110
	米
	地面开挖恢复及清理垃圾

	31 
	蓝田县九间房镇公王初级中学
	单眼电磁灶
	30KW
	3
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*70+1*35
	155
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	80
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	230
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	32 
	蓝田县灞源镇初级中学
	单眼电磁灶
	35KW
	2
	台
	1.φ1150~1200大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1500*1550*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥35KW，电压：380V；      
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。                                                                                                

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*70+1*35
	170
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*25+1*16
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	215
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	33 
	蓝田县辋川镇初级中学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	155
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	200
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	34 
	蓝田县小寨镇初级中学
	单眼电磁灶
	20KW
	2
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	190
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	55
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	230
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	35 
	蓝田县辋川镇红门寺初级中学
	单眼电磁灶
	30KW
	1
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	单眼电磁灶
	20KW
	1
	台
	1.Φ750~800mm大锅,不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；      
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1000*1100*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥20KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。   

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*35+1*16
	70
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	35
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*10+1*6
	35
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	130
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	36 
	蓝田县葛牌镇葛牌初级中学
	单眼电磁灶
	30KW
	3
	台
	1.φ950~1000大锅，不低于SUS304不锈钢，板材厚度≥2.0mm；     
2.规格（长*宽*高）（参考值）：1200*1300*800+400mm（台面高800mm+后挡板高400mm）；
3.功率：≥30KW，电压：380V；
4.灶体材质：采用不低于SUS304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚不锈钢板；
5.机芯为封闭防水散热结构，具备过热、过流、短路、欠压/过压多重保护功能；                     
6.开机自检功能，防腐、防屏蔽结构，耐高温线圈支架；
7.具有挡位、故障、工作状态中文提示；
8.调节开关耐高温、耐腐蚀、确保精准温度掌控；
▲9.防水等级不低于IPX5,提供经授权的第三方检测机构出具的检测报告；
▲10.提供经授权的第三方检测机构依据GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准进行检测，出具检测报告，能效等级为：1级。

	
	
	配件箱带电气
	600*800/6路按纽
	1
	套
	定制品，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV22/4*70+1*35
	140
	米
	C类阻燃；钢带铠装；交联乙烯绝缘层；护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电缆线
	ZC-YJV3*16+1*10
	80
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	配套线管
	
	210
	米
	国标PVC阻燃线管，符合国家相关标准及规范要求。

	
	
	等电位端子
	等电位端子排
	280
	米
	国标镀锌板（包含地埋管）。

	
	
	铜芯电线
	10平方（双色）
	290
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜芯电线
	16平方（双色）
	260
	米
	C类阻燃、交联乙烯绝缘层、护套聚氯乙烯铜芯电力电缆。

	
	
	铜鼻子
	16
	240
	个
	全铜制作。

	
	
	铜鼻子
	10
	220
	个
	全铜制作。

	注：1、所投产品属于3C认证、工业产品生产许可证管理范围的，投标时提供相应证明材料。
2、本项目核心产品：单眼电磁灶（20kw)。
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