[bookmark: _Toc20865]第三章  采购内容及要求
一、采购清单
	序号
	运动项目
	标的名称
	单位
	数量
	备注

	1. [bookmark: _Hlk243063312]
	速度滑冰
	速滑连身服
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]套
	5
	

	2. 
	高山滑雪
	滑雪服
	套
	1
	

	3. 
	单板滑雪-障碍追逐
	滑雪服
	套
	1
	

	4. 
	跳台滑雪
	滑雪服
	套
	1
	

	5. 
	越野滑雪-连体
	滑雪服
	套
	12
	

	6. 
	雪橇
	滑行服
	套
	10
	核心产品

	7. 
	雪车(含钢架雪车)
	滑行服
	套
	6
	

	8. 
	自由式滑雪空中技巧
	滑雪服
	套
	2
	



二、技术参数要求
	序号
	运动项目
	标的名称
	技术参数及性能指标

	1. 
	速度滑冰
	速滑连身服
	1. 材质：PU复合弹力布；
2. 主要成分：80%涤纶，20%氨纶
3. 性能：≥24%的弹力，≥76%的尼龙；
4. 外表面上身、臀部、腿部、大臂、头部前、后半身部值，采用80%超细涤纶纤维、20%超细氨纶,采用高密度交织织法，经高温定型，达到2-3倍的拉伸后能够迅速复原；
5. 外层涂加PU涂层材料工艺；
6. 内档、腰部局部部位内层采用负氧离子材料,氧离子发生量6000m³以上；
7. 前身采用高性能弹力拉链；
8. 采用三维立体裁剪技术，紧身包裹头部及颈部，大腿内侧使用降低摩擦的反光胶膜材料，腋下部位有透气设计；

	2. 
	高山滑雪
	滑雪服
	1. 款式：高山滑雪竞赛连体服；
2. 面料：三合一复合面料(双面布)。面布成分：涤纶80%、氨纶20%；中层PU高弹膜；底布成分：涤纶80%、氨纶20%；
3. 制作要求：
（1） logo标识；印花耐摩擦色牢度≥4级；
（2）接缝平整顺滑，无磨肤毛刺，裁片对位精准；
（3）门襟配置防滑胶头弹力拉链，开合顺滑、耐反复拉伸；
（4）衣里左侧设置雪卡专用口袋；关键部位配置可拆卸防撞减震防护片；裤脚口拼接高密度耐磨布或内置防滑条；
4. 性能：满足高山滑雪蹲屈、转向动作需求，接缝平整，减少滑行风阻，成衣无多余空腔；
5. 量体定制，覆盖成人、青少年全尺码，可按需定制队名、logo、号码标识；

	3. 
	单板滑雪-障碍追逐
	滑雪服
	1. 款式：分体单板滑雪追逐训练服(上衣+长裤)；
2. 面料：三合一复合面料。面布成分：涤纶68%，氨纶32%；中层PU高弹膜；底布成分：涤纶80%，氨纶20%；
3. 制作要求：
（1） logo标识，印花耐摩擦色牢度≥4级；
（2） 门襟配置防滑胶头拉链，开合顺滑、耐反复拉伸；
（3）腰头配置防褪色金属四合扣；左袖口设置隐藏式拉链雪卡专用口袋；裤脚口拼接高密度耐磨布或内置防滑条；
4. 性能：满足单板滑雪蹲屈、转向动作需求；接缝平整顺滑，降低滑行风阻，成衣无磨肤毛刺，裁片对位精准；
5. 量体定制，覆盖成人、青少年全尺码，可按需定制队名、logo、号码标识；

	4. 
	跳台滑雪
	滑雪服
	1. 款式：连体跳台滑雪训练服；
2. 面料：五层复合冲孔泡棉面料。结构：面布+上层冲孔泡棉+TPU弹力膜+下层冲孔泡棉底布；面料克重535g/㎡(±5%)；双层泡棉冲孔透气；
3. 制作要求：
（1）制作队标标识，耐摩擦色牢度≥4级；
（2）超薄平缝工艺，接缝平整顺滑，无磨肤毛刺，裁片对位精准；
（3）门襟配置防滑胶头拉链，开合顺滑、耐反复拉伸；
（4）袖口、领口采用弹力包边带，包边平整薄顺，无凸起；裤脚口配置弹力肩带式脚蹬，防止裤腿上窜。
4. 要求：整件同面料，无额外夹层、无加厚补丁、无侧开气窗；表面平滑,确保降低飞行风阻,内外双向透气一致；面料微孔穿孔设计，控制透气量，防止单面透气差异；
5. 量体定制，覆盖成人、青少年全尺码，可按需定制队名、logo、号码标识；

	5. 
	越野滑雪-连体
	滑雪服
	1. 款式：连体贴身越野滑雪竞赛训练服；
2. 面料：防泼水超细牛奶丝，克重：≥125g/m²，面料成分：涤纶82%,氨纶18%；
3. 制作要求：
（1）logo标识，印花耐摩擦色牢度≥4级；
（2）贴合肌肉线条，降低滑行风阻；
（3）接缝平整顺滑，无磨肤毛刺，裁片对位精准；
4. 要求：适配雪场低温，四向弹力，大幅度跨步、摆臂不受限，透气排汗；
5. 量体定制，覆盖成人、青少年全尺码，可按需定制队名、logo、号码标识；

	6. 
	雪橇
	滑行服
	1. 款式：一体式长袖长裤连体竞速服；整体无多余凸起结构，低风阻人体工学剪裁；
2. 纤维成分：锦纶85%，氨纶15%（±5%）；
3. 克重：220–280g/㎡，平滑高弹力针织面料；
4. 弹性：径向、横向弹性优异，拉伸回复率≥90%，低温（冰场环境）下面料保持柔软，不发硬变脆；
5. 量体定做：适配仰卧躺姿，按运动员三维尺寸量身打版，贴身紧致无多余褶皱；腰臀、关节位置预留躺卧姿态下合理拉伸余量，不束缚肢体活动；
6. 色牢度：水洗色牢度≥4级，干摩擦色牢度≥4级；
7. 要求：四针六线缝制，接缝平整，印花无凸起油墨。

	7. 
	雪车(含钢架雪车)
	滑行服
	1. 款式：一体式长袖长裤连体竞速服，兼顾推车起跑+车内蜷曲坐姿，适配俯卧俯冲姿态；
2. 材质：锦纶85，氨纶15%（±5%）；
3. 克重240–300g/㎡高弹针织面料；
4. 弹性：拉伸回复率≥90%，顺滑低风阻，肘部、膝盖、臀部耐磨补强，导湿速干抗静电，低温保持柔软；
5. 要求：四针六线缝制，接缝平整，印花无凸起油墨；
6. 尺寸公差≤±1cm；
7. 量身定制。

	8. 
	自由式滑雪空中技巧
	滑雪服
	1. 立体剪裁，腋下胯部弹力拼接，满足起跳、空中翻腾大幅度动作，裤脚带防雪裙；
2. 材质：外层锦纶基防水透气梭织面料；核心区轻量化保温棉；弹力拼接布：锦纶85%、氨纶15%（±5%）；防水≥10000mmH₂O，透湿≥4000g/㎡·24h；
3. 要求：关键接缝压胶防水；绣花队标；魔术贴调节袖口；
4. 尺寸公差≤±1cm；
5. 量身定制。



[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]三、样品提供要求
1.提供样品的名称及数量：购置清单中第 1、3、4、6、8 项，共 5 项内容，每项提供一套；评审现场对样品进行破环性检验（若需要），后果由投标人承担。
2.样品的提交时间：与投标文件递交截止时间一致，过时不收。
3.样品的提交地点：与投标文件递交地点一致。
4.样品封装：样品统一由纸箱封装，封装箱上张贴投标单位名称及所提交样品的清单数量。
四、商务要求
1、结算方式：
（1）支付条件：合同生效后，乙方按合同履约完成，经甲方验收合格，乙方需提供合同总金额发票，验收入库资料。
（2）付款方式：合同签订10个工作日内，采购人支付合同价款60%的预付款，供货完成经采购人验收合格后10个工作日内，由采购人支付40%剩余款项。
（3）支付方式：由甲方负责以银行转账方式结算。
2、供货地点：采购人指定地点。
3、供货期：合同签订后20个日历天内完成供货、验收并交付使用。
4、质量保证
（1）质保期：自验收合格之日起1年质保。
（2）乙方提供的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、原厂生产的未曾使用过的全新的合格产品。
（3）设计技术专利、外形专利等均应符合中华人民共和国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。
（4）货物参数指标必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。
5、包装、运输
（1）运杂费：一次性包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、安装费、保险费、搬运费等一切费用。
6、验收
（1）到货验收由甲方组织实施。
（2）甲方根据合同要求对货物进行验收，确认货物的产地、规格、型号和数量。如果有必要可通采购代理机构并邀请有关专家验收。
（3）终验合格后以合同、货物验收单、发票复印件作为资产入账依据，及时登记入册。
7、违约责任：
（1）按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。
[bookmark: _GoBack]（2）未按合同要求的提供产品或质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。
