技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：学校教学及辅助用房维修改造
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	灯具拆除
	[项目特征]
1.办公室内灯具拆除清理干净
	件
	202

	2
	开关插座拆除
	[项目特征]
1.人工拆除开关插座
	件
	85

	3
	家具拆除搬运
	[项目特征]
1.原有家具拆除及搬运至指定位置
	个
	45

	4
	实塑地板
	工程部位：办公室地面
工程做法：13J502-3   C/F04
1.泡沫塑料衬套
2.实塑地板铺装
3.8厚实塑地板衬板拼接，板间留2mm缝
4.胶粘橡胶弹性垫
	m2
	625.5

	5
	木质踢脚线
	[项目特征]
工程做法：13J502-3 
1.成品木踢脚安装
2.原墙体
	m
	583.44

	6
	窗台板
	[项目特征]
1.人造石加工，加厚圆边安装
2.原窗户台面上结构胶固定
	m2
	15.64

	7
	墙面安装护墙板
	[项目特征]
1.原墙面磁砖表面清理干净
2.安装8mm厚灰色护墙板
	m2
	213

	8
	窗帘轨及窗帘
	[项目特征]
1.定制加工布窗帘
2.原窗洞口尺寸
	m2
	412.61

	9
	墙面喷刷乳胶漆
	[项目特征]
工程部位：办公室墙面
1、满刮腻子两遍
2、白色乳胶漆两道
	m2
	2620

	10
	天棚喷刷乳胶漆
	[项目特征]
工程部位：办公室天棚
1、满刮腻子两遍
2、白色乳胶漆两道
	m2
	892.76

	11
	配电箱�
	[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:500x300x200
3.安装方式:底边距地1.5m，挂墙暗装
	台
	25

	12
	电气配管�
	[项目特征]
1.名称:塑料线管
2.规格:DN20
	m
	535

	13
	配线BV4mm2
	[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV4
	m
	1046

	14
	配线BV2.5mm2
	[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV2.5
	m
	1287

	15
	暗装双联开关
	[项目特征]
1.名称：暗装开关
2.型号:250V~10A
3.安装方式:距地1.3m暗装
	套
	38

	16
	暗装五孔插座
	[项目特征]
1.名称:普通插座
2.型号:安全五孔型 250V~10A
3.安装高度:距地0.3m暗装
	套
	214

	17
	LED护眼灯
	[项目特征]
1.名称:LED护眼灯
2.型号:LED光源：32W
3.安装高度:距地吊装2.3m
4.只计安装，灯具甲供
	套
	202
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