采购需求
本次采购项目为神木市卫生健康局神木市医院健康体检中心建设项目变压器安装，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:高压电缆
2.型号:YJV22-3*300mm2
3.其它:高压电缆头制作、安装
4.材料运输及装卸
	m
	940
	注明品牌及型号

	2
	030415028001
	电缆试验
	1.电压等级（kV）:10
	回路
	5
	

	3
	030402010001
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:高压开关柜 JX
2.型号:HXGN-12
3.规格:800X800X2200
[工作内容]1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	2
	注明品牌及型号

	4
	030402010002
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:市电引入柜 1AH1
2.型号:KYN28A-12
3.规格:800X1800X2300
[工作内容]
1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	5
	030402010003
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:计量柜1AH2
2.型号:KYN28-12 
3.规格:800X1800X2300
[工作内容]
1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	6
	030402010004
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:电压互感器、避雷器柜 1AH3
2.型号:KYN28A-12 
3.规格:800X1800X2300
[工作内容]
1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	7
	030402010005
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:连接1T1柜 1AH4 
2.型号:KYN28-12 
3.规格:800X1800X2300
[工作内容]
1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	8
	030402010006
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:连接1T2柜 1AH5 
2.型号:KYN28-12 
3.规格:800X1800X2300
[工作内容]
1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	9
	030402010007
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:连接2T1柜 1AH6 
2.型号:KYN28-12 
3.规格:800X1800X2300
[工作内容]
1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	10
	030402010008
	高压开关柜
	高压成套配电柜�
[项目特征]
1.名称:连接2T2柜 1AH7
2.型号:KYN28-12 
3.规格:800X1800X2300
[工作内容]
1.基础槽钢制作、安装
2.柜体安装
3.母线桥安装
4.刷油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	11
	030415006001
	输配电装置系统
	1.电压等级（kV）:10
	系统
	9
	

	12
	030415023001
	整套启动系统
	
	系统
	1
	

	13
	030401002001
	干式变压器
	干式变压器�
[项目特征]
1.名称:变压器 1T1  2300*1500*2200（宽*深*高）
2.型号:SCB18-1250/10/0.4KV
3.容量（kV·A）:1250
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装
3.干燥
4.端子箱（汇控箱）安装
5.刷(喷)油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	14
	030401002002
	干式变压器
	干式变压器�
[项目特征]
1.名称:变压器 1T2 2300*1500*2200（宽*深*高）
2.型号:SCB18-1250/10/0.4KV
3.容量（kV·A）:1250
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装
3.干燥
4.端子箱（汇控箱）安装
5.刷(喷)油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	15
	030401002003
	干式变压器
	干式变压器�
[项目特征]
1.名称:变压器 2T1 2300*1500*2200（宽*深*高）
2.型号:SCB18-1600/10/0.4KV
3.容量（kV·A）:1600
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装
3.干燥
4.端子箱（汇控箱）安装
5.刷(喷)油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	16
	030401002004
	干式变压器
	干式变压器�
[项目特征]
1.名称:变压器 2T2 2300*1500*2200（宽*深*高）
2.型号:SCB18-1600/10/0.4KV
3.容量（kV·A）:1600
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装
3.干燥
4.端子箱（汇控箱）安装
5.刷(喷)油漆
	台
	1
	注明品牌及型号

	17
	030415005001
	电力变压器系统
	1.名称:系统调试
2.容量（kV·A）:2000以下
	系统
	4
	

	18
	030402009001
	环网柜
	1.型号:一进三出
	座
	1
	注明品牌及型号

	[bookmark: _GoBack]19
	030409015001
	电缆保护管
	1.名称:电力排管
2.材质:MPP-160
	m
	440
	注明品牌及型号

	20
	
	环网柜基础
	开挖土方
	m³
	7.2
	

	
	
	
	混凝土浇筑
	m³
	5
	

	21
	
	电缆沟挖土方
	开挖土方
	m³
	72
	

	
	
	
	回填土方
	m³
	72
	

	
	
	
	铺水泥路面砖
	㎡
	200
	




注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

