采购需求
本次采购项目为神木市大保当镇人民政府大保当镇维修文化活动中心项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
大保当镇广播电视站改造-建筑工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	地面
	　
	
	

	1
	011102003001
	地砖面层地面
	(参23J909第3-53页地D23)
1.10*300*300厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型两道,卷起至比卫生间楼面完成面高300(具体器具部分翻起高度见建筑设计说明)
4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角
5.界面剂1道
6.原地面面层拆除至垫层
	m2
	54.45

	2
	011102003002
	地砖面层地面
	(参23J909第3-53页地D21)
1.10*800*800厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.界面剂1道
4.原地面面层拆除至垫层
	m2
	328.09

	3
	011101004001
	金刚砂耐磨骨料地面
	(参23J909第3-18页地A22)
1.3~5厚金刚砂耐磨面层
2.40厚C20细石混凝土找平层,终凝前将骨料均匀撒在找平层上
3.界面剂1道
4.原楼面拆除至结构板,地面拆除至垫层
	m2
	52.88

	4
	011106003001
	块料楼梯
	(参23J909第3-53页地D21)
1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.界面剂1道
4.原地面面层拆除至垫层
	m2
	22.54

	
	
	
	
	
	

	5
	011705001001
	平面块料拆除
	　
	m2
	405.08

	　
	　
	内 墙
	　
	
	

	6
	011203003001
	块料墙、柱面
	(参23J909第7-13页内8D1、内8D2)
1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝
2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型
4.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔)
5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰
6.界面剂1道
7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
8.原墙面拆除至墙体基层
	m2
	239.76

	7
	011403001001
	抹灰面油漆
	(参23J909第7-7页内4D)
1.乳胶漆涂料
2.3厚耐水腻子分遍找平
3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平
4.界面剂1道
5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
6.原墙面拆除至墙体基层
	m2
	1259.41

	8
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	　
	m2
	1259.41

	9
	011705002001
	立面块料拆除
	　
	m2
	239.76

	　
	　
	外墙
	　
	
	

	10
	011403001002
	真石漆墙面(一级防水)
	(参23J909第6-12页外墙8E)
1、真石漆涂料
2、2厚配套专用界面砂浆批刮
3、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰
4、50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层,胶粘剂满粘,锚栓固定。热镀电焊网沿板绷直压紧与锚栓绑扎固定。
5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布(建筑首层外墙设两层网格布)
6、1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型一道
7.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
8.界面剂1道
9.喷湿墙面
10.原墙面拆除至墙体基层
	m2
	583.91

	11
	011704002002
	立面抹灰层拆除
	　
	m2
	583.91

	　
	　
	顶 棚
	　
	
	

	12
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	(参23J909第8-6页棚2)
1、钢筋混凝土板底面清扫干净
2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平
3、滚刷白色内墙无机涂料一底两面
	m2
	403.51

	13
	011708001001
	铲除油漆面
	　
	m2
	403.51

	14
	011302001001
	平面吊顶天棚
	(参陕09J10第173页棚32)
1、6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定
2、U型轻钢次龙骨CB60x27(或CB50x20)中距≤600或同板宽
3、U型轻钢主龙骨CB50x20中距≤1200
4、直径6钢筋吊杆,双向中距≤1200,膨胀螺栓固定
5、钢筋混凝土楼板
	m2
	54.45

	15
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	　
	m2
	54.45

	　
	　
	门窗
	　
	
	

	16
	010801001001
	木质门
	　
	m2
	33.6

	17
	011710001001
	拆除、门窗
	　
	樘
	19

	18
	010807001001
	75系列断桥铝合金窗
1、5mm厚透明中空玻璃
2、含金刚纱窗
	
	m2
	95.4

	19
	011710001002
	拆除、门窗
	　
	樘
	114

	20
	010807001002
	75系列断桥铝合金门
1、5mm厚透明中空玻璃
2、含金刚纱窗

	
	m2
	42.93

	21
	011710001003
	拆除、门窗
	　
	樘
	16

	22
	010803002001
	防火卷帘(闸)门
	　
	m2
	21.87

	　
	　
	圈梁
	　
	
	

	23
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	122.91

	24
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	14.26

	25
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6
	t
	0.228

	26
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ12
	t
	0.761

	27
	010506009001
	预埋铁件
	　
	t
	0.639

	28
	　
	女儿墙拆除
	　
	m3
	24.4572

	29
	　
	树脂瓦屋顶
	　
	m2
	394.85

	30
	　
	钢板天沟
	　
	m2
	65.37



大保当镇广播电视站改造-采暖燃气工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001001001
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	425.43

	2
	031001001002
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25.
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	57.4

	3
	031001001003
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	57.64

	4
	031001001004
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	75.52

	5
	031004015001
	采暖入口装置
	1.规格:DN40
	组
	2

	6
	031004015002
	采暖入口装置�
	1.规格:DN25
	组
	1

	7
	031004002001
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，4片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	6

	8
	031004002003
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，8片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	2

	9
	031004002004
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，10片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	4

	10
	031004002005
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，12片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	10

	11
	031004002006
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，14片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	8

	12
	031004002007
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，15片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	2

	13
	031004002008
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，18片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	2

	14
	031004002009
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，20片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	8

	15
	031004002010
	钢制散热器
	1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，24片
2、高度700mm,中心距600mm，
3、单柱的长*宽(mm)为78*65，
4、AT=64.5°C散热量225 W，
5、工作压力为0.8MPa。
	组
	2

	16
	040502005001
	阀门
	1.材质及规格:DN20
	个
	176

	17
	040502005002
	阀门
	1.材质及规格:DN32
	个
	2

	18
	040502005005
	阀门
	1.材质及规格:DN40
	个
	2

	19
	040502005003
	排气阀
	1.材质及规格:DN20
	个
	44

	20
	040502005004
	排气阀
	1.材质及规格:DN20
	个
	44





大保当镇广播电视站改造-通风空调工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:UPVC管
2.规格:De75
3.连接形式:粘接连接
4.安装部位:室内
	m
	15.67

	2
	030703003001
	风口、散流器
	1.名称:防雨百叶.
2.规格:400*400
	个
	6

	3
	030701003001
	通风机
	1.名称:吊顶式换气扇BLD-300自带止回阀L=300m3/hN=0.04kWP=220Pa
	台
	8



大保当镇广播电视站改造-给排水工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De20
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	88.1

	2
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De25.
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	43.94

	3
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De32.
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	12.96

	4
	031001006011
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De40
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	21.98

	5
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De50
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	4.34

	6
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De63
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	9.37

	7
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
	个
	13

	8
	031002011001
	水表
	1.规格:DN65
2.连接形式:法兰连接
3.安装部位:室外
	个
	1

	　
	　
	排水
	　
	　
	

	9
	031003017001
	地漏
	1.规格:DN75.
	个
	8

	10
	031001006007
	塑料管
	1.材质:UPCV
2.规格:De110.
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室内
5.介质:排水
	m
	104.38

	11
	031001006008
	塑料管
	1.材质:UPCV
2.规格:De75
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室内
5.介质:排水
	m
	2.9

	12
	031001006009
	塑料管
	1.材质:UPCV
2.规格:De50
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室内
5.介质:排水
	m
	27.94

	13
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:冷水洗涤盆
2.材质:陶瓷
	组
	8

	14
	031003006001
	大便器
	1.类型:坐式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格:污口中心点到墙面 300mm
4.安装方式:下排水
	组
	8

	15
	031003018001
	地面扫除口
	1.规格:DN100.
	个
	8

	16
	031003010001
	组成淋浴器
	1.材质:不锈钢
2.规格:花洒顶喷直径： 80 - 150 mm
3.组装形式:一体式（挂墙式）
	套
	8

	17
	031005019001
	电热水器
	　
	台
	8



弱电工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031101005001
	总配线架
	　
	架
	1

	2
	030412001001
	配管
1.材质:刚性阻燃管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

	
	m
	722.65

	3
	030502003001
	双绞线缆�　
1.规格:UTP
2.敷设方式:穿管敷设
	
	m
	722.65

	4
	030502002001
	弱电插座　
1.名称:电话插座
2.安装方式:底边距地0.3m暗装
	
	个
	8

	5
	030502002002
	弱电插座　
1.名称:信息插座
2.安装方式:底边距地0.3m暗装
	
	个
	32



电气设备安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 
2.规格:638*532*132
3.安装方式:底边距地1.8m
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 
2.规格:
3.安装方式:底边距地1.8m
	台
	7

	3
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:防水防潮灯
2.规格:1*18W
3.安装形式:吸顶
	套
	10

	4
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯
	套
	20

	5
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:双管荧光灯.
	套
	28

	6
	030413003002
	荧光灯
	1.名称:单管荧光灯
	套
	11

	7
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:安全出口指示灯。
	套
	1

	8
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:楼层指示灯
	套
	1

	9
	030413002004
	装饰灯
	1.名称:疏散指示灯
	套
	5

	10
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明灯具(自带蓄电池)
	套
	5

	11
	030413013001
	插座
	1.名称:二极+三极插座(安全型)
2.规格:250V 10A.
3.安装形式:底边距地0.3m安装
	套
	60

	12
	030413013002
	插座
	1.名称:卫生间插座(防溅型)
2.规格:250V 10A.
3.安装形式:底边距地0.3m安装
	套
	14

	13
	030413013003
	插座
	1.名称:二极,三极两用暗插座(安全型)热水器-250V 10A
2.规格:250V 10A.
3.安装形式:底边距地0.3m安装
	套
	8

	14
	030413013004
	插座
	1.名称:二极,三极两用暗插座(安全型)油烟机-250V 10A
2.规格:250V 10A.
3.安装形式:底边距地0.3m安装
	套
	2

	15
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:感应开关-250V 10A
2.安装形式:距地1.3m暗装
	套
	21

	16
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
2.安装形式:距地1.3m暗装
	套
	60

	17
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三极暗插座(带开关,带保护门,安全型)空调-250V 10A
2.安装形式:距地1.3m暗装
	套
	18

	18
	030412001001
	配管
	1.材质:刚性阻燃管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗配
	m
	769.28

	19
	030412001002
	配管
	1.材质:刚性阻燃管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	m
	116.64

	20
	030412001003
	配管
	1.材质:刚性阻燃管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
	m
	25.87

	21
	030412001004
	配管
	1.材质:刚性阻燃管
2.规格:JDG32
3.配置形式:暗配
	m
	9.41

	22
	030412001005
	配管
	1.规格:SC40
2.配置形式:暗配
	m
	41.68

	23
	030412003001
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-2.5.
	m
	917.24

	24
	030412003002
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-4.
	m
	1800.72

	25
	030412003003
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-6
	m
	88.36

	26
	030412003004
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-10
	m
	88.36

	27
	030412003005
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-16
	m
	88.36

	28
	030410005001
	避雷网
1.名称:避雷网安装 沿折板支架敷设
	　
	m
	197.42

	29
	030410002001
	接地母线
1.名称:-40*4热镀锌扁钢
	　
	m
	136.75

	30
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
1.名称:接地测试端子箱
	　
	台
	1



厕所改造-建筑工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	砖墙
	
	
	

	1
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:100mm
4.砂浆强度等级:M10
	m3
	2.3

	　
	　
	地面
	　
	　
	

	2
	011102003001
	地砖面层地面
	(参23J909第3-53页地D23)
1.10*300*300厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型两道,卷起至比卫生间楼面完成面高300(具体器具部分翻起高度见建筑设计说明)
4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角
5.界面剂1道
6.原地面面层拆除至垫层
	m2
	25.43

	3
	011102003002
	地砖面层地面
	(参23J909第3-53页地D21)
1.10*800*800厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.界面剂1道
4.原地面面层拆除至垫层
	m2
	16.38

	4
	011106003001
	块料楼梯
	(参23J909第3-53页地D21)
1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.界面剂1道
4.原地面面层拆除至垫层
	m2
	16.38

	5
	011705001001
	平面块料拆除
	　
	m2
	58.2

	　
	　
	内 墙
	　
	　
	

	6
	011203003002
	块料墙、柱面
	(参23J909第7-13页内8D1、内8D2)
1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝
2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型
4.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔)
5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰
6.界面剂1道
7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
8.原墙面拆除至墙体基层
	m2
	95.63

	7
	011403001001
	抹灰面油漆
	(参23J909第7-7页内4D)
1.乳胶漆涂料
2.3厚耐水腻子分遍找平
3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平
4.界面剂1道
5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
6.原墙面拆除至墙体基层
	m2
	44.43

	8
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	　
	m2
	97.19

	　
	　
	顶 棚
	　
	　
	

	9
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	(参23J909第8-6页棚2)
1、钢筋混凝土板底面清扫干净
2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平
3、滚刷白色内墙无机涂料一底两面
	m2
	16.38

	10
	011302001002
	平面吊顶天棚
	(参陕09J10第173页棚32)
1、6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定
2、U型轻钢次龙骨CB60x27(或CB50x20)中距≤600或同板宽
3、U型轻钢主龙骨CB50x20中距≤1200
4、直径6钢筋吊杆,双向中距≤1200,膨胀螺栓固定
5、钢筋混凝土楼板
	m2
	25.43

	　
	　
	门窗
	　
	　
	

	11
	010801001001
	木质门
	　
	m2
	3.78

	12
	011710001001
	拆除、门窗
	　
	樘
	2

	　
	　
	其余工程
	　
	　
	

	13
	011505001001
	洗漱台
1、20厚大理石台面
2、型钢支架
3、台面开孔8个
	　
	m2
	1.1

	14
	011207003001
	蹲便隔断
1、18厚抗倍特板
	　
	m2
	14.81

	15
	010402003001
	零星砌块
	　
	m3
	1.11

	16
	011207003002
	蹲便隔断
1、18厚抗倍特板
	　
	m2
	14.81

	17
	011207003003
	成品隔断
	　
	m2
	0.36



厕所-给排水
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De20
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	7.65

	2
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De32.
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	1.18

	3
	031001006008
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De50
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	2.93

	4
	031001006009
	塑料管
	1.材质:PP-R
2.规格:De63
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	m
	14.63

	5
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
	个
	8

	6
	031002011001
	水表
	1.规格:DN65
2.连接形式:法兰连接
3.安装部位:室外
	个
	1

	　
	　
	排水
	　
	　
	

	7
	031003017001
	地漏
	1.规格:DN75.
	个
	4

	8
	031001006005
	塑料管
	1.材质:UPCV
2.规格:De110.
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室内
5.介质:排水
	m
	17.88

	9
	031001006010
	塑料管
	1.材质:UPCV
2.规格:De75
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室内
5.介质:排水
	m
	1

	10
	031001006011
	塑料管
	1.材质:UPCV
2.规格:De50
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室内
5.介质:排水
	m
	13.56

	11
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:冷水洗涤盆
2.材质:陶瓷
	组
	2

	12
	031003008001
	其他成品卫生器具
	1.类型:拖布池
2.材质:陶瓷
	组
	1

	13
	031003007001
	小便器
	1.类型:挂墙式
2.材质:陶瓷
	组
	1

	14
	031003006001
	大便器
	1.类型:蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格:污口中心点到墙面 300mm
4.安装方式:下排水
	组
	5

	15
	031003018001
	地面扫除口�
1.规格:DN100
	　
	个
	2



厕所-采暖燃气工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001001001
	镀锌钢管�
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	24.99

	2
	031001001002
	镀锌钢管�
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	56.31

	3
	031004015001
	采暖入口装置�
	1.规格:DN25
	组
	1

	4
	031004001001
	铸铁散热器
	1.型号:散热器采用钢制柱形系GZ-0.63/600-0型,高度700mm中心跖00mm，单柱的长*宽(mm为78*65，AT=64.5°C散热量225W，工作压力为.8MPa
2.规格:15片
3.托架形式:柱翼式
4.安装方式:挂式
	组
	1

	5
	031004001002
	铸铁散热器
	1.型号:散热器采用钢制柱形系GZ-0.63/600-0型,高度700mm中心跖00mm，单柱的长*宽(mm为78*65，AT=64.5°C散热量225W，工作压力为.8MPa
2.规格:10片
3.托架形式:柱翼式
4.安装方式:挂式
	组
	1

	6
	031004001003
	铸铁散热器
	1.型号:散热器采用钢制柱形系GZ-0.63/600-0型,高度700mm中心跖00mm，单柱的长*宽(mm为78*65，AT=64.5°C散热量225W，工作压力为.8MPa
2.规格:7片
3.托架形式:柱翼式
4.安装方式:挂式
	组
	2

	7
	040502005007
	阀门
	1.材质及规格:DN25
	个
	16

	8
	040502005002
	自动排气阀
	　
	个
	4

	9
	040502005006
	排气阀
	1.材质及规格:DN20
	个
	2

	10
	031008001001
	采暖工程系统调试
	　
	系统
	1



厕所-通风空调工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:UPVC管
2.规格:De75
3.连接形式:粘接连接
4.安装部位:室内
	m
	6.77

	2
	030703003001
	风口、散流器
	1.名称:防雨百叶.
2.规格:400*400
	个
	1

	3
	030701003001
	通风机
	1.名称:吊顶式换气扇BLD-300自带止回阀L=300m3/hN=0.04kWP=220Pa
	台
	2



厕所-电气设备安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 AL-H
2.规格:350*250*120
	台
	1

	2
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:防水防潮灯
2.规格:28W
3.安装形式:吸顶
	套
	5

	3
	030413013001
	插座
	1.名称:二极+三极插座(安全型).
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地0.3m安装
	套
	1

	4
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关.
2.安装形式:距地1.3m暗装
	套
	1

	5
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单联开关.
2.安装形式:距地1.3m暗装
	套
	2

	6
	030412001001
	配管
	1.材质:刚性阻燃管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗配
	m
	25.29

	7
	030412003001
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-2.5.
	m
	59.32

	8
	030412003002
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-4.
	m
	17.14



办公室改造工程-建筑工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	地面
	
	
	

	1
	011102003002
	地砖面层地面
	(参23J909第3-53页地D21)
1.10*800*800厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.界面剂1道
4.原地面面层拆除至垫层
	m2
	55.51

	2
	011705001001
	平面块料拆除
	　
	m2
	55.51

	　
	　
	内 墙
	　
	　
	

	3
	011403001001
	抹灰面油漆
	(参23J909第7-7页内4D)
1.乳胶漆涂料
2.3厚耐水腻子分遍找平
3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平
4.界面剂1道
5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
6.原墙面拆除至墙体基层
	m2
	123.06

	4
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	　
	m2
	123.06

	　
	　
	顶 棚
	　
	　
	

	5
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	(参23J909第8-6页棚2)
1、钢筋混凝土板底面清扫干净
2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平
3、滚刷白色内墙无机涂料一底两面
	m2
	55.51



室外工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	室外台阶
	
	
	

	1
	011107002001
	台阶5
1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水）
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	　
	m2
	13.5

	2
	011705001001
	平面块料拆除
	　
	m2
	13.5

	　
	　
	新增铁艺围墙9米
	　
	　
	

	3
	010501001001
	基础垫层
	　
	m3
	0.61

	4
	010401001001
	砖基础
	　
	m3
	1.94

	5
	010401002001
	砖围墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15标准红砖
2.墙体类型:外围墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	0.5

	6
	010401005001
	实心砖柱
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU10
2.柱截面尺寸:0.69*0.48
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	4.03

	7
	011201001001
	外墙涂料（双面）
1、20厚水泥砂浆抹面
2、米白色
	　
	m2
	38.97

	8
	011503001001
	栏杆
做法：详见建施12-节点1
1、50*50方钢管
2、深灰色金属漆
	　
	m
	5.16

	　
	　
	硬化工程
	　
	　
	

	9
	040203007001
	水泥混凝土
	1、200厚C30混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽10~15,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝
2、200厚10%水泥稳定土
3、路基碾压,压实系数>0.93
	m2
	467.52

	　
	　
	墙面
	　
	　
	

	10
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	　
	m2
	293.5

	11
	011201001002
	外墙涂料（双面）
1、20厚水泥砂浆抹面
2、
	　
	m2
	293.5

	12
	　
	大门6米*2.1米
	　
	m2
	12.6

	13
	　
	拆除围墙
	　
	m3
	5.832

	14
	　
	水泥土拆除
	　
	m3
	93.504

	15
	　
	混凝路面
	　
	m3
	93.504

	16
	　
	挖一般土方�
	　
	m3
	5.02

	17
	　
	回填土方
	　
	m3
	2.47



