采购包1：
标的名称：省级可信计费凭证等货物采购项目
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	 参数性质
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	一、项目概况
为保障手机+相应工作开展，需采购省级可信计费凭证系统部署省级可信计费凭证设备、站级可信计费凭证设备、加密认证服务器，保障工作开展。
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	二、省级可信计费凭证设备（数量：2台）
1、设备配置：
(1) 2U标准机架式硬件产品，提供机架安装套件；
(2) 处理器：≥48核×2，≥2.6GHz；
(3) 内存：≥512GB DDR4 ECC（32G×16）；
(4) 存储：≥960G企业级SSD，≥4×16T服务器硬盘；
(5) 电源：≥2×900W冗余电源；
(6) 阵列：磁盘阵列卡，支持RAID0/1/5/10；
(7) 扩展插槽：≥6×PCIEx8；
(8) 网络接口：≥2×千兆电口（RJ45）；
(9) 控制模块：集成4G/5G通信、硬件加密及防拆开关；
(10) 配置密码卡，遵循国家密码管理局《PCI密码卡技术规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》；
(11) 具备面板指示灯和故障告警显示屏；
(12) 含支持手机+功能省级可信计费凭证专用软件，提供B/S架构的完善管理功能和友好管理界面，支持主流浏览器（如 Chrome、Edge、Firefox 及国产化平台浏览器）；
(13) 国产化适配：国产化操作系统、中间件。
2、并发能力：可信计费存证共识吞吐量≥2000TPS。
3、密钥计算：SM2生成速度≥2000对/秒，SM2签名≥4000次/秒，SM2验签≥3000次/秒，SM4加解密性能≥1200Mbps，SM3摘要计算性能≥300Mbps。
4、工作温度：-10℃~+35℃。
5、存储温度：-20℃~+60℃。
6、静电防护：空气：8KV；接触：6KV。
7、工作湿度：35%—80%RH（不许有凝露）。
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	三、站级可信计费凭证设备（数量：2台）
1、设备配置：
(1) 2U标准机架式硬件产品，提供机架安装套件；
(2) 处理器：≥48核×2，≥2.6GHz；
(3) 内存：≥512GB DDR4 ECC（32G×16）；
(4) 存储：≥960G企业级SSD，≥4×16T服务器硬盘；
(5) 电源：≥2×900W冗余电源；
(6) 阵列：磁盘阵列卡，支持RAID0/1/5/10；
(7) 扩展插槽：≥6×PCIEx8；
(8) 网络接口：≥2×千兆电口（RJ45）；
(9) 控制模块：4G/5G通信、硬件加密及防拆开关；
(10) 配置密码卡，遵循国家密码管理局《PCI密码卡技术规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》；
(11) 具备面板指示灯和故障告警显示屏；
(12) 含支持手机+功能站级可信计费凭证专用软件，提供B/S架构的完善管理功能和友好管理界面，支持主流浏览器（如 Chrome、Edge、Firefox 及国产化平台浏览器）；
(13) 国产化适配：国产化操作系统、中间件。
2、并发能力：可信计费存证吞吐量≥1000TPS。
3、密钥计算：SM2生成速度≥2000对/秒，SM2签名≥4000次/秒，SM2验签≥3000次/秒，SM4加解密性能≥1200Mbps，SM3摘要计算性能≥300Mbps。
4、工作温度：-10℃~+35℃。
5、存储温度：-20℃~+60℃。
6、静电防护：空气：8KV；接触：6KV。
7、工作湿度：35%—80%RH（不许有凝露）。
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	四、加密认证服务器（数量：1台）（核心产品）
1、设备配置：
（1）支持≥8 核 X86 64 位 CPU 或≥8 核 ARM  64 位 CPU；
（2）支持2933MHz/3200MHz DDR4ECC内存,≥16个内存插槽，最高可扩展≥4TB内存；
（3）可扩展≥2个PCle 4.0x16，≥2个PCle4.0x8插槽；
（4）板载双口千兆RJ45网口;≥900W(1+1)铂金级高效冗余电源；
（5）可扩展≥8×2.5"或 ≥8×3.5"SAS/SATA热插拔硬盘盘位；
[bookmark: _GoBack]（6）≥2颗64核/主频≥2.6GHZ；
（7）≥8条32GB/ECC/DDR4/3200MHz/服务器内存；
（8）≥1块960G/SSD/2.5"企业级固态硬盘；
（9）≥2块3.84T/NVME/U.2/SSD/2.5"企业级固态硬盘；
（10）1个四口/电口/千兆/RJ45网卡，3年整机保修服务，首次安装配套带有国产操作系统授权并支持和其他软件进行适配调试；
（11）支持RAID0,1、5、6、10等；
（12）负责安装设备到指定位置，含上架安装导轨，调试网络，提供省级无卡便捷通行加密认证应用服务。
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	五、服务
负责安装设备到指定位置（含上架安装导轨），调试网络，质量保证期内提供联调联试服务。
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	六、质量要求
供应商提供的设备必须同时满足以下标准：国家及相关部门的相应产业标准；通过国家或行业相关的产品测试；生产厂家对设备产品的技术性能描述。所有设备必须为原厂产品，带有唯一序列号。
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	七、供应链管理要求
供应商应严格落实网络安全和保密及人员管理要求，承担相应人员的网络安全和保密及人员管理责任，按要求签订协议和承诺书。供应商应强化设备产品供应的及时性，确保不发生设备产品的变更。
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	八、培训要求。
供应商应在项目实施期间为采购人技术人员提供不少于一次的涉及本项目产品内容的专题技术培训，使受培训人员能够独立、熟练操作直至提供的产品可以正常使用为止。
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	九、项目实施要求
（一）网络安全要求
供应商所提供的产品应符合国家及行业相关网络安全技术标准与规范要求，能够有效保障设备运行安全与数据安全，按照要求签署网络安全责任协议。
（二）资产管理要求
供应商应整理本项目实施过程中所涉及的相关资产，包括但不限于产品合格证、资产台账、网络拓扑等资产，并及时向采购人提交纸质资料和电子资料。
（三）人员要求
为确保服务工作顺利开展，供应商应对项目团队人员整体把关，拟派人员原则上应满足以下条件：
1.高级工程师2名：具有信息安全工程师或其他信息技术类高级或以上职业资格证书。
2.项目团队成员一经确认，原则上不得更换。如因特殊情况确需调整，须提前15个日历天向采购人提交书面申请，经采购人审核同意后方可更换，且替换人员的职称、专业背景、从业年限及项目经验不得低于原定人员标准，确保项目服务质量不受影响。
    （四）保密要求。供应商方应对在项目实施及履行过程中所接触的采购人信息，包括但不限于知识产权、技术资料、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，供应商仍应承担保密义务。



