明德校区二楼教室多媒体设备建设项目
明德校区二楼6间新教室目前没有多媒体设备。6间教室长度均超过8米，计划安装120寸激光黑板，安装扩声系统并配多媒体讲桌，完成设备及线路安装后可满足课程实践活动等多方面需求。
具体内容包括：120寸激光智慧黑板。
一、整体硬件要求：
1.▲整机采用一体化设计，外观尺寸长度≥4500mm，高≥1600mm。整机包含红外触控显示面板、激光显示单元、智能中控、电脑主机、功放、音箱、一体化绿板等功能，集成在整个框架内；无外露连接线，整机安装无需触控板触摸线、中控等布线施工。
2.主屏采用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥120 英寸，显示比例 16：9，最高可支持 20 点触控。
3.机体采用电容触摸物理按键；
4.出音口正前方置顶设计，采用格栅阵列发声技术。
5.▲整机前置接口至少包含Type C、TOUCH USB、HDMI、≥3路USB3.0，且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面。
6.后置接口包含：≥USB2.0*1，≥TOUCH USB*1，≥HDMI IN*1，≥HDMIOUT*1，≥RJ45*1，≥TF CARD*1，≥RS232 IN*1，≥RS232 OUT*1，≥AC IN*1，≥耳机*1，≥MIC IN*1；
7.支持NFC开关机。
8.双侧副板均支持多种书写笔书写，如粉笔、水溶性粉笔、水笔等、成膜笔等。
9.内置安卓系统要求：≥安卓系统12.0、≥内存2GB、存储≥8G；
10.设备双侧具备虚拟按键，双系统都可调用虚拟按键并执行相应操作如返回，首页，任务，输入源，设置，音量加减，白板，批注，截屏，童锁，开关机键等；
11.支持无线投屏：支持安卓手机Miracast投屏功能，移动端不需要下载任何第三软件，直接利用移动端自带投屏功能进行投屏，包含声音和图像；
12.支持外接中控并设有专用接口，通过RS232连接线，外接中控可以控制整机开关机，信号通道，音量等；
13.设备具备定时开关机功能，并可按照用户具体需求设置开关机时间等方便用户使用。
14.支持投票功能，无需安装APP，通过移动端设备扫描二维码进行投票，可自动生成投票结果，并支持将投票结果导入至白板中。
15.支持欢迎模板，可快速完成欢迎界面设置。
16.▲为便于维护使用方便，黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于35度，免拆卸维护；
17.▲激光显示单元要求：纯激光光源，光源寿命≥25000小时；亮度≥5500流明；对比度≥500000:1；分辨率1920x1080；DLP显示技术；支持电动聚焦镜头，投射比≤0.25；具备3D功能，具备画面拼接功能；接口：HDMI≥2，RS232≥1，RJ45≥1，USB≥1；梯形校正垂直方向≥±40度；
18.激光显示单元具有环境温度、激光器高温检测报警提示功能；
19.激光显示单元和支架采用融合嵌入式设计，支架固定在激光显示单元内部；不接受激光显示单元和支架外部可见性拼接设计。
20.摄像头及麦克风：可根据要求配备≥1300万像素摄像头及8阵列麦克风；
二、OPS配置要求
1.插拔式OPS微型PC设计，cpu优于或等于Intel Core I7十二代、8GB内存或以上配置、256G固态硬盘或以上配置；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。
2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs自适应。
3.具备电源（POWER）开关按键和RESET（重置）孔。
4.接口：LINE OUT≥1，MIC IN≥1，HDMI≥1，RJ45≥1，WIFI≥2，USB≥4。
三、不良信息过滤要求：
1.支持对终端系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对包含低俗信息的广告弹窗进行拦载处理，全面护航教学设备绿色上网，保障教师的正常授课环境；
2.支持对网上内容进行实时分析，并通过网址过滤、关键字过滤、图像过滤针对网上内容中包括的不良信息访问进行实时拦截；识别策略支持高、中、低级别设置；产品支持用户手动设置黑、白名单及关键字及进程黑名单。
3.支持对终端运行的在线游戏进行策略分析并实时阻止游戏站点访问；
4.具备对教学设备使用时间进行管理的功能，根据策略限制终端使用时间并进行必要的提示及设备处置，安全、合理使用设备以保护青少年防止网络沉迷。
5.软件自身包含黑、白名单及关键字资源，并支持用户自定义过滤策略，用户自定义策略优先级最高；
6.提供日志管理功能，实时记录上网浏览信息及浏览时间、以及不良信息访问及过滤记录；产品支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程。
7.提供管理员及普通权限，管理权限可对软件进行统一管理操作及卸载，产品支持管理员及学生角色对应策略实时切换实时升效；
8.软件最高支持到 WIN11操作系统，支持32及64位系统，产品支持运行在无盘和有盘环境下，并支持云桌面系统运行。
二、佩戴式无线麦克风
1.▲麦克风主体长宽≤30mm，麦克风主体与磁吸领夹一体式设计。
2.麦克风内置NFC模块，无线麦克风开机后，触碰接收主机对频区域即可完成对频，对频完成后自动锁频。
3.采用2.4GHz自适应跳频技术，支持48KHz/24bit无损音质传输。
4.单台接收主机可实现两支无线麦克风同时使用，实现师生互动。多套系统在相邻教室同时使用互不干扰。
5.▲单次充满电可连续使用≥6小时。放入充电仓可通过POG PIN进行充电，并可在软件内查看麦克风实时电量、在位状态、音量等信息。
6.麦克风可通过内置LED灯清晰指示对频、使用、静音、充电、低电量、断频等状态。
7.▲麦克风具有归还提醒功能，麦克风被带离使用区域后，麦克风发出蜂鸣声即刻提醒。
8.音频延时：≤16ms
9.拾音范围：≥50cm
10.频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz (±3dB)
11.信噪比：≥81dB
12.失真度：<1% (100Hz - 20kHz)
13.无线距离：室内>20米，户外>30米
三、AI接收主机
麦克风无线接收主机、AI音频处理器、双麦充电仓一体式设计。
整机采用壁挂式外观设计。
3.▲接收主机内置AI降噪与AI反馈抑制算法，无需调试可做到：
①完全消除课堂稳态噪声，降噪深度≥30dB（如风扇、建筑噪音等持续噪音）
②完全消除非稳态噪声，降噪深度≥30dB（敲击、摩擦、跌落等突发噪音）
4.接收主机内置喇叭，支持对开机、对频指引、音量调节、麦克风归还提醒等进行中文语音播报。
5.接收主机具有≥1路3.5mm立体声课件输入、≥1路3.5mm混合输出、≥1路3.5mm独立语音输出、≥1路USB语音控制接口，可同时满足本地扩声、远程录播及PC语音控制需求。
6.无线制式：2.4GHz 自适应跳频
7.频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz
8.AI降噪深度：≥30dB（支持稳态与非稳态噪声）
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