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	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	超高清摄像机
	2
	台
	（一）须符合GY/T 425-2025《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》标准要求。
（二）性能指标：
1.光学镜头：焦距范围：3.7 mm 至 92.5 mm
2.光圈：不小于F1.6
▲3.传感器：≥ 1/3英寸  3CMOS 
4.有效像素：≥3840x 2160
■5.灵敏度：不低于F11（2000 lx，89.9%）
6.信噪比：≥57 dB 
■7.最低照度：≤0.01lx 
8.水平分辨率：≥1000 TVL
9.记录格式：支持 XAVC MPEG等主流视频格式 
10.记录介质：MS/SD(1)，SD(1)
11.流传输：支持AVC、 RTMP 、RTMPS等
12.接口：具有SDI（标清/高清）、时间码（输入/输出）、HDMI、USB、耳机等接口
13.网络接口：具有RJ-45 (x1)，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T
14.Wi-Fi/NFC：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
15.话筒接口：XLR 型 3 针(x 2)
16.寻像器：像素≥220万
17.液晶显示屏：屏幕像素≥156万，支持多角度翻转
（三）配件（不低于）：
1.128G存储卡2张
2.原装电池8块
3.三合一读卡器2个
4.无线领夹麦克风1个
5.双充充电适配器1个
6.原厂附件1套

	2
	高清微单相机配套镜头
	2
	套
	（一）相机主机性能要求
1、感光元件：
▲①全画幅CMOS传感器（≥35×23mm或等效面积）
②有效像素：≥3000万像素
2、防抖系统：≥5轴机身防抖
3、连拍性能：
①机械快门连拍速度：≥10张/秒
②电子快门连拍速度：≥20张/秒（静音拍摄模式）
4、视频拍摄规格：
■①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@60p超高清拍摄
②向下兼容：4K@30p、1080p@120p慢动作
③支持10-bit色深录制
5、对焦系统：
①相位检测自动对焦点：≥650点
②低光照对焦能力：≤-3EV
6、眼部/人物追踪：
①支持实时眼部对焦
②支持鸟眼/动物眼部追踪
7、低噪点高感：ISO感光度范围：100-51200（可扩展至50-204800）
（二）大三元镜头配置要求
1、变焦镜头1：
▲①焦段：16-35mm 或 14-24mm（全画幅等效焦距）
②恒定光圈：F2.8（全焦段）
③镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片
④对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦
⑤支持防尘防滴溅
2、变焦镜头2：
▲①焦段：24-70mm（全画幅等效焦距）
②恒定光圈：F2.8（全焦段）
③镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片
④对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦
⑤支持防尘防滴溅
⑥滤镜口径：≥82mm
3、变焦镜头3：
▲①焦段：70-200mm（全画幅等效焦距）
②恒定光圈：F2.8（全焦段）
③镜片结构：包含≥3片ED低色散镜片、≥1片萤石/超级ED镜片
④对焦方式：双线性马达或环形超声波马达
⑤防抖功能：镜头内置光学防抖（≥4级）
⑥支持防尘防滴溅
⑦滤镜口径：φ77mm
（三）滤镜配置要求
1、UV镜：每支镜头标配UV镜×1
2、多层镀膜，紫外线截止率≥99%
3、透光率≥98%
4、滤镜尺寸匹配对应镜头口径
5、偏振镜（CPL）：每支镜头标配偏振镜×1
6、可旋转式设计
7、偏光效果≥99%
8、减光档位：1.5档~2档
9、滤镜尺寸匹配对应镜头口径
10、减光镜：中性滤光片（ND）1/8；1/16；1/64。
（四）存储与供电要求
1、电池配置：
①原装可充电锂离子电池5块/套
②电池容量：≥2000mAh
③支持USB-C接口机内充电（边充边用）
2、存储配置：
①双卡槽设计（兼容SD/SDHC/SDXC，至少1个卡槽支持UHS-II）
②标配≥128GB高速存储卡×2张（UHS-II V90等级）
③三合一读卡器≥1套/套（支持SD/TF/CF卡）
（五）辅助配件要求
1、专业相机便携包：
①尺寸适配1机3镜+配件
②防水尼龙/帆布材质
③可调节隔层
④附带防雨罩
2、碳纤维三脚架：
①材质：碳纤维
②承重：≥5kg
③工作高度：≥1.5米（含中轴）
④最低工作高度：≤0.5米
⑤可拆独脚架功能：支持（中轴可拆卸转换为独脚架）
⑥脚管节数：≥3节
⑦锁紧方式：旋钮式或扳扣式
⑧云台：含球型云台
3、其他配件：含原厂全套配件
（六）接口与扩展基本要求
1、接口配置：
①HDMI微型接口×1（支持4K视频输出）
②USB-C 3.2接口×1（数据传输/充电）
③3.5mm麦克风输入接口×1
④3.5mm耳机监听接口×1
2、无线连接：
①Wi-Fi（2.4GHz/5GHz双频）
②蓝牙5.0及以上版本
③支持手机APP遥控拍摄、素材传输、固件升级等性能。

	3
	高清微单相机配套镜头
	1
	套
	（一）相机主机性能要求
1、感光元件：
①全画幅CMOS传感器（≥35×23mm或等效面积）
②有效像素：≥3000万像素
2、防抖系统：≥5轴机身防抖
3、连拍性能：
①机械快门连拍速度：≥10张/秒
②电子快门连拍速度：≥20张/秒（静音拍摄模式）
4、视频拍摄规格：
①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@60p超高清拍摄
②向下兼容：4K@30p、1080p@120p慢动作
③支持10-bit色深录制
5、对焦系统：
①相位检测自动对焦点：≥650点
②低光照对焦能力：≤-3EV
6、眼部/人物追踪：
①支持实时眼部对焦
②支持鸟眼/动物眼部追踪
7、低噪点高感：ISO感光度范围：100-51200（可扩展至50-204800）
（二）镜头配置要求
1、标准变焦镜头：
①焦段：24-70mm（全画幅等效焦距）
②数量：2支
③恒定光圈：F2.8（全焦段）
④镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片
⑤对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦
⑥防尘防滴溅：支持
⑦滤镜口径：≥82mm
2、大光圈定焦镜头（35mm）：
▲①焦段：35mm（全画幅等效焦距）
②数量：1支
③最大光圈：F1.4
④最小光圈：F16
⑤光圈叶片数：≥10
⑥近摄能力：最近对焦距离≤0.25m
3、大光圈定焦镜头（85mm）：
▲①焦段：85mm（全画幅等效焦距）
②数量：1支
③最大光圈：F1.4
④最小光圈：F16
⑤光圈叶片数：≥10
⑥近摄能力：最近对焦距离≤0.85m
（三）滤镜配置要求
1、UV镜：每支镜头标配UV镜×1
2、减光镜：中性滤光片（ND）1/8；1/16；1/64
3、多层镀膜，紫外线截止率≥99%
4、透光率≥98%
5、滤镜尺寸匹配对应镜头口径
6、偏振镜（CPL）：每支镜头标配偏振镜×1
7、可旋转式设计
8、偏光效果≥99%
9、减光档位：1.5档~2档
10、滤镜尺寸匹配对应镜头口径
（四）供电与存储要求
1、电池配置：
①原装可充电锂离子电池2块
②电池容量：≥2000mAh
③支持USB-C接口机内充电（边充边用）
2、存储配置：
①双卡槽设计（兼容SD/SDHC/SDXC）
②标配≥128GB高速存储卡×1（UHS-II V90等级）
③三合一读卡器×1套（支持SD/TF/CF卡）
（五）配件配置要求
1、专业便携包：
①尺寸适配1机4镜+配件
②防水尼龙/帆布材质
③可调节隔层
④附带防雨罩
2、其他配件：原厂全套配件
（六）接口与扩展基本要求
1、接口配置：
①HDMI微型接口×1（支持4K视频输出）
②USB-C 3.2接口×1（数据传输/充电）
③3.5mm麦克风输入接口×1
④3.5mm耳机监听接口×1
⑤闪光同步端子×1 
2、无线连接：
①Wi-Fi（2.4GHz/5GHz双频）
②蓝牙5.0及以上版本
③支持手机APP遥控拍摄、素材传输

	4
	相机稳定器（专业旗舰款）
	1
	台
	（一）云台标准符合性：
符合T/SZZXH 0001-2024《手持稳定器通用技术要求》
符合T/CASME 1193—2023《微型三轴防抖云台》
（二）承重性能要求
1、承重：≥4.5kg
2、适配设备：适配全画幅微单相机 + 专业镜头组合（如24-70mm/F2.8、70-200mm/F2.8、28-70mm/F2.0等）
3、轴臂设计：涂层轴臂，配备俯仰轴前后微调旋钮
（三）防抖与云台性能要求
1、防抖系统：三轴机械防抖
2、机械限位范围：
①平移轴：无限位
②横滚轴：-100°至 220°
③俯仰轴：-120°至 210°
3、横竖拍切换：支持
4、自动轴锁功能
（四）智能功能要求
1、支持手机体感控制或遥控器体感控制
2、360°旋转拍摄：支持平移轴360°无限位旋转
3、智能追踪：支持智能跟焦
4、拍摄模式：支持延时拍摄
（五）多形态双手持套装要求
1、双手持套装：
①标配双手持手柄，支持多形态握持方式（双手持、单手持、提壶模式等）
②手柄角度可调，适配不同拍摄场景
2、拓展接口：具有RSA 配件扩展接口／NATO 接口、冷靴接口、跟焦电机接口等
（六）图传与监视器要求
1、图传监视器：
①标配≥7英寸高清收发图传监视器1台
②屏幕分辨率：≥1920×1080
③屏幕亮度：≥1000尼特
④触摸屏：支持触控操作
2、图传性能：
①图传距离：≥100米
②图传延迟：≤60ms
③图传分辨率：≥1080p 30fps
3、一体化功能：支持接收、监看、控制、录制一体化功能
4、图传发射器：
①支持HDMI/SDI输入接口
②支持SDI环出接口
（七）续航与供电要求
1、标配电池1块
2、电池容量：≥1900mAh
（八）其他要求：
1、套装：至少包含云台主体、电池手柄、快装板、手柄延长脚架、手提转接手柄、加长版镜头固定支架、相机控制线、充电线、收纳包、图传发射器、图传接收器等。
2、含两年保障：不少于四次置换。

	5
	相机稳定器（专业款）
	2
	台
	（一）承重性能要求
1、承重：≥3.0kg
2、适配设备：适配主流微单相机 + 标准变焦镜头组合（如24-105mm/F4）+ ND滤镜安装
3、轴臂设计：涂层轴臂，配备俯仰轴前后微调旋钮
（二）防抖与云台性能要求
1、防抖系统类型：三轴机械防抖
2、机械限位范围：
①平移轴：无限位
②横滚轴：-100°至 220°
③俯仰轴：-120°至 210°
3、 横竖拍切换：支持
4、 自动轴锁功能
（三）智能功能要求
1、支持智能跟焦
2、支持智能跟拍构图
（四）续航与供电要求
1、电池规格：静态续航时间：≥12小时；支持外接大容量电池手柄，续航延长≥28小时。
2、供电接口：支持USB-C接口供电。
（五）接口与扩展要求
1、接口配置：具有RSA 配件扩展接口／NATO 接口、冷靴接口、控制接口等。
2、扩展功能：
1、支持第三方控制手柄扩展
2、支持图传监视器连接
（六）音频配件要求
1、无线麦克风套装：
①类型：一拖二无线麦克风（含充电盒）≥1套
②配置：发射器×2、接收器×1、充电盒×1
2、麦克风性能：
①支持双频段自动跳频
②麦克风指向性：全指向
③等效噪声：≤25dBA
④最大声压级：≥120dB SPL
3、麦克风续航：
①发射器/接收器单块电池工作时间≥6小时
②充电盒内置电池容量≥1800mAh
（七）其他要求
1、套装：至少包含云台主体、电池手柄、三脚架、上下层快装板、增强智能追踪模块、电控手提转接手柄、便携收纳包等。
2、含两年保障：不少于四次置换。
3、发射器2个，接收器1个。

	6
	高清穿越无人机
	1
	套
	（一）飞行器机身核心技术参数
1. 便携一体化机身设计，适配室内外复杂场景穿越拍摄
2. 整机起飞重量：≤500g（含原厂电池）
3. 飞行速度性能：
（1）最大上升速度：平稳挡≥2m/s、普通挡≥5m/s、运动挡≥10m/s
（2）最大下降速度：平稳挡≥1.5m/s、普通挡≥5m/s、运动挡≥10m/s
（3）最大水平飞行速度：平稳挡≥5m/s、普通挡≥15m/s、≥运动挡18m/s
4. 环境适应能力：最大抗风等级≥5级，
■5. 飞行悬停精度：垂直±0.1m（视觉定位）/±0.5m（卫星定位）；水平±0.3m（视觉定位）/±1.5m（卫星定位）
6. 定位系统：标配GPS+多系统卫星定位
7. 安全防护设计：一体化全包桨叶保护罩，机身可更换防护镜片
■8. 机身存储：内置≥40GB机身存储
（二）避障感知系统
1. 避障模式：智能感知避障，支持全向障碍物识别与规避
2. 感知测距参数：上视测距0.5m-18m，下视测距0.5m-20m
3. 悬停配置：精准悬停高度0.2m-10m，ToF视角水平60°、垂直60°。
（三）影像拍摄系统
▲1.成像传感器：双1/1.1英寸方形CMOS传感器，单个传感器有效像素≥6000 万
2. 镜头参数：F1.9大光圈鱼眼定焦镜头，支持360°全景/单镜头双形态自由切换
3. 对焦方式：固定对焦，对焦范围1.5m至无穷远，全域画面清晰无虚焦
4. ISO感光度范围：全景模式100-6400，单镜头模式100-12800
5. 视频录制规格：
■（1）360°全景视频：最高支持8K/60fps（7680×3840）
（2）单镜头视频：最高支持4K/60fps （3840×2160）
6. 照片拍摄规格：
■（1）全景照片：≥1亿像素
（2）单镜头照片：≥3000万像素
7. 云台配置：单轴机械云台，防抖精度±0.01°
（四）、电池与续航性能
1. 续航能力：无风标准环境下，最长飞行时间≥20分钟，最长悬停时间≥20分钟，最大续航里程≥10km
2. 充电性能：支持快充
（五）图传与通信系统
1. 图传系统：搭全高清数字图传系统，内置4G增强图传模块
2. 图传画质与帧率：单镜头实时图传1080p/100fps，全景图传1080p/60fps
3. 图传参数：最大图传距离SRRC标准≥10km，FCC标准≥20km，图传延时≤150ms，最高图传码率60Mbps
4. 通信配置：搭载Wi-Fi 6、蓝牙5.4模块，支持高速素材下载，下载速度≥10MB/s，Wi-Fi下载速度≥100MB/s
（六）标配硬件配置要求
1. 标配高清遥控器，支持高清图传显示、全功能按键操控。2. 标配原厂一体化桨叶、桨叶保护罩、充电配件、收纳配件，满足整机正常使用需求
3. 搭配原厂飞行眼镜N3、穿越摇杆3、可装下所有配件的硬质箱
4.套装：至少包含增强图传、智能飞行电池6块、收纳包、充电管家、备用螺旋桨3对、云台保护装置、折叠起降垫、擦镜布、螺丝刀、充电线等。
5.含两年保障:不少于四次置换。
6.三合一读卡器

	7
	超高清无人机
	3
	套
	（一）飞行性能要求
1、飞行时间：飞行时间≥45分钟
2、图传系统：
①图传距离：≥30公里（FCC标准），≥15公里（SRRC标准）
②图传技术：O4+及以上图传系统
■③图传分辨率：≥1080p/30fps
3、飞行速度：
①水平飞行速度：≥25m/s（运动模式）
②上升速度：≥10m/s
③下降速度：≥10m/s
④抗风能力：≥12m/s（6级风）
4、悬停精度：
①垂直：≤±0.1米
②水平：≤±0.3米
（二）拍摄性能要求
1、影像系统：
▲①主摄传感器：CMOS≥4/3英寸，有效像素≥1亿
②色彩优化：自然色彩解决方案
③动态范围：≥14档
2、视频拍摄规格：
①分辨率：支持4K / 6K超采样
②慢动作拍摄：支持4K/120fps慢动作
③HDR视频：支持HDR/HLG视频录制
④色彩模式：支持10-bit D-Log M和HLG，记录超过10亿种颜色
3、照片拍摄规格：
①照片尺寸：≥8000×6000
②照片格式：JPEG、RAW（DNG）
③RAW堆栈拍摄：支持RAW格式连拍与堆栈
4、镜头规格（旗舰级多焦段）：
①主摄：等效焦距≥20mm，光圈f/2.0-f/11可变
②中焦：等效焦距≥70mm，≥1/1.3英寸CMOS，4800万像素
③长焦：等效焦距≥160mm，≥1/1.5英寸CMOS，5000万像素
（四）避障与感知系统
1、避障系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达
2、感知方向：前/后/左/右/上/下六向环境感知
3、测距范围：≥20米
4、避障功能：支持低光环境（0.1 Lux）下全向避障
5、支持全向智能跟随
（五）操控系统要求
1、遥控器：
①屏幕尺寸：≥7英寸高亮触摸屏
②屏幕亮度：≥1000尼特（户外强光可见）
③图传功能：支持1080p/60fps实时画面
④内置存储：≥32GB
⑤续航时间：≥4小时
⑥遥控器天线：六天线设计（二发四收），增强图传抗干扰能力
2、支持 360°旋转拍摄
（六）其他要求
1、套装：至少包含遥控器、智能飞行电池6块，井充充电管家、100W 桌面充电器、单肩包、增强图传模块等。
2、含两年保障：不少于四次置换。
3、128G内存卡
4、三合一读卡器
5、螺旋桨5对
6、可装下所有配件的硬质箱。
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	高清小型无人机
	4
	套
	（一）飞行性能要求
1、机身重量：≤250g
2、续航时间：飞行时间≥30分钟；悬停时间≥30分钟；
■3、图传距离：≥12公里
4、图传分辨率：≥1080p 30fps
5、图传延迟：≤120ms
6、抗风能力：≥5级风（10.7m/s）
7、起飞海拔：≥3000米
8、飞行速度：≥15m/s
（二）拍摄性能要求
1、视频拍摄规格：
■①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@30fps
②向下兼容：1920×1080p
③视频格式：MP4（H.264/H.265编码可选）
2、照片拍摄规格：
■①照片分辨率：≥1200万像素
②照片格式：JPEG，可选RAW（DNG）格式
③连拍模式：支持连拍，最高≥5张/秒
3、镜头规格：
①光圈：F2.8或更大（大光圈镜头）
②视场角：≥80°
③对焦方式：自动对焦/定焦
4、拍摄功能：
①竖拍：支持机内竖拍
②全景拍摄：支持广角/180°/360°全景照片合成
③延时摄影：支持静态延时摄影
④数字变焦：≥4倍
（三）智能功能要求
1、智能避障：
①避障系统类型：前/后/下视觉感知系统
②避障范围：0.5-15米
③避障模式：绕行/悬停（可选）
2、智能返航：
①支持低电量自动返航
②支持失联自动返航
（五）操控系统要求
1、带屏遥控器：
①屏幕尺寸：≥5英寸
②屏幕亮度：≥600尼特
③图传增强：具备图像增强功能
2、控制功能：
①操作稳定：支持一键起飞/降落
②支持手机快传
③支持航线规划/航点飞行（可选）
（六）配件配置要求
1、智能飞行电池配置：
①长续航电池5块/套
②单电池容量：≥4000mAh
2、存储配置：
①≥128GB高速存储卡×2张（U3/V30等级）
②三合一读卡器×1套
3、其他配件：
①备用螺旋桨（全套）4对
②充电器
③便携收纳包/硬质防护箱
④Type-C数据线
4、套装：至少包含双向充电管家、nd镜（ND8/32/128）、带屏遥控器、增强图传等
5、含两年保障：不少于四次置换
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	高清云台相机（旗舰款）
	6
	台
	（一）性能要求
1、广角成像单元
▲①图像传感器尺寸≥1 英寸 CMOS
②等效焦距20mm，最大光圈≤f/2.0
2、中长焦成像单元
▲①图像传感器尺寸≥1/1.28 英寸 CMOS
②等效焦距 60mm，最大光圈≤f/1.8
3、静态照片拍摄能力
①最大照片分辨率：16:9 画幅≥7680×4320，1:1 正方形画幅≥6144×6144；
②原生单张输出有效像素≥3700 万；
③支持倒计时自拍 
4、常规视频录制规格
①横屏 16:9 标准画幅：4K（3840×2160）支持最高60fps。
②竖屏 9:16 短视频画幅：3K（1728×3072）、1080P（1080×1920），支持最高60fps；
5、慢动作高帧率录制
■①广角镜头 4K 分辨率支持 最高帧率240fps ；1080P 支持 120/240fps；
■②中长焦镜头 4K 分辨率支持最高帧率200fps ；1080P 支持 120/240fps。
6、延时摄影功能
①运动延时：支持4K/1080P 输出，25/30fps；
②静止延时：支持4K/3K/1080P 分辨率，25/30fps；
③轨迹延时：支持预设≥4 个云台定位点位。
（二）屏幕交互
1、机身自带一体化触控显示屏；
2、屏幕分辨率≥556×314，屏幕峰值亮度≥1000 尼特。
（三）音频采集
机身内置收音麦克风数量≥3 个。
（四）存储系统
1、存储容量≥100GB；
2、配备通用 microSD（TF）存储卡拓展插槽；
3、存储卡兼容 U3、A2、V30 高速视频规格，支持 exFAT 文件系统；
4、图像格式支持 JPEG、DNG、JPEG+DNG ；视频格式支持MP4 格式，视频最大码流≥180Mbps；
5、音频编码标准：48kHz 16bit AAC 编码。
（五）三轴云台稳定系统技术要求
1、转动行程范围
①可控操作行程： 
平移（偏航）：-235°~+58°；俯仰：-125°~+58°；横滚：-45°~+45°；
②机械物理最大转动行程： 
平移（偏航）：-240°~+90°；俯仰：-130°~+90°；横滚：-85°~+62°。
2、稳定性能
①云台最大操控转速≥180°/ 秒；
②机身防抖角度抑制精度≤±0.005°。
（六）无线互联传输要求
1、Wi-Fi 无线
①兼容 2.4GHz、5.1GHz、5.8GHz 多频段，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 通用 Wi-Fi 协议；
2、蓝牙通信
①蓝牙工作频段 2.4GHz，兼容 BLE5.4、BR/EDR 双模蓝牙协议；
②蓝牙发射功率符合国家无线电管理规范。
（七）套装要求
1、至少包含128GB高速存储卡、迷你三脚架、无线麦克风、取景遥控器、磁吸前盖、背夹、续航手柄、快充线、充电盒、一发一收、手绳、收纳袋、螺纹手柄、云台夹、补光灯等
2、含两年保障：不少于四次置换。
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	高清云台相机（标准款）
	2
	台
	（一）拍摄性能要求
1、视频拍摄规格：
■①最高分辨率：支持4K （3840×2160）@60fps
②向下兼容：支持1080p（1920×1080）等视频录制
③慢动作拍摄：支持1080p@120fps慢动作视频
2、照片拍摄规格：
①照片分辨率：支持16:9比例≥3840×2160，1:1比例≥3072×3072
②照片格式：支持JPEG、DNG、JPEG+DNG 
③视频格式：支持MP4格式
3、传感器：
①图像传感器：≥1英寸CMOS传感器
②ISO范围：拍照/录像 50-10000
（二）云台防抖要求
1、3轴机械防抖
2、防抖精度：≤±0.005°
3、可控转动范围：俯仰-100°至 60°，横滚-45°至 45°，平移-240°至 50°
4、控制转速：≥120°/s
（三）智能功能要求
1、支持智能跟随
2、支持智能对焦
3、支持手势控制
（四）套装配置要求
1、标配高速存储卡≥128GB（U3/V30等级以上）
2、支持文件系统：exFAT
3、电池容量：≥1200mAh
4、支持无线连接与APP
5、支持Wi-Fi/蓝牙双模无线连接
6、套装：至少包含三脚架、无线麦克风、收纳包、补光灯、增广镜、背夹、充电线、云台夹、螺纹手柄、手绳等
7、含两年保障：不少于四次置换。
（五）屏幕交互
1、配收纳包
2、触控屏尺寸：≥2.0英寸
3、分辨率：≥300×500像素
4、亮度：≥800尼特
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	手持云台
	2
	套
	（一）设备总体要求
1、结构形态：一体化可折叠机身，内置延长杆，自带底部支撑三脚架；支持横拍、竖拍快速切换。
2、增稳系统：三轴无刷电机增稳系统，满足移动拍摄、低角度拍摄、环绕运镜、延时摄影等场景流畅拍摄需求。
（二）、硬件核心技术参数
1、转动角度范围 
平移：支持 360°；横滚：-50°至 240°；俯仰：-30°至 50°。
2、控制转速：≥120°/s。
3、机身重量：云台主体整机重量≤400g
4、手机夹持兼容范围 
适配手机宽度：70mm ~ 80mm
适配手机厚度：7mm ~ 10mm
适配手机重量：180g ~ 300g
5、拓展接口 
手柄端：USB‑C 充电接口；
转轴侧配备 USB‑C 输出接口，可向外接设备 / 夹持手机供电；
机身底部预留标准 1/4"-20 UNC 通用螺纹拓展孔，可外接三脚架、补光灯等外设。
6、供电与续航 
内置锂电池，标准工况下持续工作时长≥10 小时；
支持 USB‑C 快充；云台可反向为夹持手机充电；
工作环境：支持 0℃ ~ 40℃环境持续工作。
（三）功能技术要求
1、支持人脸、人体、物体智能追踪；支持分体式独立取景遥控组件，可脱离手柄独立操控云台转向、启停录制，满足单人取景拍摄需求。
2、具备锁定模式、跟随模式、FPV 模式、全域跟随模式、延时摄影、慢动作、智能环绕运镜、低角度仰拍模式等多种专业运镜模式。
3、支持蓝牙 / NFC 快速与手机配对连接；配套移动端 APP 实现参数调节、固件升级、拍摄控制、模板运镜。
4、机身配备摇杆、功能快捷键、模式切换按键；具备状态指示灯，直观显示设备联机、跟随、电量状态。
5、收纳便携 整机可折叠收纳；套装配套收纳包，便于外出携带。
（四）套装包含配件
1、三轴手持稳定云台主机 ×1
2、磁吸手机夹 ×1
3、分体式取景遥控组件 ×1
4、多功能追踪拓展模块 ×1
5、USB‑C 充电线缆、手机供电短线 ×1 套
6、便携收纳包 ×1
7、含两年保障：不少于四次置换。
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	360° 全景相机
	1
	套
	（一）拍摄性能要求
1、视频拍摄规格
▲①分辨率：支持8K@30fps全景视频录制
②向下兼容：支持6K@30fps、4K@60fps全景视频
2、照片拍摄规格：
①2:1模式：支持≥15000 × 7000
②4:3模式： 支持≥6400 × 4800
3、镜头：≥1英寸CMOS传感器
4、光圈：≤F2.0
（二）功能配置要求
1、支持全景照片
2、支持全景夜景模式
3、支持远程直播
4、支持360°地平线增稳
5、触控屏：≥2.0英寸，亮度≥600尼特
（三）配件配置要求
1、套装：至少包含头盔视角套件、时空凝固手柄套件、挂脖拍摄视角套件、耐寒增强续航电池2块、可调节快拆转接件、不少于1.2米隐形自拍杆、多功能电池收纳盒等
2、含两年保障：不少于四次置换。
（四）存储与续航
1、≥128GB高速存储卡
2、三合一读卡器（支持SD/TF卡及USB接口）
3、电池容量：≥1600mAh
4、续航时间：≥90分钟
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	运动相机
	1
	套
	（一）总体要求
1、屏幕配置：前后双彩色触控显示屏，支持触控操作、亮度自适应调节。
2、防抖系统：具备水平锁定、地平线矫正、全方位防抖能力，适配高速运动、骑行、水下晃动场景拍摄。
（二）核心硬件技术参数
▲1、图像传感器：≥1/1.1英寸CMOS传感器。
2、镜头规格：视场角≥150°。
3、光圈：f/2.0-f/4.0。
■4、支持 8K/4K/2.7K/1080P 等多分辨率录制。
5、支持 1080P ≥120fps 慢动作视频。
6、裸机防水深度≥18 米。
7、支持蓝牙、Wi-Fi 无线连接，可与遥控器、手机 APP 联动。
8、内置存储容量不低于50GB 。
9、触控屏：≥600 cd/㎡。
10、Type-C 充电 / 数据接口。
（三）功能技术要求
1、支持 360°地平线防抖矫正。
2、支持蓝牙遥控器远程启停录制、切换拍摄模式。
3、支持双向快拆底座，配件拆装无需额外工具。
（四）套装标配配件清单
1、双向快拆底座（相机基座）×1
2、磁吸拓展支架（标准底座支架）×1
3、骑行胸带 ×1
4、车把固定夹（骑行车载夹具）×1
5、挂脖支架×1
6、肩带支架×1
7、无线蓝牙遥控器 ×1
8、容量≥128GB 高速 MicroSD 存储卡 ×1
9、三合一多功能读卡器（支持 SD/TF 手机直读）×1
10、含两年保障：不少于四次置换
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	影视级柔光灯套装
	1
	套
	（一）灯具配置要求
1、灯具数量：≥300W双色温影视柔光灯3盏。
2、光源类型：LED大功率灯珠（SMD或COB技术），使用寿命≥50,000小时。
（二）光学性能要求
1、色温范围：2700K-6500K（暖白至冷白）连续可调，步进≤100K。
2、CRI（显色指数）≥96
3、TLCI（电视照明一致性指数）≥98
4、SSI（光谱相似性指数）≥85
5、支持高速摄影模式
6、调光范围：0%~100%连续可调，步进≤1%
7、调光方式：旋钮、DMX、APP/遥控器
8、照度指标（参考值，实测1米距离）
9、5600K：≥7000Lux
10、3200K：≥5600Lux
（三）功能配置要求
1、DMX512控制：DMX512控制
2、无线遥控：2.4G遥控，控制距离≥30米
2、APP控制：支持手机APP（蓝牙/Wi-Fi连接）控制
3、本地控制：灯体物理旋钮/按键
4、支持单灯独立控制和分组控制
5、支持场景预设存储与调用
6、支持固件在线升级（USB或OTA）
（四）配件配置要求
1、每盏灯标配柔光箱×1，尺寸≥60×90cm
2、内含柔光布（内外双层）、格栅
3、每盏灯标配灯架×1
4、灯架规格：重型C型灯架或加强型立式灯架，可升降高度1.2m-3.0m
5、承重≥10kg
6、每盏灯标配电源适配器×1
7、供电方式：AC 100V-240V，50/60Hz宽电压输入
8、支持V口电池供电
（五）物理与散热特性
1、主动散热（静音风扇+散热片）
2、噪音控制：≤25dB(A)（1米距离），满足演播室静音要求
3、DMX输入/输出：XLR 5芯×2
4、电源输入：AC插座（锁紧式）
5、USB接口：用于固件升级
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	AI 智能拍摄眼镜
	2
	副
	（一）拍摄性能要求
■1、主摄像头：≥1200万像素，支持超广角拍摄（FOV≥100°）
2、视频拍摄：支持1080P 30fps高清视频录制
3、照片拍摄：支持4000×3000分辨率照片
4、防抖功能：支持EIS电子防抖
5、支持视频通话功能
（二）AI功能要求
1、根据国家标准GB/Z 177.6-2026《人工智能 终端智能化分级 第6部分：眼镜》要求
2、支持AI克隆同声传译，语音语调真实还原
3、实时翻译：支持多语种实时语音翻译（中英互译及其他主流语种）
4、智能提词：支持智能场景识别，重点自动提炼
5、语音助手：支持智能语音交互，可通过语音指令操作设备
6
（三）音频与连接要求
1、扬声器：≥2个，支持立体声播放
2、麦克风：≥2个，支持双麦克风降噪
3、支持通话降噪与隐私保护功能
4、蓝牙：支持Bluetooth 5.2及以上版本
5、Wi-Fi：支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi
6、控制方式：支持按键控制、触控控制、语音控制
7、兼容主流智能手机系统（Android和iOS）
（四）续航与存储要求
1、电池容量：≥200mAh
4、内置存储：≥32GB
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	#AI后期制作工作站
	1
	套
	（一）处理器要求
1、核心/线程：核心数≥24核；线程数≥32线程；最大睿频≥5.0GHz
2、缓存：≥36MB
（二）主板要求
1、芯片组：高端主板
2、扩展能力：内存插槽≥4条（支持双通道或四通道配置）；M.2接口≥2个（支持PCIe 4.0/5.0）；PCIe扩展槽≥2个（PCIe 5.0 x16）；SATA接口≥4个。
3、供电模块：稳定的供电模块（≥16相供电），满足高负载持续工作需求。
（三）内存要求
1、容量：≥128GB DDR5
2、频率：≥5600MHz
3、配置要求：支持双通道或四通道配置，以满足达芬奇特效合成、4K RAW/ProRes素材处理及多轨道剪辑时的内存需求。
（四）存储系统要求
1、系统盘：
①容量：≥2TB NVMe M.2 SSD
②协议：PCIe 4.0及以上
③顺序读写速度：读≥7000MB/s，写≥5000MB/s
④用途：安装操作系统及剪辑软件
2、素材盘：
①容量：≥2TB NVMe M.2 SSD
②协议：PCIe 4.0及以上
③顺序读写速度：读≥5000MB/s，写≥4000MB/s
④用途：存放当前项目素材及工程文件
3、机械硬盘（数据盘）：
①容量：≥8TB企业级机械硬盘
②转速：7200rpm
③缓存：≥256MB
④用途：项目归档及素材备份
4、移动存储：
①≥16TB桌面移动硬盘≥2块
②接口：USB 3.2 Gen2及以上
③转速：7200rpm
（五）显卡要求
1、核心频率：≥2500MHz
2、显存容量：≥12GB
3、显存类型：GDDR7或同级
4、显存位宽：≥192-bit
7、接口：具有HDMI、DisplayPort接口
（六）散热系统要求
1、风冷或水冷散热系统
2、散热性能要求：满足CPU及显卡高负载运行时（连续渲染时长≥2小时）的散热需求；CPU满载温度≤85℃；显卡满载温度≤80℃。
（七）电源要求
1、额定功率：≥850W
2、效率认证：80 Plus金牌及以上认证
3、线材：全模组设计
（八）显示器要求
1、尺寸：≥32英寸
2、分辨率：≥4K UHD（3840×2160）
3、色域：100%sRGB色域覆盖；DCI-P3色域≥95%；
4、色彩精度：ΔE<2（出厂校准）
5、接口：HDMI 2.1≥1个，DP 1.4≥1个
（九）外设与接口要求
1、USB接口：USB 3.0/3.2 Gen1接口≥4个
2、USB-C接口：≥1个（支持数据传输及视频输出）
3、视频输出：HDMI 2.1接口≥1个、DP 1.4接口≥1个
4、网络接口：千兆及以上有线网口
5、音频接口：音频输入输出接口（3.5mm）
6、其他外设：
①音箱：2.0声道有源音箱≥1套
②键鼠：USB有线键鼠套装≥1套
（十）操作系统与软件生态要求
1、操作系统：正版系统及安装介质。
2、支持入库设置白名单格式,未设置的格式则不允许入库。
3、支持广播级媒体资源的导入、转码、在线预览、下载导出。
4、支持多维管理模式：目录管理、密级管理、权限管理。
5、支持智能编目语音识别，实现语音识别把语音转为对应的文本内容，将文本内容自动保存到媒资库，并通过自动化的标引在媒资编目页展现。
6、识别转换的文本可以人为纠错修改，提取信息可与时码联动，点击提取信息可快速定位到其镜头位置。
7、支持智能编目人脸识别，入库的视频和图片资源可自动提取画面中的人脸特征值。
8、可实现人脸检测和相似度对比，快速准确定位到影像（视频和图片）中的人脸，提供人脸序列、人脸特征值和人脸比对的相似度值，以及敏感人物信息标准化数据描述。
▲9、需提供融合媒体资产管理系统软件、媒资门户服务软件、编目软件、智能媒体处理服务软件等计算机软件著作权登记证书。

	17
	高标清编码器
	1
	台
	（一）信号输入要求
▲1、SDI输入：≥4路 HD/SD-SDI输入（BNC接口，75Ω）
2、输入格式识别：高清：1080p/1080i/720p；标清：576i/480i自适应
（二）编码规格要求
1、支持MPEG-2，H.264/AVC
2、编码码率：支持2Mbps-12Mbps每路可单独调
3、音频编码：支持32KHz、44.1KHz、48KHz
4、音频编码格式：支持MPEG-1 layer 2，AAC 单声道/立体声
（三）信号输出要求
1、输出≥2路ASI，≥1路IP码流
2、ASI 输出采用 BNC 接口，输出码流符合 DVB 相关标准。
（四）其他要求
1、机箱规格：19英寸标准机箱
2、电源配置：内置双电源模块
3、供电方式：AC 220V/50Hz ±10%（或DC -48V可选）
4、冷压工具、剥线钳、压模工具套装一套；
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	调制器
	1
	台
	（一）信号输入要求
1、输入接口：支持≥2路DVB-ASI码流输入，BNC接口，输入阻抗75Ω，符合DVB通用行业标准。
2、输入有效码率：最大214Mbps（每路）。
（二）调制输出要求
1、调制输出≥1路RF有线电视射频信号
■2、输出频率范围：48MHz~860MHz
3、 输出电平：80~100dBdB
（3） 其他要求
1、机箱规格：1U标准机箱
2、电源配置：内置双电源模块
3、广播级监视器：
尺寸：≥19英寸
分辨率：≥1366×768
输入接口：HDMI、VGA、CVBS、SDI
音频：内置扬声器或音频输出
支持信号实时监看（视频画面+音频电平+TS流信息）
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	USB 安全隔离盒
	3
	台
	（一）功能要求
1、核心功能：USB便携式隔离盒。
2、支持WINDOWS，MAC，LINUX等操作系统。
3、数据传输速率≥80Mbps。
4、支持USB、CF、MMC、SD、MINI-SD、 RS-MMC、T-Flash、MS等接口设备。
5、支持所有视音频、图片及文本格式文件，如：avi、mpeg、mpg、mov、MXF、rm、m4v、asf、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等≥40多种格式文件，可自定义添加和修改视音频文件格式。可配置“白名单”和“黑名单”相结合方式。
6、文件安全传输访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问，可通过我的电脑资源管理器或FTP客户端或者Web浏览器访问外接存储介质；内嵌FTP传输工具，支持客户端快速上传下载文件。
7、支持日志审计，分类检索查询。
（二）接口与硬件配置
1、采用嵌入式linux硬件架构高速网络处理器。
2、网络接口：≥1*1000M电口，≥4*USB 3.0接口，≥2*USB 2.0接口
（三）管理功能要求
1、支持对已知文件的深度检测和特征库比对，严格过滤掉病毒伪装的文件。
2、支持对USB移动存储介质（U盘、移动硬盘等）的数据读写进行安全管控。
3、支持U盘源文件删除权限管理，避免文件误删除。
4、支持复位U-KEY还原出厂设置，一键还原。
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	高清 SDI 光端机
	1
	套
	（一）传输性能要求
1、通道配置：支持单向传输≥2路HD-SDI/SDI/ASI输入。
2、视频格式标准：须符合以下标准SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准。
■3、自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485Mbps速率。
（二）视频输入/输出特性
1、输入接口：BNC  75Ω，输入≥2路/通道（支持≥2路环出）。
2、反射损耗：≥15dB。
3、输出接口（接收端）：BNC 75Ω，输出≥4路同时输出。
4、信号电平：800mVp-p ±10%。
（三）光学特性要求
1、光纤类型：单模光纤。
2、传输距离0-40公里。
3、光接口：FC/PC型接口，支持热插拔。
（四）物理与电源特性
1、机箱规格：19英寸标准机箱，适配标准机柜安装。
2、电源配置：内置双电源模块，支持冗余热备份。
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	广播级音频光端机
	1
	套
	（一）传输性能要求
1、音频类型：支持模拟音频信号传输。
2、音频通道：支持≥2路模拟音频信号传输。
■3、音频指标：采样频率：48kHz；量化精度：≥24bit；频带宽度：20Hz-20kHz @-0.5dB；信噪比：≥90dB；总谐波失真+噪声（THD+N）：≤0.01%；串扰抑制：≥80dB。
4、平衡传输：支持卡侬（XLR）接口平衡音频传输，输入输出阻抗110Ω（AES/EBU）或600Ω（模拟），共模抑制比≥80dB。
（二）光学特性要求
1、光纤类型：单模光纤。
2、传输距离0-40公里。
3、光接口：FC/PC型接口，支持热插拔。
（三）物理与电源特性
1、机箱规格：19英寸标准机箱，适配标准机柜安装。
2、电源配置：内置双电源模块，支持冗余热备份。
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	音频切换器遥控面板
	1
	台
	（一）功能与兼容性要求
1、功能要求：专用音频切换器遥控面板。
2、控制功能：支持远程控制音频切换器的以下操作：通道选择与切换（含主/备路自动/手动切换）；音量调节（支持各通道独立调节）。
（三）物理特性
1、物理尺寸：标准19英寸机架式面板，高度≤2U。
2、供电方式：支持由音频切换器主机通过控制接口供电（PoE或接口供电）。
（四）可靠性要求
1、支持7×24小时连续工作。
2、适配原有的切换器SLAS-0801D，配合远程控制切换。
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	UPS 不间断电源系统
	1
	套
	（一）主机技术要求
1、产品类型：在线式双变换UPS，纯正弦波输出，稳压稳频，输出功率因数≥0.9。
2、容量要求：额定容量≥20KVA，支持未来负载扩容。
3、输入/输出参数：输入电压范围：380V±25%（宽电压设计，适应市电波动）；输出电压精度：380V±1%（静态）；输出频率精度：50Hz±0.1%（电池逆变模式）；总谐波失真（THD）：≤3%（线性负载）
4、切换时间：市电断电切换时间0毫秒（在线双变换模式，无间断切换），满足关键设备不间断运行要求。
（二）电池配置要求
1、电池选型：免维护密封铅酸蓄电池，规格12V100AH，总数32节，配套2组电池柜（含所有电池连接线缆）。电池设计寿命≥8年（25℃环境下），具备过充、过放保护功能。
2、续航保障：满载条件下后备时间≥2小时。
（三）安全保护与性能标准
1、保护功能：具备以下保护——输入过/欠压保护、输出过载保护、输出短路保护、逆变器过热保护、电池过充/过放保护、浪涌防护。
2、环境适应性：工作温度范围0℃~40℃，相对湿度≤95%（无凝露），具备良好的散热能力。
（四）远程监控与配套功能
1、远程监控：支持RS232/RS485或SNMP网络接口，可接入机房系统，实现远程状态监测、声光报警。
2、配套服务：含现场电路梳理、新建低压回路、承重散力架安装；提供安装调试及现场操作培训。


二、通用要求
1、拟投产品应为全新原厂正品，来源合法合规，无拆机、翻新、样机、二手、贴牌、改装产品，符合国家强制性标准及环保、安全、入网等相关标准，无人机产品可依法进行实名登记，符合民航局无人机管理相关规定，支持并兼容相关协议，能和主流平台对接，满足招标要求。供货时提供齐全有效的原厂证明、合格证、保修卡、说明书、认证、检测等资料。
2、中标后签订合同前，采购人可对中标人的投标佐证文件原件、中标产品的性能、功能以及相关技术证明资料进行查验，若有不实或在规定时间内拒绝配合，导致项目无法按期推进，损害了采购方的权益，视为中标人不按招标要求和投标响应执行，构成违约或违反招标文件要求，属于不履行其对招标要约承诺的义务，违反了诚实信用原则，采购人可取消其中标资格，也可视为其自行放弃中标资格。
3、本项目落实政府采购强制性标准及相关政策。供应商应保证属强制性采购的投标产品（终端产品），须满足相应认证要求并在投标时提供有效佐证。
4、供应商应保障所投产品质量优良，货源稳定，备件充足。运输包装安全可靠，预防措施科学可行，进度安排严谨科学，能按时履约。
5、组建配置专业技术团队，经验丰富，分工明确，管理制度健全，人员稳定。
6、制定详细的安装联调方案，布局合理、美观，功能达标，系统优化措施完善，对安装过程中可能出现的故障有可行的预防处置措施，满足合同进度要求。
7、有明确的售后服务内容、方便快捷的服务网点，服务响应及时，到场迅速，有固定的售后服务人员，服务质量保障措施科学详细。所有产品整机提供不少于一年的免费质保。质保期内 7×24 小时响应，48 小时内上门维修。
8、建立定期/不定期免费上门回访、巡查、排查等质量跟踪服务方案，做到服务细致，客户满意。
9、提供质保期满后原厂配件供货价格优惠、采购渠道等。
10、培训服务：供应商需制定详细的培训方案，包含拟培训的内容、师资、方式、频次及时间等，确保采购方相关人员能独立操作、维护、保养等。
11、应急预案：针对履约过程中可能出现的一般事故、紧急/重大问题制定可行的解决方案，明确需要临时增补、调换的物品保障方案。
12、中标后中标人不能以任何非正当理由对投标响应做实质性的修改（如更换品牌、变更价格、减少数量以及服务内容和标准等），导致采购人与中标人之间权利义务发生重大变化，否则采购方有权单方面取消合同，造成的一切损失和法律后果均由中标人承担。
三、使用场景：融媒体中心采访及后期制作等。
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