采购内容及商务要求
一、采购内容
为改善沣西第一高级中学学生住宿条件，拟为学生宿舍楼配备空气能，本次采购内容为：空气源热泵热水机组3台等内容；包含设备供货、运输、安装调试、管路电气施工、培训维保及验收等全部内容，设备须为全新正品，符合国家相关规范，适配陕西低温环境。主机需达到较高能效，具备除霜、多重安全保护及远程监控功能；配套保温水箱、水泵阀门、控制系统等辅材配件齐全，管道做好保温防冻。提交完整竣工资料，验收合格后方可签署验收报告。
具体内容及要求详见招标文件。
	序号
	货物名称
	规格及参数要求
	单位
	数量
	备注

	设备及辅机

	1
	空气源热泵热水机组
	额定制热量≥90KW,输入功率≤22KW，额定流量≥16m³/h,最大功率≤36KW。一级能效
	3
	台
	核心产品

	2
	加热循环泵
	Q≥50m³/h,H≥18m, N≤4KW
	2
	台
	

	3
	水处理器
	≥20T/h
	1
	台
	

	管路系统

	1
	镀锌钢管
	DN100*3.5
	36
	米
	

	2
	镀锌钢管
	DN65*3.5
	12
	米
	

	3
	镀锌钢管
	DN50*3.25
	18
	米
	

	4
	铸铁法兰蝶阀
	DN65
	10
	个
	

	5
	铸铁法兰蝶阀
	DN80
	8
	个
	

	6
	铜球阀
	DN50
	3
	个
	

	7
	橡胶软接
	DN65
	6
	个
	

	8
	橡胶软接
	DN80
	4
	个
	

	9
	铸铁Y型过滤器
	DN65
	3
	个
	

	10
	铸铁Y型过滤器
	DN80
	2
	个
	

	11
	铸铁止回阀
	DN80
	2
	个
	

	12
	铸铁止回阀
	DN65
	1
	个
	

	13
	补水铜电磁阀
	DN65
	1
	个
	

	14
	回水铜电磁阀
	DN50
	1
	个
	

	15
	橡塑保温及铝皮防护
	30mm
	50
	米
	

	电控部分

	1
	智能控制柜
	≥150KW
	1
	台
	

	2
	主机电缆
	YJV5*16
	150
	米
	

	3
	水泵电缆
	RVV2.5*4
	58
	米
	

	4
	信号线
	RVVO.5*2
	80
	米
	

	5
	桥架
	100*100
	60
	米
	


注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）
2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。
3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相应法律责任。
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二、商务要求
1、交货地点、交货期及质保期
（1）交货地点：采购人指定地点 
（2）交货安装期：自合同签订之日起10日历天。
（3）质保期：本项目的质保期为整体验收合格后3年。
2、结算方式：
（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。 
（2）付款方式：①合同签订后，乙方交付全部货物完成安装调试，供货单位将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)交付,采购单位书面确认完成验收如无相关服务等问题后，采购人向供货商至总合同价款的100%；②每次付款前，供货单位应根据采购单位需要提供等额增值税普通发票给采购单位，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。
3、运输、安装、调试要求：
（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。 
（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。
（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 
（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 
（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。
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