工程量清单：
	序号
	单价表号
	项目名称
	计量单位
	工程量或设计参数

	一、镇镇焦家村大梁沟中型淤地坝

	1
	
	水土保持措施项目投资
	
	

	1.1
	
	工程措施
	
	

	1.1.1
	
	土坝工程
	
	

	1.1.1.1
	
	清基
	㎡
	4200

	1.1.1.2
	
	结合槽
	
	

	1.1.1.2.1
	
	机械开挖
	m³
	652

	1.1.1.2.2
	
	人工土方回填
	m³
	552

	1.1.1.3
	
	坝体土方
	
	

	1.1.1.3.1
	
	挖土方（取土场取土）
	m³
	23477

	1.1.1.3.2
	
	坝体土方碾压
	m³
	19850

	1.1.2
	
	溢洪道工程
	
	

	1.1.2.1
	
	机械挖土
	m³
	13492

	1.1.2.2
	
	土方回填
	m³
	266

	1.1.2.3
	1
	C25砼溢洪道侧墙
	m³
	70.08

	1.1.2.4
	2
	C25砼溢洪道底板
	m³
	77

	1.1.2.5
	3
	C15砼垫层
	m³
	40.88

	1.1.2.6
	4
	钢筋制作与安装
	t
	14.67

	1.1.2.7
	5
	普通平面模板支护
	㎡
	663.4

	1.1.2.8
	6
	止水带
	m
	63

	1.1.2.9
	7
	聚乙烯低发泡沫板
	㎡
	18.9

	1.1.3
	
	其他工程
	
	

	1.1.3.1
	
	防汛道路
	m³
	2625

	1.2
	
	林草措施
	
	

	1.2.1
	
	大坝
	
	

	1.2.1.1
	8
	穴播紫花苜蓿
	h㎡
	0.4

	1.2.2
	
	栽（种）植
	
	

	1.2.2.1
	9
	分植造林(紫穗槐，d≥0.3cm)
	株
	11000

	1.2.2.2
	10
	植苗造林（侧柏）
	株
	208

	二、大水焉中型坝

	1
	
	水土保持措施项目投资
	
	

	1.1
	
	工程措施
	
	

	1.1.1
	
	土坝工程
	
	

	1.1.1.1
	
	清基
	㎡
	3253

	1.1.1.2
	
	结合槽
	
	

	1.1.1.2.1
	
	机械开挖
	m³
	325

	1.1.1.2.2
	
	人工土方回填
	m³
	287

	1.1.1.3
	
	排水沟
	
	

	1.1.1.3.1
	1
	现浇C25砼排水沟
	m³
	22

	1.1.1.3.2
	2
	普通平面钢模板
	㎡
	276

	1.1.1.4
	
	坝体土方
	
	

	1.1.1.4.1
	
	挖土方（取土场取土）
	m³
	37770

	1.1.1.4.2
	
	坝体土方碾压
	m³
	32843

	1.1.2
	
	放水工程
	
	

	1.1.2.1
	
	卧管及消力池
	
	

	1.1.2.1.1
	
	机械挖土
	m³
	739

	1.1.2.1.2
	
	石方开挖
	m³
	91

	1.1.2.1.3
	
	土方回填
	m³
	313

	1.1.2.1.4
	3
	现浇C15砼齿墙及垫层
	m³
	11

	1.1.2.1.5
	1
	现浇C25砼卧管及消力池
	m³
	26

	1.1.2.1.6
	4
	钢筋制作与安装
	t
	2.1

	1.1.2.1.7
	
	旋转式放水孔钢闸板(φ400)
	块
	32

	1.1.2.1.8
	2
	普通平面模板支护
	㎡
	94

	1.1.2.1.9
	5
	止水带
	m
	22

	1.1.2.1.10
	6
	聚乙烯低发泡沫板
	㎡
	10.56

	1.1.2.2
	
	涵管
	
	

	1.1.2.2.1
	
	机械挖土
	m³
	1210

	1.1.2.2.2
	
	石方开挖
	m³
	144

	1.1.2.2.3
	
	土方回填
	m³
	648

	1.1.2.2.4
	7
	预制Φ800涵管及安装（壁厚100）
	m
	58

	1.1.2.2.5
	3
	C15砼垫层
	m³
	11

	1.1.2.2.6
	1
	现浇C25砼截水环
	m³
	18

	1.1.2.2.7
	8
	现浇C25砼管床
	m³
	38

	1.1.2.2.8
	2
	普通平面模板支护
	㎡
	55

	1.1.2.3
	
	明渠
	
	

	1.1.2.3.1
	
	机械挖土
	m³
	158

	1.1.2.3.2
	
	石方开挖
	m³
	55

	1.1.2.3.3
	
	土方回填
	m³
	111

	1.1.2.3.4
	3
	C15砼垫层
	m³
	3.36

	1.1.2.3.5
	1
	现浇C25砼明渠
	m³
	16

	1.1.2.3.6
	4
	钢筋制作与安装
	t
	1.1

	1.1.2.3.7
	2
	普通平面模板支护
	㎡
	112

	1.1.2.3.8
	5
	止水带
	m
	12

	1.1.2.3.9
	6
	聚乙烯低发泡沫板
	㎡
	2.4

	1.1.3
	
	其他工程
	
	

	1.1.3.1
	
	防汛道路
	m³
	1225

	1.2
	
	林草措施
	
	

	1.2.1
	
	大坝
	
	

	1.2.1.1
	9
	穴播紫花苜蓿
	h㎡
	1.1

	1.2.2
	
	栽（种）植
	
	

	1.2.2.1
	10
	分植造林(紫穗槐，d≥0.3cm)
	株
	17040

	1.2.2.2
	11
	植苗造林（侧柏）
	株
	248

	三、万镇镇焦家村三神爷小型淤地坝

	1
	
	水土保持措施项目投资
	
	

	1.1
	
	工程措施
	
	

	1.1.1
	
	土坝工程
	
	

	1.1.1.1
	
	清基
	㎡
	1200

	1.1.1.2
	
	结合槽
	
	

	1.1.1.2.1
	
	机械开挖
	m³
	125

	1.1.1.2.2
	
	人工土方回填
	m³
	92

	1.1.1.3
	
	坝体土方
	
	

	1.1.1.3.1
	
	挖土方（取土场取土）
	m³
	9018

	1.1.1.3.2
	
	坝体土方碾压
	m³
	7515

	1.1.2
	
	溢洪道工程
	
	

	1.1.2.1
	
	机械挖土
	m³
	1107

	1.1.2.2
	
	石方开挖
	m³
	128

	1.1.2.3
	
	土方回填
	m³
	130

	1.1.2.4
	1
	C25砼溢洪道侧墙
	m³
	47.1

	1.1.2.5
	2
	C25砼溢洪道底板
	m³
	47.1

	1.1.2.6
	3
	C15砼垫层
	m³
	48

	1.1.2.7
	4
	钢筋制作与安装
	t
	8.51

	1.1.2.8
	5
	普通平面模板支护
	㎡
	382

	1.1.2.9
	6
	止水带
	m
	42

	1.1.2.10
	7
	聚乙烯低发泡沫板
	㎡
	13

	1.1.3
	
	其他工程
	
	

	1.1.3.1
	
	防汛道路
	m³
	1312.5

	1.2
	
	林草措施
	
	

	1.2.1
	
	大坝
	
	

	1.2.1.1
	8
	穴播紫花苜蓿
	h㎡
	0.27

	1.2.2
	
	栽（种）植
	
	

	1.2.2.1
	9
	分植造林(紫穗槐，d≥0.3cm)
	株
	18000

	1.2.2.2
	10
	植苗造林（侧柏）
	株
	243

	四、万镇镇焦家村羊路沟中型淤地坝

	1
	
	水土保持措施项目投资
	
	

	1.1
	
	工程措施
	
	

	1.1.1
	
	土坝工程
	
	

	1.1.1.1
	
	清基
	㎡
	1667

	1.1.1.2
	
	结合槽
	
	

	1.1.1.2.1
	
	机械开挖
	m³
	286

	1.1.1.2.2
	
	人工土方回填
	m³
	252

	1.1.1.3
	
	坝体土方
	
	

	1.1.1.3.1
	
	挖土方（取土场取土）
	m³
	6684

	1.1.1.3.2
	
	坝体土方碾压
	m³
	5570

	1.1.2
	
	溢洪道工程
	
	

	1.1.2.1
	
	机械挖土
	m³
	523

	1.1.2.2
	
	石方开挖
	m³
	57

	1.1.2.3
	
	土方回填
	m³
	382

	1.1.2.4
	1
	C25砼溢洪道侧墙
	m³
	50.55

	1.1.2.5
	2
	C25砼溢洪道底板
	m³
	47.48

	1.1.2.6
	3
	C15砼垫层
	m³
	23.86

	1.1.2.7
	4
	钢筋制作与安装
	t
	8

	1.1.2.8
	5
	普通平面模板支护
	㎡
	422

	1.1.2.9
	6
	止水带
	m
	37

	1.1.2.10
	7
	聚乙烯低发泡沫板
	㎡
	11.1

	1.1.3
	
	其他工程
	
	

	1.1.3.1
	
	防汛道路
	m³
	2625

	1.2
	
	林草措施
	
	

	1.2.1
	
	大坝
	
	

	1.2.1.1
	8
	穴播紫花苜蓿
	h㎡
	0.22

	1.2.2
	
	栽（种）植
	
	

	1.2.2.1
	9
	分植造林(紫穗槐，d≥0.3cm)
	株
	13500

	1.2.2.2
	10
	植苗造林（侧柏）
	株
	243

	五、万镇镇焦家村鱼河梁中型淤地坝

	1
	
	水土保持措施项目投资
	
	

	1.1
	
	工程措施
	
	

	1.1.1
	
	溢洪道工程
	
	

	1.1.1.1
	
	机械挖土
	m³
	14507

	1.1.1.2
	
	石方开挖
	m³
	113

	1.1.1.3
	
	土方回填
	m³
	491

	1.1.1.4
	1
	C25砼溢洪道侧墙
	m³
	75.63

	1.1.1.5
	2
	C25砼溢洪道底板
	m³
	95.27

	1.1.1.6
	3
	C15砼垫层
	m³
	50.48

	1.1.1.7
	4
	钢筋制作与安装
	t
	15.52

	1.1.1.8
	5
	普通平面模板支护
	㎡
	669

	1.1.1.9
	6
	止水带
	m
	83

	1.1.1.10
	7
	聚乙烯低发泡沫板
	㎡
	24.9

	1.1.2
	
	其他工程
	
	

	1.1.2.1
	
	防汛道路
	m³
	2975

	1.2
	
	林草措施
	
	

	1.2.1
	
	栽（种）植
	
	

	1.2.1.1
	8
	分植造林(紫穗槐，d≥0.3cm)
	株
	12500

	1.2.1.2
	9
	植苗造林（侧柏）
	株
	230
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