磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木职业技术学院1号公寓楼西侧卫生间，2号公寓楼卫生间维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	房屋建筑与装饰工程

	拆除工程

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.饰面材料种类:地砖
	m2
	843.06
	

	2
	011705002001
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.饰面材料种类:墙砖
	m2
	412.32
	

	3
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:集成吊顶
	m2
	843.06
	

	4
	011709002001
	隔断隔墙拆除
	1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断
	m2
	451.44
	

	5
	01B001
	拆除洗漱台
	1.3.0厚大理石台面
	m2
	45.36
	

	6
	011710002001
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:1000*2200
	樘
	18
	

	7
	01B002
	垃圾外运
	1.垃圾外运27公里
	m3
	129.76
	

	新建工程

	8
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:1000*2200
2.门类型:钛镁合金门
	樘
	18
	

	9
	010808004001
	成品门窗套
	1.材料品种、规格:盥洗室安装亚克力垭口套
	m2
	29.88
	

	10
	011102003001
	块料楼地面
	1.800*800地砖面层(留缝2.5,做美缝剂)撒素水泥面(洒适量清水)
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内参建筑胶)
3.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起1.5米高（单列）
4.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平
5.现浇混凝土楼板
	m2
	843.06
	

	11
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.贴墙砖
2.挂网抹灰找平
3.原有墙体
	m2
	412.32
	

	12
	011207003001
	成品隔断
	1.卫生间隔断采用PVC材质,高度为2200
	m2
	451.44
	

	13
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:PVC板包管道
	m2
	48.6
	

	14
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格:安装集成吊顶(蜂窝大板,规格:450*900)
	m2
	843.06
	

	15
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起1.5米高
	m2
	843.06
	

	16
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:墙面1.8米以下做1.5厚合成高分子涂膜防水层
	m2
	206.16
	

	17
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格:3.0厚大理石台面
	m2
	45.36
	

	18
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、规格:仪容镜
	m2
	90.72
	

	给排水工程

	拆除

	1
	031001007030
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN65
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.拆除
	m
	53.46
	

	2
	031001007031
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.拆除
	m
	101.88
	

	3
	031001007032
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.拆除
	m
	128.55
	

	4
	031001007033
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.拆除
	m
	81.38
	

	5
	031001007034
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.拆除
	m
	357.8
	

	6
	031001007035
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.拆除
	m
	57.79
	

	7
	031001007036
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.拆除
	m
	783.31
	

	8
	031002001016
	阀门
	1.类型:减压阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
4.拆除
	个
	12
	

	9
	031002001017
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
4.拆除
	个
	18
	

	10
	031002009002
	法兰
	1.材质:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN50
3.拆除
	副
	30
	

	11
	031002001018
	阀门
	1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
3.拆除
	个
	3
	

	12
	031001007025
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.拆除
	m
	53.46
	

	13
	031001007026
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.拆除
	m
	59.52
	

	14
	031001007027
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.拆除
	m
	150.98
	

	15
	031001007028
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.拆除
	m
	21.73
	

	16
	031001007029
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.拆除
	m
	489.55
	

	17
	031002001013
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.拆除
	个
	18
	

	18
	031002001014
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32
3.拆除
	个
	18
	

	19
	031002001015
	阀门
	1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
3.拆除
	个
	3
	

	20
	031001005008
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN150
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
7.拆除
	m
	187.59
	

	21
	031001005009
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN100
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
7.拆除
	m
	209.71
	

	22
	031001005010
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN75
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
7.拆除
	m
	176.34
	

	23
	031001005011
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN50
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
7.拆除
	m
	393.84
	

	24
	031001005012
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN100
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.通气管
7.拆除
	m
	69.9
	

	25
	031001005013
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN75
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.通气管
7.拆除
	m
	25.12
	

	26
	031001005014
	铸铁管
	1.材质:柔性接口铸铁排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.通气管
7.拆除
	m
	6
	

	27
	031003003002
	洗脸盆
	1.类型:洗手盆
2.拆除
	组
	162
	

	28
	031003017003
	地漏
	1.材质:地漏
2.规格:DN50
3.拆除
	个
	12
	

	29
	031003017004
	地漏
	1.材质:洗衣机地漏
2.规格:DN50
3.拆除
	个
	18
	

	30
	031003006003
	大便器
	1.类型:蹲式大便器
2.拆除
	组
	126
	

	31
	031003006004
	大便器
	1.类型:坐式大便器
2.拆除
	组
	21
	

	32
	031003004002
	洗涤盆
	1.类型:拖布池
2.材质:加厚不锈钢、双排水、拖把收纳
3.拆除
	组
	96
	

	33
	031003016003
	水龙头
	1.名称:拖布池水龙头
2.规格:DN15
3.拆除
	个
	96
	

	34
	031003016004
	水龙头
	1.名称:洗衣机水龙头
2.规格:DN15
3.拆除
	个
	18
	

	新建

	35
	031001007013
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN65
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	53.46
	

	36
	031001007014
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	101.88
	

	37
	031001007015
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	128.55
	

	38
	031001007016
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	81.38
	

	39
	031001007017
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	357.8
	

	40
	031001007018
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	57.79
	

	41
	031001007019
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	783.31
	

	42
	031301001004
	剔堵槽、沟
	1.结构类型:砖结构
2.沟槽截面规格:40*40
3.铝衬塑PPR复合管 DN15
	m
	655.8
	

	43
	031301001005
	剔堵槽、沟
	1.结构类型:砖结构
2.沟槽截面规格:70*40
3.铝衬塑PPR复合管 DN25
	m
	312.3
	

	44
	031207002007
	管道绝热
	1.类别:管道保温
2.绝热材料品种:岩棉保温
3.绝热厚度:5cm
4.管道直径:DN65
	m3
	0.17
	

	45
	031002001007
	阀门
	1.类型:减压阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	个
	12
	

	46
	031002001008
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	个
	18
	

	47
	031002009001
	法兰
	1.材质:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN50
	副
	30
	

	48
	031002001009
	阀门
	1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
	个
	3
	

	49
	031001007020
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
	m
	53.46
	

	50
	031001007021
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
	m
	59.52
	

	51
	031001007022
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
	m
	150.98
	

	52
	031001007023
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
	m
	21.73
	

	53
	031001007024
	复合管
	1.材质:铝衬塑PPR复合管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
	m
	489.55
	

	54
	031301001006
	剔堵槽、沟
	1.结构类型:砖结构
2.沟槽截面规格:40*40
3.铝衬塑PPR复合管 DN15
	m
	429.3
	

	55
	031207002008
	管道绝热
	1.类别:管道保温
2.绝热材料品种:岩棉保温
3.绝热厚度:5cm
4.管道直径:DN50/DN40/DN32/DN20/DN15
	m3
	9.89
	

	56
	031002001010
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
	个
	18
	

	57
	031002001011
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	18
	

	58
	031002001012
	阀门
	1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
	个
	3
	

	59
	031001005001
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN150
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
	m
	187.59
	

	60
	031001005002
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN100
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
	m
	209.71
	

	61
	031001005003
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN75
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
	m
	176.34
	

	62
	031001005004
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN50
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:排水
	m
	393.84
	

	63
	031001005005
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN100
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.通气管
	m
	69.9
	

	64
	031001005006
	铸铁管
	1.材质:承插排水铸铁管
2.规格:DN75
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.通气管
	m
	25.12
	

	65
	031001005007
	铸铁管
	1.材质:柔性接口铸铁排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:专用管件连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.通气管
	m
	6
	

	66
	031202002001
	管道防腐蚀
	1.除锈级别.方式:轻锈
	m2
	19.34
	

	67
	031201001001
	管道刷油
	1.油漆品种:红丹防锈漆,银粉漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
	m2
	19.34
	

	68
	031207002009
	管道绝热
	1.类别:管道保温
2.绝热材料品种:岩棉保温
3.绝热厚度:5cm
4.管道直径:DN150
	m3
	0.89
	

	69
	031207002010
	管道绝热
	1.类别:管道保温
2.绝热材料品种:岩棉保温
3.绝热厚度:5cm
4.管道直径:DN100/DN75
	m3
	1.97
	

	70
	031207002011
	管道绝热
	1.类别:管道保温
2.绝热材料品种:岩棉保温
3.绝热厚度:5cm
4.管道直径:DN50
	m3
	1.85
	

	71
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗手盆
	组
	162
	

	72
	031003017001
	地漏
	1.材质:地漏
2.规格:DN50
	个
	12
	

	73
	031003017002
	地漏
	1.材质:洗衣机地漏
2.规格:DN50
	个
	18
	

	74
	031003006001
	大便器
	1.类型:蹲式大便器
	组
	126
	

	75
	031003006002
	大便器
	1.类型:坐式大便器
	组
	21
	

	76
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:拖布池
2.材质:加厚不锈钢
	组
	96
	

	77
	031003016001
	水龙头
	1.名称:拖布池水龙头
2.规格:DN15
	个
	96
	

	78
	031003016002
	水龙头
	1.名称:洗衣机水龙头
2.规格:DN15
	个
	18
	

	采暖工程

	拆除

	1
	031001002002
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.拆除
	m
	182.66
	

	2
	031007001002
	管道支架
	1.类型:管道支架
2.材质:型钢
3.拆除
	kg
	40
	

	3
	031002001004
	阀门
	1.类型:E121型自动排气阀
2.规格:DN15
3.拆除
	个
	6
	

	4
	031002001005
	阀门
	1.类型:三通锁闭调节阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.拆除
	个
	36
	

	5
	031002001006
	阀门
	1.类型:截止阀J11H-16T
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.拆除
	个
	12
	

	6
	031004001006
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:10片
4.安装方式:落地安装
5.拆除
	组
	6
	

	7
	031004001007
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:11片
4.安装方式:落地安装
5.拆除
	组
	12
	

	8
	031004001008
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:13片
4.安装方式:落地安装
5.拆除
	组
	6
	

	9
	031004001009
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:14片
4.安装方式:落地安装
5.拆除
	组
	6
	

	10
	031004001010
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:19片
4.安装方式:落地安装
5.拆除
	组
	6
	

	新建

	11
	031001002001
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:依照图纸及相关规范要求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
	m
	182.66
	

	12
	031202002001
	管道防腐蚀
	1.除锈级别.方式:轻锈
	m2
	19.34
	

	13
	031201001001
	管道刷油
	1.油漆品种:红丹防锈漆,银粉漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
	m2
	19.34
	

	14
	031007001001
	管道支架
	1.类型:管道支架
2.材质:型钢
	kg
	40
	

	15
	031202003001
	一般钢结构防腐蚀
	1.除锈级别.方式:轻锈
	kg
	40
	

	16
	031201003001
	一般钢结构刷油
	1.油漆品种:防锈漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
	kg
	40
	

	17
	031002001001
	阀门
	1.类型:E121型自动排气阀
2.规格:DN15
	个
	6
	

	18
	031002001002
	阀门
	1.类型:三通锁闭调节阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	36
	

	19
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀J11H-16T
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	12
	

	20
	031004001001
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:10片
4.安装方式:落地安装
	组
	6
	

	21
	031004001002
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:11片
4.安装方式:落地安装
	组
	12
	

	22
	031004001003
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:13片
4.安装方式:落地安装
	组
	6
	

	23
	031004001004
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:14片
4.安装方式:落地安装
	组
	6
	

	24
	031004001005
	铸铁散热器
	1.名称:铸铁散热器
2.型号:SC(WS)TXY2-6-8(10)
3.片数:19片
4.安装方式:落地安装
	组
	6
	

	25
	031008001001
	采暖工程系统调试
	1.系统形式:采暖工程系统调试
	系统
	1
	

	通风工程

	拆除

	1
	030701003002
	通风机
	1.名称:吸顶式通风器
2.型号:BPT15-44J80
3.规格:风量：480CMH,风机全压：190Pa,功率：0.054KW
4.拆除
	台
	72
	

	2
	030702001002
	碳钢通风管道
	1.名称:送排风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:φ200/φ220
5.板材厚度:0.5
6.拆除
	m2
	134.13
	

	3
	030703006002
	柔性接口及伸缩节
	1.名称:帆布软接
2.拆除
	m2
	9.05
	

	4
	030703003002
	风口、散流器
	1.名称:防雨百叶(附防虫网)
2.规格:∅220
3.拆除
	个
	36
	

	新建

	5
	030701003001
	通风机
	1.名称:吸顶式通风器
2.型号:BPT15-44J80
3.规格:风量：480CMH,风机全压：190Pa,功率：0.054KW
	台
	72
	

	6
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称:送排风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:φ200/φ220
5.板材厚度:0.5
	m2
	134.13
	

	7
	030703006001
	柔性接口及伸缩节
	1.名称:帆布软接
	m2
	9.05
	

	8
	030703003001
	风口、散流器
	1.名称:防雨百叶(附防虫网)
2.规格:∅220
	个
	36
	

	9
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	1.名称:通风工程调试
	系统
	1
	

	电气工程

	拆除

	1
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
5.拆除
	m
	1794.01
	

	2
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配
5.拆除
	m
	118
	

	3
	030412003003
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV2.5
4.拆除
	m
	2141.87
	

	4
	030412003004
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV4
4.拆除
	m
	3952.91
	

	5
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:防水防尘灯
2.拆除
	套
	72
	

	6
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:双联单控防水开关
2.拆除
	套
	36
	

	7
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
2.拆除
	套
	36
	

	8
	030413013007
	插座
	1.名称:饮水机插座
2.拆除
	套
	18
	

	9
	030413013008
	插座
	1.名称:洗衣机插座
2.拆除
	套
	18
	

	10
	030413013009
	插座
	1.名称:电开水器插座
2.拆除
	套
	18
	

	11
	030413013010
	插座
	1.名称:吹风机插座
2.拆除
	套
	18
	

	12
	030413013011
	插座
	1.名称:电开水器插座
2.拆除
	套
	18
	

	13
	030413013012
	插座
	1.名称:插座
2.拆除
	套
	72
	

	新建

	14
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
	m
	1794.01
	

	15
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配
	m
	118
	

	16
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV2.5
	m
	2141.87
	

	17
	030412003002
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV4
	m
	3952.91
	

	18
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:防水防尘灯
	套
	72
	

	19
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:双联单控防水开关
	套
	36
	

	20
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
	套
	36
	

	21
	030413013001
	插座
	1.名称:饮水机插座
	套
	18
	

	22
	030413013002
	插座
	1.名称:洗衣机插座
	套
	18
	

	23
	030413013003
	插座
	1.名称:电开水器插座
	套
	18
	

	24
	030413013004
	插座
	1.名称:吹风机插座
	套
	18
	

	25
	030413013006
	插座
	1.名称:电开水器插座
	套
	18
	

	26
	030413013005
	插座
	1.名称:插座
	套
	72
	

	27
	031301001001
	剔堵槽、沟
	1.结构类型:砖结构
2.沟槽截面规格:70*40
3.配管PC25
	m
	118
	

	28
	031301001002
	剔堵槽、沟
	1.结构类型:砖结构
2.沟槽截面规格:40*40
3.配管PC20
	m
	1794.01
	

	弱电工程

	拆除

	1
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配
5.拆除
	m
	286.79
	

	2
	030412003002
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVV 2*1.0
4.拆除
	m
	286.79
	

	3
	030505018002
	显示设备
	1.名称:呼叫系统走廊显示屏
2.拆除
	台
	18
	

	4
	030505003003
	周边设备
	1.名称:呼叫主机
2.拆除
	台
	1
	

	5
	030505003004
	周边设备
	1.名称:呼叫分机
2.拆除
	台
	18
	

	新建

	6
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配
	m
	286.79
	

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVV 2*1.0
	m
	286.79
	

	8
	030505018001
	显示设备
	1.名称:呼叫系统走廊显示屏
	台
	18
	

	9
	030505003001
	周边设备
	1.名称:呼叫主机
	台
	1
	

	10
	030505003002
	周边设备
	1.名称:呼叫分机
	台
	18
	


