2026年杏河镇边咀村产业道路建设项目
采购需求
1、 项目概况
1.项目名称：2026年杏河镇边咀村产业道路建设项目
2.建设地点：陕西省延安市志丹县杏河镇边咀村。
[bookmark: _GoBack]3.预算金额：219.19万元
4.工期：合同签订、场地移交后30日历天内完成施工、清运、场地复原及竣工验收交付。
5.工程内容：拟在杏河镇边咀村侧砖铺设道路长3646米，路宽3.5米；L型混泥土排水渠长2000米；雨水收集口40处；隔离护栏1150米
6.标段说明：整体发包，不接受联合体，严禁转包、违法分包。
二、供应商资格条件
（一）通用资格
1.具备独立法人资格，有效营业执照；
2.财务、纳税、社保缴纳材料齐全；
3.近三年无重大违法经营记录；
4.信用中国、政府采购网无失信惩戒记录；
5.承诺落实中小企业、绿色建材等政府采购扶持政策。
（二）专项资格
1.具备市政公路工程施工总承包三级及以上资质，有效安全生产许可证；
2.拟派项目经理为具有市政公路工程专业二级及以上注册建造师，持有安全B证，无在建项目。
三、工程量清单
详见：预算清单
四、施工技术标准
本项目施工、材料、验收严格执行国家、陕西省、延安市现行有效的相关工程建设规范、标准及规程，主要包含但不限于以下内容：
1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）
2.《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）
4.《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）
5.《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）
6.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
7.陕西省农村公路建设相关技术导则、地方现行质量、安全、扬尘治理相关管理规定
专项技术要求：
1.侧砖铺设道路：路基压实度、平整度、纵坡、横坡满足农村产业道路规范要求，路面砖块排列整齐、缝隙均匀，排水通畅，无积水、松动、空鼓病害；
2.L型混凝土排水渠、雨水收集口：混凝土强度符合设计要求，线形顺直，接缝密封不渗漏，槽底平顺，满足雨水引排功能；
3.隔离护栏：构件材质、焊接、防腐、安装垂直度、间距符合交通安全设施规范，牢固可靠；
4.全部工程完工后同步完成场地清理、建筑垃圾清运、场地复原，恢复周边原有地貌。
5.所有原材料进场前须提供合格证、检测报告，按规范频次取样送检，检测合格后方可投入使用，工程质量达到合格标准。
五、质量与验收
1.工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收；
2.主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场；
3.施工单位自检合格后提交全套竣工资料，由杏河镇人民政府联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。
七、质保约定
1.质保期：本项目整体质保期为1年，自竣工验收合格并完成交付之日起计算；
2.质保责任：质保期内，因施工工艺、原材料质量原因出现路面松动破损、排水渠开裂渗漏、护栏变形松动、雨水口损坏等质量缺陷，成交供应商须在接到采购人通知后24小时内到场核查，48小时内完成免费维修、更换，产生的材料、人工、清运等全部费用由成交供应商自行承担。
3.响应约定：若逾期未到场处置，采购人有权另行委托第三方维修，产生全部费用直接从质保保证金中扣除，同时供应商承担由此造成的相关损失；属于人为破坏、自然灾害、车辆超载等非施工质量原因造成的损坏，供应商可提供维修服务，费用由采购人另行承担。
八、其他要求
1.施工人员不得擅自更换，项目负责人全程在岗；落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪；
2.施工单位自行办理占道、交通疏导等全部手续，相关费用包含在报价内；
3.工程变更须三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、应急处置预案。
4.供应商负责施工期间与沿线群众、村组的现场协调，妥善处理施工矛盾；施工前做好安全警示、围挡防护，设置警示标识，保障通行安全，施工期间发生的人身、财产安全事故，全部责任及费用由成交供应商自行承担。



                      
